
总  说  明

工程名称：江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目
	一、工程概况

本工程为江苏工程职业技术学院崇川校区建工楼加固及简单装饰工程项目，本次编标包括加固工程、修缮建筑工程、安装工程。

二、编制依据

1、业主单位提供的施工图；

2、编制依据：省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第 12 号）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》、《省住房建设厅关于调整建筑工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；；

3、本工程材料参照《南通建设工程造价信息》2026年05期材料信息价及市场询价；
4、人工单价执行参照“江苏省建设工程费用参考”中人工单价；

5、国家、省、市有关建设工程、设计、施工、质量方面的法律、法规及规范、规定等资料。

三、其他说明事项

1、本次分部分项项目特征及具体做法仅做重点描述，详细情况见根据甲方需求、技术说明及相关图集规范，投标人应结合现场勘察情况包括完成工序工作全部费用综合考虑在投标报价中。

2、本项目设计图中装修及安装工程与清单内容不一致的地方，已清单内容为准；

3、结合现场实际情况，装修部分主要施工内容包括：

⑴外墙面粉刷及涂料施工
⑵内墙面局部（主要墙面加固施工部分墙面进行抹面、涂料施工）

⑶外墙面阳台走廊原混凝土结构修复、涂料刷新及增加不锈钢栏杆；

⑷一层地面因基础施工被破坏区域进行混凝土重新浇筑；一层因基础施工需要重新施工，现一层地面强化地板考虑施工完成；
⑸室外楼梯墙面及天棚涂料；

⑹所有天棚涂料施工（因天棚需加固施工原天棚面需拆除）

⑺卫生间地面局部施工、墙面局部施工，铝合金吊顶考虑全部新施工，卫生间隔断考虑新施工；

⑻一层室外走廊、台阶为新建（因基础施工破坏）；

⑼一~四层更换钢质门列入本次预算；

4、混凝土：所有混凝土采用商品砼，混凝土是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整。砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。
安装部分包括：

⑴卫生间给排水管道考虑重新铺设、卫生洁具进行更换、洗脸盆、水龙头等均考虑新施工；

⑵室内管线、灯具、插座等按原来计算的工程的50%计算新购入材料安装，其他考虑利用原材料进行恢复及改造；

⑶网络管线按50%新购入材料安装，其他考虑利用原材料进行恢复及改造。
四、取费部分

1．相关费用（费率/计算基础）：

项目
金额（费率/计算基础）
暂列金额
85000元
专业工程暂估价（含税）
/

材料暂估价
/

安全生产措施费费率
加固工程3.8%、建筑工程 3.8%、安装工程2.9%（计算基础为分部分项工程费）
增值税税率
9%
【计算基础：分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(专业工程暂估价除外)的合计金额】
注：投标时暂列金额、暂估价、计算基础、增值税税率、安全生产措施费费率均以 24JZ格式工程量清单文件为准，投标时不得改变，否则按无效投标处理。
其它有关费率：详见最高投标限价文件。
所有工程采用增值税一般计税方法结算，增值税税金按相关文件规定。
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