

南京市儿童医院

河西二期模拟教学中心管理系统项目


招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0678
项目代理编号：0675-266JOC0031071
           采购人：南京市儿童医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年10月



第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]南京市儿童医院河西二期模拟教学中心管理系统项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年11月24日9时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0678，项目代理编号：0675-266JOC0031071
2、项目名称：河西二期模拟教学中心管理系统项目
3、项目预算金额：人民币260万元
[bookmark: OLE_LINK9]4、最高限价：（详见采购需求，投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。
5、采购需求：
	[bookmark: _Hlk235721249]包号
	名称
	数量
	最高限价
	是否接受进口

	1
	河西二期模拟教学中心管理系统
	1套
	人民币250万元
	不接受


二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: _Hlk225256455]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年任意一年度的经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
2.法律、行政法规规定的其他条件。
3.本项目不接受联合体投标
4.对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》替代。
5、没有重大违法及商业贿赂不良记录声明

(二)特殊资格要求
无

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.项目报名时间：2026年11月3日0:00至2026年11月9日23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1、本项目不收取投标保证金；
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
	[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]采购人联系方式

	招标人：南京市儿童医院
联系人:陈老师、许老师
电话：025-52862966、025-52865895
[bookmark: OLE_LINK6]地址：南京市建邺区江东南路8号


2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-84795965
3.项目联系方式
项目联系人：金昕、谢影
电话：025-84795965


[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc22457]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函
投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]18、投标文件签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。
19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25．投标的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
28.1.6 未通过符合性审查。
28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
28.2 废标条款
28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
28.2.3 因重大变故采购任务取消。
28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30.7以下情形的质疑不予受理：
 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
 超出政府采购法定期限的质疑。
 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
 法律法规规定的其他不予受理情形。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc9952]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、中标服务费
	[bookmark: _Toc1343]投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。
招标服务费收费标准:中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表标准的40%计取。折后出现收费不足3000元的，代理机构可与中标/成交供应商确定具体费用，但协商费用不得高于3000元。
[bookmark: _Hlk150789600]招标代理服务收费标准（费率）：
	中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5％

	100—500
	1.1％

	500—1000
	0.8％

	1000—5000
	0.5％


中标服务费账号：
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层
开户行名称及账号：
交通银行江苏省分行营业部  320006607010141124109



     



























[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本（参考）
甲方：南京市儿童医院
乙方：                                        联系人：         电话：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX代理公司(注：院内填写南京市儿童医院采购项目，院外代理公司请填写代理公司名称)采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》及乙方的《响应文件》及成交通知书，甲乙双方就设备购销事宜，签订本合同。甲乙双方就设备购销事宜签订本合同。
1、 合同标的：乙方向甲方提供设备名称                ，规格型号       ，生产商                         。
2、 合同总价款：本设备单价为RMB           ，数量      。本合同总价款为（大写）人民币                                         。
3、 设备的详细配置、随机的必备品、配件、工具及其它物品的数量和供应方法,详见附件一。 
4、 交货时间：合同签订生效后接甲方通知       天内乙方送货至甲方指定地点，运费、包装费由乙方承担（如甲方因特殊情况需延长交货应按甲方具体要求）。
5、 质量标准：根据国家及出厂有关标准。另：乙方保证合同项下货物是经原厂授权在中国地区销售、使用的全新原包装合格产品（进口产品需附进口报关单）。若乙方所提供的产品因产品资质或质量出现问题，造成罚款或事故赔款的，由乙方承担全部责任。（甲方使用不当除外）
6、 设备验收：乙方负责在规定期限内完成整套设备的安装与调试。由甲方依据相关规定组织设备管理部门、使用科室等进行验收。甲方验收合格并签署验收报告后即按照本合同有关条款进行付款。（预付款除外）
7、 付款方式： XXXXXXXXXXXXX其它付款方式见附件二。
8、 合同售后条款：该设备（指定消耗品除外的设备整机）自验收报告确认签字日起免费保修                    _____年（人为因素除外），质保期满后，（依据实际情况填写，如：乙方负责终身维修，免人工费，只收配件费用）。随设备配置物品除单独指定外均享受同等保修权利。乙方及其承诺的服务商在服务期内提供7*24小时技术支持，故障报修4小时用户现场响应，定期巡检，定期上门清洁设备维修服务，若接到报修48小时内仍无法修复故障，需给出甲方满意的解决方案或提供备机。乙方所提供技术工程师必须具有等级保护要求开展安全运维工作的能力。
9、 违约责任：①在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款。②乙方如未按期交货、未按国家有关法律法规和“三包”规定以及合同和所附“服务承诺”提供售后服务的，应承担相应的违约责任，并按合同总价的5%赔偿甲方。③乙方未按要求履行合同所要求的服务时，经协商无果，甲方有权在明确告知乙方后终止合同，由此造成的全部责任由乙方承担。④服务期内，由于乙方服务人员的责任或乙方所提供产品的问题（质量、设置、策略等）导致甲方重要信息泄密，乙方将在验证后承担全部法律责任与其他连带责任，并视情节轻重赔偿甲方3-6个月服务费用。赔偿后，除甲方提出终止合同外，本合同约定的服务期内乙方应向甲方提供的服务不变。⑤服务期内，由于乙方服务人员的责任或乙方所提供产品的问题（质量、设置、策略等）导致甲方发生重大系统故障、重要数据丢失、相关设备损坏等事故的，乙方应承担系统、数据、设备恢复正常的全部责任，还需承担由此事故造成的其他连带责任，并视情节轻重赔偿甲方3-6个月服务费用。赔偿后，除甲方提出终止合同外，本合同约定的服务期内乙方应向甲方提供的服务不变。⑥服务期内，由于乙方服务人员的责任或乙方所提供产品的问题（质量、设置、策略等）导致医疗事故或纠纷的，由此产生的相应法律与赔偿责任由乙方承担。⑦因以上1-4条款乙方过失，甲方提出终止合同时，乙方除承担相应责任与赔偿外，还应退还甲方已付款项中未执行部分。⑧服务期间，由于甲方未能按照乙方合理的要求提供乙方技术人员处理问题所需的必要条件造成的服务违约行为，乙方免责。⑨甲方未按合同有关条款规定向乙方支付费用时，经协商无果，乙方有权在明确告知甲方后终止合同，由此造成的全部责任由甲方承担。
10、 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人参照《中华人民共和国民法典》协商解决；协商和调解不成的，双方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
11、 谈判中，乙方提供的报价文件，技术响应表，服务承诺书，谈判现场承诺书与本合同具有相同的法律效力。
12、 其他约定事项：                                                             
十三、本合同自签订之日起生效。本合同正本一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。



甲方：南京市儿童医院（盖章）             乙方： XXXXXX           （盖章）
地址：南京市广州路72号、江东南路8号    地址：                                          
联系方式：025-83117500                  公司联系方式：                
传真：025-83304239                      传真：               
甲方法定代表人                           乙方法定代表人
或授权委托人：                           或授权委托人：                                
日期：_______________                    日期：                         
                                         开户银行：                        
                                     账号:                             


医疗卫生机构廉洁购销合同
                                                              
甲方（医疗卫生机构）： 南京市儿童医院
乙方（企业及其代理人）：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定发生购销行为。
二、甲方应当严格执行购销合同项目的验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购、从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察机关或医院纪律监督部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方及甲方工作人员采购货物、服务的选择权，不得在学术和公务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方指定            (身份证号：                手机号：              )作为销售代表洽谈业务。销售代表发生变更的，应一个月内书面通知甲方。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并参照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定予以惩戒。
七、本合同作为采购项目：                                            （项目编号：）                      
购销合同的重要组成部分。
八、本合同自签订之日起生效；本合同一式三份，甲方两份（甲方纪律监督部门执一份）、乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：
经办人签名：                                 经办人签名：
年   月   日                              年   月  日
































第四章 项 目 需 求
(★参数不允许负偏离.“技术要求中 “要求提供证明材料”的参数而未提供证明材料视为负偏离。)

项目概况
一、项目背景
[bookmark: _Toc9390]随着医学教改的深化与医疗技术的革新，临床技能培训成为提升医护素养、确保医疗安全的关键。但现有技能中心信息化不足，无法满足教学需要。南京市儿童医院作为三甲专科医院及国家儿童区域医疗中心，承担儿科医教研及人才培养重任。为优化流程、提高效率并适应现代医学教育，医院实施新技能中心信息化项目，利用先进技术打造智能高效的培训管理平台。

二、项目目标
本项目契合国家及南京市卫生发展规划，以临床技能实训中心综合管理平台为核心，推进信息化建设，强化住培考核管理，提升医师服务水平，优化医患体验。
本项目需契合卫健规划，优化资金配置，依托信息化平台规范实训考核，强化住培管理与数据沉淀，提升医师能力与诊疗效率，助力人才梯队建设，实现教学、科研、管理与效益协同提升。
教学目标：满足医学生、住院医师、护理人员等群体的临床技能培训需求。
科研需求：支持临床研究与新技术开发工作。
技能培训：涵盖基础技能、专科技能、急救技能等内容。
模拟训练：依托模拟人及虚拟现实技术开展临床操作训练。
考核评估：配合OSCE考核系统完成各项考核任务。
管理系统：配合技能中心管理系统实现人员、设备、房间的统一管理。
教学产出：依托建成后的新技能中心制定体系化培训课程。
活动承接产出：信息化建设完善的临床技能中心可承接市级、省级、国家级资金支持的教学活动或大型赛事等活动。
项目市场应用情况：目前国内三级以上医疗单位基本均已配备临床技能管理中心及配套设备，用于满足实习生、规培生的日常培训考核需求。

[bookmark: _Toc10635]三、项目建设内容
项目主要围绕临床技能中心日常运营管理进行信息化整体建设，建成后的硬件要能和技能中心管理系统和OSCE考核系统无缝对接，并实现统一管理。建设内容如下：
1、 [bookmark: _Toc393]监控建设
配合后端技能中心管理系统与OSCE考核系统，在技能教室及考站布置多种类型的摄像机，以满足日常培训和考试的监看及录制需求，尤其可实现细节操作的记录。在技能中心建设拼接型电视墙显示设备用于日常考试和教学过程的监视。
[bookmark: _Toc6272]2、广播系统建设
配合后端技能中心管理系统与OSCE考核系统，布置广播相关设备，实现人工及自动语音播报任务。
[bookmark: _Toc29418]3、门禁建设
配合后端技能中心管理系统，建设一整套人脸门禁系统，满足日常人员进出管理需求。
[bookmark: _Toc30572]4、直录播建设
建设3套直录播系统，可满足日常理论教室的记录及直播需求，同时也能完成小型会议的记录及直播。
建设广电摄像机及手持全能摄像机绿幕用于虚拟微课的制作。
建设一间全自动跟踪的录播教室用于理论课程的录制与直播。
[bookmark: _Toc15476]5、AI教学辅助设备建设
建设一套AI教学服务设备，用于技能中心人员引导及信息讲解。后期可与技能中心管理系统和OSCE管理系统完成数据对接实现考试期间考生引导等工作。
[bookmark: _Toc5488]6、网络建设
完成技能中心区域内的无线覆盖及与医院主网络的联通，无线覆盖主要用于保障考试评分过程中网络相对独立且信号稳定。
[bookmark: _Toc27824]7、音频采集
完成培训教室内拾音器建设用于考试和日常培训的声音采集。
[bookmark: _Toc28932]8、原技能中心设备迁移
将原技能中心内可利用的设备（监控摄像机、音箱、交换机、机柜、术野摄像机、编码器等）迁移至新技能中心，并完成安装与调试，确保新老系统对接顺畅。
[bookmark: _Toc9047]9、临床技能中心综合管理平台
· 用户与权限管理：实现对管理员、教师、学员等不同角色的用户管理，依据角色分配相应操作权限，保障系统安全。
· 培训计划管理：支持培训项目的创建、编辑与发布，可按专业、层级、岗位等维度制定年度、季度、月度培训计划。
· 培训报名与排班管理：学员可线上查看培训信息并完成报名，系统根据报名情况与资源条件自动或手动进行培训排班，并发送通知。
· 场地与设备管理：对技能中心的模拟训练室、模拟设备、耗材等资源进行信息化登记、维护与预约管理，实时展示资源使用状态。
· 课程与课件管理：建立课程库，上传和管理各类教学课件、视频、操作指南等学习资料，支持在线学习与下载。
· 模拟训练管理：记录学员在模拟设备上的训练时长、操作步骤、关键指标等数据，部分高级模拟设备可实现操作过程的录制与回放。
· 师资管理：对技能培训教师的信息、资质、授课记录、教学评价等进行管理。
[bookmark: _Toc26910]10、OSCE考核系统
· 考核方案管理：支持理论考核、操作考核等多种考核形式的方案制定，可设置考核内容、评分标准等。
· 操作技能考核：支持考官通过平板等移动设备进行现场评分，记录考核过程视频，实现考核过程的客观化与标准化。
· 成绩管理与分析：自动汇总考核成绩，生成个人及团体成绩报告，支持成绩查询、统计与分析。
11、医学教育培训资源管理平台
· 媒体资源集中管控：实现所有优质教学视频资源的统一管理，将日常常见的各种视频素材分类、排行、讨论、数据统计等，并对设备进行有效管理，实现软件硬件打通，视频资源可以在录制完成后自动进行记录与上传，配合在线点播功能，并可以设置权限，让学生以最简易的方式实现优质教学资源的积累。
12、电子教室管理系统
· 课堂教学：支持教师屏幕/声音广播，远程控制，4K画质调节；屏幕笔辅助教学；支持多种标注工具，文件分发、提交、收集、共享功能完善，支持批量操作；支持分组讨论、共享白板、学生举手求助，提供多种交流工具。
· 教学评测：支持统一考试和分组考试，客观题自动评分，主观题手动阅卷。
· 课堂管理：支持学生签到、名单管理，可创建和编辑班级模型；可监看学生屏幕，遥控学生机，限制U盘、网页和程序使用；支持黑屏肃静、禁用键鼠、发送远程消息，维护课堂秩序；管理学生机权限，支持远程命令和系统设置，保障教学环境安全；断网自动锁屏，防止学生违规操作，保障教学连续性。
13、同传还原系统
· 外部接入：支持U盘、PXE等引导安装，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种配置方式。
· 支持主流操作系统还原属性设置
· 支持创建多个操作系统还原点：可删除、合并、备注，无数量限制，系统损坏时可快速恢复

4、 [bookmark: _Toc29632]★项目建设配置清单（投标产品不得缺漏，且供应商需按下表提供分项报价）
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	拼接型电视墙1
	24.6
	平方

	2
	拼接型电视墙2
	13.1
	平方

	3
	拼接处理器1
	1
	台

	4
	拼接处理器2
	1
	台

	5
	视频处理器1
	1
	台

	6
	视频处理器2
	1
	台

	7
	钢结构
	37.7
	平方

	8
	机柜式讲台
	1
	个

	9
	普通监控摄像机
	19
	个

	10
	高倍摄像机
	27
	台

	11
	播放主机
	28
	个

	12
	室内吸顶音箱
	39
	个

	13
	走道吸顶音箱
	37
	个

	14
	门禁套装
	34
	套

	15
	录播主机
	1
	台

	16
	录播高清摄像机
	4
	个

	17
	录播控制面板
	1
	个

	18
	电脑桌椅
	12
	组

	19
	智慧讲台
	1
	台

	20
	普通电脑桌
	1
	台

	21
	42U机柜
	2
	个

	22
	拾音器套装
	9
	套

	23
	U段四桌面鹅颈无线话筒
	1
	套

	24
	平板电脑充电柜
	1
	个

	25
	考官PAD
	20
	台

	26
	导播键盘
	1
	台

	27
	中控操作柜
	2
	个

	28
	工作站
	1
	台

	29
	汇聚交换机
	1
	台

	30
	接入交换机
	4
	台

	31
	POE交换机
	8
	台

	32
	网络音频控制主机（核心产品）
	1
	台

	33
	硬盘录像机
	2
	台

	34
	监控硬盘
	16
	块

	35
	HDMI切换器
	1
	台

	36
	万兆模块
	2
	对

	37
	门禁发卡器
	1
	个

	38
	电子时钟-GPS接收器
	1
	套

	39
	电子时钟主机
	1
	台

	40
	IP网络功放
	3
	台

	41
	单面电子时钟
	26
	台

	42
	全向拾音器单麦
	12
	个

	43
	寻呼话筒
	2
	套

	44
	双面电子时钟
	4
	个

	45
	存包储物机柜
	2
	个

	46
	无线AP
	44
	台

	47
	无线AP控制器
	2
	台

	48
	Logo射灯
	3
	套

	49
	直录播主机
	3
	台

	50
	高清摄像机
	6
	台

	51
	领夹麦克风
	3
	套

	52
	三脚架
	7
	个

	53
	电动嵌入式提词主机
	1
	台

	54
	广电级摄像机
	1
	台

	55
	补光灯
	2
	只

	56
	手持全能摄像机
	4
	台

	57
	AI教学辅助机器人
	1
	台

	58
	AI会议纪要主机
	2
	台

	59
	电子白板
	1
	台

	60
	移动绿幕
	1
	个

	61
	医学教育培训资源管理平台
	1
	套

	62
	电子教室管理软件
	1
	套

	63
	同传系统还原软件
	1
	套

	64
	技能中心管理系统
	1
	套

	65
	在线资源管理系统
	1
	套

	66
	OSCE考核管理系统
	1
	套


[bookmark: _Toc29333]
技术要求
五、项目建设具体要求
	序号
	产品名称
	招标参数

	1
	拼接型电视墙1
	 1、显示分辨率≥2704（宽）*1456（高）； 像素密度：≥422500点/㎡；显示宽度≥4.16m，显示高度≥2.24m，压铸铝箱体安装;具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.08mm；水平/垂直相对错位等级≤4.5%；亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤0.5%，亮度均匀性≥98%；
2、最大功耗:≤390W/㎡，平均功耗：≤130W/㎡；（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
3、供电电源功率因数≥95%，转换效率≥88%；
4、水平/垂直视角：≥170°/160°，黑屏非均匀性≤5%；色温：1000-20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；刷新率：≥3840Hz;
5、依据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测主观评价为优；
6、灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
7、依据GB/T 17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均使用寿命≥100000h, MTBF≥100000h；
8、逐点校正功能：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；
9、显示表面反光率≤1%，可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能；显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真；具有防水防潮、防腐蚀、防尘、阻燃、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能；纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤500ns，画面信噪比≥60dB；
10、模组采用4PIN 电源接口，16PIN、26PIN 信号接口，具有防呆装置，避免线路接错的问题;具备优异的表面防划痕技术,表面硬度≥4H；
11、具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100 天（企业提供以往100 天数据记录），并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）。
12、★所投产品须通过CCC强制认证，提供中国国家强制性产品认证证书复印件，并加盖公章。
13、含20KW、三相配电系统；具有过载、过流、过载保护；

	2
	拼接型电视墙2
	1、 显示分辨率≥2704（宽）*1456（高）； 像素密度：≥422500点/㎡；显示宽度≥4.16m，显示高度≥2.24m，压铸铝箱体安装;具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.08mm；水平/垂直相对错位等级≤4.5%；亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤0.5%，亮度均匀性≥98%；
2、 最大功耗:≤390W/㎡，平均功耗：≤130W/㎡；供电电源功率因数≥95%，转换效率≥88%；水平/垂直视角：≥170°/160°，黑屏非均匀性≤5%；色温：1000-20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
3、依据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测主观评价为优；刷新率：≥3840Hz;
4、灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能
5、依据GB/T 17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群、、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均使用寿命≥100000h, MTBF≥100000h；
6、逐点校正功能：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；
7、显示表面反光率≤1%，可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能；显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真；具有防水防潮、防腐蚀、防尘、阻燃、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能；纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤500ns，画面信噪比≥60dB；
8、模组采用4PIN 电源接口，16PIN、26PIN 信号接口，具有防呆装置，避免线路接错的问题;
9、具备优异的表面防划痕技术,表面硬度≥4H；
10、具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100 天（企业提供以往100 天数据记录），并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；
11、★所投产品须通过CCC强制认证，提供中国国家强制性产品认证证书复印件，并加盖公章。
12、含10KW、三相配电系统；具有过载、过流、过载保护；

	3
	拼接处理器1
	1、1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666 高速内存、250 固态硬盘，企业版操作系统；MTBF 不小于300000 小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟；
2、支持≥1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为不低于4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持≥4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度 2048，极限高度 1280；
3、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持≥6路 USB 接口、≥1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、≥1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制；
4、支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整；
5、支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序；

	4
	拼接处理器2
	1、设备采用 2U 金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20 的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB(A)(距离设备 1m处），设备出厂配置不低于：第 12 代处理器、16GDDR4 2666 高速内存、高性能主板、500G 固态硬盘；
2、单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单接口极限高度可设置 8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为 8192*2160@60Hz；出厂配置的显卡可满足至少1个8K2K或2个4K2K 硬件解码播放，且播放流畅不卡顿；
 3、支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为 3840x1080@120Hz；
 4、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带≥ 6路 USB 接口。不少于1路 3.5mm 麦克风音频输入接口，1路 3.5mm 外置音频输入接口，1路 3.5mm 音频输出接口。支持 2路 PCIEX1 插槽，支持千兆网口通讯，可支持第三方通过 TCP、 UDP 进行集成控制；
5、支持最多 3个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，支持预编辑输出，播放画面编辑和输出分离，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放；
6、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。
7、节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目；媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延续播放不从头开始；多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV 节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件支持异常自恢复机制。
8、可通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，支持丰富的多媒体素材类型，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF；
9、支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩；支持将软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容手动或自动保存到本地文件；支持打开保存的本地文件，能正常恢复软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容；软件支持将多个同规格素材同步播放；
10、软件自带转码工具，支持对视频的编码，码率，帧率，分辨率等参数进行转码；支持对jpg 图片的分辨率进行修改，可转换为需要的规格；支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间会自动黑屏，实现对数字资产的保护；                        11、支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，通过多机级联帧同步实现超大分辨率的显示控制及素材播控管理；支持自动将局域网内其他电脑的素材共享到设备进行素材管理和播放；支持通过 UV 模型实现画面的自动校正，解决多面屏衔接处画面不连续的痛点，完成沉浸式CAVE 空间的效果展示；
12、支持素材可视化编辑，拖拽，复制、黏贴，多选、锁定、替换，属性调节和属性继承。支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时、进度查看，支持输出画面解锁功能；
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	视频处理器1
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持选配≥1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；视频输出支持≥12个千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载高达780万像素，最宽支持10240,最高8192；音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC
3、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
4、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
5、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
6、支持U盘即插即播功能，最大支持4K（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转；
7、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；
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	视频处理器2
	1、单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率；二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升：
2、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0或1路DP1.2（二选一），2路 HDMI 2.0，4 路 HDMI。
3、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用；支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放；支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面；
4、支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑；支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入；支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节。支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等。
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	钢结构
	1、钢材选用优质镀锌钢管，结构牢固，满足显示屏承重需求。2、严格按现场尺寸及屏体规格制作安装，框架平整方正，缝隙均匀，无变形晃动。
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	机柜式讲台
	1、讲台尺寸范围
长：1050-1150mm
宽：750-800mm
高：900-1050mm
2、盖门采取翻转方式；国标19英寸机架；钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm优质冷轧钢板，实木扶手；桌面黄色木质耐划台面；全封闭式结构；整个讲台使用一副滑轨。
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	普通监控摄像机
	1、传感器类型：1/2.7＂ progressive scan CMOS；最低照度：彩色：0.05 Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.005 Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 
2、宽动态：支持真宽动态 ；焦距：≥2.8~12 mm，≥4倍光学变倍；视场角：水平：97.6°~32.3°；垂直：51.5°~18.1°；对角线：116.3°~37.1° ；补光灯距离：白光10m 红外30m ；水平范围：水平350°；垂直范围：垂直0°-90°
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	高倍摄像机
	1、 采用≥400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器；支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 
2、内置≥50米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，5、支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，
3、支持≥25倍光学变倍，16倍数字变倍；支持H.265编码，实现超低码流传输 
4、水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～90° 9、自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径
5、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能；
6、支持IP66防护等级；支持DC12V±10%电压输入
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	播放主机
	1、带有TFT显示屏，支持同步服务器时间显示；支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。
2、支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能；具有标准RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间≤100ms。
3、内置≥2×30W（MAX）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能；支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。
4、设备自带≥2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。
5、具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有≥1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。
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	室内吸顶音箱
	1、铁质外壳+铝制网罩的外壳材料。
2、频率响应：110Hz-18KHz，灵敏度(1W/1M)：92dB。；额定功率6W，阻抗:8Ω
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	走道吸顶音箱
	1、额定功率（100V）：3W,6W
2、额定功率（70V）：1.5W,3W
3、灵敏度≥89dB
4、频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz
5、喇叭单元：不低于5"x1

	14
	门禁套装
	1、显示屏≥ 5 英寸 LCD 
2、分辨率≥ 480*854 RGB 摄像机；图像传感器 1/2.9" 逐行扫描 CMOS；分辨率 ≥1920*1080；视场角 垂直 47.8°水平 29.1° 焦距 4.35mm；光圈 不低于F2.0
3、串行通讯接口 ≥1 路 RS-232；继电器输出≥ 1 路开门信号输出；韦根接口 ≥1 路韦根输出,≥1 路韦根输入；信号输入 ≥2 路，默认第 1 路门磁信号输入，第 2 路开门按钮输入，支持自定义；网络接口 ≥1 路 10/100M 自适应网口；USB 接口 ≥1 路 Type-A
4、重启按钮 1 个重启按钮
5、刷卡模块 内置，IC 卡；扬声器：内置≥1 个 1.5W 扬声器
6、识别准确率≥99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%）；识别记录≥50000 条
7、识别模式：人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码、支持二维码                      
8、配套磁力锁、出门按钮。
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	录播主机
	1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式；系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求；
2、支持不少于4路高清3G-SDI、支持不少于2路HDMI输入接口；不少于3路HDMI接口视频输出； 
3、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换；
▲4、主机内含不少于6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
5、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子输出、1路双莲花LINE OUT可选；
6、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台；、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制；、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态；主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控；
▲7、控制接口不少于6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源；（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
8、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不小于16T硬盘存储空间； 
9、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等；
10、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示；系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传；
11、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备；系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源；系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择；支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关；
▲12、支持不少于6路流媒体图像设置，每一路均支持RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等；（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
13、支持IPv4、IPv6协议、支持DHCP或手动设置IP地址，支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等；提供管理员和访客两种用户管理，支持对用户进行密码修改设定，不同的用户是相同的后台操作应用；
▲14、支持中控对接，可选串口中控和网络中控；支持标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等；（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
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	录播高清摄像机
	1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万；
2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50；镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X；最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；快门速度1/30s ~ 1/10000s；
3、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温；支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；信噪比≥ 55dB；水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°；
4、支持扩展预置位数量≥255；
5、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口；音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口；USB 接口≥1 路；1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，1路RS485接口
6、工作输入电压DC 12V；工作温度 -10 ~ 40° C；功耗≤12W。
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	录播控制面板
	1、 面板尺寸≥4.3寸；分辨率≥480*272；
2、 背光类别：LED；背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调
3、 支持RS485和RS232两种控制接口；支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作；
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	电脑桌椅
	1、 升降屏风考试桌参数
长1550-1650mm
宽550-650mm
高1150-1250mm
2、升降屏风基础桌面高800-900mm，屏风考试时升起高度1150-1250mm。形成独立空间，起到良好的隔音隔断效果，确保能最大程度降低相邻学生之间考试时的互相干扰和影响；桌体及升降板采用15-20mm三聚氰胺板，桌面采用20-30mm厚三聚氰胺板材（可定制桌面贴防火板饰面，边缘做鸭嘴边造型）。
3、桌面手动翻转电脑，可配19-24寸显示屏。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味，板材符合国际或国内环保标准，甲醛释放量低于0.5mg/L；升降板两边间隙采用毛条遮挡，防止异物掉入卡座，阻碍升降板正常升降。
4、升降屏风采用一体成形铝合金整体包边，安装完成可整体移动，调整卡座的横竖对齐，板材不易受潮变形更加稳固；桌体采用铝材插接方式连接，所有外表不漏螺丝钉或尖锐五金件，确保使用身体不被划伤。
5、升降传动系统：升降系统采用中央控制、传动平稳、结构简单的同步升降装置，包括中央控制系统、主机、副机。电机受中央控制系统数字信号控制，电机带动涡轮转动，涡轮通过传动轴驱动伞齿，伞齿连接齿轮齿条，传动所有配件均为独立开模模具件，从而达到同步平稳驱动屏风升降的功能。升降系统特点：a、结构简单，体积小便于安装，成本低，b、维护方便，c、行程及高度精准控制，d、过载保护，e、升降静音设计，f、使用寿命长
6、传动结构设计先进合理，传动杆及所有可动部分均隐藏于屏风内腔，保证学生使用安全可靠；行程控制方式：霍尔信号精准控制；升降控制方式：手控、中控、遥控多种控制方式；内置动力电机：额定电压：24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N ，使用寿命：>10000次（>10000times）工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db。
7、含可移动学生椅子
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	智慧讲台
	1、产品尺寸L*W*H（mm）：730*500*1050(±5)（闭合）；1110*500*1310(±5)（展开）；
2、材料要求：钢铝结合，由上层桌面、中层柱体、下层底座三部分组成；演讲台钣金零件和下层底座采用1.0—3.0mm冷轧钢板，钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；演讲台喷涂细致，颗粒均匀；演讲台上层桌面圆形铝合金前壳，触摸按键面板，扶手连接板，以及中层柱体四棱柱采用航空铝型材，铝型材通过模具挤压成型，表面采用拉丝氧化处理，铝型材边缘全部倒角，防止划伤；
3、演讲台上层桌面整体成水平10度向用户方向倾斜，便于用户提升视觉体验。上层右侧安装笔记本接口模块面板：（HDMI母座*1、3.5音频母座*1、Typec接口*1）、演讲台功能按键从左往右（有线鹅颈话筒开关与音量调节一体、PC音量大小调节、大屏开关、视频切换开关、任务窗、一键启动、一键返回、显示器升、显示器降、演讲台升、演讲台降、。前壳后面预留23.6寸电容触摸显示器。触摸一体机左右为不锈钢钢管折弯的护手，圆形不锈钢管直径为32mm。左右扶手对称，扶手一端安装在一体机下方的显示器固定钣金上，一端安装在扶手连接板上，便于使用；演讲台中层柱体四棱边采用拉丝氧化铝柱，四棱柱弧形倒角，前后左右四面采用航空铝材和铝柱采用镶嵌工艺安装，柱体没有螺丝外露，整体美观大方。中层柱体内部内嵌电动升降电机，根据用户需求调节演讲台桌面高度；演讲台下层底座采用弧形设计，使用3.0mm厚度的航空铝材弧形折弯后阳极氧化。底座左右部分为输入、输出接口模块，左侧输出接口为RS232接口，HDMI,音频，USB，网口，有线MIC，右侧为AC电源输入接口。底部安装4只承重福马脚轮，4只脚轮承重≥500KG，方便移动。
4、一体化设计：采用23.6寸触摸显示器与OPS电脑组成，集成鹅颈话筒，笔记本接口模块，升降电机等电子设备；23.6寸触摸显示器：支持HDMI；分辨率：1920x1080@60hz，USB触摸输出接口，十点电容触摸屏、1080高清LED屏；配置OPS电脑主机，在演讲台的右侧预留OPS电脑主机的安装位，内置子卡，带双显功能，插上OPS电脑主机即可使用，无需接入其他线材。
5、显示器显示角度可通过电动推杆调节，调节角度10-36º。电动推杆通过显示器升，显示器降两个触摸按键调节，电动推杆最大承重10KG；上面板以及外接设备接口面板：便于使用：Typec母座*1,HDMI母座*1,3.5音频母座*1，无线MIC发射天线，显示器升，显示器降，演讲台升，演讲台降，鹅颈话筒开关与独立音量调节旋钮；演讲台桌面高度电动升降：根据身高电动调节桌面高度，无噪音，通过演讲台升，演讲台降两个触摸按键调节，桌面可以升高150mm；
6、左侧信号输出：一体机输出信号：不少于HDMI母座*1，不少于3.5音频母座输出*1，不少于RS232接口控制大屏输出*1，不少于网口*1，不少于USB*1，不少于MIC卡农母座输出接口*1；右侧电源输入：AC电源输入插座*1，电源红色开关；
7、工作电压： 110-240V 50-60HZ；锂电池模块：电压：18.5V，容量：30AH，带电量显示，满电可供整套设备用电2小时；配降压模块，可使电压输入：0-35V，输出：0-30V可调；且带有电池充电器，输入：220V，输出：21V/5A，方便充电；
8、广告机模块：演讲台后面可以放置一台不小于32寸的广告机，边框超窄，圆弧角设计，保障安全防撞伤；广告机支持循环、定时、插播等多种播放模式，支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等；
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	普通电脑桌
	长100-150cm，宽50-70cm，高70-80cm，木质结构
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	42U机柜
	1、前玻璃后钢板门，含3隔板/2组风扇/1排插
2、SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条不低于2.0mm，安装梁不低于1.5mm，其它不低于1.2mm；静载800KG(带支架)，防护等级：IP20，方孔条、4、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
3、不得低于42U
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	拾音器套装
	1、 支持全向拾音，内置阵列麦克风，拾音距离不小于8米；内置音频处理芯片，无需额外配置音频处理器，安装部署便捷；支持ANC自适应背景降噪技术，支持AEC自适应回声消除技术；
2、具有不少于1个USB Type-B接口：支持双向音频数据传输、参数配置、设备升级、USB供电；具有不少于1个3.5mm SPK-OUT线路输出接口：用来外接功放或者有源音箱，进行外放远端过来的声音信号；具有不少于2个网口，其中一个网口可连接专用接线盒（选配），该接线盒支持不少于2路3.5mm音频输入、不少于2路3.5mm音频输出、12V电源输入以及485控制信号； 
3、一个主麦+一个副麦
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	U段四桌面鹅颈无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用；接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个开关麦按键。 
3.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节；具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
4.接收机具有≥4个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。
5.设备电池孔位≥4个。
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	平板电脑充电柜
	1、可同时支持30-45位的≤11寸平板电脑同时充电；排列*位数：3*10-3*15；
2、采用一体化综合电源管理系统，集漏电保护、过载保护、时控管理、时序供电等于一体，集成电源管理模块：配备充电管理系统，具备≥2路3芯常通电插座、≥4路3芯时序供电插座,可分区控制平板电脑的供电，防止瞬间电流过大对设备造成损坏，带有过载保护功能；一个模块三种供电模式：时序供电模式、定时供电模式、循环供电模式,集充电管理,过载保护,数码显示于一体，同时有通电状态指示灯和4路时序供电工作指示灯。
3、带有温控散热风扇，充电过程中热量直接由风扇排出柜体，柜体四周带通风散热孔；内部强弱电分舱设计：前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制；充电仓分割支架为塑钢材质，防设备划伤，隔板上带有卡线槽，柜体内部USB线走线顺畅、美观；充电柜底部配备高品质超静音减震万向轮（带刹车功能），上部配有符合人体工程学把手便于充电柜的移动使用；
4、机身为模具ABS注塑成型;前后门均为≥1.2mm厚冷轧钢板材质；设备存储舱采用向内倾斜4度,避免设备移动时正在充电的Pad或笔记本滑落；前后舱门均采用弹簧下压可拆卸模式,便于维修和清理；柜体侧面有一个电源线绕线架,可调节电源线长短，避免电源线过长造成危险
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	考官PAD
	不低于8G+128G WiFi版，尺寸：不小于11英寸
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	网络键盘
	1、支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局；支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作；支持组、宏等批量操作；支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面
2、支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位；支持通过摇杆对云台进行方向控制；支持控制解码器回放上墙；支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑
3、支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备；支持接入iSecure、KPS平台软件
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	中控操作台
	1、长度‌：280cm-290cm；‌宽度‌：80cm-85cm；桌面高度85cm-90cm
2、‌框架‌：钢木结合结构，采用冷轧钢板或实木颗粒板 ‌；‌桌面‌：三聚氰胺板或烤漆面板，部分型号支持弧形设计 ‌；‌承重‌：单台承重约100公斤，组合使用可提升整体稳定性 
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	工作站
	不低于1*5380 1*16G  1*4T SATA  2*1G网口 2*800W
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	汇聚交换机
	汇聚/核心交换机 ,三层 全管理 ,交换容量2.56Tbps/25.6Tbps ,包转发率960Mpps/1476Mpps ,不少于24个GE电口，不少于16个10GE光口，不少于8个25GE光口，不少于2个40/100GE光口 ,监控带机量不少于800 ,终端带机量不少于1600 ,机架款
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	接入交换机
	千兆web管理交换机,包转发率39Mpps,交换容量336Gbps,不少于24个千兆口,不少于2个千兆光口,VLAN:4K,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带
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	POE交换机
	千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,不少于24个千兆电口,不少于2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带，支持蓝口转发优先
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	网络音频控制主机
	1、 工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)V10；配置国产处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存；抽拉式键盘鼠标设计。
2、具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口；具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 
3、投标的数字化网络广播系统服务平台与国产芯片处理器和国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求 
▲4、系统有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明或提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 
5、平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作；后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端；具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。
6、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S；支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放；具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。
7、后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式；具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库；具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项；具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。
▲8、具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相似度）的系统检测功能。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明或提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 
9、具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看；支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式；系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。
10、多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案；定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式；支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
▲11、用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明或提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章）。 
12、具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务；具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时＜0.03秒，实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果；具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告；具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。
13、支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能；具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作；系统支持客户端接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。提供移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测等配置，能自动触发预设音频，实现实时告警；具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。
14、平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口VN.DJ34839X设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量；支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
15、支持部署于LINUX操作系统，支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。
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	硬盘录像机
	1、输出：≥2路HDMI，≥2路VGA输出；音频输出：≥2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
2、预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面；RAID类型：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
3、功耗(不含硬盘)：≤45W；机箱：19英寸标准3U机箱
4、网络协议：UPnP、 SNMP、NTP、SADP、SMTP、 NFS、iSCSI、PPPoE、DHCP；网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
5、支持录像/抓图模式、回放模式、备份模式；同步回放：≥16路
6、语音对讲输入：≥1个，RCA接口 ；网络接口：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口：≥1个，标准RS-485全双工串行接口 1个，键盘485接口 1个，标准RS-232串行接口；USB接口：≥3个；网络视频输入：≥64路；≥16个SATA接口（前置热插拔），1个eSATA接口，最大容量每个接口支持容量最大10TB的硬盘
7、录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
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	监控硬盘
	不小于6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM
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	HDMI切换器
	HDMI一分二
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	万兆模块
	SFP万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC
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	门禁发卡器
	符合ISO 14443 A、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、ID（EM）卡,CPU卡序号，不支持身份证；通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用；支持防复制
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	电子时钟-GPS接收器
	1、频率范围：北斗 B1 GPS L1；天线增益：≥40dB
2、噪声系数：≤1.5dB；反射损耗：-14dB(即驻波比≤1.5)；P-1 ：≥+10dBm；干扰抑制：25dB±100MHz
3、授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10秒；跟踪卫星数：≥ 6-12颗卫星同时跟踪；重捕获时间：最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间少于15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间大于60秒)。
4、对标准时间的同步误差：≤ 30nS；初始跟踪时间：≤120S
5、天线馈线长度：≥30米；天线：具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65；信号传输距离≥1000米
6、MTBF：≥8万小时
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	电子时钟主机
	1、NTP服务器接收中心母钟发出的时间信号，再通过计算机网络系统，使用NTP网络时间协议，同步网络内的服务器、PC 工作站以及相关系统的时间；支持对安装UNIX、WINDOWS、LINUX 等常见操作系统的服务器或计算机设备进行网络校时；
2、NTP 服务器所在网段的划分及地址分配由最终用户统一进行规划；软硬件各方面采用先进技术措施，实现设备的抗干扰能力；
3、采用模块化设计，提高了系统的可维护性、可扩展性、稳定性；采用液晶屏幕显示，人机界面良好；
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	IP网络功放
	1.双网络接口设计，端子支持冗余备份；面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。
3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置；面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
5.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
6.功放输出功率≥120W。
7.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
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	单面电子时钟
	1、具有自动同步时间功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能；子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行。
2、单面数字式子钟的接口方式：RJ45接口，支持POE供电。
3、时、分显示，显示清晰。
4、单面数字子钟 ,显示部分,字高3英寸，特制宽型红色数码管 ；面屏一体化设计，无边框。
5、规格要求：450-500mm（宽）；160-180mm（高）；40-45mm（厚） 
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	全向拾音器单麦
	1、支持全向拾音，内置阵列麦克风，拾音距离不低于8米；
2、内置音频处理芯片，无需额外配置音频处理器，安装部署便捷；支持ANC自适应背景降噪技术，支持AEC自适应回声消除技术；
3、具有≥1个USB Type-B接口：支持双向音频数据传输、参数配置、设备升级、USB供电；具有≥1个3.5mm SPK-OUT线路输出接口：用来外接功放或者有源音箱，进行外放远端过来的声音信号；具有≥2个网口，其中一个网口可连接专用接线盒（选配），该接线盒支持2路3.5mm音频输入、2路3.5mm音频输出、12V电源输入以及485控制信号；
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	寻呼话筒
	1、采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能；内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
2、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听；支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器；支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒；支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
3、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口；具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。                
4.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行；授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码；支持新配置注册智能语音提示功能；支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等；支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能；可实现分区/全区进行喊话/广播功能；支持单独调节音量。
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	双面电子时钟
	1、 设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能；子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行。
2、22面数字式子钟的接口方式：RJ45接口，支持POE供电。
3、时、分显示，显示清晰。
4、双面数字子钟 ,显示部分,字高3英寸，特制宽型红色数码管；全面屏一体化设计，无边框。
5、子钟规格要求：450-500mm（宽）；160-180mm（高）；30-50mm（厚）
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	存包储物机柜
	1、 柜体尺寸：高1750-1850mm；宽1650-1750mm；深450-470mm；单门尺寸：高250-300mm；宽290-310mm；支持人脸识别；
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	无线AP
	1、上行≥1个2.5G电口,支持802.11be,2+2双频,整机速率3.57Gbps,最大发射功率23dBm,支持BLE 5.4,最大功耗13.6W,智能双极化天线,,推荐用户数≥150个，推荐并发用户数≥32个(8M每终端),覆盖半径≥20m；支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式、AP满负荷工作功耗≤12.95W；AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）
2、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID；支持防终端粘滞，AP感知连接到的STA，并智能引导STA接入最佳AP；支持禁止低速率、弱信号的终端接入；Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销；
3、通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、终端速率管控、组播增强、广播优化和智能带宽保障等；
4、支持时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射；支持中文SSID和SSID隐藏；支持将内网终端用于的IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。
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	无线AP控制器
	1、整机固化≥10个千兆电口,≥2个万兆光口,默认管理 ≥256个AP，为保证业务不中断，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥2个；用户接入能力2K,转发能力10Gbps,支持URL过滤,支持反病毒,支持入侵防御,可支持1+1或N+1备份,支持智能漫游
2、支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息；支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息；支持OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密；支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；
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	Logo射灯
	1、操作电压：AC110V-240V/50HZ；最大功耗：74W+10%；控制方式：手动
2、光源种类：LED；光源功率74w；光源寿命≥30000小时
3、光束角度：20*/30*/60*
4、颜色盘：红绿蓝天蓝紫白混合；图案盘：1
5、调焦：手动调焦
6、壳体材质：铝型材+光学透镜；灯体颜色：阳极黑/喷粉白灯体；配备呼呼阀，内外气压平衡;支持DMX512、调整投影图案大小和清晰度
7、配备4个镜片
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	直录播主机
	1、为了便于移动、无缝导播和监控，要求屏幕尺寸≤7 英寸 ，AMOLED 触摸屏 ，亮度达 800 尼特 ，对比度为 100000:1 。
2、支持灵活多样的输入源 ，包括音视频源 、IP 流和媒体文件等；2x HDMI 2.0 Type-A 接口，2x USB 3.0 Type-A 接口 ，1x USB 3.0 Type-C 接口。手机摄像头、SRT Caller/Listener、RTMP 拉流/推流、RTSP 网络流、视频、图片、网页。
3、麦克风/线路输入 ：1x 3.5mm 插孔 ；音视频输出，接口 ：1x HDMI 2.0 Type-A 接口，耳机 ：1x 3.5mm 插孔；网络：支持有线网络 、无线网络 、蜂窝网络；内置 4G 调制解调器以及 4G天线*2 和 Wi Fi 天线*2 ，并具有多链路聚合功能 ，确保用户无论何时何地都能拥有稳定可靠的网絡连接；支持蓝牙 ，可接入蓝牙设备进行音频输出或输入 ，还可以接入蓝牙键盘等；支持通过 USB 线缆连接手机 ，实现 USB 网络共享 ，分享手机的互联网数据连接。
4、节目：支持创建多个横屏（16:9）或竖屏（9:16）节目 ，并对节目进行管理，创建节目可选择帧率 ，包括 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 fps 
5、场景：同一节目内可创建多个场景 ，并可以对场景进行管理；支持添加各种源 ，包括 HDMI 、WEBCAM 、视频 、图片 、RTMP/SRT/RTSP 网络流 、手机摄像头 、网页 、文本、纯色；一个节目中最多支持添加 3 路网络流源；支持网页浏览控制；同一场景内支持多画面组合 ，提供预设布局便于快速创建；提供多种编辑工具 ，如抠像 、裁剪 、过渡效果等；支持直接切换场景 ，或先预览再切换；支持硬切或多种效果的切换 ，如渐变 、DIP 、划像 、DVE 等。
6、音频：通过音频表显示电平和峰值；支持实时调节输出 、输入和监听音频；支持音频输入源设置全局模式和场景自定义模式；支持 AFV （音频跟随视频）； 支持单独监听指定通道音频；支持切换监听设备 。
7、GFX：支持多种 GFX 类型 ，包括标题 、字幕条 、跑马灯 、数字时钟 、模拟时钟 、符号列表 、社交媒体 、标志 、记分牌 、计时器 、秒表等；支持使用 HDMI 、WEBCAM 、视频 、图片 、文字或 PAG（ Portable Animated Graphics）创建自定义 GFX ；支持 HTML 网页作为图形叠加；显示多个 GFX ，并可以对 GFX 进行管理；实时控制记分牌 、计时器 、秒表；背景音乐：每个场景可添加多个背景音乐 ，并可以实时控制；支持通过 Web UI 添加全局背景音乐 ，并实时控制；画笔：在屏幕上实时注解 。
8、PTZ 控制：通过网络控制 PTZ 摄像机 ，支持 Visca UDP 协议 ，支持的源包括 HDMI 、WEBCAM 、SRT 网络流 、RTMP 网络流 、RTSP 网络流；手机摄像头控制：控制手机摄像头的缩放和聚焦 ，以及更多高级设置功能；回放：捕捉精彩时刻 ，播放慢动作 ，保存高光亮点；推流：支持通过 SRT/RTMP/RTMPS/RTSP 协议推流；支持推流到抖音平台；支持推流到趣看平台。支持自定义编码参数 、选择视频源和音频源 ，实现 ISO 推流 ，支持的视频源包括直播 、HDMI 、WEBCAM 、多视图；支持同时向 4 个目的地址推流；录制：支持自定义编码参数；支持 ISO 录制 ，可同时录制两路不同的视频源 ，也可对同一路源录制两个不同质量的画面 ，还可以选择音频源；支持的视频源包括直播 、HDMI 、WEBCAM 、多视图；以 MP4 或 MOV 格式存储到本地或 SD 卡；截屏文件以 PNG 格式存储到本地或 SD 卡；录制文件可按时间或大小分割 ，最大为 4 小时或 16G；录制和截屏文件可通过电脑 、SD 卡 、U 盘 、App 、Web UI 进行导出或下载。
9、快捷键：支持创建快捷键 ，通过连接 USB 或蓝牙键盘实现便捷操控。
10、手机摄像头：移动设备（ 手机或平板电脑）作为摄像头；将移动设备拍摄的画面传输到资源采集设备；将移动设备拍摄的画面录制到其本地存储中；将移动设备拍摄的画面通过 SRT 推流；支持专业模式 ， 自定义白平衡 、ISO 、曝光 、聚焦等；支持选择通过 USB-C 连接到 iPad 的 USB 镜头。
11、远程助手：远程遥控资源采集设备，查看直播画面；切换和管理场景 ，设置切换模式和切换效果 ，可将节目渐黑（ FTB） ，冻结画面 ，控制 PTZ 相机和手机摄像头；切换和管理 GFX ，实时编辑 GFX 内的文字和图片 ，控制记分牌 、计时器 、秒表；控制音频 ，可以调节音量 ，切换监听设备 ，对音频进行静音操作 ，以及单独监听； 控制录制启停 ，实时截屏 ，管理相册文件；设置推流服务器 ，控制推流的启停 ，查看推流状态；控制回放 ，分享精彩事件文件到其他 App； 控制和管理背景音乐；创建 ，管理和执行快捷键功能；查看输入信息；实时查看设备状态；远程关闭设备。
12、外接屏幕：可显示直播画面 、预览画面 、多视图 、复制主屏幕 、环出 HDMI 1 、环出 HDMI 2；将显示内容录制或截屏至平板电脑中；通过“复制主屏幕” 可用平板电脑控制设备。
13、含3个桌面式全向麦克风
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	高清摄像机
	1、不低于214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器；支持H.265、H.264视频编码；支持全高清1080P60视频输出；不低于12倍光学变焦，最大广角72.5°；
2、内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米；内置锂电池组，使用时间超过4小时；
3、支持双码流，支持多级别视频质量配置；支持不少于1 路音频输入;
4、配多功能IR遥控器；高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳；
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	领夹麦克风
	1、通话时间： ≥5 小时；通讯距离最远：不少于300码；
2、工作频率： DECT™ 6.0 (1.9GHz)；
3、安全保密性：不低于 64-bit digital encryption；
4、耳麦控制： 音量、静音、通话回应/终止；
5、充电时间  1.5小时至少充满80%，3小时内完全充满；
6、一主机拖四麦克风
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	三脚架
	1、产品材质：铝合金+ABS树脂
2、收纳高度不高于71.5cm；拉伸高度不低于206cm；脚架承重不低于5KG
3、含液压云台
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	电动嵌入式提词主机
	1、支架承重：不高于68.2kg；支架材质：铝合金主体；升降高度：1150cm-1650cm
2、显示器尺寸：不小于22寸                                 
3、电动升降                                    
4、提词器内嵌主机无需额外接电脑

	54
	广电级摄像机
	1、1/2.3 英寸 CMOS 图像传感器，具有 1240 万像素；4K 超高清录制 （150 Mbps， 24/30p） 到 SDXC （UHS-I 速度类 3） 卡
2、高品质集成不低于 12x F1.2-3.5 变焦镜头（35mm 等效：29.5-354mm），滤镜直径：62MM
3、动态缩放高清模式结合光学变焦和像素映射，实现无缝无损 24 倍变焦；双 SDHC/SDXC 插槽可实现双、备份和连续录制
4、4：2：2 全高清录制在 50Mbps （24-60p）；120fps 高清慢动作录制
5、通过HDMI连接器实时4K超高清输出
6、0.24 英寸彩色取景器 （156万像素）， 智能对焦辅助功能
7、2 位置 ND 过滤器 （1/4， 1/16）
8、3.45 英寸彩色 LCD 显示屏 （276 万像素）， 具有智能对焦辅助功能
9、 用户按钮可分配功能；支持有线遥控器；内置立体声麦克风

	55
	补光灯
	灯笼罩+灯架（单灯套装），色温2800K-6500K，双色版

	56
	手持全能摄像机
	1、画幅：一英寸；传感器类型：CMOS                                                              
2、IOS范围：拍照50-12800，录像50-12800，低光视频50-25600；电子快门速度：拍照1/8000秒至4秒                          
3、内置麦克风3个                                            
4、照片最大分辨率：16：9，7680X4320，1：1，6144X6144变焦：拍照7680X4320，2倍；录像1080p，4倍；3K4倍；4K4倍；直播1080P，4倍                       
5、内置存储：107G；充电时间：18分钟充满80%，32分钟充满100%
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	AI教学辅助机器人
	1、主体尺寸：不小于50cm*40cm*140cm
2、外观材质：PC+ABS环保材料
3、体重：35kg（轻量化设计，能耗更低，更安全）
4、自由度：整机不少于4个自由度；手臂：拥有前后摆动手臂
5、摄像头：不低于1200万摄像头(1个) ：主要用于头部前方的拍照、视频；不低于4800万广角彩色摄像头 (1个)：主要用于头部前方人脸&人体的检测和跟踪
6、RGBD深度摄像头不少于1组：主要用于测距、获取深度信息；广角鱼眼摄像头不少于1个：用于视觉重定位；定位摄像头：用于充电桩位置视觉校准
7、音色：男声、女声、动漫小新、可爱童声
8、音响功率 30W；MIC阵列 拾音角度：360°；拾音范围不低于5米；麦克风数量：不少于6个；拾音功能：声源定位、远场拾音和回声消除；麦克风阵列x1：语音识别
9、主屏尺寸：不低于15.3 inch；表情屏：不低于7inch；分辨率：不低于1920*1080px
10、通讯方式支持 WI-FI(2.4G / 5G )、4G(全网通)、支持5G（全网通）
11、运行内存：不不低于 8G；机身存储：不低于64G；主处理器：不低于高通骁龙845芯片；不低于八核处理器
12、支持二次开发与对接
13、含充电桩
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	AI会议纪要主机
	1、 内置全向麦克风‌
外观尺寸：φ64.3mm，升起高度不低于248mm，闭合高度不低于198mm，重量490g，有石墨黑、灵动白两色可选。
音频配置：搭载不少于8个数字MEMS麦克风，拾音范围不少于5米，频率覆盖20Hz~20KHz，支持AI降噪、回声消除、去混响，提供5种拾音模式。
硬件续航：内置不小于9800mAh电池，续航不小于12小时，不低于4GB+32GB存储，配备1.82英寸触控屏，支持USB、蓝牙、无线收发器三种连接方式。
2、配置 会议摄像头‌
拍摄规格：横屏/竖屏模式下均支持4K@30fps、1080p@60fps视频录制，画面广角可覆盖整个中小型会议室。
联动功能：可通过磁吸触点与Wave组合，由Wave实现声源定位，自动引导摄像头追踪发言人，实现“谁说话拍谁”的效果。
3、会议纪要功能
配套AI语音转写功能，可自动区分不同发言人，快速生成会议纪要，大幅提升会议记录效率。（每月不少于300分钟）
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	电子白板
	一、硬件参数
1.整机采用环保实木边框，应用传统卯榫工艺，坚固耐用、防潮耐蚀锈，长期使用不变形不开裂，适应校园多种使用环境；整机采用高雾度液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。
2.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。
3.整机屏幕采用智能匹配显示技术，能够根据显示内容的类型自动匹配画质参数，使屏幕显示的油画、国画、素描、摄影等不同类型的作品最大程度的还原作品特征；整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。
4.整机屏幕采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
5.整机液晶屏显示尺寸≥75寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式；整机最大显示亮度≥350 cd/㎡。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。
6.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块；整机背部与平整墙面贴齐，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤10mm
7.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。
8.整机安卓系统版本不低于13，运行内存不低于4G，存储内存不低于32G。
9.整机接口：USB 3.0*1，HDMI2.0*2，microUSB接口*1，RJ45接口,*1，3.5mm耳机插孔*1，内置Wi-Fi模块。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。
10.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。
11.整机信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。
二、软件参数
1.后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式。支持按区域分组管理，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。
2.支持网页及移动端后台管理系统进行设备管理、内容管理和发布；信息发布系统支持设备管理、远程控制、素材管理、节目管理、节目审核、播控管理、分屏展示、权限管理等功能，具备一键下线功能；支持多种场地绑定方式：支持在设备上生成二维码，通过移动端扫码方式将设备与场地关联；支持手动输入学校代码进行设备绑定；支持后台批量导入信息进行设备绑定。
3.管理平台支持用户名密码、微信扫码登录、校园集控 APP 扫码登录、手机号密码、手机号验证码登录，支持绑定手机号和邮箱；应用软件和系统软件支持远程OTA静默升级；支持在设备端展示图片、视频、公告、网页、时间日期等内容。
4.支持发布直播节目，即可接收观看直播。发布节目时可选择是否打开“随机播放",打开此功能后会使播放该节目的设备，画面随机显示。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限。用户也可自定义权限类型，根据可勾选的权限进行分配。
▲6.支持通过管理后台，进行设备远程控制：屏幕截图、定时开关机、重启设备、音量控制、亮度控制、系统升级、清理缓存、休眠与唤醒、安全锁等。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
7.后台管理系统支持按机构和分组查看设备数量、设备场地分布、素材资源统计、节目公告统计等。并可查看设备状态，例如播放、空闲、离线、休眠等；支持管理员查看后台的事件记录：包括设备的状态变更、节目发布状态等；后台管理系统支持上传图片、视频、音频等素材，图片和视频支持上传1080p、2K、4K分辨率；素材管理支持创建文件夹，按图片、视频、音频、文档、海报、作品进行分类，支持文件夹和素材名称的模糊搜索。）
▲8.后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于 18000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
9.支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示，支持订阅节目，无需手动发布，定期接收新的推送节目；节目制作支持横屏、竖屏两种模式；节目支持分辨率：1920×1080、3840×2160、5120×2160，节目支持分屏显示，提供四种分屏显示模板。
10.节目制作可设置音频作为背景音乐循环播放，可添加多张图片和视频进行轮播，图片可以单独设定轮播时间或者多张图片批量修改轮播时间。
11.节目制作完成后，可选择“预览”、“一键发布”。同时支持加密下载，在设备未联网的情况下，可通过U盘实现节目发布。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
12.节目发布支持替换及插播播放策略，替换会删除终端正在播放的节目，下载新节目，插播会只下载新节目，新节目时间到期后，原节目会继续播放。
13.发布节目时可选择是否打开“多屏同步”，打开此功能后会使播放同一计划的设备画面保持统一。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）
14.公告制作支持文字、背景颜色修改，可设置播放位置及速度，支持实时预览；所发布的内容需经过指定的审核人员审核通过后，才可发布到设备上进行展示。
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	移动绿幕
	落地式；可伸缩；宽≥2.5米，高≥2米；绿色
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	医学教育培训资源管理平台
	1. 为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统；
2. 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求；
3. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理；高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播；
4.系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改；系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用；
5.支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置；系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求；支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性；
6. 专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名；
7. 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定；
8. 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 
9.录播管理：支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；
10.直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置；
11.视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能；
12.报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块；                                
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	电子教室管理软件
	一、整体要求：
1、纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。
▲2、软件的加密方式支持服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、绑定教学互动终端激活等多种方式的激活方式。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
3、采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播效率，使广播达到最佳效果。
4、全面兼容Windows全系列操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU。
二、课堂教学
1、屏幕广播：支持将教师机的屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生机以及所有教学互动终端，在对学生机进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，支持教师选择音频输入设备。学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。支持教师选定一台学生机来远程控制教师机，代替教师来完成相关教学功能的操作。支持4K画质的屏幕广播，支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
2、屏幕笔：支持教师通过屏幕笔进行教学辅助功能，具体工具包括插入文本、线条和图形，支持添加批注，设置线条粗细、画笔颜色等。
3、网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式，支持720p、1080p、4K高清视频。
4、文件分发：支持教师将教师电脑中的文件或文件夹发送至学生端指定的目录下，支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹；支持对重复文件选择忽略、替换、重命名策略；支持选定文件传输速率和实时查看文件传输速率和传输进度；文件提交：支持学生把做好的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小；文件收集：支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集。
5、文件共享:支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
6、讨论：支持教师发起分组讨论或主题讨论，分组讨论支持教师按随机、配对等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论支持教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持教师发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
7、共享白板：支持教师共享白板、图片或截图与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持批量导入和导出白板记录。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
8、学生举手：支持学生发起举手寻求教师的帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
三、教学评测
▲1、截屏互动：支持教师实时截屏发起互动答题，支持教师添加本地图片发起互动答题，支持教师手动输入问题发起互动答题；答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
2、答题统计：支持教师对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，教师将会收到学生的作答详情及答题数据统计；堂报告：支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。（提供功能截图，并加盖投标人公章）；考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度；阅卷评分：支持客观题自动评分，主观题教师手动打分并支持将考试结果导出。
四、课堂管理
1、学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比；班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出；屏幕监看：支持通过教师机监视单一、部分、全体学生机的屏幕，支持教师设置电脑每屏可监看多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36画面）和监看视图的持续时间。
2、全体遥控：支持教师同时遥控所有学生机，如：批量打开网页、执行文件传输、软件安装等操作。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
3、U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止三种策略），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入；网页限制：支持对学生访问网站权限的设定（全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略），对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。
4、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，微信MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
5、学生属性：支持教师远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。
6、黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生机执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容、图片等，支持设置锁定时长自动解锁；禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生机禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作；权限管理：支持教师对学生机的联网权限、发送消息权限、发送文件权限等进行管理。
7、远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、自定义命令等操作。
8、远程设置：支持选择学生机连接教师机的登录方式包括选择教师登录、自动登录、IP段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
9、分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
10、图标监看：支持通过班级模型显示学生机桌面的缩略图，缩略图显示大小也可自由设定。缩略图右下角可以显示正在被应用的状态。
11、断网锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
12、远程消息：支持教师与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等。
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	同传系统还原软件
	1、系统支持通过U盘、PXE等多种方式引导安装，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式配置方式；支持对机房设备进行资产统计，可查询全部设备使用状态，包含编号、IP、MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间以及硬盘容量等信息。
2、系统支持操作系统的一键切换，支持Windows、银河麒麟、统信、中科方德等操作系统。
3、为便于管理员对需要帮助的学生进行远程指导，还原系统无需借助第三方平台软件即可支持远程控制功能；为保障同传传输速度，系统具备BT服务端和BT客户端功能。
4、支持Windows、银河麒麟、统信、中科方德等主流操作系统还原属性的设置，包含立即还原、关机还原、每天还原、每周还原等方式，在还原属性生效后系统都会重新恢复至模板状态，保障系统流畅性；支持对操作系统创建多个还原点，可对还原点进行删除、合并、备注，还原点数量无限制，当系统损坏时，可快速恢复到上一次保存的状态。
5、为帮助教师营造良好的教学环境，系统支持对正在使用的桌面环境开启广告拦截功能，避免学生电脑出现各种弹窗。
6、支持日常、考试场景的快速巡检功能，可巡查出学生操作系统的关键信息，如出现网络异常、键鼠未链接将会高亮告警，提醒管理员处理。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
7、支持静默更新功能，可对正在上课的学生进行文件的增量下发，不会影响学生的正常使用，待课间重启即可完成应用的部署；为减轻管理员维护压力，系统需具备网络排障能力，并支持对常规网络问题进行修复，可检查网络服务是否正常；无需额外配置服务器，即可对所有设备进行统一管理维护。
8、为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。
9、支持Windows及国产操作系统的IP以及计算机名的批量自动分配；系统需支持日志记录功能，便于在出现问题时进行回溯，快速排查问题原因。
10、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可；支持屏幕水印功能，可设置数字编号、计算机名为水印属性，水印将映射在桌面的右上角，便于管理员进行查看；为应对大课件的日常教学，需支持系统盘、数据盘的同传功能；支持添加数据盘功能，支持对不同操作系统添加同一份数据盘，实现数据互通，也支持为不同操作系统添加不同的数据盘空间，实现数据隔离。
▲11、为避免设备因中毒导致教学环境异常，还原系统需支持对操作系统硬盘使用分析,可选择式分析指定目录、显示各文件占用空间大小，便于用户寻找出隐藏的大文件。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
12、为便于考试场景的数据保护，系统可将自定义内容进行加密处理，并以二维码模式导出。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
▲13、系统支持对教学任务的引导功能，学生可添加本期课程的待办事项，并对已完成的事项进行标注，便于教师查看，为不影响机房上课使用，学生支持对待办事项栏隐藏或设置透明度。（提供功能截图，并加盖投标人公章）
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	技能中心管理系统
	一、技术要求
1.系统架构：B/S、移动端的开发模式，包括教师端应用和学生端应用。
2.教师端应用和学生端应用均支持WEB浏览器与手机移动端APP使用；教师端应用具备资产管理、课程管理、场地管理、开放实训管理、中心事务管理、审批管理、统计分析、日程等功能模块；学生端应用具备线上课程学习、开放实训预约、开放课程预约、场地申请、自主学习功能、日程等模块。
3.支持账号、扫码、短信验证码等多种登录方式。
二、功能要求
1.资产管理
设备管理：支持一键切换资产明细表和物品清单两种不同展示方式，支持物品清单以列表布局显示和卡片式布局显示；支持添加/查看/编辑/删除物品信息，包括名称、类别、规格型号、制造商、关联学科、关联技能、功能介绍、注意事项等，支持上传物品图片；支持为设备添加PDF、MP4等相关学习资源，可通过手机移动端APP扫描资产二维码进行学习；支持添加/查看/编辑资产信息，包括资产所属设备、资产名称、资产编号、RFID标签、单价、质保期、生产日期、购置日期、供应商、供应商联系人、供应商联系电话、存放地点、保管人等；支持通过excel表批量导入资产信息，支持资产图片批量导入；支持自动为每个资产，生成配套二维码；支持物品列表/资产列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段；支持按资产类别、资产状态筛选资产信息；支持按资产名称、编号、购置日期等进行查询；支持设备在中心布局图中所在房间位置定位显示，布局图可放大、缩小；房间边界标注功能：可自定义编辑房间边界，支持房间边数任意扩展进行不规则房间边界描绘。耗材管理：耗材明细表支持按耗材品目、批次模式查看，列表信息包括但不限于名称、规格、库存数、预警值、预警状态、批号、生产日期、有效期、状态、库位、单价、入库日期、供应商等；耗材状态具备有效、过期、临期信息展示；库位支持显示房间、货架位置明细；支持搜索、预警状态筛选功能；支持耗材品目手动添加、批量导入功能；入库登记支持手动添加、批量导入功能；支持耗材名称、规格、批号、数量、单价、有效期、库位等耗材信息多条批量入库，支持耗材信息单条复制、删除；领用登记支持指定批次出库、FIFO模式可选，支持批号、有效期、状态、库位、可用数量列表直接填写领用数量，支持从多批次登记数量，自动汇总耗材领用总数；支持多耗材品目多批次填写领用出库，支持耗材信息单条复制、删除；支持领用人、领用部门级领用课程填写；支持耗材调拨、盘点，支持库位间耗材数量调整，支持耗材盘亏、盘盈登记；支持耗材库存预警值设置，低于预警值时系统自动提醒，图形化显示缺货率；支持入库、领用、调拨、盘点记录列表查看；支持自定义设置耗材包。外借/维修管理：支持设备外借/维修管理，可批量进行设备外借/维修登记，设置“预计归还日期”，对即将逾期和逾期未归还的设备，系统自动提醒；支持批量归还登记、批量归还延期操作功能；支持按日/周/月/全年四个颗粒度查看设备借用量统计图，支持自定义起止时间查看设备借用排行。
2.空间管理
支持对多院区、多楼栋、多楼层的跨区域管理，支持用户自定义添加院区、大楼名称、楼层。支持添加/修改/删除房间信息，包括院区、大楼名称、楼层、房间名称、房间类型、面积、最大容纳人数等；支持设定房间是否开发允许申请、是否需要审批功能。支持通过excel表批量导入房间信息。支持用户自定义添加房间类型，例如：教室、实训室、办公室、走廊、库房、报告厅、会议室等。支持货柜管理，为房间添加货柜信息，支持设备、耗材展示所在货柜。
3.开放实训管理
3.1支持开放实训活动名称、学科、实训项目、最大预约人数等信息设置。支持一场开放实训设置多名授课老师。支持一场开放实训设置多个房间，同一房间多项实训项目同时开放预约。支持为课程添加学习资源（至少包括视频、PDF），资源支持从我的资源、公共资源选择，支持添加实训项目关联资源；可设置资源是否开放，不限时间/活动前开放/活动后开放。
▲3.2支持每周选择多日，不同时间段，按周重复循环开放实训；支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持自定义课程节次、开放实训节次的对应的起止时间。（提供演示视频）。
3.3支持与系统资产管理联动，查询资产名称、数量、功能介绍、技能、状态、图片、库位等信息，选择备物需求所需设备、耗材的名称与数量。支持教职工和学生均作为开放实训可预约对象；支持按系统所有人、按部门、自定义分组、按个人指定学生或教职工选为开放范围，支持按姓名、手机号等搜索批量选择学生或教职工。支持添加评价表，学生可通过填写教师评价表
3.4开放实训列表信息包括但不限于活动名称、时间、授课老师、房间、预约状态、活动状态等；支持按活动名称、房间、时间、授课老师、预约状态、活动状态进行搜索、筛选。支持查看预约信息列表，包括但不限于姓名、部门、签到时间、签退时间，支持列表excel表导出。支持从开放实训模板快速新建，支持编辑开放实训另存为开放实训模板；支持从“公共模板库”进行搜索、收藏为个人开放实训模板使用，支持个人开放实训模板编辑。
3.5支持通过实训项目、时间、我的关注筛选进行开放实训预约。
4.课程管理
4.1支持设置固定课程、开放课程设置。支持课程名称、学科、实训项目、最大预约人数、最小预约人数等信息设置。支持一场实训课程设置多名授课老师。支持一场实训课程设置多个房间，同一房间设置多项实训项目。支持为课程添加学习资源（至少包括视频、PDF），资源支持从我的资源、公共资源选择，支持添加实训项目关联资源；可设置资源是否开放，不限时间/活动前开放/活动后开放。支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行课程时段设置。支持自动检测房间冲突，支持以日视图模式展示房间在各时间段的占用情况。支持与系统资产管理联动，查询资产名称、数量、功能介绍、技能、状态、图片、库位等信息，选择备物需求所需设备、耗材的名称与数量。支持教职工和学生均作为参与人选择；支持按部门、自定义分组、按个人进行筛选，支持按姓名、手机号等搜索批量选择参与人。支持添加评价表，学生可通过填写教师评价表
[bookmark: _Hlk61006834]4.2课程列表信息包括但不限于课程名称、实训项目、时间、授课老师、房间、备物需求、预约状态、活动状态等；支持按活动名称、房间、时间、授课老师、预约状态、活动状态进行搜索、筛选。支持查看参与人列表，包括但不限于姓名、部门、签到时间、签退时间，支持列表excel表导出。支持从课程模板快速新建课程，支持编辑课程另存为课程模板；支持从“公共模板库”进行搜索、收藏为个人课程模板使用，支持个人课程模板编辑。开放预约截止时间后，系统根据预约人数是否达到最低开放要求，自动进行开放或取消。
5.场地申请
5.1支持教职工、学生进行临床技能中心场地申请。支持活动名称、活动类型、实训项目、授课老师、参与人等信息设置。支持一场设置多名授课老师。教职工、学生场地申请时间地点支持每周选择多日，相同时间段，多房间，按周重复循环规则申请；支持选择跨天申请；支持多条规则一并提交申请；规则支持复制、删除。支持自动检测房间冲突，支持以日视图模式展示房间在各时间段的占用情况。支持与系统资产管理联动，查询资产名称、数量、功能介绍、技能、状态、图片、库位等信息，选择备物需求所需设备、耗材的名称与数量。
5.2参与人选择支持仅设置参与人数、具体参与人名单2种模式；教职工和学生均支持作为参与人选择；支持按部门、公共分组、我的分组进行筛选，支持按姓名、手机号等搜索批量选择参与人。
支持查看我的申请，信息包括但不限于提交时间、最后更新时间、审批状态、审批流程节点、审批意见、活动名称、活动类型、实训项目、授课老师、时间、地点、参与人列表、备物需求列表等。
支持从场地申请模板快速新建申请，支持申请另存为场地申请模板；支持从“公共模板库”进行搜索、收藏为个人场地申请模板使用，支持个人场地申请模板编辑。支持自定义设置场地申请活动类型。
6.线上课程管理
▲6.1课程编排：支持自定义添加课程名称，课程目录、课程内容、单元测验；课程学习内容支持自由学习模式、完成条件解锁模式；完成条件至少包含分数达标、训练次数达标、训练时长达标模式；课程内容支持从系统视频资源、临床思维案例、虚拟仿真项目选择编排；单元测验支持从系统理论题库、临床思维案例、虚拟仿真项目选择编排；支持学员WEB浏览器、手机移动端APP进行课程学习。（提供演示视频）
6.2支持机构课程、我的课程分类根据权限分配、课程查询。课程清单支持列表、卡片2种布局模式。课程支持上架、下架、复制另存功能。课程安排：支持按部门批量选择、删除学员，支持课程自由模式、顺序模式发布。
6.3课程数据统计：支持查看课程总人数、已完成人数、完成率、测验达标率；支持查看课程任一内容、测验参与人数、完成人数、完成率、平均成绩、平均用时；任一学员课程完成学习内容数量、进度、完成测验数、达标测验数、学习总用时列表，支持学习进度条显示及排序。支持课程内容、单元测验明细展示，包括当前状态、完成进度、最高成绩、是否达标。
7.事务管理
7.1中心活动汇总展示功能，以列表、事务屏的两种形式展示。列表信息包括但不限于活动名称、活动类型、实训项目、时间、房间、授课老师、备物状态、活动状态等；事务屏支持单日以时间、房间维度查看中心活动信息。支持WEB浏览器、教师手机移动端APP事务屏活动信息查看、备物状态变更。
7.2支持按活动名称、活动类型、时间范围、授课老师、申请人等信息进行搜索、筛选。可展示活动动态签到二维码、参与人名单与签到签退时间、备物设备耗材需求列表，中心管理员权限可进行活动取消、时间、房间编辑修改。
8.审批功能
8.1支持为课程申请、教职工场地申请、学生场地申请独立自定义设置各自审批流程：可设置单级单人审批、单级多人审批、多级多人审批规则；可自定义设置审批时限；可按指定人、部门负责人、角色设置审批人。
8.2系统自动通过WEB浏览器、教师手机移动端APP逐级通知审批人，审批人可通过WEB浏览器、教师手机移动端APP进行审批，支持审批人对申请时间、房间进行编辑调整；支持以日视图模式展示房间在各时间段的占用情况。
8.3支持快速审批、查看详情审批。支持审批历史、抄送记录查看。审批状态包括但不限于待审批、审批通过、审批超时、审批拒绝、已撤销、已取消等状态，状态变更系统自动通过WEB浏览器、教师手机移动端App通知申请人、授课老师、参与人等相关人员。
9.统计分析
9.1教师课时量统计：系统授课次数、授课时长、指导学生人次、指导学生人时数汇总统计；部门授课次数、授课时长、指导学生人次、指导学生人时数明细列表，并支持排序；教师授课次数、授课时长、指导学生人次、指导学生人时数明细列表，并支持排序；时间范围查询，支持按本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天等多个固定预设时间段及自定义起止时间进行筛选；支持按活动类型、部门、教师进行筛选查询。
9.2参与度统计：系统参与学生总数、总参与次数、总参与时长、人均参与时长汇总统计；学生参与次数、参与时长、签到次数、签退次数明细列表，并支持排序；系统参与教职工总数、总参与次数、总参与时长、人均参与时长汇总统计；教职工参与次数、参与时长、签到次数、签退次数明细列表，并支持排序；时间范围查询，支持按本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天等多个固定预设时间段及自定义起止时间进行筛选；支持按活动类型、部门、分组、教师进行筛选查询。
9.3房间统计：系统使用房间总数、总使用次数、总使用时长、总使用人次、总使用人时数汇总统计；房间明细表信息包括但不限于房间名称、房间类型、使用次数、使用时长、使用人次、使用人时数，支持排序；时间范围查询，支持按本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天等多个固定预设时间段及自定义起止时间进行筛选；支持按活动类型、房间类型、院区-大楼-楼层进行筛选查询。
9.4设备使用量统计：支持以列表和折线图两种方式显示设备使用量；支持按本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天等多个固定预设时间段及自定义起止时间查看设备使用量统计折线图及列表；显示颗粒度支持天/周/月模式；支持单个设备检索并查看使用量，可同时展现top5/top10/全部设备的使用量。
9.5评价统计：可统计授课老师课时量、评价表份数、课程评价雷达图、评价得分明细、机构排名等数值、图表展示结果。
10.资源库管理
支持资源库资源上传、删除、编辑、查询、预览；支持按资源类型筛选，按引用次数排序。支持上传图片、视频、音频、PDF等格式课件资源。具备个人资源库与公共资源库，支持资源批量下载、批量删除；支持个人资源库资源批量转入公共资源库共享。支持自定义添加资源分类，支持资源分类编辑、删除。
11.自主学习管理
11.1可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。支持课程上架、下架管理；支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等进行排序。可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。支持按栏目、课程创建时间或输入关键词查找课程。同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。
11.2支持WEB浏览器、手机移动端APP学生本人学习时长与本机构排名展示，支持机构所有学生的学习时长及排名展示；学习时长支持按日、周、月进行柱状图展示，支持周、月度学习时长对照值。
12.日程管理
▲12.1以日历形式（包括WEB浏览器、手机移动端APP）展示学生相关日程事项，包括固定课程、开放课程、开放实训、场地申请、理论考试、OSCE考试等；支持自定义添加个人事项，支持起始-结束时间、全天两种模式；支持快速跳转查看日程事项详情。（提供演示视频）
12.2支持日程提醒功能，使学生能快速知晓日程事项。预约成功、审批通过后，活动自动导入日历表日程。
13.消息管理
管理员可以创建通知公告，进行发布。发送对象包括学员、教职工等，支持按群组/所有人发送信息，相关人员可在WEB浏览器、手机移动端APP收到相关消息通知。可设置即时发送和定时发送2种模式。具备消息中心，支持消息批量收藏、已读、删除设置。活动消息：系统所有课程、场地申请、开放实训等活动，预约状态、审批状态、活动状态变动，系统自动通知相关人员。
14.人员管理
14.1学生管理：支持自由添加任意层级的学生部门，并提供部门编辑、删除、排序；支持新增、删除、编辑、查询，支持批量导入学生；支持按部门树结构任一结点进行快速筛选；支持批量修改学生归属部门，支持批量删除学生。教职工管理：支持自由添加任意层级的教职工部门，并提供部门编辑、删除、排序；支持新增、删除、编辑、查询，支持批量导入教职工；支持按部门树结构任一结点进行快速筛选；支持批量修改教职工归属部门，支持批量删除教职工。
14.2角色管理：支持角色查询、编辑、删除；支持自定义添加角色，可设置角色系统菜单权限，不同权限显示不同系统菜单；支持教职工多角色选择，符合实际工作角色需要；必须支持用户的数据查看范围权限，查看数据范围设置包括所有数据、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。
14.3分组管理：分组类型包括：学生分组、教职工分组、公共分组、我的分组；支持以上类型分组的添加、删除、编辑、查询；支持组内学生的查询、批量添加、批量移除。
15.系统管理
15.1模块启停功能：支持系统固定课程、开放课程、开放实训、教职工场地申请、学生场地申请模块分别设置开启/关闭。签到/签退功能：支持为课程、场地申请、开放实训活动独立自定义设置各自签到签退规则，规则至少包括：1）可设置开始签到时间和结束签到时间；2）签退功能支持选择开启/关闭，可设置开始签退时间、结束签退时间和最迟补签退时间，支持开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间；3）支持开启/关闭未签到和未签退次数检测进行黑名单规则设置，包括但不限于预约签到规则设置、预约签退规则设置；支持学生和教师手机移动端APP扫码签到/签退，签到、签退二维码为动态二维码。
15.2开放预约规则：支持为开放课程、开放实训独立自定义设置各自预约规则，规则至少包括：1）可设置预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单；2）支持开启/关闭消预约次数监测进行黑名单规则设置；3）取消预约后是否允许再次预约设置。
15.3黑名单功能
▲15.3.1支持为课程、场地申请、开放实训活动独立自定义设置各自黑名单规则，规则包括可自定义设置时间周期内未签到、未签退次数、取消预约次数进行黑名单触发；对于黑名单措施包括可设置是否取消该学生已预约的开放实训、开放课程，是否限制学生在后续设置时间周期内使用开放实训预约、开放课程预约功能，支持同时启用多条黑名单规则。（提供演示视频）
15.3.2管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、房间、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制。
16.教师手机移动端APP功能
16.1支持查询中心开放实训、开放课程信息，支持教职工作为学生身份进行开放实训、开放课程预约、取消预约、再次预约、扫码签到、扫码签退等功能。场地申请：支持场地申请预约中心房间开展教学活动，包括填写申请信息、查看审批进度、申请撤回、取消、再次提交等功能；申请信息包括但不限于活动名称、参与人、时间、房间、备物需求等，参与人选择支持仅设置参与人数、具体参与人名单2种模式；支持系统联动查询并添加备物需求设备与耗材；支持多时间段、多房间同时提交中心场地申请；支持按周重复循环申请场地。事务管理支持单日以时间、房间维度查看中心活动信息，支持查看详情，设备耗材编辑修改、备物完成确认等操作。
▲16.2课程管理：支持固定课程、开放课程申请，包括填写申请信息、查看审批进度等功能，申请信息包括但不限于课程名称、评价表、开放范围、时间、房间、备物需求等，开放范围选择支持按系统所有人、按部门、自定义分组、按个人指定学生或教职工选为开放范围；支持图形化展示课程评价得分及排名。（提供演示视频）
16.3支持扫描资产二维码，查看资产信息，包括但不限于资产描述、关联技能、相关学习资源；可进行资产所在房间调整；支持资产借用/送修登记，借用人签名功能；支持资产归还登记，登记归还状态、资产拍照功能。审批功能：支持教职工场地申请、学生场地申请、固定课程、开放课程申请进行审批，支持查看申请活动名称、设备耗材需求清单、参与人、审批流程节点等申请详情，支持对申请的时间、房间进行编辑调整，填写审批意见。日历日程显示本人所有作为授课老师、作为学生参与的全部活动信息，包括固定课程、开放课程、开放实训预约、场地申请等类型，支持日历、列表样式切换。
17.学生手机移动端APP功能
17.1支持学生进行开放实训预约、开放课程预约、场地申请、线上课程学习、自主学习、日历日程等功能模块。开放实训预约：支持查询中心开放实训信息，进行开放实训预约、取消预约、再次预约、扫码签到、扫码签退等功能，支持按活动名称、实训项目、时间、我的关注进行搜索、筛选。开放课程预约：支持查询中心开放课程信息，进行开放课程预约、取消预约、再次预约、扫码签到、扫码签退等功能。
17.2场地申请：支持场地申请预约中心房间开展实训活动，包括填写申请信息、查看审批进度、申请撤回、取消、再次提交等功能；申请信息包括但不限于活动名称、参与人、时间、房间等；支持多时间段、多房间同时提交中心场地申请；支持按周重复循环申请场地。在线视频学习，支持对课程进行评价，支持收藏加入我的自主学习列表。日历日程支持显示本人参与的全部活动信息，包括固定课程、开放课程、开放实训预约、场地申请活动等类型，支持日历、列表样式切换。
18.数据中心驾驶舱
18.1数据中心驾驶舱支持主标题、副标题、系统运营时间、当前时间、设备数量、资产总值、耗材种类数、中心面积、房间总数、服务人次、总考试数、中心活动数、用户总数等不少于20项数据展示。支持数据自定义显示区域位置设置。
18.2支持趋势图标显示，包括但不限于活动人次、活动数量、活动时长、理论考试、OSCE考试、线上学习人次、线上学习时长、房间使用总时长等；每个趋势支持自定义设置显示粒度，至少包括日、周、月，支持多粒度数据轮播显示；每个项目支持自定义设置驾驶舱是否显示、显示名称。
18.3活动列表支持自定义设置显示活动类型，包括但不限于开放课程、固定课程、开放实训、场地申请、自主实训预约，显示活动周期，包括但不限于今日、未来一周、未来一个月。考试列表支持自定义设置实现考试周期，包括但不限于今日、未来一周、未来一个月。
18.4实训项目人时支持自定已设置统计周期，包括但不限于系统运行累计、近一年、近一月。设备使用时长支持自定已设置统计周期，包括但不限于系统运行累计、近一年、近一月，支持按设备分类、设备进行统计设置。房间使用时长支持自定已设置统计周期，包括但不限于系统运行累计、近一年、近一月。数据大屏支持消息公告显示。支持中心3D布局图在数据大屏显示，支持进行中活动在对应房间显示标签，可点击查看活动类型、名称、实训项目、时间等内容。支持学生中心预约信息在数据大屏实时同步滚动显示。
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	在线资源管理系统
	1、该系统面向医学生、住院医师及临床医生的在线资源管理系统，通过大语言模型（LLM）模拟真实患者，提供沉浸式问诊训练环境。                                                         2、支持安全练习（虚拟环境零风险）、即时反馈（AI实时评估+改进建议）、海量病例（16学科分级覆盖）、个性化学习（学习者画像驱动）、教学管理（机构-班级-课程全流程）      
3、内置6类工具：
• 体格检查（血压/心率/体温等模拟数据）
• 化验检查（血常规/生化等病例关联结果）
• 影像检查（X光/CT/MRI等描述与关键发现）
• 阶段提示（基于病例的智能引导）
• 诊断提交（触发AI评估）
• 结束问诊（自动生成训练报告）                                              4、支持公众号内嵌、分享裂变、微信集成                                                                                        
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	OSCE考核管理系统
	一、技术要求
1.系统架构：B/S、移动端的开发模式，包括教师端应用和学生端应用。
[bookmark: _Hlk217860135][bookmark: _Hlk214922390]2.教师端应用和学生端应用均支持WEB浏览器与手机移动端APP使用；教师端应用具备OSCE考试管理、人员管理等功能模块；学生端应用具备线上课程学习、自主学习功能、OSCE考试、日程模块等功能。
3.支持账号、扫码、短信验证码等多种登录方式。
二、功能要求
1.题库管理
题库列表信息包括但不限于题目、题干、学科、分类、总分、录入时间、录入人等。支持自定义题库分类。支持按题目、题干、学科、分类、录入时间、录入人进行搜索、筛选。支持手动输入、批量导入2种模式新建题库。题库评分表支持三级目录。评分表支持按比例打分、按步长打分2种模式；步长打分模式，支持批量步长值设置，支持单独设置评分表每个评分项的步长；支持评分表全局扣分启用/关闭，可设置多个全局扣分项目，支持为每个全局扣分项目设置分类、扣分细则、扣分上线、扣分步长。支持评语开启/关闭设置。
2.考站管理
考站列表信息包括但不限于考站名称、对应房间名称、备注、创建人、创建时间等；支持查看考站对应房间的类型、面积、容纳人数、备注等信息。支持按考站名称、对应房间名称、分类、创建人、创建时间进行搜索、筛选。支持按中心房间名称搜索，选择绑定作为考站使用，支持考站对应视频管理，为考站设置NVR设备及对应通道，支持设置多个NVR设备及对应通道。
3.广播管理
可查看各种模式的语音广播列表，支持在线试听、下载。广播列表支持停用、删除，支持自定义上传音频替换系统广播。支持为考站区、候考区、走廊、缓冲区等自定义设置对应的关播。
4.考试管理
4.1考试列表信息包括但不限于考试名称、考试类型、考试日期、考试状态、创建时间等，考试状态包括未发布、已发布、进行中、已结束、非正常结束、暂停等状态。
4.2支持自定义考试类型。支持按考试名称、考试类型、创建时间、考试状态等进行搜索、筛选。支持复制另存考试，进行快速添加新考试。支持考试成绩自动发布、手动发布设置，支持设置自动发布时间点，发布后，考生可在学生WEB浏览器与手机移动端APP查看考试成。
5.考试模式
5.1轮循式模式
轮循式模式支持设置单站、多站考核考试时间相同，同进同出考试；支持同一场多组并行考核，支持不同组设置相同或不同考题；支持不同场次“考试题目相同”和“考试题目相同”快速选择。支持手动/自动换站切换：自动模式下支持自定义设置自动换站时长，手动模式可以根据考务人员操作，实时进行换站操作。
5.2体检式模式
体检式考试模式支持同一场多组并行考核，支持组间考试模式差异快速选择，不同组之间，允许站点数、考试时间、考题设置不同；支持有无关联站快速选择；支持不同场次“考试题目相同”和“考试题目相同”快速选择；考生进站顺序支持固定排序和实时排序2种模式；单个考站支持设置≥3个等效站。支持自定义设置自动换站时长。
5.3长短站模式
▲5.3.1支持长站与短站考试时长比为2:1、3:1、4:1的长短站考试模式，并提供快捷选择菜单，支持长站等效站设置，至少支持4考站3项目/8考站6项目/16考站12项目、6考站4项目/12考站8项目、8考站5项目/16考站10项目等模式；支持同一场多组并行考核，支持不同组设置相同或不同考题。（提供演示视频）
5.3.2支持自定义设置自动换站时长。
5.4自由考模式
支持设置所有考生相同考题数、不同考题数模式，并设置相同考题数数量。支持现在自动叫号、人工叫号2种模式。支持单站设置多道考题，支持考题排序，每道考题权重值设置。支持考官输入考生考号，核对考生信息后，自主任一从考站设置考题中选择考题进行评分。支持按考题、按项目2种模式选择展示汇总考生成绩。
5.5结业考核模式
5.5.1支持病史采集站考核结束后，集中多考生统一进入同一病历书写站房间进行病历书写考核。病历书写站支持添加多组考官评分，每组支持添加多考官设置，考官评分权重可设置。
▲5.5.2考题设置：支持为同一考站设置多道必考题、多道抽考题、以及多道必考题+抽考题组合模式；支持设置≥3组抽考题组合，支持从每组抽考题组合设置抽题数量；支持为必考题、抽考题设置每一题的权重值，支持为每一题设置对应的适用专业分组；支持对考题设置考试顺序。（提供演示视频）
5.5.3支持为每一位考生指定设置考试分组或不限分组；支持为每一位考生指定设置适用专业分组或不限分组；支持为每一位考生指定考试顺序。病历书写站支持即时、延时评分，自动汇总考试成绩总表。病历书写计时系统，可自动记录病历书写的时间倒计时，书写结束后，进入候考排队序列。
6.排考管理
6.1支持设置考试的及格线、优秀线。
▲6.2支持跨天排考，设置多场次，每场次设置多批次考试进行排考；支持按全场考试、分场次、分批次分别选择考生，支持按部门、公共分组、我的分组筛选批量选择考生，支持模板快速导入考生名单；支持“立即排考”、“按场次抽签”、“按批次抽签”。（提供演示视频）
6.3抽题模式：支持为同一考站设置多道必考题、多道抽考题、以及多道必考题+抽考题组合模式；支持设置≥3组抽考题组合，支持从每组抽考题组合设置抽题数量；支持为必考题、抽考题设置每一题的权重值；支持对考题设置考试顺序。支持同一考站多位考官分别为不同考题进行打分。
6.4支持多专业同时考试：可设置不同专业，进行不同站点数、不同考题的同时考试。从技能考试时长角度，不同的技能可设置不同的考试时长。支持多种考官设置模式：考站指定考官、考务人员现场分配、不同场次不同考官、不同场次相同考官；支持单站设置多名考官，可平均分配或手动分配考官评分权重。所有排考模式均支持评分暂存功能开启/关闭设置。所有排考模式均支持初始满分减扣模式、初始0分加分模式。支持云端排考，可在任意一台PC Web端进行排考。考试发布后，系统通过移动端通知相关人员。
7.考试过程管理
7.1签到系统：支持考试现场签到、抽签，支持不少于随机抽签、按学号排序、按姓名排序3种抽签模式；支持配套硬件进行人脸识别、身份证签到，支持人工手动签到；支持缺考标记，支持考生考试顺序调整。
7.2广播系统：可通过考程安排自动分区语音播报，包括开始、进站、换站、倒计时、结束等信息，无需人工干预。待考区软件显示信息包括但不限于考试总人数、考生总名单列表、批次、考站顺序、进站通知。缓冲区软件显示信息包括但不限于已完成人数、候考考生队列、已完成考站、后续考站、进站通知。
7.3考站外屏软件显示信息包括但不限于本考站考试项目、本考站候考队列、当前考生信息、后续站点。考站内屏软件显示信息包括但不限于本考站考试项目、考题题干、当前考生信息、考试倒计时、后续站点。
7.4中控台管理
7.4.1支持按进行中、未开始、已完成筛选考试列表。支持查询已结束考试记录。支持云端考试信息同步本地中控台。支持动态实时显示各站点考官状态，包括在线、断线、评分中、成绩提交等状态。
7.4.2实时查看如下考站进度：
1）可查看场次、批次实时进度、考站倒计时。可实时分场次查看考生成绩，实时查看各考站、各位考官打分成绩。支持按考试批次、考生姓名、考生考组、已考/未考的考试项目进行搜索、筛选查看考生成绩列表。
▲2）支持同一考站内多名考官打分时，打分值差异超过标注值提醒显示，包括单项目各考官总分差异高亮显示、单考站多项目各考官总评分差异高亮显示；支持自定义设置单项目分差阈值、单考站多项目总分差阈值。（提供演示视频）
3）支持成绩导出。具备考试过程中，“暂停考试”功能。支持考生成绩复核修正，支持成绩复核密码确认。
7.5评分管理：支持当前考生考试时间倒计时和当前考生考试时间+评分时间倒计时；考试中自动加载对应的评分表；支持多评委考试打分，支持权重比例、平均分形式计算总分；支持考官手写电子签名，支持默认上一次签名；支持评分暂存功能，可调取评分记录查看评分记录列表，支持继续评分或提交成绩。
8.成绩管理与统计分析
8.1支持查看考试应考/实考人数，平均分，最高分，最低分等信息，可查看成绩区间分布，并以图表形式展示。支持成绩查询功能，可根据考生考号、姓名、部门等筛选条件，查询相应成绩列表。导出功能：支持考试汇总成绩单导出。支持考生考试明细表导出，可选择excel、PDF模式，导出信息支持可选考官、考站、评分开始时间、评分结束时间显示；支持可选每个考官的打分展示；支持缺考名单导出。
[bookmark: _Hlk217860780]▲8.2成绩分析：成绩分析不少于总成绩分析、考试项目成绩分析和试题考点分析三个模块。总成绩分析：支持对考试总平均成绩院校内不同教学部门对比，可以柱状图显示；支持任意选择多个教学部门（如班级）进行成绩对比展示。项目成绩分析：支持对考试任一考题总平均成绩院校内不同教学部门对比，可以柱状图显示；支持任意选择多个教学部门（如班级）进行成绩对比展示。试题考点分析：支持对考试任一试题内所有考点分项院校内不同教学部门对比，可以柱状图显示；支持考点项目失分排行，包括评分分类、分值、平均得分、平均得分率。（提供演示视频）
[bookmark: _Hlk217860704]9.学生端功能：支持在WEB浏览器、手机移动端APP按待完成、已完成筛选查看本人所有OSCE考试记录，支持OSCE考试列表、项目成绩明细查询。
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	对接承诺
	★投标人须承诺，完成原技能中心相关软硬件向新技能中心的免费迁移后，免费完成该部分软硬件与新技能中心现有软硬件的对接工作。投标文件中须提供由投标人自行拟定格式的免费对接承诺函。




★商务要求
1、 供货时间：合同签订后接采购人通知30日内。

2、付款方式：（1）合同签订后，收到供应商发票后，一个月内支付合同总价的30%，
（2）使用验收合格后稳定运行一个月，供应商出具相关使用验收报告后，支付合同总价的60%，（3）使用验收合格后稳定运行一年，供应商出具质保期内稳定运行报告后，支付合同价款的10%。

3、报价要求
投标人须提供包含招标清单所有设备在内，以及软硬件辅材、管线及安装调试等在内的全包服务价格工作。

4、验收办法
（1）验收方法
满足国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求；采购人为确保系统和设备质量，中标供应商要根据南京市儿童医院的要求进行检测验收。
（2）验收文件
项目验收文件至少包括以下资料：项目实施报告、项目验收报告等详细的技术资料，以及院方要求的其他资料。

5、质保及售后要求
所有产品自验收报告确认签字日起提供3年质保，质保相关费用须包含在投标报价中。

6、其他要求：
中标供应商在本项目技术偏离表中所有承诺满足的招标要求，在中标后7个工作日内提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），有原厂要求的在中标后7个工作日内加盖原厂公章，供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供）；
未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

7、项目地点：南京市儿童医院河西院区
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第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
1、 评标标准
	评审因素
	评审标准

	分值构成(总分100分)
	投标报价：30分

	
	商务评审：10分

	
	技术评审：60分

	评分因素
	评分标准
	得分

	报价评审（30分）

	1
	投标报价
	基准值=满足招标文件要求且投标价最低的投标人的价格为基准价。
报价得分=（基准价/投标价）× 30（四舍五入后保留小数点后两位）
	30分

	商务评审（10分）

	1
	节能环保
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“节能标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品节能标志产品认证证书复印件的，有得0.5分。特别说明：投标人需提供节能标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有得0.5分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	1分

	2
	投标产品证明
	1、投标人或制造商需拥有医院教学领域管理系统的相关软件著作权，提供对应证书复印件；每提供一份得1分，最高得1分；
2.投标人或制造商需具有医学教育培训资源管理平台相关软件著作权，提供对应证书复印件；每提供一份得1分，最高得1分。
	2分

	3
	业绩
	自2021年以来（以合同签订时间为准），投标人须具有类似项目的成功经验。提供和本项目内容相关的合同复印件，（提供合同关键页复印件为得分依据，提供的合同关键页须与本项目内容相关）。每提供一份得1分，最高得2分。
	2分

	4
	人员资质
	投标人团队项目经理具备有效期内的高级工程师（电子信息工程相关）证书和PMP高级项目管理师证书，每提供一份得1分，最高得2分。
提供证书，以及投标人为上述人员近6个月内任意一个月缴纳的社保证明。否则不得分
	2分

	
	
	投标人团队成员包含1名成员具有有效期内的高级工程师（电子信息工程相关）证书、1名成员具有有效期内的网络与信息安全工程师证书、1名成员具有有效期内的ITSS服务工程师证书，以上成员不包含项目经理，人员不可重复，每提供一份得1分，最高得3分。
提供证书，以及投标人为上述人员近6个月内任意一个月缴纳的社保证明。否则不得分
	3分

	技术评审（60分）

	1
	技术响应
	1、全部满足招标文件第四章全部技术要求的，得满分；
2、一般参数条款每有一项不满足招标文件要求的，扣 0.5分，直至 0分；
3、加“▲”号重点参数条款每有一项不满足招标文件要求的，扣 1分，直至 0 分；
4、漏报技术条款视为该条不满足；
（标★项为必须满足项，不满足作废标处理。加“▲”号项为重要指标）
	25分

	2
	组织实施方案
	评委根据投标人提供的组织实施方案（包括但不限于：供货进度保证措施、协调配合能力等）进行综合评分：
（1）供货进度安排科学性强，协调配合能力强的，得7分；
（2）供货进度安排科学性较强，协调配合能力较强的，得4分；
（3）供货进度安排科学性一般，协调配合能力一般的，得1分；
（4）组织实施方案内容较差，针对性较差的，得0分。
	7

	3
	安全措施方案
	评委根据投标人提供的安全措施方案进行综合评分：
（1）安全措施方案操作规程科学性强，规范性及合理性强的，得7分；
（2）安全措施方案操作规程科学性较强，规范性及合理性较强的，得4分；
（3）安全措施方案操作规程科学性一般，规范性及合理性一般的，得1分；
（4）安全措施方案内容较差，针对性较差的，得0分。。
	7

	4
	质量保证措施方案
	评委根据投标人提供的质量保证措施方案进行综合评分：
（1）质量保证措施方案中的质量目标明确，质量保证体系健全，组织机构、岗位职责、质保制度完整，覆盖材料设备、施工工艺、验收移交、持续改进等主要环节；能紧密结合本项目工程特点和招标要求，措施具体可操作，质量责任落实到位，得7分；
（2）质量保证措施方案中的质量目标较明确，质量保证体系较健全，主要岗位职责和质保制度较完整，基本覆盖主要质量控制环节；能结合项目特点提出相应措施，但部分内容深度、细化程度、可操作性或针对性略有不足，总体能满足项目质量保障基本要求，得4分；
（3）质量保证措施方案中的质量目标、质量保证体系、岗位职责和质量控制措施基本具备，但内容较笼统、通用化，对本项目工程特点、技术难点和现场条件结合不紧密，措施可操作性、可检查性、可考核性一般，难以充分体现项目质量保障能力，得1分；
（4）质量保证措施方案内容较差，针对性较差的，得0分。
	7

	5
	应急处理方案
	评委根据投标人提供的应急处理方案进行综合评分：
（1）应急处理方案措施完善可行，针对性强的，得7分；
（2）应急处理方案措施较完善可行，针对性较强的，得4分；
（3）应急处理方案措施可行性一般，针对性一般的，得1分；
（4）应急处理方案内容较差，针对性较差的，得0分。
	7

	6
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分：
（1） 售后服务方案中的售后服务体系健全，服务承诺明确，服务流程清晰，响应时间、到场时间、故障修复时间等具体可考核；备品备件供应、技术支持、服务团队及本地化保障等内容完整，措施具体可操作、服务责任落实到人的，得7分；
（2） 售后服务方案中的售后服务体系较健全，服务承诺较明确，主要服务流程、响应机制和保障措施较完整，基本覆盖主要售后服务环节；能结合项目特点提出相应措施，但部分内容深度、细化程度、可操作性或针对性略有不足，总体能满足项目售后服务基本要求的，得4分；
（3）售后服务方案中的售后服务承诺、服务流程、响应机制和保障措施基本具备，但内容较笼统、通用化，对本项目特点、设备或系统特性及使用环境结合不紧密，措施可操作性、可检查性、可考核性一般，难以充分体现售后服务保障能力的，得1分；
（4）售后服务方案内容较差，针对性较差的，得0分。
	7



[bookmark: _Toc4661]说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk219991325]2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。















 
第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件




格式一    
[bookmark: OLE_LINK3]投标函

[bookmark: OLE_LINK12]致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13、其他说明：
14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：
开标一览表
项目名称：
项目编号：       项目代理编号：                  包号：        
	价格

	

















格式三：  
报价明细表1
项目名称：
项目编号：       项目代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元
	

	投标价（人民币大写）：

	交货期/项目完成期：XXXX

	优惠条件：（如果有的话）



投标单位（盖章）：
投标人代表（签字）：
	日期：     


注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；



                 报价明细表（分项报价表）2
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 ）
项目编号： 项目代理编号：  

	序号
	招标文件的
第四章全部要求
	投标文件的
响应条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列全部需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。 

格式五：服务方案及承诺
（内容自拟）



格式六：业绩表
	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　









格式七：声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








格式八：其他声明函

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 
日	期：




（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料







（五）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。







格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料




格式十：
[bookmark: _Hlk142312257][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK13]法定代表人授权书（原件）

      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖法人章）：                        

投标人代表（签字）：                        
 
日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。



资格证明文件

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
说明：
对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》 (格式见后) 替代


2、没有重大违法及商业贿赂不良记录声明

3.公告中特殊资格要求 








格   式
格式   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

格式  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）

格式  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料，可自拟）；

格式  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月“缴纳税收”“社会保险”（务必分别提供）的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

格式   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，可自拟）

格式  、没有重大违法及商业贿赂不良记录声明

格式   法律、行政法规规定的其他条件。





[bookmark: OLE_LINK25]（或者）  格式      政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


使用承诺书的 ，需由法人签/章并盖单位公章，且承诺书日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前










格式                 

[bookmark: OLE_LINK14]没有重大违法及商业贿赂不良记录声明
（请提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、2年内没有商业贿赂不良记录的书面声明，原件，加盖单位公章）

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，两年内无医药购销领域商业贿赂不良记录。
特此声明！

供应商名称： （盖章）
法定代表人签字或签章：               
授权代表签字：              
XXXXX年XX月XX日





格式         投标产品/投标供应商 资质

