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[bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Hlk43897905][bookmark: _Toc176529667]
 招标公告
项目概况
南京信息职业技术学院场景式信创实训基地（二期）项目JSZC-320000-JSGC-G2026-0057招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月30日 9:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况   
项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0057
项目名称：南京信息职业技术学院场景式信创实训基地（二期）项目
预算金额：276万元
[bookmark: _Hlk175666274]最高限价（如有）：276万元
采购需求：本项目为南京信息职业技术学院场景式信创实训基地（二期），遵循“基础能力→专项技能→综合应用” 的递进逻辑搭建全链条实训体系。借助鸿蒙开发实验箱、视觉分析平台开展信创与人工智能基础实训，掌握 ArkTS 语法、硬件调试、数据采集及云端交互相关技能；依托智能座舱、无人驾驶沙盘开展无人驾驶场景实训，完成车机基础功能适配、沙盘车辆传感器调校、数据上云、多场景自动驾驶调度及手机远程管控；依托智能家居沙盘开展智能家居场景实训，实现单设备调控、多设备 APP 联动、回家/离家等个性化场景配置，系统化培育参训人员国产技术应用与场景化实践能力。
合同履行期限：合同签订后30个日历日交付。
[bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]（三）本项目特定资格要求：无。
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk95487722]方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月30日 9:30  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 公告发布媒体：本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。
3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。
4. 现场勘察或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。
[bookmark: _Hlk163569423]5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2]6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：南京信息职业技术学院
地  址：南京仙林大学城文澜路99号
联系人：韦老师
联系电话：025-85842095
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室
邮箱：jsgczb@sina.com
联系人：宋玮 高捷
联系电话：025-83692278
3.项目联系方式
联系人：宋玮 高捷
联系电话：025-83692278

[bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc452625218]
第二章 投标人须知
一、总 则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
[bookmark: _Hlk44576213]2.1“采购人”是指南京信息职业技术学院。
2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Hlk44576222]2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。
[bookmark: _Hlk225955430][bookmark: _Hlk118723819][bookmark: _Hlk84583107]2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK49]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906][bookmark: _Hlk163033106]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4节能产品、环境标志产品政策 
[bookmark: _Hlk176359127]（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK12]（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.5	进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.6绿色采购政策
（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.7 本国产品支持政策
（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Hlk223360973][bookmark: OLE_LINK45]采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK46]评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Hlk223514161]对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
二、招标文件构成 
4.招标文件组成
4.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: OLE_LINK47]5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.投标文件的组成
7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlk176530273]8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]8.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403]9. 投标货币
[bookmark: OLE_LINK63]9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: OLE_LINK60]10.响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK52]10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
[bookmark: _Hlk225775771]10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359][bookmark: OLE_LINK27]11.投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk176879442][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _Hlk175667315]11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
12.投标保证金
[bookmark: _Hlk68014334]12.1本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk176182487]13.投标有效期
13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: OLE_LINK22]14.公开招标费用
[bookmark: _Hlk75346033][bookmark: _Hlk75346060]14.1 采购代理服务费
[bookmark: _Hlk66377575]本次采购，预算金额包含采购代理服务费，采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率45%计算，代理服务费保底金额为4000元。中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。
[bookmark: _Hlk77845966][bookmark: OLE_LINK24]代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
银行账户：3205 0159 5536 0000 1231
开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。
[bookmark: _Hlk228952622]14.2专家评审费
参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。
四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
[bookmark: OLE_LINK1]15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定作无效投标处理。
15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
18.诚实信用
18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
19.开标
19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Hlk44576482]19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.评标 
20.1 评标委员会 
20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2  评标程序
20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.2.2投标文件的资格审查
[bookmark: _Hlk81573923][bookmark: _Hlk84583325][bookmark: OLE_LINK6]资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81314966][bookmark: _Hlk81573945]不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） [bookmark: _Hlk77845984]投标人被“信用中国”网站（www.crditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接收联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
[bookmark: OLE_LINK18]20.2.3投标文件的符合性检查
（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk176530503][bookmark: OLE_LINK36]（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
[bookmark: OLE_LINK7]（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：	
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4）不具备招标文件中规定实质性要求的；
（5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
[bookmark: _Hlk176185278]（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内；
（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.3 评标过程中的澄清
20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
[bookmark: OLE_LINK4]投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: _Hlk225777398]（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk176184375]评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK25]20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
20.4比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK8]20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK33]20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk176875986]20.6相同品牌产品的投标
单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK11]非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
21.评标方法和标准
21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.确定中标人
[bookmark: _Hlk44576646][bookmark: _Hlk128053036]22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。
22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23. 中标通知书
23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
24.评标过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176188663]六、签订合同
25.签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Hlk128053131][bookmark: _Hlk134712780]25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26.质疑
[bookmark: _Hlk135041925]26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
27.投诉
27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc481057145]
第三章 评标标准
[bookmark: _Hlk44577066][bookmark: _Hlk176529455]本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	一、价格30分

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
	30
	价格分

	二、商务29分

	2
	技术参数响应
	根据投标人对“第四章-二、采购清单及技术参数-（一）设备技术参数”响应情况进行评分，完全满足招标文件得23分。设备技术参数中标注★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，标注▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术条款偏离表》为准。
	23
	客观分

	3
	业绩
	投标人提供自2023年1月1日（含）以来完成类似设备供货项目，每提供1个业绩合同得1分，最多得3分。
（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目内容，并标注出合同标的相关内容，签订时间和签章清晰可见，未按要求提供的不得分）
	3
	客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]4
	项目负责人
	项目负责人具备开源鸿蒙相关高级技术能力证书的，得3分。
（提供证书复印件加盖公章，未提供或未按要求提供不得分）
	3
	客观分

	三、技术41分

	5
	总体建设方案
	评标委员会根据投标人提供的总体建设方案综合打分：
（1）建设方案内容完整全面，服务体系、项目组织架构设置科学合理，进度管控、风险防控、质量保障、信息安全管理、文档管理各项保障措施齐全，措施贴合本项目实际需求，得6分；
（2）建设方案内容存在缺项，服务体系、组织架构存在瑕疵，进度管控、风险防控、质量保障、信息安全管理、文档管理部分保障措施缺失，但整体框架完整，能够满足项目最低要求，得4分；
（3）建设方案框架存在明显缺陷，服务体系、组织架构设置存在明显缺陷，进度管控、风险防控、质量保障、信息安全管理、文档管理多项核心保障措施缺失，仅可达到项目底线要求，得2分；
（4）未提供不得分。
	6
	主观分

	6
	日常维保方案
	评标委员会根据投标人提供的日常维保方案综合打分：
（1）日常维保方案科学全面，针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，巡检及问题处理机制设置完备，得6分；
（2）日常维保方案存在部分缺项，包含主要维保服务内容，维保服务流程规范，具备巡检及问题处理机制，整体框架完整，能够满足项目日常维保最低要求，得4分；
（3）日常维保方案框架存在明显缺陷，维保服务内容存在多项关键缺项，维保服务流程存在明显缺陷，巡检或问题处理机制存在缺失，仅可达到项目日常维保底线要求，得2分；
（4）未提供不得分。
	6
	主观分

	7
	突发事件应急处理预案
	评标委员会根据投标人提供的突发事件应急处理预案综合打分：
（1）应急预案细化全面，分场景处置措施科学合理，服务响应机制及时高效，应急保障的人力、物资配置安排完备，得6分；
（2）应急预案存在部分缺项，具备主要场景对应的应急处置措施，服务响应机制规范，配置相应应急人力及物资，整体框架完整，能够满足项目应急处置最低要求，得4分；
（3）应急预案框架存在明显缺陷，部分关键场景处置措施缺失，服务响应机制存在明显缺陷，应急保障人力或物资存在多项关键缺项，仅可达到项目应急处置底线要求，得2分；
（4）未提供不得分。
	6
	主观分

	8
	培训计划
	评标委员会根据投标人提供的培训计划综合打分：
（1）培训计划完整详实，培训对象划分清晰，培训内容深度贴合本项目设备实际，培训方式、课时安排、考核方式设置完备，得6分；
（2）培训计划存在部分缺项，已包含管理员操作培训、运维工程师维修保养培训及核心培训内容，培训安排完整，能够满足项目培训最低要求，得4分；
（3）培训计划框架存在明显缺陷，管理员操作培训或运维工程师维修保养培训存在关键内容缺项，仅可达到项目培训底线要求，得2分；
（4）未提供不得分。
	6
	主观分

	9
	售后服务方案
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案综合打分：
（1）售后服务方案全面合理，服务流程、服务内容具体详实，故障响应机制高效，服务人员配置完备，得5分；
（2）售后服务方案存在部分缺项，具备核心服务流程及服务内容，故障响应机制规范，服务人员配置适配项目，整体框架完整，能够满足项目售后服务最低要求，得3分；
（3）售后服务方案框架存在明显缺陷，服务流程或服务内容存在多项关键缺项，故障响应机制存在明显缺陷，服务人员配置存在缺失，仅可达到项目售后服务底线要求，得1分；
（4）未提供不得分。
	5
	主观分

	10
	团队配置
	评标委员会根据投标人提供的服务团队配置方案综合打分：
（1）本项目服务团队配置方案内容详实完整，团队组成清晰、岗位分工明确合理，配套人员开源鸿蒙相关能力证明、同类项目经验材料齐全，团队配置充分适配项目需求，履约保障能力强，得3分；
（2）本项目服务团队配置方案框架完整，具备核心团队架构及岗位设置，配套人员开源鸿蒙相关能力证明、同类项目经验材料基本齐全，人员配置可满足项目实施基本需求，得2分；
（3）本项目服务团队配置方案框架存在明显缺陷，岗位设置或人员证明、同类业绩材料存在关键缺项，人员配置存在缺失，仅勉强达到项目最低实施要求，得1分；
（4）未提供或未按要求不得分。
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	11
	视频演示
	针对本项目理解进行产品功能演示，演示素材须为实物设备或软件真实运行环境下录制的视频。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M），未提供或未按要求提供对应视频的，本项不得分。
投标人按照下述演示大纲逐条提供对应视频，每一项功能演示核验通过得0.5分，功能不满足、未提供该项视频的不得分；本项最高9分（合计共18个核验项）。
1.基于 OpenHarmony 的全场景开发实验箱
（1）物联网模块支持积木式拼接，采用磁吸插槽实现模块磁吸互联；配备香蕉头接口支持接线实验，具备防短路保护设计。
【视频核验：展示模块磁吸拼接、接线防短路保护功能效果】
（2）SoC为RISC-V架构，设备搭载OpenHarmony3.2.2Release 及以上操作系统，具备国产操作系统兼容性证书。
【视频核验：视频中核验 SoC 为 RISC-V 架构、操作系统版本；证书可随投标材料一并提供】
2.智能体实训开发与应用平台
（1）支持个人空间、团队空间、实训空间、产品研发空间隔离独立管理；可基于用户角色、授权范围控制用户对项目、知识库、数据库、插件等资源的访问权限。【视频核验：展示多空间隔离、不同角色账号权限差异化访问效果】
（2）支持智能体项目创建与管理，可配置提示词、大语言模型、知识库、数据库、插件、工作流、记忆变量等资源；支持智能体在线对话调试、运行验证、配置保存、应用发布。
【视频核验：展示智能体项目配置页面、在线调试及发布流程】
3.智能驾驶舱一体机
车机系统：
（1）开机直接进入车机系统桌面；桌面可展示车门开闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等功能入口。【视频核验：开机桌面及对应信息、功能入口展示】
（2）内置音乐播放器，支持本地音乐、网络音乐播放，支持音乐分布式播放。
【视频核验：音乐播放、分布式播放功能效果】
（3）内置视频播放器，支持本地视频、网络视频播放，支持视频分布式播放。
【视频核验：视频播放、分布式播放功能效果】
汽车模型：
（4）支持车辆灯光控制、车门控制、前进、后退、左转、右转控制。
【视频核验：车辆模型各项控制动作效果】
4.智能驾驶舱
仪表盘：
（1）可运行 OpenHarmony 4.1 Release 及以上版本系统。
【视频核验：实物设备上查看操作系统版本信息】
（2）搭载的 OpenHarmony 系统支持安卓组件兼容框架，可在该套件 OpenHarmony 环境下安装运行安卓 APK 应用。
【视频核验：在本开发套件 OpenHarmony 系统内安装安卓 APK 并验证运行】
（3）配套油门踏板，可根据踏板踩踏深度动态展示车辆行驶速度、转速信息。
【视频核验：踩踏油门踏板，仪表盘动态刷新速度、转速数据】
（4）配套车灯控制旋钮，调节旋钮可动态展示左右转向灯、远近光灯、示廓灯状态及安全带预警提示信息。【视频核验：旋钮调节，对应车灯、预警信息动态变化效果】
车机系统：
（5）内置音乐播放器，支持本地音乐、网络音乐播放，支持音乐分布式播放。
【视频核验：音乐播放、分布式播放功能效果】
（6）支持接入外置摄像头视频信号作为倒车影像；车辆档位切换至 R 档时，倒车影像自动弹出。
【视频核验：挂入 R 档自动唤起倒车影像画面】
5. 无人驾驶场景应用
（1）开源鸿蒙主控网关，可运行 OpenHarmony 7.0 Release 及以上版本系统。
【视频核验：实物网关设备查看操作系统版本信息】
（2）配套课程资源《全场景智能巡检车 APP 开发实战》，提供完整演示程序及操作手册，依据手册可实现基于 OpenHarmony 富设备开发板对巡检车辆的遥控控制。
【视频核验：巡检车遥控运行演示效果】
6.智能家居场景应用
智能执行设备：
（1）集成 MIC，具备语音识别能力，可通过语音指令控制智能家居设备（至少演示一类设备控制）。
【视频核验：语音下发指令、设备响应控制效果】
（2）屏幕可展示表情动画，支持不少于 2 种不同屏幕表情动画切换。
【视频核验：设备屏幕多种表情动画切换效果】
（未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。）
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	客观分

	合计
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[bookmark: _Hlk66377641][bookmark: _Hlk176529481]一、项目概况
（一）项目背景
信息技术应用创新（信创）已成为保障国家信息安全发展的核心战略。《“十四五”数字经济发展规划》等政策出台，明确要求突破关键核心技术，构建自主可控的信息技术产业体系，实现从基础硬件、操作系统到应用软件的全产业链国产化替代，信创产业进入规模化发展新阶段。
江苏省紧扣 “数字江苏” 建设目标，出台《江苏省 “十四五” 数字经济发展规划》《江苏省信息技术应用创新产业 “十四五” 发展规划》，将信创产业纳入“1650”现代产业体系重点发展领域，提出打造全国信创产业创新高地、应用示范高地和人才集聚高地的目标。
（二）项目目标
我校在新双高中提出“校企整合岗位、行业应用要求，建设国产化无人驾驶场景实训室，开展信创类实训教学、技术培训”等活动，其核心目标是通过沉浸式、实战化的教学环境，培养适应信创产业发展的高素质技术技能人才。主要内容包括：通过“软硬一体化”实训环境搭建，弥补实验实训的教学短板；通过实训室的设备使用提升教师的业务能力；通过实训室的设备使用提升提升学生信息素养与创新能力，培养适配产业需求的技术人才；增强学生就业竞争力。学生掌握更多鸿蒙全栈应用开发、设备适配等技能，在就业市场上更具竞争力。
（三）建设内容
本次实训室建设以 “基础能力→专项技能→综合应用” 为核心递进路径，构建全链条实训体系：先通过鸿蒙开发实验箱、视觉分析平台筑牢信创& AI 基础，掌握核心开发与云端交互技能；再聚焦无人驾驶场景，依托智能座舱、无人驾驶沙盘，完成从座舱功能开发、车辆数据采集到多场景驾驶实战与远程控制的全流程训练；最后以智能家居沙盘为载体，实现单一设备控制、多设备联动及个性化场景落地，全面覆盖国产技术应用与场景化开发能力培养。
1.信创&人工智能基础实训
先通过鸿蒙开发实验箱、视觉分析平台打基础，学 ArkTS 语法、硬件开发等核心技能，再用智能家居综合项目练手，掌握数据采集与云端交互能力。
2.无人驾驶场景实训
(1)基础：依托智能座舱（智能座舱一体机+鸿蒙智能驾驶舱），熟悉车机系统、仪表盘操作，掌握驾驶员状态检测、影音娱乐、倒车影像等基础功能开发；
(2)进阶：用无人驾驶沙盘搭建模拟道路环境，调试小车硬件与传感器，实现车辆数据采集并对接云平台；
(3)实战：完成多场景驾驶任务，开发手机 APP 实现远程控制，融合座舱交互与自动驾驶核心功能。
3.智能家居场景实训
依托基础开发能力，用智能家居沙盘搭建家居环境，先实现单一设备控制，再开发 APP 实现多设备联动，最后设计个性化场景（如回家/离家模式）完成系统落地。
二、采购清单及技术参数
（一）采购清单
	序号
	采购货物名称
	计量单位
	数量
	类型

	1
	基于OpenHarmony的全场景开发实验箱及配套资源
	套
	16
	

	2
	智能体实训开发与应用平台
	套
	1
	核心产品

	3
	视觉分析平台终端
	台
	1
	

	4
	智能驾驶舱一体机
	台
	8
	

	5
	智能驾驶舱
	套
	2
	

	6
	无人驾驶场景应用
	套
	1
	

	7
	智能家居场景应用
	套
	1
	



（二）设备技术参数
	序号
	采购货物名称
	技术规格要求与技术参数
	备注

	1
	基于OpenHarmony的全场景开发实验箱及配套资源
	一、设备参数
1、基于多内核设计的全场景分布式国产操作系统的IOT实验箱
（1）包含≥8个轻量级国产操作系统的瘦设备核心板；
（2）≥2个国产操作系统的标准富设备核心板；
（3）≥9个通信协议模块；
（4）≥24个物联网传感器/执行器模块。
2、实验箱支持技术包括不限于OpenHarmony的应用开发以及设备开发，ArkTS、ArkUI，Socket（TCP，UDP），MQTT，HTTP。
3、物联网模块支持搭积木方式的拼接，使用磁吸插槽，各个模块之间可以进行磁吸联接，同时提供多个香蕉头，方便接线形式进行实验，并加入防短路设计。
4、瘦设备核心板：主控芯片≥160MHz、≥280K RAM、≥2MB Flash、支持WiFi
5、ARM架构标准富设备核心板
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
（2）核心≥4核、最大工作频率≥1600MHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
（3）算力：≥1Tops；
▲（4）USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙。【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
▲（5）产品须符合OpenHarmony产品兼容性规范 PCS，支持运行对应版本OpenHarmony操作系统；【提供承诺书，格式自拟并加盖公章】
6、RISC-V 架构标准富设备核心板
（1）内置国产处理器，主频≥1.85GHz，SoC制程：≤12nm；
（2）SoC需支持RISC-V架构，需支持OpenHarmony 3.2.2 Release或以上操作系统。
（3）NPU算力：≥4TOPS；
（4）内存/存储：≥4GB LPDDR4 / 8GB eMMC；
（5）显示接口：HDMI≥1路；MIPI DSI≥1路；
（6）喇叭输出≥1个；耳机输出≥1个；麦克风输出≥2个；支持802.11b/g/n，BLE5.0；
（7）USB Type-A 3.0 Host≥2个，USB Type-C 2.0 Device≥1个，UART≥3个，I2C≥1个，SPI≥1个；
（8）屏幕：≥10.1英寸。
7、实验平台：≥1个
（1）可以磁吸≥8个轻量级国产操作系统的瘦设备核心板同时开展实验；
（2）需包含电源开关，对平台供电进行整体控制，需包含电源指示灯；
（3）需包含 USB 接口≥2 个，可用于数据通信；
▲（4）需包含串口通信切换波动开关，包含串口通信指示灯。【需提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
8、传感器/执行器模块
（1）交通灯板：≥1个，包含 LED灯≥3个，按键≥1个；
（2）OLED显示板：≥1个，显示屏尺寸≥0.96英寸，按键≥2个；
（3）炫彩灯板：≥1块，包含三色LED≥1颗，红外传感器≥1个，光敏电阻≥1个；
（4）环境检测板：≥1块，包含温湿度传感器≥1个，蜂鸣器≥1个，可燃气体传感器≥1个；
（5）水位传感器：≥1个；
（6）火焰传感器：≥1个；
（7）门锁执行器：≥1个；
（8）窗帘执行器：≥1个；
（9）风扇执行器：≥1个；
（10）语音控制板：≥1个；
（11）水温传感器：≥1个；
（12）PM2.5传感器：≥1个；
（13）土壤湿度传感器：≥1个；
（14）PH值传感器：≥1个；
（15）风速采集传感器：≥1个；
（16）雨雪传感器：≥1个；
（17）水泵执行器：≥1个；
（18）舵机执行器：≥1个；
（19）生命体征传感器≥1个；
（20）皮肤阻抗传感器≥1个；
（21）酒精乙醇传感器：≥1个；
（22）红外测温传感器：≥1个；
（23）距离传感器：≥1个；
（24）双路继电器：≥1个；
9、通讯协议模块
（1）ZigBee通信模块：≥2个；
（2）蓝牙通信模块：≥2个；
（3）NFC读卡器模块：≥1个；
（4）LF低频读卡器模块：≥1个；
（5）LORA无线通信模块：≥2个；
（6）移动通信模块：≥1个；
（7）迷你交换机：≥1个。
二、配套资源
【综合】智慧医疗项目
1、课程支持≥56课时授课使用。
2、基于企业级项目开发进行实训，开发智慧医疗应用，
并且通过实验箱模组模拟智慧医疗设备，将红外测温传感器、皮肤阻抗检测传感器、生命体征传感器等收集到的多维度生理数据通过TCP协议传输到APP端，智慧医疗应用支持账号认证，以及通过DeepSeek大模型进行智能问诊功能；
3、课程涉及智慧医疗项目使用包括但不限于红外测温传感器、皮肤阻抗检测传感器、生命体征传感器等外设，以及康复手套设备，支持实现手指弯曲伸展动作，调整训练模式和频率，完成简单康复动作。
▲4、配置PPT≥20个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
5、配置≥15个教学视频，视频清晰度不低于1080P，视频格式为MP4格式。
▲6、配备完整实验手册及项目源代码（分别包括南北向代码）≥15份，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
	

	2
	智能体实训开发与应用平台
	1、用户、组织与权限管理
（1）用户角色管理：需支持学生、教师、学校管理员和系统管理员等用户角色；支持用户新增、编辑、启用、停用、角色分配及组织关系维护；
（2）组织与数据权限：需支持学校、学院、专业、年级、班级及师生关系管理；支持按照角色配置菜单权限、功能权限和数据权限；
（3）空间与数据隔离：需支持个人空间、团队空间、实训空间和产品研发空间独立管理，不同用户按照角色及授权数据范围访问项目、知识库、数据库、插件等资源；
（4）用户认证与日志：需支持用户登录认证、访问控制及重要操作日志记录。
2、课程与实训管理
（1）在线课程学习：需支持课程创建、编辑、发布、下架及分类管理；支持按照章节、课时或教学单元组织视频、图片、PDF、图文及文件资料等课程内容；支持记录学生章节完成状态、学习进度和课程完成情况；
▲（2）案例实训：需支持创建和发布智能体案例实训，配置实训任务书、操作要求、分步引导、参考资料、初始提示词及参考智能体模板；需支持学生按照实训步骤完成任务、记录实训进度，并导入或复制参考智能体模板进行修改和扩展；
【需提供案例实训页面及智能体模板导入功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）作业任务：需支持教师创建和发布智能体开发作业，关联课程、案例实训和指定班级；需支持学生选择智能体项目进行作业提交，并保存提交说明、提交时间和历史提交记录；
（4）学习过程管理：需支持教师查看学生课程学习、案例实训及作业完成情况；需支持学生查看学习进度、评测结果、教师评分、评语及修改建议。
3、智能体开发与资源管理
（1）智能体项目开发：需支持创建和管理智能体项目，可配置提示词、大语言模型、知识库、数据库、插件、工作流及记忆变量等资源；需支持智能体在线对话调试、运行验证、配置保存及应用发布；
（2）智能体应用集成：需支持将完成的智能体发布为可调用应用，并提供API调用地址、鉴权信息及调用说明；需支持通过API或SDK与外部系统集成；
（3）知识及资源管理：需支持个人知识库、数据库和插件等资源的创建与管理；需支持知识文档上传、解析、内容切片、索引构建和检索，并支持将知识库挂载至智能体进行检索问答；
★（4）工作流编排：需支持通过可视化画布创建和编辑工作流，配置条件判断、知识检索、代码处理、插件调用及数据处理等节点；需支持节点连接、参数传递、运行调试及节点执行结果查看；
【需提供可视化工作流编排及运行调试功能截图证明材料复印件加盖公章】
（5）团队协作：需支持创建和管理团队项目，进行成员管理及团队智能体、知识库、数据库和插件等资源共享；团队项目与个人项目相互隔离；
（6）多模态与视觉能力接入：需支持将外部视觉AI能力作为智能体及工作流可调用资源进行统一管理，支持通过插件、API或远程推理服务方式接入目标检测、图像分类、OCR等视觉分析能力；支持配置能力名称、能力类型、接口信息及输入输出参数，并支持智能体或工作流调用相关能力获取分析结果。
4、智能体库管理
（1）智能体展示：需支持展示平台已发布并审核通过的智能体应用，授权用户可进行在线体验和使用；
（2）智能体检索：需支持按照智能体名称、分类、作者、作业及关键词进行搜索，并查看智能体简介、适用范围、作者、所属团队及使用情况；
（3）应用运营管理：需支持智能体版本信息及修改记录管理；需支持授权管理人员进行智能体审核、上架、下架和状态管理，并统计应用使用次数及调用情况。
5、教学管理与智能评测
（1）教师教学管理：需支持教师统一管理课程、案例实训、作业、班级及学生学习数据，并进行课程、实训和作业的发布及班级投放；
▲（2）智能体自动评测：需支持教师配置评测维度、评分规则、评测集和测试用例；支持按照预设规则和测试用例自动运行学生提交的智能体，记录用例执行结果、通过情况及自动评分；【需提供评测规则配置、测试用例执行及自动评分结果页面截图证明材料复印件加盖公章】
（3）教师批阅：需支持教师结合自动评测结果进行人工批阅，填写最终评分、教师评语和修改建议，并支持学生查看相关反馈；
（4）教学过程留痕：需支持保存课程学习、案例实训、作业提交、自动评测及教师批阅等教学过程记录。
6、教学数据与统计分析
（1）教学数据管理：需支持教师和管理员查看班级学生、课程、案例实训、作业及团队等教学数据；
▲（2）多维教学统计：需支持按照学校、学院、专业、班级、课程和教师等维度筛选教学数据，统计课程学习人数、课程完成率、平均学习进度、实训完成率、作业提交率、评测通过率及平均得分等指标；需支持通过数据卡片、列表和图表进行可视化展示；【需提供教学数据统计及可视化看板功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）权限范围展示：需支持按照用户角色及数据权限展示相应范围内的教学统计数据。
7、模型、积分与平台管理
（1）模型服务管理：需支持大语言模型及其他AI模型服务的接入、配置和管理，可配置模型服务名称、模型类型、服务地址、鉴权信息、调用参数及模型使用权限；支持模型服务启用、停用及连接测试；
★（2）模型积分管理：需支持建立模型调用积分管理机制，可按照用户或学校配置积分额度、积分消耗规则和使用范围；需支持查看模型调用次数、积分消耗量、积分余额及使用趋势；【需提供积分配置、积分消耗及积分统计功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）平台与安全管理：需支持用户、角色、权限及平台资源统一管理；需支持平台重要业务操作日志记录，以及身份认证、权限校验、数据范围校验、异常操作拦截和日志查询；
（4）系统接口集成：需支持提供用户、组织、课程、实训、作业、智能体、知识库及教学数据等相关接口；需支持通过标准HTTP/HTTPS接口与学校统一身份认证系统、用户系统、教务系统或其他业务系统进行对接；
（5）模型资产管理：需支持对用户上传、导入或登记的AI模型进行统一管理，可维护模型名称、模型版本、模型类型、适用任务、模型文件、能力标签、输入输出说明、模型来源及授权范围等信息；支持模型资产查询、版本管理、启用、停用及删除。
8、视觉AI数据与分析管理
（1）视频设备与数据源管理：需支持对摄像头、视频流等视觉数据源进行统一管理，可维护设备名称、设备编号、设备类型、接入地址及设备状态等信息；支持设备及数据源新增、编辑、启用、停用、删除、查询及连接测试；
▲（2）视觉数据集与标注管理：需支持图片数据集的创建、编辑、分类、查询及删除；支持创建数据标注任务，配置标注类型、标注要求、标签、标注人员及任务状态；支持实现目标框选、区域标注等标注操作；支持标签、数据包管理，并对待标注、标注中、已标注、已审核等数据进行状态管理；支持查看标注任务进度及标注结果，并支持标注结果审核、查询和数据导出；【需提供数据集管理、标注任务、标注工具、数据包、标签管理及标注数据导出功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）视觉数据仓库：需支持对图片、标注数据等数据进行统一管理；支持按照数据类型、数据集、标签及数据状态等条件进行分类、查询和筛选；支持记录数据名称、数据类型、上传人员、创建时间、文件大小等信息；支持视觉数据上传、下载及删除；
▲（4）视觉模型管理：需支持围绕视觉模型资产创建管理任务，对模型导入、版本登记、信息维护等过程进行记录；支持维护模型版本、负责人、创建时间、状态；支持将外部已完成训练的视觉模型上传或登记至模型资产库，并记录模型与远程推理设备或外部视觉能力之间的关联关系；【需提供视觉模型上传或登记、模型资产、模型版本相关页面截图证明材料复印件加盖公章】
（5）远程推理设备管理：需支持对边缘计算设备、视觉推理设备等远程推理资源进行统一登记和管理，可维护设备名称、设备编号、设备类型、网络地址、服务接口、鉴权信息及设备状态等信息；支持设备新增、编辑、启用、停用、删除、查询及连接测试；支持登记远程推理设备已提供的视觉AI能力及相关模型信息；支持智能体、工作流或视觉分析场景通过接口调用已配置的远程推理设备，并获取其返回的视觉分析结果。
	核心产品
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	视觉分析平台终端
	一、终端要求
1. 处理器：国产处理器，核心数≥32 核心，主频≥2.6GHz，兼容 Armv8.2 架构，本次配置≥两颗处理器；
2. 内存：支持≥8 根 32G DDR4 RDIMM ECC 内存，最大支持 16 个 DDR4 内存插槽，最高速率 3200MT/s；
3. 硬盘：支持≥2 个 480G SATA SSD 固态硬盘，支持≥3 个 8T SATA 硬盘，最大支持 12 个 3.5 SAS/SATA 热插拔硬盘位；
4. 阵列卡：≥1 张 4G 缓存 PCIE 阵列卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60；
5. 网卡：支持≥4 个千兆网口；支持≥2 个万兆光口，含 2 个万兆多模模块；支持扩展 10/25/100/200GE PCIe 标准网卡；
6. 扩展卡：支持≥8 个 PCIe 槽位，≥2 个灵活网卡槽位；
7. 电源：支持≥2 个 900W 热插拔电源；
8.BMC 功能：BMC 集成 1 个专用管理 GE 网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性，BMC 支持 Redfish、SNMP、IPMI2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/VNC KVM 的远程管理界面；支持监测、诊断、 配置、Agentless 及远程控制等带外管理功能，简化管理复杂度；
9. 操作系统：需支持 Linux、Ubuntu、CentOS、openEuler、统信、银河麒麟等操作系统；
▲（5）供货时提供原厂商的 24 小时负载耐高温测试，72 小时不宕机测试等，出库需提供机器稳定性和散热的测试，核心零部件压力测试，操作系统系统稳定性测试报告。【供应商须提供承诺书，格式自拟加盖公章】
二、路由器要求
1. 转发性能：≥20Mpps
2. 推荐带宽：≥3Gbps
3. 带机量：≥1200 台
4.WAN 接口：≥3*GE Combo 口
5.LAN 接口：≥8*GE 电口，1*10GE SFP + 光口
6.USB 接口：≥2 个
7.Console：≥1 个
8.IPSec 隧道数：≥1000 条
9. 扩展槽：≥2 个 SIC 槽位
10. 尺寸：≥19 英寸 1U 标准机架
三、三层万兆交换机要求
1. 国产化：设备须采用国产芯片及国产操作系统，符合信创产品要求
2. 交换容量：≥758Gbps
3. 包转发率：≥148Mpps
4. 接口：≥48 个千兆电口，≥4 个万兆光口
5. 堆叠：支持最大≥4 台堆叠
6. 协议：支持静态路由、RIP、OSPF 等三层路由协议；支持 ERPS 以太环网实现毫秒级保护倒换；安全方面需具备 802.1X/MAC 认证、DoS 防攻击、DHCP Snooping 及 ARP 防欺骗功能
7. 产品认证：支持 EMC 认证 支持安规认证 支持生产认证
四、机柜要求
1. 尺寸：≥600*1000*1166mm
2. 配置：玻璃前门钣金后门，≥1 块层板，≥4 只风机，≥1 个 8 位电源，≥20 套螺钉，≥4 个支脚，≥4 个脚轮
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	智能驾驶舱一体机
	一、整体参数
（1）实训台按汽车中控台样式进行设计；
（2）使用DC 12V电源供电。
二、仪表盘
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；核心：≧4核，主频：≧2.0GHz、内存：≧2GB、存储空间：≥32GB；支持OpenHarmony标准系统，支持多系统；NPU算力：≧1Tops；包含USB2.0 Host ≧1个；包含USB3.0 Host ≧1个；包含USB3.0OTG ≧1个；支持HDMI、eDP接口；支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持支持WiFi和蓝牙；
（2）屏幕尺寸：≧10.1英寸；
（3）仪表盘程序运行在OpenHarmony操作系统上；
（4）具备模拟展示行驶速度信息和转速信息；
（5）具备模拟展示档位信息；
（6）具备模拟展示左右转向灯状态、近/远光灯状态、示廓灯信息、安全带预警信息。
（7）需基于 OpenHarmony 操作系统深度开发，系统层提供状态指示灯、油门、刹车等状态检测的 ArkTS 接口，并且能通过串口调试助手完成数据模拟演示。
三、车机系统
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；核心：≧4核，主频：≧2.0GHz、内存：≧2GB、存储空间：≧32GB；支持OpenHarmony标准系统，支持多系统；NPU算力：≧1Tops；包含USB2.0 Host ≧1个；包含USB3.0 Host ≧1个；包含USB3.0OTG ≧1个；支持HDMI、eDP接口；支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持支持WiFi和蓝牙；
（2）支持OpenHarmony操作系统，获得OpenHarmony操作系统兼容性认证证书；
（3）屏幕尺寸：≧10.1英寸；
（4）车机系统模块运行在OpenHarmony操作系统上；
（5）支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面支持展示车辆车门开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口；
（6）系统具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，支持音乐的分布式播放；
（7）系统具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放；
（8）系统配置外置摄像头视频接入倒车影像，在车辆档位切换至R档时，开启倒车影像；
（9）系统支持查看和模拟控制空调开关状态、空调风速，可查看空调温度；
（10）系统支持通过车机系统主页车模动态查看车门的打开与关闭状态。
（11）支持基于 OpenHarmony 操作系统深度定制，提供车门车窗等状态检测的 ArkTS 接口，并且能通过串口调试助手完成数据模拟演示。
四、AI计算单元组件
（1）CPU：≧4 core * 1.0 GHz；
（2）AI算力：≧8 TOPS INT8；
（3）内存：≧LPDDR4X，4GB；
（4）USB接口： ≧1USB Type-C， ≧2USB 3.0 Type-A；
▲（5）具备驾驶员疲劳驾驶检测、手势识别，支持二次开发、模型参数调优。【需提供功能截图证明材料复印件加盖公章】
五、物联网模块
（1）需采用国产Cortex‑M4内核MCU芯片
（2）最高工作频率：240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器
（3）获得国产标准系统兼容性认证证书。
（4）需具备呼吸灯灯组、烟雾传感器、温湿度传感器，传感器集成在一块PCB板卡上；
（5）需支持Type-C作为物联网模块烧录口，具备模式拨动开关，调整物联网模块为烧录模式/工作模式。
六、汽车模型
（1）材质：ABS塑料、电子原件
（2）产品尺寸：≥ 32.5cm*13.5cm*7cm
（3）汽车模型核心计算单元：使用RISC-V架构，处理器最大工作频率：不小于160MHz；SoC：WLAN工作频段：2.4GHz；SRAM： ≥352KB，Flash： ≥2MB；ROM： ≥288KB。
（4）支持车辆灯光控制、车门控制、车辆前进/后退/左转/右转控制。
七、课程资源
《基于OpenHarmony标准系统的汽车仪表系统开发》
1、课程支持 ≥28课时授课使用。
▲2、需基于智能座舱实训平台开发仪表系统，核心采用Canvas自定义组件实现仪表盘，并且基于车机系统底层封装的车载底盘数据解析中间件实现仪表数据的交互。【提供课程大纲截图证明材料复印件加盖公章】
▲3、配置PPT ≥ 15个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理。【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
▲4、实验手册以及配套代码≥15个，每个实验手册搭配一套源代码，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
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	智能驾驶舱
	一、驾驶舱舱体整体参数
1、舱体外形尺寸：长≥1880mm，宽≥1200mm，高≥1300mm 及以上，允许合理公差 ±2%。
▲2、驾驶舱按照驾驶舱设计，配备车门，车窗，方向盘、油门、刹车、换挡把手等硬件。【提供产品实物图片证明材料复印件加盖公章】
二、仪表盘
（1）内置国产处理器，使用ARM 架构；支持OpenHarmony、Android系统，可进行灵活配置。
（2）Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
（3）算力：≥1Tops；
（4）USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
（5）支持运行OpenHarmony 4.1 Release及以上版本；
（6）OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP；
（7）屏幕尺寸：不小于11.6英寸；
（8）仪表盘模块运行在OpenHarmony操作系统上；
（9）支持踩油门踏板，基于油门踏板深度动态模拟展示行驶速度信息和转速信息；
（10）支持基于换挡把手位置动态展示档位信息；
（11）支持基于车灯控制旋钮调节动态展示左右转向灯状态、近/远光灯状态、示廓灯信息、安全带预警信息等。
三、车机系统
1、内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
2、Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
3、算力：≥1Tops；
4、USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
▲5、车机中控设备需获得国产标准系统兼容性认证证书；【提供承诺书，格式自拟并加盖公章】
6、屏幕尺寸：：≥11.6英寸；
▲7、需支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面支持展示车辆车门开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口；【需提供图片证明材料复印件加盖公章】
8、系统需具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，支持音乐的分布式播放；
9、系统需具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放；
10、系统需支持外置摄像头视频接入倒车影像，在车辆档位切换至R档时，倒车影像自动开启；
11、系统需支持通过车机设置页面动态控制车窗的打开与关闭，以及查看车窗的状态
四、AI计算单元组件
1、CPU：≥4 core * 1.0 GHz；
2、AI算力：≥8 TOPS INT8；
3、内存：LPDDR4X，≥4GB；
4、USB接口：≥1*USB Type-C，≥2*USB 3.0 Type-A；
5、需支持驾驶员状态检测，包括打呵欠、低头、打电话等状态检测。
五、物联网模块
1、使用需采用国产Cortex‑M4内核MCU芯片；最高工作频率不低于240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器，需支持OpenHarmony或HarmonyOS等国产开源操作系统，【提供技术白皮书或第三方兼容性测试报告作为证明材料复印件加盖公章】
▲2、需具备呼吸灯灯组、烟雾传感器、温湿度传感器，传感器集成在一块PCB板卡上；【提供真实产品实物照片加盖公章】
3、需支持Type-C作为物联网模块烧录口，具备模式拨动开关，调整物联网模块为烧录模式/工作模式。
六、课程资源
《智能座舱系统应用开发实战》
1、课程支持≥56课时授课使用。
▲2、基于智能座舱配套硬件设备，开发车机音乐APP和车机视频APP两个应用。
（1）车机音乐APP能够播放本地音乐与网络音乐，支持音乐的基本控制如播放、暂停、进度条等控制，具备歌词的歌曲需要支持歌词滚动。
（2）车机视频APP能够播放本地视频与网络视频，支持视频的播放、暂停、进度条控制、倍速、音量调节等功能。
（3）音乐和视频都支持分布式流转功能。
【提供证明材料加盖公章】
2、实战开发内容
基于智能座舱配套硬件设备，完成以下两大核心项目的开发：
（1）车载影音娱乐系统开发：开发车机音乐 APP 和车机视频 APP 两个应用。
车机音乐 APP 能够播放本地音乐与网络音乐，支持音乐的基本控制（播放、暂停、进度条等），具备歌词的歌曲需要支持歌词滚动；
车机视频 APP 能够播放本地视频与网络视频，支持视频的播放、暂停、进度条控制、倍速、音量调节等功能；
音乐和视频均支持分布式流转功能。
（2）车机中控定制开发：以 Launcher 和 SystemUI 最核心的两个系统应用为对象，在真实车机环境中进行深度定制开发，基于这两个核心应用进行实战开发讲解。【提供课程大纲截图加盖公章】
▲3、配置PPT≥20个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理。【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
▲4、实验手册≥15个，配套代码≥15个，实验手册包含实验背景、实验原理、实验环境、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
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	无人驾驶场景应用
	无人驾驶场景应用沙盘，整体基于开源鸿蒙原生物联网架构开发，为一体化全场景无人驾驶场景教学实训平台。设备需全真模拟现代化工厂生产加工、喷涂防爆、智能仓储、智能停车四大业务场景，搭载全套开源鸿蒙适配型感知、执行、通信、采集模块，可完整实现端侧感知、边缘计算、设备互联、数据上云、智能联动的全链路教学能力。需支持智能巡检车完成SLAM建图、自主导航、定点采集、设备故障识别、环境异常监测、自动泊车、多设备协同联动等全套实训功能，系统兼容性强、稳定性高、可拓展性强，满足长期高频次教学使用要求。
一、沙盘主体要求
沙盘采用不小于5m×5m的正方形一体化实训盘面，配套高度不小于500mm的一体式固定底座，底座采用工业级高端烤漆工艺，表面平整均匀、耐刮耐磨、防尘防老化、易清洁，可长期适配教学、竞赛、展示高频使用场景。沙盘铺设仿真道路，道路平整度、规格一致性高，可满足巡检车巡航、转向、定点停靠、精准泊车、路径规划等各类实训作业需求。整体设备划分为生产加工区、喷漆工艺防爆区、智能仓储区、巡检车停车区四大独立功能区域，各分区基底统一、边界清晰，且均配置发光亚克力标识牌，可视化展示效果良好。同时沙盘全域配备一体化智能灯光系统，包含厂区场景动态灯光、建筑模型灯光、亚克力标识背光、环境氛围灯光等，支持分区独立控制与场景联动触发，可与开源鸿蒙网关联动协同，自动切换作业常态灯光、故障告警灯光，可真实模拟工厂正常生产、设备故障、环境异常、安全预警等多类场景灯光状态，满足物联网智能联动控制实训教学需求。
1、沙盘需包含开源鸿蒙主控网关≥1台
(1)、内置国产处理器，使用ARM 架构；支持OpenHarmony、Android系统，可进行灵活配置。
(2)、Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
(3)、算力：≥1Tops；
(4)、USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
(5)、支持运行OpenHarmony 7.0 Release及以上版本；
(6)、OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP
2、沙盘需包含工业路由器≥1台
（1）适用频段：2.4GHz；
（2）频段：单频；
（3）WAN接入口：百兆网口
（4）LAN口数量：≥4个
（5）网络类型：4G插卡
二、生产加工区
生产加工区域需全真模拟智能制造生产线运行工况，完整实现工件输送、精密打磨、激光雕刻、机械臂转运全流程仿真工序，所有感知与控制设备需适配开源鸿蒙系统，支持设备状态采集、异常告警、联动控制，满足智能制造设备运维、状态监测、工业物联网数据采集实训要求。
生产加工区域需包含以下设备：
▲1、开源鸿蒙485数据采集器≥1个【提供产品彩页或图片证明材料复印件加盖公章】
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：不小于240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
2、巡检车站点显示屏≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）屏幕尺寸： ≥2.8 寸 
（6）屏幕分辨率：≥240*320 
3、智能传送带≥1个
（1）长度 ≥70cm
（2）宽度≥10cm
（3）最低速≥1.3米/分钟 最高速≤5米/分钟
4、小型精密磨床≥1个
（1）输入电压/电流/功率：≤12VDC/2A/24W。 
（2）加工材料最大直径：≥20mm。 
（3）加工材料长度：≥100mm。 
（4）可加工材料：木材、工程塑料、软金属（铝、铜等）。
5、小型数控雕刻机≥1个
（1）激光功率：≥3W
（2）雕刻面积：≥98×88mm 
（3）图像精度：≥510dpi
6、多自由度机械臂≥1个
（1）轴数：≥3　　　　　　　　　
（2）负载：≥0.5KG 
（3）机械臂最大工作直径 (含末端托盘)：≤φ860mm　　
（4）电源输入：≤24V/8A　　　　　　　
（5）功率：≤150W
7、工业PM2.5传感器（485）≥1个
8、振动传感器模块（485）≥1个
9、多路IO控制器（485）≥1个
10、故障指示灯模块≥1个

三、喷漆工艺防爆区
本区域需模拟工业喷涂高危作业场景，可实现烟雾超标、有害气体超标、环境异常等故障工况模拟，所有设备适配开源鸿蒙分布式组网，支持数据实时采集、上云、告警、设备联动，满足工业安全、环境监测、防爆联动控制实训教学。
喷漆工艺防爆区域需包含以下设备：
1、开源鸿蒙485数据采集器≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术。
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
2、巡检车站点显示屏≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：不小于240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）屏幕尺寸： ≥2.8 寸 
（6）屏幕分辨率：≥240*320 
3、烟雾传感器模块（485）≥1个
4、电动排风扇模块≥1个
5、TVOC空气质量传感器模块（485）≥1个
6、灭火模拟喷淋发生器≥1个
（1）额定电压：≤DC24V
（2）控制方式：直流
（3）容量：≥30ml
（4）雾化颗粒：≥0.3UM
四、智能仓储区
本区域需搭建数字化智能仓储仿真场景，实现仓储环境监测、仓位状态识别、智能灯光控制、语音告警播报、仓储数据上云等功能，适配仓储数字化管理、智能巡检、仓位异常排查物联网实训。
1、开源鸿蒙485数据采集器≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术。
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
2、巡检车站点显示屏≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）屏幕尺寸： ≥2.8 寸 
（6）屏幕分辨率：≥240*320 
3、无线灯光控制模块≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）面板类型：86型2开开关
（6）负载功率：<200W
（7）输入输出电压：≤24V
4、语音播报模块≥1个
5、光照温湿度传感器模块（485）≥1个
6、红外仓位占位传感器≥4个
五、巡检车停车区
本区域需仿真智慧无人停车场完整业务场景，实现车位状态智能感知、道闸自动管控、交通信号智能切换、车路协同识别、自动泊车校验等功能，适配智能交通、无人值守、设备精准控制、巡检车协同实训。
1、开源鸿蒙全场景巡检实训车≥2辆
（1）车体性能
车体尺寸：≥L402MM*H321MM*W332MM；
离地间隙：≥27MM；
自重：≥5kg；
负载：≥7KG；
内置电池：DC12V，不小于12000mAh；
模块安装：支持通过磁吸方式安装传感器或通讯模块，至少可安装8个模块；
车体材质：铝合金；
（2）车载控制
▲车载控制板卡需使用国产M4系列芯片，内核：带有FPU的ARM® 32位的Cortex® -M4 CPU ，最高工作频率≥240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器；
车载控制板卡须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
四轮驱动：包含≥4路直流有刷电机、≥4路霍尔编码器；
自动巡线：包含≥5路的灰度巡线模块；
【提供证明材料加盖公章】
（3）磁吸模块
▲模块数量：≥8个传感器/执行器模块；模块尺寸：≥58*58*49MM；【提供磁吸模块尺寸实物测量图片以及可支持磁吸≥8个模块的巡检车实物图片证明材料复印件加盖公章】
温湿度传感器模块：≥1个；
PM2.5检测模块：≥1个；
GPS定位模块：≥1个；
光照检测模块：≥1个；
NB-IOT模块：≥1个；
Wi-Fi模块：≥1个；
烟雾检测模块：≥1个；
气压检测模块：≥1个；
（4）边缘计算模块
GPU：≥512核 Ampere架构GPU；
≥6核ARM A78@1.5GHz；
内存：≥8GB；
摄像头接口：≥2路 CSI接口；
连接：支持千兆以太网、M.2 Key E；
USB：≥4个USB3.0；
包含GPIO、PoE、DP接口；
（5）深度相机
数量：≥1个；
深度测距范围：≥0.6-8M；
数据接口：支持USB2.0；
深度图像视场角：≥H58.4° V45.5°；
精度：1m：不高于±3mm；
彩色图像视场角：≥H66.1° V40.2°；
相机尺寸：≥164.85*40.0*48.25mm；
（6）激光雷达
测量半径：需不小于0.15-12米区间；
测距原理：需支持三角测距；
扫描角度：360°；
采样频率：不少于8000次/秒；
测距精度：≤12cm@12m；
通信接口：需支持UART串口通信；
（7）麦克风阵列
数量：≥1个；
麦克风数量：≥6pcs；
拾音距离：≥10M；
多唤醒词：支持；
自定义指令词：支持；
音频降噪：支持；
回声消除：支持；
离线识别：支持；
（8）显示屏
显示尺寸：≥7寸；
分辨率：≥1024*600；
触摸类型：需支持电容触摸。
2、开源鸿蒙485数据采集器≥2个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术。
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
3、分区车位状态显示模块≥3个
（1）通信方式：485
（2）2位数码管：≥ 1
（3）LED灯珠：红色≥ 1，黄色≥ 1，绿色≥ 1
（4）屏幕尺寸：≥ 2.4寸
（5）屏幕分辨率：≥240*320
（6）色彩度：≥ 262K
4、车位超声波感应器≥3个
5、出入库道闸(485)≥2个
（1）通信方式：485
（2）工作电压：≥ 12V
（3）工作电流：≤3000mA
（4）细分支持：1-256 任意细分
（5）工作模式：≥ 6种
（6）回零方式：单圈回零、远点开关回零、机械限位回零
6、红绿灯信号模块(485)≥1个
（1）通信接口：485，支持级联多个红绿灯信号模块
（2）2位数码管：≥ 1
（3）LED灯珠：红色≥ 1，黄色≥ 1，绿色≥ 1
六、课程资源
《智能巡检车全栈开发实战》
1、课程支持≥ 56课时授课使用
2、实战开发内容
基于全场景智能巡检车项目实战，完成以下三大模块的开发：
（1）嵌入式底层开发模块
▲①该模块必须基于国产类MCU +OpenHarmony4.1操作系统进行知识点讲解。
②基于智能巡检车项目实战，提供温湿度、PM2.5、可燃气体
等传感器数据采集的配套实验手册和源代码。
【提供证明材料加盖公章】
▲③基于PID算法实现自动驾驶核心控制，需要包括PID算法基础理论，PID参数调优实战手册和数据证明。
【提供实验手册和源代码，实验手册里面需展示出PID调优的数据证明和优化过程，提供实验手册和源代码复印件加盖公章】
▲④提供底盘与ROS2侧的通信协议文档。
【提供文档证明材料加盖公章】
⑤提供完整的鸿蒙底盘控制系统代码，基于该系统代码可以直接编译烧录固件进行动态演示。
（2）巡检车 APP 开发模块
①课程提供完整的最终效果演示程序和操作手册，根据操作手册可以完成通过OpenHarmony富设备开发板遥控车辆的效果。（需要提供演示视频）
②实验手册需要提供核心技术代码实现的步骤分解和代码讲解。
▲③提供APP与小车交互的通信协议文档。
【提供文档证明材料加盖公章】
▲④APP需要适配OpenHarmony API 11版本。
【提供证明材料加盖公章】
⑤基于该项目场景，提供完整的边缘计算侧雷达相关应用代码。
（3）激光雷达与视觉应用模块
▲知识点内容包括开发环境构建、编程基础等环节，边缘计算侧激光雷达与视觉应用，OpenCV 和 YOLO 框架使用，重点实践巡检车雷达避障、追踪、警卫及视觉目标识别追踪实验。【提供课程大纲截图证明材料加盖公章】
3、配置 PPT ≥ 20 个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰、内容逻辑合理、内容直观清晰、课件整体美观、色调搭配合理。【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
4、实验手册≥ 15个，配套代码≥ 15个，每个实验手册搭配一套源代码；实验手册包含实验背景、实验原理、实验环境、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确、步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
	

	7
	智能家居场景应用
	1、 整体需求
1、针对一个家居样板房基于 OpenHarmony 操作系统进行智能化改造。
2、整体功能包含对客厅、厨房、卧室、卫浴场景进行智能化改造，功能包含但不限于门禁控制、灯光控制，窗帘控制、家电控制，安防监控、环境监测等，所采集的数据可以通过无线通信（包括 WiFi、ZigBee），并可通过本地中控端或者手机端远程控制相关场景。同时融入人工智能相关算法，通过摄像头监测家庭安全，支持通过语音控制家电；智能调整空调温度、灯光亮度等。
二、智能中控主机+zigbee网关
1、支持对全屋传感器数据进行查看、管理，包含但不限于温湿度、门窗状态、TVOC 浓度、烟雾感应、灯光状态等。支持对全屋灯光、卧室窗帘、插座等设备进行集中控制。
2、内置国产处理器，使用ARM 架构；支持OpenHarmony、Android系统，可进行灵活配置。
3、Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
4、算力：≥1Tops；
5、USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料加盖公章】
6、支持运行OpenHarmony 6.1 Release及以上版本；
7、OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP
8、所投产品须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
9、支持 USB 转 zigbee 、Lan 转 zigbee 、wifi 转 zigbee 3 种工作模式；
支持 web 端图形界面功能配置；
支持Zigbee在线固件更新与模式切换；
支持标准zigbee 3.0 兼容市面上 3000 + 种 zigbee 设备；
支持type-C to type-C供电，支持快充适配器供电，内置过流过压保护；
支持LED状态指示灯一键开启或关闭。
三. AI火焰检测系统
1、包含AI计算单元组件、高清摄像头、43 英寸液晶电视、无线键盘鼠标；AI计算单元搭载 AI 视觉火焰监测与深度学习算法，可对火焰、烟雾异常进行实时识别、分析与预警；异常发生时可自动联动灯光、报警器等设备，实现声光报警，提升家居消防安全能力。
▲2、AI计算单元组件：CPU ≥ 4 core 1.0 GHz；AI算力 ≥8 TOPS INT8；内存≥ LPDDR4X，4GB，支持ECC；RJ45 网口≥2，支持自适应 100 / 1000M；HDMI 接口≥2；USB 3.0 Type-A 接口≥2；USB 3.0 Type-C 接口≥1
【提供证明材料加盖公章】
四、智能门禁系统
1、可通过人脸识别、RFID实现开关门场景的控制
2、内置国产处理器，主频不小于1.85GHz，SoC制程：≤12nm；
▲3、SoC需支持RISC-V架构，需支持OpenHarmony 3.2.2 Release或以上操作系统。
【提供证明材料加盖公章】
4、NPU算力：≥4TOPS；
5、内存/存储：≥4GB LPDDR4 / 8GB eMMC；
6、显示接口：HDMI≥1路；MIPI DSI≥1路；
7、喇叭输出≥1个；耳机输出≥1个；麦克风输出≥2个；支持802.11b/g/n，BLE5.0；
8、USB Type-A 3.0 Host≥2个，USB Type-C 2.0 Device≥1个，UART≥3个，I2C≥1个，SPI≥1个；
9、屏幕：≥10.1英寸，用于本地操作、人脸核验与状态展示。
五、传感设备
1、人体红外传感器（zigbee）：对人是否经过进行检测，可以实现小夜灯等功能
2、烟雾传感器（zigbee）：对厨房等环境的烟雾进行检测
3、可燃气体传感器（zigbee）：对厨房等环境的可燃气体泄露进行检测
4、门窗传感器（zigbee）：对门窗是否关闭进行监测
5、温湿度传感器（zigbee）：对环境温湿度进行监测
6、水浸传感器（zigbee）：对厨房等环境是否漏水进行检测
7、光照传感器（zigbee）：对光照条件进行检测
8、空气传感器（zigbee）：对 TVOC 浓度进行检测
六、智能执行设备
1、电动窗帘（zigbee）：可实现窗帘的开启关闭控制，结合传感器设备可实现多种复杂的自动控制功能
2、灯光控制面板（zigbee）：可实现灯光的开启关闭控制，结合人体、光照传感器可实现多种复杂的自动控制功能
3、智能插座面板（zigbee）：可实现外接用电设备通断控制，结合定时、感应设备可实现多种复杂的自动控制功能
4、智能报警器（zigbee）：可实现本地声光告警、状态信号上报，联动各类探测传感器可实现多种复杂的自动报警联动功能
5、语音识别音响（WiFi）：可实现本地语音指令接收、设备语音控制，对接网关可实现多种复杂的语音场景联动控制
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率： 240MHz；
（3）SRAM：606KB；Flash：4MB；ROM：300KB。
（4）支持星闪（SLE）短距通信技术
（5）屏幕：1.85 英寸 LCD 屏，360×360 分辨率；
（6）集成 MIC、支持语音识别功能，可通过语音识别控制全屋智能设备。
（7）屏幕动画：不少于2种屏幕表情动画
七、配套家电
1. 65寸智能电视机
2. 空气净化器
3. 智能体脂秤
4. 智能护眼台灯
5. 扫地机器人
6. 智能毛巾架
7. 智能冰箱
8. 厨房智能灶具
9. 厨房智能油烟机
10. 智能空调
八、移动应用
1、配置1台移动测试终端，作为全屋智能移动端控制设备。
2、全屋智能移动应用包含对全屋传感器数据进行查看，包含但不限于温湿度、门窗状态、TVOC 浓度、烟雾感应、灯光状态等。支持对全屋灯光、卧室窗帘、插座等设备进行集中控制。支持对异常情况进行报警。
九、配套资源
1、MQTT通信协议实验
2、灯光与窗帘控制实验
3、烟雾检测实验
4、温湿度检测实验
5、光照检测实验
6、场景联动实验
7、智能家居中控APP界面开发实验
8、智能家居中控APP设备通信实验
9、人脸识别实验
10、智能语音识别控制智能家居设备实验
十、课程资源
《智能家居综合项目实战》
1、课程支持≥56课时授课使用。
▲2、基于企业级项目开发进行实训，开发智能家居产品APP，并且通过沙盘模组模拟智能家居设备，将温湿度传感器、光照等数据实时传输到物联网平台，智能家居应用支持账号认证，APP通过HTTP协议与物联网平台进行数据交互，实现远程控制家中设备与远程查看设备数据，并且实现相关设备间的联动业务，以及通过语音控制设备；
【提供功能证明材料加盖公章】
3、课程涉及智能家居项目使用包括但不限于温湿度传感器、光照传感器、人体红外传感器、可燃气体传感器、火焰传感器、窗帘执行器、LED灯光、风扇、语音控制模块等外设，覆盖环境感知、设备控制、安全监测等场景。
▲4、配置PPT≥20个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
5、配置≥15个教学视频，视频清晰度不低于1080P，视频格式为MP4格式，每个视频不少于8分钟。
▲6、配备完整实验手册及项目源代码（分别包括南北向代码）≥15份，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。
【提供设计文档截图证明材料复印件加盖公章】
	



★（三）技术要求
1.进度计划
投标人负责完成全部供货、安装调试、资源部署等工作。投标人应提供详细、可行的进度计划，并根据项目进度详细列出各个阶段招标人需要配合的内容。
2.培训计划
投标人提供培训计划，内容包含但不限于：
（1）项目实施完成后开展现场实操培训，面向学校授课教师，覆盖本项目所有硬件设备、实训平台、配套教学资源的使用与基础故障排查。
（2）针对信创基础、无人驾驶、智能家居三大实训方向开展专项技术培训。
（3）质保期内提供线上技术支持培训，交付全套培训资料，留存培训记录供校方归档。
3.安全要求
（1）硬件电气安全可靠，具备防护保护，满足实训室教学使用。
（2）软件平台做好权限管控、操作日志留存，保障实训数据安全，不得私自外传校内数据。
（3）所有软硬件、教学资源知识产权合法，无侵权纠纷。
（4）实施过程遵守校方安全管理规定。
★三、商务要求
（一）交货期
合同签订后30个日历日交付。
（二）质保与售后要求
1.质保期：自最终验收报告签字确认日起，开始进入质保期，免费质保期3年。质保期间，供应商负责所提供产品的免费维护保修工作，包括免费升级。
2.售后要求
（1）故障响应：接到校方故障报修后2 小时内技术响应，优先远程排查定位问题；远程无法解决的，24 小时内技术人员到达现场开展处置。质保期内因非人为原因产生的硬件故障，免费维修、更换全新备件，产生的运输、人工等全部费用由中标人承担；同一硬件设备一年内累计故障维修达 3次及以上，必须免费更换全新整机。
（2）软件及教学资源服务：质保期内平台系统、配套实训固件提供免费版本迭代、漏洞及BUG修复；教学课件、实验手册、源代码等教学资源发现错误或缺失，须7日内完成修正更新，同步适配 OpenHarmony 新版本的实训案例。
（3）质保期内每半年提供一次上门巡检服务，对整套实训设备、平台运行状态做检测维护，并向采购人提交巡检记录报告；全程提供电话、远程方式技术咨询，支持学校公开课、技能竞赛、成果展示等活动的技术保障。
（4）质保期满后，中标人仍需提供终身免费技术咨询服务；硬件故障维修仅收取硬件配件成本费用，不再收取技术服务费、上门人工费。
（5）中标人须指定本项目固定专属对接人，提供有效联系电话、邮箱，保障日常沟通渠道畅通。
（三）验收要求
分为到货验收、预验收、试运行、正式验收。
1.到货验收：核对设备型号、数量、序列号、证书报告等资料。
其中视觉分析平台终端产品标准：
（1）设备出厂日期不得早于合同签订日期
（2）全国三年7*24 小时响应上门服务
2.安装调试完毕、教学资源部署到位后开展预验收，系统试运行30日。
3.依据招标文件、投标文件、合同开展正式验收，硬件功能参数、平台功能、全部实训项目、教学资源均需满足采购需求，相关证书材料可核验。
4.资料不全、功能不达标则不予通过验收。
（四）付款要求
1.完成供货、安装调试，预验收合格后，支付合同总金额70%；
2.完成30日试运行，项目通过正式验收，全部资料归档移交完成后，支付合同总金额100%剩余款项。
本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离或未提供相应材料的，按无效响应处理。

第五章 合同主要条款及格式
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合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购人（甲方） ：       
中标人（乙方） ：       
签订日期 ：          
         
 


合同编号：
政府采购计划号：

	采购人（以下称甲方）：
	中标人（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。
第一条 项目说明
受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。
第二条 合同条款
合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容                              
详见文件技术规格、参数及其他要求。
2.合同总价（大写）：                        。
2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3.交付使用时间：
合同签订后30个日历日交付。
4.收货人：                       。 
5.交货地点：甲方指定地点。
6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。
7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8.甲方付款方式及期限：
（1）完成供货、安装调试，预验收合格后，支付合同总金额70%；
（2）完成30日试运行，项目通过正式验收，全部资料归档移交完成后，支付合同总金额100%剩余款项。
9.验收
分为到货验收、预验收、试运行、正式验收。
9.1到货验收：核对设备型号、数量、序列号、证书报告等资料。
其中视觉分析平台终端产品标准：
（1）设备出厂日期不得早于合同签订日期
（2）全国三年7*24 小时响应上门服务
9.2安装调试完毕、教学资源部署到位后开展预验收，系统试运行30日。
9.3依据招标文件、投标文件、合同开展正式验收，硬件功能参数、平台功能、全部实训项目、教学资源均需满足采购需求，相关证书材料可核验。
9.4资料不全、功能不达标则不予通过验收。
10.质保期及售后服务
10.1质保期：自最终验收报告签字确认日起，开始进入质保期，免费质保期3年。质保期间，乙方负责所提供产品的免费维护保修工作，包括免费升级。
10.2售后要求
（1）故障响应：接到校方故障报修后2 小时内技术响应，优先远程排查定位问题；远程无法解决的，24 小时内技术人员到达现场开展处置。质保期内因非人为原因产生的硬件故障，免费维修、更换全新备件，产生的运输、人工等全部费用由乙方承担；同一硬件设备一年内累计故障维修达 3次及以上，必须免费更换全新整机。
（2）软件及教学资源服务：质保期内平台系统、配套实训固件提供免费版本迭代、漏洞及BUG修复；教学课件、实验手册、源代码等教学资源发现错误或缺失，须7日内完成修正更新，同步适配 OpenHarmony 新版本的实训案例。
（3）质保期内每半年提供一次上门巡检服务，对整套实训设备、平台运行状态做检测维护，并向甲方提交巡检记录报告；全程提供电话、远程方式技术咨询，支持学校公开课、技能竞赛、成果展示等活动的技术保障。
（4）质保期满后，乙方仍需提供终身免费技术咨询服务；硬件故障维修仅收取硬件配件成本费用，不再收取技术服务费、上门人工费。
（5）乙方须指定本项目固定专属对接人，提供有效联系电话、邮箱，保障日常沟通渠道畅通。
11.技术资料
按第四章采购需求中的要求提供相关资料。
12.乙方的违约责任
12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。
12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。
12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。
12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。
12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。
13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。
14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。
16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。
第三条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第五条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在诉讼期间，本合同应继续履行。
第六条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第七条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（以下无正文）
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期： 年 月 日
	日期： 年 月 日





[bookmark: _Toc176529672]第六章 投标文件格式








投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   


[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc66375424]

附件一、投标函
投标函
致：南京信息职业技术学院
江苏国采工程咨询有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容： 
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
[bookmark: _Hlk176254267]投标人名称：                           （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日



[bookmark: _Toc66375425][bookmark: _Toc43917772]附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京信息职业技术学院
江苏国采工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]投标人（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件:





委托代理人身份证的复印件:




[bookmark: _Toc66375435][bookmark: _Toc43917782]

附件三、 资格证明文件
[bookmark: _Hlk168674857][bookmark: _Hlk168584506][bookmark: OLE_LINK42]1. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件； 
2. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；
3. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
4. 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
 
 


[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc43917773][bookmark: _Toc66375426][bookmark: OLE_LINK38]附件四、开标一览表
开标一览表
项目编号：                                        货币单位：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明：
1.报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]投标人（加盖电子公章）：                                      
日    期：   年    月    日












[bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Toc66375427][bookmark: _Toc12264]

附件五、分项报价表
分项报价表
项目名称：	项目编号：

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	是否为本国产品（是或否）
	交付期
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK28]投标总价（人民币：元）
	




[bookmark: OLE_LINK31]说明：
[bookmark: OLE_LINK29]1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
[bookmark: OLE_LINK32]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.如果行数不够，请自行增加。

[bookmark: OLE_LINK62]投标人（加盖电子公章）：                               




 
[bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Toc43917775][bookmark: _Hlk176528721]

附件六、技术要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk176528733]技术要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	[bookmark: _Hlk66784099][bookmark: OLE_LINK26]序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	二、采购清单及技术参数
（一）采购清单
	序号
	采购货物名称
	计量单位
	数量
	类型

	1
	基于OpenHarmony的全场景开发实验箱及配套资源
	套
	16
	

	2
	智能体实训开发与应用平台
	套
	1
	核心产品

	3
	视觉分析平台终端
	台
	1
	

	4
	智能驾驶舱一体机
	台
	8
	

	5
	智能驾驶舱
	套
	2
	

	6
	无人驾驶场景应用
	套
	1
	

	7
	智能家居场景应用
	套
	1
	



（二）设备技术参数
	序号
	采购货物名称
	技术规格要求与技术参数
	备注

	1
	基于OpenHarmony的全场景开发实验箱及配套资源
	一、设备参数
1、基于多内核设计的全场景分布式国产操作系统的IOT实验箱
（1）包含≥8个轻量级国产操作系统的瘦设备核心板；
（2）≥2个国产操作系统的标准富设备核心板；
（3）≥9个通信协议模块；
（4）≥24个物联网传感器/执行器模块。
2、实验箱支持技术包括不限于OpenHarmony的应用开发以及设备开发，ArkTS、ArkUI，Socket（TCP，UDP），MQTT，HTTP。
3、物联网模块支持搭积木方式的拼接，使用磁吸插槽，各个模块之间可以进行磁吸联接，同时提供多个香蕉头，方便接线形式进行实验，并加入防短路设计。
4、瘦设备核心板：主控芯片≥160MHz、≥280K RAM、≥2MB Flash、支持WiFi
5、ARM架构标准富设备核心板
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
（2）核心≥4核、最大工作频率≥1600MHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
（3）算力：≥1Tops；
▲（4）USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙。【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
▲（5）产品须符合OpenHarmony产品兼容性规范 PCS，支持运行对应版本OpenHarmony操作系统；【提供承诺书，格式自拟并加盖公章】
6、RISC-V 架构标准富设备核心板
（1）内置国产处理器，主频≥1.85GHz，SoC制程：≤12nm；
（2）SoC需支持RISC-V架构，需支持OpenHarmony 3.2.2 Release或以上操作系统。
（3）NPU算力：≥4TOPS；
（4）内存/存储：≥4GB LPDDR4 / 8GB eMMC；
（5）显示接口：HDMI≥1路；MIPI DSI≥1路；
（6）喇叭输出≥1个；耳机输出≥1个；麦克风输出≥2个；支持802.11b/g/n，BLE5.0；
（7）USB Type-A 3.0 Host≥2个，USB Type-C 2.0 Device≥1个，UART≥3个，I2C≥1个，SPI≥1个；
（8）屏幕：≥10.1英寸。
7、实验平台：≥1个
（1）可以磁吸≥8个轻量级国产操作系统的瘦设备核心板同时开展实验；
（2）需包含电源开关，对平台供电进行整体控制，需包含电源指示灯；
（3）需包含 USB 接口≥2 个，可用于数据通信；
▲（4）需包含串口通信切换波动开关，包含串口通信指示灯。【需提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
8、传感器/执行器模块
（1）交通灯板：≥1个，包含 LED灯≥3个，按键≥1个；
（2）OLED显示板：≥1个，显示屏尺寸≥0.96英寸，按键≥2个；
（3）炫彩灯板：≥1块，包含三色LED≥1颗，红外传感器≥1个，光敏电阻≥1个；
（4）环境检测板：≥1块，包含温湿度传感器≥1个，蜂鸣器≥1个，可燃气体传感器≥1个；
（5）水位传感器：≥1个；
（6）火焰传感器：≥1个；
（7）门锁执行器：≥1个；
（8）窗帘执行器：≥1个；
（9）风扇执行器：≥1个；
（10）语音控制板：≥1个；
（11）水温传感器：≥1个；
（12）PM2.5传感器：≥1个；
（13）土壤湿度传感器：≥1个；
（14）PH值传感器：≥1个；
（15）风速采集传感器：≥1个；
（16）雨雪传感器：≥1个；
（17）水泵执行器：≥1个；
（18）舵机执行器：≥1个；
（19）生命体征传感器≥1个；
（20）皮肤阻抗传感器≥1个；
（21）酒精乙醇传感器：≥1个；
（22）红外测温传感器：≥1个；
（23）距离传感器：≥1个；
（24）双路继电器：≥1个；
9、通讯协议模块
（1）ZigBee通信模块：≥2个；
（2）蓝牙通信模块：≥2个；
（3）NFC读卡器模块：≥1个；
（4）LF低频读卡器模块：≥1个；
（5）LORA无线通信模块：≥2个；
（6）移动通信模块：≥1个；
（7）迷你交换机：≥1个。
二、配套资源
【综合】智慧医疗项目
1、课程支持≥56课时授课使用。
2、基于企业级项目开发进行实训，开发智慧医疗应用，
并且通过实验箱模组模拟智慧医疗设备，将红外测温传感器、皮肤阻抗检测传感器、生命体征传感器等收集到的多维度生理数据通过TCP协议传输到APP端，智慧医疗应用支持账号认证，以及通过DeepSeek大模型进行智能问诊功能；
3、课程涉及智慧医疗项目使用包括但不限于红外测温传感器、皮肤阻抗检测传感器、生命体征传感器等外设，以及康复手套设备，支持实现手指弯曲伸展动作，调整训练模式和频率，完成简单康复动作。
▲4、配置PPT≥20个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
5、配置≥15个教学视频，视频清晰度不低于1080P，视频格式为MP4格式。
▲6、配备完整实验手册及项目源代码（分别包括南北向代码）≥15份，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
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	智能体实训开发与应用平台
	1、用户、组织与权限管理
（1）用户角色管理：需支持学生、教师、学校管理员和系统管理员等用户角色；支持用户新增、编辑、启用、停用、角色分配及组织关系维护；
（2）组织与数据权限：需支持学校、学院、专业、年级、班级及师生关系管理；支持按照角色配置菜单权限、功能权限和数据权限；
（3）空间与数据隔离：需支持个人空间、团队空间、实训空间和产品研发空间独立管理，不同用户按照角色及授权数据范围访问项目、知识库、数据库、插件等资源；
（4）用户认证与日志：需支持用户登录认证、访问控制及重要操作日志记录。
2、课程与实训管理
（1）在线课程学习：需支持课程创建、编辑、发布、下架及分类管理；支持按照章节、课时或教学单元组织视频、图片、PDF、图文及文件资料等课程内容；支持记录学生章节完成状态、学习进度和课程完成情况；
▲（2）案例实训：需支持创建和发布智能体案例实训，配置实训任务书、操作要求、分步引导、参考资料、初始提示词及参考智能体模板；需支持学生按照实训步骤完成任务、记录实训进度，并导入或复制参考智能体模板进行修改和扩展；
【需提供案例实训页面及智能体模板导入功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）作业任务：需支持教师创建和发布智能体开发作业，关联课程、案例实训和指定班级；需支持学生选择智能体项目进行作业提交，并保存提交说明、提交时间和历史提交记录；
（4）学习过程管理：需支持教师查看学生课程学习、案例实训及作业完成情况；需支持学生查看学习进度、评测结果、教师评分、评语及修改建议。
3、智能体开发与资源管理
（1）智能体项目开发：需支持创建和管理智能体项目，可配置提示词、大语言模型、知识库、数据库、插件、工作流及记忆变量等资源；需支持智能体在线对话调试、运行验证、配置保存及应用发布；
（2）智能体应用集成：需支持将完成的智能体发布为可调用应用，并提供API调用地址、鉴权信息及调用说明；需支持通过API或SDK与外部系统集成；
（3）知识及资源管理：需支持个人知识库、数据库和插件等资源的创建与管理；需支持知识文档上传、解析、内容切片、索引构建和检索，并支持将知识库挂载至智能体进行检索问答；
★（4）工作流编排：需支持通过可视化画布创建和编辑工作流，配置条件判断、知识检索、代码处理、插件调用及数据处理等节点；需支持节点连接、参数传递、运行调试及节点执行结果查看；
【需提供可视化工作流编排及运行调试功能截图证明材料复印件加盖公章】
（5）团队协作：需支持创建和管理团队项目，进行成员管理及团队智能体、知识库、数据库和插件等资源共享；团队项目与个人项目相互隔离；
（6）多模态与视觉能力接入：需支持将外部视觉AI能力作为智能体及工作流可调用资源进行统一管理，支持通过插件、API或远程推理服务方式接入目标检测、图像分类、OCR等视觉分析能力；支持配置能力名称、能力类型、接口信息及输入输出参数，并支持智能体或工作流调用相关能力获取分析结果。
4、智能体库管理
（1）智能体展示：需支持展示平台已发布并审核通过的智能体应用，授权用户可进行在线体验和使用；
（2）智能体检索：需支持按照智能体名称、分类、作者、作业及关键词进行搜索，并查看智能体简介、适用范围、作者、所属团队及使用情况；
（3）应用运营管理：需支持智能体版本信息及修改记录管理；需支持授权管理人员进行智能体审核、上架、下架和状态管理，并统计应用使用次数及调用情况。
5、教学管理与智能评测
（1）教师教学管理：需支持教师统一管理课程、案例实训、作业、班级及学生学习数据，并进行课程、实训和作业的发布及班级投放；
▲（2）智能体自动评测：需支持教师配置评测维度、评分规则、评测集和测试用例；支持按照预设规则和测试用例自动运行学生提交的智能体，记录用例执行结果、通过情况及自动评分；【需提供评测规则配置、测试用例执行及自动评分结果页面截图证明材料复印件加盖公章】
（3）教师批阅：需支持教师结合自动评测结果进行人工批阅，填写最终评分、教师评语和修改建议，并支持学生查看相关反馈；
（4）教学过程留痕：需支持保存课程学习、案例实训、作业提交、自动评测及教师批阅等教学过程记录。
6、教学数据与统计分析
（1）教学数据管理：需支持教师和管理员查看班级学生、课程、案例实训、作业及团队等教学数据；
▲（2）多维教学统计：需支持按照学校、学院、专业、班级、课程和教师等维度筛选教学数据，统计课程学习人数、课程完成率、平均学习进度、实训完成率、作业提交率、评测通过率及平均得分等指标；需支持通过数据卡片、列表和图表进行可视化展示；【需提供教学数据统计及可视化看板功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）权限范围展示：需支持按照用户角色及数据权限展示相应范围内的教学统计数据。
7、模型、积分与平台管理
（1）模型服务管理：需支持大语言模型及其他AI模型服务的接入、配置和管理，可配置模型服务名称、模型类型、服务地址、鉴权信息、调用参数及模型使用权限；支持模型服务启用、停用及连接测试；
★（2）模型积分管理：需支持建立模型调用积分管理机制，可按照用户或学校配置积分额度、积分消耗规则和使用范围；需支持查看模型调用次数、积分消耗量、积分余额及使用趋势；【需提供积分配置、积分消耗及积分统计功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）平台与安全管理：需支持用户、角色、权限及平台资源统一管理；需支持平台重要业务操作日志记录，以及身份认证、权限校验、数据范围校验、异常操作拦截和日志查询；
（4）系统接口集成：需支持提供用户、组织、课程、实训、作业、智能体、知识库及教学数据等相关接口；需支持通过标准HTTP/HTTPS接口与学校统一身份认证系统、用户系统、教务系统或其他业务系统进行对接；
（5）模型资产管理：需支持对用户上传、导入或登记的AI模型进行统一管理，可维护模型名称、模型版本、模型类型、适用任务、模型文件、能力标签、输入输出说明、模型来源及授权范围等信息；支持模型资产查询、版本管理、启用、停用及删除。
8、视觉AI数据与分析管理
（1）视频设备与数据源管理：需支持对摄像头、视频流等视觉数据源进行统一管理，可维护设备名称、设备编号、设备类型、接入地址及设备状态等信息；支持设备及数据源新增、编辑、启用、停用、删除、查询及连接测试；
▲（2）视觉数据集与标注管理：需支持图片数据集的创建、编辑、分类、查询及删除；支持创建数据标注任务，配置标注类型、标注要求、标签、标注人员及任务状态；支持实现目标框选、区域标注等标注操作；支持标签、数据包管理，并对待标注、标注中、已标注、已审核等数据进行状态管理；支持查看标注任务进度及标注结果，并支持标注结果审核、查询和数据导出；【需提供数据集管理、标注任务、标注工具、数据包、标签管理及标注数据导出功能截图证明材料复印件加盖公章】
（3）视觉数据仓库：需支持对图片、标注数据等数据进行统一管理；支持按照数据类型、数据集、标签及数据状态等条件进行分类、查询和筛选；支持记录数据名称、数据类型、上传人员、创建时间、文件大小等信息；支持视觉数据上传、下载及删除；
▲（4）视觉模型管理：需支持围绕视觉模型资产创建管理任务，对模型导入、版本登记、信息维护等过程进行记录；支持维护模型版本、负责人、创建时间、状态；支持将外部已完成训练的视觉模型上传或登记至模型资产库，并记录模型与远程推理设备或外部视觉能力之间的关联关系；【需提供视觉模型上传或登记、模型资产、模型版本相关页面截图证明材料复印件加盖公章】
（5）远程推理设备管理：需支持对边缘计算设备、视觉推理设备等远程推理资源进行统一登记和管理，可维护设备名称、设备编号、设备类型、网络地址、服务接口、鉴权信息及设备状态等信息；支持设备新增、编辑、启用、停用、删除、查询及连接测试；支持登记远程推理设备已提供的视觉AI能力及相关模型信息；支持智能体、工作流或视觉分析场景通过接口调用已配置的远程推理设备，并获取其返回的视觉分析结果。
	核心产品
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	视觉分析平台终端
	一、终端要求
1. 处理器：国产处理器，核心数≥32 核心，主频≥2.6GHz，兼容 Armv8.2 架构，本次配置≥两颗处理器；
2. 内存：支持≥8 根 32G DDR4 RDIMM ECC 内存，最大支持 16 个 DDR4 内存插槽，最高速率 3200MT/s；
3. 硬盘：支持≥2 个 480G SATA SSD 固态硬盘，支持≥3 个 8T SATA 硬盘，最大支持 12 个 3.5 SAS/SATA 热插拔硬盘位；
4. 阵列卡：≥1 张 4G 缓存 PCIE 阵列卡，支持 RAID0,1,5,6,10,50,60；
5. 网卡：支持≥4 个千兆网口；支持≥2 个万兆光口，含 2 个万兆多模模块；支持扩展 10/25/100/200GE PCIe 标准网卡；
6. 扩展卡：支持≥8 个 PCIe 槽位，≥2 个灵活网卡槽位；
7. 电源：支持≥2 个 900W 热插拔电源；
8.BMC 功能：BMC 集成 1 个专用管理 GE 网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性，BMC 支持 Redfish、SNMP、IPMI2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/VNC KVM 的远程管理界面；支持监测、诊断、 配置、Agentless 及远程控制等带外管理功能，简化管理复杂度；
9. 操作系统：需支持 Linux、Ubuntu、CentOS、openEuler、统信、银河麒麟等操作系统；
▲（5）供货时提供原厂商的 24 小时负载耐高温测试，72 小时不宕机测试等，出库需提供机器稳定性和散热的测试，核心零部件压力测试，操作系统系统稳定性测试报告。【供应商须提供承诺书，格式自拟加盖公章】
二、路由器要求
1. 转发性能：≥20Mpps
2. 推荐带宽：≥3Gbps
3. 带机量：≥1200 台
4.WAN 接口：≥3*GE Combo 口
5.LAN 接口：≥8*GE 电口，1*10GE SFP + 光口
6.USB 接口：≥2 个
7.Console：≥1 个
8.IPSec 隧道数：≥1000 条
9. 扩展槽：≥2 个 SIC 槽位
10. 尺寸：≥19 英寸 1U 标准机架
三、三层万兆交换机要求
1. 国产化：设备须采用国产芯片及国产操作系统，符合信创产品要求
2. 交换容量：≥758Gbps
3. 包转发率：≥148Mpps
4. 接口：≥48 个千兆电口，≥4 个万兆光口
5. 堆叠：支持最大≥4 台堆叠
6. 协议：支持静态路由、RIP、OSPF 等三层路由协议；支持 ERPS 以太环网实现毫秒级保护倒换；安全方面需具备 802.1X/MAC 认证、DoS 防攻击、DHCP Snooping 及 ARP 防欺骗功能
7. 产品认证：支持 EMC 认证 支持安规认证 支持生产认证
四、机柜要求
1. 尺寸：≥600*1000*1166mm
2. 配置：玻璃前门钣金后门，≥1 块层板，≥4 只风机，≥1 个 8 位电源，≥20 套螺钉，≥4 个支脚，≥4 个脚轮
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	智能驾驶舱一体机
	一、整体参数
（1）实训台按汽车中控台样式进行设计；
（2）使用DC 12V电源供电。
二、仪表盘
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；核心：≧4核，主频：≧2.0GHz、内存：≧2GB、存储空间：≥32GB；支持OpenHarmony标准系统，支持多系统；NPU算力：≧1Tops；包含USB2.0 Host ≧1个；包含USB3.0 Host ≧1个；包含USB3.0OTG ≧1个；支持HDMI、eDP接口；支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持支持WiFi和蓝牙；
（2）屏幕尺寸：≧10.1英寸；
（3）仪表盘程序运行在OpenHarmony操作系统上；
（4）具备模拟展示行驶速度信息和转速信息；
（5）具备模拟展示档位信息；
（6）具备模拟展示左右转向灯状态、近/远光灯状态、示廓灯信息、安全带预警信息。
（7）需基于 OpenHarmony 操作系统深度开发，系统层提供状态指示灯、油门、刹车等状态检测的 ArkTS 接口，并且能通过串口调试助手完成数据模拟演示。
三、车机系统
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；核心：≧4核，主频：≧2.0GHz、内存：≧2GB、存储空间：≧32GB；支持OpenHarmony标准系统，支持多系统；NPU算力：≧1Tops；包含USB2.0 Host ≧1个；包含USB3.0 Host ≧1个；包含USB3.0OTG ≧1个；支持HDMI、eDP接口；支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持支持WiFi和蓝牙；
（2）支持OpenHarmony操作系统，获得OpenHarmony操作系统兼容性认证证书；
（3）屏幕尺寸：≧10.1英寸；
（4）车机系统模块运行在OpenHarmony操作系统上；
（5）支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面支持展示车辆车门开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口；
（6）系统具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，支持音乐的分布式播放；
（7）系统具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放；
（8）系统配置外置摄像头视频接入倒车影像，在车辆档位切换至R档时，开启倒车影像；
（9）系统支持查看和模拟控制空调开关状态、空调风速，可查看空调温度；
（10）系统支持通过车机系统主页车模动态查看车门的打开与关闭状态。
（11）支持基于 OpenHarmony 操作系统深度定制，提供车门车窗等状态检测的 ArkTS 接口，并且能通过串口调试助手完成数据模拟演示。
四、AI计算单元组件
（1）CPU：≧4 core * 1.0 GHz；
（2）AI算力：≧8 TOPS INT8；
（3）内存：≧LPDDR4X，4GB；
（4）USB接口： ≧1USB Type-C， ≧2USB 3.0 Type-A；
▲（5）具备驾驶员疲劳驾驶检测、手势识别，支持二次开发、模型参数调优。【需提供功能截图证明材料复印件加盖公章】
五、物联网模块
（1）需采用国产Cortex‑M4内核MCU芯片
（2）最高工作频率：240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器
（3）获得国产标准系统兼容性认证证书。
（4）需具备呼吸灯灯组、烟雾传感器、温湿度传感器，传感器集成在一块PCB板卡上；
（5）需支持Type-C作为物联网模块烧录口，具备模式拨动开关，调整物联网模块为烧录模式/工作模式。
六、汽车模型
（1）材质：ABS塑料、电子原件
（2）产品尺寸：≥ 32.5cm*13.5cm*7cm
（3）汽车模型核心计算单元：使用RISC-V架构，处理器最大工作频率：不小于160MHz；SoC：WLAN工作频段：2.4GHz；SRAM： ≥352KB，Flash： ≥2MB；ROM： ≥288KB。
（4）支持车辆灯光控制、车门控制、车辆前进/后退/左转/右转控制。
七、课程资源
《基于OpenHarmony标准系统的汽车仪表系统开发》
1、课程支持 ≥28课时授课使用。
▲2、需基于智能座舱实训平台开发仪表系统，核心采用Canvas自定义组件实现仪表盘，并且基于车机系统底层封装的车载底盘数据解析中间件实现仪表数据的交互。【提供课程大纲截图证明材料复印件加盖公章】
▲3、配置PPT ≥ 15个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理。【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
▲4、实验手册以及配套代码≥15个，每个实验手册搭配一套源代码，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
	

	5
	智能驾驶舱
	一、驾驶舱舱体整体参数
1、舱体外形尺寸：长≥1880mm，宽≥1200mm，高≥1300mm 及以上，允许合理公差 ±2%。
▲2、驾驶舱按照驾驶舱设计，配备车门，车窗，方向盘、油门、刹车、换挡把手等硬件。【提供产品实物图片证明材料复印件加盖公章】
二、仪表盘
（1）内置国产处理器，使用ARM 架构；支持OpenHarmony、Android系统，可进行灵活配置。
（2）Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
（3）算力：≥1Tops；
（4）USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
（5）支持运行OpenHarmony 4.1 Release及以上版本；
（6）OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP；
（7）屏幕尺寸：不小于11.6英寸；
（8）仪表盘模块运行在OpenHarmony操作系统上；
（9）支持踩油门踏板，基于油门踏板深度动态模拟展示行驶速度信息和转速信息；
（10）支持基于换挡把手位置动态展示档位信息；
（11）支持基于车灯控制旋钮调节动态展示左右转向灯状态、近/远光灯状态、示廓灯信息、安全带预警信息等。
三、车机系统
1、内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
2、Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
3、算力：≥1Tops；
4、USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
▲5、车机中控设备需获得国产标准系统兼容性认证证书；【提供承诺书，格式自拟并加盖公章】
6、屏幕尺寸：：≥11.6英寸；
▲7、需支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面支持展示车辆车门开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口；【需提供图片证明材料复印件加盖公章】
8、系统需具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，支持音乐的分布式播放；
9、系统需具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放；
10、系统需支持外置摄像头视频接入倒车影像，在车辆档位切换至R档时，倒车影像自动开启；
11、系统需支持通过车机设置页面动态控制车窗的打开与关闭，以及查看车窗的状态
四、AI计算单元组件
1、CPU：≥4 core * 1.0 GHz；
2、AI算力：≥8 TOPS INT8；
3、内存：LPDDR4X，≥4GB；
4、USB接口：≥1*USB Type-C，≥2*USB 3.0 Type-A；
5、需支持驾驶员状态检测，包括打呵欠、低头、打电话等状态检测。
五、物联网模块
1、使用需采用国产Cortex‑M4内核MCU芯片；最高工作频率不低于240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器，需支持OpenHarmony或HarmonyOS等国产开源操作系统，【提供技术白皮书或第三方兼容性测试报告作为证明材料复印件加盖公章】
▲2、需具备呼吸灯灯组、烟雾传感器、温湿度传感器，传感器集成在一块PCB板卡上；【提供真实产品实物照片加盖公章】
3、需支持Type-C作为物联网模块烧录口，具备模式拨动开关，调整物联网模块为烧录模式/工作模式。
六、课程资源
《智能座舱系统应用开发实战》
1、课程支持≥56课时授课使用。
▲2、基于智能座舱配套硬件设备，开发车机音乐APP和车机视频APP两个应用。
（1）车机音乐APP能够播放本地音乐与网络音乐，支持音乐的基本控制如播放、暂停、进度条等控制，具备歌词的歌曲需要支持歌词滚动。
（2）车机视频APP能够播放本地视频与网络视频，支持视频的播放、暂停、进度条控制、倍速、音量调节等功能。
（3）音乐和视频都支持分布式流转功能。
【提供证明材料加盖公章】
2、实战开发内容
基于智能座舱配套硬件设备，完成以下两大核心项目的开发：
（1）车载影音娱乐系统开发：开发车机音乐 APP 和车机视频 APP 两个应用。
车机音乐 APP 能够播放本地音乐与网络音乐，支持音乐的基本控制（播放、暂停、进度条等），具备歌词的歌曲需要支持歌词滚动；
车机视频 APP 能够播放本地视频与网络视频，支持视频的播放、暂停、进度条控制、倍速、音量调节等功能；
音乐和视频均支持分布式流转功能。
（2）车机中控定制开发：以 Launcher 和 SystemUI 最核心的两个系统应用为对象，在真实车机环境中进行深度定制开发，基于这两个核心应用进行实战开发讲解。【提供课程大纲截图加盖公章】
▲3、配置PPT≥20个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理。【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
▲4、实验手册≥15个，配套代码≥15个，实验手册包含实验背景、实验原理、实验环境、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
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	无人驾驶场景应用
	无人驾驶场景应用沙盘，整体基于开源鸿蒙原生物联网架构开发，为一体化全场景无人驾驶场景教学实训平台。设备需全真模拟现代化工厂生产加工、喷涂防爆、智能仓储、智能停车四大业务场景，搭载全套开源鸿蒙适配型感知、执行、通信、采集模块，可完整实现端侧感知、边缘计算、设备互联、数据上云、智能联动的全链路教学能力。需支持智能巡检车完成SLAM建图、自主导航、定点采集、设备故障识别、环境异常监测、自动泊车、多设备协同联动等全套实训功能，系统兼容性强、稳定性高、可拓展性强，满足长期高频次教学使用要求。
一、沙盘主体要求
沙盘采用不小于5m×5m的正方形一体化实训盘面，配套高度不小于500mm的一体式固定底座，底座采用工业级高端烤漆工艺，表面平整均匀、耐刮耐磨、防尘防老化、易清洁，可长期适配教学、竞赛、展示高频使用场景。沙盘铺设仿真道路，道路平整度、规格一致性高，可满足巡检车巡航、转向、定点停靠、精准泊车、路径规划等各类实训作业需求。整体设备划分为生产加工区、喷漆工艺防爆区、智能仓储区、巡检车停车区四大独立功能区域，各分区基底统一、边界清晰，且均配置发光亚克力标识牌，可视化展示效果良好。同时沙盘全域配备一体化智能灯光系统，包含厂区场景动态灯光、建筑模型灯光、亚克力标识背光、环境氛围灯光等，支持分区独立控制与场景联动触发，可与开源鸿蒙网关联动协同，自动切换作业常态灯光、故障告警灯光，可真实模拟工厂正常生产、设备故障、环境异常、安全预警等多类场景灯光状态，满足物联网智能联动控制实训教学需求。
1、沙盘需包含开源鸿蒙主控网关≥1台
(1)、内置国产处理器，使用ARM 架构；支持OpenHarmony、Android系统，可进行灵活配置。
(2)、Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
(3)、算力：≥1Tops；
(4)、USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料复印件加盖公章】
(5)、支持运行OpenHarmony 7.0 Release及以上版本；
(6)、OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP
2、沙盘需包含工业路由器≥1台
（1）适用频段：2.4GHz；
（2）频段：单频；
（3）WAN接入口：百兆网口
（4）LAN口数量：≥4个
（5）网络类型：4G插卡
二、生产加工区
生产加工区域需全真模拟智能制造生产线运行工况，完整实现工件输送、精密打磨、激光雕刻、机械臂转运全流程仿真工序，所有感知与控制设备需适配开源鸿蒙系统，支持设备状态采集、异常告警、联动控制，满足智能制造设备运维、状态监测、工业物联网数据采集实训要求。
生产加工区域需包含以下设备：
▲1、开源鸿蒙485数据采集器≥1个【提供产品彩页或图片证明材料复印件加盖公章】
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：不小于240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
2、巡检车站点显示屏≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）屏幕尺寸： ≥2.8 寸 
（6）屏幕分辨率：≥240*320 
3、智能传送带≥1个
（1）长度 ≥70cm
（2）宽度≥10cm
（3）最低速≥1.3米/分钟 最高速≤5米/分钟
4、小型精密磨床≥1个
（1）输入电压/电流/功率：≤12VDC/2A/24W。 
（2）加工材料最大直径：≥20mm。 
（3）加工材料长度：≥100mm。 
（4）可加工材料：木材、工程塑料、软金属（铝、铜等）。
5、小型数控雕刻机≥1个
（1）激光功率：≥3W
（2）雕刻面积：≥98×88mm 
（3）图像精度：≥510dpi
6、多自由度机械臂≥1个
（1）轴数：≥3　　　　　　　　　
（2）负载：≥0.5KG 
（3）机械臂最大工作直径 (含末端托盘)：≤φ860mm　　
（4）电源输入：≤24V/8A　　　　　　　
（5）功率：≤150W
7、工业PM2.5传感器（485）≥1个
8、振动传感器模块（485）≥1个
9、多路IO控制器（485）≥1个
10、故障指示灯模块≥1个

三、喷漆工艺防爆区
本区域需模拟工业喷涂高危作业场景，可实现烟雾超标、有害气体超标、环境异常等故障工况模拟，所有设备适配开源鸿蒙分布式组网，支持数据实时采集、上云、告警、设备联动，满足工业安全、环境监测、防爆联动控制实训教学。
喷漆工艺防爆区域需包含以下设备：
1、开源鸿蒙485数据采集器≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术。
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
2、巡检车站点显示屏≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：不小于240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）屏幕尺寸： ≥2.8 寸 
（6）屏幕分辨率：≥240*320 
3、烟雾传感器模块（485）≥1个
4、电动排风扇模块≥1个
5、TVOC空气质量传感器模块（485）≥1个
6、灭火模拟喷淋发生器≥1个
（1）额定电压：≤DC24V
（2）控制方式：直流
（3）容量：≥30ml
（4）雾化颗粒：≥0.3UM
四、智能仓储区
本区域需搭建数字化智能仓储仿真场景，实现仓储环境监测、仓位状态识别、智能灯光控制、语音告警播报、仓储数据上云等功能，适配仓储数字化管理、智能巡检、仓位异常排查物联网实训。
1、开源鸿蒙485数据采集器≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术。
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
2、巡检车站点显示屏≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）屏幕尺寸： ≥2.8 寸 
（6）屏幕分辨率：≥240*320 
3、无线灯光控制模块≥1个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术；
（5）面板类型：86型2开开关
（6）负载功率：<200W
（7）输入输出电压：≤24V
4、语音播报模块≥1个
5、光照温湿度传感器模块（485）≥1个
6、红外仓位占位传感器≥4个
五、巡检车停车区
本区域需仿真智慧无人停车场完整业务场景，实现车位状态智能感知、道闸自动管控、交通信号智能切换、车路协同识别、自动泊车校验等功能，适配智能交通、无人值守、设备精准控制、巡检车协同实训。
1、开源鸿蒙全场景巡检实训车≥2辆
（1）车体性能
车体尺寸：≥L402MM*H321MM*W332MM；
离地间隙：≥27MM；
自重：≥5kg；
负载：≥7KG；
内置电池：DC12V，不小于12000mAh；
模块安装：支持通过磁吸方式安装传感器或通讯模块，至少可安装8个模块；
车体材质：铝合金；
（2）车载控制
▲车载控制板卡需使用国产M4系列芯片，内核：带有FPU的ARM® 32位的Cortex® -M4 CPU ，最高工作频率≥240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器；
车载控制板卡须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
四轮驱动：包含≥4路直流有刷电机、≥4路霍尔编码器；
自动巡线：包含≥5路的灰度巡线模块；
【提供证明材料加盖公章】
（3）磁吸模块
▲模块数量：≥8个传感器/执行器模块；模块尺寸：≥58*58*49MM；【提供磁吸模块尺寸实物测量图片以及可支持磁吸≥8个模块的巡检车实物图片证明材料复印件加盖公章】
温湿度传感器模块：≥1个；
PM2.5检测模块：≥1个；
GPS定位模块：≥1个；
光照检测模块：≥1个；
NB-IOT模块：≥1个；
Wi-Fi模块：≥1个；
烟雾检测模块：≥1个；
气压检测模块：≥1个；
（4）边缘计算模块
GPU：≥512核 Ampere架构GPU；
≥6核ARM A78@1.5GHz；
内存：≥8GB；
摄像头接口：≥2路 CSI接口；
连接：支持千兆以太网、M.2 Key E；
USB：≥4个USB3.0；
包含GPIO、PoE、DP接口；
（5）深度相机
数量：≥1个；
深度测距范围：≥0.6-8M；
数据接口：支持USB2.0；
深度图像视场角：≥H58.4° V45.5°；
精度：1m：不高于±3mm；
彩色图像视场角：≥H66.1° V40.2°；
相机尺寸：≥164.85*40.0*48.25mm；
（6）激光雷达
测量半径：需不小于0.15-12米区间；
测距原理：需支持三角测距；
扫描角度：360°；
采样频率：不少于8000次/秒；
测距精度：≤12cm@12m；
通信接口：需支持UART串口通信；
（7）麦克风阵列
数量：≥1个；
麦克风数量：≥6pcs；
拾音距离：≥10M；
多唤醒词：支持；
自定义指令词：支持；
音频降噪：支持；
回声消除：支持；
离线识别：支持；
（8）显示屏
显示尺寸：≥7寸；
分辨率：≥1024*600；
触摸类型：需支持电容触摸。
2、开源鸿蒙485数据采集器≥2个
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率：≥240MHz；
（3）SRAM： ≥606KB，Flash： ≥4MB；ROM： ≥300KB。
（4）需支持星闪（SLE）短距通信技术。
（5）独立RS485工业接口：≥1路
（6）外壳需采用高强度铝合金，具备良好散热、防尘、抗电磁干扰性能，适配复杂工业与户外场景。
3、分区车位状态显示模块≥3个
（1）通信方式：485
（2）2位数码管：≥ 1
（3）LED灯珠：红色≥ 1，黄色≥ 1，绿色≥ 1
（4）屏幕尺寸：≥ 2.4寸
（5）屏幕分辨率：≥240*320
（6）色彩度：≥ 262K
4、车位超声波感应器≥3个
5、出入库道闸(485)≥2个
（1）通信方式：485
（2）工作电压：≥ 12V
（3）工作电流：≤3000mA
（4）细分支持：1-256 任意细分
（5）工作模式：≥ 6种
（6）回零方式：单圈回零、远点开关回零、机械限位回零
6、红绿灯信号模块(485)≥1个
（1）通信接口：485，支持级联多个红绿灯信号模块
（2）2位数码管：≥ 1
（3）LED灯珠：红色≥ 1，黄色≥ 1，绿色≥ 1
六、课程资源
《智能巡检车全栈开发实战》
1、课程支持≥ 56课时授课使用
2、实战开发内容
基于全场景智能巡检车项目实战，完成以下三大模块的开发：
（1）嵌入式底层开发模块
▲①该模块必须基于国产类MCU +OpenHarmony4.1操作系统进行知识点讲解。
②基于智能巡检车项目实战，提供温湿度、PM2.5、可燃气体
等传感器数据采集的配套实验手册和源代码。
【提供证明材料加盖公章】
▲③基于PID算法实现自动驾驶核心控制，需要包括PID算法基础理论，PID参数调优实战手册和数据证明。
【提供实验手册和源代码，实验手册里面需展示出PID调优的数据证明和优化过程，提供实验手册和源代码复印件加盖公章】
▲④提供底盘与ROS2侧的通信协议文档。
【提供文档证明材料加盖公章】
⑤提供完整的鸿蒙底盘控制系统代码，基于该系统代码可以直接编译烧录固件进行动态演示。
（2）巡检车 APP 开发模块
①课程提供完整的最终效果演示程序和操作手册，根据操作手册可以完成通过OpenHarmony富设备开发板遥控车辆的效果。（需要提供演示视频）
②实验手册需要提供核心技术代码实现的步骤分解和代码讲解。
▲③提供APP与小车交互的通信协议文档。
【提供文档证明材料加盖公章】
▲④APP需要适配OpenHarmony API 11版本。
【提供证明材料加盖公章】
⑤基于该项目场景，提供完整的边缘计算侧雷达相关应用代码。
（3）激光雷达与视觉应用模块
▲知识点内容包括开发环境构建、编程基础等环节，边缘计算侧激光雷达与视觉应用，OpenCV 和 YOLO 框架使用，重点实践巡检车雷达避障、追踪、警卫及视觉目标识别追踪实验。【提供课程大纲截图证明材料加盖公章】
3、配置 PPT ≥ 20 个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰、内容逻辑合理、内容直观清晰、课件整体美观、色调搭配合理。【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
4、实验手册≥ 15个，配套代码≥ 15个，每个实验手册搭配一套源代码；实验手册包含实验背景、实验原理、实验环境、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确、步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。【提供实验手册截图证明材料复印件加盖公章】
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	智能家居场景应用
	2、 整体需求
1、针对一个家居样板房基于 OpenHarmony 操作系统进行智能化改造。
2、整体功能包含对客厅、厨房、卧室、卫浴场景进行智能化改造，功能包含但不限于门禁控制、灯光控制，窗帘控制、家电控制，安防监控、环境监测等，所采集的数据可以通过无线通信（包括 WiFi、ZigBee），并可通过本地中控端或者手机端远程控制相关场景。同时融入人工智能相关算法，通过摄像头监测家庭安全，支持通过语音控制家电；智能调整空调温度、灯光亮度等。
二、智能中控主机+zigbee网关
1、支持对全屋传感器数据进行查看、管理，包含但不限于温湿度、门窗状态、TVOC 浓度、烟雾感应、灯光状态等。支持对全屋灯光、卧室窗帘、插座等设备进行集中控制。
2、内置国产处理器，使用ARM 架构；支持OpenHarmony、Android系统，可进行灵活配置。
3、Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
4、算力：≥1Tops；
5、USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；【提供产品照片或彩页截图证明材料加盖公章】
6、支持运行OpenHarmony 6.1 Release及以上版本；
7、OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP
8、所投产品须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
9、支持 USB 转 zigbee 、Lan 转 zigbee 、wifi 转 zigbee 3 种工作模式；
支持 web 端图形界面功能配置；
支持Zigbee在线固件更新与模式切换；
支持标准zigbee 3.0 兼容市面上 3000 + 种 zigbee 设备；
支持type-C to type-C供电，支持快充适配器供电，内置过流过压保护；
支持LED状态指示灯一键开启或关闭。
三. AI火焰检测系统
1、包含AI计算单元组件、高清摄像头、43 英寸液晶电视、无线键盘鼠标；AI计算单元搭载 AI 视觉火焰监测与深度学习算法，可对火焰、烟雾异常进行实时识别、分析与预警；异常发生时可自动联动灯光、报警器等设备，实现声光报警，提升家居消防安全能力。
▲2、AI计算单元组件：CPU ≥ 4 core 1.0 GHz；AI算力 ≥8 TOPS INT8；内存≥ LPDDR4X，4GB，支持ECC；RJ45 网口≥2，支持自适应 100 / 1000M；HDMI 接口≥2；USB 3.0 Type-A 接口≥2；USB 3.0 Type-C 接口≥1
【提供证明材料加盖公章】
四、智能门禁系统
1、可通过人脸识别、RFID实现开关门场景的控制
2、内置国产处理器，主频不小于1.85GHz，SoC制程：≤12nm；
▲3、SoC需支持RISC-V架构，需支持OpenHarmony 3.2.2 Release或以上操作系统。
【提供证明材料加盖公章】
4、NPU算力：≥4TOPS；
5、内存/存储：≥4GB LPDDR4 / 8GB eMMC；
6、显示接口：HDMI≥1路；MIPI DSI≥1路；
7、喇叭输出≥1个；耳机输出≥1个；麦克风输出≥2个；支持802.11b/g/n，BLE5.0；
8、USB Type-A 3.0 Host≥2个，USB Type-C 2.0 Device≥1个，UART≥3个，I2C≥1个，SPI≥1个；
9、屏幕：≥10.1英寸，用于本地操作、人脸核验与状态展示。
五、传感设备
1、人体红外传感器（zigbee）：对人是否经过进行检测，可以实现小夜灯等功能
2、烟雾传感器（zigbee）：对厨房等环境的烟雾进行检测
3、可燃气体传感器（zigbee）：对厨房等环境的可燃气体泄露进行检测
4、门窗传感器（zigbee）：对门窗是否关闭进行监测
5、温湿度传感器（zigbee）：对环境温湿度进行监测
6、水浸传感器（zigbee）：对厨房等环境是否漏水进行检测
7、光照传感器（zigbee）：对光照条件进行检测
8、空气传感器（zigbee）：对 TVOC 浓度进行检测
六、智能执行设备
1、电动窗帘（zigbee）：可实现窗帘的开启关闭控制，结合传感器设备可实现多种复杂的自动控制功能
2、灯光控制面板（zigbee）：可实现灯光的开启关闭控制，结合人体、光照传感器可实现多种复杂的自动控制功能
3、智能插座面板（zigbee）：可实现外接用电设备通断控制，结合定时、感应设备可实现多种复杂的自动控制功能
4、智能报警器（zigbee）：可实现本地声光告警、状态信号上报，联动各类探测传感器可实现多种复杂的自动报警联动功能
5、语音识别音响（WiFi）：可实现本地语音指令接收、设备语音控制，对接网关可实现多种复杂的语音场景联动控制
（1）WLAN工作频段：2.4GHz；
（2）处理器最大工作频率： 240MHz；
（3）SRAM：606KB；Flash：4MB；ROM：300KB。
（4）支持星闪（SLE）短距通信技术
（5）屏幕：1.85 英寸 LCD 屏，360×360 分辨率；
（6）集成 MIC、支持语音识别功能，可通过语音识别控制全屋智能设备。
（7）屏幕动画：不少于2种屏幕表情动画
七、配套家电
1. 65寸智能电视机
2. 空气净化器
3. 智能体脂秤
4. 智能护眼台灯
5. 扫地机器人
6. 智能毛巾架
7. 智能冰箱
8. 厨房智能灶具
9. 厨房智能油烟机
10. 智能空调
八、移动应用
1、配置1台移动测试终端，作为全屋智能移动端控制设备。
2、全屋智能移动应用包含对全屋传感器数据进行查看，包含但不限于温湿度、门窗状态、TVOC 浓度、烟雾感应、灯光状态等。支持对全屋灯光、卧室窗帘、插座等设备进行集中控制。支持对异常情况进行报警。
九、配套资源
1、MQTT通信协议实验
2、灯光与窗帘控制实验
3、烟雾检测实验
4、温湿度检测实验
5、光照检测实验
6、场景联动实验
7、智能家居中控APP界面开发实验
8、智能家居中控APP设备通信实验
9、人脸识别实验
10、智能语音识别控制智能家居设备实验
十、课程资源
《智能家居综合项目实战》
1、课程支持≥56课时授课使用。
▲2、基于企业级项目开发进行实训，开发智能家居产品APP，并且通过沙盘模组模拟智能家居设备，将温湿度传感器、光照等数据实时传输到物联网平台，智能家居应用支持账号认证，APP通过HTTP协议与物联网平台进行数据交互，实现远程控制家中设备与远程查看设备数据，并且实现相关设备间的联动业务，以及通过语音控制设备；
【提供功能证明材料加盖公章】
3、课程涉及智能家居项目使用包括但不限于温湿度传感器、光照传感器、人体红外传感器、可燃气体传感器、火焰传感器、窗帘执行器、LED灯光、风扇、语音控制模块等外设，覆盖环境感知、设备控制、安全监测等场景。
▲4、配置PPT≥20个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；【提供PPT内容截图等证明材料复印件加盖公章】
5、配置≥15个教学视频，视频清晰度不低于1080P，视频格式为MP4格式，每个视频不少于8分钟。
▲6、配备完整实验手册及项目源代码（分别包括南北向代码）≥15份，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。
【提供设计文档截图证明材料复印件加盖公章】
	



★（三）技术要求
1.进度计划
投标人负责完成全部供货、安装调试、资源部署等工作。投标人应提供详细、可行的进度计划，并根据项目进度详细列出各个阶段招标人需要配合的内容。
2.培训计划
投标人提供培训计划，内容包含但不限于：
（1）项目实施完成后开展现场实操培训，面向学校授课教师，覆盖本项目所有硬件设备、实训平台、配套教学资源的使用与基础故障排查。
（2）针对信创基础、无人驾驶、智能家居三大实训方向开展专项技术培训。
（3）质保期内提供线上技术支持培训，交付全套培训资料，留存培训记录供校方归档。
3.安全要求
（1）硬件电气安全可靠，具备防护保护，满足实训室教学使用。
（2）软件平台做好权限管控、操作日志留存，保障实训数据安全，不得私自外传校内数据。
（3）所有软硬件、教学资源知识产权合法，无侵权纠纷。
（4）实施过程遵守校方安全管理规定。
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	一、项目概况
（一）项目背景
信息技术应用创新（信创）已成为保障国家信息安全发展的核心战略。《“十四五”数字经济发展规划》等政策出台，明确要求突破关键核心技术，构建自主可控的信息技术产业体系，实现从基础硬件、操作系统到应用软件的全产业链国产化替代，信创产业进入规模化发展新阶段。
江苏省紧扣 “数字江苏” 建设目标，出台《江苏省 “十四五” 数字经济发展规划》《江苏省信息技术应用创新产业 “十四五” 发展规划》，将信创产业纳入“1650”现代产业体系重点发展领域，提出打造全国信创产业创新高地、应用示范高地和人才集聚高地的目标。
（二）项目目标
我校在新双高中提出“校企整合岗位、行业应用要求，建设国产化无人驾驶场景实训室，开展信创类实训教学、技术培训”等活动，其核心目标是通过沉浸式、实战化的教学环境，培养适应信创产业发展的高素质技术技能人才。主要内容包括：通过“软硬一体化”实训环境搭建，弥补实验实训的教学短板；通过实训室的设备使用提升教师的业务能力；通过实训室的设备使用提升提升学生信息素养与创新能力，培养适配产业需求的技术人才；增强学生就业竞争力。学生掌握更多鸿蒙全栈应用开发、设备适配等技能，在就业市场上更具竞争力。
（三）建设内容
本次实训室建设以 “基础能力→专项技能→综合应用” 为核心递进路径，构建全链条实训体系：先通过鸿蒙开发实验箱、视觉分析平台筑牢信创& AI 基础，掌握核心开发与云端交互技能；再聚焦无人驾驶场景，依托智能座舱、无人驾驶沙盘，完成从座舱功能开发、车辆数据采集到多场景驾驶实战与远程控制的全流程训练；最后以智能家居沙盘为载体，实现单一设备控制、多设备联动及个性化场景落地，全面覆盖国产技术应用与场景化开发能力培养。
1.信创&人工智能基础实训
先通过鸿蒙开发实验箱、视觉分析平台打基础，学 ArkTS 语法、硬件开发等核心技能，再用智能家居综合项目练手，掌握数据采集与云端交互能力。
2.无人驾驶场景实训
(1)基础：依托智能座舱（智能座舱一体机+鸿蒙智能驾驶舱），熟悉车机系统、仪表盘操作，掌握驾驶员状态检测、影音娱乐、倒车影像等基础功能开发；
(2)进阶：用无人驾驶沙盘搭建模拟道路环境，调试小车硬件与传感器，实现车辆数据采集并对接云平台；
(3)实战：完成多场景驾驶任务，开发手机 APP 实现远程控制，融合座舱交互与自动驾驶核心功能。
3.智能家居场景实训
依托基础开发能力，用智能家居沙盘搭建家居环境，先实现单一设备控制，再开发 APP 实现多设备联动，最后设计个性化场景（如回家/离家模式）完成系统落地。
	 
	 

	2
	★三、商务要求
（一）交货期
合同签订后30个日历日交付。
（二）质保与售后要求
1.质保期：自最终验收报告签字确认日起，开始进入质保期，免费质保期3年。质保期间，供应商负责所提供产品的免费维护保修工作，包括免费升级。
2.售后要求
（1）故障响应：接到校方故障报修后2 小时内技术响应，优先远程排查定位问题；远程无法解决的，24 小时内技术人员到达现场开展处置。质保期内因非人为原因产生的硬件故障，免费维修、更换全新备件，产生的运输、人工等全部费用由中标人承担；同一硬件设备一年内累计故障维修达 3次及以上，必须免费更换全新整机。
（2）软件及教学资源服务：质保期内平台系统、配套实训固件提供免费版本迭代、漏洞及BUG修复；教学课件、实验手册、源代码等教学资源发现错误或缺失，须7日内完成修正更新，同步适配 OpenHarmony 新版本的实训案例。
（3）质保期内每半年提供一次上门巡检服务，对整套实训设备、平台运行状态做检测维护，并向采购人提交巡检记录报告；全程提供电话、远程方式技术咨询，支持学校公开课、技能竞赛、成果展示等活动的技术保障。
（4）质保期满后，中标人仍需提供终身免费技术咨询服务；硬件故障维修仅收取硬件配件成本费用，不再收取技术服务费、上门人工费。
（5）中标人须指定本项目固定专属对接人，提供有效联系电话、邮箱，保障日常沟通渠道畅通。
（三）验收要求
分为到货验收、预验收、试运行、正式验收。
1.到货验收：核对设备型号、数量、序列号、证书报告等资料。
其中视觉分析平台终端产品标准：
（1）设备出厂日期不得早于合同签订日期
（2）全国三年7*24 小时响应上门服务
2.安装调试完毕、教学资源部署到位后开展预验收，系统试运行30日。
3.依据招标文件、投标文件、合同开展正式验收，硬件功能参数、平台功能、全部实训项目、教学资源均需满足采购需求，相关证书材料可核验。
4.资料不全、功能不达标则不予通过验收。
（四）付款要求
1.完成供货、安装调试，预验收合格后，支付合同总金额70%；
2.完成30日试运行，项目通过正式验收，全部资料归档移交完成后，支付合同总金额100%剩余款项。
	 
	 

	 
	招标文件中其他商务要求
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未提供相应材料的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。
投标人（加盖电子公章）：                              

 
[bookmark: _Toc43917778][bookmark: _Toc66375431]

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK10]说明：如果行数不够，请自行增加。
投标人（加盖电子公章）：                                    



[bookmark: _Toc43917779][bookmark: _Toc66375432]附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。
投标人（加盖电子公章）：                                  




[bookmark: _Toc43917780][bookmark: _Toc66375433]附件十、企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司      参加南京信息职业技术学院的南京信息职业技术学院场景式信创实训基地（二期）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk223532636][bookmark: _Hlk223532627]1.（设备1），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）； 
2.（设备2），属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
……
37.（设备7），属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号
3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。





残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（设备1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（设备2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
37.（设备7，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 

[bookmark: _Toc1487][bookmark: _Toc66375434][bookmark: _Toc43917781]附件十一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：南京信息职业技术学院
    江苏国采工程咨询有限公司
我单位      （投标人名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。（材料附后）
主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月  日
附件十二、无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：南京信息职业技术学院
江苏国采工程咨询有限公司
我单位       （投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

[bookmark: _Hlk176529286]附件十三、核心产品品牌一览表
[bookmark: _Hlk176879253]核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格型号

	1
	智能体实训开发与应用平台
	
	




投标人（加盖电子公章）：                                  

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
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