2025年度镇江经开区大路镇市级
高标准农田建设项目
招标工程量清单编制说明
一、工程概况：
1．建设单位：镇江市大路镇人民政府
2．工程名称：2025 年度镇江经开区大路镇市级高标准农田建设项目
3．招标范围：2025 年度镇江经开区大路镇市级高标准农田建设项目施工图设计范围；
4．基本情况：
2025 年度镇江经开区大路镇市级高标准农田建设项目位于镇江经开区大路镇大路村和武桥村。实施农田面积约1250亩，通过新建道路、渠道、泵站等措施，可有力促进农业产业区建设，促进粮食生产规模化，产业化发展。
二、主要内容：
[bookmark: _Hlk177808757]1．新建一体化泵站2座；
2．新建φ600 过路涵洞5座；
3．新建衬砌渠道7240m，其中U80 衬砌渠道3705m，T型渠道1945m，生态渠道530m，渠道接高525m，生态排水沟535m；配套人行便桥 49座；田间分水管涵120座；下田涵 20 座；小节制闸 12 座,方井3座；
4．新建混凝土道路 2984m（3m 宽，0.18厚），配套会车平台 5 座，岔路口 4 个以及配套设施等。
具体施工内容及工程量详见设计图纸及工程量清单。
三、编制范围
[bookmark: _Hlk177808908]1．建设单位提供的《2025 年度镇江经开区大路镇市级高标准农田建设项目初步设计报告（含工程图册）》；
[bookmark: _Hlk177808969][bookmark: _Hlk177808337][bookmark: _Hlk177808415][bookmark: _Hlk177808426]2．建设单位提供：由《镇江市工程勘测设计研究院有限公司》设计的《2025 年度镇江经开区大路镇市级高标准农田建设项目》施工图；
四、编制依据：
1．依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年版）、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019版）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019年含税版）、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基〔2011〕21号）、苏水基（2015）31、32号文、苏水基(2016)26号、苏水基〔2016〕27号文，苏水规〔2017〕2号文、苏水安【2017】3号文，苏水基【2019】6号、苏水基〔2023〕8号、苏建函价[2025]273号 文、财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》等相关资料、文件和要求进行编制。
2．委托单位提供的由《镇江市工程勘测设计研究院有限公司》设计的《2025 年度镇江经开区大路镇市级高标准农田建设项目》施工图；
3．委托方编标要求及现场查勘情况。
4．材料价格执行《镇江工程造价信息》2026年第9月材料指导价，缺项前推。信息价中无材料价格的按市场询价，投标时由报价方自主报价结算不调整。
五、工程质量要求：（详见招标文件）
六、工程类别及取费标准
1．执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）相应费用标准。
2．措施费：措施项目费除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主报价。投标人应根据现场情况，将措施项目清单中未列的项目进行补充。如果未补充，视为此费用已包含在措施项目清单的其它单价和合价中。
六、招标人提供的条件
1．施工现场条件需投标人通过现场踏勘获得。
2．水电由投标人自理。本工程施工内容多且地点分散，投标人认真做好现场踏勘，了解现场施工条件、水电接入、矛盾协调等，考虑设备进场、材料二次搬运、交通便道等，合理编制施工组织设计，编排工期，综合报价。同时甲方根据征地拆迁、矛盾协调情况，有权要求调整承包人施工方案、工序安排，报价不作调整。
3．如因现场接电困难，需长距离接电或采取自发电的费用，需考虑在报价中，结算不调整。
七、工程主要技术指标（见招标文件及施工图纸）
八、合同工期及重要节点工期要求（按招标文件要求）
九、其他需说明的事项
1．凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按规范、文件和要求编制投标报价。工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。本清单特征表述不详或与设计文件不一致时以设计文件为准，设计图纸没有表述的按照清单表述报价。
2．本清单所列工程数量是根据图纸暂定的（总价包干的除外），仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
3、本项目混凝土采用商品混凝土。浇筑混凝土所需的模板、脚手、支撑等措施项目费均应含在相应混凝土综合单价中，不另行支付相关措施费用。
4、本项目土方开挖、回填均为综合土方，投标人应根据施工图纸、规范要求、现场实际及施工组织设计等，合理确定施工方式，自行测算工程量，合理调配土方，考虑施工场内土方平衡，运距自行测算。如需弃土场由投标人自理，报价含渣土费、弃土费等一切费用。
5、本项目设计文件及工程量清单中所涉及的水泵、电机、闸门、拦污栅等设备均含采购安装，设备报价中应包含此设备相关的辅材、电力电缆、接地制作安装、测试等相应内容的费用。各项设备参数、性能应满足设计文件的要求，且须经监理人审核、发包人审定后实施采购。发包人不再支付其他费用。
[bookmark: _GoBack]6．清单项目中按标明价列项的，为不可竞争费，最终结算按实计量。
7．本项目措施费中施工降排水、施工围堰筑拆外运及施工期维修费用等各项临时措施费用等以项为单位，由投标人自行考虑，施工方案需经监理人、发包人审核同意，总价包干，结算时不调整。
[bookmark: OLE_LINK2]8．材料、设备的二次搬运费用投标报价时需考虑，结算不再另外计取；模板、脚手费用投标报价时需考虑，结算不再另外计取；临时设施及临时工程（含围挡）包干，围挡形式满足施工及建设单位要求，含移位、摊销费用，结算不再另外计取。
9．安全文明措施费为89000元，为不可竞争费。投标人应根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价，总价不低于规定的安全文明措施费。其费用使用根据江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法执行
10、本程保险费（含建筑安装工程一切险、意外险）按工程量清单计价的0.35%计入措施工程清单中。保险、安全生产责任保险等商业保险由承包人负责投保，结算时凭票具按实际发生额支付。承包人必须在合同签订后7天内向监理人、发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，实际保险费用超过措施项目清单“保险费”的部分由承包人自行承担，凭票计量，总额控制，超出部分由投标人承担，发包人不另行支付。保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人在各自责任范围内自行承担。
11、本项目列外接电10000.00元为不可竞争费，投标人不得调整。
12、本工程税金为9%。


