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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0430
2.项目名称：南京市交通视频AI优算感知研判处置系统（一期）建设
3.预算金额：502.3万元
4.最高限价：502.3万元
5.采购需求（简介）：以构建大范围、低成本、高效率、智能化的AI感知模式为目标，建设交通AI感知中台、事件分类分级感知研判智能体、感知研判应用平台，对应急处置指挥系统进行升级，并开展配套硬件采购及集成服务，实现高快速路约2000路视频交通事件智能化监测、研判与处置赋能。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：905天（系统开发及验收时间为合同签订后540天，运维期365天）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：薛工，收件地址：南京市玄武区珠江路63号南京交通大厦，联系电话：025-83194387。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市交通运输局         
地  址：南京市玄武区珠江路63号南京交通大厦    
联系人：薛工
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-83194387 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：王女士 
联系电话：025-68505967 
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27.政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
41.数据交易说明
 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。
数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。
数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。
数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 设备到货安装部署调试完成后，甲方支付合同总价款的40%。
8.1.3 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的25%。
8.1.4 自验收之日起软件一年运维期满后，甲方支付合同总价款的5%。
8.1.5 满足合同约定支付条件且预算资金下达后，甲方收到乙方发票10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额  百分之五  的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  百分之五 。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  百分之五 的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：


《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京市已整合接入高速公路、普通国省干线、城市道路及航道水运等场景的视频监控资源1万余路，具备路网运行监测、视频融合监测、应急指挥等基础能力。
本次拟建设南京市交通视频AI优算感知研判处置系统，依托既有相关系统和市政务云资源，搭建AI感知中台与算力资源池，实现交通视频统一接入、轮巡抽帧、交通事件智能识别、事件分级分类研判、感知研判智及应急处置指挥系统升级等工作内容。
具体建设内容任务如下：
1. AI 感知中台：搭建一体化AI感知中台，具备动态算力调度、模型性能监控能力，配套算法模型库，支撑模型持续迭代。
2.视频轮巡抽帧：支持多协议视频接入与断流重连，实现动态轮巡调度；优化抽帧策略，实现协同通信。
3.交通事件识别：交通场景垂域优化，识别多类典型交通事件；结构化输出事件信息与取证素材，降低误报。
4.事件分级分类处置：建立分级事件判定规则，依托大模型自动研判事件等级，语义匹配处置预案并输出处置建议；实现告警、工单流转、归档闭环，同时支持预案可视化配置。
5.感知研判智能体：构建交通垂域多模态研判智能体，融合各类媒体开展事件综合研判；自动提取事件要素、生成并派发处置工单；支持事件知识问答，自动生成各类报告，支撑事件会商与规范化上报。
6.感知研判应用平台：搭建可视化应用平台，基于地图展示感知运行状态、事件热力分布，支持视频联动同屏查看；实现事件分级实时告警、多维度事件查询与处置态势监控，形成处置档案，AI辅助生成标准化事件报告。
7.应急处置指挥系统升级：升级现有移动应急指挥系统，新增工单自动生成派发、会商研判能力；实现与感知研判平台联动，建立事件全链路追溯机制；完善差异化处置流程，新增信息报送与统计功能。
（二）项目建设遵循标准
1. 政策依据
《中华人民共和国网络安全法》（2025年修正）、《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国密码法》《网络数据安全管理条例》；
《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发〔2022〕29号）、《关于深化安全可靠应用替代政府采购有关事项的通知》（国证网办字〔2023〕6号）；
交通运输部等《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》（交科技发〔2025〕92号）、《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》；
《南京市深入推进"人工智能+"行动打造国家人工智能创新应用先导区升级版实施方案》《南京市加快"人工智能+政务"应用场景建设推进方案》等国家、省、市有关政策文件。
2. 技术依据
网络安全等级保护相关国家标准（GB/T22239—2019、GB/T22240—2020、GB/T25070—2019）；
《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786—2021）；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181—2022）；
《公共数据管理规范》（DB32/T 4608.1—2023）；
《交通信息基础数据元系列标准》（JT/T 697）；
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》。
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	数据交易类（如有）型
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	硬件基础能力
	1.1 视频流媒体设备
	2
	台
	125000
	
	工业
	货物
（成品硬件）
	/
	/

	
	
	1.2 GPU算力服务器
	4
	台
	350000
	
	工业
	货物
（成品硬件）
	/
	/

	
	
	1.3 网络探针
	1
	套
	170000
	
	工业
	货物
（成品硬件）
	/
	/

	
	
	1.4 万兆防火墙
	1
	套
	160000
	
	工业
	货物
（成品硬件）
	/
	/

	
	
	1.5 千兆防火墙
	1
	套
	108000
	
	工业
	货物
（成品硬件）
	/
	/

	
	
	1.6 Web应用防火墙
	1
	套
	120000
	
	工业
	货物
（成品硬件）
	/
	/

	2
	AI感知中台
	2.1 视频管理
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	2.2 模型管理
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	2.3 模型训练
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	2.4 算法订阅
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	2.5 AI算法模型库
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	2.6 模型适配调度
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	2.7 模型性能监控与迭代
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	3
	视频轮巡抽帧
	3.1 基于区域的动态轮巡调度策略
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.2 中心节点拉流抽帧机制
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.3 末端节点抽帧机制
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.4 策略动态调整机制
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.5 多协议视频接入
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.6 视频调度
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.7 视频轮巡
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.8 视频抽帧
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	3.9 消息队列协同
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	4
	交通事件识别
	4.1 与“城市之眼”对接及垂域优化
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.2 单帧图像检测机制
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.3 多模态大模型二次研判
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.4 长连接动态切换机制
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.5 标准图像接入
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.6 交通事件检测
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.7事件信息结构化
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	4.8 检测模式切换
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	5
	事件分级分类
	5.1 事件分级分类
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.2 预案智能匹配
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.3 分级分类响应流程
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.4 响应处置情况反馈
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.5 事件分类管理
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.6 智能分级研判
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.7 分级预案管理
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.8 预案流程设计
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	5.9 业务流程引擎
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	6
	感知研判智能体
	6.1 智能体核心引擎
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.2 多模态感知与理解
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.3 工具调用与工作流自动化
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.4 领域知识增强与持续学习
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.5 事件信息提取
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.6 工单自动生成
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.7 事件工单派发
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.8 事件知识问答
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	6.9 报告自动生成
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	7
	感知研判应用平台
	7.1 运行监测
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	7.2 事件报警
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	7.3 事件查询
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	7.4 响应过程监控
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	7.5 反馈信息融合
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	7.6 报告生成
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	8
	应急处置指挥系统升级
	8.1 工单生成与派发
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	8.2 会商研判升级
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	8.3 事件传递接口
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	8.4 系统集成与流程优化
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/

	
	
	8.5 其他功能完善
	1
	项
	/
	/
	软件和信息技术服务业
	服务
	/
	/



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
★（一）技术要求
1.总体技术要求
（1）架构要求：采用"AI感知中台＋算力资源池＋业务应用"分层架构，遵循"统一架构、统一标准、统一数据、统一安全、统一运维"要求；充分复用既有数据资源、网络、安全设施及市政务云资源，坚持集约化建设；新增视频轮巡抽帧、算力调度、事件研判处置等能力，与既有交通运输移动应急指挥系统、路网长路径视频融合监测系统等衔接融合。
（2）国产化适配要求：兼容通用国产操作系统、通用国产数据库；硬件采用国产化处理器平台及国产化操作系统。
（3）安全要求：按网络安全等级保护2.0第二级标准建设，满足GB/T 22239—2019要求；密码应用依托市级密码安全支撑平台，符合GB/T 39786—2021要求；数据按DB32/T 4608.1—2023实施分类分级与全生命周期管控。
（4）可扩展性要求：架构支持未来算法模型、感知设备、业务功能的平滑升级扩展；算力资源具备动态调度能力，可按业务负载弹性伸缩。
（5）系统稳定性要求：对既有系统的升级和改造不得影响既有系统日常运行。
2. 具体建设要求
（1）AI感知中台
1）视频管理。系统应提供视频与图像资源的统一接入管理。实时视频流接入支持RTSP、RTMP、HLS、GB/T 28181等主流协议，对接市视频共享平台、NVR及前端摄像机等多源设备；提供视频源添加、编辑、启用/停用、删除等配置管理，支持点位信息维护，提供实时预览、画面质量监测与在线状态显示，具备断流自动重连与通道状态监控能力。离线导入支持MP4、AVI、MOV等视频文件与JPG、PNG等图像文件的批量上传，支持标注数据集/测试集的上传管理，支持创建异步分析任务并输出JSON格式分析结果；对导入资源统一编目、打标与检索。
2）模型管理。系统应提供AI模型的统一接入与全生命周期管理。支持标准化模型接入，兼容既有成熟算法的直接复用与适配接入；覆盖模型注册、测试验证、审核上架、版本迭代全流程，记录模型适配训练与效果调优信息，支持版本追溯；采用对象存储集中存储模型及其运行环境，支持快速读写与备份恢复；支持按功能类型、业务场景、事件类型、版本状态等维度打标与检索。
3）模型训练。系统应提供交通垂域模型的微调训练能力。支持基于导入的交通事件数据集选择预训练基础模型，自定义训练轮次、批次大小等参数开展场景化适配训练；训练过程应可视化展示损失、mAP等核心指标曲线及GPU资源消耗，支持根据指标变化动态调整训练策略，完整记录训练日志与中间模型快照。
4）算法订阅。系统应提供算法服务目录，分类展示可用交通算法模型的名称、版本、能力描述与调用方式；支持业务系统按需订阅单个或多个算法，通过标准RESTful API调用实时视频分析与离线数据批量检测服务，支持结果回调与通知。
5）AI算法模型库。系统应建设交通AI算法模型库，集中管理交通事件检测等各类模型资产，与模型管理、模型训练、算法订阅等功能协同，支撑模型的统一存储、版本管理与服务化封装。
6）模型适配调度。系统应支持AI任务的动态算力调度。实时监控GPU、显存等资源状态，结合视频轮巡路数、事件检测优先级及模型算力消耗智能分配算力资源，优先保障事故、自燃等紧急事件的实时检测；支持模型服务热加载与无缝切换，新版本模型发布无需重启服务，异常时可快速回滚至稳定版本，支持多模型并行调度。
7）模型性能监控与迭代。系统应对模型推理性能进行实时监控，追踪推理耗时、FPS、GPU利用率等指标并通过可视化仪表盘呈现，及时发现资源负载异常；应结合处置结果核实与人工复核标注，长期统计模型准确率、误报率，积累难例样本，支撑模型持续迭代优化。
（2）视频轮巡抽帧
1）基于区域的动态轮巡调度策略。系统应支持以视频区域为单位的分区域动态调度模式，每个区域具备独立的调度进程与资源配额，根据区域风险等级、时段特征、算力负载等因素动态调整各区域轮巡范围与频率，替代全局统一频率的静态轮巡方式。
2）中心节点拉流抽帧机制。系统应在视频汇聚中心节点建立拉流抽帧机制，在调度指令驱动下对高质量、高优先级视频源拉取视频流并抽取单帧图像，保留时间戳及RTP扩展头信息，抽取图像进入标准化图像队列供AI分析调用。
3）末端节点抽帧机制。系统应支持在末端节点部署轻量化抓图服务，实现末端抓图、按需上传，仅上传关键静态图像，显著降低上行带宽占用；抽帧图像按原始视频流格式重组并生成标准化图像队列。
4）策略动态调整机制。系统应内置调度引擎，持续采集各区域抽帧成功率、平均延迟、失败类型分布等执行反馈数据，并结合早晚高峰、节假日、天气等外部上下文，动态优化轮巡与抽帧策略。
5）多协议视频接入。系统应支持RTSP、RTMP、GB/T 28181、HLS等主流视频流协议，兼容从市视频汇聚平台、NVR、前端摄像机等多源设备拉流；具备断流自动重连、通道状态监控与拉流失败处理能力。
6）视频调度。系统应支持基于网络带宽实测数据动态划分视频源节点优先级，对弱网链路启用阶梯式超时策略提升存活率；自动检测视频流可用性异常，保障视频源可用。
7）视频轮巡。系统应支持综合算力资源池负载、事件发生概率、时段特征等因素构建轮巡调度模型，对事故黑点、桥梁隧道等高风险区域提高轮巡密度与优先级，实现轮巡资源的差异化配置。
8）视频抽帧。系统应支持中心节点拉流抽帧与边缘节点抽帧两种模式，对视频流进行单帧图像抽取，并统一图像分辨率、编码格式与元数据标准，输出适配AI识别模型输入要求的标准化图像队列；应具备AI视频质量智能检测能力，实时识别黑屏、绿屏、花屏等异常并自动标记、过滤无效视频帧，避免无效算力消耗。
9）消息队列协同。系统应通过消息队列实现与算力资源池、AI感知中台间的实时通信，传递视频流元数据、轮巡调度指令及异常告警等信息。
（3）交通事件识别
1）与"城市之眼"对接及垂域优化。系统应通过服务接口调用"城市之眼"既有成熟交通算法能力，实现通用算法直接复用、无需重复开发；针对交通场景特点开展垂域适配优化，提升本地场景识别效果。对接方式见本章商务要求"系统对接要求"。
2）单帧图像检测机制。系统应基于标准化图像队列实施大规模、高频率的单帧图像检测，采用"小模型粗筛＋阈值分级过滤"的分层逻辑：由轻量化小模型对单帧图像快速初筛，设置基础置信度阈值，低于阈值的直接过滤，高于阈值的判定为疑似事件并送入大模型二次研判，降低无效研判量。
3）多模态大模型二次研判。系统应支持调用多模态大模型对疑似事件图像进行二次研判，包括：像素级视觉解析，识别目标形态、状态、位置异常，区分正常停车与违停、正常车流与拥堵、杂物与路面缺陷等易混淆情形；场景语义推理，结合时间、路段、车流密度、天气等信息判断事件合理性；误报智能过滤，过滤光影变化、树木遮挡、镜头污渍等干扰因素。
4）长连接动态切换机制。系统应支持长短连接动态切换：普通事件维持抽帧轮巡检测模式轻量处理；经大小模型双重校验确认的疑似高危事件，自动触发长连接、切换为实时视频流连续帧推理，持续跟踪事件发展态势，识别事件扩大、缓解、结束状态，动态更新事件等级与影响范围，直至事件闭环。
5）标准图像接入。系统应接收视频轮巡抽帧模块输出的标准化图像队列，按优先级调度送入算法检测模块。
6）交通事件检测。系统应支持不少于11类交通事件的智能检测（包括但不限于交通事故、交通拥堵、抛洒物/堆积物、车辆自燃、路面塌陷、路面积水等）按事件类型、路段风险等级、实时负载智能分配计算资源；事件先由轻量小模型快速初筛，疑似事件触发大模型二次研判确认。
7）事件信息结构化。系统应对确认事件生成标准化结构化数据，包括事件ID、类型、等级、置信度、发生时间、位置、路段名称等基础信息，以及事件截图、视频片段索引等证据材料。
8）检测模式切换。系统应支持"大范围轮巡粗筛＋事件触发实时监测"双模式协同：轮巡模式下对抽帧图像进行轻量级事件初筛；检测到疑似事件后，自动切换为对该路视频的实时连续分析。
（4）事件分级分类
1）事件分级分类。系统应支持将识别出的交通事件划分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类三级，结合事件类型、影响范围、紧急程度自动判定等级，并建立各级事件对应的响应要求。
2）智能分级研判。系统应基于多模态大模型的语义与图像理解能力，结合预设规则与历史数据对事件进行深度分析，自动研判事件等级与影响，研判结论可追溯。
3）预案智能匹配。系统应支持预案智能匹配：将处置预案、处置流程、责任单位、时限要求、处置规范等录入AI知识库；大模型解析事件详情、风险等级、发生场景后语义匹配对应预案，避免固定规则匹配的局限；结合画面特征与历史同类事件辅助分析事件诱因，推荐针对性处置建议。
4）分级分类响应流程。系统应建立分级分类差异化响应流程：Ⅰ类事件自动触发最高优先级告警、自动上报应急研判小组并推送全量事件资料，支持一键拉起会商群组；Ⅱ类事件自动生成工单并推送至对应责任单位，实现跨部门任务流转与进度跟踪；Ⅲ类事件支持自动核实、自动归档、自动闭环。
5）响应处置情况反馈。系统应收集人工复核与现场处置结果，与AI自动研判结论比对，对误分级、误匹配预案的案例自动复盘分析，反向优化研判权重，形成研判结果反馈迭代闭环。
6）事件分类管理。系统应提供事件分类管理功能，支持事件类型、等级等分类体系的配置维护与调整，支持按分类维度进行事件统计。
7）分级预案管理。系统应为不同等级和类型的事件预置处置预案，内容包括处置单位、处置流程、上报机制、通知方式等，支持预案的新增、修改、启用/停用管理。
8）预案流程设计。系统应提供图形化、配置化工具，支持管理员设计定义各预案的执行流程，流程节点支持条件判断、任务分配、信息推送等类型的自定义配置。
9）业务流程引擎。系统应提供业务流程引擎，根据事件分级研判结果自动触发相应预案并驱动流程流转，实现事件处置全流程的自动化执行与状态跟踪。
（5）感知研判智能体
1）智能体核心引擎。系统应构建交通垂域智能体引擎，基于多模态大模型，通过行业知识植入、提示工程与思维链推理优化具备专业交通研判能力；针对复杂事件分步完成事件识别、风险定级、成因分析、预案匹配、处置建议输出，推理过程可追溯、可查看；研判结论与处置建议应为标准化、可执行的业务指令。
2）多模态感知与理解。系统应具备多模态融合理解能力：对交通事件图像、视频片段的视觉理解，对工单指令、处置反馈、会商对话的文本理解，以及结合位置、时段、车流数据的时空理解，综合研判事件影响范围与发展趋势。
3）工具调用与工作流自动化。系统应提供基于函数调用的工具使用框架，支持智能体按需调用事件查询、报告生成、资源调度、预案检索等系统功能服务，并通过工作流引擎实现处置流程的自动化执行。
4）领域知识增强与持续学习。系统应构建交通领域知识库，涵盖法律法规、处置预案、历史案例、专家经验等结构化与非结构化知识；通过智能体实时检索引用，并支持基于处置反馈的持续学习优化。
5）事件信息提取。系统应基于多模态大模型自动从交通视频画面及关联文本中提取事件关键要素，并生成结构化事件描述。
6）工单自动生成。系统应根据事件分级分类研判结果自动匹配预置处置预案，生成包含事件详情、处置要求、责任单位、时限要求等内容的标准化处置工单。
7）事件工单派发。系统应支持通过API接口、消息中间件或移动应用等方式，将工单实时派发至相关处置单位或人员，并跟踪工单接收、处置与反馈状态。
8）事件知识问答。系统应支持在研判群组内通过问答对话方式提供事件相关信息查询与检索，包括事件信息查询、历史响应预案分析等，支撑事件快速研判。
9）报告自动生成。系统应根据事件详情和处置反馈自动生成初报、续报、终报等事件报告，内容包括事件概述、处置过程、结果评估等；报告应支持模板管理、电子签章、水印、在线预览、下载与上报。
（6）感知研判应用平台
1）运行监测。系统应基于二维地图实时展示全市交通AI感知运行状态与事件热力分布，事件点位按等级着色（Ⅰ级红色、Ⅱ级橙色、Ⅲ级黄色），支持监控摄像机撒点展示与轮询规则切换；提供关键指标看板；支持视频联动查看，点击事件点位自动调取关联摄像头实时画面或事件发生点前30秒视频，支持最多9路视频同屏播放。
2）事件报警。系统应提供实时告警列表，按时间倒序展示新事件，高风险事件（Ⅰ/Ⅱ级）自动置顶并闪烁提醒；支持Web端弹窗与声音提示，事件信息可同步推送至微信工作群、移动端小程序；支持事件一键确认与转办。
3）事件查询。系统应支持多维度历史事件回溯查询，查询条件包括时间范围、事件类型、等级、区域、涉事车辆、处置状态等，支持按周/月/季度/年度热力图展示事件分布。
4）响应过程监控。系统应实时接收处置人员反馈信息，在地图上可视化展示事件处置态势，并根据处置进展动态调整处置安排。
5）反馈信息融合。系统应自动将现场照片、视频、文字描述等多方反馈信息与原始事件工单关联融合，形成完整的事件处置档案，支持处置结果的自动归档与统计。
6）报告生成。系统应内置初报、续报、终报三类标准报告模板并支持版本管理；支持报告AI辅助生成，选择事件后自动填充时间、地点、类型、处置过程、资源投入等结构化字段，支持人工补充描述与附件上传；生成报告支持电子签章、水印、在线预览、下载及通过接口上报。
（7）应急处置指挥系统升级
1）工单生成与派发。应对既有移动应急指挥系统升级工单自动生成与派发功能：自动解析感知平台推送的结构化事件数据，依据预设规则匹配处置主体并精准推送电子工单，实现Ⅱ类事件的工单化处置与全程跟踪。
2）会商研判升级。应对既有系统升级会商研判功能：接收Ⅰ类事件告警后自动建立会商群组，调用智能体服务辅助开展事件研判，自动记录会商过程与决策结论并生成会商纪要。
3）事件传递接口。应开发标准化双向接口实现与感知研判系统的无缝联动：上行实时推送分级分类后的事件告警；下行接口回传工单处置结果、复核照片等反馈信息。
4）系统集成与流程优化。应调整系统内部业务流程，明确Ⅰ类、Ⅱ类事件的差异化处置路径；建立事件ID全生命周期贯通机制，确保跨系统数据的一致性与可追溯性。
5）其他功能完善。应补充接入本项目范围内的监控视频资源，并在运行监控模块增加对应的分类视频监管功能；新增清障救援信息报送功能，覆盖市管高速及指定路段，实现救援日期、单位、路段、次数等关键信息的统一报送与统计。
3.具体技术参数要求
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	硬件基础能力
	1.1 视频流媒体设备
	1U单路标准机架式服务器
CPU： C86架构，核数≥8核；
内存：≥32G，支持扩展；
硬盘：≥1T；
PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽
网口：≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
视频接入能力：支持2000路视频接入，配套提供视频授权及各视频节点视频抽帧转发SDK服务。

	
	
	1.2 GPU算力服务器
	CPU:≥国产64核；
内存:≥128G；
算力:≥39TFLOPS（FP32）；
存储:≥4T 高速SSD。

	
	
	1.3 网络探针
	硬件：≥2U，内存：≥64G；国产化处理器/系统品牌。 应用层吞吐：4Gbps ，3年质保。威胁库订阅3年。

	
	
	1.4 万兆防火墙
	2U,内存≥32G，存储：固态硬盘256G SSD,设备管理口≥1个， HA口≥1个，具备千兆多模模块和万兆多模模块，防火墙吞吐≥20G，并发连接≥1000万。3年原厂硬件质保，3年病毒库及入侵防御库升级许可，3年应用特征库升级许可。

	
	
	1.5 千兆防火墙
	1U,内存≥16G，万兆光插槽≥2个，防火墙吞吐≥4G，并发连接≥160万，每秒新建连接5万，包含应用识别功能，含3年应用特征库升级许可。3年原厂硬件质保；3年病毒库及入侵防御库升级许可。

	
	
	1.6 Web应用防火墙
	高度：2U；国产操作系统;内存≥16GB；千兆电口≥6个；千兆光口≥4个；万兆光口≥2个；HTTP吞吐量：≥3529.965Mbps；并发连接数：≥350万；3年应用规则库。

	2
	AI感知中台
	2.1 视频管理
	支持RTSP、RTMP、HLS、GB/T 28181等主流协议实时视频流接入，对接市视频共享平台、NVR及前端摄像机等多源设备；提供视频源添加、编辑、启用/停用、删除及点位信息维护；提供实时预览、画面质量监测与在线状态显示，具备断流自动重连与通道状态监控；支持MP4、AVI、MOV视频及JPG、PNG图像批量离线导入；支持标注数据集/测试集上传管理；支持创建异步分析任务并输出JSON格式分析结果；导入资源统一编目、打标与检索

	
	
	2.2 模型管理
	支持标准化模型接入，兼容既有成熟算法直接复用与适配接入；覆盖模型注册、测试验证、审核上架、版本迭代全流程；记录模型适配训练与效果调优信息，支持版本追溯；采用对象存储集中存储模型及运行环境，支持快速读写与备份恢复；支持按功能类型、业务场景、事件类型、版本状态等维度打标与检索

	
	
	2.3 模型训练
	支持基于导入的交通事件数据集选择预训练基础模型开展场景化微调训练；支持自定义训练轮次、批次大小等训练参数；训练过程可视化展示损失、mAP等核心指标曲线及GPU资源消耗；支持根据指标变化动态调整训练策略；完整记录训练日志与中间模型快照

	
	
	2.4 算法订阅
	提供算法服务目录，分类展示可用交通算法模型名称、版本、能力描述与调用方式；支持业务系统按需订阅单个或多个算法；通过标准RESTful API提供实时视频分析与离线数据批量检测服务；支持结果回调与通知

	
	
	2.5 AI算法模型库
	建设交通AI算法模型库，集中管理交通事件检测等各类模型资产；与模型管理、模型训练、算法订阅等功能协同；支撑模型统一存储、版本管理与服务化封装

	
	
	2.6 模型适配调度
	实时监控GPU、显存等算力资源状态；结合视频轮巡路数、事件检测优先级及模型算力消耗智能分配算力资源，优先保障事故、自燃等紧急事件实时检测；支持模型服务热加载与无缝切换，新版本模型发布无需重启服务；支持异常时快速回滚至稳定版本；支持多模型并行调度

	
	
	2.7 模型性能监控与迭代
	实时监控模型推理耗时、FPS、GPU利用率等指标并可视化仪表盘呈现，及时发现资源负载异常；结合处置结果核实与人工复核标注，长期统计模型准确率、误报率；支持难例样本积累与模型持续迭代优化

	3
	视频轮巡抽帧
	3.1 基于区域的动态轮巡调度策略
	支持以视频区域为单位的分区域动态调度模式，每个区域具备独立调度进程与资源配额；支持根据区域风险等级、时段特征、算力负载等因素动态调整各区域轮巡范围与频率

	
	
	3.2 中心节点拉流抽帧机制
	支持在视频汇聚中心节点建立拉流抽帧机制，在调度指令驱动下对高质量、高优先级视频源拉取视频流并抽取单帧图像；保留时间戳及RTP扩展头信息；抽取图像进入标准化图像队列供AI分析调用

	
	
	3.3 末端节点抽帧机制
	支持在末端节点部署轻量化抓图服务，实现末端抓图、按需上传，仅上传关键静态图像，降低上行带宽占用；抽帧图像按原始视频流格式重组并生成标准化图像队列

	
	
	3.4 策略动态调整机制
	内置调度引擎，持续采集各区域抽帧成功率、平均延迟、失败类型分布等执行反馈数据；结合早晚高峰、节假日、天气等外部上下文，动态优化轮巡与抽帧策略

	
	
	3.5 多协议视频接入
	支持RTSP、RTMP、GB/T 28181、HLS等主流视频流协议；兼容从市视频汇聚平台、NVR、前端摄像机等多源设备拉流；具备断流自动重连、通道状态监控与拉流失败处理能力

	
	
	3.6 视频调度
	支持基于网络带宽实测数据动态划分视频源节点优先级；对弱网链路启用阶梯式超时策略提升存活率；自动检测视频流可用性异常，保障视频源可用

	
	
	3.7 视频轮巡
	支持综合算力资源池负载、事件发生概率、时段特征等因素构建轮巡调度模型；对事故黑点、桥梁隧道等高风险区域提高轮巡密度与优先级，实现轮巡资源差异化配置

	
	
	3.8 视频抽帧
	支持中心节点拉流抽帧与边缘节点抽帧两种模式，对视频流进行单帧图像抽取；统一图像分辨率、编码格式与元数据标准，输出适配AI识别模型输入要求的标准化图像队列；具备AI视频质量智能检测能力，实时识别黑屏、绿屏、花屏等异常并自动标记、过滤无效视频帧

	
	
	3.9 消息队列协同
	通过消息队列实现与算力资源池、AI感知中台间实时通信；传递视频流元数据、轮巡调度指令及异常告警等信息

	4
	交通事件识别
	4.1 与“城市之眼”对接及垂域优化
	通过服务接口调用“城市之眼”既有成熟交通算法能力，实现通用算法直接复用、无需重复开发；针对交通场景特点开展垂域适配优化，提升本地场景识别效果

	
	
	4.2 单帧图像检测机制
	支持基于标准化图像队列实施大规模、高频率单帧图像检测；采用“小模型粗筛＋阈值分级过滤”分层逻辑，由轻量化小模型快速初筛并设置基础置信度阈值，低于阈值直接过滤，高于阈值判定为疑似事件送大模型二次研判，降低无效研判量

	
	
	4.3 多模态大模型二次研判
	支持调用多模态大模型对疑似事件图像二次研判；具备像素级视觉解析能力，识别目标形态、状态、位置异常，区分正常停车与违停、正常车流与拥堵、杂物与路面缺陷等易混淆情形；结合时间、路段、车流密度、天气等信息进行场景语义推理，判断事件合理性；具备误报智能过滤能力，过滤光影变化、树木遮挡、镜头污渍等干扰因素

	
	
	4.4 长连接动态切换机制
	支持长短连接动态切换：普通事件维持抽帧轮巡检测模式轻量处理；经大小模型双重校验确认的疑似高危事件自动触发长连接，切换为实时视频流连续帧推理；持续跟踪事件扩大、缓解、结束状态，动态更新事件等级与影响范围，直至事件闭环

	
	
	4.5 标准图像接入
	接收视频轮巡抽帧模块输出的标准化图像队列；按优先级调度送入算法检测模块

	
	
	4.6 交通事件检测
	支持不少于11类交通事件的智能检测（包括但不限于交通事故、交通拥堵、抛洒物/堆积物、车辆自燃、路面塌陷、路面积水等）；按事件类型、路段风险等级、实时负载智能分配计算资源；事件先由轻量小模型快速初筛，疑似事件触发大模型二次研判确认

	
	
	4.7事件信息结构化
	对确认事件生成标准化结构化数据，包括事件ID、类型、等级、置信度、发生时间、位置、路段名称等基础信息；关联事件截图、视频片段索引等证据材料

	
	
	4.8 检测模式切换
	支持“大范围轮巡粗筛＋事件触发实时监测”双模式协同；轮巡模式下对抽帧图像进行轻量级事件初筛；检测到疑似事件后，自动切换为对该路视频的实时连续分析

	5
	事件分级分类
	5.1 事件分级分类
	支持将识别出的交通事件划分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类三级；结合事件类型、影响范围、紧急程度自动判定等级；建立各级事件对应的响应要求

	
	
	5.2 预案智能匹配
	将处置预案、处置流程、责任单位、时限要求、处置规范等录入AI知识库；大模型解析事件详情、风险等级、发生场景后语义匹配对应预案；结合画面特征与历史同类事件辅助分析事件诱因，推荐针对性处置建议

	
	
	5.3 分级分类响应流程
	建立分级分类差异化响应流程：Ⅰ类事件自动触发最高优先级告警、自动上报应急研判小组并推送全量事件资料，支持一键拉起会商群组；Ⅱ类事件自动生成工单并推送至对应责任单位，实现跨部门任务流转与进度跟踪；Ⅲ类事件支持自动核实、自动归档、自动闭环

	
	
	5.4 响应处置情况反馈
	收集人工复核与现场处置结果，与AI自动研判结论比对；对误分级、误匹配预案的案例自动复盘分析，反向优化研判权重，形成研判结果反馈迭代闭环

	
	
	5.5 事件分类管理
	提供事件分类管理功能；支持事件类型、等级等分类体系的配置维护与调整；支持按分类维度进行事件统计

	
	
	5.6 智能分级研判
	基于多模态大模型的语义与图像理解能力，结合预设规则与历史数据对事件进行深度分析；自动研判事件等级与影响，研判结论可追溯

	
	
	5.7 分级预案管理
	为不同等级和类型的事件预置处置预案，内容包括处置单位、处置流程、上报机制、通知方式等；支持预案的新增、修改、启用/停用管理

	
	
	5.8 预案流程设计
	提供图形化、配置化工具，支持管理员设计定义各预案的执行流程；流程节点支持条件判断、任务分配、信息推送等类型的自定义配置

	
	
	5.9 业务流程引擎
	提供业务流程引擎，根据事件分级研判结果自动触发相应预案并驱动流程流转；实现事件处置全流程的自动化执行与状态跟踪

	6
	感知研判智能体
	6.1 智能体核心引擎
	构建交通垂域智能体引擎，基于多模态大模型，通过行业知识植入、提示工程与思维链推理优化具备专业交通研判能力；针对复杂事件分步完成事件识别、风险定级、成因分析、预案匹配、处置建议输出，推理过程可追溯、可查看；研判结论与处置建议为标准化、可执行的业务指令

	
	
	6.2 多模态感知与理解
	具备多模态融合理解能力：支持交通事件图像、视频片段的视觉理解，工单指令、处置反馈、会商对话的文本理解；结合位置、时段、车流数据进行时空理解，综合研判事件影响范围与发展趋势

	
	
	6.3 工具调用与工作流自动化
	提供基于函数调用的工具使用框架；支持智能体按需调用事件查询、报告生成、资源调度、预案检索等系统功能服务；通过工作流引擎实现处置流程的自动化执行

	
	
	6.4 领域知识增强与持续学习
	构建交通领域知识库，涵盖法律法规、处置预案、历史案例、专家经验等结构化与非结构化知识；支持智能体实时检索引用；支持基于处置反馈的持续学习优化

	
	
	6.5 事件信息提取
	基于多模态大模型自动从交通视频画面及关联文本中提取事件关键要素；生成结构化事件描述

	
	
	6.6 工单自动生成
	根据事件分级分类研判结果自动匹配预置处置预案；生成包含事件详情、处置要求、责任单位、时限要求等内容的标准化处置工单

	
	
	6.7 事件工单派发
	支持通过API接口、消息中间件或移动应用等方式，将工单实时派发至相关处置单位或人员；跟踪工单接收、处置与反馈状态

	
	
	6.8 事件知识问答
	支持在研判群组内通过问答对话方式提供事件相关信息查询与检索，包括事件信息查询、历史响应预案分析等；支撑事件快速研判

	
	
	6.9 报告自动生成
	根据事件详情和处置反馈自动生成初报、续报、终报等事件报告，内容包括事件概述、处置过程、结果评估等；支持报告模板管理、电子签章、水印、在线预览、下载与上报

	7
	感知研判应用平台
	7.1 运行监测
	基于二维地图实时展示全市交通AI感知运行状态与事件热力分布；事件点位按等级着色（Ⅰ级红色、Ⅱ级橙色、Ⅲ级黄色）；支持监控摄像机撒点展示与轮询规则切换；提供关键指标看板；支持视频联动查看，点击事件点位自动调取关联摄像头实时画面或事件发生点前30秒视频；支持最多9路视频同屏播放

	
	
	7.2 事件报警
	提供实时告警列表，按时间倒序展示新事件；高风险事件（Ⅰ/Ⅱ级）自动置顶并闪烁提醒；支持Web端弹窗与声音提示；事件信息可同步推送至微信工作群、移动端小程序；支持事件一键确认与转办

	
	
	7.3 事件查询
	支持多维度历史事件回溯查询，查询条件包括时间范围、事件类型、等级、区域、涉事车辆、处置状态等；支持按周/月/季度/年度热力图展示事件分布

	
	
	7.4 响应过程监控
	实时接收处置人员反馈信息；在地图上可视化展示事件处置态势；根据处置进展动态调整处置安排

	
	
	7.5 反馈信息融合
	自动将现场照片、视频、文字描述等多方反馈信息与原始事件工单关联融合，形成完整的事件处置档案；支持处置结果的自动归档与统计

	
	
	7.6 报告生成
	内置初报、续报、终报三类标准报告模板并支持版本管理；支持报告AI辅助生成，选择事件后自动填充时间、地点、类型、处置过程、资源投入等结构化字段；支持人工补充描述与附件上传；生成报告支持电子签章、水印、在线预览、下载及通过接口上报

	8
	应急处置指挥系统升级
	8.1 工单生成与派发
	升级既有移动应急指挥系统的工单自动生成与派发功能；自动解析感知平台推送的结构化事件数据，依据预设规则匹配处置主体并精准推送电子工单；实现Ⅱ类事件的工单化处置与全程跟踪

	
	
	8.2 会商研判升级
	升级既有系统会商研判功能；接收Ⅰ类事件告警后自动建立会商群组；调用智能体服务辅助开展事件研判；自动记录会商过程与决策结论并生成会商纪要

	
	
	8.3 事件传递接口
	开发标准化双向接口实现与感知研判系统无缝联动；上行实时推送分级分类后的事件告警；下行接口回传工单处置结果、复核照片等反馈信息

	
	
	8.4 系统集成与流程优化
	调整系统内部业务流程，明确Ⅰ类、Ⅱ类事件的差异化处置路径；建立事件ID全生命周期贯通机制，确保跨系统数据的一致性与可追溯性

	
	
	8.5 其他功能完善
	补充接入本项目范围内的监控视频资源，并在运行监控模块增加对应的分类视频监管功能；新增清障救援信息报送功能，覆盖市管高速及指定路段，实现救援日期、单位、路段、次数等关键信息的统一报送与统计



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、运维服务、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
供应商中标后须制定详细的项目实施方案。方案中要具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施。
（2）服务要求
① 需求调研与设计。合同签订后30日内完成视频资源、网络环境、部署条件现状摸排，输出《需求调研报告》《需求分析说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《系统接口说明书》。
② 开发与测试。按确认后的设计完成开发，开展单元测试、集成测试、系统测试、性能测试与安全测试，提交各阶段测试报告；系统性能须满足本招标文件技术要求中的量化指标。
③ 部署与上线。配合采购人完成政务云资源申请、系统部署、参数配置与联调测试，提交《系统上线部署方案》及回退方案；上线前完成数据初始化。
④ 试运行。系统上线后开展不少于3个月试运行，需输出《试运行报告》。
（3）验收要求
①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求投标人立即进行补充。
②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范（包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标人在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。
③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；投标人应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。
（4）质保期/运维期要求
① 软件运维期1年，自项目终验合格之日起计算；硬件质保期3年，自设备到货验收合格之日起计算，含3年病毒库、入侵防御库及应用特征库升级许可。
② 质保期/运维期内提供7×24小时故障受理：一般问题4小时内响应、24小时内解决；影响业务运行的问题1小时内响应、4小时内提出解决方案并尽快恢复；重大故障2小时内到达现场。
（5）人员要求
供应商中标后成立项目开发实施团队，不少于6人。项目开发实施团队主要成员应由项目经理、系统设计、功能开发、质量控制管理等方面人员组成。项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得无故更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。因供应商人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由供应商承担一切责任。 
（6）培训要求
1）供应商中标后应编制完整培训方案与培训计划，配备专职培训人员及详细的培训资料文件，所有培训相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
2）培训目标：通过系统化培训，使受训人员能够独立、熟练地完成各系统操作，实现系统建设目标与功能。操作人员能熟练使用系统各项功能并独立完成日常业务工作；受训人员能全面了解系统运行模式、熟知业务流程，具备判断一般故障的能力；全面掌握系统的安装、设置与使用。
3）培训对象：采购人指定的系统管理人员，以及包括但不限于信息科室、项目主管科室等相关业务人员，参训人数不少于5人。
4）培训内容：
①系统管理员培训：熟悉系统整体硬件与软件结构、系统配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统操作与运行管理、权限与用户配置等系统管理；熟练掌握系统安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。
②其他人员培训：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作步骤、一般故障的判断与排除。
③培训次数与形式：采用现场集中授课与实操演练相结合方式。自系统上线之日起五年内，每年提供上门培训不少于二次，并提供软件版本升级服务，相关费用均已包含在投标报价中。
④培训结束后，供应商应提交培训计划执行记录、签到表及考核结果，作为项目验收材料之一。
（7）知识产权及保密要求
①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。投标人应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。
②投标人保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控投标人提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，投标人应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。
③投标人须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。
④采购人与投标人都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：
满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。
系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。
提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。
（8）建设成果要求
投标人在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：
①项目启动阶段：项目实施方案。 
②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。
③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。 
④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。 
⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。 
⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
（9）网络安全等级保护测评要求
投标人配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。
（10）系统对接要求
    与"城市之眼"感知系统融合平台、交通运输视频监控平台、交通运输移动应急指挥系统、路网长路径视频融合监测系统、交通运输数据资源管理系统等信息平台接口对接；对接费用由供应商负责，采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章。
（11）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求
符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。
按网络安全等级保护第二级要求建设，覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、密码应用、数据安全、AI算法与智能体安全、数据备份与恢复。
3.付款条件
以合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：系统开发及验收时间为合同签订后540天。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。投标人在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。
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一、评标方法
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	10
	价格分

	2.技术

	2.1
	需求分析
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：
1.项目建设基础及现状；
2.项目建设需求及目标；
3.建设依据、必要性分析；
4.项目重点难点及对策措施。
以上每项内容逐项评分：
方案内容完整深刻，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.2
	总体技术方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：
1. 总体技术架构方案；
2.业务架构、应用架构及数据架构方案；
3.与既有系统衔接方案；
4.系统部署的实施架构方案。
以上每项内容逐项评分：
方案内容设计合理、技术可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	系统建设方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：
1. AI感知中台建设方案，能够体现算法模型的统一接入与管理调度协同等能力；
2. 视频轮巡抽帧建设方案，能够体现视频接入，视频资源动态轮巡等能力；
3. 交通事件识别及事件分级分类建设方案，能够体现模型融合校验的识别能力、事件分级研判与预案匹配处置等能力；
4. 感知研判智能体建设方案（能够体现智能体调用，并展示智能体研判等能力）、感知研判应用平台建设方案及应急处置指挥系统升级方案（能够体现事件运行监测与响应过程监控等应用能力、能够体现事件传递与指挥处置联动升级等能力）。
以上每项内容逐项评分：
方案内容设计合理、技术可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.5
	进度、质量与风险控制方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：
1. 实施进度安排；
2. 实施人员安排；
3. 项目过程管理措施；
4. 质量及风险保障措施。
以上每项内容逐项评分：
方案内容设计合理、技术可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	2.4
	视频演示
	评委根据供应商提供的演示内容（总演示时间不超过10分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 
1.交通事件识别与研判：投标人展示招标文件技术要求中所涉及的事件识别与研判功能。需展示不同类型交通事件，以及对事件的识别结果，同时需展示相应事件的智能研判及分析的判定结果。
2.会商智能体：投标人展示招标文件中对于紧急事件会商的功能，通过指挥中心和现场处置人员相关互动达到完成处置闭环过程。并且可与智能体交互，了解和总结本事件相关的预案匹配结果，同类事件检索结果，同时需展示事件报告的自动生成结果。
3.工单化闭环处置：投标人展示招标文件技术要求中所涉及工单闭环处置功能。包括事件工单处置流程；
4.感知研判应用平台运行监测：投标人展示招标文件技术要求中所涉及的应用平台运行监测功能。展示通过系统多维查询到的各类事件的结果，以及对应的事件分级告警的情况；同时展示事件响应过程监控与过程记录。
以上每项采用类似真实系统演示，功能完整准确、界面友好的，得4分；功能基本完整准确、界面基本友好的，得2分；演示功能不完整、界面不友好或未提供演示不得分。以上每项采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示，得对应的一半分值。
本项最多16分，采用非真实系统（如：DEMO、PPT等方式）演示最多8分。
（未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	16
	主观分

	3.服务

	3.1
	运维服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：
1. 运维服务内容；
2. 运维服务流程；
3. 服务保障体系；
4. 应急处置措施。
以上每项内容逐项评分。 
方案内容完整、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	3.2
	培训方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：
1. 培训内容；
2. 培训日程安排；
3. 培训时长；
4. 培训质量保障措施。
以上每项内容逐项评分。 
方案内容完整、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	3.3
	本地化服务能力
	投标人具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料）
	1
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含运行监测或人工智能或智能研判），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
注：所提供合同中业绩内容与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	9
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目经理：
（1）具有电子信息工程类（或数字经济类）正高级工程师或以上职称证书得3分，副高级工程师得2分，其他不得分； 
（2）具有工信部门或人社部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，得3分，信息系统管理工程师（中级）得2分，最多得3分（不可兼得，以最高分计）。
（3）具有工信部门或人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书，得3分；
以上提供人员证书。
注：签订合同时提供证书原件及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料供采购人核验。
	9
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的技术负责人：
（1）具有电子信息工程类（或数字经济类）高级工程师或以上职称证书，得3分。
（2）具有工信部门或人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书，得3分；
（3）具有工信部门或人社部门颁发的数据库系统工程师证书，得3分。
以上提供人员证书。
注：签订合同时提供证书原件及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料供采购人核验。
	9
	客观分

	5.3
	履约能力3
	投标人拟投入本项目的项目实施团队能力（不含项目经理和技术负责人）：
（1）具有电子信息工程类（或数字经济类）职称证书，每提供1个高级工程师或以上证书得3分，每提供1个中级职称证书得1分，最高得3分。
[bookmark: OLE_LINK1]（2）具有工信部门或人社部门颁发的系统规划与管理师（高级）证书，每提供1个证书得3分，具有工信部门或人社部门颁发的系统集成项目管理工程师（中级）证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。
（3）具有工信部门或人社部门颁发的系统架构设计师证书，具有工信部门或人社部门颁发的信息系统管理工程师（中级）证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。
（多人一证、一人多证不重复计分，提供团队人员证书）。
注：签订合同时提供证书原件及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料供采购人核验。
	9
	客观分

	5.4
	履约能力4
	投标人具有本项目相关的软件著作权证书，关键字包括AI、机器视觉类，每提供1个证书得1分，最多得5分。 
（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。）
	5
	客观分

	合计
	
	100分






















第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、投标分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、中小企业声明函（如有）
九、残疾人福利性单位声明函（如有）
十、联合体协议（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）









[bookmark: _Toc120614284]
一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
代理人联系方式（手机号码）：________________
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、投标分项报价表
投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK3]投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	总报价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。



六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。






八、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接（即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。
3.标书制作工具中上述声明函内容格式与招标文件规定不一致的，以招标文件为准。
九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：





十、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。




十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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