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[bookmark: _Toc29763]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目概况
 公共虚拟仿真实训中心设备采购项目 的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于 2026年12月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc4731][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-GXGL-G2026-0034   
项目名称：公共虚拟仿真实训中心设备采购项目
预算金额：129.59万元（含税）
招标方式：公开招标
采购需求：公共虚拟仿真实训中心设备采购项目，具体要求详见招标文件“第三章采购需求”
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]合同履行期限：自合同签订之日起60天内完成全部供货、安装及调试
本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。
[bookmark: _Toc3914]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，该价格扣除仅用于评审打分，但是最终中标结算价格以投标人原始报价为准。 
3.本项目的特定资格要求： 
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（1）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得同时参加本标段的投标；
（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单；
4.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc9894]三、获取采购文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，下载本项目招标文件。
注意事项：
本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA需更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc15012]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年12月3日9点00分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc9767]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc3101][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc17390][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息：
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名  称：江苏农牧科技职业学院
地  址：泰州市海陵区凤凰东路8号 
联系人：王老师 
[bookmark: _GoBack]联系方式：0523-86158045
2.采购代理机构信息：
名称：江苏国兴建设项目管理有限公司
地址：泰州市医药高新技术产业开发区西湖翠苑金桂苑1幢3单元502室
联系人：周女士　
联系方式：15105265758
3.项目联系方式：
联系人：王老师
联系电话：15052302286
[bookmark: _Toc30161]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内                        容

	1
	项目名称：公共虚拟仿真实训中心设备采购项目
采购编号：JSZC-320000-GXGL-G2026-0034

	2
	采购代理单位：江苏国兴建设项目管理有限公司
采购代理单位地址：泰州市医药高新技术产业开发区西湖翠苑金桂苑1幢3单元502室

	3
	本项目采购预算：129.59万元人民币。

	4
	投标文件递交时间：详见招标公告；
投标文件递交截止时间：详见招标公告；
投标文件递交地点：详见招标公告。

	5
	投标有效期：开标之日后90日历天。

	6
	开标时间：详见招标公告
开标地址：详见招标公告

	7
	投标保证金：依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	8
	履约保证金：中标价的10%；
形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等；
提交时间：中标供应商必须在收到中标通知书后5日内，将履约保证金交至采购人指定账户，中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格；
退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。

	9
	签订合同地点：江苏农牧科技职业学院马克思主义学院
合同签订主体：江苏农牧科技职业学院

	10
	项目交付地点：招标人指定地点。
项目交付期限：自合同签订之日起60天内完成全部供货、安装及调试。
项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。
合同形式：单价合同。合同单价款按此次中标价格执行，合同单价应包括乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、培训、质保期内的维护、税费等费用。

	11
	付款方式：合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，货物送达查验无误支付合同价款的30%，设备安装、调试并经采购人验收合格后（验收由甲乙双方共同验收并出具验收报告），采购人支付合同价款的70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。

	12
	本项目招标代理服务费由中标单位支付，请各供应商在报价时考虑，确定中标单位后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。根据合同约定，招标代理费计算方式如下：招标代理服务费以中标人的中标金额作为收费基数标准，按差额定率分档累进法计算后（见下表）*42.65%向代理机构缴纳中标服务费。单个项目招标代理服务费上限壹万捌仟元，下限叁仟元，按约定计费方式计取后，超出上限按上限执行，低于下限按下限执行。
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（100万元（不含）以下项目）
	5000元

	100万元—400万元（含400万元）
	1.5%

	400万元—1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000万元—5000万元（含5000万元）
	0.8%




	13
	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并通过“苏采云”平台递交响应文件。
中标投标人在中标后，需提供纸质投标文件3套、电子投标文件（盖章）1套至招标代理处。

	14
	落实《江苏农牧科技职业学院》文件要求：
《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》（苏牧〔2025〕90号）




投标须知
[bookmark: _Toc20691]一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于江苏国兴建设项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏农牧科技职业学院。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历日。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc14270]二、投标人
3.合格投标人资格要求
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，该价格扣除仅用于评审打分，但是最终中标结算价格以投标人原始报价为准。 
3.3本项目的特定资格要求： 
（1）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得同时参加本标段的投标；
（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单；
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
[bookmark: _Toc32087]三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc22260]四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
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12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
13.1投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）
13.2资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见“第六章 投标文件格式”）
（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件； 
（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见“第六章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告； 
（5）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见“第六章 投标文件格式”）；
（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见“第六章 投标文件格式”）；
（9）承诺书（格式见“第六章 投标文件格式”）；
（10）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）（格式见“第六章 投标文件格式”）；
（11）《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）（格式见“第六章 投标文件格式”）；
13.3开标一览表（格式见“第六章 投标文件格式”）；
13.4报价明细表（格式见“第六章 投标文件格式”）；
13.5商务偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）；
13.6技术偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）；
13.7评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；
13.8其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
上述13.1-13.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
★特别说明：电子投标（响应）文件格式：
投标文件制作软件中投标文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。
投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
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22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。解密时长共30分钟，超时视同解密失败。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
25.2.1投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
25.2.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
25.2.3投标文件未按照招标文件要求加盖单位公章或电子签章；
25.2.4投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
25.2.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
25.2.6被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单；
25.2.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
25.2.8投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
25.2.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
25.2.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
25.2.11不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传的（即 MAC 地址一致的），视为投标人相互串通投标；
25.2.12不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件的（即 IP 地址一致的），招标人（招标代理）向其发出澄清通知后，相关投标人须在1个小时内向评标委员会提交充分的证据证明其未串通投标（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范畴），证据证明未获得评标委员会认可的，视为投标人相互串通投标；
25.2.13不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
25.2.14不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
25.2.15不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
25.2.16项目（包段）投标总价超过本项目（包段）预算或最高限价的；
25.2.17提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
25.2.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
25.2.19联合体投标的，未按要求提供联合体协议书的；
25.2.20投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
25.2.21法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
25.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
25.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
25.3.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购‘苏采云’系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
27.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；
27.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
27.1.4因重大变故，采购任务取消；
27.1.5因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
27.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc3917]六、授予合同
29.中标供应商的确认
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
29.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
29.3质疑处理
29.3.1投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3.2质疑必须由投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
29.3.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
29.3.4质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
29.3.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.3.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
29.3.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
29.3.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3.9投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的招标人（或代理机构）将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.合同授予标准
招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
31.中标通知书
31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
32.履约保证金
32.1中标人应按规定提交履约保证金。
32.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.合同的签订
33.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc388026586]

[bookmark: _Toc6033]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc7116]一、项目概况
本项目旨在建设公共虚拟仿真实训中心，采购内容涵盖三大核心板块：一是建成120°弧形LED大屏沉浸式教学区，支持至少56人同时进行裸眼3D思政教学；二是建成专业AI未来教室，支持思政精品课程录制、直播教学和微课制作，配备高性能工作站和VR开发环境，支持教师自主开发虚拟仿真教学资源；三是建成VR思政体验中心，提供VR蛋椅/骑行/行走平台等多元沉浸体验终端。
[bookmark: _Toc21173]二、采购清单
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算单价（元）
	合价（元）
	是否为核心产品
	备注

	一、VR沉浸全景教室采购清单
	
	
	
	
	
	

	1
	AI+XR渲染设备
	1
	套
	36500
	36500
	
	

	2
	定位硬件
	1
	台
	100000
	100000
	是
	

	3
	定位软件
	1
	套
	80000
	80000
	
	

	4
	图形处理系统
	1
	套
	40000
	40000
	
	

	5
	图形处理软件
	1
	套
	30000
	30000
	
	

	6
	3D信号发射器
	1
	台
	500
	500
	
	

	7
	3D主动立体眼镜
	56
	台
	500
	28000
	
	

	8
	音效设备
	1
	套
	1500
	1500
	
	

	9
	一体化结构
	1
	台
	34900
	34900
	
	

	10
	XR内容桥接软件
	1
	套
	138000
	138000
	是
	

	11
	混合现实交互套件
	1
	套
	88000
	88000
	
	

	12
	内容资源管理软件
	1
	套
	73000
	73000
	
	

	13
	AI智能讲台
	1
	套
	25000
	25000
	
	

	14
	录播主机
	1
	台
	4200
	4200
	
	

	15
	录播助手软件
	1
	套
	3800
	3800
	
	

	16
	4K双目智能老师摄像机
	1
	台
	1500
	1500
	
	

	17
	4K双目AI摄像机管理软件
	1
	套
	2200
	2200
	
	

	18
	4K双目智能学生摄像机
	1
	台
	1600
	1600
	
	

	19
	4K双目AI摄像机管理软件
	1
	套
	2200
	2200
	
	

	20
	AI阵列麦克风
	1
	套
	1500
	1500
	
	

	21
	级联麦克风
	1
	套
	400
	400
	
	

	22
	控制面板
	1
	台
	2400
	2400
	
	

	23
	电子班牌
	3
	台
	2000
	6000
	
	

	二、VR思政体验中心采购清单
	
	
	
	
	
	

	1
	半条被子沉浸式体验机
	2
	套
	35000
	70000
	
	

	2
	VR蛋仓
	2
	套
	30000
	60000
	
	

	3
	MR体验机
	1
	套
	174300
	174300
	
	

	三、AI未来教室采购清单
	
	
	
	
	
	

	1
	录播主机
	1
	台
	4200
	4200
	
	

	2
	录播助手软件
	1
	套
	3800
	3800
	
	

	3
	4K双目智能老师摄像机
	1
	台
	1500
	1500
	
	

	4
	4K双目AI摄像机管理软件
	1
	套
	2200
	2200
	
	

	5
	4K双目智能学生摄像机
	1
	台
	1600
	1600
	
	

	6
	4K双目AI摄像机管理软件
	1
	套
	2200
	2200
	
	

	7
	AI板书摄像机
	1
	台
	2400
	2400
	
	

	8
	高清摄像机系统软件
	1
	套
	2500
	2500
	
	

	9
	360°特写摄像机
	4
	台
	3500
	14000
	
	

	10
	高清摄像机系统软件
	4
	套
	2500
	10000
	
	

	11
	高清编码器
	4
	台
	1300
	5200
	
	

	12
	高清编码软件
	4
	套
	1800
	7200
	
	

	13
	AI分组阵列拾音麦
	2
	台
	2000
	4000
	
	

	14
	师生协作系统软件
	1
	套
	5000
	5000
	
	

	15
	研讨型教学师生协作系统
	1
	套
	5000
	5000
	
	

	16
	多频无线路由器
	1
	台
	3600
	3600
	
	

	17
	AI阵列麦克风
	1
	套
	1500
	1500
	
	

	18
	级联麦克风
	1
	套
	400
	400
	
	

	19
	可视化控制面板
	1
	台
	2400
	2400
	
	

	20
	互动课堂控制软件
	1
	套
	2500
	2500
	
	

	21
	教育云资源管理平台软件
	1
	套
	4000
	4000
	
	

	22
	AI课堂数据要素管理平台V1.0
	1
	套
	88000
	88000
	
	

	23
	AI智能讲台
	1
	套
	25000
	25000
	
	

	24
	物联网设备
	1
	台
	25000
	25000
	
	

	25
	AI智能体算力盒
	3
	台
	22400
	67200
	
	

	合计（元）
	
	
	1295900
	
	



[bookmark: _Toc21272]三、产品技术参数
[bookmark: _Toc2572]（一）VR沉浸全景教室采购清单
	序号
	采购内容
	技术参数

	1
	AI+XR渲染设备
	1.CPU:≥I7-14700K；
2.内存：≥32GB DDR5；
3.显存容量：≥16GB；
4.支持分辨率：≥4*4090*2160@120Hz；
5.显存带宽：≥432GB/s；
6.CUDA核心：≥7680；
7.显存位宽：≥192位；
8.硬盘：≥2T SSD；
9.需提供原装键鼠一套；
10.需预装正版Windows11操作系统；
11.内置AI大模型及知识库，具备登录和关闭窗口界面；
12.需支持私有化部署本地深度求索deepseek-r1 大模型且可在局域网被调用；
▲13.需支持私有化部署本地知识库，需支持多格式文档（PDF/Word/Markdown/Excel等）的自动化解析与语义理解，兼容PDF/DOCX/TXT/Markdown等格式；
14.知识库需支持上传文档的文本分段与清洗，需支持一键保存并处理；
15.需支持提供自主研发的容器服务管理工具，需支持一键开启/关闭/重启容器集群，集成应用快速访问功能，实现一键直达Dify机器人Web界面；需支持服务状态实时监控（CPU/内存/容器健康度）。

	2
	定位硬件
	1.系统采用光惯融合定位方式，通过主动式红外光学追踪精准定位，结合IMU的高刷新率确保系统高精度低延时的追踪定位；
2.系统支持追踪体验者的头部及双手运动，以支持沉浸式体验效果。需提供眼镜、双手柄和追踪摄像头结合边框标记点满足追踪使用。支持双手柄追踪无需借助第三方外设（如头盔）；
3.系统可靠性高，支持仅有单个摄像头的工作的情况下，完成物体的定位及追踪；
4.系统易用性高，系统部署后无需定期校准可确保追踪稳定性和精度不变；
▲5.系统需提供1套（左手、右手）手持式无线追踪手柄，手持式无线手柄与摄像头通过磁吸式POGO PIN的连接方式连接，具备给摄像头供电及接收数据能力；
▲6.系统需提供2套（1套备用）支持主动追踪功能的眼镜， 眼镜与摄像头通过磁吸式POGO PIN的连接方式连接，并具备给摄像头供电及进行数据通信的能力；
▲7.追踪摄像头，具备以下性能：
（1）摄像头模组内置光学镜头，图像处理单元，惯性传感器；
（2）摄像头尺寸≤16 × 16 × 21 mm，重量≤11g；
（3）摄像头视场角：水平视场角≥230度，垂直视场角≥180度；
8.系统需提供主动式发光标记点且具备以下性能指标：
（1）发光标记点可发出850nm的红外光；
（2）发光标记点集成于LED显示屏边框上，科学排布。

	3
	定位软件
	▲1.自主研发软件，要求提供该软件产品自主知识产权证明和测试报告文件复印件并加盖公章；
2.为保证系统的易用性，系统支持保存功能，能够保存追踪节点设置数据并支持设置追踪体序号功能；支持设置VRPN服务器信息，包含VRPN服务器名称、端口等，并保存VRPN数据，以便程序启动后无需多次设置；
3.为了系统算法处理器的稳定性；
4.为了适应不同场景不同案例对房间坐标系的要求，系统无需校准；
5.追踪环境节点可对前后偏移量、左右偏移量、上下偏移量进行设置；
6.系统支持追踪节点设置，包含标识名设置、标记体序号设置、旋转偏移（Y轴）设置，其中标识名包含眼镜、左手柄、右手柄、自定义四种选项；
7.支持一键适配及手动应用环境数据，可针对不同的硬件布局及不同的发光标记点的空间分布情况。支持发光标记点以图示化的方式在软件中呈现；
8.支持交互手柄的按键和轴映射，包含扳机键、菜单键、系统键、抓握键等。无需修改VR资源即可在追踪软件中任意修改、调整按键功能。系统可以实时显示按键和摇杆的触发状态，提高系统易用性；
9.为了方便查看当前追踪信息，系统支持显示3D视图，3D视图显示追踪场景的三维房间坐标系，界面实时显示3个追踪节点在场景中的6自由度运动信息；
10.为了显示发光标记点的空间位置信息，软件提供了可调间距的网格坐标系。可根据应用场景，自定义设置网格比例尺大小；
11.具备无线信道扫描功能，扫描结果可视化，根据丢包数量分析出最优信道，并可直接选取和应用最优信道，减少延迟；
12.软件可靠性高，在摄像头被遮挡情况下，依靠惯性传感器可以实现手柄和眼镜的旋转追踪信息在软件中实时体现；
13.软件可靠性高，在遮挡2个发光标记点时， 3个追踪节点仍然可以被追踪到，短时通过IMU输出追踪节点的空间坐标信息；
14.系统支持保存功能，能够保存节点设置数据、VRPN数据，以便程序启动后无需多次设置；
15.可以实时输出通讯连接、修改内容保存提醒、环境数据更新等日志信息。

	4
	图形处理系统
	1.具备液晶面板和功能提供信息查看功能，可以显示设备型号和设备IP查看功能；
2.支持6路视频输入：2路4K接口输入、4路2K接口输入；
3.支持最大视频信号输入：4096×2160@60Hz输入，支持1920*1200@120Hz分辨率主动立体输入；
4.支持最少20路千兆网口输出；
5.单台最大带载：1300万像素，最宽16384像素或最高8192像素；
6.需支持系统主动立体120Hz显示；
7.输入输出接口分辨率可自定义为非标准分辨率；支持在线修改EDID，无需第三方工具；自定义输出有效范围4096x4096，支持奇数垂直像素输出（比如1920x1081），有效输出区域完全可自定义；支持输入输出图像裁剪，实现图像切边、局部放大等功能；
8.支持6画面显示，位置、大小可自由调节；
9.支持16个场景的预置保存和调用；
10.无需前端输入立体信号，自适应支持内部120Hz主动立体视差调整，以us为单位调整立体画面左右眼间距以优化主动立体景深感；
11.无需场景切换和功能切换实现3D和2D画面共同显示，可实现局部3D播放或者局部2D画面；
12.通过该发送可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理；可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节；色温调节精度在100K以内；
13. 支持Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台；
14.支持RS232串口协议控制。
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	图形处理软件
	1.可完全自定义各输出接口像素的起始位置和高度，即允许设置每个输出口切割总体画面的任意一块，设置精度达到逐像素； 
2.支持输入信号裁切及局部显示，可以通过软件以像素为单位精确设置对图像切边、局部放大等操作； 
3.可设置输出信号的有效区域，设置后所有窗口仅能在有效区域内漫游，支持非标准分辨率输出； 
4.可设置输入和输出添加标识，可设置输出任意颜色的测试图像，测试色彩可完全自定义； 
5.可设置输入接口任意自定义分辨率，可对时钟频率、输入图像同步的所有参数进行精确设置，设置自定义分辨率及详细参数和在线修改设备EDID无需通过第三方软件调用直接设置，可直接设置与大屏相适应的点对点分辨率； 
6.为方便采购人教学的便捷性，须具备2D和3D同时显示的效果功能。可在一块屏幕上提供两个视角进行观看，实现一边播放2D的PPT、文档等材料，另一边播放3D的VR效果内容；
▲7.需提供场景管理软件著作权证书和测试报告；
8.用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、 复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
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	3D信号发射器
	1.频率：2.45G±500MHz；
2.发射功率：0.1W MAX；
3.反射范围：正向不小于110m，反向不小于90m；
4.兼容眼镜：射频3D 眼镜。
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	3D主动立体眼镜
	1.光学特性：工作模式为液晶快门式，透过率：36%（TYP.），对比度1000:1；
2.供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池，容量≥80Mah；
3.连续工作时间：不低于35小时；
4.额定工作电流：≤1.2mA；
5.充电时间：充满电2.5小时以内；
6.温度特性：工作温度为0℃~45℃，存储温度为-10℃~60℃；
7.轻量级眼镜：重量≤40g。
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	音效设备
	1.驱动单元：前置左/右： 5.5 cm 锥形× 2；高音单元：2.5cm圆顶X2；内置低音炮单元： 7.5 cm 圆锥形× 2；
2.输出功率：前置左/右：30 W × 2,内置低音炮：60 W；
3.蓝牙版本/协议：Version: Ver 5.0 / Profiles: A2DP / Codecs: SBC, AAC；
4.环绕声技术：DTS® Virtual:X™；
5.数字光纤输入：支持；
6.模拟3.5接口输入：支持（通过模拟3.5接口转光纤实现）。
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	一体化结构
	1.机柜尺寸：≥629x700x2720mm；
2.设计满足至少56副3D眼镜充电空间；
3.采用冷轧碳钢（SPCC）材料加工，黑砂纹喷粉烤漆工艺，抗裂，耐磨防刮，耐腐蚀， 防水易清洁，边框保护效果更好；
4.专业机械设计结构经久耐用，可现场快速安装需；采用专业一体化结构，设计独立设备安装仓位和键盘眼镜控制器收纳，二层收纳抽屉同时满足键盘、眼镜控制器收纳；
5.设置对流散热布局造型，消除聚热；
6.需设有渲染设备、场景管理器、3D眼镜等设备存储安放空间；
7.需具备键盘、鼠标等设备收纳、操作。
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	XR内容桥接软件
	1.软件需提供中国计算机软件著作权登记证书作为自主产权证明；
2.软件需支持双手柄控制和交互；
3.软件需采用“1拖N”多通道集群渲染技术，支持单通道、多通道2种方式；
▲4.软件需支持Unity、Unreal开发的内容适配到VR沉浸式环境；
5.软件需适配LED大屏、多通道交互显示系统、洞穴式Cave交互显示系统、立体显示器等；
6.软件需支持对VR沉浸式硬件环境参数的配置，提供追踪数据监控和验证功能。提供网络状态监控和验证功能，可实时显示多台渲染机之间以及追踪系统的网络连接状态；
7.软件需提供用于Unity开发的SDK，内置基于VR沉浸式环境交互方式的场景跳转、场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、人物瞬移等基本功能。提供开发者使用手册，包含快速入门和开发进阶等用于对开发者进行教学指导的说明。提供API接口说明文档，包含手柄按键调用、获取人物头部手部等六自由度姿态数据，获取沉浸式环境参数等基本API接口；
8.需提供UnitySDK视频培训教程；
9.软件需支持将现有的Unity、UE4制作的VR头盔内容，在大屏端进行正常的立体显示，支持原有的双手柄追踪交互，无需二次开发；
10.软件需支持自动获取已选择的主机上被添加到内容管理中的所有头显内容，可以任意选择一项内容进行一键启动和关闭，同时可以一键重启SteamVR；
11.软件需提供可调节设置相机速度、拉伸比例、推流帧数、允许摇杆强制位移、允许摇杆强制旋转等参数设置。
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	混合现实交互套件
	1.将沉浸式立体大屏上的操作过程投射到另外一个屏幕或者第二台监视器上面，将真实环境与虚拟图层叠加后展现给用户；
2.可以录制课程教学操作过程；
3.支持修改截图、录屏的画面质量，可选择1080P、720P、480P等不同等级的清晰度；
4.提供图库功能，可在软件内直接检索、查看截图画面和录制的视频；
5.可将混合现实画面进行直播分享，局域网内的其他用户无需安装客户端，可用手机扫码直接观看；
6.支持rtmp网络直播，可将混合现实画面推流到rtmp服务器进行网络直播；
7.提供屏幕参数设置和相机标定功能，支持直幕、弧幕等不同尺寸，不同宽高比的屏幕类型；
8.软件自带立体显示的模型查看器，支持GLTF/GLB模型的动态载入，支持在沉浸式大屏上以任意角度观察，移动、旋转、缩放模型；
9.软件自带立体显示的模型查看器，支持对模型的子节点结构进行部件显隐和自由拆装操作，方便老师在上课教学的过程中自由展示模型内部结构；
10.包含系统所需配套硬件设备。
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	内容资源管理软件
	内容资源管理软件：
1.平台功能有：账号登录、数据看板、本地资源上传、VR视频设置与添加、3D模型预览等；
2.支持以图表的形式实时统计LED大屏的运行情况、使用情况；
3.支持课程资源的图文介绍，支持以图表的形式实时统计资源的使用情况；
4.支持管理和播放 .MP4格式的360度、180度VR视频；
5.支持管理、播放 .jpg格式的全景图片，软件自身提供至少10张全景图片；
6.提供不同专业类别的模型文件，支持在线预览和管理。obj、fbx、gltf格式的模型文件；需提供至少100个优质模型文件；
7.支持运行。EXE格式的内容；
▲8.支持多平台、多应用开发格式： 支持国产引擎、Unity3D、Unreal等多种引擎开发的内容；
9.支持对本地的VR内容及虚拟仿真内容进行添加和删除，支持按专业或行业标签对3D资源进行分类，方便对内容进行统一管理；
10.提供教学资源内容10个，支持从云平台下载VR内容到本地，并进行体验、浏览、管理； 
11.有单独软件入口，使用方可以登录账户体验VR内容，利用本地VR环境运行相应的VR资源；
12.具备网络应急处理功能：在网络中断的情况下，恢复网络后支持断点续传，提高资源下载的稳定性。 
内容创作软件：
1.支持一键添加爆炸展示功能，支持对机械结构的一键展开，一键还原，用户可通过属性直接设置爆炸范围、爆炸模式、爆炸方向；
2.对外部导入的机械结构模型，用户可一键添加零件拆装功能。支持自由拆装和顺序拆装两种模式。顺序拆装时对关键步骤的操作对象进行高亮提示，零件可自动吸附归位。兼容VR手柄拆装和鼠标拆装两种交互模式；
3.软件需提供可编辑的考题系统。支持在虚拟场景中完成答题和考核的自动评分；支持批量导入题库内容，题目类型需支持选择题和判断题；支持设置考题分值、权重、考试时长、考核总分等关键参数，考试结束后根据参数自动计算得分；
4.为方便优化场景提升渲染效率，软件需具有减面优化功能。支持在Windows平台下对场景中的网格节点进行智能轻量化；用户可根据场景需要调节三角面数优化率，将模型优化为对应的中模、低模，并确保减面后的模型形状保持基本不变，材质纹理显示正常，网格不存在明显的破面、漏面现象；
5.为非编程人员能够进行教学资源内容制作软件需提供零编程的逻辑编辑工具；需支持从主界面将属性和节点直接拖入交互编辑器进行设置或方法调用，用户只需要通过拖拽连线式的操作即可快速、自由地制作复杂的场景行为逻辑；
6.软件需提供多人协同项目模板及线上开发教程，用户可基于此项目模板制作属于自己的多人协同应用；项目模板内置角色预设；支持语音交流；支持PC、VR两种操作模式；支持虚拟自拍；支持模型材质编辑、部件移动及显隐、动画同步、爆炸展示、多媒体操作等协同展示；
7.多人协同插件可以帮助用户快速搭建一个自定义的可多人联机的项目，导入多人协同插件后，在快速创建中可创建多人协同节点、角色出生点和座位标识。多人协同插件提供了基础的连接服务器、创建房间、加入房间、语音、互动动作、部件操作、更改材质、相机快照、教学工具等基本协同操作；
▲8.软件需支持Windows，MacOS、Linux，麒麟OS等多种运行平台，需通过银河麒麟操作系统产品兼容性互认证；
▲9.需为国产自主研发软件，需提供国家版权局出具的相关计算机软件著作权登记证书和测试报告；
10.需支持LED大屏VR沉浸式硬件系统的内容开发和导出发布，需支持在LED大屏上使用带追踪的主视角眼镜立体显示和VR手柄交互。交互案例自带手柄菜单功能可对场景中的模型进行部件移动和显隐控制，支持使用交互编辑器开发VR手柄的交互逻辑。
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	AI智能讲台
	1.整体参考尺寸：725 *580*986+260mm（长* 宽*高+升降行程），一体化设计，包含触控一体机，OPS电脑，2.升降控制于一体；
升降柱体采用优质铝合金材质，直径宽度200mm，柱体厚度90mm，铝合金板材厚度不低于4.5mm，底座钣金材质一体成型，整体设计简洁美观；
2.讲台采用德国核心技术医疗静音标准电动升降柱，可根据身高电动调节高度，无噪音，采用电容触摸按键和四指屏幕触摸调节方式，调节行程：260mm；显示器具备0°-30°电动角度调节，满足不同使用需求；
3.智能演讲台包含主书写屏及控制面板两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，表面采用铝合金CNC材质，后盖采用钣金材质，更坚固、美观；
4.书写屏采用不低于27英寸触控屏，分辨率1920×1080，显示比例16:9，AG防眩光钢化玻璃，触控屏支持电容和电磁触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用电磁笔触控及书写，同时具有笔架功能，方便放置专用电磁笔；处理器：英特尔第 12 代 i7-12650H（12th Gen，2.30GHz），内存：16GB DDR4，硬盘：512固态硬盘，显卡：英特尔集成显卡；
5.演讲台支持国产化系统软件，深度适配统信UOS操作系统，全面兼容其桌面专业版、教育版等主流版本，构建自主可靠的运行基座，内置自研演讲软件；
6.控制面板及书写屏采用左右排布。控制面板设计在左侧，采用电容式触摸方式，表面覆盖钢化玻璃保护，集成不少于12个控制按键，包括：电脑开关、角度调节、高度调节、桌面返回、白板、批注笔、麦克风静音、定时器、AI、聚光灯等控制；
7.控制面板具有不少于2个USB2.0接口，不低于1路麦克风接口，支持标准的卡侬接口麦克风接入，面板上具有麦克风控制的开关，可以控制麦克风打开或关闭，配有IC读卡器，可进行刷卡授权，兼容校园一卡通；
8.演讲台具有手势控制功能，可在显示屏上进行四指触屏操作，屏幕上下区域触控可调节屏幕角度（0°–30°），左右区域触控可调节讲台高度，并在屏幕上实时显示角度和高度的调节数据；
9.演讲台具有语音控制功能，实现语音人机交互，通过发布语音命令进行讲台高度升降调节、屏幕角度调节，返回桌面、调出批注笔，以及所有支持的手控功能。支持自然语义识别，操作简单直观；
10.面板设有一键调出AI功能，可自由选择不同AI模型，例如：DeepSeek、文心一言、阿里云百炼、豆包等，操作方式与常规AI一致，无需额外学习或适应；
11.演讲台底部配置2寸静音万向轮（带锁），移动灵活，稳定性强；
12.集成智享演讲软件，具有屏幕批注：可在主屏同步批注内容，提升教学互动性，PPT控制：支持上下翻页与白板模式快速切换，白板功能：一键切换，便于临时书写与讲解。
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	录播主机
	1.支持不少于3路RJ45接口、其中不少于两路支持POE，支持直接接入POE摄像机、支持RTSP、ONVIF、厂家自有协议等协议视频流接入；支持不少于H.323、SIP、私有协议等3种互动协议选择；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
2.支持≥2路HDMI IN、≥2路HDMI OUT，HDMI IN均支持1280*720P@30/60、1440*900P@30/60、1920*1080P@30/60、1920*1080I@50/60、2560×1440P@30、3840*2160P@30等信号接入；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
3.支持≥1路MIC IN、≥2路LINE IN、≥1路LINE OUT；支持接入音频混音编码；
▲4.支持≥2路USB接口、其中不少于一路支持UVC输出，输出分辨率不低于720P；一路作为文件拷贝使用、支持U盘直录；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
5.音频编码AAC，编码码率≥128Kbps，采样率≥48KHz；
6.支持≥1路串口控制接口，支持对接控制面板或第三方中控设备对接控制；
7.支持硬件RESET按键，可一键恢复到出厂设置，不影响已录制的课程文件；
8.采用≥4核ARM处理器，支持NEON/FPU，内置不小于1.2Tops运算性能；
9.内置存储≥1T，支持扩容。
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	录播助手软件
	▲1.录播主机助手客户端软件要求支持安装于Windows、安卓，以及国产化如统信UOS、麒麟操作系统，能够对录播主机信号进行控制管理，支持录制、暂停、停止控制、导播画面切换、画面布局设置、文件删除、下载、改名、回放，互动配置，呼叫管理等；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件 ；
2.支持手动上传视频文件、视频文件下载、课件手动修复、视频文件点播；
3.支持设置课件删除功能，当磁盘预设值时能够自动删除课件；
4.支持电影模式录制，分辨率支持不少于1920*1080、1280*720等选择，码率支持不少于3600、3000、2500、2000、1500、1000、512、256MB/小时可选；同时支持资源模式录制、支持老师全景特写、学生全景特写、双PPT或板书采集共6路视频的独立录制；
5.支持台标、字幕的设置，能够自由选择是否显示字幕、是否显示服务器时间，新增、修改、选择字幕，字幕显示坐标设置，颜色设置；
6.支持首画面场景以及保持时间设置，并可自定义首画面显示时间；
7.支持Onvif、RTSP等IPC协议灵活选择，能够满足多种教学场景下的信号接入和设备利旧等需求；
8.支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；
9.录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面；
10.主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果；
11.支持IPv4、IPv6协议；支持DHCP或手动设置IP地址；支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等；
12.支持中控对接可选网络中控和串口中控进行不同中控设备的对接控制；支持物联网MQTT标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等；
13.支持与资源平台无缝对接，实现录播集中管理，包括录制、直播、设备开关机状态、视频自动上传、预约上传等管理功能；支持同步资源平台的课表信息，支持查看课表信息包括课程名称，主讲人，开始结束时间等；支持对接第三方FTP存储设备进行文件上传；
14.支持RTSP、RTMP、HTTP等流媒体协议应用，支持高标清直播发布，支持对PPT内容单独设定推流直播地址；支持与巡课督导平台对接实现多流直播巡课功能，支持同时不少于4路画面同时观看，并可以在平台巡课界面随时切换画面布局、单画面全屏等观看模式；
15.支持NTP服务器设置，同步系统时间；
▲16.支持EDID修复功能，提升HDMI接入的兼容性；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
17.支持Open ping开关，方便设备调试及网络问题处理；
18.支持系统日志功能，可记录设备操作记录以及系统运行日志等信息以便设备维护。

	16
	4K 双目智能老师摄像机
	1.采用全景+ 特写双镜头一体化设计。内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现对老师的跟踪拍摄；
2.特写镜头采用不低于1/2.7 英寸 4K CMOS, 有效像素≥800万；全景镜头采用不低于1/2.7 英寸 HD CMOS, 有效像素≥493 万；
3.特写镜头焦距： f=12.49mm, 水平视场角： 26°；全景镜头焦距： f=7.37mm, 水平视场角： 43°；
4.最大转动速度：水平方向30°/s，垂直方向30°/s；
5.水平转动范围：±40°；
6.垂直转动范围：特写镜头+5°～ -30°；全景镜头+0°～ -24°；
7.音频特性：支持1路线性输入，支持1路线性输出，支持1路USB音频输入输出；
8.USB 3.0（TYPE-C型）≥1 路 ；音频输入接口≥ 1 路， Line In ；音频输出接口≥ 1 路， Line Out,
9.网络接口≥1 路，支持POE供电；
10.功耗≤12W。

	17
	4K双目AI摄像机管理软件
	1.数字变焦≥2X；
2.最低照度0.5 Lux；
3.快门速度1/30s ~ 1/10000s；
4.支持白平衡自动， 室内， 室外， 一键式， 手动，指定色温；
5.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；
6.支持 4K，1080P，720P等多种信号制式；
7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG；
8.支持协议：HTTP,HTTPS,NDI,RTSP, RTMP, Onvif等；
9.支持扩展预置位数量≥255。
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	双目智能学生摄像机
	1.采用全景+ 特写双镜头一体化设计。内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现对学生的跟踪拍摄；支持智能识别学生起立、学生坐下、学生举手、学生低头、学生人数统计、学生人脸识别考勤等功能；
2.特写镜头采用不低于1/2.7 英寸 4K CMOS, 有效像素≥800万；全景镜头采用不低于1/2.7 英寸 HD CMOS, 有效像素≥493 万；
3.特写镜头焦距：  f=7.37mm, 水平视场角： 43°；全景镜头焦距： f=2.2mm, 水平视场角： 110°，对角线视场角： 120°；
4.最大转动速度：学生机：水平方向60°/s，垂直方向30°/s；
5.水平转动范围：±40°；
6.垂直转动范围：特写镜头+5°～ -30°；全景镜头+0°～ -24°；
7.音频特性：支持1路线性输入，支持1路线性输出，支持1路USB音频输入输出；
8.USB 3.0（TYPE-C型）≥1 路 ；
9.音频输入接口≥ 1 路， Line In, 3.5mm 音频输入接口；
10.音频输出接口≥ 1 路， Line Out, 3.5mm 音频输出接口；
11.网络接口≥1 路，支持POE供电；
12.功耗≤12W。
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	4K双目AI摄像机管理软件
	1.数字变焦≥2X；
2.最低照度0.5 Lux；
3.快门速度1/30s ~ 1/10000s；
4.支持白平衡自动， 室内， 室外， 一键式， 手动，指定色温；
5.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；
6.支持 4K，1080P，720P等多种信号制式；
7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG；
8.支持协议：HTTP,HTTPS,NDI,RTSP, RTMP, Onvif等；
9.支持扩展预置位数量≥255；
10.支持智能识别学生起立、学生坐下、学生举手、学生低头、学生人数统计、学生人脸识别考勤等功能。

	20
	AI阵列麦克风
	1.支持数字信号处理功能，支持级联功能。内置先进的数字信号处理功能，可以实时处理和优化录音的声音质量，包括噪声抑制、声音均衡和动态范围控制；
2.支持USB接口配置参数，支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、无线麦闪避等应用功能；
3.支持AI降噪功能，内置AI降噪算法，可滤除教室内的敲桌子、键盘鼠标声、鼓掌等瞬时噪声；
4.灵敏度级：-32dB；
5.频率响应：100Hz～16KHz；
6.动态范围：104dB；
7.输出阻抗：最大600欧姆；
8.麦克风：4个咪头；
9.电源电压：DC 12V；
10.电源电流：0.5A；
11.工作环境温度：-10℃～50℃。
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	级联麦克风
	1.指向特性：全指向性；
2.动态范围：104dB；
3.输出阻抗：最大600欧姆非平衡；
4.麦克风数量：单咪头；
5.电源电压：DC 12V；
6.电源电流：30mA；
7.工作环境温度：-10℃～50℃。

	22
	控制面板
	1.控制面板要求与录播主机统一品牌，能够实现一根线连接录播主机，减少工程施工布线难度；
2.能够无缝对接录播主机，实现主机运行的状态显示，支持录播主机录制、导播、直播等切换控制；
3.支持通过面板启动自动导播切换或者老师全景、老师特写、学生全景、VGA画面的手动切换；
4.支持联动主机实现开关机功能；
5.自动获取设备IP信息，给维护人员快速提供设备信息。

	23
	电子班牌
	小于等于15.6英寸高亮度广视角IPS液晶屏，支持门禁刷卡控制磁力门锁，支持纳入学校现有班牌系统联网管理。


（二）VR思政体验中心采购清单
	序号
	采购内容
	技术参数

	1
	半条被子沉浸式体验机
	观众任务：观众随着《经济日报》记者罗开富的回忆，一起回到1934年经历“半条被子”的故事。以记者罗开富为引导者的第一人称或强关联视角，确保“回忆”与“穿越”的叙事逻辑清晰、情感连贯。交互与场景设计均需服务于让观众自然、沉浸地代入这场时空回溯之旅。
1.内容要求：
（1）需具备多方历史群体。红军部队：含卫生员、宣传员、伤员等不同职能角色，展现军民协作。瑶族村民：以徐解秀家庭为核心，扩展至沙洲村其他村民（如朱兰芳、小男孩、妇女等）。对立势力：通过环境氛围暗示国民党军队的威胁（如台词提及“白狗子兵”）。为每一类群体设计符合其身份特征的视觉形象、行为模式与叙事功能。红军群体应展现组织性与多样性；村民群体应体现瑶族特色与生活气息；
（2）在开场阶段，罗开富以记者身份介绍历史背景，观众通过触碰照片，触发回忆，飞行体验。“触碰照片”这一交互动作的触发方式、视觉反馈（如照片发光、活化、破碎等）及随之发生的“回忆飞行”转场效果。飞行体验应具有强烈的时空穿梭感，并平稳、自然地将观众从现代叙事空间引导至1934年的核心历史场景；
（3）强调故事情节引人入胜。故事情节围绕半条被子的红色经典故事，以及红军与百姓间的军民鱼水情深展开主题探讨，深入的剧情推进及情感表达，营造观众投入的故事世界。通过场景编排、角色互动、台词对白及情绪烘托，逐步推进“相遇－借宿－赠被－离别”等关键情节。情感表达需细腻且有层次，最终在“剪被”与“赠被”的高潮处实现情感的强烈共鸣，使观众完全沉浸于故事世界；
（4）角色与表演：人物动作需基于专业动作捕捉数据，确保自然流畅。
2.场景要求：
（1）动态场景叙事：文明司、望军桥（1934年）→ 现代化沙洲村（1984年），通过环境细节传递时代变迁。1934年的场景应突出历史质感、战争阴影与生活艰辛；1984年的现代化沙洲村展现和平发展后的新貌。时代变迁感需通过建筑样式、道路设施、植被、生活器物、海报标语等丰富的环境细节进行对比性呈现，而非简单切换；
（2）真实历史画面融合：关键场景、道具（如瑶族村寨、红军被）采用PBR流程高精度建模；结局嵌入真实历史照片（如徐解秀老年照等）；“PBR流程高精度建模”指基于物理的渲染全流程制作，需提供法线、粗糙度、金属度、高度等全套PBR贴图，确保材质在不同光照下反应真实。关键道具如“红军被”需做旧、磨损处理，体现历史感。结局嵌入的真实历史照片，其分辨率、色调需与VR场景艺术化融合，过渡自然，起到升华主题、连接历史与现实的作用；
（3）情感化音效设计：雨声、婴儿啼哭、剪刀剪布声强化历史真实感；主题曲为瑶族山歌变奏曲，贯穿剧情。音效应为高品质的立体声/空间音频素材，准确放置于声场中对应位置（如雨声来自头顶与环境四周，剪刀声近在耳畔）。婴儿啼哭需真实且富有情绪感染力。“山歌变奏曲”作为主题音乐，需根据剧情发展（紧张、温馨、悲壮、激昂）进行旋律、配器、节奏的变奏，起到烘托情绪、串联叙事的作用；
 （4）人物动作自然，每个人物配有专业配音；人物动作需基于动作捕捉数据或由资深动画师手Key，确保行走、交谈、劳作、表情等所有动作符合物理规律与角色身份，流畅无卡顿。配音需由专业配音演员录制，口齿清晰，情感饱满，台词风格符合人物身份与时代背景，且与角色口型精确同步；
 （5）场景转化应采用空间变形转场、戏剧舞台表现形式、时空冻结等艺术表现方式。运用“空间变形”“戏剧舞台表现”“时空冻结”等艺术化手法，在不同场景间实现富有创意且符合剧情情绪的平滑过渡；
 （6）场景应通过镜头视线引导、空间声音引导、光照与色彩引导增加体验感。“镜头视线引导”指通过角色视线方向、粒子特效等动态元素吸引观众注意力；“空间声音引导”指将关键对白或音效置于特定方位；“光照与色彩引导”指利用光线明暗变化、色彩饱和度对比来突出叙事焦点。需确保在自由观看的同时，核心叙事信息不被错过；
 （7）应采用艺术化叙事、多线叙事、上帝视角、悬浮视角、子弹时间等艺术表现方式。“艺术化叙事”的手法（如象征、隐喻）；“多线叙事”的结构安排（如不同角色视角的平行叙述）；“上帝视角”（全景俯瞰）与“悬浮视角”（脱离地面的主观或客观镜头）的应用场景；特别是“子弹时间”效果的使用时机及其实现的技术方案，以增强关键时刻的戏剧张力和情感冲击；
 （8）体验时长不小于25分钟。

	2
	VR蛋仓
	（一）硬件技术参数
1.CPU: ≥高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺；
2.GPU :≥Adreno 650，主频 587MHz；
3.内存：≥6GB RAM，LPDDR4X；
4.闪存：≥UFS3.0 256GB；
5.Wi-Fi：支持2X2 MIMO Wi-Fi6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频；
6.BT：支持BT5.1；
7.屏幕：≥5.5 inch x 1 SFR TFT；
8.分辨率：≥3664x1920，PPI：773；
9.刷新率：≥75Hz；
10.视场角：≥98°；
11.绑带：采用软头带设计；
12.人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适；
13.充电：支持QC3.0快速充电；
14.电池容量：≥5300mAh。
（二）至少包含习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育虚拟展馆5个，包含国家行政学院视频课24节；党的二十大精神学习11个虚拟展馆，包含中央党校32节视频课程；包含四史系列、中国共产党成立100周年系列、爬雪山、过草地等50个虚拟展馆，每个虚拟展馆漫游浏览时长不得低于20分钟。
1.采用成熟的多维度虚拟仿真教学现成产品，后期模块可支持扩展扩充；
2.每个模块包含完整的路线和知识点，并配有图文视频；
3.全程真人语音讲解，可直接用于教学实训等；
4.进入展厅可自主选择答题系统，选择答题，系统将在用户漫游过程中随机弹出10题。选择不答题在参观学习完之后可以统一进行答题测评，并在漫游结束后给出测试结果，每个场馆答题测评不得少于10道题目；
5.数字展厅部分；不得少于340章节课程，所有内容，不得少于340个场景房间；每个章节课程体验时间不得少于2分钟340章节课程；
6.需要包含习思想主题教育、党的二十大主题、四史与中国共产党成立一百周年内容，所有展厅必须分类成系列，方便观看者能有条理学习四史；
7.数字展厅必须有宽敞的空间，以免产生拥挤感受；
8.展厅必须有条理地介绍，每个主题必须全程真人语音介绍讲解；
9.需智能触发的语音解说、图文交互、视频交互，有明确交互提示；
10.入党誓词与党员的义务和权利必须由权威媒体专业人员带读；
11.所有内容必须可本地观看，不得依赖网络才能观看；所有内容为一次性授权买断，不可存在二次收费内容，不得收取年费；
12.操作系统可使用第一视角进行场景漫游学习，用户通过手柄以传送或匀速前进的方式在展馆内漫游；
13.交互功能，在漫游学习的过程中，用户使用手柄扳机键点击墙面上发光面板，可弹出图片或视频的内容；
14.AI 语音导引，系统使用AI 机器人提示用户操作并进行解说；
15.数字展厅模块单馆体验时间不得低于20分钟。
（三）多维度虚拟仿真教学成品模块必须包含以下内容：
1.中国共产党成立100周年系列：应至少包含《中国共产党成立100周年》《中国工农红军长征》《中国人民抗日战争》《解放战争——第三次国内革命战争》《坚决打赢脱贫攻坚战》等5个主题展厅；
2.党史系列：应至少包含具体展现中国共产党1-19大内容的5个主题展厅：《挽救国家和民族危亡（1-7大）》《中华人民共和国的成立（8-10大）》《建设有中国特色的社会主义（11-17大）》《开创中国特色社会主义新局面（18大）》《中国特色社会主义进入新时代（19大）》；
3.新中国史系列：应至少包含《不忘初心、牢记使命》《辉煌中国》《创新中国》《法治中国》《将改革进行到底》《胜利之师》《人类命运共同体》为主题的7个主题展厅；
4.新时代思想系列（含改革开放史）：应至少包含《砥砺奋进的五年》《党的十九大精神》《习近平新时代中国特色社会主义思想》《全面从严治党》《全面依法治国》《全面深化改革》《全面建成小康社会》《习近平谈治国理政》《大国外交》《改革开放40周年成就展》等10个主题展厅；
5.社会主义发展史（思政）系列：应至少包含《共产党宣言》《马克思主义》《马克思主义中国化》《毛泽东思想》《邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观》《习近平新时代中国特色社会主义思想》6个主题展厅；
6.特色主题系列：应至少包含《中华人民共和国成立70周年大会（大阅兵）》《扫黑除恶专项斗争》《陈君起烈士纪念馆》《党风廉政建设》《新型冠状病毒疫情科普馆》等6个特色主题展馆；
7.红色全景系列：应至少包含《井冈山博物馆》《中共一大会址》《中共一大纪念馆》《南昌八一起义纪念馆》《红军长征突破湘江纪念馆》《遵义会议纪念馆》《西柏坡纪念馆》《八一起义指挥部旧址》《中央革命根据地历史博物馆》《东北抗联史实陈列馆》《八路军太行纪念馆》《中国人民抗日战争纪念馆》《抗美援朝纪念馆》《抚顺雷锋纪念馆》《四平战役纪念馆》《古田会议纪念馆》《延安革命纪念馆》《中央红军长征出发纪念馆》《鄂豫皖革命纪念馆》《淮海战役纪念馆》等20以上套红色基地实景；
8.党的二十大专题系列：应至少包含数字展厅包含：《学习党的二十大精神 学习党的二十大报告》《学习党的二十大精神 数字归纳解读大会报告》《学习党的二十大精神 谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章》《学习党的二十大精神 学习中国共产党章程的重要修改》《学习党的二十大精神 学习党的光辉历程》《学习二十大精神 中国特色社会主义的形成和发展》《学习党的二十大精神 理解和把握中国式现代化的本质要求与中华民族伟大复兴的相互关系》《学习党的二十大精神 推进社会主义精神文明建设的强大思想武器》《学习党的二十大精神 发挥头雁带头作用，擦亮廉洁从政本色》《学习党的二十大精神 实现建军一百年奋斗目标开创国防和军队现代化新局面》《学习党的二十大精神 中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》10个“党的二十大精神”的数字展厅；
9.主题教育系列：至少包含《习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习（一）》《习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习（二）》《习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习（三）》《习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习（四）》《习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习（五）》5大展厅。
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	MR体验机
	（一）AR眼镜应用系统（4套）
1.系统应用端支持对创作生成的内容在AR\MR\VR\PAD\web\手机\PC端进行加载、呈现、使用交互；支持各类内容本地加载及云端加载；
2.应用端兼容多种头显终端（至少支持包括HoloLens2、XrealAIr2Ultra、rokid、燧光、PICO4UE等在内5种以上XR头显），并支持手机端、Pad端、web端使用；
3.具备空间场景识别、空间定位、手势识别以及手势交互能力，动态触发XR内容。支持单机使用模式，也支持多人协同使用模式。多人协同使用模式下，多位XR眼镜佩戴者及PAD端、第三视角拍摄端可同步并实时观看空间位置唯一的3D虚拟元素，并根据AR内容预制的交互动作，操作所有场景中的虚拟内容，并且允许所有人均能双手操作场景中的各类3D元素；
4.应用端在AR\MR\VR设备应用时预制手部跟随菜单，PAD\PC\WEB端应用时预制点击式菜单，支持用户随时切换XR内容资源包，支持快速浏览XR展示的场景目录并快速切换和跳转，支持调用多种交互工具（如3D画笔、3D空间标记、拍照、录像等）、多人协同模式下可通过手部菜单进行权限释放转移、切换账号、退出房间、退出程序等功能；
5.应用端在AR\MR\VR设备使用中支持多种手势识别，支持手部射线操作，也支持识别26个指关节并徒手抓取、捏放等操作（单手及双手），能够对AR展示内容中3D模型进行手势交互（缩放/位移/旋转/拆解/显隐/透视/吸附）；
6.头显应用端支持稳定空间锚定，可实现各类元素包括文字/图片/视频/3D模型等等的精准3D空间定位，无漂移、抖动、扭曲等现象。
（二）AR眼镜
AR显示系统：
1.分体式设计，整机单个摄像头，重量≤76g，尺寸≤长175*宽160*高45mm； 
2.分辨率：1920*1200；帧率≥90Hz；对比度：100000:1 ；FOV：约50°；默认入眼亮度500尼特；
3.AR显示装置及供电方法具备自主知识产权，提供自主知识产权证明；
4.硬件显示效果具备低蓝光、无频闪、眼舒适护眼技术，符合2 PfG 2383/03.20、2 PfG 1797/04.20、2 PfG Q2847/08.22认证标准，提供第三方护眼认证证书；
5.支持双通道立体声音输出，支持消声环境粉噪下最大音量不超过85dB，支持音源角度和距离模拟重建；
6.支持语音识别能力，定向拾音，定向传音；
7.无需架设外部摄像头，AR显示系统可在自身空间定位功能下，实现6DOF空间定位交互；
8.支持双手手势AI识别，独特的鱼眼设计，可扩大手势识别响应范围；
9.姿态传感器：惯性测量单元（IMU），9轴系列，包含三轴陀螺仪、三轴加速计、三轴磁力计；
10.支持节流功能，距离传感器1.5厘米内佩戴感应，增加续航时间；
11.为方便使用及美观，设备内置一键调节按钮，包含音量调节按钮、亮度调节按钮；
12.镜体物理结构支持加配一拖二组件，实现近远视镜片的自然叠加，满足不同人群的舒适佩戴；
13.包装包含配套收纳盒，支持将主机终端和显示端眼镜一体化收纳；
14.高通骁龙6 Gen1；
15.RAM:8GB; ROM:128GB；
16.通信：Wi-Fi6，BT5.2；
17.电池容量：5000mAh；
18.感应：9轴IMU、线性马达；
19.交互：电容触摸板、电源键、主页键、菜单键，音量+/-键；
20.接口：双Type-C，一个支持AR眼镜端连接/充电，一个充电接口；
21.支持安装行业版OS系统，实现B端场景的应用自启等能力。
（三）摄像机第三视角拍摄软件
1.MR第三视角拍摄系统需要可以看到现实世界与虚拟世界融合后的画面，以及佩戴者与虚拟世界的实时交互。
2.需要支持视频流的录制，通过摄像机/Pad作为第三人称视角进行虚拟内容与真实场景拍摄，将虚拟视频流与摄像机画面进行图片配准后最终输出到大屏端。
3.需要支持单机位和多机位的画面呈现，用户可以在不退出系统的情况下进行机位选择，以满足其不同的需求，提供更为高效和优质的用户体验。
4.用户可以自由操作移动第三视角相机/pad，以不同视角拍摄佩戴者与虚拟模型资源交互视频。
（四）PAD+支架
1.屏幕≥13英寸；
2.CPU性能不低于高通骁龙8至尊版，内存≥12GB，存储≥512GB。
（五）模型定制制作和流程调试服务
1.MR三维内容、梳理、策划与方案的制定；
2.MR三维模型制作、动作处理等，以及根据MR系统的应用特点的减面优化等工作；
（1）模型格式为FBX文件；
（2）模型子物体数不超过100个；
（3）单个模型面数不超过50万三角面；
（4）单个动画模型帧数不超500帧；
（5）模型贴图为1024；
（6）每个系统为一个单独模型进行交付；
3.应用三维引擎进行整体内容、特效、互动内容、动画的制作等，以及系统的测试与适配；
（1）可进行二维、三维内容交互；
（2）可进行音效、动态的匹配；
4.系统的落地安装、人员培训等工作。
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	序号
	采购内容
	技术参数

	1
	录播主机
	1.支持不少于3路RJ45接口、其中不少于两路支持POE，支持直接接入POE摄像机、支持RTSP、ONVIF、厂家自有协议等协议视频流接入；支持不少于H.323、SIP、私有协议等3种互动协议选择；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件；
2.支持≥2路HDMI IN、≥2路HDMI OUT，HDMI IN均支持1280*720P@30/60、1440*900P@30/60、1920*1080P@30/60、1920*1080I@50/60、2560×1440P@30、3840*2160P@30等信号接入；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
3.支持≥1路MIC IN、≥2路LINE IN、≥1路LINE OUT；支持接入音频混音编码；
4.▲支持≥2路USB接口、其中不少于一路支持UVC输出，输出分辨率不低于720P；一路作为文件拷贝使用、支持U盘直录；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件；
5.音频编码AAC，编码码率≥128Kbps，采样率≥48KHz；
6.支持≥1路串口控制接口，支持对接控制面板或第三方中控设备对接控制；
7.支持硬件RESET按键，可一键恢复到出厂设置，不影响已录制的课程文件；
8.采用≥4核ARM处理器，支持NEON/FPU，内置不小于1.2Tops运算性能；
9.内置存储≥1T，支持扩容。

	2
	录播助手软件
	1.▲录播主机助手客户端软件要求支持安装于Windows、安卓，以及国产化如统信UOS、麒麟操作系统，能够对录播主机信号进行控制管理，支持录制、暂停、停止控制、导播画面切换、画面布局设置、文件删除、下载、改名、回放，互动配置，呼叫管理等；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
2.支持手动上传视频文件、视频文件下载、课件手动修复、视频文件点播；
3.支持设置课件删除功能，当磁盘预设值时能够自动删除课件；
4.支持电影模式录制，分辨率支持不少于1920*1080、1280*720等选择，码率支持不少于3600、3000、2500、2000、1500、1000、512、256MB/小时可选；同时支持资源模式录制、支持老师全景特写、学生全景特写、双PPT或板书采集共6路视频的独立录制；
5.支持台标、字幕的设置，能够自由选择是否显示字幕、是否显示服务器时间，新增、修改、选择字幕，字幕显示坐标设置，颜色设置；
6.支持首画面场景以及保持时间设置，并可自定义首画面显示时间；
7.支持Onvif、RTSP等IPC协议灵活选择，能够满足多种教学场景下的信号接入和设备利旧等需求；
8.支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；
9.录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面；
10.主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果；
11.支持IPv4、IPv6协议；支持DHCP或手动设置IP地址；支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等；
12.支持中控对接可选网络中控和串口中控进行不同中控设备的对接控制；支持物联网MQTT标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等；
13.支持与资源平台无缝对接，实现录播集中管理，包括录制、直播、设备开关机状态、视频自动上传、预约上传等管理功能；支持同步资源平台的课表信息，支持查看课表信息包括课程名称，主讲人，开始结束时间等；支持对接第三方FTP存储设备进行文件上传；
14.支持RTSP、RTMP、HTTP等流媒体协议应用，支持高标清直播发布，支持对PPT内容单独设定推流直播地址；支持与巡课督导平台对接实现多流直播巡课功能，支持同时不少于4路画面同时观看，并可以在平台巡课界面随时切换画面布局、单画面全屏等观看模式；
15.支持NTP服务器设置，同步系统时间；
▲16.支持EDID修复功能，提升HDMI接入的兼容性；提供具备CNAS、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件； 
17.支持Open ping开关，方便设备调试及网络问题处理；
18.支持系统日志功能，可记录设备操作记录以及系统运行日志等信息以便设备维护。

	3
	4K双目智能老师摄像机
	1.采用全景+ 特写双镜头一体化设计。内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现对老师的跟踪拍摄；
2.特写镜头采用不低于1/2.7 英寸 4K CMOS, 有效像素≥800万；全景镜头采用不低于1/2.7 英寸 HD CMOS, 有效像素≥493 万；
3.特写镜头焦距： f=12.49mm, 水平视场角： 26°；全景镜头焦距： f=7.37mm, 水平视场角： 43°；
4.最大转动速度：水平方向30°/s，垂直方向30°/s；
5.水平转动范围：±40°；
6.垂直转动范围：特写镜头+5°～ -30°；全景镜头+0°～ -24°；
7.音频特性：支持1路线性输入，支持1路线性输出，支持1路USB音频输入输出；
8.USB 3.0（TYPE-C型）≥1 路 ；音频输入接口≥ 1 路， Line In ；音频输出接口≥ 1 路， Line Out；
9.网络接口≥1 路，支持POE供电；
10.功耗≤12W。

	4
	4K双目AI摄像机管理软件
	1.数字变焦≥2X；
2.最低照度0.5 Lux；
3.快门速度1/30s ~ 1/10000s；
4.支持白平衡自动， 室内， 室外， 一键式， 手动，指定色温；
5.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；
6.支持 4K，1080P，720P等多种信号制式；
7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG；
8.支持协议：HTTP,HTTPS,NDI,RTSP, RTMP, ONVIF等；
9.支持扩展预置位数量≥255。

	5
	4K双目智能学生摄像机
	1.采用全景+ 特写双镜头一体化设计。内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现对学生的跟踪拍摄；支持智能识别学生起立、学生坐下、学生举手、学生低头、学生人数统计、学生人脸识别考勤等功能；
2.特写镜头采用不低于1/2.7 英寸 4K CMOS, 有效像素≥800万；全景镜头采用不低于1/2.7 英寸 HD CMOS, 有效像素≥493 万；
3.特写镜头焦距：f=7.37mm, 水平视场角： 43°；全景镜头焦距： f=2.2mm, 水平视场角： 110°，对角线视场角： 120°；
4.最大转动速度：学生机：水平方向60°/s，垂直方向30° /s；
5.水平转动范围：±40°；
6.垂直转动范围：特写镜头+5°～ -30°；全景镜头+0°～ -24°；
7.音频特性：支持1路线性输入，支持1路线性输出，支持1路USB音频输入输出；
8.USB 3.0（TYPE-C型）≥1 路 ；
9.音频输入接口≥ 1 路， Line In, 3.5mm 音频输入接口；
10.音频输出接口≥ 1 路， Line Out, 3.5mm 音频输出接口；
11.网络接口≥1 路，支持POE供电；
12.功耗≤12W。
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	4K双目AI摄像机管理软件
	1.数字变焦≥2X；
2.最低照度0.5 Lux；
3.快门速度1/30s ~ 1/10000s；
4.支持白平衡自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温；
5.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪；
6.支持 4K，1080P，720P等多种信号制式；
7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG；
8.支持协议：HTTP,HTTPS,NDI,RTSP, RTMP, ONVIF等；
9.支持扩展预置位数量≥255；
10.支持智能识别学生起立、学生坐下、学生举手、学生低头、学生人数统计、学生人脸识别考勤等功能。
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	AI板书摄像机
	1.采用 ≥1/2.8 英寸CMOS传感器，有效像素≥ 842 万像；最高支持4K@60视频输出；
2.支持 ≥1路HDMI OUT，≥1路 LAN口视频输出，支持POE供电；支持≥1路音频输入，≥1路RS232输入，≥1路RS232输出，≥1路RS485接口；
3.≥12倍光学变焦，≥16倍数字变焦，焦距范围f=4.1～49.2mm；光圈F1.8~F2.68；
4.水平视场角7.5°~78.4°；垂直视场角6.72°~70.4°；
5.支持红外透传功能，方便后端设备的遥控管理；
6.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，无噪声。
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	高清摄像机系统软件
	1.支持2D&3D数字降噪，支持自动/手动/一键白平衡/指定色温等白平衡模式选择；
2.支持亮度、清晰度、饱和度、对比度、白平衡、抗闪烁、低亮度补偿等参数可调节；
3.支持动态范围等级调整，支持背光补偿，信噪比≥50dB；
4.视频编码支持H.264、H.265，码率范围：64Kb~40960Kb；
5.支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、SRT等网络协议；支持网络 VISCA 控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位；
6.支持 AI 字迹增强、人物虚化、版面 T 型矫正等处理后的 AI 板书流输出。兼容各类黑板、绿板、白板等，支持黄色、蓝色、红色、绿色等彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；AI板书流分辨率支持≥1080P30；支持将板书内容提取后叠加纯色背景，背景颜色可选黑、绿、白等颜色；支持左右双板书提取，并支持将左右双板书提取后进行拼接输出显示，支持HDMI和LAN同时输出板书增强内容。
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	360°特写摄像机
	1.支持视频分辨率不少于4K@30fps，1080P@30fps，720P@30fps等；
2.内置≥4个1/2.82 英寸 CMOS，每个CMOS有效像素≥829 万，每个超广角镜头水平视角≥ 117°，总水平视角 360°；
3.内置6mic，波束成形麦克风，拾音半径 3米；
4.内置扩音，支持语音AI识别中控指令，如开启空调，开始会议等，并支持执行结果的语音反馈；
5.支持≥1路RJ45、1路HDMI out、1路USB-C接口，其中RJ45接口支持POE供电；
6.支持摄像头遮盖，保护隐私；
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	高清摄像机系统软件
	1.内置web应用，可通过浏览器访问摄像机进行图像预览；
2.支持不少于画廊模式、演讲者视图、画廊视图、全局视图、演讲+全局视图、画廊+全局视图等图像模式选择；画廊模式下支持AI自动侦测与会人人数，并自动调整显示布局，最大支持不少于8个独立人物图像显示输出；
3.支持固定分屏模式：2、4、6、8、9固定分屏设置；
4.支持RTSP网络输出，输出分辨率支持不少于4K@30、1080P@30、720P@30、540P@30等输出设置，支持I帧间隔设置，支持动态码率和固定码率设置，支持H.264\H.265\MJPEG等编码格式；
5.支持UVC输出，同步支持UAC音频输出，支持对接腾讯会议、钉钉等视频会议应用；
6.HDMI输出支持最高4K@30图像输出；
7.支持设置屏蔽区，屏蔽区≥5个，以便更精准地显示与会人图像，免除外界干扰；
8.支持人物侦测距离设定，可选远、近两种侦测范围，以便不同会场，不同规格会议桌的应用需求；
9.支持曝光参数设置，如曝光模式、曝光补偿开启关闭、并支持曝光补偿等级及增益限制设置，支持测光模式选择如平均测光、中心测光、底部测光、顶部测光等选择；支持背光补偿及动态范围参数设置；
10.支持白平衡设置如白平衡模式、灵敏度设置，支持红蓝微调，饱和度和色调参数调整；
11.支持图像风格、亮度、对比度、锐度、伽马、2D/3D降噪等参数设置。
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	高清编码器
	1.嵌入式软硬件设计，标准1U高度，设备小巧，可多台并列安装于标准机柜；
2.支持≥一路SDI in、≥一路HDMI in、≥一路HDMI Out、其中HDMI in支持音频输入；
3.支持≥一路串口，支持对接摄像机进行云台控制；
4.支持≥一路网络RJ45接口；
5.支持≥一路line in接口，与HDMI  in音频输入二选一；
6.支持拨码开关，可选择视频输入接口，支持音频源选择；
7.具备液晶显示屏，支持显示设备IP、版本，视音频信号属性等，便于管理维护。
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	高清编码软件
	1.支持分辨率：3G-SDI支持：1280*720P@60@50@30@25 、1920*1080I@50@60 、1920*1080P@60@50@30@25；
HDMI in支持视频分辨率：1280*720@60@50@30@25、1920*1080I@50@60  1920*1080P@60@50@30@25、1440*900@60、1360*768@60、3840*2160@25@30；     2.视频编码方式：H.264 High Profile；视频编码帧率：高清编码支持720P@30@25及1080P@30@25；
3.音频编码方式：AAC；
4.支持标准流RTSP协议；
5.支持添加字幕和显示编码器时间；
6.支持远程升级，让用户的日常维护工作更方便、简单；
7.支持VISCA摄像头控制协议，可实现摄像头远遥。
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	AI分组阵列拾音麦
	1.内置16颗麦克风；拾音距离：5.0 米；
2.1个Type-C接接口，连接用于录音和供电；
3.1个3.5mm音频口可连接调音台设备；
4.1个工作指示灯；
5.采用定向拾音技术，具备音幕功能，可切换定向拾音模式和360度全向拾音
AI音频算法，具有自动增益、智能降噪及声源分离功能，精准抑制环境底噪，有效消除突发性噪声（如白板敲击、键盘敲击声、桌面震动、水杯碰撞、掌声等），确保人声清晰纯净；
6.支持Windows 7/8/10/11, macOS 10.12+, Android系统。
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	师生协作系统软件
	师生协作是适用于研讨型课堂，支持老师广播授课、课件分发共享、学生端移动端投屏及小组示范等功能；
1.广播授课：老师课件如ppt、word、pdf、视频、图片等文件可通过可视化控制面板一键广播到各小组屏幕及学生自带移动端，让教室每一个角落的学生都能清晰地看到老师授课的讲义及教学资料； 
2.课件分发：系统同时支持文件夹及单个文件分发共享到各小组，便于各小组成员通过小组屏幕及自带移动端包括手机、平板、电脑进行查阅及下载，文件格式包括txt、doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、jpg、png、pdf、wma及rar等； 
3.学生端移动投屏：支持学生移动设备包括手机/平板/电脑等实时投射到小组屏，系统支持不少于4个移动端同时投屏并同时显示便于小组内资料参照对比和讨论。系统可兼容IOS/Android/Windows等移动端投屏； 
4.小组示范：研讨课中当需要小组示范时老师通过可视化控制面板可一键调取任意小组的展示成果到教师大屏上，此时主屏幕显示的画面为小组成果及该小组成员特写组合画面，并以二分屏的形式显示，同时该小组的屏幕内容会广播至其他小组屏上进行同步显示便于其他组学员参考。 
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	研讨型教学师生协作系统
	1.支持一个教师端大屏应用接入；
2.支持最大8个小组端大屏应用接入；
3.支持最大48个学生移动端应用接入包括手机，平板，PC等。
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	多频无线路由器
	1.支持标准的802.11ac Wave2协议，采用【三路】Radio设计，其中至少【两路】Radio可同时工作在802.11ac Wave2和802.11a/b/g/n/ac模式 ；
2.支持至少【8条】空间流，单路Radio最大接入速率不低于【1733Mbps】，整机最大接入速率不低于【3000Mbps】；
3.每路Radio射频发射功率≤20dBm；
4.支持至少【2个】10/100/1000Base-T以太网口，其中至少1个支持PoE+供电。
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	AI阵列麦克风
	1.支持数字信号处理功能，支持级联功能。内置先进的数字信号处理功能，可以实时处理和优化录音的声音质量，包括噪声抑制、声音均衡和动态范围控制；
2.支持USB接口配置参数，支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、无线麦闪避等应用功能；
3.支持AI降噪功能，内置AI降噪算法，可滤除教室内的敲桌子、键盘鼠标声、鼓掌等瞬时噪声；
4.灵敏度级：-32dB；
5、频率响应：100Hz～16KHz；
6.动态范围：104dB；
7.输出阻抗：最大600欧姆；
8.麦克风：4个咪头；
9.电源电压：DC 12V；
10.电源电流：0.5A；
11.工作环境温度：-10℃～50℃。
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	级联麦克风
	1.指向特性：全指向性；
2.动态范围：104dB；
3.输出阻抗：最大600欧姆非平衡；
4.麦克风数量：单咪头；
5.电源电压：DC 12V；
6.电源电流：30mA；
7.工作环境温度：-10℃～50℃。
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	可视化控制面板
	1.屏幕尺寸：15.6寸触摸屏，分辨率：不低于1920 X 1080 （FHD），支持10点电容触控； 
2.对比度： 1000:1；
3.亮度：260cd/m3；
4.操作系统：安卓智能操作系统7.0以上； 
5.处理器：不少于四核、最高频率不低于 1.8GHZ；
6.运存：2G DDR3；
7.内存：16G EMMC；
8.存储卡类型：支持 TF-CARD 最高 32G ；
9.硬件接口：DC12V；USB*2；RJ45；HDMI；TF；3.5mm耳机座；        
10.内嵌蓝牙物联模块，支持TTL3无线通信mesh组网，可自动扫描教室内的物联控制节点，自动连接，网状组网，无需中控主机即可实现物联管控；   
11.网络连接：需支持Wi-Fi+RJ45； 
12.安装方式：提供壁挂、桌面一体化安装支架，同时支持壁挂和桌面安装两种方式，支持角度调节；手动调节角度底座，支持壁挂。 

	20
	互动课堂控制软件
	（一）系统配置
1.系统配置：支持输入录播用户名、密码、IP进行录播设备绑定；
2.支持设定锁屏密码，防止随意操作； 
3.支持录播设备配置的资源平台以及互动平台地址的同步显示；
4.支持当前教室计划课程列表显示。
（二）常规模式
1.支持常规录播控制，如录制、暂停、停止；
2.支持导播模式选择，如自动导播、自动导播（屏蔽学生），以及手动导播（老师全景、学生全景、老师讲义）等； 
3.支持对录播设备进行远程开关机；
4.预留与第三方中控、物联等对接接口，可扩展灯光、窗帘、空调、投影、幕布、教学大屏、信号源切换等控制功能；
5.支持录制课程中教室画面的预览；
6.支持在可视化控制面板上进行录播导播、互动控制、协作控制及教室环境物联控制；         
7.支持扩展协作控制，实现老师广播，小组示范等协作应用，当小组示范时可自动控制录播录制小组学生画面+小组PPT画面的两分屏。
（三）互动模式控制
1.支持使用邀请码加入已经创建的互动课程中，能够根据邀请码识别教室角色；
2.支持课表方式加入互动课堂，当前教室有互动课计划时，可查看课程信息，并可一键加入互动课堂；
3.支持临时创建互动课程、设定课程属性，如课程名称、老师名称、控会密码、是否开启录制和直播、双流或者单流选择等；支持通讯录查询，支持保存历史呼叫记录，方便快速建课；
4.主讲教室可设定互动课堂模式为课间休息状态，此时主讲仍可观看听讲教室的动态画面，其他教室录播设备主流输出的画面静止，并且全体静音；      5.互动课堂支持自由讨论模式，各互动参与方显示主讲和听讲的4个分屏画面，各听讲教室麦克风全部开启，可自由互动交流； 
6.当主讲选定某间教室发言时，主讲教室可以观看发言教室全屏画面，非发言教室可以观看主讲+发言教室的两分屏画面；                          
7.支持互动画面预览，可根据互动模式随录播主机主流屏的输出变化保持一致；
8.听讲和旁听支持当前课程信息显示，如课程名称、主讲老师、当前教室的类型，以及课程模式等；可一键加入、退出课堂，发言申请等；
9.支持标准H.323或SIP，以及对接第三方互动终端模式切换。
（四）智慧物联
1.无需额外部署物联主机等设备可实现教室物联管控；
2.可视化控制面板一键扫描教室内的控制节点，实现设备自动连接；
3.系统配备电源模块时，可视化控制面板可通过电源模块对教室已连接设备进行时序关机设置和延时关机间隔时间设置，起到设备强电保护和设备的有序关机；
4.支持教室环境实时监测，可视化控制面板主界面可显示当前教室温度及湿度，同时可在可视化控制面板上查看教室当前CO2、PM2.5、TVOC、CH2O等数值；
5.可视化控制面板可对教室内设备进行一键开关控制，如灯光、窗帘、空调、投影、幕布、教学大屏、学生小组屏等，同时支持进入设备界面对单个设备进行控制；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告；
6.场景管理：可视化控制面板具备场景管理模块，对各场景进行统一管理。按照需求可灵活增加场景模式如：上课模式、下课模式、听讲模式、会议模式、投影模式等，并可对任意场景进行删除和修改场景名称；
7.物联场景模式自定义：各场景下可灵活配置需要关联控制的设备，实现不同场景下设备的智能关联，起到节能及对设备的有效利用，如“上课模式”下教室设备全开、“下课模式”下设备全关、“听讲模式”下只启动投影及灯光等。
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	教育云资源管理平台软件
	1.支持视频资源管理，对接录播设备进行视频文件上传，分类，发布，权限管理等；
2.支持直播发布，支持与录播设备，标准的RTMP设备等进行对接实现直播发布；
3.支持数据统计，包括直播互动数据，点播视频观看数据等。
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	AI课堂数据要素管理平台V1.0
	1.AI课程评价体系支持基于课堂音视频，课件、板书等多模态数据，依托AI算力实现如课堂类型、师生行为、教学方式，学生学习状态监测及教学内容提炼等应用；
2.AI课程评价体系需支持教情、学情等评价内容；教情需包含教学目标、教学过程、教学方法、语言表达、教学效果等维度；学情包括：参与度，专注度等维度；
3.支持教学目标的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进意见等内容；
4.支持教学过程的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进建议等内容；
5.支持教学方法的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进建议等内容；
6.支持教师语言表达的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进建议等内容；
7.支持教学效果的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进建议等内容；
8.支持学生参与度的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进建议等内容；
9.支持学生专注度的AI评价分析，支持AI等级评定及分值，综合评语及改进建议等内容；
10.支持课堂知识点概述的AI自动识别及展示；
11.支持教学AI分析的总结分析，包括教学优缺点，教情，学情的整体分析，以及AI教学建议；
12.支持对接多种大模型应用如用户本地部署的大模型、DeepSeek官方大模型等进行课堂数据分析评价应用。
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	AI智能讲台
	1.整体参考尺寸：725 *580*986+260mm（长* 宽*高+升降行程），一体化设计，包含触控一体机，OPS电脑，2.升降控制于一体；
升降柱体采用优质铝合金材质，直径宽度200mm，柱体厚度90mm，铝合金板材厚度不低于4.5mm，底座钣金材质一体成型，整体设计简洁美观；
2.讲台采用德国核心技术医疗静音标准电动升降柱，可根据身高电动调节高度，无噪声，采用电容触摸按键和四指屏幕触摸调节方式，调节行程：260mm；显示器具备0°-30°电动角度调节，满足不同使用需求；
3.智能演讲台包含主书写屏及控制面板两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，表面采用铝合金CNC材质，后盖采用钣金材质，更坚固、美观；
4.书写屏采用不低于27英寸触控屏，分辨率1920×1080，显示比例16:9，AG防眩光钢化玻璃，触控屏支持电容和电磁触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用电磁笔触控及书写，同时具有笔架功能，方便放置专用电磁笔；处理器：英特尔第 12 代 i7-12650H（12th Gen，2.30GHz），内存：16GB DDR4，硬盘：512固态硬盘，显卡：英特尔集成显卡；
5.演讲台支持国产化系统软件，深度适配统信UOS操作系统，全面兼容其桌面专业版、教育版等主流版本，构建自主可靠的运行基座，内置自研演讲软件；
6.控制面板及书写屏采用左右排布。控制面板设计在左侧，采用电容式触摸方式，表面覆盖钢化玻璃保护，集成不少于12个控制按键，包括：电脑开关、角度调节、高度调节、桌面返回、白板、批注笔、麦克风静音、定时器、AI、聚光灯等控制；
7.控制面板具有不少于2个USB2.0接口，不低于1路麦克风接口，支持标准的卡侬接口麦克风接入，面板上具有麦克风控制的开关，可以控制麦克风打开或关闭，配有IC读卡器，可进行刷卡授权，兼容校园一卡通；
8.演讲台具有手势控制功能，可在显示屏上进行四指触屏操作，屏幕上下区域触控可调节屏幕角度（0°–30°），左右区域触控可调节讲台高度，并在屏幕上实时显示角度和高度的调节数据；
9.演讲台具有语音控制功能，实现语音人机交互，通过发布语音命令进行讲台高度升降调节、屏幕角度调节，返回桌面、调出批注笔，以及所有支持的手控功能。支持自然语义识别，操作简单直观；
10.面板设有一键调出AI功能，可自由选择不同AI模型，例如：DeepSeek、文心一言、阿里云百炼、豆包等，操作方式与常规AI一致，无需额外学习或适应；
11.演讲台底部配置2寸静音万向轮（带锁），移动灵活，稳定性强；
12.集成智享演讲软件，具有屏幕批注：可在主屏同步批注内容，提升教学互动性，PPT控制：支持上下翻页与白板模式快速切换，白板功能：一键切换，便于临时书写与讲解。
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	物联网设备
	教室物联网一体化设计；
空调集中控制、电动窗帘一键控制、灯光智能设置、教室设备一键开关。
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	AI智能体算力盒
	产品参数：
1.CPU：≥8大核，≥2.65GHz；
2.计算能力：≥50 TOPS；
3.内存：≥16G LPDDR5；
4.存储：支持 M.2 SSD 2280 接口，≥512GB；
5.网口：≥2个千兆网自适应网口；
6.视频输出：≥2个HDMI接口；
7.USB接口：≥5个USB3.0 TYPE-A接口，≥1个USB3.0  TYPE-C 接口。
产品功能：
8.50T端侧综合算力+本地主流模型
集成CPU、GPU、NPU于一体的综合算力平台，提供50T算力支撑，可本地部署DeepSeek 7B等主流大模型；
9.丰富的实践课程资源
提供5套中国精神系列标准化课程（长征精神、改革开放精神、抗联精神、脱贫攻坚精神、延安精神），支持本地沉浸式漫游体验；集成基于自然语言智能问答系统，实现人机便捷交互问答；
10.个人知识库
预设本地DeepSeek大模型，内置个人知识库系统，支持构建专属AI智能体，积累和沉淀个人教学资源与经验；支持内容私密性与数据本地化存储，实现安全可控的知识管理；
11.多模态应用
支持接入云端大模型应用，提供文生图、文生绘画、文生声音等多模态能力；
12.AI备课助手
依托平台内置的内容生成引擎，支持一键生成教案、教学计划等，覆盖理论分析、案例设计、时政解读等16种内容类型及全学段、多学科需求。配套课件编辑器、图表生成器、思维导图等七种可视化备课工具，实现从内容创作到课堂呈现的一站式备课体验；
13.AI数字人
支持接入云端大模型应用，搭载通用知识资源库，可讲解理论知识、发展案例、精神文化等各类学习内容。支持自然语言对话、内容解读、实例分析即时响应，可承担场景导览、知识宣讲、互动答疑等功能，多元展现内容形式。适配线下授课、线上自学、小组研讨等各类场景，丰富学习载体、拓展学习边界，为日常学习与讲解服务提供智能交互保障。
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[bookmark: _Toc21189]四、商务要求
1.投标报价是根据招标文件所确定的范围内的全部内容的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。总价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其他任何费用。
2.本项目设最高限价为 129.59 万元，各供应商的报价不得高于最高限价（单价及合价），否则作为无效响应文件处理，请各供应商详细踏勘现场后慎重报价。
3.中标方所供产品质量必须符合合同规定及国家规定的相应标准，如因、质量问题导致采购方重大经济损失，供应方应全额赔偿所有损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、差旅费等。
4.付款方式
合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，货物送达查验无误支付合同价款的30%，设备安装、调试并经采购人验收合格后（验收由甲乙双方共同验收并出具验收报告），采购人支付合同价款的70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。
5.交付与验收
（1）交付时间：自合同签订之日起60天内完成全部供货、安装及调试。
（2）交付地点：
中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸，安装、调试等，费用全部由中标人负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、差旅费等。
（3）项目验收：
中标人授权的技术人员按采购人指定的交付地点开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至产品技术指标全部验收合格，出具验收报告，经采购人同意签字才能正式交付用户使用。
产品配置应符合产品本身的规格、技术条件及中标人承诺的其他指标。
项目验收时间：货到安装完成后十个工作日内。
（4）验收标准：中标人提供的产品应符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时应满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标。
（5）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。
6.质保（运维）期要求
（1）提供整体原厂整机免费质保至少3年，核心软件平台提供5年免费技术维护；质保期内所有软硬件故障维修、配件更换、上门、远程全部免费。质保期自项目验收合格之日起计算。
（2）所有自研软件终身免费迭代升级，免费提供软件相关内容适配调试、接口二次对接技术支持。
（3）投标人可自主承诺延长免费质保年限，延长质保周期内所有故障响应上门维修定期巡检免费换件技术支持等服务标准不得低于三年基础质保要求。
7.项目实施方案要求
（1）项目理解与需求分析，阐述对本项目建设目标、功能定位的理解，分析 VR 沉浸全景教室、VR 思政体验中心、AI 未来教室三大区域的技术特点与实施重点、难点。
（2）项目组织架构与人员配置，提供项目组织架构图，明确项目经理、技术负责人及各岗位人员职责；关键人员须提供简历、资格证书及类似项目经验证明。
（3）实施进度计划，制定详细的项目进度计划表（甘特图或网络图），明确各阶段工期、里程碑节点及总工期保障措施；总工期不得超过合同签订后60天完成全部供货、安装及调试。
（4）供产品部署安装、联调测试、上线试运行等，说明设备采购渠道、供货周期、出厂检验、物流配送、到货验收流程，针对 VR 定位系统、显示终端、AI+XR 渲染设备、录播系统、AI 课堂数据要素平台、智能体算力盒等关键设备，说明安装工艺、调试方法、技术参数标准及系统联调方案。
（5）验收交付：按本项目三大功能区域分别进行功能与性能测试，以采购合同约定的设备参数、功能需求为依据，逐项核查设备数量、外观、性能及运行稳定性。供应商提供验收资料（含产品合格证、调试报告、操作手册等）；验收项目小组现场测试设备功能，确认无故障、满足使用需求；验收合格的，双方签署《项目验收确认书》。验收合格前，设备运行问题及安全风险由供应商承担；验收后，按合同约定进入质保（运维）期。
8.培训服务要求
（1）项目交付后，中标供应商须针对本项目全部智能化硬件、配套软件、系统集成平台提供免费全流程培训，培训师资为原厂持证技术工程师，所有培训教材、实操设备、电子资料、操作手册全部免费提供，不收取任何培训、耗材、讲师费用。
（2）中标人应结合采购人时间、地点、人员等要求，开展至少1次培训，时间不少于1天，培训人数由采购人自行安排，并做好培训记录。确保参训人员独立完成设备日常操作、故障自查、系统备份、基础调试等工作。
9.售后服务要求
（1）设备安装：项目内所涉及的全部设备应由中标人按照采购人要求安装在指定位置，所有安装涉及的费用由中标人负责，项目安装调试完成后，确保各项参数满足且保证效果良好并做好运行记录，以备查看。
（2）技术支持服务：设备安装完成后，安排1名专属驻场运维工程师，验收后驻场 1 个月全程保障系统稳定运行。
（3）服务响应：中标人应保证提供7*24小时的热线电话支持。故障报修1小时内工程师主动回电远程介入；远程无法解决需上门处理的，专业技术工程师2小时内抵达项目现场处理；核心系统崩溃重大故障24 小时内完成修复，无法修复的48小时内提供备用整机。
（4）故障超时约束：若未按约定时限到场、修复，每逾期1天，自动延长对应设备免费质保7天；逾期超过48小时仍无法恢复使用，采购人有权自行委托第三方维修，产生全部费用由中标供应商承担。
（5）以上所有服务均为免费提供。
[bookmark: _Toc16558]
第四章  合同格式（参考）
政府采购合同
甲方：江苏农牧科技职业学院
地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路8号
乙方： 
地址： 
[bookmark: auto_fouce_1]本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。乙方承诺其投标文件中所有技术参数均具备可验证性。为进一步明确甲方和乙方在采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目采购文件、乙方的响应文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。
[bookmark: _Toc8658]第一条 合同标的
1.项目名称：公共虚拟仿真实训中心设备采购项目
2.项目编号：JSZC-320000-GXGL-G2026-0034  
3.项目内容：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc26813]第二条 合同总价款
1.合同总价款（含税）：（大写         ），小写￥     元 。
    2.合同单价按此次中标价格执行，合同单价应包括但不限于乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、培训、质保期内的维护、税费、运费、装卸费等费用。
3.对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。
4.本项目为固定单价合同。
[bookmark: _Toc21545]第三条 付款方式
合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，货物送达查验无误支付合同价款的30%，设备安装、调试并经采购人验收合格后（验收由甲乙双方共同验收并出具验收报告），采购人支付合同价款的70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。
[bookmark: _Toc5066]第四条 合同履行要求
1.合同履行期限：自合同签订之日起60天内完成全部供货、安装及调试；
2.合同履行地点：江苏农牧科技职业学院图书馆二楼；
3.履约保证金：中标价的10%；
形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等。
提交时间：中标供应商必须在收到中标通知书后5日内，将履约保证金交至采购人指定账户，中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。
[bookmark: _Toc18405]第五条 验收、交付标准、货物包装及运输
（一）提货及验收
1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     工作日内验收。
[bookmark: auto_fouce_12]2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
（二）货物包装、发运及运输
[bookmark: auto_fouce_15]1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
[bookmark: auto_fouce_18]2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
[bookmark: _Toc10383]第六条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的     违约金。
[bookmark: _Hlk203125125]2.甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日        向乙方支付违约金。
[bookmark: auto_fouce_24]3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应退还甲方已支付的退货货物相关款项，并向甲方支付合同总值    的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc19923]第七条 不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
[bookmark: auto_fouce_30][bookmark: _Hlk203125146]2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。政府行为、疫情防控等突发公共卫生事件需经省级以上政府公告确认方可适用本条。
[bookmark: _Hlk203125162][bookmark: auto_fouce_31][bookmark: auto_fouce_32][bookmark: auto_fouce_33]3.在不可抗力事件发生后，当事方应在事发后3个工作日内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并附上省级以上行业协会或主管部门出具的权威证明文件。在不可抗力消除后，乙方应立即恢复履约。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。乙方应在不可抗力发生时优先保障甲方的供货需求，并采取一切合理措施减轻甲方损失。乙方因不可抗力主张免责的，应及时向甲方提供相关证明材料。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。若不可抗力持续超过60日，甲方有权单方解除合同且不承担违约责任。
[bookmark: _Toc3504]第八条 争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Hlk203125174]3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行，否则视为违约。
[bookmark: _Toc28367]第九条 违约终止合同 
[bookmark: _Hlk203125198][bookmark: auto_fouce_34]1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。累计三次交货延迟或两次质量违约时，甲方有权无条件解除合同。
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
[bookmark: auto_fouce_35][bookmark: _Hlk203125265]2.如果甲方根据以上规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。甲方单方终止权的行使不受乙方异议限制，且乙方在合同终止后仍需继续履行保密及数据销毁等后合同义务。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
[bookmark: auto_fouce_36][bookmark: _Hlk203125277]3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。但如乙方未履行合同义务或存在违约情形，甲方有权行使先履行抗辩权，暂停履行付款等义务，直至乙方纠正违约。
[bookmark: _Toc6715]第十条 合同生效
[bookmark: _Hlk203125291]1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位有效备案印章后生效。
[bookmark: auto_fouce_37][bookmark: auto_fouce_38][bookmark: _Hlk203125300]2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。合同组成部分的解释顺序为：本合同正文＞中标通知书＞投标文件＞招标文件＞其他补充协议。 所有补充协议、会议纪要、往来函件等均为合同组成部分，且以甲方签字盖章为准。如合同条款与招标文件、投标文件等存在不一致，以甲方利益最大化为准。合同文本优先顺序为：本合同正文、补充协议、招标文件、投标文件、其他文件。
3.本合同壹式四份，甲乙双方各执两份，各份具有同等法律效力。
[bookmark: auto_fouce_39][bookmark: auto_fouce_40]4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲乙双方确认本合同首部记载的地址为有效送达地址，通过EMS、电子数据（含微信小程序后台数据）送达的法律文书具有同等效力。乙方高级管理人员及法定代表人对乙方履约义务承担连带责任担保。本合同条款的最终解释权归甲方所有。乙方不得将合同权利义务转让或分包，未经甲方书面同意，否则甲方有权解除合同并追究责任。乙方应遵守国家法律法规及甲方各项管理制度，违者甲方有权追责。如乙方因环保、安全、税务等问题被有关部门处罚，甲方有权解除合同并追究损失。
[bookmark: auto_fouce_41][bookmark: auto_fouce_42]5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
涉及价格调整、验收标准变更等重大事项必须经甲方书面确认后方可生效。 但甲方因政策调整或不可抗力有权单方修改合同关键条款。
（以下无正文）
[bookmark: _Hlk203125327]甲方：                           有效送达地址： 
[bookmark: _Hlk203125365]统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表：
联系电话：

[bookmark: _Hlk203125346]乙方：                            有效送达地址：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
                                            签订日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc22731]第五章 评标办法及标准
[bookmark: _Toc4883]一、评标办法
1.本包段招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。
3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。
4.评分标准
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
5.政府采购政策
（1）小微型企业价格扣除
①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（2）残疾人福利单位价格扣除
①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本项目所属行业为  工业  。
（6）若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（7）根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
（8）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（9）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
6.采购本国产品的支持政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
8.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
9.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
10.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
11.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。
[bookmark: _Toc6409]二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素
1.价格部分（30分）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。（保留2位小数）
	30分


2.商务部分（26分）
	2
	企业业绩
	投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的项目业绩证明，每提供一项得3分，满分6分。
注：业绩证明材料包括业绩合同和货款结算财务证明（盖公章）。如经评标委员会认定所提供的证明材料残缺不全、模糊难辨或未提供或提供不全者不得分。
	6分

	3
	实施团队能力
	1.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得6分。需提供证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 
2.为本项目配备1名项目负责人，该负责人具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级VR开发工程师证书、人社部门颁发的人工智能高级工程师证书，每提供1个证书得2分，最高4分，不提供不得分。
3.为本项目配备1名项目技术实施负责人，该负责人具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级VR开发工程师证书得2分，不提供不得分。
4.为本项目配备1名软件设计负责人，该负责人具有人社部和工业和信息化部颁发的软件设计师（中级）得2分，不提供不得分。
注：项目负责人、技术负责人、软件设计负责人不得相互兼任。以上人员须提供证书证明材料及投标人为其缴纳的2026年8月-2026年10月三个月中任意一个月的社保缴纳证明材料。
	14分

	4
	增值服务
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第6条“质保（运维）期要求”的响应情况进行评审。
所有产品满足招标文件免费3年整机质保期要求，在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项最高得6分。增加的质保需提供供应商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	6分


3.技术部分（44分）
	5
	技术响应
	根据各投标人对本次采购需求部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足采购需求的得满分30分；技术参数加“▲”部分出现负偏离的，有一项扣2分；技术要求及相关说明未加“▲”部分出现负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。
注：加“▲”部分需提供技术条款响应偏离表并按技术参数要求提供证明材料，供应商仅做出响应但是未按技术参数要求提供证明材料的，视为负偏离；未要求提供证明材料和未加“▲”部分以技术条款响应偏离表为准。
	30分

	6
	项目实施方案
	对投标人提供的实施方案进行打分，满足招标文件中第三章“商务条款”第7条“实施方案要求”，包含但不限于实施组织架构、实施进度计划、产品部署安装、联调测试、上线试运行、验收交付等全流程内容。
（1）投标文件针对以上每一项内容进行阐述，符合“实施方案要求”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得5分。
（2）投标文件针对以上每一项内容进行阐述，符合“实施方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件未针对以上每一项内容进行阐述，未符合“实施方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
	5分

	7
	项目培训方案
	对投标人提供的项目培训方案进行打分，满足招标文件中第三章“商务条款”第8条“培训服务要求”，内容包括但不限于：1.整体培训计划安排；2.培训内容；3.培训讲师安排；4.培训教材配置；投标人应针对每一项内容进行阐述，此项满分5分。
（1）投标文件针对以上每一项内容进行阐述，符合“培训服务要求”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得5分。
（2）投标文件针对以上每一项内容进行阐述，符合“培训服务要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件未针对以上每一项内容进行阐述，未符合“培训服务要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
	5分

	8
	售后服务方案
	对投标人提供的售后服务方案进行评审。满足招标文件中第三章“商务条款”第9条“售后服务要求”，内容包括但不限于：1.设备安装；2.服务响应时间；3.技术支持；4.故障处理；投标人应针对每一项内容进行阐述，此项满分4分。
投标文件针对以上每一项内容进行阐述，符合“售后服务要求”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得4分。
（2）投标文件针对以上每一项内容进行阐述，符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件未针对以上每一项内容进行阐述，未符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
	4分


注：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。
2、 投标文件中如出现前后不一致时，评委会有权请投标人澄清说明。


[bookmark: _Toc25772]第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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采购项目编号：JSZC-320000-GXGL-G2026-0034
采购项目名称：公共虚拟仿真实训中心设备采购项目
投标人：（单位盖章或电子签章）
2026年 月 日


投 标 函
江苏农牧科技职业学院：
我方全面研究了    （项目编号）  项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90 天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
投标人名称：        （盖章或电子签章）
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：

开标一览表
项目编号：
包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356]元

	总价（大写）：
	金额大写



投标人公章： （盖章或电子签章）



法定代表人授权委托书
江苏农牧科技职业学院：
     我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
法定代表人情况：
姓名：         性别：           电话：
委托代理人情况：
姓名：          性别：          电话：
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）：
年  月   日
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关于资格的声明函

致：江苏农牧科技职业学院

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（盖章或电子签章）：
法定代表人
或授权委托人（签字或电子签章）：
日期：年月日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                        。
主要专业技术能力有：                      。
                      
投标供应商名称（盖章或电子签章）： 
法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：
日期：年 月 日












[bookmark: _Toc414607925]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：
日期：年 月 日


承诺书
采购人名称：江苏农牧科技职业学院
我单位郑重承诺以下事项：
一、我单位同意并响应公共虚拟仿真实训中心设备采购项目招标文件的所有内容。
二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；
三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；
六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标的情况。
七、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
         特此承诺！

投标人：（盖章或电子签章）

年  月  日
[bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1]

报价明细表
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	投标单价（元）
	合价（元）
	品牌和型号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	




投标人名称：                         （盖章或电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）
年   月   日

商务偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	

	5
	其他条款
	
	


注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。





投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：




[bookmark: _Toc20981]技术偏离表

采购项目名称：
	名称
	招标要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.根据采购需求中，技术参数要求逐一列举说明；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
2.条目数不够，自行添加。




投标人（盖章或电子签章）：
 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：
供应商完成类似项目情况表
	序号
	项目名称
	主要完成
工作内容
	业主单位
	合同金额
	项目负责人
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表后附业绩证明材料扫描件并加盖公章或电子签章。


投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。
                      企业名称（盖章）：
                                         日期：



残疾人福利性单位声明函（如有，非残疾人福利性单位不需提供）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）
日期：    年     月    日


监狱企业声明函（如有，非监狱企业不需提供此声明函）

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。


关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　年　　月　日    

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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