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第一章  投标邀请
受江苏省常熟职业教育中心校的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就智能制造实训基地设备采购（JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
智能制造实训基地设备采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年11月23日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。


一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023
2、项目名称：智能制造实训基地设备采购
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：人民币250万元。
5、采购需求：江苏省常熟职业教育中心校所需的智能制造实训基地设备采购，主要包括：智能制造产线、智能制造产线数字孪生与虚拟仿真实训平台、实训设备数智化升级改造、智能制造实训基地教材及教学资源。
6、合同履行期限：自合同签订后30个工作日内完成所有设备供货、运输装卸、安装调试并验收合格，交付采购人使用。
7、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。
注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。
3、本项目的特定资格要求：无。
4、其他要求：
（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。
2、地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
4、售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1、投标截止时间、开标时间：2026年11月23日13点00分（北京时间）
2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。
3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。
4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：	
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。
6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
7、本次招标不收取投标保证金。
8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名 称：江苏省常熟职业教育中心校
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：常熟市东南街道东南大道388号
联系方式：0512-52307558
2、采购代理机构信息
名 称：常熟市中竣招标代理有限公司
地 址：常熟市金枫家园50幢301
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0512-51531068
3、项目联系方式
项目联系人：李俊（采购人）、邵明珠（代理机构）
电 话：0512-52307558、0512-51531068
[bookmark: _Toc16460]

[bookmark: _Toc9518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc19508][bookmark: _Toc14406][bookmark: _Toc12352]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式及适用法律
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。
2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、合格投标人的条件
3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、代理服务费
5.1 本项目代理服务费为人民币贰万贰仟零伍拾元整，自代理服务履约完毕之日起30个工作日内由采购人向代理机构直接支付，一次性付清。
6、招标文件约束力
6.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。
7、招标活动的终止
7.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。
[bookmark: _Toc11988][bookmark: _Toc21469][bookmark: _Toc20928]二、招标文件的说明
1、招标文件的构成
1.1 招标文件由下列内容组成：
（1）第一章  投标邀请
（2）第二章  投标人须知
（3）第三章  合同文本
（4）第四章  采购需求
（5）第五章  评标方法与评标标准
（6）第六章  投标文件格式
1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。
1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2、招标文件的澄清、修改
2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。
2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。
2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。
[bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc19168][bookmark: _Toc12124]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、详细配置一览表、项目实施方案、业绩一览表、其他证明文件等部分。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4、投标函、开标一览表
4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
5、报价明细表
5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。
5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlk155763835]6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表
6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
7、详细配置一览表、项目实施方案
7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的详细配置情况进行说明。
7.2 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划及保障措施、项目实施方案、售后服务方案等。
8、业绩一览表
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]8.1 投标人需根据招标文件要求提供实施的智能生产线项目业绩【至少包含智能检测单元或智能装配单元或复合机器人单元其中之一】。
9、其他
9.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]10、投标有效期
10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
11、投标有效期的延长
11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16956][bookmark: _Toc15973][bookmark: _Toc30153]四、投标文件的提交
1、投标文件的提交
1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标截止日期
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc158042193][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。
2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]3、投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]4、投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2 投标文件的修改
4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc15715][bookmark: _Toc25378]五、开标与评标
1、开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。
1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2、评标委员会
2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。
2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
3、评标过程的保密与公正
3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]4、投标文件的澄清
4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5、对投标文件的初审
5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6 如符合本国产品政策要求，本国产品价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，本国产品价格采用纠正后的投标价格。
5.7 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标人参与投标时间先后顺序排列获得中标人推荐资格；评审得分、参与投标时间相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
6、无效投标条款和废标条款
6.1 无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。
6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
6.1.5 投标人的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。
6.1.6 未通过符合性审查的。
6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。
（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）
6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2 废标条款
6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3 投标人的报价均超过了预算金额（采购预算）或最高限价，采购人不能支付的。
6.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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1、确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。
1.2 评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
2、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。
2.5 以下情形的质疑不予受理：
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3、中标通知书
3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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1、签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。
1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2、货物（包含与货物相关的服务）的追加
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3、政府采购信用融资政策
3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。
4、合同公示
4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Hlt97715964]
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编号：
签订地点：常熟市
甲方（采购人）：                        
乙方（中标人）：                        
信用融资回款账户：                      
开户银行：                              

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 智能制造实训基地设备采购（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023） 项目公开招标结果签订本合同。
第一条  定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的江苏省常熟职业教育中心校。
3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。
4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。
5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输装卸、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。
6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。
第二条  组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条  合同货物
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称及规格：                   
货物数量：                         
第四条  合同总价
合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币       元（大写      ）。本合同为固定总价合同。
第五条  付款方式
1、自合同签订后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2、所有货物安装调试完毕并经甲方验收合格后的六个月内，甲方向乙方付清全部合同款项。
注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条预付款规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
第六条  权利保证
1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。
第七条  质量保证
1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。
2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。
5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。
第八条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。
第九条  交货
1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。
2、交付时间：自合同签订后30个工作日内完成所有设备供货、运输装卸、安装调试并验收合格，交付甲方使用。
3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：江苏省常熟职业教育中心校。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。
第十条  到货验收
1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场进行验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方检验，相应检验结果对乙方有效。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。
4、验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。
5、甲方有关货物外观、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
第十一条  伴随服务
1、乙方应提供下列伴随服务：
（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
2、安装施工调试期间甲方责任：
（1）负责提供场地和有关设备的安装位置；
（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；
（3）负责乙方安装施工调试期间与其他单位交叉作业时的协调工作；
（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；
（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。
3、安装施工调试期间乙方责任：
（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；
（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；
（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；
（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；
（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；
（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；
（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；
（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；
（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。
第十二条  最终验收
1、货物供货到位后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。
2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检测（验）报告齐全性等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。
3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。
4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。
5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。
6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。
第十三条  售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：
（1）乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试。
（2）所有货物的免费质量保证期为：                ，自验收合格之日起计算。
[bookmark: OLE_LINK1]（3）售后响应时间：在对应货物的免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在   小时内响应，维修人员在   小时内到达现场并及时解决问题；若乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。
报修电话：                       ；联系人：                         。
（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费、人工费、交通费、住宿费等。
（5）智能扫描单元中的逆向建模软件终身软件授权，免费质量保证期内软件免费升级；智能制造产线设计与虚拟调试软件系统以及工业机器人离线编程仿真软件系统终身免费升级。
第十四条  违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。
2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。
3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同价款总额的10%，作为违约金。
4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：
（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；
（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损/灭失/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；
（3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；
（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；
（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；
（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；
（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。
5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：
（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；
（2）乙方出现转包情形的；
（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。
第十五条  不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十六条  合同的补充
1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。
2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。
第十七条  合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十八条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十九条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第二十条  履约保证金
履约保证金：无。
第二十一条  争议解决方式
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。
2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第二十二条  通知与送达
1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
1.2乙方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第二十三条  合同生效及其他
1、合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。
2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份、常熟市中竣招标代理有限公司执一份，具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc315868059][bookmark: _Toc158691775][bookmark: _Toc315875322]项目名称：智能制造实训基地设备采购
项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023
采 购 人：江苏省常熟职业教育中心校
[bookmark: _Toc11242][bookmark: _Toc19716][bookmark: _Toc31444][bookmark: _Toc19442][bookmark: _Toc25800][bookmark: _Toc2932][bookmark: _Toc27456][bookmark: _Toc21075][bookmark: _Toc6750][bookmark: _Toc7353][bookmark: _Toc15976][bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc5154][bookmark: _Toc5976][bookmark: _Toc31897][bookmark: _Toc8650][bookmark: _Toc17661][bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc4925][bookmark: _Toc23501][bookmark: _Toc9903][bookmark: _Toc32385][bookmark: _Toc29325][bookmark: _Toc30418][bookmark: _Toc14522][bookmark: _Toc31101][bookmark: _Toc72334408][bookmark: _Toc12453][bookmark: _Toc19542][bookmark: _Toc7243][bookmark: _Toc29735][bookmark: _Toc25587][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc20887][bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc13387]一、项目说明：
1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。
2、投标人如需进行现场勘察，现场勘察费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：李俊，联系电话：0512-52307558。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
3、交货地点：江苏省常熟职业教育中心校。
4、交付时间：自合同签订后30个工作日内完成所有设备供货、运输装卸、安装调试并验收合格，交付采购人使用。
5、付款方式：
5.1自合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。
5.2所有货物安装调试完毕并经采购人验收合格后的六个月内，采购人向中标人付清全部合同款项。
注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第5.1条预付款规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述付款方式的作无效投标处理。（本项付款方式作为实质性要求，在附件12 实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  付款方式”（两者一致）即可）
6、本项目采购预算为￥2500000.00元（大写人民币贰佰伍拾万元整），投标总报价不得超过采购预算，否则其投标将作无效投标处理。
7、本项目不得以任何形式进行转包及分包，不接受联合体参加投标。
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二、项目配置清单：
	[bookmark: _Toc30581][bookmark: _Toc32579][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc21549][bookmark: _Toc22232]序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	（一）智能制造产线

	1
	智能仓储单元
	1
	套
	

	2
	智能检测单元
	1
	套
	

	3
	智能装配单元
	1
	套
	

	4
	智能扫描单元
	1
	套
	

	5
	智能打标单元
	1
	套
	

	6
	中央控制单元
	1
	套
	

	7
	复合机器人单元（含视觉和末端工具）
	1
	套
	

	8
	工业物联网平台（产线定制）
	1
	套
	

	9
	管控一体化MES系统（产线定制）
	1
	套
	

	（二）智能制造产线数字孪生与虚拟仿真实训平台

	1
	智能制造产线设计与虚拟调试软件系统
	50
	套
	

	2
	工业机器人离线编程仿真软件系统
	25
	套
	

	（三）实训设备数智化升级改造

	1
	基地AI升级改造
	1
	项
	

	2
	设备改造及信息化改造
	5
	项
	

	（四）智能制造实训基地教材及教学资源

	1
	智能制造生产线配套教材及教学资源
	1
	项
	

	2
	《智能制造生产线操作与应用》课程与资源包
	1
	项
	

	3
	《传感器与智能检测技术》课程与资源包
	1
	项
	

	4
	《工业数据采集与可视化》资源包
	1
	项
	

	5
	《制造执行系统操作与应用》课程与资源包
	1
	项
	

	6
	《智能生产线数字化集成与仿真》课程与资源包
	1
	项
	

	7
	《工业物联网平台》实训课程与资源包
	1
	项
	


注：项目配置清单中的复合机器人单元（含视觉和末端工具）为本项目核心产品。
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三、技术性能参数要求：
（一）智能制造产线
1、智能仓储单元
1.1立体库货架：1）主体框架为铝型材拼接组合而成；物料盘托架为碳钢钣金加工而成，并有简易定位机构，表面喷漆处理；2）仓位≥12个，每个仓位均装有托盘检测传感器。
1.2仓库上下料单元：1）三轴机械手XYZ三轴，重复定位精度±5mm；2）X轴最大行走速度≤100mm/s；最大承重5kg。
1.3  RFID单元：1）感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据；2）读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯；3）标签最多可存储112字节数据；4）感应头固定在可以调节位置的支架上。
1.4单元监控系统：1）像素：≥400万像素；2）存储编码：H.265；3）防水等级：IP66；4）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等。
1.5  PLC电气控制系统：
1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯；
2）≥150KB工作存储器（用于程序）；≥500KB工作存储器（用于数据）；保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信；
3）接入MES系统控制并可进行数据上下行传输。
1.6数据交互单元：具备大尺寸高清可视化展示能力，能够完整、清晰展示整套产线三维仿真模型、工艺流程图、实训教学课件；在高速动态推演、设备连续运动仿真场景中画面流畅稳定，无抖动、拖影、模糊、撕裂，满足课堂多人同步观摩教学。
1.7周转托盘：
1）数量：12个；
2）托盘配有RFID电子标签；
3）尺寸：≈L200mm×W120mm。
1.8零件：铝合金成品备件；数量≥50件。
1.9台架及其他配件：1）整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理；2）配有安全光栅，检测长度≈150mm。
1.10线边工位桌椅：1）数量：6套；2）单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
1.11单元隔断：1块，隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
1.12单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
2、智能检测单元
▲2.1协作机器人：1）具有6个自由度；2）工作范围≥850mm；3）额定负载≥7kg；4）重复定位精度≤±0.05mm；5）机器人重量≤25kg；6）控制器防护等级至少IP54；7）安装角度：任意角度；8）满足生产线标准接口。（证明材料要求：提供使用说明书或合格证或产品彩页截图）
2.2抓手工具：
1）结构件材料铝合金；
2）采用点抓取机构，使用夹爪气缸抓取，气缸内径20mm；
3）工具架抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置2个抓手位置，定位精准；每个抓手位置需要感应器。
▲2.3  3D视觉相机：1）近端视场：≥400×270mm@0.4m，2）远端视场：≥770×550mm@0.8m，3）工作距离400~800mm，4）分辨率：≥2400×1800，5）像素数：4.3MP，6）IP防护等级：IP65，工作温度0~45℃。（证明材料要求：提供使用说明书或合格证或产品彩页截图）
2.4  2D视觉相机：1）分辨率：≥3072×2048，2）最大帧率：19.1fps@3072×2048BayerRG8，3）快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，4）支持GlobalReset和TriggerRolling功能，5）数据接口：GigabitEthernet（1000Mbit/s）兼容FastEthernet（100Mbit/s），6）供电：9~24VDC，支持PoE供电，7）IP防护等级：IP40。
2.5  RFID单元：1）感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据；2）读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯；3）标签最多可存储112字节数据；4）感应头固定在可以调节位置的支架上。
2.6单元监控系统：1）像素：≥400万像素；2）存储编码：H.265；3）防水等级：IP66；4）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP。
2.7  PLC电气控制系统：
1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯。
▲2）≥150KB工作存储器（用于程序）；≥500KB工作存储器（用于数据）；保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信。（证明材料要求：提供使用说明书或合格证或产品彩页截图）
3）接入MES系统控制并可进行数据上下行传输。
4）满足生产线总体功能要求。
2.8台架及其他配件：1）整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理；2）配有安全光栅，检测长度150mm；3）满足生产线总体功能要求。
2.9线边工位桌椅：数量6套，单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
2.10单元隔断：1块，隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
2.11单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
3、智能装配单元
3.1协作机器人：1）具有6个自由度；2）工作范围≥850mm；3）额定负载≥7kg；4）重复定位精度≤±0.05mm；5）机器人重量≤25kg；6）控制器防护等级至少IP54；7）安装角度：任意角度；8）满足生产线标准接口。
3.2抓手工具：
3.2.1抓手工具1：1）结构件材料铝合金；2）采用点抓取机构，使用夹爪气缸抓取，气缸内径20mm。
3.2.2抓手工具2：1）结构件材料铝合金；2）采用点抓取机构，使用夹爪气缸抓取，气缸内径20mm。
3.2.3工具架抓手放置架：1）结构件材料铝合金；2）可放置2个抓手位置，定位精准；每个抓手位置需要感应器。
3.3装配组件：
1）采用定位机构对零件进行定位；
2）螺丝供料单元：可储存10个螺丝；取螺丝口前端带定位，方便螺丝取料；提供外接信号线，自动化设备可根据该信号线知道拾取位是否有螺丝；可配合自动锁螺丝工具进行螺丝紧固工作；
3）锁螺丝工具：扭力：0.01Nm；转速：400r/min；可抓取螺丝。
3.4  RFID单元：
1）感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据；
2）读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯；
3）标签最多可存储112字节数据；
4）感应头固定在可以调节位置的支架上。
3.5单元监控系统：1）像素：≥400万像素；2）存储编码：H.265；3）防水等级：IP66；4）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP。
3.6  PLC电气控制系统：
1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯；
2）≥150KB工作存储器（用于程序）；≥500KB工作存储器（用于数据）；保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信；
3）接入MES系统控制并可进行数据上下行传输。
3.7台架及其他配件：
1）整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理；
2）配有安全光栅，检测长度150mm；3）满足生产线总体功能要求。
3.8线边工位桌椅：数量6套，单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
3.9单元隔断：1块，隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
3.10单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
4、智能扫描单元
4.1协作机器人：1）具有6个自由度；2）工作范围≥850mm；3）额定负载≥7kg；4）重复定位精度≤±0.05mm；5）机器人重量≤25kg；6）控制器防护等级至少IP54；7）安装角度：任意角度；8）满足生产线标准接口。
[bookmark: _GoBack]4.2抓手工具：
1）结构件材料铝合金；
2）采用点抓取机构，使用夹爪气缸抓取，气缸内径20mm；
3）工具架抓手放置架：①结构件材料铝合金；②可放置2个抓手位置，定位精准；每个抓手位置需要感应器。
4.3三维扫描仪：
1）扫描方式：多线激光或无光移动拍照式，手持或机械移动夹持扫描。
2）扫描精度：最高0.02mm（标准模式），最高0.01mm（精细模式）。
3）体积精度：0.02+0.033mm/m。
4）空间点距：0.01mm~3mm可调。
5）扫描速度：不低于3500000点/秒。
6）扫描范围：静态扫描幅面不小于520mm*510mm。
7）光源：蓝色线激光，二级人眼安全，输入功率60W，波长450nm。
8）光源形式：26束交叉激光线，7束平行激光线，1束单独工作激光线，红外VCSEL光源。
9）无光扫描：红外VCSEL不可见光扫描，无需标志点，通过被测物表面几何特征定位。
10）实时网格：扫描过程中可实时生成三角网格面，无需通过生成三维点云，再封装处理为三角网格面。
11）工程对齐：多个扫描工程可在扫描软件中根据模型特征或标志点进行一键对齐。
12）质量色谱：扫描过程中软件通过彩色色谱对点云边缘数据质量实时评价，提醒工作人员对漏扫区域增补。
13）模型修复：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复；兼容第三方STL数据导入编辑修复功能，可生成封闭网格数据直接可用于3D打印使用。
14）模型编辑：可对扫描后的3D模型进行编辑操作，如翻转法线、数据坐标系摆正，镜像、尺寸缩放。
15）模型交互：支持将扫描的3D扫描的模型一键分享至数据交互云平台。通过局域网实现多人多部门协同作业。
16）数据测量：扫描软件中实现点到点，点到面，面到面直线距离测量，可一键分析扫描模型的表面积，体积，并可以一键导出测量分析数据。
17）二次开发功能：提供SDK开发功能，支持外部软件控制，可实现设置亮度/采样频率远端调整、新建与保存工程、自动化标定、自动化测量、结果自动输出等功能。
18）提供正版逆向设计软件一套，对扫描的3D数据进行逆向处理，软件基于Convergent建模技术与拓扑优化技术的融合，提供下一代建模技术；可把小面片模型与边界描述几何模型融合在同一个CAD环境，实现虚实融合的混合设计；具备零件建模、钣金设计、装配设计、二维工程图等功能，同时借助软件中的工具，可以将组件设计为利用最新3D打印和增材制造技术，准备好设计并将其输出到不同的3D打印硬件和服务。
4.4逆向建模软件：
▲1）一套独立的三维逆向工程应用软件，可将三维扫描数据转换为B-rep基础的CAD模型。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
2）支持导入业界通用三维扫描格式，包括STL，OBJ，PLY网格以及PTX，E57等长距扫描仪点云。
3）可对扫描数据（网格/点云）进行补洞、平滑化、删除游离网格/点、分组等处理以及减面/减点处理，编修后的扫描数据可导出为STL网格或ASC点数据。
4）多种对齐工具可用于将扫描数据对齐至世界座标。
▲5）可进行完整的CAD建模命令如拉伸、旋转、剪裁、倒圆角/斜角、阵列、镜向复制、布尔运算等。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
6）高效、互动式选取功能，可快速标注出代表几何特征或曲面的网格区域，同时拥有约束式拟合功能可构建出与扫描数据拟合的几何特征，同时又约束该特征符合原始设计意图。
7）强大的2D草图功能，包含手动及自动绘图功能及各种约束条件，且可在绘图时进行实时偏差分析，确保草图与扫描数据云点相合。
8）全参数式架构：所有建模步骤都会在历史树中被纪录，并可随时修改，更新相关的联动步骤。
▲9）自由曲面建模：具有采用“吸附至网格”技术的自由曲面建模功能，自由曲面分辨率及曲面节点深度控制，自由曲面可实现实时偏差分析。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
10） 一键智能铺面，不需任何手动建模过程，且可对结果进行编辑。
11） 拟合曲面功能，可直接从选中的扫描数据区域高效创建曲面，该曲面将依据选中的区域进行拟合优化，且面积会大于选中区域，方便之后进行剪裁。
12）可直接在参考网格上绘制曲线，并进行放样、扫掠、管状成形，曲面合并，剪裁等功能。
13）与三维扫描软件无缝连接，一键启动并导入扫描数据。
4.5  RFID单元：1）感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据；2）读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯；3）标签最多可存储112字节数据；4）感应头固定在可以调节位置的支架上。
4.6单元监控系统：1）像素：≥400万像素；2）存储编码：H.265；3）防水等级：IP66；4）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP。
4.7  PLC电气控制系统：
1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯；
2）≥150KB工作存储器（用于程序）；≥500KB工作存储器（用于数据）；保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信；
3）接入MES系统控制并可进行数据上下行传输。
4.8台架及其他配件：1）整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理；2）满足生产线总体功能要求。
4.9线边工位桌椅：数量6套；单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
4.10单元隔断：隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
4.11单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
5、智能打标单元
5.1协作机器人：1）具有6个自由度；2）工作范围≥850mm；3）额定负载≥7kg；4）重复定位精度≤±0.05mm；5）机器人重量≤25kg；6）控制器防护等级至少IP54；7）安装角度：任意角度；8）满足生产线标准接口。
5.2抓手工具：
5.2.1抓手工具1：1）结构件材料铝合金；2）采用气动抓取机构；3）装有快速切换工具，配合机器人可实现快速切换功能。
5.2.2抓手工具2：1）结构件材料铝合金；2）拾取夹具为仿形面机构抓取，气缸内径16mm；3）装有快速切换工具，配合机器人可实现快速切换功能。
5.2.3工具架抓手放置架：1）结构件材料铝合金；2）可放置2个抓手位置，定位精准；每个抓手位置需要感应器。
5.3包装单元：1）机器人配合包装工位，将装配后的产品包装入盒；2）线边包装物料库：存储包装盒物料数量6套。
5.4激光打标单元：1）光纤激光器：输出光功率20W；2）激光振镜：光纤8mm镜片；3）控制软件：专业激光标记软件；4）激光波长：1.06um；5）调制频率：20－200kHz；6）重复精度：±0.002mm；7）打标线宽：0.01~0.2mm；8）标刻深度；0.01～0.5mm；9）标刻速度：0～7000㎜/s；10）最小字符：0.2mm；11）打标范围：≈110mm×110mm；12）冷却系统：风冷。
5.5  RFID单元：1）感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据；2）读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯；3）标签最多可存储112字节数据；4）感应头固定在可以调节位置的支架上。
5.6监控系统单元：1）像素：≥400万像素；2）存储编码：H.265；3）防水等级：IP66；4）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP。
5.7  PLC电气控制系统：
1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯；
2）≥150KB工作存储器（用于程序）；≥500KB工作存储器（用于数据）；保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信；
3）接入MES系统控制并可进行数据上下行传输。
5.8台架及其他配件：1）整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理；2）配有安全光栅，检测长度150mm；3）满足生产线总体功能要求。
5.9线边工位桌椅：数量6套，单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
5.10单元隔断：1块，隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
5.11单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
6、中央控制单元
6.1信息显示器改造：利用学校现有信息化大屏，进行基础改造和升级，接入产线信息化，满足产线应用，显示产线相关工作信息。
6.2总控台单元：
1）总控控制柜包含PLC电气控制及I/O通讯系统，主要负责周边设备及机器人控制，实现智能制造单元的流程和逻辑总控。总控柜内PLC通过对程序的设计，实现着对设备各项移动量、开关量、位移量、数据量的发送与接送，使各设备间能够有条不紊的运行。
2）控制柜为钢板折弯结构；包含交流接触器、断路器、继电器、启动停止按钮、三色灯等元器件。
3）≥150KB工作存储器（用于程序）；≥500KB工作存储器（用于数据）；保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信。
4）配置产线实训交互单元6套：作为教学生产线业务逻辑与数据处理载体，能够部署并稳定运行本项目配套工业仿真、程序调试、工位数据采集、实训考核等全套工作任务；可同时加载多套复杂三维产线仿真模型、多组控制工程，同步实现三维模型实时动态渲染、模型视角切换与设备动作模拟、多工位信号同步采集与联动运算；支持实训全过程录像存储、海量实训记录实时运算与成绩统计；多任务高负载并发运行工况下，三维画面刷新、IO信号交互、工程调取、报表输出顺畅，无画面拖影卡顿、信号滞后、程序闪退、系统中断等问题；可支撑多组学员轮番实操、频繁切换复杂实训项目，满足课堂高强度、常态化实训教学与考核需求。
6.3实训业务管控单元：1）作为整套产线实训系统后台业务调度与数据承载载体；2）支持多套大型三维仿真模型文件集中存储与分发推送至各实训终端；3）支持多工位实训过程数据实时汇总、批量归档与历史数据检索统计；4）具备双路供电冗余能力，单路供电异常时，后台业务可持续运行不中断；5）具备双链路网络通信能力，单链路异常时，系统通信保持连通。
6.4监控系统单元2套，单套要求：1）像素：≥400万像素；2）存储编码：H.265；3）防水等级：IP66；4）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP。
6.5移动控制端：移动控制端用于实训现场移动式操控、产线参数配置、设备运行状态监控调试。设备能够完整清晰展示产线仿真界面、工艺参数及设备运行状态，满足实训工位手持移动式查看与交互。
6.6单元隔断：1块，隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
6.7单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
7、复合机器人单元（含视觉和末端工具）
7.1  AGV复合机器人：
1）整体参数：
整体尺寸≤L880*W600*H1300mm；载物面高度≥400mm；旋转直径≥850mm；通信方式：WIFI；最大载物尺寸≥L80*W80*H80mm；驱动方式：双轮差速驱动；导航方式：惯性+激光雷达SLAM导航；运动轨迹：直线运动、弧线运动；空载运行速度1.5m/s；空载加速度1.5m/s²，停止精度±10mm；电池：锂离子电池；DC48V，40Ah；满电连续运行时间：10小时；充电方式：自动充电/手动充电；障碍物检测方式：激光雷达/LiDAR；急停开关：支持。
2）控制器参数：
IMU：配备；Ethernet：2路千兆+1路百兆；DO（PNP）：10路DO（PNP）；DI（NPN）：10路；CAN（驱动器通讯）：2路（隔离）；RS485（电池通讯）：1路（隔离）；RS485（灯带或其他显示）：1路；供电：24V1A（不含DO输出电流）；IP等级：IP20；工作温湿度：温度：-25~50℃/湿度：10~90%，无压缩冷凝。
3）激光雷达参数：
波长：905nm；激光安规：1类（IEC60825-1：2014）；扫描角度：270°；扫描频率：10~25；角度分辨率：0.225°；工作距离：0.1~2m@2%反射率，0.1~8m@10%反射率，0.1~25m@80%反射率；响应时间：130ms@10Hz，100ms@15Hz（Max）；距离分辨率：1mm；数据接口：100MbpsEthernet；信号强度：0~65535；工作电压：12~32VDC。
▲4）协作机器人参数：
负载：≥7kg；自重：≤30kg；工作半径：≥980mm；自由度：6；IP防护等级：IP67；供电电源：DC48V；重复定位精度：±0.02mm；工作温度范围：0~50℃；力感应，工具法兰：力,x-y-z力矩,x-y-z；工具端最大速度：3.2m/s；笛卡尔刚度可调范围：0~3000N/m 0~300Nm/rad；力控相对精度：0.5N 0.1Nm；拖拽示教：支持；抖动自适应搜索：支持；图形化编程界面：支持；ROS接口：支持。（证明材料要求：提供使用说明书或合格证或产品彩页截图）
7.2智能AGV机器人充电桩：1）额定电压220V；2）额定功率546W；3）额定电流10A；4）支持过流保护；5）支持智能防短接；6）支持智能空闲断电。
▲7.3视觉相机：1）近端视场：≥400×270mm@0.4m；2）远端视场：≥770×550mm@0.8m；3）工作距离400~800mm；4）分辨率：≥2400×1800；5）像素数：4.3MP；6）尺寸：≈125×46×76mm；7）IP防护等级：IP65，工作温度0~45℃。（证明材料要求：提供使用说明书或合格证或产品彩页截图）
7.4电动夹爪，支持抓持力调节，重复定位精度不大于0.1mm，开合尺寸根据物料尺寸确定。
7.5单元隔断：1块，隔断支撑框架具备充足结构刚度，经多次拆装、移位重组后不易出现变形、松动、歪斜，长期使用整体稳固可靠；隔断面板具备良好的抗冲击、耐磨、防潮性能。与其他单元隔断相互之间能够自由对接、灵活排布组合；可按需将实训场地划分为多个独立实操工位，也可整体打通形成连片实训空间。
7.6单元展示墙：展板、立牌、标语各不少于1块，单元展示墙包含设备完整介绍、注意事项、实训任务、区域情况介绍等。
8、工业物联网平台（产线定制）
8.1系统需具备自主知识产权，正版国产软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。（证明材料要求：提供承诺函）
8.2系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。
8.3系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。
8.4系统应提供标准API接口及接口文档，支持第三方系统集成和调用。
8.5系统功能应包括但不限于以下功能：
▲1）多租户：系统支持多租户数据隔离，多租户独立运行数据互不干扰；网关管理：系统支持用户按后台注册分配进行网关激活接入，网关下可创建多个网关子设备，支持用户自定义绑定网关下子设备与设备下子设备的关联关系，支持查看网关实时在离线状态，支持查看网关实时通讯报文，支持查看网关相关的订阅与下发主题。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
2）用户管理：系统支持按租户独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。
3）接入注册：系统后台支持管理网关和直连设备，支持管理员将网关或直连设备在系统内进行注册并分配使用权限给指定租户。
4）系统首页：系统支持在首页查看系统内项目、产品、设备、网关、直连设备等数字资产，网关和直连设备在地图中做分布标记，支持展示网关和直连设备接入在线率及近一周系统接入消息数据量走势。
5）项目管理：系统支持按项目管理接入设备，项目支持不同的行业类型，项目下包含设备数量直观体现到项目数据卡。
6）产品管理：系统支持按产品管理接入的设备，支持通过产品属性建立产品物模型，对于同一款产品，只需要在系统中维护一次，即可按产品进行设备的实例化创建和管理。
7）设备管理：系统支持按产品实例化设备，且设备动态继承其所属产品全部属性，支持用户自动义绑定设备下子设备与网关下子设备关联关系，系统自动将网关上报点位与设备属性进行数据匹配，支持实时查看设备数字画像，支持手动下发属性点位数据，支持查看属性点位历史数据。
8）直连设备：系统支持用户按后台注册分配进行直连设备激活接入，直连设备下支持接入温湿度变送器或智能电表等直连子设备，支持查看直连设备实时通讯报文，支持查看直连设备属性最新实时数据。
9）数据备份：支持通过数据库操作工具软件进行系统数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的数据留档。
10）可视化数据大屏：系统提供可视化大屏配置工具，支持用户通过拖拽和配置方式进行可视化数据大屏开发，内置柱状图、折线图、饼图、散点图等统计图表组件，支持文本类、图片类、视频类、表格类等多种数据组件，支持静态数据、API接口数据、SQL数据、实时数据等多种数据源，内置丰富的组件案例。
▲11）任务流程引擎：系统提供任务流程引擎工具，内置监听、控制、API等类型组件，通过拖拽和配置方式进行流程编排，支持预定义流程变量，支持调用流程变量和产品属性点位进行设备任务流程逻辑的组件化编排实现，支持发布流程模型，支持查看发布的流程模型，支持第三方系统通过API接口调用基于已发布定版的流程模型产生流程实例，流程引擎按照流程模型配置执行流程实例并自动记录详细的执行日志；策略管理：系统支持用户自定义告警策略，设置告警级别、告警描述，自定义配置告警条件，可选择设置告警防抖、告警屏蔽期，可选择关联告警通知策略和告警联动逻辑；支持用户自定义通知策略，通知方式支持站内信、邮件、短信等方式，支持用户设置通知标题、通知内容、通知对象，其中通知内容可选择告警级别、告警时间、告警描述、告警数据；支持用户自定义设置联动逻辑，内置监听、控制、API等类型组件，通过拖拽和配置方式进行逻辑编排，支持预定义逻辑变量，支持发布联动逻辑模型，支持查看发布的联动逻辑模型。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
12）地理位置管理：系统支持园区与楼宇管理并绑定负责人，楼宇支持用户自定义楼层，支持用户将设备自定义划分至楼宇内楼层的某个房间，房间内的设备支持直接查看设备监控、设备数字画像，支持从房间移除设备。
13）日志管理：系统在发生告警、通知和联动事件时，自动记录告警、通知和联动的执行日志，包括事件时间与具体的执行内容，支持一键清空告警日志、一键清空通知日志、一键清空联动日志。
14）个人中心：系统支持用户自定义修改用户昵称、电子邮箱、手机号码、办公电话、个性签名等信息，支持用户修改密码。
9、管控一体化MES系统（产线定制）
9.1系统需具备自主知识产权，正版国产软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。（证明材料要求：提供承诺函）
9.2系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。
9.3系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。
9.4系统应提供标准API接口及接口文档，支持第三方系统集成和调用。
9.5系统功能应包括但不限于以下功能模块：
9.5.1系统管理中心
1）系统支持多租户数据隔离，多租户独立运行数据互不干扰。
2）组织管理：系统支持按组织机构管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、重置用户密码，机构数据和用户数据均支持导入和导出。
3）权限管理：系统支持管理角色信息，支持设置用户类型和角色分类，对角色授权功能菜单，角色分配数据权限，角色分配用户，支持批量添加或批量取消角色关联的用户。
▲4）安全审计：系统支持安全审计功能。账号密码审计包括未修改初始密码、使用简单密码、定期未修改密码、长期未登录、未设置密码等类型，审计数据支持导出。菜单权限审计可查看每个功能菜单可访问的全部用户。用户权限审计可查看每个用户具有的菜单权限。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
5）参数设置：系统支持通过该功能模块设置系统参数，包括桌面仪表盘首页地址、主导航菜单显示风格、侧边栏的默认显示样式、默认皮肤样式、账号初始密码、初始密码修改策略、账号密码修改策略、账号密码修改策略验证周期、密码修改多少次内不允许重复、账号密码修改最低安全等级等参数的设置，支持清理缓存。
6）字典管理：系统支持通过该功能模块设置字典数据，包括类型、单位、材质等系统中的选择项，支持用户根据业务情况自定义扩展。
7）服务器监控：系统支持对服务器运行状态进行监控，包括CPU、内存、磁盘等的属性和使用率监控，支持查看服务器的操作系统和系统架构，支持查看服务器启动时间、运行时长、启动参数等。
8）访问日志：系统支持自动记录完整的系统访问日志，包括访问日志、接入日志、修改日志、查询日志、登录登出日志，日志信息包括日志标题、请求地址、日志类型、操作用户、业务类型、业务主键、操作时间、客户端IP、设备名称、浏览器名、响应时间等，其中修改日志支持对比修改数据的新旧值差异。
9）数据备份：支持通过数据库操作工具软件进行系统数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的数据留档。
9.5.2基础数据中心
1）车间信息定义：系统支持维护车间信息数据，包括车间代码、车间名称、工厂地址等信息。
2）物料信息定义：系统支持物料数据的添加、删除、编辑、查询等功能，支持系统自动生成物料编码，支持上传物料图片，支持物料数据导入。
3）库房库位定义：系统支持仓库基础数据定义，支持设置库房类型和库房名称，支持系统自动生成库房编码，支持按组、排、层、列定义库房规格，系统自动按规格生成对应的库位数据。
4）班组人员定义：系统支持班组人员基础数据维护，按班组划分员工，支持设置班组对应车间信息。
9.5.3产品数据中心
1）工序信息定义：系统支持工序信息数据定义，支持设置工序工时和制造周期，支持上传图片和附件。
2）工艺路线定义：系统支持工艺路线数据维护，设置工艺路线编码、工艺路线名称、路线类型、关联车间，支持在工艺路线下关联工序数据，支持设置工艺路线下工序的顺序，支持工艺路线定版功能。
▲3）产品BOM管理：系统支持按树形结构维护产品BOM数据，支持展开或折叠树形结构，支持设置BOM节点跳级，支持按版本和有效性管理产品BOM，支持将零件或组件节点提取为独立BOM，提取的独立BOM默认定版，多次提取自动增加版本。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
4）制造指令管理：产品BOM定版时自动提取制造指令数据，制造指令支持关联设置工艺路线，支持制造指令定版功能，支持制造指令预览，预览内容包括制造指令信息、工艺路线信息、物料清单信息，预览支持查看工序详细内容。
9.5.4生产计划中心
▲1）生产订单录入：系统支持手工编制生产订单，支持录入预测订单和需求订单类型的生产订单数据，支持订单审批工作流，审批通过后的生产订单支持订单运算，根据产品BOM和工艺计算分解为生产计划和物料需求计划，根据订单的开工日期或交付日期及需求数量计算出生产计划明细的计划开完工时间以及物料需求计划的需求数量和需求日期，支持一键清空数据功能。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
2）生产计划下发：系统支持将生产计划下发给对应的车间，支持批量选中批量下发功能，支持预览生产计划对应的制造指令，生产计划下发时自动生成对应的配套出库单。
3）物料需求计划：系统支持根据生产订单计算物料需求清单，支持按物料需求计划生成计划入库单及明细，物料需求计划支持导出。
9.5.5生产执行中心
1）设备作业派工：系统支持将生产计划下发到车间的设备生产任务进行设备作业派工，分配到具体编号的生产设备，派工时系统自动记录派工日期和派工的设备编号，支持预览生产任务对应的制造指令。
2）人员作业派工：系统支持将生产计划下发到车间的人员生产任务进行人员作业派工，分配到对应的作业班组，派工时系统自动记录派工日期和派工的班组信息，支持预览生产任务对应的制造指令。
3）设备排产作业：系统支持将派工给设备的生产任务下发给自动化生产设备，由自动化设备完成生产任务的执行。
4）人员现场作业：支持生产人员预览生产任务对应的制造指令，在完成作业后在系统中进行任务报工，其中作业工序由工人报工，检验工序由检验人员报工，作业任务列表中支持查看每个任务的工序完成进度。
9.5.6质量管理中心
▲1）正向质量追溯：系统支持正向的质量追溯功能，支持按生产订单编号、任务序列号，追溯配套物料的明细及出库流水详情，查询物料的用量、批次、合格证等信息；反向质量追溯：系统支持反向的质量追溯功能，支持按物料批次查询到所有使用该批次物料的生产订单和生产任务。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
9.5.7库房管理中心
1）入库业务：系统支持手工入库申请、手工入库确认、计划入库确认相关业务功能。
2）出库业务：系统支持手工出库申请、手工出库确认、配套出库确认相关业务功能。
3）库存台账：系统支持查询库内物料的明细库存数量及库存状态，也可按物料查询统计物料总台账。
4）入出库流水：支持根据入出库单据、库存事务类型、物料、批次查询物料入出库流水记录。
9.5.8设备管理中心
1）设备信息管理：系统支持管理设备资产数据，支持上传设备图片和设备维护保养文档附件。
2）设备故障记录：系统支持手工记录设备故障时间、故障内容、故障原因等信息，针对故障记录做设备维修记录功能。
3）设备保养记录：系统支持手工记录设备保养开始时间、结束时间、保养内容等信息，可上传图片和附件。
9.5.9信息监控中心
1）员工工时查询：系统支持按人员、按作业任务、按时间范围等不同维度进行人员作业工时的查询统计功能。
2）生产数据监控：系统支持以可视化数据大屏统计展示系统中业务数据，包括但不限于生产订单数据、订单产品数据、生产计划数据、人员作业任务数据、设备作业任务数据、库存台账数据等。
▲9.5.10开发运维工具：1）文件管理工具：支持文件上传、下载、在线预览、文件移动、分享等功能，文件格式不限于图片、Word、Excel、PPT、PDF、音频、视频等内容，支持按分类管理上传文件资源；2）报表配置工具：支持用户自定义配置数据报表，通过报表设计器配置报表界面，绑定数据源、预览输出报表，内置生产计划报表统计案例，报表查询统计数据结果支持导出；3）流程配置工具：支持用户自定义配置工作流程模型，配置流程节点，流程模型支持导入和导出功能，流程模型支持关联业务表单、流程调试、流程部署等功能。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
（二）智能制造产线数字孪生与虚拟仿真实训平台
1、智能制造产线设计与虚拟调试软件系统
单套技术要求如下：
1）正版国产软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，界面无“试用版”或“体验版”字样，需终身免费升级。（证明材料要求：提供承诺函）
▲2）支持信创生态，具有国产操作系统的适配证书，满足国产化替代建设要求。（证明材料要求：提供适配证书）
▲3）提供模板库和应用案例库，模板库主要提供标准化教学工作站，不预置加工轨迹，主要用于教学培训和功能验证；应用案例库主要为完成配置的典型案例，可直接加载案例进行三维查看、运行仿真。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
4）支持多种类型设备资源库，包括机器人库、工具库、设备库和模型库，机器人库支持≥100个机器人品牌、≥1000款机器人型号；模型库支持≥200种组件，包括PLC、传感器、AGV及输送带等智能设备，用于快速规划与设计产线布局。
5）支持包含step、obj、igs、ply等≥10种主流工业三维模型格式导入，可实现对导入后的三维模型进行装配/解体装配、层级调整、调整颜色以及透明度等操作，满足三维模型的组织管理需求。
6）支持文件轻量化处理，可针对环境中的模型对象进行选择性优化，降低文件数据量并保留模型结构、关键属性信息，提高大型三维场景加载效率和运行流畅性。
7）支持自定义运动机构、工具、状态机等仿真组件；参数化配置4/6/8/10轴机器人模型，可定义法兰、快换与外部工具，定义状态机的设备动作，实现非标准设备数字化建模。
8）支持对传感器、零件生成器和传送带等智能设备的定义，零件生成器可以按时间/信号双模式触发，可循环生成零件，模拟真实产线供料。
9）轨迹生成基于CAD数据、可通过模型点、线、面等模型特征快速生成设备运动轨迹，简化轨迹生成过程，大大提高轨迹生成精度和效率。
10）具备干涉检测功能，支持设置需要检测是否发生碰撞的设备模型支持指定碰撞检测的检测对象，仿真过程中开启碰撞检测后实时检测设备间的干涉情况，发生干涉时，仿真停止、高亮显示碰撞部分并输出碰撞警告信息提醒。
11）支持在仿真过程中预设多个观察视角，并按设定顺序、切换时间自动切换视图，可将视角变化与仿真过程同步执行，便于仿真过程细节展示。
12）软件支持仿真画面视频导出能力，可对绘图区域仿真效果进行参数化调控，支持输出MP4、avi、mkv等不少于3种格式的视频文件，并可保存至本地存储介质。
13）通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机器人重复运动。
14）支持Python脚本自定义运动规则，可通过编写Python脚本自定义零件、机床等设备在虚拟调试场景中的运动逻辑，实现非标设备运动规则的定制化开发。
15）基于多品牌网关的数据交互技术，实现不同品牌PLC设备的通信互联，实现仿真信号与现场PLC实时联动，满足虚实联调场景的通信需求。
▲16）支持数字化设备虚拟IO信号添加，构建设备动作与信号间的联动逻辑关系；可实现仿真信号和物理PLC变量的关联映射，支持PLC地址批量导入及批量导出数据网关变量表。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
17）支持虚拟调试双模式启动，普通模式可查看实时信号调试面板，IO信号状态变化通过颜色标定，直观可视化信号变化，全屏模式用于项目演示以全屏视图呈现仿真过程。
18）支持虚拟PLC仿真调试，用户可通过自行编写Python和SCL语言的虚拟PLC程序，实现软件中的设备和虚拟PLC之间的信号调试。
▲19）软件内置在线考试模块，支持基于云端考试活动ID生成试卷；学员的考试结果可快速提交，并通过云端智能算法自动进行打分评判，输出考核成绩表，满足工业机器人技能考核、竞赛测评需求。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
20）具备VR漫游仿真功能，支持产线仿真工程一键进入VR场景，实现全景漫游，可通过手柄交互拖拽调整零件位姿，直观校验产线布局与设备运行情况。
21）具备机器人同步仿真能力，可与实体机器人建立通信链路，实时获取真机各轴关节姿态，驱动虚拟机器人模型同步复现实机运动姿态，完成机器人虚实同步运行。
▲22）支持AGV联动仿真，可与实体AGV设备通信，实时读取实体AGV的位置坐标数据，驱动虚拟场景内AGV模型同步运动，实现虚实AGV同步运行。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
▲23）具备Web可视化监控功能，支持仿真文件发布并可通过Web浏览器查看三维仿真动画；同时仿真画面可嵌入IoT系统，实现仿真场景与业务数据的统一呈现；提供数据监控功能，支持实时获取机器人各关节角度运动数据并将关节数据推送至Iot系统，便于上层业务系统对机器人运行状态进行集中观测。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
24）配套数字孪生交互单元：可加载多套复杂三维产线仿真模型，实现三维模型实时渲染、设备动作模拟、多工位IO信号同步联动运算；支持实训录像、实训数据与考核统计同步运算；高负载多任务运行时三维画面、信号交互响应顺畅，无卡顿、滞后、中断，满足班级高强度轮番实训教学考核。
25）支持智能制造产线数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试。
2、工业机器人离线编程仿真软件系统
单套技术要求如下：
1）正版国产软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，界面无“试用版”或“体验版”字样，终身免费升级。（证明材料要求：提供承诺函）
2）支持信创生态，具有国产操作系统的适配证书，满足国产化替代建设要求。
3）具备模型数据接口，至少STP、STL、OBJ等不少于10种三维模型格式的导入，搭建和实际环境1:1的虚拟环境。
4）配备丰富的资源库包括：机器人库、工具库和设备库等；预置国内外≥100个品牌、≥1000款型号的机器人本体模型，支持按负载、臂展、轴数筛选调用，帮助用户快速搭建工作站场景。
5）支持自定义运动机构、工具、状态机等仿真组件；可通过参数配置4轴、6轴、8轴、10轴不同轴数的机器人模型，完成法兰、快换、外部工具定义，实现状态机设备动作设置；组件支持独立文件保存复用，快速搭建含非标设备的机器人仿真工作站。
▲6）提供机器人后置模板自定义功能，通过拖拽的方式灵活配置运动指令、姿态等内容的表达格式，支持程序代码的实时预显，满足不同机型代码生成需求。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
7）支持对模型表面执行贴图渲染，兼容bmp、jpg、tif等不少于3种图片格式；可选取模型指定表面完成图片附着，支持贴图镜像、旋转角度调整，也可对已有贴图进行删除处理，提升三维工作站模型可视化真实度。
8）支持对三维模型中的曲面网格部分进行裁剪，可通过设置的裁剪范围，对区域内或外的部分进行裁剪。
9）支持三维模型中的曲面网格部分进行平滑处理，对网格出现棱形的交接处进行平滑过渡。
▲10）具备点云对齐功能，支持扫描的点云模型与CAD理论模型配准，修正虚拟工件位姿，补偿现场工件装夹误差，提升离线轨迹现场复用精度；具备参数化特征驱动式的智能轨迹规划引擎，内置边、截面线、点云打孔等多种轨迹生成策略，可依据三维CAD模型自动生成复杂工艺轨迹，满足复杂工件的机器人离线轨迹规划需求。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
11）支持多类型轨迹文件直接导入，兼容APT、CNC、CLS等不少于3种格式的程序数据，导入时自动解析文件中的坐标点，同步映射生成机器人运行轨迹。
12）支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，实现整条轨迹光滑过渡的效果。
▲13）支持不少于5台机器人或运动机构同步仿真，依靠信号实现设备间运动逻辑互锁；配备运动时序图，可视化展示多机构等待关系、轨迹起止时间与实时运行进度，完成产线动作时序与节拍验证。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
14）支持指定碰撞检测对象，仿真过程中开启碰撞检测后实时检测设备间的干涉情况，发生干涉时，仿真停止、高亮显示碰撞部分并输出碰撞警告信息提醒。
15）软件内置便捷可靠的坐标关系转换功能，支持基于多类型基准坐标进行转换，通过可视化操作完成坐标平移、旋转及姿态调整，确保转换过程的准确性与稳定性，满足多模型协同编程需求。
16）支持创建外部轴链接功能，可将机器人与导轨/变位机构建为多轴联动系统，支持外部轴参与轨迹联动求解运算，提升多轴协同运动的精度和流畅性。
▲17）具备轨迹优化功能，以图形化方式展示机器人工作最优区域，可通过调整曲线使机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点等问题；支持开放的拓展指令功能，用户可根据机器人指令自行配置工艺参数模板，再通过给轨迹点添加相关的参数内容，实现工艺指令参数化控制。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
18）具备仿真动画云端输出发布功能，可配置动画帧率、播放速度；发布后可通过浏览器查看仿真动画，并可自由缩放和切换观看视角；同时还支持QQ、微信、复制链接在内的不少于3种渠道进行分享。
19）软件支持仿真画面视频导出能力，可对绘图区域仿真效果进行参数化调控，支持输出MP4、avi、mkv等不少于3种格式的视频文件，并可保存至本地存储介质。
20）支持视向动画，通过对仿真流程不同时间节点添加视图，可实现在仿真过程中自定切换设置的不同视角查看仿真流程。
21）支持C/C++、Python等语言开发，软件可实现通过调用编写的Python脚本导入零件模型，生成机器人轨迹。
▲22）软件集成码垛专用工艺包，可快速选用三花垛、五花垛等多种标准垛型，通过参数化设置货物尺寸、码垛数量等信息，系统即可快速生成机器人码垛运动轨迹。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
23）软件内置在线考试模块，支持基于云端考试活动ID生成试卷；学员的考试结果可快速提交，并通过云端智能算法自动进行打分评判，输出考核成绩表，满足工业机器人技能考核、竞赛测评需求。
24）软件集成覆盖多项全国职业院校技能大赛配套工作站模型，可直接加载到软件进行在线仿真实训。
25）配套虚拟仿真交互单元：支撑大型复杂三维产线模型仿真解算，复杂大型模型建模仿真，实现机构动态模拟与多工位信号联动，同步完成实训记录与考核数据处理；多模型并行运行时三维渲染、信号交互流畅无卡顿，满足学员轮换实训。
（三）实训设备数智化升级改造
1、基地AI升级改造
创建多模态AI大模型交互控制系统（含算力中心），技术要求如下：
1.1具身智能多模态交互控制功能：
1.1.1系统需具备自主知识产权，正版国产软件。（证明材料要求：提供承诺函）
1.1.2系统应提供完整的软件安装和操作手册。
1.1.3系统应提供标准API接口及接口文档，支持学校二次升级改造集成和调用。
1.1.4系统功能应包括但不限于以下功能：
1）支持用户自定义配置唤醒词，系统提供唤醒词在线管理能力，可自定义修改唤醒词；更换唤醒词后无需重新训练模型、无需重新部署即可立即生效，支持2~6个中文词语作为唤醒词。
2）支持对唤醒检测阈值进行可配置化管理，支持灵敏度调节或等效参数配置。
▲3）支持中文、英文及中英文混合语音识别，无需手动切换语言模式。能够准确识别包含英文术语、产品名称、数字及常见技术词汇的中文语句；支持自定义语音识别热词配置，可针对行业术语、专有名词、人名、地名、产品名称等内容进行热词增强；支持通过管理界面动态新增、修改、删除热词，无需重新训练模型即可生效。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
4）系统同时集成流式语音识别与非流式语音识别能力；流式识别支持实时返回中间结果，端到端响应延迟低；非流式识别支持长语音高准确率转写，支持标点恢复与文本优化。
5）支持零样本语音克隆能力，仅需上传单条参考音频即可完成目标音色建模，无需额外训练过程；克隆后语音应在音色、语调、发音风格上与参考音频保持较高一致性，并支持中文、英文文本合成。
6）支持中文、英文及中英文混合文本语音合成，可正确处理英文缩写、专业术语、数字读法；支持自然语调输出，避免出现明显停顿、断句错误或发音异常。
▲7）支持不少于7B参数规模的大语言模型本地化部署运行。兼容主流开源模型架构，包括但不限于Qwen3等。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
8）支持MCP（Model Context Protocol）工具调用协议，能够基于统一协议实现模型与外部工具、服务之间的标准化连接；支持工具注册、调用、返回结果解析等完整流程，并兼容标准输入输出模式。
9）系统采用统一模型接入架构，支持兼容不同模型供应商及推理框架，包括但不限于Ollama、vLLM、DashScope等；支持通过统一接口完成模型配置、调用与切换，降低多模型环境下的集成复杂度。
▲10）系统集成视觉语言大模型（VLM），支持上传PNG、JPG、JPEG等格式图片，并基于图片内容进行理解与问答；支持图片描述、目标识别、图表解析等能力。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
11）提供MCP服务可视化管理界面，支持对MCP服务器配置进行新增、编辑、删除、启停等操作；支持配置服务器名称、连接地址、工具列表等参数，并支持配置保存与即时生效。
12）支持实时监控MCP服务器运行连接状态，能够自动断线重连。
▲13）系统对外提供标准化智能语音服务接口，基于WebSocket协议实现实时双向通信；支持跨服务器、跨终端调用语音识别、语音合成等服务能力。接口支持JSON格式数据传输，并提供完整接口文档与示例代码。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
14）支持语音识别中间结果、大模型生成内容及工具调用结果的流式返回机制，能够实时推送增量数据。
▲15）集成知识库系统，支持通过可视化界面配置自定义知识库，支持上传word/PDF/TXT等多种文档格式；集成数字人功能，支持数字人形象渲染和口型同步，通过上传单张图片即可定制数字人形象。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
16）支持知识库检索测试功能，用于验证知识库检索效果和问答准确性。
17）提供统一的人机交互首页，集成会话创建、历史会话查看、语音输入、文本输入、数字人显示和监控视频画面展示等功能。
1.1.5多模态交互功能包括但不限于以下功能：
1）语音控制集成：用户可以通过语音直接控制物理设备，实现人机交互自然化。
2）大模型指令分析：利用先进的大模型技术解析和理解用户的语音指令，提高指令的准确性。
3）数字孪生实时同步：通过数字孪生技术，物理设备的操作在虚拟环境中实时反馈，便于监测和预测。
▲4）PLC程序自动化控制：电气PLC程序接收并执行解析后的指令，实现对物理智能产线的自动化和精准控制。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
1.2实训课程智能助手：
1）采用实训客户端、手机端与教师端三端架构。
2）手机端通过扫码方式与实训客户端建立连接和通信。
3）系统内置独立的实训知识库服务，实训客户端支持配置知识库地址。
4）支持多名学员同时加入实训，大屏实时显示已加入学员名单及在线状态。
▲5）支持通过手机提交文字、图片问题，进行多模态交互问答，进入客户端问题队列。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
6）问答结果支持流式输出，输出包含文本、图片、PPT、视频资源，视频可直接定位到与问题相关的片段。
7）实训结束后可生成实训报告，记录本次实训会话中学员提问、系统回答及问题处理状态，并支持至少2种导出格式。
8）支持接入摄像头查看现场画面，按需保存截图并调用视觉模型进行分析，生成画面观察摘要及处理建议。
9）支持学员对回答提交反馈并填写未解决原因，保存提问内容、回答结果、图片附件及反馈记录。
10）教师端支持按课程和知识点汇总提问数据，展示问题数量、已解决数量、明确未解决数量及解决率。
▲11）教师端支持按时间、课程、设备及学员查询历史实训记录，查看对应会话和问答明细；教师端提供统计分析图表，展示实训与提问趋势、输入类型分布、问题来源分布、未解决原因、知识点排行、学员与设备问题统计及时间热力图。（证明材料要求：提供功能截图或第三方检测机构出具的检测（验）报告）
12）教师端支持查看完整多轮对话、系统回答、提问图片及学员反馈。
13）教师端支持查看设备与学员的关联信息，以及对应的实训次数、历史提问和反馈记录。
14）教师端支持集中查看实训端同步的现场截图、视觉分析结果及处理建议，并展示视频来源、截图时间和分析状态。
15）教师端支持导出交互记录和会话数据，提供CSV、JSON格式。
1.3语音模块：1）麦克风*1：额定输出功率≥40W；频率响应：70Hz‑18kHz、具备音量调节旋钮；支持有线话筒线路输入；可壁挂/台面安装，适配产线现场布置；内置DSP音频处理，带防啸叫抑制电路，工业环境抗电磁干扰，长时间连续工作稳定；2）音箱*1：传输方式：UHF无线传输，空旷有效传输距离≥20m，多套使用不串频；拾音：动圈单指向，频率响应60Hz‑16kHz；信噪比≥70dB；具备静噪功能，无讲话时自动静音，降低产线环境背景噪音；供电：可更换干电池，连续工作≥8h，适配实训全天教学使用；3）语音模块集成和设备联调使用。
1.4算力中心：中央处理器不低于24核32线程2.4GHz，内存不低于DDR5 64G，存储空间不小于2TSSD，显存不小于32GB，总功率约1500W。
2、设备改造及信息化改造
改造后的设备统一接入基地信息化管理平台，支持对设备的状态信息显示、数据采集、设备任务管理等功能，技术要求如下：
2.1  4套DS-01升级改造：
2.1.1  PLC升级：
1）≥150KB工作存储器（用于程序）；
2）≥500KB工作存储器（用于数据）；
3）保存寄存器≥20KB；24VDC电源，本体集成不少于8DI/6DO；
4）本体拓展信号板/通讯板≥1个，信号模块和通信模块不少于6个模块，其中通信模块最多3个；
5）可组态不少于8个高速计数器（使用任意本体集成输入或信号板输入）和不少于8个脉冲输出；
6）≤0.037s/1000条指令；不少于2个以太网通信接口，支持PROFINET通信。
2.1.2集成工业网关：
1）系统应支持设备驱动安装，能快速新建设备、支持设备的导入和导出，支持设备的分组管理功能。
2）系统应支持对PLC、DCS、智能模块、智能仪表等设备的数据采集，支持COM、TCP等多种链路，支持多路并发采集及转发，支持OPC、Modbus等标准协议。
3）系统应支持与主流数据库数据存储功能，支持断线缓存和续传能力，确保数据完整。设备须内置表贴的断缓专用电子盘，容量不小于4GB，可以扩展到8G，支持当地数据存储一年。当设备与平台的网络连接断开时，将采集到的数据缓存在电子盘，网络连接恢复后，将断线期间的数据补录到平台数据库。
4）支持IEC60870、IEC61850、DNP3、BACnet、Modbus、SNMP、CDT、DLT645、CJ-T188、OPC、MQTT主流关系数据库等标准接口协议或规范，以及市场上主流的PLC、电力综保的数据采集，并支持多协议、多通道并发工作。
5）支持数据采集通道的端口冗余功能，在端口故障时可自动切换。
6）支持边缘智能计算功能，小指标统计、配置软件提供逻辑报警、触发器的二次开发配置，内置C语法的脚本系统，可让编制脚本对数据进行二次计算。
7）支持数据传输的加密和压缩功能。
8）设备具备采集数据的实时二次计算功能，用户可自行配置系数、量程转换、取反等功能。
9）支持电能量等累计量的实时用量计算功能，用户可自行设定计算周期，将采集到的读表数据转换为周期用量数据。
10）支持远程调试诊断功能，在工程师不到现场的条件下，维护工程师可远程配置、调试、维护PLC。
11）提供统一监视维护的“网络管理软件”，可以使用该软件统一监视各设备的运行状态，查看设备日志、实时数据、端口报文、异常捕捉等。
12）提供统一开发配置的“开发配置软件”，用户可不依赖厂家自行完成现场设备的接入配置及调试工作。
13）设备无风扇防尘设计。
14）支持Lua语言开发边缘应用，采集协议驱动，转发协议驱动等，提供SDK相关文档及示例程序。
15）支持端口冗余，AB网，单端口多协议，主备冗余。
16）支持对工业机器人实训设备进行数据采集，支持通过MQTT接入工业物联网平台并将采集数据上报转发至工业物联网平台，支持通过工业物联网平台经网关下发控制指令至设备。
2.1.3信息化改造：
1）接入基地MES系统和IOT平台：通过MES系统对生产数据维护定义和生产业务管理，支持结合工业物联网平台进行设备生产运行过程调度和管控；支持二次升级改造集成和调用。
2）接入多模态AI大模型交互控制系统：支持设备接入，实现语音、触控、页面和数字人等多种交互方式的统一承载。
2.1.4网口RJ45转数字IO采集模块：1）电压支持5~30V；2）支持修改上电时输出状态；3）输入输出支持4入4出。
2.1.5网络摄像头：1）像素：400万；2）存储编码：H.265；3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP；4）防护等级：IP67；5）通过网络接入物联网视频平台。
2.1.6线边工位桌椅：6套、单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
2.2  DS-18升级改造：
1）接入基地MES系统和IOT平台：以io或者网络方式接入，支持MES系统对生产数据维护定义和生产业务管理，支持结合工业物联网平台进行设备生产运行过程调度和管控；支持二次升级改造集成和调用。
2）接入多模态AI大模型交互控制系统：支持设备接入，实现语音、触控、页面和数字人等多种交互方式的统一承载。
3）集成到智能制造产线，作为产线的加工单元。
4）线边工位桌椅：6套、单工位桌椅，桌子尺寸≥900*600*750mm；桌子为复合板板面，钢制架体。
（四）智能制造实训基地教材及教学资源
1、总体要求
1）资源库以核心知识点和基础技能点为制作依据，呈现为碎片化文件结构，可以根据实际使用需求快速进行重构组织，方便使用。
2）资源库提供丰富的资源包，从技术入门类、基础操作类、技术应用类到综合实训类均有涉及，可涵盖学生面向智能制造领域的专业学习内容，各资源包中的资源内容不重叠。
3）资源包含多种呈现形式，包括演示文稿、实操过程视频和动画讲解视频。
4）资源制作以实训操作内容为主体，适当配合人员口述讲解，大量体现设备操作、编程调试以及运行结果状态等现象。
5）资源库可通过统一化的应用平台查看和使用，包括文档及视频类文件，无需安装无需联网，实现本地化U盘部署，不限制使用环境。
6）资源应用平台提供课程教案参考，对不同类的资源包进行合理教学安排，为教学实施提供参考。
7）资源应用平台为开放式应用软件，教师可根据实际需求自行在原有课程基础上进行教学过程调整，增加或减少资源内容，或完全新建课程，替换或增加自制资源。
8）资源库文件及资源应用平台存储在高性能移动固态硬盘内，理论存储容量1TB，外部输出接口为USB3.0/USB2.0。
2、智能制造生产线配套教材及教学资源
2.1活页式手册源于职业典型工作任务，基于校企合作工学结合一体化的人才培养模式，服务于企业用人需要，更好的满足学习者自主学习及职业能力发展的需求。手册结合工作过程和教学实施的总体要求，按照学习难度由浅入深，学习内容由简单到综合，学习过程为理论教学与实践教学相融通的设计思路，帮助师生更好地完成智能制造产线的相关实习实训。智能制造系统活页式实训手册至少提供50本，每本至少须包含以下内容：
基础任务1.基于智能加工单元的应用实训；
基础任务2.基于智能检测单元的应用实训；
基础任务3.基于智能装配单元的应用实训；
基础任务4.基于打标包装单元的应用实训；
基础任务5.基于智能仓储单元-立体库的应用实训；
进阶任务1.配合立体库应用的智能铣削加工实训；
进阶任务2.智能加工及检测实训；
进阶任务3智能装配及标印打标综合实训；
进阶任务4.制造执行系统（MES）操作与应用实训；
进阶任务5.AGV操作与应用实训；
2.2智能制造产线对应数字孪生与虚拟仿真教学资源包：包含完整的设备三维模型、设备典型工作项目实训任务、虚拟调试软件工程文件包、PLC程序文件包、数据采集工程文件、IO信号表及对应的仿真运行视频等；方便后续学校开展虚拟仿真教学实训。数字孪生与虚拟仿真资源要求虚拟资源和实物设备虚实联调。
3、《智能制造生产线操作与应用》课程与资源包
3.1包含教学所需的50本实训指导书：
[bookmark: OLE_LINK4]1）实训指导书由智能制造领域相关院校及行业专家共同编制审核，印刷精美，排版合理，方便使用。
2）实训指导书与所投标设备配套编写，内容编排合理，资料详实丰富。
[bookmark: _Hlk194506691]3）实训指导书主要围绕智能制造关键技术展开，包含15个工作任务，涵盖智能加工与制造技术、智能检测与质量控制技术、智能物流与仓储技术、工业自动化与控制技术、工业物联网（IoT）与信息集成技术、柔性制造与模块化设计技术等多个技术领域。通过“自由组合单元满足多规格产品生产”的实训，理解智能制造中“以客户需求为导向”的柔性生产理念，培养适应小批量、多品种生产模式的思维。在操作数控设备、机器人、仓储设备等过程中，掌握工业生产安全规范（如设备启停流程、防护措施），形成“安全第一”的职业习惯。接触工业物联网等前沿技术，认识到智能制造技术的迭代性，培养主动学习新技术、适应行业发展的素养。学生不仅能掌握智能制造领域的实操技能，更能形成“从单一工序到系统全局”的思维，为从事智能制造生产线设计、运维、优化等岗位奠定坚实基础。
[bookmark: _Hlk194507018]4）实训指导书以智能制造矩阵式产线为对象，实验主体至少包含零件的自动化车削加工、活塞的智能铣削加工、零件的智能铣削加工、零件成品的智能检测、零件的智能组装、产品的智能装配、产品的激光打标加工、基于巷道式货架的智能仓储、基于环形货架的智能仓储、生产线的数据采集与监测（MES）、AGV及其调度系统的应用、配合巷道式仓储的智能车削加工、配合巷道式仓储的智能铣削加工、配合环形仓储的智能装配、利用生产线完成产品的智能制造等。
3.2包含教学所需课程资源1套：
1）课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。
2）课程资源包含多种形式，至少包括PPT、软件录屏及动画视频和实拍操作视频。
3）PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于18个。
4）视频可通过统一资源平台软件进行播放，以所投标设备为基础进行拍摄录制，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示关键操作过程通过对软件中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于15个。
4、《传感器与智能检测技术》课程与资源包
4.1包含教学所需的50本实训指导手册：
1）实训指导手册由智能制造及互联网领域相关院校及行业专家共同编制审核，印刷精美，排版合理，方便使用。
2）手册编排结构为核心知识点配合实训案例形式，满足新形态一体化实训手册编写要求，知识点丰富。
3）内容主体结构至少包括智能生产线工作环境与能耗检测、智能生产线物料信息管理、智能产线设备健康管理与故障检测、智能生产线产品质量检测4个项目，检测工业设备工作环境、检测工业设备的能耗、读取物料的信息、写入物料的信息、检测发动机运转角度、检测发动机的运转参数、检测发动机震动量、搭建机器视觉检测系统、检测产线物料产品质量9个工作任务，内容基本覆盖了典型智能制造企业现场的常见传感器及智能检测应用场景。
4.2包含教学所需课程资源1套：
1）课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。技能点均配有扩展资源接口，可方便直接观看学习。
2）课程资源包含多种形式，至少包括PPT、录屏操作视频。
3）PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于20个。
4）视频可通过统一资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示核心实训流程通过对软件或管理平台中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于15个。
5、《工业数据采集与可视化》资源包
5.1包含教学所需课程资源1套：
1）课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。
2）课程资源包含多种形式，至少包括PPT、录屏操作视频。
3）PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于20个。
4）视频可通过统一资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示核心实训流程通过对软件或管理平台中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于15个。
6、《制造执行系统操作与应用》课程与资源包
6.1包含教学所需的50本实训指导手册：
1）实训指导手册由智能制造及互联网领域相关院校及行业专家共同编制审核，印刷精美，排版合理，方便使用。
2）手册编排结构为核心知识点配合实训案例形式，满足新形态一体化实训手册编写要求，知识点丰富。
3）内容主体结构至少包括：制造执行系统认知；MES系统的数据管理；MES系统的生产执行；生产过程监控与设备维护；项目实战：高炉炼钢生产线MES实施与应用。
6.2包含教学所需课程资源1套：
1）课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。技能点均配有扩展资源接口，可方便直接观看学习。
2）课程资源包含多种形式，至少包括PPT、录屏操作视频。
3）PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于20个。
4）视频可通过统一资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示核心实训流程通过对软件或管理平台中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于15个。
7、《智能生产线数字化集成与仿真》课程与资源包
7.1包含教学所需的50本指导教材《智能生产线数字化集成与仿真》：
1）教材由国家级知名出版社出版发行，印刷精美，排版合理，方便使用。
2）教材在形式上融入了“活页式”教材元素，每个任务都配套有【任务页】及【任务评价】，更加强调知识技能和任务操作之间的匹配性。通过资源标签或者二维码链接形式，提供了丰富的配套学习资源，利用信息化技术如PPT、视频、动画等形式，对书中的核心知识点和技能点进行深度剖析和详细讲解，降低了读者的学习难度，有效提高学习兴趣和学习效率。
3）内容主体结构至少包括：初试智能生产线数字化集成技术；搭建虚拟工作站；搭建虚拟生产线；生产线典型工艺流程仿真；生产线典型工艺的虚拟化调试等内容。
7.2包含教学所需课程资源1套：
1）课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。
2）课程资源包含多种形式，至少包括PPT、录屏操作视频。
3）PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于25个。
4）视频可通过统一资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示核心实训流程通过对软件或管理平台中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于20个。
8、《工业物联网平台》实训课程与资源包
8.1包含教学所需的50本实训指导手册：
1）实训指导手册由智能制造及互联网领域相关院校及行业专家共同编制审核，印刷精美，排版合理，方便使用。
2）手册编排结构为核心知识点配合实训案例形式，满足新形态一体化实训手册编写要求，知识点丰富。
3）内容主体结构至少包括：生产过程中的安全警示音配置；智能仓库的环境监测；AGV输送单元的标签扫码；生产线中的电子标签；控制器间的数据交互；步进电机的无线控制；生产监控与应用；数字生产线的虚拟调试与远程监控；智能生产中的IOT平台应用等。
8.2包含教学所需课程资源1套：
1）课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。技能点均配有扩展资源接口，可方便直接观看学习。
2）课程资源包含多种形式，至少包括PPT、录屏操作视频。
3）PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于13个。
4）视频可通过统一资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示核心实训流程通过对软件或管理平台中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于9个。
（五）项目实施要求
1、投标人需制定相应的供货计划及保障措施，配备具有管理实施本项目的相应经验及能力的工作人员，拟定对应的项目实施方案，确保项目的实施工作。
2、中标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。在验收完成前，设备出现故障时，中标人应在接到通知后能够在2小时内响应、12小时内到达现场服务，并负责24小时内修复出现的问题。
3、安装现场所有设备均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。
4、工作人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的工作人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。
[bookmark: _Toc9104][bookmark: _Toc18949]
四、投标报价要求：
1、投标人须对本项目中的所有货物和服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。
2、投标人应以人民币报价，投标总报价包括：软硬件货物费（含包装费、运输装卸费、保险费等）、安装调试费、质量保证费、售后服务费、保险费、人工费、技术培训费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。
3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。
[bookmark: _Toc6853]4、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。
5、投标人须在投标文件中明确投标货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，相关风险由投标人承担。
[bookmark: _Toc14390]
五、质量保证和售后服务要求：
1、所有投标货物的免费质量保证期不少于1年，自验收合格之日起计算。
2、所投智能扫描单元中的逆向建模软件终身软件授权，免费质量保证期内软件免费升级；所投智能制造产线设计与虚拟调试软件系统以及工业机器人离线编程仿真软件系统终身免费升级。（证明材料要求：提供承诺函）
3、在免费质量保证期内，如货物发生故障，投标人接到报修后，在4小时内响应，维修人员在24小时内到达现场并及时解决问题。投标人应根据本项目具体情况，对提供的售后服务情况作出承诺。
4、在货物的设计使用寿命周期内，投标人应保证能更换到原厂正品零部件，确保货物的正常使用。
5、中标人提供设备全套技术资料，包含全套中文操作手册、维修手册等，并提供免费服务电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。
6、在所有货物验收合格后进行操作和维护相关技术培训，培训对象不少于10人，培训时间不少于7个工作日，每年一次，持续三年。在投标文件中提供详细的培训方案，且培训所需全部费用由中标人承担，包含在投标总报价中。
[bookmark: _Toc27605][bookmark: _Toc15936]
六、交货验收：
1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。
2、验收要求：
2.1全部货物到达交货地点后，投标人应提供详细货物清单。采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构等按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行验收及对相关功能进行测试，如相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，或货物有明显损坏，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
2.2验收标准：符合货物本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并要求中标人在规定期限内更换对应货物重新进行验收。如验收仍不合格的，采购人将解除项目合同，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
3、知识产权要求：中标人应能保证所提供的货物或服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。
[bookmark: _Toc1534][bookmark: _Toc12222][bookmark: _Toc5325][bookmark: _Toc27107][bookmark: _Toc28150]
七、其他：
1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
1.1斜体且有下划线部分：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。要求提供证明材料的实质性要求，投标人在响应的同时应提供证明材料，未提供证明材料的作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk137122141]1.2标“▲”要求：标“▲”项重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同前，采购人有权对中标人响应的技术参数及相关功能指标进行验证，不能通过技术测试或功能指标测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，将依据法律规定取消其中标资格并报政府采购监督管理部门进行处理。


[bookmark: _Toc31624]第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：
1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。
2、评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
1、投标报价30分
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、技术部分63分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	技术性能参数响应性
	51分
	投标货物的技术性能参数全部符合招标要求的得51分；存在重要参数负偏离的，每有1条扣1.25分；存在常规参数负偏离的，每有1条扣0.03分。
注：①“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
②斜体且有下划线部分，必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。要求提供证明材料的实质性要求，投标人在响应的同时应提供证明材料，未提供证明材料的作无效投标处理。
③标“▲”的重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

	2
	供货计划及保障措施
	3分
	根据投标人提供的供货计划及保障措施【涉及评审要点（共2项）：①供货计划；②对应的保障措施】进行评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.75分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	3
	项目实施方案
	4分
	根据投标人提供的项目实施方案【涉及评审要点（共2项）：①设备安装调试方案；②验收配合方案】进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	4
	免费质量保证
	2分
	所有投标货物的免费质量保证期在满足招标文件最低要求（招标文件最低要求：1年）的基础上，免费质量保证期每增加一年加1分；增加不足整年的不加分；最多加2分；免费质量保证期低于1年的不得分。
注：①如有部分货物未对免费质量保证期作出承诺或免费质量保证期低于1年的，本项不得分。
②只有部分货物增加免费质量保证期的不单独加分。

	5
	售后服务方案
	1.5分
	根据投标人提供的售后服务方案【涉及评审要点（共3项）：①售后服务内容及故障解决方案；②故障服务管理、问题管理、设备返修管理及服务报告管理方案；③专业技术人员保障及免费质保期后服务方案】进行评定，本项最高得1.5分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得0.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.25分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	6
	培训方案
	1.5分
	根据投标人提供的培训方案【涉及评审要点（共3项）：①培训目标及效果；②培训计划（含师资及日程安排）；③培训内容与课程设计】进行评定，本项最高得1.5分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得0.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.25分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。



3、商务部分7分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	商务条件响应性
	3分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共15条）完全响应的得3分；存在负偏离条款的，每条扣0.2分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）

	2
	业绩情况
	4分
	根据投标人2023年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的智能生产线项目业绩【至少包含智能检测单元或智能装配单元或复合机器人单元其中之一】进行评定，每提供1个得1分，本项最高得4分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同证明材料（须至少包括：合同首页、合同签字盖章页、货物清单），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入评分项。





三、政府采购政策：
1、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。
（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的将作无效投标处理；对投标人的企业类型不作要求。
（5）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、节能产品和环境标志产品：
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
3、采购本国产品的支持政策：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。中标金额则以实际投标总报价为准。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）本国产品标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件的规定。
（4）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（6）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（7）中标人提供本国产品的，应当随中标、成交结果同时公告其《声明函》，接受社会监督。如投标人提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、信用记录：
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。
（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。


[bookmark: _Toc315868063][bookmark: _Toc158691777][bookmark: _Toc315875326][bookmark: _Toc5665]第六章  投标文件格式
封面：



投  标  文  件






项目名称：智能制造实训基地设备采购

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023







投 标 人：（加盖CA电子公章）
 
日    期：2026年11月   日

投标文件目录
一、基本目录
1、开标一览表（格式见附件1）
2、报价明细表（格式见附件2）
二、资格审查内容
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2  2025年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
三、符合性审查内容
1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）
2、投标函（格式见附件8）
3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）
四、综合评审文件
1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、详细配置一览表（格式见附件13）
4、项目实施方案（格式见附件14）
5、业绩一览表（格式见附件15）
6、关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见附件11）
7、其他（格式见附件16）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。
[bookmark: _Toc315868064][bookmark: _Toc158691778][bookmark: _Toc315875327][bookmark: _Toc16091][bookmark: _Toc30161][bookmark: _Toc7439]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：智能制造实训基地设备采购
项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023
	投标总报价

	小写：                      （大写人民币：           元）


注：“投标总报价”请保留小数点后两位。
[bookmark: _Toc375841418][bookmark: _Toc158691780][bookmark: _Toc312824904][bookmark: _Toc376513763][bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc342901622][bookmark: _Toc145474400][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc323364718][bookmark: _Toc424045390]

[bookmark: _Toc21452]附件2 报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及
制造商
	数量
	单位
	单价（元）
	分类总价（元）
	备注

	（一）智能制造产线

	1
	智能仓储单元
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	2
	智能检测单元
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	3
	智能装配单元
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	4
	智能扫描单元
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	5
	智能打标单元
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	6
	中央控制单元
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	7
	复合机器人单元（含视觉和末端工具）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	8
	工业物联网平台（产线定制）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	9
	管控一体化MES系统（产线定制）
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	（二）智能制造产线数字孪生与虚拟仿真实训平台

	1
	智能制造产线设计与虚拟调试软件系统
	
	
	
	50
	套
	
	
	

	2
	工业机器人离线编程仿真软件系统
	
	
	
	25
	套
	
	
	

	（三）实训设备数智化升级改造

	1
	基地AI升级改造
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	2
	设备改造及信息化改造
	
	
	
	5
	项
	
	
	

	（四）智能制造实训基地教材及教学资源

	1
	智能制造生产线配套教材及教学资源
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	2
	《智能制造生产线操作与应用》课程与资源包
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	3
	《传感器与智能检测技术》课程与资源包
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	4
	《工业数据采集与可视化》资源包
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	5
	《制造执行系统操作与应用》课程与资源包
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	6
	《智能生产线数字化集成与仿真》课程与资源包
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	7
	《工业物联网平台》实训课程与资源包
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	合计总价（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况，据实填写上述表格。
2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。
3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。
4、本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
[bookmark: _Toc23551][bookmark: _Toc1945][bookmark: _Toc522879622]

[bookmark: _Toc15763]附件3 技术参数响应及偏离表
	[bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc25763]序号
	招标货物技术性能
参数要求
	投标货物技术性能
参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据本项目“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
4、“采购需求”“三、技术性能参数要求”中斜体且有下划线部分为本项目实质性要求，投标人应在“附件12 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。要求提供证明材料的实质性要求，投标人在响应的同时应提供证明材料，未提供证明材料的作无效投标处理。
5、表格不够可另接。


[bookmark: _Toc17568]附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第七条 质量保证
	
	

	第九条 交货
	
	

	第十条 到货验收
	
	

	第十一条 伴随服务
	
	

	第十二条 最终验收
	
	

	第十三条 售后服务
	
	

	第十四条 违约责任
	
	

	第十五条 不可抗力
	
	

	第十六条 合同的补充
	
	

	第十八条 合同的终止
	
	

	第十九条 合同的转让
	
	

	第二十一条 争议解决方式
	
	

	第二十二条 通知与送达
	
	

	第二十三条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件12 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
[bookmark: _Toc11955]

[bookmark: _Toc26560]附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。


企业名称：
日  期：









[bookmark: _Toc29712][bookmark: _Toc1334][bookmark: _Toc28839]附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


企业名称：
日  期：

[bookmark: _Toc26457]

[bookmark: _Toc18750]附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就智能制造实训基地设备采购项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于 2026 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          



备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。
[bookmark: _Toc6542]

[bookmark: _Toc21787]附件8 投标函
致：常熟市中竣招标代理有限公司
根据贵方的智能制造实训基地设备采购项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0023），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年   月   日
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[bookmark: _Toc25113]附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：
[bookmark: _Toc3097]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加江苏省常熟职业教育中心校的智能制造实训基地设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、智能仓储单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
2、智能检测单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
3、智能装配单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
4、智能扫描单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
5、智能打标单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
6、中央控制单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
7、复合机器人单元（含视觉和末端工具），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
8、工业物联网平台（产线定制），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
9、管控一体化MES系统（产线定制），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
10、智能制造产线设计与虚拟调试软件系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
11、工业机器人离线编程仿真软件系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
12、基地AI升级改造，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
13、设备改造及信息化改造，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
14、智能制造生产线配套教材及教学资源，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
15、《智能制造生产线操作与应用》课程与资源包，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
16、《传感器与智能检测技术》课程与资源包，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
17、《工业数据采集与可视化》资源包，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
18、《制造执行系统操作与应用》课程与资源包，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
19、《智能生产线数字化集成与仿真》课程与资源包，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
20、《工业物联网平台》实训课程与资源包，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：

备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：工业。
[bookmark: _Toc20550]

[bookmark: _Toc16398]附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：

请投标人认真阅读如下内容：
[bookmark: _Toc10509]注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。


[bookmark: _Toc4947]附件11 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称-智能仓储单元          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
2.（产品名称-智能检测单元          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
3.（产品名称-智能装配单元          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
4.（产品名称-智能扫描单元          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
5.（产品名称-智能打标单元          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
6.（产品名称-中央控制单元          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
7.（产品名称-复合机器人单元（含视觉和末端工具）        ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
8.（产品名称-工业物联网平台（产线定制）          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
9.（产品名称-管控一体化MES系统（产线定制）          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
10.（产品名称-智能制造产线设计与虚拟调试软件系统       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
11.（产品名称-工业机器人离线编程仿真软件系统       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
12.（产品名称-基地AI升级改造          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
13.（产品名称-设备改造及信息化改造          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
14.（产品名称-智能制造生产线配套教材及教学资源         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
15（产品名称-《智能制造生产线操作与应用》课程与资源包         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
16.（产品名称-《传感器与智能检测技术》课程与资源包         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
17.（产品名称-《工业数据采集与可视化》资源包         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
18.（产品名称-《制造执行系统操作与应用》课程与资源包        ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
19.（产品名称-《智能生产线数字化集成与仿真》课程与资源包         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
20.（产品名称-《工业物联网平台》实训课程与资源包       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“/”的地方无需填写。


[bookmark: _Toc7749]附件12 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	8.1系统需具备自主知识产权，正版国产软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。（证明材料要求：提供承诺函）
	
	

	2
	9.1系统需具备自主知识产权，正版国产软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。（证明材料要求：提供承诺函）
	
	

	3
	1）正版国产软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，界面无“试用版”或“体验版”字样，需终身免费升级。（证明材料要求：提供承诺函）
	
	

	4
	1）正版国产软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，界面无“试用版”或“体验版”字样，终身免费升级。（证明材料要求：提供承诺函）
	
	

	5
	1.1.1系统需具备自主知识产权，正版国产软件。（证明材料要求：提供承诺函）
	
	

	6
	2、所投智能扫描单元中的逆向建模软件终身软件授权，免费质量保证期内软件免费升级；所投智能制造产线设计与虚拟调试软件系统以及工业机器人离线编程仿真软件系统终身免费升级。（证明材料要求：提供承诺函）
	
	

	7
	第二条  组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	8
	第五条  付款方式
1、自合同签订后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2、所有货物安装调试完毕并经甲方验收合格后的六个月内，甲方向乙方付清全部合同款项。
注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条预付款规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
	
	

	9
	第六条  权利保证
1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。
	
	

	10
	第八条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。
	
	

	11
	第十七条  合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
	
	

	12
	第二十条  履约保证金
履约保证金：无。
	
	


注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。
3、要求提供证明材料的实质性要求，投标人在响应的同时，还应按招标文件要求提供对应证明材料，未提供证明材料的作无效投标处理。


[bookmark: _Toc19102]附件13 详细配置一览表
	序号
	部件/设备名称
	品牌
	型号规格
	产地/生产厂家
	数量
	主要技术
参数/性能特点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人可根据本项目中投标货物各部件/设备的配置情况据实、详细填写上述表格。
2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
4、表格不够可另接。
5、每种货物可提供一套上述表格。
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主要内容应包括但不限于以下方面：
1、供货计划及保障措施（包括①供货计划；②对应的保障措施）说明。
2、项目实施方案（包括①设备安装调试方案；②验收配合方案）说明。
3、投标货物的免费质量保证时间承诺及质保内容说明。
4、售后服务方案（包括①售后服务内容及故障解决方案；②故障服务管理、问题管理、设备返修管理及服务报告管理方案；③专业技术人员保障及免费质保期后服务方案）说明。
5、培训方案（包括①培训目标及效果；②培训计划（含师资及日程安排）；③培训内容与课程设计）说明。


[bookmark: _Toc11517]附件15 业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额
	实施时间
	甲方联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”中“业绩情况”相关内容。
2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩的合同证明材料（须至少包括合同首页、合同签字盖章页、货物清单）。
3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
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[bookmark: _Toc13996]附件16 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。
2、投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。
3、其他说明。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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