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采购人：南京市特种设备安全监督检验研究院
招标代理机构：江苏嘉里工程咨询有限公司
日期：二〇二六年十一月

第一章 投标邀请
项目概况
大型特种机电设备工况模拟与性能验证系统招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月26日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320100-JLAL-G2026-0004
项目名称：大型特种机电设备工况模拟与性能验证系统
采购方式：公开招标
预算金额：162万元
最高限价：各单套设备最高限价如下，供应商投标报价超过不得超过单套投标报价最高限价，否则视为无效投标。
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否接受进口产品

	1
	步入式砂尘试验箱
	1套
	49
	否

	2
	步入式淋雨试验箱
	1套
	53
	否

	3
	步入式温度试验箱
	1套
	60
	否


采购需求：拟采购一套大型特种机电设备工况模拟与性能验证系统，具体详见第四章。
合同履行期限：合同签订后30日内。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]本项目采购标的所属行业为：工业。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动2025年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏政府采购网。
[bookmark: OLE_LINK7]方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月26日9时00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.集中考察或答疑：采购人组织集中踏勘现场，踏勘时间：11月13日上午10-10:30（过时不候）踏勘地点：南京市浦口区万寿路15号南京工大科技产业园（东区）C1栋，联系人：韩工；联系电话：025-86673552。
未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: OLE_LINK8]3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
5.采购项目需要落实的政府采购政策：
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
6.政府采购信用承诺
6.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021）5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
6.2供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书（如已在投标文件中提供的则无需再提供）。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；
6.3供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
7.是否接受进口产品：不接受。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：南京市特种设备安全监督检验研究院
地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号
联系方式：韩先生 025-86673552
2.采购代理机构信息
名称：江苏嘉里工程咨询有限公司
地址：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1005室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _GoBack]联系方式：胡工13951622378
3.项目联系方式
项目联系人：胡工
电话：13951622378

第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8. 实施本国产品标准及相关政策
3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.8.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.8.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告；
5.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
8.投标费用
8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2招标代理服务费：本项目招标代理服务费用按单个项目的中标金额为基础，参照计价格[2002]1980号文件的收费标准收取。
9.投标文件组成
9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书或彩页或官网截图等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。
9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书（法定代表人递交响应文件的，无需提供）；
（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；
（5）南京市政府采购供应商信用承诺书；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）合同条款；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价以人民币报价，包括但不限于货物成本、利润、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、检测验收费、培训费、售后服务费、论证费以及与本项目有关的所有税费；采购人无须另向中标供应商支付其他任何费用。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起九十日内投标有效。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1 评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。 
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1 采购人代表或代理机构依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2 采购人代表或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（14）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（15）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（16）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 废标
21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.4 关于报低价的描述 
21.2.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.2.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3 评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章 评标标准
一、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
	满足招标文件要求进入详细评审且经评审报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	技术参数
	根据投标产品对招标文件第四章 “技术参数及要求”响应程度进行评审：
设备技术参数要求全部满足招标要求的得满分30分；
标注“★”的参数指标为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理；标注“▲”的参数指标（如有）为主要技术参数要求，每有1项负偏离扣1.7分；
其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。
注：供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。所有对招标文件标注“★”“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准；如无特殊要求，则为明确说明该技术内容的公开发行的手册或彩页或官网截图或功能页面截图或检测报告或白皮书等；证明材料需在“技术条款偏离表”中详细标明所在投标文件中的页码、位置；其他参数以技术条款偏离中应答为准）。
	30

	3
	业绩
	自 2023 年 1 月 1 日（含）以来，供应商（或其所投本项目核心产品制造商）承担过且已完成类似货物销售业绩的，业绩内容需至少包含与本包核心产品同类的产品；每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。
（每份业绩需同时提交对应销售合同及合同项下至少一张有效发票，二者缺一不可；业绩认定时间以合同签订时间为准。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分；如合同中的设备名称与所投产品不一致，需提供设备具有相应功能的证明材料，否则不予认可）
	6

	4
	免费质保
	供应商在满足招标文件最低质保期的基础上，所投所有设备每延长1年免费质保的加1分，最多加2分。（若响应文件中出现质保年限前后不一致或多个产品质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据)
	2

	5
	产品前瞻性
	产品科研前瞻性、可升级性：
根据供应商提供产品的科研前瞻性、整机设备迭代升级拓展能力及对应佐证材料综合评审：
提供完整、真实有效的证明材料，产品科研行业前瞻优势突出，软硬件架构开放性强，具备长期迭代、模块化升级、功能拓展、兼容新一代科研配套设备等成熟落地条件，前瞻性与可升级性表现优异的得5分；
已提供有效佐证材料，产品科研前瞻性、整机可升级性二者其一表现良好，另一项水平普通，整体拓展升级空间常规，无明显短板但无突出领先优势的得3分；
已提供佐证材料，但产品科研前瞻性偏弱，或是整机硬件、系统架构固化严重，升级改造难度高、拓展空间狭小的得1分；
未提供任何有效佐证材料；或产品无科研前瞻设计、整机完全不支持后期升级拓展不得分。
	5

	6
	产品及工艺技术响应
	产品及工艺技术响应：
产品选型与规格完全匹配项目需求；设计方案内容详实，执行标准明确；材质选用列明具体品牌、牌号或技术等级；制造工艺描述清晰，包含关键制造工艺工序的，得5分；
产品选型与规格符合项目需求；设计方案完整；材质选用说明材质类型；制造工艺有基本描述，得3分；
产品选型、规格、设计方案、性能、材质选用或制造工艺中有任一内容与采购文件要求存在负偏离，但不影响产品基本使用功能，得1分；
未提供本项对应的产品技术方案、材质说明、制造工艺等相关响应资料的，本项不得分。
	5

	7
	实施方案
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目技术方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
方案体系完整、内容详尽、落地性强，服务标准高于采购人要求，得 5 分；
方案要素齐全、内容规范，可充分满足采购人各项需求，得3 分；
方案内容简略、表述空泛，存在内容缺失，无法完全匹配采购要求，得 1 分；
投标文件未附实施方案，或方案逻辑混乱、不具备实际执行条件的，得 0 分。
	5

	8
	技术支撑和实施计划
	评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
实施方案技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得5分；
实施方案技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得3分；实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	5

	9
	售后服务方案
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后维护能力、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体，优于采购人要求的，得5分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后维护能力、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况满足采购人要求，得3分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容介绍不明晰，得1分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	5

	10
	培训方案
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训内容详实丰富、科学贴合项目需求，培训形式多元灵活，方案落地性、可操作性强，培训计划详细，安排合理的，得7分；
培训内容较为丰富、设置合理合规，培训形式多样，方案可操作性强，培训计划明确，满足采购人要求的，得4分；
培训内容简略单薄、合理性一般，培训形式单一固化，培训计划简单，得1分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	7


说明：
1、小微企业的价格扣除
（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
（2）残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
★一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	限价（万元）
	备注

	1
	步入式砂尘试验箱
	1
	套
	49
	核心设备；满足 GB/T 4208 试验开展使用要求及计量校准要求

	2
	[bookmark: OLE_LINK3]步入式淋雨试验箱
	1
	套
	53
	满足 GB/T 2423.38和GB/T 4208试验开展使用要求及计量校准要求

	3
	步入式温度试验箱
	1
	套
	60
	满足标准GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4、GB/T 2423.22标准的使用要求；



二、技术参数及要求
（一）步入式砂尘试验箱
1.工作室容积：≥20.7m³；
★2.工作室深尺寸：≥D=3000* W=3000* H=2300mm，承载要求≥500kg/m2；
★3.粉尘用量：2kg/m³～4kg/m³；
4.试验用尘：支持采用干燥滑石粉、硅酸盐水泥、亚利桑那粉开展试验；粉尘粒径＜1μm占35%（质量百分比）【以上三种粉尘都应配备齐】；
▲5.扬尘风速：≤1.5m/s（可调），能使尘在试验箱内均匀分布，气流自上而下的垂直气流；
6.换尘方式：手动换尘，应搭配布袋除尘器，开门前主动将空气内悬浮的尘收集到除尘器中；
▲7.粉尘除湿：电加热除湿，温度范围：（环境温度 + 10℃）~60℃；
8.筛网规格：标准筛孔为边长75μm的正方形，金属丝直径50μm；
9.粉尘规格：干燥，且能通过筛孔为75um，金属丝直径50um的金属方孔筛；
10.振击时间：1s～999h可调；
11.扬尘时间：1s～999h可调；
12.定时范围：1-9999H/M/S可调；
13.运行方式：定值运行、程序运行；
14.控制及操作模式：本地触摸式操作，远程以太网控制（含RJ45网口，可与计算机连接）；
15.吹尘模式：连续、周期循环吹尘任意选择时间设定；
▲16.真空泵：真空泵，可实现被测件压力低于大气压 2kPa，抽气速率 60～5000L/H 连续可调；
17.箱体材料：外壁冷轧板，内壁不锈钢，厚度≥1mm；
18.保温层：保温层总厚度≥100mm，保温材料满足试验温度工况，隔热可靠；
19.大门：保温大门，门洞有效尺寸≥2000mm（宽）×2300mm（高）；
20.观察窗：每扇大门上安装一套可视面积≥600mm×600mm的观察窗；
21.照明：试验箱内置2套耐高低温防潮照明灯，保证照明灯光强能看清测试时样品的状态；
22.振动器：料斗外壁装有电动振击器，由控制屏设置振击时间与间隔时间，以使粘附在壁上的尘土振落，保持试验所需浓度值；
23.测试孔：箱体预留不少于 2 个 Φ100mm 测试孔，可根据试验布线需求布置；
24.控制系统：PLC，配备正版组态软件或专用控制软件，具备可编程逻辑控制功能；
25.控制屏：≥10英寸液晶屏；
26.传感器：温度传感器：采用高精度温度传感器；湿度传感器：电容式湿度传感器；压力传感器：压力变送器；风速变送器：测量精度 3% FS；
27.安全防护：漏电保护、接地保护。电源故障、漏电保护，独立的工作室超温保护，当温度出现异常时会立刻停止设备运行；风机过载，过流保护；真空泵过载，过流保护；加热器短路过载保护；变频器故障保护（风机变频器）；加砂、加尘电机保护；工作室独立上限温度保护，可以根据试验需要设定；
[bookmark: _Hlk244624857]配套空气压缩机：
1.设备型式：永磁变频喷油螺杆空气压缩机，风冷一体式隔音机箱结构；
2.采用油冷永磁电机驱动，油冷永磁电机，电机防护等级不低于IP66,绝缘等级不低于H级。需要耐高温，降低消磁风险。标配EMC滤波器，放电磁干扰。变频调速，可跟随管网用气量自动调节电机转速实现节能运行；
3.电机额定功率≥ 7.5kW；工作压力调节区间 5.5‑13bar ；符合《GB19153‑2019 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》；
▲4.空压机整机，执行GB19153‑2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》，整机能效等级不低于1级能效；0.7MPa 工况，机组输入比功率≤7.1 kW/（m³/min）；
5.配置彩色触摸控制器；支持本地、远程、局域网 LAN 三种控制模式；配置硬件紧急停机按钮；具备断电自动重启可选功能；能够存储历史报警事件与运行数据；
6.完整安全保护配置：主机排气高温停机、电机过载保护、变频器故障保护、系统压力超限保护；配置安全阀、最小压力阀；油气分离压力容器部件必须具备压力容器合格证书，严禁私自焊接、钻孔改造压力容器；
7.冷却方式为风冷，成套配置冷却风扇；配置排污阀，具备手动测试排水、报警复位功能；
8.压力容器部件满足安全规范，供货时提供压力容器出厂合格证；
9.空压机设备配套供气管道，材质满足压缩空气工况要求，串联安装、电缆线接电；
10.驱动电机：永磁电机，配置长寿命免维护型轴承；电机轴承免维护；
11.输出流量 FAD：7bar 工况，流量可在 0.4～1.3m³/min 区间随用气量自动调节；
12.整机噪音：1 米距离声压级≤62dB （A）；
13.润滑油系统：整机充油量≥6.5L；支持长寿命合成润滑油，最长可达 8000 小时保养换油周期；配置油过滤器、油气分离器滤芯、温度调节旁通阀；空压机配套恒温阀开启温度不低于 80℃，保证机组稳定运行，避免低温乳化问题；
14.过滤系统	：空气过滤器、油过滤器、油细分离器三级过滤；油过滤器、油分离器；控制器具备 4000h/8000h 保养周期提醒功能；
15.冷却系统	：风冷式，独立油冷却器 + 压缩空气冷却器；冷却风扇依据设备工况自动启停调速，防止高温停机（提供公开发行的产品彩页或产品说明书或产品使用手册或其他能够佐证该项技术功能的证明材料）电气配置：三相 380V 50Hz；内置变频器、EMC电磁兼容滤波器；电气维修断电后电容器放电等待≥10 分钟；配备可锁定电源隔离开关；接地保护 PE 电缆≥10mm²；
16.冷干机：制冷剂采用环保型制冷剂， R134a。压力露点≤7℃，集成于空压机内；
17.储气罐：材质为碳钢，容积≤0.6m³ 压力≤10bar；
18.精密过滤器：过滤精度≤0.003mg/m³；
19.智能控制系统控制器功能：
（1）彩色触控显示屏，主界面实时显示出口压力、主机排气温度、环境温度；具备数据查询、保养管理、定时启停、故障历史、设备参数设置功能；
（2）保养管理：保养计划计时器，保养到期弹窗提醒；
（3）事件历史记录：自动保存报警故障发生时刻全部运行参数，便于故障排查溯源；
（4）周计时器功能：支持按周定时启停计划，可设置多组设备启停时间段；
（5）分级访问权限：支持多级访问密码权限管理；支持日期时间修改，压力 / 温度单位切换，多语言切换；
（6）报警分级：警告报警仅弹窗提示；停机报警触发设备锁机停机，故障未消除不能简单反复复位；
（7）无源继电器干接点输出，可远程输出设备运行、报警、停机信号；支持以太网通讯，支持远程监控；
（8）运行逻辑：手动停机 / 急停停机，系统自动释放油气筒内部压力；自动模式下根据管网压力自动升速、降速、停机、重新启动；
20.机械结构、冷却及安全保护系统：
（1）机械结构：全部管路阀门内置；机箱检修门可开启用于日常维护保养；螺杆主机、永磁电机、油气筒、冷却器、过滤器全部集成于同一底座，底座刚度高，设备运行振动小；油气分离压力容器，每年目视检查，禁止焊接、钻孔改造；安全阀起跳压力不大于压力容器最大允许压力 1.1 倍；
（2）完整设备保护系功能：主机排气超温报警、停机保护；电机过载、变频器过流、过压、欠压、过热故障停机；系统超压安全阀机械起跳保护；硬件回路紧急停机按钮；各过滤器堵塞保养提醒；
（3）安全设计：高温管路部件设置警示标识，防止人员烫伤；高压部件防护到位；电气柜具备防尘防护；远程控制模式设备机身张贴警示标识“设备可无预警自动启动”；

（二）步入式淋雨试验装置
总体要求：
1.设备可开展IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6冲水、IPX7浸水试验。IPX6冲水试验喷嘴口径Φ12.5mm。IPX7 浸水配置可移动水箱，水箱内容积尺寸1.5m×1.5m×1.5m，带移动轮。IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX6，要求承重≥500kg/m2 ，承台面积与滴水面积相匹配；
2.开放式结构；

IPX1、IPX2：
★1.滴水盘有效滴水面积≥1500mm×1500mm；
2.滴水孔径：Φ0.4mm；
3.孔距：≤20mm；
4.滴水高度：滴水头与样品间距 200mm（支持自动调整或手动控制）；
5.滴水盘升降距离：50cm～200cm（可调节）；
▲6.降雨量：1～5mm/min（可手动调节）；
7.滴水响应时间：≤5s；
▲8. PX2 测试时，可手动转换使样品四个面在倾斜 15° 的情况下各淋雨 150S（自动控制）；
9.水箱型式：全封闭水箱，SUS304 材质或其他等效材质；与 IPX7 共用一个水箱，水箱内容积尺寸长 × 宽 × 高≥1500mm×1500mm×1500mm；
10.针头底座及针头：滴水喷嘴支持单只独立拆卸更换，堵塞时可单独更换喷嘴，盘面布水均匀；
11.滴水盘升降驱动：滴水盘采用丝杆螺母驱动，配置防坠落保护装置；
12.升降电机：齿轮减速电机；
13.机体材料：机体框架采用防腐高强度型材，工业铝型材或其他等效材质均可；
14.安装结构：支持墙面安装或落地安装；

IPX3、IPX4：
★1.摆管规格：R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1400mm、R1600mm；
2.IPX3 摆管半径 / 孔数：200mm/8 孔、400mm/16 孔、600mm/25 孔、800mm/33 孔、1000mm/41 孔、1400mm/50 孔、1400mm/58 孔、1600mm/67 孔；
3.IPX4 摆管半径 / 孔数：200mm/12 孔、400mm/25 孔、600mm/37 孔、800mm/50 孔、1000mm/62 孔、1200mm/75 孔、1600mm/87 孔、1600mm/100 孔；
▲4.IPX3、IPX4 单孔水流量：（0.07±0.0035）L/min 或（0～0.1L/min±5%），每孔可调节，在控制面板上设定即可；
5.水压控制：100±50kPa；
6.出水孔孔距：50mm；
7.滴水孔径：Φ0.4mm；
8.摆管旋转角度：与垂直方向旋转 ±180°（旋转角速度 60°/s，转速可调）；
9.回转中心高度：电动可调节；
10.喷嘴堵头：IPX3 配置 120° 堵头，IPX4 配置 180° 堵头，与最大规格摆管匹配；
11.摆动夹角：IPX3 试验摆动夹角 120°、IPX4 试验摆动夹角 360°，试验时可设定避开样品角度；
12.试验时间：可自行设定；
13.摆管摆动速度：设备支持 GB/T 4208‑2017 推荐典型工况（IPX3 每次摆动（2×120°）约 4s；IPX4 每次摆动（2×360°）约 12s），同时可在控制面板自定义试验摆动速度；摆管到达设定换向位置自动回摆；

IPX5：
1.喷嘴内径：6.3mm；
2.水流量：12.5L/min；
3.喷嘴距试件距离 2.5m±0.5m；

IPX6：
1.喷嘴内径：12.5mm；
2.水流量：100L/min；
3.喷嘴距试件距离 2.5m±0.5m；

IPX7：
1.与滴水箱共用水箱，水箱内容积长 × 宽 × 高尺寸 1.5m×1.5m×1.5m，水箱带移动轮。

试件旋转台：
1.转台直径：上台面≥Ø300mm，下台面≥Ø800mm；
2.转台转速：1-5r/min（可调节），承重要求≥500kg；
3.可倾斜角度：≥15 度；
4.试验时转动角度：90°、360°正反转、连续转动；
5.载物台面采用镂空透水结构（网管式或等效透水结构）；
6.样品供电防水旋转插座；
7.底座带万向轮，材质具备足够强度与防腐性能，铝合金或等效材质均可；
8.机底采用防腐防锈材质，不锈钢或等效防腐材质；
9.正反转控制、转动动作由控制柜控制；

供水装置：
1.适应于 IPX1-4及旋转工作台所有淋雨试验设备的自动控制；包括供水系统；
2.供水方式：恒温、恒流、恒压供水；
3.供水控制过程：用户在触摸屏上设定流量或压力值后，电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入 PLC 内、再通过变频器调整水泵转速；
4.试验水温：试验水温可在环境起始水温至 30℃范围内设定
5.贮水箱：贮水箱内容积尺寸:长宽高≥1500mm*1500mm*1500mm;容积≥3375L，材质：304不锈钢；
6.具备液位变送传感器；
7.液位控制：浮球开关+溢流管；

控制系统功能：
1.流量检测：电子流量计流量信号反馈；
2.流量设定：控制柜屏幕设定；
3.控制器：PLC；
4.人机界面： ≥7 寸，彩色触摸屏；
5.控制功能：恒流供水、恒压供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制、自动针嘴清洗动作控制；
6.保护功能：漏电保护、过载保护、短路保护；
7.供水管路选用耐水压防腐管材（PVC 胶管或等效管材）；从房间总水阀起负责管路接入、敷设安装；各设备支路配置独立电磁水阀控制；
8.供水管道安排水阀，试验完成后自动排除水管内积水；
9.过滤器外壳防腐耐水，不锈钢或等效防腐材质；
10.机体框架采用高强度防腐型材，工业铝型材或等效防腐材质均可；

步入式温度试验箱：
1.工作室有效容积≥24.15m³，内部尺寸不小于 3500mm (D)×3000mm (W)×2300mm (H)，设备承载要求≥500kg/m2；
★2.温度范围（℃）：-70～+150℃；
3.温度波动度（℃）：≤±0.5℃（空载）；
4.温度均匀度（℃）：≤2℃（空载）；
5.温度偏差（℃）：≤±1℃（空载）；
▲6.升降温速率：≥1℃/min （全程平均）；
★7.湿度范围：20%～98%RH（无热源）	温度+20℃～+85℃范围内；
8.湿度偏差：≤75%RH时：≤±5%RH；＞75%RH时：≤+2-3%RH；
9.风速：变频可调；	
10.噪音：≤75dB（A），距离箱体正前方1米距地面1.2米高处测量；	
11.箱体材料：外壳冷轧钢板≥1mm 喷塑；内壁 SUS304 不锈钢≥1.0mm；底板防滑不锈钢板≥3mm，底板承载≥500kg/m²；
12.保温层总厚度≥150mm，保温材料耐高温、保温性能满足设备全温区工况，PU 发泡、玻璃棉或等效复合保温结构均可；
13.大门：保温大门，门洞有效尺寸≥2500mm (W)×2300mm (H)，双开门或等效结构；
14.观察窗：每扇大门上安装一套可视面积≥600mm×600mm的观察窗；
15.照明：箱内置2套耐高低温防潮照明灯；
16.测试孔：箱体预留不少于 6 个 Φ200mm 测试孔，配套不锈钢孔盖 + 硅胶密封塞，可按需布置；
17.气压平衡窗：试验箱安装有气压平衡窗，安装在箱体侧壁或顶部；
18.制冷方式：机械制冷；
19.压缩机：半封闭制冷机组，配套降噪处理措施；
20.冷却方式：水冷（配套冷水机）；
21.蒸发器：具备高效换热、抗结霜性能，全铜管铝翅或等效换热结构；
22.制冷剂：新型制冷剂，高温级：R404A，；低温级：R23；
23.节能措施：采用环保复叠制冷剂组合，满足 - 60℃低温工况，符合环保法规要求；
24.加湿器：外置式电热蒸汽加湿器；
25.加湿供水：配备纯水机和储水箱【储水量≥1000L】；
▲26.控制系统：≥10英寸液晶屏，PLC控制；
27.运行模式：可选择温湿度恒定（手动运行）或交变（即预设程序自动运行）两种试验方式；
28.程序容量：预设程序运行功能，提供用户可预先设置100条程序曲线，每条曲线最大可设定100步，每步可设定9999小时，6组小循环，每条程序可循环999次；
29.存储容量：可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间，采样周期10S时，最大存储时间长达1年；
30.通讯接口：不少于2个独立网络接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个HDMI接口；支持各种互联协议（包括第三方报警仪表/扫描枪/微型打印机等），并与界面操作相互对应，标配MYSQL数据库；
31.上位机软件：提供上位机软件；随设备提供数据采集与控制终端和软件一套，并负责完成软件在终端上的安装与调试。数据采集与控制终端参数要求：
（1）运算单元：逻辑处理线程数≥14 线程；
（2）高速缓存：容量≥32GB，可自主升级；
（3）本地固态存储：容量≥512GB；
（4）壳体耐磨，适配实验室和现场移动作业场景，含正版系统授权及正版办公软件，能效等级达到一级能效；
（5）显示组件： 14 英寸 IPS 高清显示面板，刷新率≥60Hz；
（6）内置电池容量≥57Wh；
32.断电保护：控制器具有断电保护功能，程序运行时意外断电停机后，控制器可以选择继续未完成试验或重新开始试验；
33.自诊断：控制器具有故障自诊断功能，当设备出现故障时自动停机、报警，同时在控制器上使用中文显示出现的报警类型和简单故障说明，用户可方便的根据故障查找原因；
34.温度传感器：PT100类的铠装铂电阻传感器；
▲35.湿度传感器：电容式湿度传感器；
36.安全防护：漏电保护、接地保护；总电源相序和缺相保护；控制器密码保护；加热器短路保护；加湿器电热管干烧保护；加湿用水缺水保护；压缩机电机过热保护；压缩机过载保护；压缩机超压保护；循环风机电机过载保护；工作室独立上限、下限温度保护，可以根据试验需要设定；试验箱配置1个急停装置，紧急情况时按下急停按钮切断所有的能源；
37.报警灯：配三色报警灯；当出现故障时，试验箱自动停机，并发出声光报警（三色灯提示）。

三、商务要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk62579295][bookmark: _Hlk90645185][bookmark: _Hlk56501161]★1、整套设备（含易损件）提供不少于1年原厂免费质保服务（质保期自双方验收合格之日起算）；所有产品及配件必须原厂整机出厂，不得在出厂后改配。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟；承诺书内容表述不清或存在评审歧义的，视为无效投标）
★2、供应商需承诺：全部零部件为原厂全新正品，拒绝翻新、改装、拆机零部件机组。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟；承诺书内容表述不清或存在评审歧义的，视为无效投标）
3、质保期内，对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用；但由于人为原因（过流、过压、过载、或者人为操作不当造成的原因）和不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4、质保期内，供应商提供7x24小时技术支持响应，售后服务及技术支持人员须在接到明确维修服务后的12小时进行响应，相关维修人员24小时之内到达现场；需要更换设备或配件的必须在7个工作日之内修复，超过7个工作日不能修复的须提供备用设备。对质保期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控（由故障开始直至故障完全排除），必要时提供现场支持服务。
5、质保期后，供应商对维修事项按成本价收取配件费用，免收工时费。
6、供应商负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。供应商应提供详细、可行的进度计划，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。
7、提供培训计划（包括工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。
★8、供应商需承诺：整套设备（含易损件）在安装、调试过程中，供方应配合项目装修进度完成设备进场、安装实施，并按甲方合理要求对安装方案、设备布置进行局部调整与修改。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟；承诺书内容表述不清或存在评审歧义的，视为无效投标）
9、验收标准（验收方式）
（1）货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。
（2）验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。
10、交付（安装）要求
（1）交付时间（供货期）：自合同签订后30日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）。
（2）交付地点（供货地点）：采购人指定地点。
（3）按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人安装调试直到可正常使用，其所有费用包含在供应商报价总价中，供应商在交付验收时应随货同步提供详细的操作说明及技术资料。在双方约定的期限内提供技术培训，直至确保采购方人员能够熟练使用设备。
（4）所提供产品的附属设备、资料均完整，如用户手册、安装手册等，保证提供给采购人的是一套完整的设备。
（4.1）永磁变频喷油螺杆空气压缩机，配套附件及交付资料要求：
①标配附件：机组出厂专用润滑油；全套密封垫圈、O 型密封圈；设备维护随机工具；设备铭牌、全套安全警示标签等。
②交付纸质文档 +电子版文档：完整中文操作使用说明书、设备电气原理图、压力容器安全合格证书、安装（操作、维护保养）手册整机产品合格证、开机调试单等。
（5）所提供硬件设备/软件都是原厂原装，且产品是交付前最新生产并未被使用过的全新产品，同时具有在中国境内的合法使用权。
11、付款方式
1. 本合同签订生效，甲方收到乙方对应金额合规发票后，支付合同总价的 30% 作为预付款；
2. 设备到货、安装、调试完成，乙方提供具备资质的第三方检验机构出具的计量 / 校准证书，且设备通过甲方最终验收，甲方收到对应金额合规发票后，支付至合同总价的 100%。
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第五章 合同主要条款及格式
南京市特种设备安全监督检验研究院合同
合同编号：
甲方：                                                乙方：
经甲、乙双方充分友好协商，就购买          特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量及数量


二、组成本合同的有关文件的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
三、合同价格
[bookmark: auto_fouce_6]设备总价为人民币（大写）:            ；总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。如因乙方原因导致需二次运输、二次安装、补发配件等，所产生的全部费用由乙方承担，甲方无需另行支付任何费用。
四、合同生效
本合同经双方加盖公章并签字后生效。
五、付款方式
1. 本合同签订生效，甲方收到乙方对应金额合规发票后，支付合同总价的 30% 作为预付款；
2. 设备到货、安装、调试完成，乙方提供具备资质的第三方检验机构出具的计量 / 校准证书，且设备通过甲方最终验收，甲方收到对应金额合规发票后，支付至合同总价的 90%；
3. 自甲方验收合格之日起，设备连续稳定运行满三个月，无质量故障、无服务争议，甲方收到尾款合规发票后，支付剩余 10% 尾款。
六、交货、包装与验收
1．交货地点：按甲方指定的地点。
2．交货时间：      
3．设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
4．设备由乙方负责送到使用部门，由乙方负责运输、卸车。
[bookmark: auto_fouce_10][bookmark: auto_fouce_11][bookmark: auto_fouce_12]5．设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符或存在外观瑕疵，乙方应在48小时内完成更换/补足。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。甲方单方验收结果对乙方具有约束力，乙方不得以未到场为由否认验收结论。
6．乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。甲方拥有最终验收权，如设备不能通过最终验收，乙方应无条件退货并承担全部损失。
[bookmark: auto_fouce_17]7．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
8．甲方保留委托第三方检测机构进行技术参数核验的权利，检测费用由乙方承担。
七、产品质量保证与售后服务
1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。如乙方提供虚假材料、假冒伪劣产品、以次充好等重大违约行为，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还全部已付款项并赔偿甲方因此遭受的全部损失，并有权将乙方列入不良供应商名单。
[bookmark: auto_fouce_16]2．乙方负责免费安装、调试，直至设备正常运行并通过甲方最终验收。乙方应为甲方指定的操作及维修人员提供系统、全面的培训，培训内容、人数、时间、地点及考核标准由甲方确定。直至甲方操作及维修人员熟练操作为止。
[bookmark: auto_fouce_19]3．乙方售后服务内容：响应时间为  小时，  小时内工程师到达现场，若超时未到达，每发生一次按合同总价1%支付违约金，累计3次甲方有权自行维修并追偿费用。
[bookmark: auto_fouce_22]4．乙方负责免费质保   年，质保期自甲方最终验收合格之日起计算。质保期内，乙方应免费提供维修及更换所有配件（包括易损件），不得收取任何费用。维修响应超过约定时限的，甲方有权自行维修并从质保金中扣除双倍维修费用。质保期外不收上门费，只收配件费。
5．本合同含    / 。
八、合同的解除和变更
当合同一方要求变更或解除合同时，要求变更或解除的一方应书面及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。
九、违约责任
乙方未经甲方书面同意，不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三方，不得分包、转包合同内容，否则甲方有权解除合同并要求赔偿所有损失。
十、免责条款
[bookmark: auto_fouce_27]本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。主张不可抗力方应在事发后24小时内书面通知对方，30日内提供官方证明文件，否则不得主张免责。
十一、保密条款
[bookmark: auto_fouce_32][bookmark: auto_fouce_34]乙方对甲方的所有信息、数据、技术资料负有严格保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露、转让或用于本合同以外的目的。否则应承担全部法律责任并赔偿甲方所有损失。  
12、 知识产权条款
乙方应保证所供设备不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如因乙方违反知识产权保证导致甲方被第三方索赔，乙方应承担甲方全部损失。
13、 通知与送达条款
任何书面通知应以EMS特快专递发送至合同记载地址，签收日视为送达日；地址变更未书面通知的，原地址送达仍有效。 
十四、合同生效及其他
[bookmark: auto_fouce_29]1、本合同自双方加盖公章并签字之日起生效。
2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具同等法律效力。
3．附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。当附件内容与主合同条款冲突时，以更有利于实现甲方合同目的的条款为准。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 
十五、争议解决、管辖
若双方不能通过协商达成协议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

[bookmark: auto_fouce_36]  

甲方（采购人）：南京市特种设备安全监督检验研究院（盖章） 乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                                法定代表人： 
委托代理人：                                委托代理人：
电话：                                      电话：
开户银行：                                  开户银行： 
账号：                                      账号： 
单位地址：                                  单位地址： 
日期：      年     月    日                 日期：       年     月    日    


[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]第六章投标文件格式及附件


投  标  文  件





项 目 编号： 
项 目 名称： 








供应商名称：
日      期：
[bookmark: _Toc489655320]
投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明
二、法定代表人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、南京市政府采购供应商信用承诺书
六、技术条款偏离表
七、商务条款偏离表
八、技术说明或服务方案
九、拟参与本项目服务人员一览表
十、供应商类似业绩情况
十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）



附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、关于符合本国产品标准的声明函


一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市特种设备安全监督检验研究院
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我方投标的报价：详见开标一览表。
3.合同履行期限（供货期）：       。
4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
15.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日
二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
南京市特种设备安全监督检验研究院：
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。


法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
供应商：（盖章）
日        期：        年    月    日



三、开标一览表
开标一览表
供应商全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：  
项目编号：  
	投标项目名称
	总价

	 投标项目名称 
	 [image: ] 元


          [image: ] 年[image: ] 月[image: ] 日





四、分项报价
	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	规格型号
	注册证号
（如有）
	产地
	数量
	单位
	单价
（元）
	小计
（元）
	交付时间
	质保期
	备注

	1
	步入式砂尘试验箱
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	2
	步入式淋雨试验箱
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	3
	步入式温度试验箱
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	总计：                     元
	



供应商名称：                                             （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。























五、南京市政府采购供应商信用承诺书（直接填写，打印并签字盖章提供）

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日


注：供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书（如已在投标文件中提供的则无需再提供）。供应商对所承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	技术（服务）要求
	投标响应
	偏离
	证明材料页码

	1
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（一）步入式砂尘试验箱
	工作室容积：≥20.7m³；
	
	
	

	2
	
	★工作室深尺寸：≥D=3000* W=3000* H=2300mm，承载要求≥500kg/m2；
	
	
	

	3
	
	★粉尘用量：2kg/m³～4kg/m³；
	
	
	

	4
	
	试验用尘：支持采用干燥滑石粉、硅酸盐水泥、亚利桑那粉开展试验；粉尘粒径＜1μm占35%（质量百分比）【以上三种粉尘都应配备齐】；
	
	
	

	5
	
	▲扬尘风速：≤1.5m/s（可调），能使尘在试验箱内均匀分布，气流自上而下的垂直气流；
	
	
	

	6
	
	换尘方式：手动换尘，应搭配布袋除尘器，开门前主动将空气内悬浮的尘收集到除尘器中；
	
	
	

	7
	
	▲粉尘除湿：电加热除湿，温度范围：（环境温度 + 10℃）~60℃；
	
	
	

	8
	
	筛网规格：标准筛孔为边长75μm的正方形，金属丝直径50μm；
	
	
	

	9
	
	粉尘规格：干燥，且能通过筛孔为75um，金属丝直径50um的金属方孔筛；
	
	
	

	10
	
	振击时间：1s～999h可调；
	
	
	

	11
	
	扬尘时间：1s～999h可调；
	
	
	

	12
	
	定时范围：1-9999H/M/S可调；
	
	
	

	13
	
	运行方式：定值运行、程序运行；
	
	
	

	14
	
	控制及操作模式：本地触摸式操作，远程以太网控制（含RJ45网口，可与计算机连接）；
	
	
	

	15
	
	吹尘模式：连续、周期循环吹尘任意选择时间设定；
	
	
	

	16
	
	▲真空泵：真空泵，可实现被测件压力低于大气压 2kPa，抽气速率 60～5000L/H 连续可调；
	
	
	

	17
	
	箱体材料：外壁冷轧板，内壁不锈钢，厚度≥1mm；
	
	
	

	18
	
	保温层：保温层总厚度≥100mm，保温材料满足试验温度工况，隔热可靠；
	
	
	

	19
	
	大门：保温大门，门洞有效尺寸≥2000mm（宽）×2300mm（高）；
	
	
	

	20
	
	观察窗：每扇大门上安装一套可视面积≥600mm×600mm的观察窗；
	
	
	

	21
	
	照明：试验箱内置2套耐高低温防潮照明灯，保证照明灯光强能看清测试时样品的状态；
	
	
	

	22
	
	振动器：料斗外壁装有电动振击器，由控制屏设置振击时间与间隔时间，以使粘附在壁上的尘土振落，保持试验所需浓度值；
	
	
	

	23
	
	测试孔：箱体预留不少于 2 个 Φ100mm 测试孔，可根据试验布线需求布置；
	
	
	

	24
	
	控制系统：PLC，配备正版组态软件或专用控制软件，具备可编程逻辑控制功能；
	
	
	

	25
	
	控制屏：≥10英寸液晶屏；
	
	
	

	26
	
	传感器：温度传感器：采用高精度温度传感器；湿度传感器：电容式湿度传感器；压力传感器：压力变送器；风速变送器：测量精度 3% FS；
	
	
	

	27
	
	安全防护：漏电保护、接地保护。电源故障、漏电保护，独立的工作室超温保护，当温度出现异常时会立刻停止设备运行；风机过载，过流保护；真空泵过载，过流保护；加热器短路过载保护；变频器故障保护（风机变频器）；加砂、加尘电机保护；工作室独立上限温度保护，可以根据试验需要设定；
	
	
	

	28
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（一）步入式砂尘试验箱，配套空气压缩机
	设备型式：永磁变频喷油螺杆空气压缩机，风冷一体式隔音机箱结构； 
	
	
	

	29
	
	采用油冷永磁电机驱动，油冷永磁电机，电机防护等级不低于IP66,绝缘等级不低于H级。需要耐高温，降低消磁风险。标配EMC滤波器，放电磁干扰。变频调速，可跟随管网用气量自动调节电机转速实现节能运行；
	
	
	

	30
	
	电机额定功率≥ 7.5kW；工作压力调节区间 5.5‑13bar ；符合《GB19153‑2019 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》；
	
	
	

	31
	
	▲空压机整机，执行GB19153‑2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》，整机能效等级不低于1级能效；0.7MPa 工况，机组输入比功率≤7.1 kW/（m³/min）；
	
	
	

	32
	
	配置彩色触摸控制器；支持本地、远程、局域网 LAN 三种控制模式；配置硬件紧急停机按钮；具备断电自动重启可选功能；能够存储历史报警事件与运行数据；
	
	
	

	33
	
	完整安全保护配置：主机排气高温停机、电机过载保护、变频器故障保护、系统压力超限保护；配置安全阀、最小压力阀；油气分离压力容器部件必须具备压力容器合格证书，严禁私自焊接、钻孔改造压力容器；
	
	
	

	34
	
	冷却方式为风冷，成套配置冷却风扇；配置排污阀，具备手动测试排水、报警复位功能；
	
	
	

	35
	
	压力容器部件满足安全规范，供货时提供压力容器出厂合格证； 
	
	
	

	36
	
	空压机设备配套供气管道，材质满足压缩空气工况要求，串联安装、电缆线接电；
	
	
	

	37
	
	驱动电机：永磁电机，配置长寿命免维护型轴承；电机轴承免维护； 
	
	
	

	38
	
	输出流量 FAD：7bar 工况，流量可在 0.4～1.3m³/min 区间随用气量自动调节；
	
	
	

	39
	
	整机噪音：1 米距离声压级≤62dB （A）；
	
	
	

	40
	
	润滑油系统：整机充油量≥6.5L；支持长寿命合成润滑油，最长可达 8000 小时保养换油周期；配置油过滤器、油气分离器滤芯、温度调节旁通阀；空压机配套恒温阀开启温度不低于 80℃，保证机组稳定运行，避免低温乳化问题；
	
	
	

	41
	
	过滤系统 ：空气过滤器、油过滤器、油细分离器三级过滤；油过滤器、油分离器；控制器具备 4000h/8000h 保养周期提醒功能；
	
	
	

	42
	
	冷却系统 ：风冷式，独立油冷却器 + 压缩空气冷却器；冷却风扇依据设备工况自动启停调速，防止高温停机（提供公开发行的产品彩页或产品说明书或产品使用手册或其他能够佐证该项技术功能的证明材料）电气配置：三相 380V 50Hz；内置变频器、EMC电磁兼容滤波器；电气维修断电后电容器放电等待≥10 分钟；配备可锁定电源隔离开关；接地保护 PE 电缆≥10mm²；
	
	
	

	43
	
	冷干机：制冷剂采用环保型制冷剂， R134a。压力露点≤7℃，集成于空压机内； 
	
	
	

	44
	
	储气罐：材质为碳钢，容积≤0.6m³ 压力≤10bar；
	
	
	

	45
	
	精密过滤器：过滤精度≤0.003mg/m³；
	
	
	

	46
	
	智能控制系统控制器功能：
（1）彩色触控显示屏，主界面实时显示出口压力、主机排气温度、环境温度；具备数据查询、保养管理、定时启停、故障历史、设备参数设置功能；
（2）保养管理：保养计划计时器，保养到期弹窗提醒；
（3）事件历史记录：自动保存报警故障发生时刻全部运行参数，便于故障排查溯源；
（4）周计时器功能：支持按周定时启停计划，可设置多组设备启停时间段；
（5）分级访问权限：支持多级访问密码权限管理；支持日期时间修改，压力 / 温度单位切换，多语言切换；
（6）报警分级：警告报警仅弹窗提示；停机报警触发设备锁机停机，故障未消除不能简单反复复位；
（7）无源继电器干接点输出，可远程输出设备运行、报警、停机信号；支持以太网通讯，支持远程监控；
（8）运行逻辑：手动停机 / 急停停机，系统自动释放油气筒内部压力；自动模式下根据管网压力自动升速、降速、停机、重新启动；
	
	
	

	47
	
	机械结构、冷却及安全保护系统：
（1）机械结构：全部管路阀门内置；机箱检修门可开启用于日常维护保养；螺杆主机、永磁电机、油气筒、冷却器、过滤器全部集成于同一底座，底座刚度高，设备运行振动小；油气分离压力容器，每年目视检查，禁止焊接、钻孔改造；安全阀起跳压力不大于压力容器最大允许压力 1.1 倍；
（2）完整设备保护系功能：主机排气超温报警、停机保护；电机过载、变频器过流、过压、欠压、过热故障停机；系统超压安全阀机械起跳保护；硬件回路紧急停机按钮；各过滤器堵塞保养提醒；
（3）安全设计：高温管路部件设置警示标识，防止人员烫伤；高压部件防护到位；电气柜具备防尘防护；远程控制模式设备机身张贴警示标识“设备可无预警自动启动”；
	
	
	

	48
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，总体要求
	设备可开展IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6冲水、IPX7浸水试验。IPX6冲水试验喷嘴口径Φ12.5mm。IPX7 浸水配置可移动水箱，水箱内容积尺寸1.5m×1.5m×1.5m，带移动轮。IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX6，要求承重≥500kg/m2 ，承台面积与滴水面积相匹配；
	
	
	

	49
	
	开放式结构；
	
	
	

	50
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，IPX1、IPX2
	★滴水盘有效滴水面积≥1500mm×1500mm；
	
	
	

	51
	
	滴水孔径：Φ0.4mm；
	
	
	

	52
	
	孔距：≤20mm；
	
	
	

	53
	
	滴水高度：滴水头与样品间距 200mm（支持自动调整或手动控制）；
	
	
	

	54
	
	滴水盘升降距离：50cm～200cm（可调节）；
	
	
	

	55
	
	▲降雨量：1～5mm/min（可手动调节）；
	
	
	

	56
	
	滴水响应时间：≤5s；
	
	
	

	57
	
	▲PX2 测试时，可手动转换使样品四个面在倾斜 15° 的情况下各淋雨 150S（自动控制）；
	
	
	

	58
	
	水箱型式：全封闭水箱，SUS304 材质或其他等效材质；与 IPX7 共用一个水箱，水箱内容积尺寸长 × 宽 × 高≥1500mm×1500mm×1500mm；
	
	
	

	59
	
	针头底座及针头：滴水喷嘴支持单只独立拆卸更换，堵塞时可单独更换喷嘴，盘面布水均匀；
	
	
	

	60
	
	滴水盘升降驱动：滴水盘采用丝杆螺母驱动，配置防坠落保护装置；
	
	
	

	61
	
	升降电机：齿轮减速电机；
	
	
	

	62
	
	机体材料：机体框架采用防腐高强度型材，工业铝型材或其他等效材质均可；
	
	
	

	63
	
	安装结构：支持墙面安装或落地安装；
	
	
	

	64
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，IPX3、IPX4
	★摆管规格：R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1400mm、R1600mm；
	
	
	

	65
	
	IPX3 摆管半径 / 孔数：200mm/8 孔、400mm/16 孔、600mm/25 孔、800mm/33 孔、1000mm/41 孔、1400mm/50 孔、1400mm/58 孔、1600mm/67 孔；
	
	
	

	66
	
	IPX4 摆管半径 / 孔数：200mm/12 孔、400mm/25 孔、600mm/37 孔、800mm/50 孔、1000mm/62 孔、1200mm/75 孔、1600mm/87 孔、1600mm/100 孔；
	
	
	

	67
	
	▲IPX3、IPX4 单孔水流量：（0.07±0.0035）L/min 或（0～0.1L/min±5%），每孔可调节，在控制面板上设定即可；
	
	
	

	68
	
	水压控制：100±50kPa；
	
	
	

	69
	
	出水孔孔距：50mm；
	
	
	

	70
	
	滴水孔径：Φ0.4mm；
	
	
	

	71
	
	摆管旋转角度：与垂直方向旋转 ±180°（旋转角速度 60°/s，转速可调）；
	
	
	

	72
	
	回转中心高度：电动可调节；
	
	
	

	73
	
	喷嘴堵头：IPX3 配置 120° 堵头，IPX4 配置 180° 堵头，与最大规格摆管匹配；
	
	
	

	74
	
	摆动夹角：IPX3 试验摆动夹角 120°、IPX4 试验摆动夹角 360°，试验时可设定避开样品角度；
	
	
	

	75
	
	试验时间：可自行设定；
	
	
	

	76
	
	摆管摆动速度：设备支持 GB/T 4208‑2017 推荐典型工况（IPX3 每次摆动（2×120°）约 4s；IPX4 每次摆动（2×360°）约 12s），同时可在控制面板自定义试验摆动速度；摆管到达设定换向位置自动回摆；
	
	
	

	77
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，IPX5
	喷嘴内径：6.3mm；
	
	
	

	78
	
	水流量：12.5L/min；
	
	
	

	79
	
	喷嘴距试件距离 2.5m±0.5m；
	
	
	

	80
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，IPX6
	喷嘴内径：12.5mm；
	
	
	

	81
	
	水流量：100L/min；
	
	
	

	82
	
	喷嘴距试件距离 2.5m±0.5m；
	
	
	

	83
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，IPX7
	与滴水箱共用水箱，水箱内容积长 × 宽 × 高尺寸 1.5m×1.5m×1.5m，水箱带移动轮。
	
	
	

	84
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，试件旋转台
	转台直径：上台面≥Ø300mm，下台面≥Ø800mm；
	
	
	

	85
	
	转台转速：1-5r/min（可调节），承重要求≥500kg；
	
	
	

	86
	
	可倾斜角度：≥15 度；
	
	
	

	87
	
	试验时转动角度：90°、360°正反转、连续转动；
	
	
	

	88
	
	载物台面采用镂空透水结构（网管式或等效透水结构）；
	
	
	

	89
	
	样品供电防水旋转插座；
	
	
	

	90
	
	底座带万向轮，材质具备足够强度与防腐性能，铝合金或等效材质均可；
	
	
	

	91
	
	机底采用防腐防锈材质，不锈钢或等效防腐材质；
	
	
	

	92
	
	正反转控制、转动动作由控制柜控制；
	
	
	

	93
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，供水装置
	适应于 IPX1-4及旋转工作台所有淋雨试验设备的自动控制；包括供水系统；
	
	
	

	94
	
	供水方式：恒温、恒流、恒压供水；
	
	
	

	95
	
	供水控制过程：用户在触摸屏上设定流量或压力值后，电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入 PLC 内、再通过变频器调整水泵转速；
	
	
	

	96
	
	试验水温：试验水温可在环境起始水温至 30℃范围内设定
	
	
	

	97
	
	贮水箱：贮水箱内容积尺寸:长宽高≥1500mm*1500mm*1500mm;容积≥3375L，材质：304不锈钢；
	
	
	

	98
	
	具备液位变送传感器；
	
	
	

	99
	
	液位控制：浮球开关+溢流管；
	
	
	

	100
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，控制系统功能
	流量检测：电子流量计流量信号反馈；
	
	
	

	101
	
	流量设定：控制柜屏幕设定；
	
	
	

	102
	
	控制器：PLC；
	
	
	

	103
	
	人机界面： ≥7 寸，彩色触摸屏；
	
	
	

	104
	
	控制功能：恒流供水、恒压供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制、自动针嘴清洗动作控制；
	
	
	

	105
	
	保护功能：漏电保护、过载保护、短路保护；
	
	
	

	106
	
	供水管路选用耐水压防腐管材（PVC 胶管或等效管材）；从房间总水阀起负责管路接入、敷设安装；各设备支路配置独立电磁水阀控制；
	
	
	

	107
	
	供水管道安排水阀，试验完成后自动排除水管内积水；
	
	
	

	108
	
	过滤器外壳防腐耐水，不锈钢或等效防腐材质；
	
	
	

	109
	
	机体框架采用高强度防腐型材，工业铝型材或等效防腐材质均可；
	
	
	

	110
	第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等，二、技术参数及要求，（二）步入式淋雨试验装置，步入式温度试验箱
	工作室有效容积≥24.15m³，内部尺寸不小于 3500mm (D)×3000mm (W)×2300mm (H)，设备承载要求≥500kg/m2；
	
	
	

	111
	
	★温度范围（℃）：-70～+150℃；
	
	
	

	112
	
	温度波动度（℃）：≤±0.5℃（空载）；
	
	
	

	113
	
	温度均匀度（℃）：≤2℃（空载）；
	
	
	

	114
	
	温度偏差（℃）：≤±1℃（空载）；
	
	
	

	115
	
	▲升降温速率：≥1℃/min （全程平均）；
	
	
	

	116
	
	★湿度范围：20%～98%RH（无热源） 温度+20℃～+85℃范围内；
	
	
	

	117
	
	湿度偏差：≤75%RH时：≤±5%RH；＞75%RH时：≤+2-3%RH；
	
	
	

	118
	
	风速：变频可调；
	
	
	

	119
	
	噪音：≤75dB（A），距离箱体正前方1米距地面1.2米高处测量；
	
	
	

	120
	
	箱体材料：外壳冷轧钢板≥1mm 喷塑；内壁 SUS304 不锈钢≥1.0mm；底板防滑不锈钢板≥3mm，底板承载≥500kg/m²；
	
	
	

	121
	
	保温层总厚度≥150mm，保温材料耐高温、保温性能满足设备全温区工况，PU 发泡、玻璃棉或等效复合保温结构均可；
	
	
	

	122
	
	大门：保温大门，门洞有效尺寸≥2500mm (W)×2300mm (H)，双开门或等效结构；
	
	
	

	123
	
	观察窗：每扇大门上安装一套可视面积≥600mm×600mm的观察窗；
	
	
	

	124
	
	照明：箱内置2套耐高低温防潮照明灯；
	
	
	

	125
	
	测试孔：箱体预留不少于 6 个 Φ200mm 测试孔，配套不锈钢孔盖 + 硅胶密封塞，可按需布置；
	
	
	

	126
	
	气压平衡窗：试验箱安装有气压平衡窗，安装在箱体侧壁或顶部；
	
	
	

	127
	
	制冷方式：机械制冷；
	
	
	

	128
	
	压缩机：半封闭制冷机组，配套降噪处理措施；
	
	
	

	129
	
	冷却方式：水冷（配套冷水机）；
	
	
	

	130
	
	蒸发器：具备高效换热、抗结霜性能，全铜管铝翅或等效换热结构；
	
	
	

	131
	
	制冷剂：新型制冷剂，高温级：R404A，；低温级：R23；
	
	
	

	132
	
	节能措施：采用环保复叠制冷剂组合，满足 - 60℃低温工况，符合环保法规要求；
	
	
	

	133
	
	加湿器：外置式电热蒸汽加湿器；
	
	
	

	134
	
	加湿供水：配备纯水机和储水箱【储水量≥1000L】；
	
	
	

	135
	
	▲控制系统：≥10英寸液晶屏，PLC控制；
	
	
	

	136
	
	运行模式：可选择温湿度恒定（手动运行）或交变（即预设程序自动运行）两种试验方式；
	
	
	

	137
	
	程序容量：预设程序运行功能，提供用户可预先设置100条程序曲线，每条曲线最大可设定100步，每步可设定9999小时，6组小循环，每条程序可循环999次；
	
	
	

	138
	
	存储容量：可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间，采样周期10S时，最大存储时间长达1年；
	
	
	

	139
	
	通讯接口：不少于2个独立网络接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个HDMI接口；支持各种互联协议（包括第三方报警仪表/扫描枪/微型打印机等），并与界面操作相互对应，标配MYSQL数据库；
	
	
	

	140
	
	上位机软件：提供上位机软件；随设备提供数据采集与控制终端和软件一套，并负责完成软件在终端上的安装与调试。数据采集与控制终端参数要求：
（1）运算单元：逻辑处理线程数≥14 线程；
（2）高速缓存：容量≥32GB，可自主升级；
（3）本地固态存储：容量≥512GB；
（4）壳体耐磨，适配实验室和现场移动作业场景，含正版系统授权及正版办公软件，能效等级达到一级能效；
（5）显示组件： 14 英寸 IPS 高清显示面板，刷新率≥60Hz；
（6）内置电池容量≥57Wh；
	
	
	

	141
	
	断电保护：控制器具有断电保护功能，程序运行时意外断电停机后，控制器可以选择继续未完成试验或重新开始试验；
	
	
	

	142
	
	自诊断：控制器具有故障自诊断功能，当设备出现故障时自动停机、报警，同时在控制器上使用中文显示出现的报警类型和简单故障说明，用户可方便的根据故障查找原因；
	
	
	

	143
	
	温度传感器：PT100类的铠装铂电阻传感器；
	
	
	

	144
	
	▲湿度传感器：电容式湿度传感器；
	
	
	

	145
	
	安全防护：漏电保护、接地保护；总电源相序和缺相保护；控制器密码保护；加热器短路保护；加湿器电热管干烧保护；加湿用水缺水保护；压缩机电机过热保护；压缩机过载保护；压缩机超压保护；循环风机电机过载保护；工作室独立上限、下限温度保护，可以根据试验需要设定；试验箱配置1个急停装置，紧急情况时按下急停按钮切断所有的能源；
	
	
	

	146
	
	报警灯：配三色报警灯；当出现故障时，试验箱自动停机，并发出声光报警（三色灯提示）。
	
	
	



供应商名称：（盖章）
日期：    年    月    日
说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。




七、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
日期：    年    月    日
说明：1、如果行、列数不够，请自行增加；
2、对“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”商务要求进行逐条响应。

八、技术说明或服务方案


九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                             






















十、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
日    期：   年   月   日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】 46 号）的规定，本公司（联合体）                参加（采购人单位名称）的        （项目名称、分包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、  步入式砂尘试验箱  （标的名称），属于  工业  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 步入式淋雨试验箱  （标的名称），属于   工业  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3、 步入式温度试验箱 （标的名称），属于   工业  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：           
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行填写，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
6.为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
7.工业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
8.如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的格式如实填写，对照采购清单内的每一项和采购文件明确的采购标的所属行业逐项填报每一种货物的制造商信息。如缺任意一项报价将不参与优惠。




附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市特种设备安全监督检验研究院：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人（公章）：
日期：   年   月   日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市特种设备安全监督检验研究院：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（ 若有 ）
主要专业技术能力有：。（ 若有 ）

                                          声明人：（公章）
日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）


附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：

[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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附件六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

     单位名称（加盖电子公章）：
                                        日期：　　　年　　月　日

备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

产品成本占比承诺函（如适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

单位名称（加盖电子公章）：　
                                       日期：　     年　  月　  日 

备注：采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。
5.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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