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南京工业职业技术大学机器人操作系统（ROS）实训室采购项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费获取招标文件，并于2026年11月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0474
1.2项目名称：南京工业职业技术大学机器人操作系统（ROS）实训室采购项目
1.3预算金额：人民币245.00万元
1.4最高限价：人民币245.00万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
1.5采购需求：南京工业职业技术大学为满足教学实验需要，需采购1台（套）机器人操作系统（ROS）实训室。具体内容详见采购文件 第四章 采购需求。
1.6合同履行期限：合同签订生效后，45个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。
1.7本项目标的所属行业：工业。
1.8本项目非专门面向中小企业采购。
1.9本项目不接受进口产品。
1.10本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
3.3方式：采用网上注册登记方式
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月30日09点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
6.2勘察现场或答疑地点：无。
6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。
①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
③“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京工业职业技术大学 
地址：南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号
联系人：汤老师
联系电话：025-85864066
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1001室
联系方式：古南明、张志豪 025-83306855
7.3项目联系方式
项目联系人：古南明、张志豪
电　话：025-83306855
邮箱：gunm@jcec.cn
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1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7本国产品支持政策
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（2）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。
4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等，具体详见技术参数要求），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）供应商资格资信证明文件：
1) 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、本项目无需缴纳投标保证金。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：
招标代理服务费：本次招标，每分包中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理  货物  招标收费基准费率 60 %计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。如计算出的代理服务费低于4000元的，则按4000元收取。收费基数为中标分包预算金额。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
22.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。


[bookmark: _Toc28285]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，技术响应情况得分也相等的，由评标委员会投票决定。
	

序号
	评分项目
	评分标准及细则
	分值

	1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的报价为评审基准价，其价格分为满分35 分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=(评审基准价/该投标人的报价)×35分。
	35

	2
	技术响应
	供应商对采购文件“第四章采购需求中二、技术指标及要求”的响应程度：全部响应的得45分；正偏离不加分；采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。带“▲”条款为重要技术参数指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣2分，其他技术参数，负偏离1项扣0.5分，扣完为止。
“★”和“▲”的均必须在投标文件内要求提供技术支持资料（包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、功能截图或第三方检测机构的检测报告、演示视频等，需求中有其他要求的从其要求）；如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红、下划线或页码等进行明显标注，方便评委查看。在签订合同前，采购人有权要求供应商到用户现场验证，功能、性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权追究其相应法律责任。
（视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件（所有文件总共不得大于300M，演示时间不超过5分钟，视频需同步配有解说、按评审要求顺序依次演示。）。未按要求进行演示视频或使用其他方式（如软件Demo、PPT 演示、图片原型或方案等）演示不得分。）
	45

	3
	业绩
	投标供应商自2023年10月01日(以合同签订日期为准)类似项目业绩(合同至少应当包含核心产品，核心词须涵盖移动作业机器人控制器、机器人智能控制器等关键词之一)，每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
(投标文件中须提供合同原件扫描件、验收单、发票，所有材料均须加盖公章，否则本项不得分。)
	6

	4
	项目方案
	4.1技术方案
投标人应根据招标文件要求提供技术方案，方案包含以下内容：
① 方案的描述；
② 系统的组成；
③ 设备安全性、兼容性、易用性分析；
④ 针对本项目的合理化建议。
评分规则：
上述四项内容均完整提供，且方案具体、详细、科学合理，包含设备安全性、兼容性、易用性分析，并有针对本项目的合理化建议，有利于项目实施，优于招标文件要求，得4分；
提供的技术方案基本合理可行，满足招标文件要求，得2分；
提供的技术方案具有一定的合理性，考虑不够全面，不能完全满足招标文件要求，得1分；
未提供技术方案，得0分
	4

	
	
	4.2实施方案
投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案，方案包含以下内容：
① 供货进度安排：需明确从合同签订到完成全部供货的各阶段时间节点，并提供具体的时间表或甘特图；
②进度控制措施：需包含进度跟踪方式、报告周期、异常情况处理流程；
③风险控制管理：需列出可能影响供货的风险类型，并针对每种风险提供应对预案；
④质量保障措施：需明确质量标准、检验方法、不合格品处理机制。
评分规则：
上述五项内容均完整提供，且每项内容均具体、可操作，得4分；
缺少上述任一项内容，或某项内容过于笼统，得2分；
缺少上述任两项及以上内容，或所有内容均严重缺失、明显不合理，得1分；
未提供实施方案，得 0分。
	4

	
	
	4.3 售后服务承诺方案
投标人应根据招标文件要求提供售后服务承诺方案，方案包含以下内容：
① 售后服务响应时间：需明确售后服务的联系方式、响应时限、到达现场时间、解决问题的时间承诺；
② 售后服务人员配置：需明确售后服务团队的人员数量、资质、分工及联系方式；
③ 质保期内服务内容：需明确质保期内免费提供的服务项目；
④ 质保期后服务方案：需明确质保期满后的服务提供方式；
⑤ 备品备件清单：需列出常用备品、配件、耗材的名称、品牌、规格型号、单价，并提供价格清单；
上述五项内容均完整提供，且每项内容具体、可量化，得3分；
缺少上述任意一项内容，或某项内容过于笼统，得2分；
缺少上述任意两项及以上内容，或所有内容均明显不完整、不具可操作性，得1分；
未提供售后服务承诺方案，得0分。
	3

	
	
	4.4 培训方案
投标人应根据招标文件要求提供培训方案，方案包含以下内容：
① 培训对象：需明确接受培训的人员类别及预计人数；
② 培训内容：需列出具体培训课程或模块，并说明每项内容的教学目标；
③ 培训时间与课时：需明确培训总时长，以及各培训模块的课时分配；
④ 培训方式：需说明培训形式，并提供相应安排；
⑤ 培训材料：需列出将提供的培训资料，并注明是否免费提供及提供份数；
⑥ 培训人员资质：需明确授课人员的姓名、相关认证、从业年限及同类项目培训经验。
评分规则：
上述六项内容均完整提供，且每项内容具体、可量化，得3分；
缺少上述任意一项内容，或某项内容过于笼统，得2分；
缺少上述任意两项及以上内容，或所有内容均明显不完整、不具操作性，得1分；
未提供培训方案，得0分。
	3

	5
	合计
	100



说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。



[bookmark: _Toc6871]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc3932][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Toc311][bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc18449][bookmark: _Toc4968]一、项目概述
南京工业职业技术大学为满足教学实验需要，需采购如下设备
	[bookmark: OLE_LINK12]序号
	产品名称
	数量
	单位
	最高限价

	1
	ROS&AI智能感知综合实验平台
	20
	台（套）
	245万元

	2
	ROS智能移动作业机器人开发平台
	10
	台（套）
	

	3
	多模态融合感知移动开发平台
	1
	台（套）
	

	4
	移动作业机器人智能控制与云端管理系统(▲核心产品)
	1
	台（套）
	

	5
	智能视觉作业系统
	1
	台（套）
	



[bookmark: _Toc9991][bookmark: _Toc2652][bookmark: _Toc29315]二、技术指标及要求
“★”和“▲”的均必须在投标文件内要求提供技术支持资料（包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、功能截图或第三方检测机构的检测报告、演示视频等，需求中有其他要求的从其要求）；如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红、下划线或页码等进行明显标注，方便评委查看。在签订合同前，采购人有权要求供应商到用户现场验证，功能、性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权追究其相应法律责任。
1、主要用途
机器人操作系统（ROS）实训室主要服务于装备智能化技术等专业的实践教学、科研攻关与人才培养，依托ROS＆AI智能感知综合实验平台、ROS智能移动作业机器人开发平台、多模态融合感知移动开发平台、移动作业机器人智能控制与云端管理系统及智能视觉作业系统等核心设备，构建从“理论认知—算法研习—功能实现—工程实践”的递进式教学体系，支持学生开展机器人操作系统安装配置与编程、机器学习、机器视觉、语音控制、视觉导航、多传感器融合SLAM、移动视觉抓取等实训项目，同步为教师提供多机器人协作、人机交互等前沿研究平台，实现科研成果转化与跨学科合作，并通过对外培训与生产职能，培养具备ROS系统开发、集成调试、故障排查能力的高技能复合型人才，精准对接企业与社会对智能装备机器人方向的技术需求，提升学生就业竞争力并助力国家高端制造业升级。
2、技术方案(配置)
机器人操作系统（ROS）实训室的技术方案配置围绕"基础教学—综合应用—前沿科研—集群管理"的递进式能力培养链路进行整体规划，主要由五大核心设备模块构成：
（1）ROS＆AI智能感知综合实验（20套）平台深度内置PyTorch、YOLO及ROS/ROS2等开发框架，过“理论认知—算法研习—功能实现—工程实践”的递进式教学路径，支持学生开展机器人操作系统、机器学习、机器视觉、语音控制与视觉导航等案例的开发学习。
（2）ROS智能移动作业机器人开发平台（10套）采用轮式移动底盘+协作者机械臂结构，具有激光智能避障、自主导航、视觉跟随、移动视觉抓取等功能。
（3）多模态融合感知移动开发平台（1套）支持多传感器融合定位与3D SLAM导航，实现厘米级定位与自主避障，用于开展移动机器人、无人驾驶、多传感器融合算法开发与验证、智能移动体系统集成等方向的实训教学、科研攻关与卓越技术技能人才培养。
（4）移动作业机器人智能控制与云端管理系统（1套）支持EtherCAT等多协议通信及ROS生态，内置SLAM导航、机械臂控制与视觉抓取等开源算法包，可实现机器人的精准运动控制、仿真开发与集群管理，服务于智能算法验证及机电一体化高端技术技能人才培养。
（5）智能视觉作业系统（1套）适用于协作机器人控制、机器视觉、智能识别、柔性抓取与系统集成等课程的实训教学、科研项目攻关及智能制造领域卓越技术技能人才培养。
3、工艺要求
（1）兼容性要求：支持ROS1/ROS2等主流中间件，确保存量教学资源可低成本迁移；支持多硬件形态、多架构机器人间迁移，避免私有控制系统造成的生态割裂；原生支持PyTorch、YOLO、OpenCV、MoveIt!、SLAM Toolbox、Nav2等主流框架与算法包；提供标准40PIN GPIO、CAN、I2C、SPI、EtherCAT、RS485、USB3.0、HDMI等丰富接口，支持传感器与执行机构的即插即用。
（2）安全性要求：移动作业机器人具备急停开关、电源开关、可控电源输出、过流保护、LED状态指示。实验箱防护等级IP5X、抗跌落不低于500mm，抗振动频率5~200Hz，抗振动加速度0.5g，安全设计符合产业规范要求。
（3）操作系统性能要求：搭载国产嵌入式机器人操作系统；支持实时调度FIFO算法/RR算法。
（4）实时性要求： 支持实时任务，最小控制器周期1ms。
4、技术指标
一、ROS＆AI智能感知综合实验（20套）	
ROS＆AI智能感知综合实验平台是一款融合多种应用技术的综合实验平台，采用主流的人工智能算力平台和机器人多核控制器实现AI+ROS课程实验，以案例方式呈现人工智能技术在相关领域的工程应用，内置TensorFlow和ROS系统等开发框架，适合开展机器学习、机器视觉、语音处理等方面的知识学习、技术开发。产品专注于视觉、语音、AI技术，聚焦数字图像处理技术、计算机视觉技术、机器学习技术、深度学习技术、语音交互技术，采用理论与实践相结合的方式，从通识概念理解、算法研究、软件功能实现、工程案例实践等多个方面帮助学生掌握相关人工智能与机器人的知识内容。通过一系列综合实践案例，使学生了解相关技术在生活实际与产业实践方面的应用，助力高校人工智能与自动化控制技术的人才培养。
1、性能描述
（1）实验箱尺寸：不大于600*500*250mm（长*宽*高），整机重量：不大于10kg，箱体采用PP工程级塑料，耐高温耐腐蚀，具有自动排气阀结构和人体工程学二级防开锁扣，轻便且承重抗压不易变形；实验箱内主面板为FR4板材材质。
（2）实验箱防护等级不低于IP5X，抗跌落性能不低于500mm，最大抗振动频率不低于200Hz以及加速度不低于0.5g。
2、主控平台预装ROS2系统和PyTorch、YOLO等开发框架，可直连摄像头进行图像处理和开展多种人工智能视觉应用开发。
（1）硬件配置：CPU不低于ARM 6核 ，主频不低于1.7 GHz ，GPU不低于1024核，算力不低于40TOPS；内存不低于8GB，硬盘不低于128 GB NVMe SSD；
（2）支持双频WIFI+蓝牙；
（3）具有不少于USB3.0*3个，HDMI/DP接口*1个；
（4）搭载国产嵌入式机器人操作系统，代码自主化率100％；支持实时调度FIFO算法/RR算法； 
3、 主板扩展模块
（1）主板扩展板具有过流保护和一键开机功能。
（2）采用不少于两路DC12V电源供电接口，集成主控开关机按键、板载不少于3个USB接口、不少于1个RJ45网口和不少于12路传感器接口，不少于4个IIC接口、不少于3个ADC接口、不少于1个SPI接口。 
（3）采用不低于12位ADC芯片，支持不少于4通道SPI转AD总线通信；
（4）配置开关电源，支持不低于100~240V AC宽电压输入，额定功率不低于120W，板载不少于12V、5V和3.3V电压。
4、显示模块：显示尺寸≥15.6英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1920*1080，色域≥72％NTCS，刷新率≥60Hz，平均亮度≥1000cd/m^2，动/静态对比度≥1000，可视角度≥178°，内置立体声扬声器。
5、传感器套件
▲（1）配置不少于15种传感器套件，一键启动不少于10路传感模块，具备模块状态监测交互功能。传感器均采用磁吸方式与主控平台连接。配置的传感器模块包括但不限于：RGB LED模块、IMU模块、心率计血氧传感器模块、超声波传感器、电机和驱动模块、OLED显示屏模块、数字光照传感器、温度传感器模块、压力传感器模块、紫外线热敏传感器、有源蜂鸣器、人体红外感应模块、红外避障传感器模块、电容触摸传感器模块、视觉系统模块、麦克风阵列模块等。
（2）RGB LED：支持通过 R、G、B三个引脚的PWM电压输入可以调节三种基色（红/蓝/绿）的强度从而实现全彩的混色效果。采用共阴驱动模式，支持PWM输入信号控制，工作电压≥DC3.3V，最大功率≤0.1W，电流≤20mA，采用5PIN接口。
（3）IMU模块：集成3 轴MEMS陀螺仪，3 轴MEMS加速度计，以及一个可扩展的数字运动处理器 DMP。采用标准IIC通信协议，芯片内置16bit AD转换器，支持不低于16位数据输出，陀螺仪范围不低于±250/500/1000 2000°/s，加速度范围不低于±2±4±8±16g，工作电压≥DC3.3.V，采用5PIN接口。
（4）心率计血氧传感器：具有脉搏血氧仪和心率监视仪的传感器，集成了红外LED、红外光LED、光电检测器、光器件，以及带环境光抑制的低噪声电子电路。采用I2C通信接口，工作电压≥ DC 3.3V，工作电流≤50mA，最大功率≤0.25W。
（5）超声波传感器：支出输出脉冲信号，最大探测距离≥3m，最小探测距离≤2cm，感应角度≤15度，测量精度≤3mm，工作频率≤40khz，工作电压≥DC3.3V，工作电流≤15mA，采用4PIN接口。
（6）电机和驱动模块：采用单通道H桥驱动器芯片，最大功率≤2W，工作电压≥DC3.3V，电流≤200MA。
（7）液晶显示屏：使用IIC通信方式，	亮度、对比度可通过程序指令控制，可以显示英文文字、中文文字和图案。分辨率≥128*32，最大功率≤0.5W，工作电压≥DC3.3V，电流≤100MA，采用4PIN接口。
（8）数字光照传感器：采用I2C通信接口，光源依赖性弱，对白炽灯，荧光灯，卤素灯，白光 LED，日光灯均可有效采集。工作电压≥DC3.3V，输入光范围不低于1-65535lx，光谱灵敏度特性≥560nm，最大功率≤0.25W。
（9）压力传感器：基于新型纳米压敏材料辅以舒适杨式模量的超薄薄膜衬底一次性贴片而成。量程不低于0-5KG，响应点≤150g，重复性：＜±9.7％（60％负载），一致性≥±10％，耐久性：＞100万次，初始电阻：大于10MΩ(无负载)，响应时间：＜1ms，恢复时间：＜15ms，工作电压≥DC3.3V，电流≤20mA，最大功率≤0.1W。
（10）电容触摸检测模块：支出输出数字信号，触发时输出高电平，释放时输出低电平。工作电压≥DC3.3V，电流≤50mA，最大功率≤0.3W，采用3PIN接口。
（11）紫外线热敏传感器：支持输出模拟信号，检测范围不低于240-370nm，有效区域≥0.076mm2，响应度≥0.14A/W，暗电流≤1nA，光电流≤125nA UVA Light,1mW/cm2，工作电压≥DC3.3V，工作电流≤50MA，最大功率≤0.25W。
（12）土壤湿度传感器: 支持输出模拟信号，采用FR4双面喷锡工艺和半月形凹陷防滑处理，配置板载传感器扩展板，检测深度≥37mm，工作湿度不低于10％-90％无凝结，工作电压≥3.3V，工作电流≤20mA。
（13）有源蜂鸣器：支持数字信号控制，高电平响应,低电平关闭。工作电压≥DC3.3V，电流≤50MA。
（14）温度传感器：支持输出模拟信号，元件的输出电压与摄氏温标呈线性关系，0时输出为0V，每升高1℃，输出电压增加10mV。测温范围不低于-10℃～+50℃，工作电压≥DC3.3V，电流≤20MA，最大功率≤0.1W，采用3PIN接口。
（15）红外避障检测传感器：支持输出数字信号，接收到光线输出低电平，没有接收到光线输出高电平。检测距离范围不低于2-40cm，工作电压≥DC3.3V，工作电流≤50mA，最大功率≤0.3W 。
（16）人体红外感应模组：支持数字信号输出，最大检测距离不低于7米，感应角度＜100 度锥角。工作电压≥DC3.3V，工作电流≤50MA，静态电流≤50uA。
（17）视觉系统模块：Lens Size: ≥1/32inch，图像区域：≥6.18mm×5.85mm，有效像素：≥3264（H）*2448（V），≥800万像素，支持输出的分辨率及帧率：≥3264*2448/2592*1944@15fps；≥1920*1080@30fps，支持免驱协议：UVC协议，自动曝光控AEC：支持，自动白平衡AEB：支持，自动增益控制AGC：支持，自动对焦：≥75度，无畸变，尺寸：≤38*40*40mm。
（18）麦克风阵列模块：麦克风阵列模块内置LED灯能够实时显示声源方向，内置了回声消除、去混响等算法，可以实现语音活动检测、声源定位、声纹识别、语音控制等功能；接口类型：USB。麦克风数量≤4个，信噪比≤61dB，RGB LEDs支持不低于255级亮度，音频输出支持不低于16KHz立体声输出，支持Micro USB或扩展接头5V电源，功耗≤190mA。
6 实验箱内置移动机器人：
▲（1）箱内配置的移动机器人采用麦克纳姆轮四轮全向驱动结构，具有WiFi无线遥控、SLAM建图和导航、摄像头与实时视频传输、实时手势控制等功能。（提供产品功能演示视频）
（2）驱动方式：独立四驱，麦克纳姆轮全向运动；
（3）最大线速度：≥0.35m/s；
（4）车载WiFi热点：控制范围≥20m；
（5）机器人主控：不低于四核ARM Cortex-A53，不少于两路MIPI CSI2lane摄像头接口，不少于1个千兆RJ45接口；
（6）车载激光雷达：测量半径≥8米，扫描测距≥360°，测距频率≥3860次/秒；
（7）续航时间：≥2h；
（8）供电电压：≥DC8V
（9）车载相机：≥480P，≥500万像素；
（10）车体自重：≤600g；
（11）机器人采用一体化轻质量车体外壳封装设计，机器人电气线束不外露满足安全使用场景。
7、实验箱配置基于IMU感知融合的伺服模组：伺服数量≥2个，支持RS485通信方式，额定电压≥18VDC，额定电流≥1.2A，转速≥200rpm，编码器分辨率≥12bit，外形直径≥φ100*43mm，具有IMU交互运动控制功能。
8、实验箱环境配置：内置多种人工智能与机器人应用框架，包括但不限于ROS2、PyTorch、YOLO、OpenCV等。
9、可支持的学习功能：AI人工智能相关实验开发、ROS机器人功能开发、深度学习相关实验编程、Python/C++开发编程等；辅助器材包括： 1个AC220V电源适配器，1个机器人充电器，1个紫外光发生器。
10、教学资源：附实验课程列表
▲10.1提供依托本产品录制的实验案例功能演示视频教程一套，包含开箱介绍、线缆连接、组装演示、课程案例等部分，视频总时长不少于190min。
10.2提供依托本产品开发的在线实验指导教学文档和PPT。包括但不限于智能机器人操作系统、机器人传感器技术、OpenCV应用、机器人传感检测技术、机器学习与实现等方面的内容，包含实验指导书、视频课程及PPT等课程资源。包括但不限于以下内容：
(1）智能机器人操作系统：ROS开发环境配置与节点、ROS话题通信、ROS服务通信、ROS 组件、ROS自定义消息、ROS Bag数据包、多机器人通信及Rviz三维显示、ROS机器人模型描述与仿真、ROS Action通信、ROS语音交互、ROS视觉感知等不少于11个。
▲(2）智能机器人操作系统综合实践：键盘控制运动、2D SLAM、2D Navigation、基于视觉的目标跟随、视觉手势识别等不少于5个。（提供以上在线课程资源的介绍视频，可以体现上述课程）
(3）OpenCV应用：OpenCV 入门基础、OpenCV 图像处理基础、图像旋转缩放变换、透视变换、边缘检测、图像轮廓检测、Hough 线段检测、视频处理、人脸特征检测、手势识别等不少于10个。
(4）机器人传感检测技术：智能传感器概述、触摸传感器、压力传感器、光照传感器、电机模组、超声波传感器、陀螺仪、红外避障传感器、听觉传感器、视觉传感器、综合项目实践等不少于11个。
(5）机器学习与实现：机器学习简介、贝叶斯分类器、决策树、K近邻算法、数据降维、线性判别分析、人工神经网络、支持向量机、线性模型、随机森林、图像分类基础、迁移学习、基于YOLO的目标检测实战、基于YOLO的图像分割实战、离线大模型语音助手开发、在线大模型语音助手开发、多模态软硬件融合开发实战等不少于17个。
二、ROS智能移动作业机器人开发平台（10套）
1、基本功能描述
智能移动抓取机器人采用两轮差速结构，转向灵活；具有基于激光雷达的智能避障和自主导航功能；搭载深度相机，可以实现人体跟随等视觉功能；搭载六自由度机械臂，可以实现移动视觉抓取功能；配备web操作界面，可以实现视频同步回传，无线遥控，在线建图和自主导航模式切换等功能。
2、移动底盘
2.1采用差速驱动结构，主动轮子直径不小于125mm，最大速度不小于1m/s；
2.2负载不小于6kg；
2.3续航时间不小于4h；
2.4电机采用高精度行星减速伺服电机，里程计精度不低于15位@32768；
2.5车体尺寸范围：不大于460mm*300mm*170mm（长*宽*高），底部预留机械安装平台不小于200mm*200mm，顶部预留USB接口不少于3个，RJ45接口不少于1个，电源接口不少于1路，HMDI接口不少于1个；
2.6车体结构紧凑，外壳采用高级树脂材料，外观采用工业设计，具有质感;
2.7 配有LED彩色灯条用于显示车体运行状态，配有电量显示、急停开关和电源开关。
3、控制系统
3.1底盘搭载高性能控制器，可以完成平台的运动控制和远程通信，板载USB、网口、HDMI、IO等接口；
3.2性能参数
（1）硬件配置：CPU不低于ARM 6核 ，主频不低于1.7 GHz ，GPU不低于1024核 CUDA Ampere 架构，算力不低于67TOPS；内存不低于8GB，硬盘不低于128 GB NVMe SSD； 通信接口：USB3.0×4；显示接口：HDMI×1，DP×1；网络支持：RJ45标准以太网×1，WiFi×1；AI开发框架支持但不限于: ROS2/YOLO/PyTorch/OpenCV。
（2）软件系统：支持实时任务，最小控制器周期1ms。
▲（3）操作系统：搭载国产嵌入式机器人操作系统，支持实时调度FIFO算法/RR算法；
4、 激光导航及避障单元
探测距离：≥10米
扫描范围：360°全方位扫描
采样频率：不低于8000HZ
5、视觉系统
5.1支持深度图像和彩色图像采集，能够实现视觉跟随功能
5.2性能参数
深度技术：双目结构光
工作范围：不低于0.2~5m
深度精度：≤1％@1.5m
深度FOV：不低于H90°V60°
分辨率及帧率：不低于1920*1080@15fps
6、机械臂
自由度：6个
负载：不低于1.5kg
最大工作范围：不小于600mm
重复定位精度：≤±0.1mm
通信接口：支持CAN通信
关节范围及速度不低于：
J1:±154°@ 180°/s
J2: 0°~195°@ 95°/s
J3: -160°~0°@ 180°/s
J4: -60°~112°@ 225°/s
J5: -75°~75°@ 225°/s
J6:±90°@ 225°/s
控制方式：支持拖动示教/离线轨迹/API/上位机
末端执行器：两指对夹夹爪
机械臂视觉系统：采用双目结构光技术，工作范围不低于0.2~5m，深度精度≤1％@1.5m，深度FOV不低于H90°V60°，分辨率及帧率不低于1920*1080@15fps
7、多麦克风声源定位模块
麦克风阵列模块内置了回声消除、去混响等算法，可以实现语音活动检测、声源定位、声纹识别、语音控制等功能，实现多模态的人机交互。
7.1麦克风数量：不低于4个
7.2支持的功能：语音活动检测、声源定位、声纹识别、语音控制等
8、控制器通信板
8.1输出接口：集成不少于4路CAN通信接口、立体声扬声器接口、I2C接口、串口、SPI接口；
8.2声卡：具有USB声卡功能；
8.3供电电源：采用24V直接供电，具有24V转5V功能，可以直接为主控制器提供稳定的供电；
8.4连接接口：标准40PIN GPIO连接器，可以直接与主控器接插，便于系统扩展；
8.5彩色LED灯带模块：采用SPI通信控制。
9、多功能电源模块：
9.1具有急停开关接口；
9.2具有电源开关接口；
9.3具有不少于6路可控24V电源输出接口；
9.4具有不少于2路24V电源输出接口；
9.5具有不少于2路12V电源输出接口。
10、软件与课程资源
▲10.1提供室内2D激光建图、SLAM自主导航、物体识别、视觉跟随、移动视觉抓取等教学例程资源和开源算法包。（提供产品功能演示视频）
10.2课程资源包提供在线实验指导书、教学PPT和视频课程，涵盖ROS机器人系统开发基础、移动机器人控制与导航、机器人感知与人机交互、机器人系统工程设计、高阶综合性实践等相关模块，包括但不限于支持以下内容：
（1）ROS机器人系统开发基础：ROS机器人认知、ROS开发环境、ROS开发工具、ROS 文件系统、ROS话题通信、ROS服务通信、ROS 消息类型自定义、ROS Action通信、launch启动文件、ROS机器人模型描述文件、Rviz可视化调试、TF 坐标变换与坐标系管理等不少于12个。
（2）移动机器人控制与导航：移动机器人运动学模型、移动机器人里程计模型、伺服电机 CAN 通信协议、ROS 硬件驱动包编写、激光雷达数据预处理、SLAM_toolbox建图算法部署与参数调优、SLAM_toolbox定位算法部署与参数调优、ROS Navigation 导航栈架构、全局路径规划、局部路径规划、避障与导航参数优化、Gazebo 仿真环境搭建等不少于12个。
（3）机器人感知与人机交互：基于激光雷达的障碍物检测、语音指令与 ROS 话题的映射、TTS 语音合成与交互、相机点云数据获取与深度计算、RGB 图像与深度图像数据对齐、二维码识别与位姿解算、基于深度学习的红绿灯识别等不少于7个。
（4）机器人系统工程设计：机械臂认知与ROS开发环境搭建、机械臂 URDF 建模与RViz 可视化、机械臂基础控制、机械臂D-H参数建模与运动学求解、基于 MoveIt! 的机械臂运动规划、视觉图像采集与模块标定、基于 OpenCV 的目标识别与定位、基于 YOLO 的深度学习目标检测、手眼标定技术、机械臂视觉抓取实践等不少于10个。
▲（5）高阶综合性实践：人体识别与自主跟随实践、智能驾驶综合实践、智能移动作业综合实践等不少于3个。
11、场景沙盘
11.1每5套移动作业机器人配套不少于1套场景沙盘，场景包含自主导航、自动避障、红绿灯识别、二维码识别以及物品搬运等功能。
11.2沙盘功能参数
（1）沙盘场景为不低于4m×3m 长方形地图，地图四周由白色PVC隔板构成的围栏包围，沙盘布置在该矩形区域内；沙盘外围边界为不低于4m×3m矩形隔墙构成，地图内由隔板分割成可调结构的迷宫；场景内包含不少于2个智能红绿灯和不少于8个体积不小于30cm×30cm×30cm白色立方体障碍物。
（2）长方形地图不少于1张，面料为刀刮布材质，尺寸不低于4m×3m。
（3）沙盘的隔墙高不低于45cm，沙盘通道典型宽度不低于90cm。隔墙将整个沙盘封闭。可自主拼接隔板由不低于100个体积不小于45*30cm的隔板构成。
（4）地图上预留障碍物布置指示位，支持用户自定义系统定位与避障难度。
（5）智能红绿灯不少于2个，支持智能、手动两种模式，并支持一键切换工作模式。智能模式支持用户编程设置红灯和绿灯常亮，并能实现自动切换时间；手动模式支持用户一键遥控切换红绿灯状态。
▲11.3系统提供基于深度学习模型框架的物体检测与识别算法，并支持红绿灯、二维码识别，支持不低于3种物体识别。依托本沙盘场景提供但不限于以下应用案例： 
（1）多传感器融合SLAM与自主导航实验
（2）基于深度学习的交通语义理解实验
（3）基于二维码视觉的精准定位与自主泊车实验
（提供产品功能演示视频佐证）
三、多模态融合感知移动开发平台（1套）		
▲1. 移动底盘
尺寸（长宽高）：≤800*640*370mm，负载：≥90kg；四转四驱全向移动，前后多连杆式独立悬挂，最大直线移动速度不低于2.5m/s；续航时间≥8h；支持WIFI等通信移动端无线远程运动控制；支持云平台群控调度；提供串口、双目摄像头、激光雷达等外部设备接口。
2. 九轴惯性导航传感器
（1）量程：不低于加速度±6g，陀螺仪±2000°/s，角度±180°@X、Z轴，±90°@Y轴
（2）角度精度：X、Y轴静态精度≤0.05°，动态≤0.1°，Z轴1°
（3）磁场精度：≤1mg
（4）测量频率：≥200Hz
3. 3D激光导航模块
（1）类型：不低于 32线
（2）测距范围：不小于0.2m~150m
（3）典型测量精度：≤±2cm（1m to 100m）
（4）水平视场角≥360°，垂直视场角≥31°）
（5）垂直分辨率≤1°水平分辨率≤0.4°
（6）帧率：≥20Hz
4. RTK GNSS导航定位系统
（1）GNSS信号处理能力
	定位接口：BDS-2:BII，B2I，B3I、BDS-3:BII，B3I，B2b、GPS:L1，L2、Glonass:L1，L2、GALILEO:E1E5b、QZSS:L1,L2、SBAS: L1、L-Band；
定向接口：BDS-2:BII，B3I、BDS-3:B1I,B3I,B2b、GPS:Ll，L2、Glonass:L1,L2、GALILEO:E1,E5b、QZSS:L1, L2。
（2）首次定位时间：＜10s@热启动，＜30s@冷启动。
（3）标准单点定位精度：H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4)
▲（4）RTK精度：H: ±(8+1×10-6×D)mm，V: ±(15+1×10-6×D)mm，D为基准距离，单位km。速度精度：≤0.02m/s。
（5）方位角精度：≤(0.15/R)°, R为基线距离，单位为米。
（6）横滚或俯仰角精度：≤(0.25/R)°, R为基线距离，单位为米。
（7）惯导性能：陀螺量程不低于±500°/s，陀螺零偏稳定性≤（X轴2.2°/h，Y轴2.7°/h，Z轴1.6°/h）；加速度量程不低于±8g，加速度零偏稳定性≤0.013mg。
▲（8）系统内置MEMS惯导，支持GNSS+惯导融合定位。
（9）融合定位位置精度(m)RMS≤（0.02@水平方向，0.03@垂直方向），融合定位速度精度(m)RMS≤（0.02@水平方向，0.01@垂直方向）。
（10）数据速率：≥100Hz
（11）输出数据格式：支持不少于GPGGA, GPYBM, GPVTG, HEADING。
（12）无线通讯支持不少于4G、Bluetooth®4.1/2.1+EDR。
（13）通讯协议支持不少于TCP/IP、Ntrip Client、RS232、RS422、CAN、USB。
5. 自动充电桩
1）	最大支持充电效率：≥290W
2）	额定电压范围：220Vac±10％
3）	功率因数≥0.98
4）	线圈工作频率≥85khz
5）	安全防护：过压、短路、过温、防反接
6）	无线通信：支持2.4GHz蓝牙通信
6. 安全触边传感器
（1）感应电阻＜30Ω
（2）工作电压＜36V
（3）触发力＜35N
（4）信号模式：常开
（5）防水等级：不低于IP65
7. 无线路由器
1）网络标准：802.11ac
2）支持频率：2.4G/5G
3）网口：1900M千兆端口*3
四、移动作业机器人智能控制与云端管理系统（1套）
	1. 移动作业机器人一体化智能控制系统
（1）CPU：i7-8565U，内存：16GB，硬盘：1TB SSD；（不低于该配置要求）
（2）支持ROS通信；
▲（3）实时系统最大抖动延时≤30us；控制通讯周期≤125us；
（4）内置电子软刹车；
（5）支持EtherCAT、RS485和USB3.0通信；
（6）支持不少于4路IO输入输出接口；
（7）含机器人控制软件、开源六轴机械臂控算法包、开源视觉抓取应用算法、相机手眼标定、机器学习软件；含开源机器人智能视觉算法包；定制ROS环境仿真软件包。提供激光SLAM导航、建图等智能算法包。
▲（8）系统配备的软件系统具有如下功能：
1）地图管理：建图指令、建图配置、保存地图、设置地图等；
2）任务配置：遥控模块、任务执行控制、初始位置定位、路径设置、设置路网点、功能设置、导航初始定位、手动任务、巡航运动、自主导航模式。
3）机械臂位置标定配置：手眼标定、点位标定。
3）状态显示：当前任务状态、建图过程、当前地图、运动日志等模块。
2. 多构型巡检作业机器人通用具身智能控制软件系统云平台
▲（1）设备云端可视化管理功能
1）支持不少于50台机器人同时在线/离线状态管理，具备实时统计“机器人总数”、“在线数”、“离线数”的全局可视化看板。
2）支持通过“机器人ID”、“设备名称”、“客户名称”等多维度信息进行模糊搜索；支持按“在线/离线状态”、“全部类型”进行多级联动筛选。（提供以上功能的演示视频佐证）
3）机器人列表须直观展示“状态（在线/离线）”、“机器人名称”、“设备类型”、“部署地点（省市级）”以及“所属客户/单位”，并支持按机器人名称进行升降序排列，便于资产管理。
▲（2）系统云端监测与管理功能
1）支持显示机器人控制系统操作系统版本号、内核版本、硬件架构、用户名、总运行时长、本次运行时长等信息。
2）系统须具备完善的版本控制与错误计数机制，支持在云端直接读取当前版本号以及累计错误发生次数。
3）具有时间同步与开机监测功能，记录机器人“最近开机时间”的功能，精确到秒级，以便于排查设备异常断电、重启等系统故障。
（3）资源占用与硬件健康度监测
1）具有监测机器人控制器核心算力资源功能，包括 CPU 核心数及使用率、内存占用率等。
2）具有硬件温度过热预警功能，能够实时读取并显示主控芯片的实时温度。
3）具有存储空间动态预警功能，能够实时监控车载硬盘的剩余空间，支持显示当前“已用百分比”以及“已用空间/总空间（GB）”的具体数值。
4）具有网络质量量化监测功能，能够自动评估机载无线网络的信号质量，支持以 dBm 为单位显示 WiFi 信号强度，并给出直观的信号质量等级评估。
3.工业协作机器人
（1）轴数≥6自由度
（2）额定有效负载：≥3kg；
（3）最大工作半径（臂展）：≥575.8mm，J1轴最大角速度：≥150°/s，运动范围：≥±360°；J2轴最大角速度：≥150°/s，运动范围：≥±360°;J3轴最大角速度：≥150°/s，运动范围：≥±160°；J4轴最大角速度：≥180°/s，运动范围：≥±360°；J5轴最大角速度：≥180°/s，运动范围：≥360°；J6轴最大角速度：≥180°/s，运动范围：≥±360°
（4）安装方式：支持地面正装、侧装、倒装多姿态安装；底座预留标准螺纹孔，可快速固定工装平台。
（5）机械臂本体、腕部末端防护等级≥IP54，控制柜防护≥IP20。
（6）工作环境温度：0℃~45℃，支持车间长期连续不低于24h 运行；耐轻度粉尘、少量水雾。
（7）协作拖动模式、碰撞检测等级可调功能;
（8）配置急停安全回路，支持外部安全信号接入
（9）存储接口：USB、以太网、RS485 数字接口，支持程序U盘导入导出、远程调试、设备数据上传。
（10）IO可扩展：可扩展不低于16 路 DI/16 路 DO 数字信号
（11）支持原生ROS2接口，提供官方ROS2驱动源码包，无需第三方中转网关，PC端通过以太网直接与机器人控制器通信，支持ROS2话题、服务、动作接口调用；
（12）支持ROS2标准机器人消息类型，可在ROS2环境下完成机器人运动控制、状态采集、坐标获取、IO读写，满足路径规划、视觉引导、算法开发、仿真对比等教学科研场景。
（13）支持ROS2标准JointTrajectory Action 轨迹接口，可接入MoveIt!运动规划框架，提供官方URDF模型用于RViz可视化。
（14）提供完整 ROS2 开发文档、C++/Python 示例源码，满足高校机器人教学、算法研究、机器人竞赛开发需求。
五、智能视觉作业系统（1套）		
1. 协作机械臂 
（1）有效负载：≥5Kg
（2）有效工作半径：≥920mm
（3）自由度：≥6
（4）重复定位精度：不低于±0.02mm
（5）通讯协议：支持 I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU、Profinet
（6）轴移动工作范围及最大速度不低于： 
J1：±175°@±180°/s
J2：+85/-265°@±180°/s
J3：±160°@±180°/s
J4：+85/-265°@±180°/s
J5：±175°@±180°/s
J6: ±175°@±180°/s
（7）典型TCP速度≥1m/s
（8）I/O端口：不少于数字输入(DI)2路 ，数字输出(D0)2路，模拟输入(Al)1路，模拟输出(AO)1路
（9）开发环境：C＃/C++/Python/java/ROS
2. 四指柔性夹爪
（1）夹爪类型：四指柔性夹爪
（2）负载：不低于3kg
（3）抓取物体最大直径：不低于20-110mm
（4）工作频率：不低于75次/分
（5）抓取形状：球形、方形、圆柱形
3. 3D视觉系统
（1）最大工作范围：不低于0.28-10m
（2）视场角(FOV)：不低于H86°×Ⅴ57°@深度；不低于H69°×V42°@RGB
（3）深度分辨率：不低于1280×720，最大深度帧率90fps；
（4）RGB分辨率与帧率：≥1920×1080@30fps
（5）深度精度：＜2％@2m
（6）内置一个6轴惯性测量单元（IMU）
4.视觉信息处理模块
（1）主处理器：≥8核ARM CPU，主频≥2.0GHz；内存：≥16G。
（2）电气接口：网络接口支持不少于 10/100/1000 Mbps 自适应 *2；外部接口不少于USB3.0≥1，USB2.0≥1，SIM卡槽≥1，Micro SD槽≥1，Debug接口（Type-C）*1；无线接口支持M.2*1，支持4G/5G模块接入。
▲（3）视频编码及解码：支持H.264/H265编码格式视频解码；支持≥32 路 1080P@30fps视频解码。支持H.264/H265编码格式视频编码；支持≥32 路 1080P@30fps视频编码。
（4）分辨率：支持视频解码分辨率：720P、1080P、4K、8K；支持视频编码分辨率：720P、1080P、4K、8K。
[bookmark: OLE_LINK10]▲（5）支持视频前处理配置，包括但不限于缩放、锐化、高斯模糊。（提供产品功能截图佐证）
▲（6）支持输入 1920×1080@25fps、平均码率为 4Mbps​ 的 H.265/HEVC​ 编码视频流。在保持相同分辨率与相同帧率输出的前提下，视频流的平均压缩比不低于 75%（即输出码率均值不大于1Mbps）。（提供产品功能截图佐证）
（7）内置视频压缩软件，支持前端UI访问，具备用户登录、系统设置、视频压缩应用等功能。
5. 软件系统
（1）系统版本不低于Ubuntu22.04，基于主流的机器人操作系统构建，提供标准化的开发接口和通信机制，提供可视化软件界面，提供基于C++的头文件、链接库以及API文档。
（2）支持视频流输出与可视化监控软件显示，支持输出深度图，RGB图等标准类型的数据，并能够通过ROS通信接口订阅发布的图像数据。
（3）提供功能完善、安全可靠的机械臂运动控制程序接口（API），支持开发者通过高级指令控制机械臂运动，包括关节空间运动控制、笛卡尔空间运动控制，并具备二次开发接口，提供基于SDK动态链接库等多种易于集成的开发接口和相关文档。
▲（4）系统提供基于深度学习模型框架的物体检测与识别算法，并支持不少于3种典型工业领域物品（如设备加油口盖、螺栓、螺母）的识别与检测能力，检测与识别结果包含类别、置信度、检测框等信息。（提供以上功能的演示视频佐证）
（5）允许用户通过工具训练和部署新的物品识别模型，并提供对应操作步骤与手册文档，用户可以自主设计与训练新的物品识别模型。

三、服务要求
[bookmark: OLE_LINK40]★1、为推进校企合作共建实验实训室，供应商承诺中标后为学校提供配套投入，具体投入内容在签订合同前与学校按相关制度协商确定。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟。）
★2、免费质保期：质保期3年，自验收合格次日起算。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟。）
3、技术培训：为采购方进行人员培训，提供每年不少于1次的设备操作培训，培训人员数量不低于3人。
4、售后技术服务要求：接到故障通知后3小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在3天内解决。
5、配套服务及增值服务
（1）安装调试服务：提供所有硬件、软件指定位置上门安装、调试以及设备的联调、实训室文化墙设计、电源走线根据现场进行合理走线。
（2）课程资源：课程资源包涵盖《ROS机器人系统开发基础》、《移动机器人控制与导航》、《机器人感知与检测技术》、《机器人系统工程设计》、《高阶综合性实践》、《智能机器人操作系统》、《智能机器人操作系统综合实践》、《OpenCV应用》、《机器人传感检测技术》、《机器学习与实现》等课程的实验指导书、PPT课件、示例代码、仿真模型、教学视频等，所有资源深度匹配设备功能接口与算法框架。
（3）师资培训：提供不少于 3天不少于10人的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
（4）提供课程定制服务：根据学校教学需求，提供定制化课程服务。
（5）提供课程共建与教材联合开发：联合学校专业教师，将企业真实工程案例转化为教材或校本实训手册，推动"课证融通"。
（6）对外培训与社会服务：协助学校利用实训室设备面向社会人员开展机器人操作系统技能培训。

四、安装要求
[bookmark: OLE_LINK9]1、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。
2、设备安装调试：设备到货后，卖方在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。
3、验收要求：供应商提供符合招标文件要求的设备设施，并完成安装调试，试运行至少1个月，试运行过程中出现问题随时解决处理，试运行正常一个月后出运行报告，试运行合格后组织部门验收，再提请实验室处验收。

五、交货期、交货方式及交货地点
1、交货期：合同签订生效后，45个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。
2、交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
3、交货地点：南京工业职业技术大学指定地点。

六、其他技术服务要求
1、投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。
2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。
3、投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案，方案包含以下内容：
① 供货进度安排：需明确从合同签订到完成全部供货的各阶段时间节点，并提供具体的时间表或甘特图；
② 配送组织架构：需明确配送团队的人员配置、岗位职责、车辆及设备投入情况，并提供组织架构图；
③ 进度控制措施：需包含进度跟踪方式、报告周期、异常情况处理流程；
④ 风险控制管理：需列出可能影响供货的风险类型，并针对每种风险提供应对预案；
⑤ 质量保障措施：需明确质量标准、检验方法、不合格品处理机制。
4、供应商应根据招标文件要求提供项目技术方案，方案包含以下内容：
① 方案的描述；
② 系统的组成；
③ 设备安全性、兼容性、易用性分析；
④ 针对本项目的合理化建议。
5、投标人应根据招标文件要求提供售后服务承诺方案，方案包含以下内容：
① 售后服务响应时间：需明确售后服务的联系方式、响应时限、到达现场时间、解决问题的时间承诺；
② 售后服务人员配置：需明确售后服务团队的人员数量、资质、分工及联系方式；
③ 质保期内服务内容：需明确质保期内免费提供的服务项目；
④ 质保期后服务方案：需明确质保期满后的服务提供方式；
⑤ 备品备件清单：需列出常用备品、配件、耗材的名称、品牌、规格型号、单价，并提供价格清单；
⑥ 维修服务明细：需明确维修项目的收费标准或折扣率；
⑦ 技术指导方案：需说明对采购方人员的培训计划以及日常技术支持的渠道。
6、投标人应根据招标文件要求提供培训方案，方案包含以下内容：
① 培训对象：需明确接受培训的人员类别及预计人数；
② 培训内容：需列出具体培训课程或模块，并说明每项内容的教学目标；
③ 培训时间与课时：需明确培训总时长，以及各培训模块的课时分配；
④ 培训方式：需说明培训形式，并提供相应安排；
⑤ 培训材料：需列出将提供的培训资料，并注明是否免费提供及提供份数；
⑥ 培训人员资质：需明确授课人员的姓名、相关认证、从业年限及同类项目培训经验。

七、履约保证金
[bookmark: OLE_LINK11]1、供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式支付至采购人指定账户，采购人凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。
（1）如采用转账形式，南京工业职业技术大学指定账户信息具体如下：
单位名称：南京工业职业技术大学
开 户 行：工商银行南京汉府支行
账    号：4301015819100701644
注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。
（2）如采用保函形式，该保函需载明：见索即付；有效期为保函开具之日起至货物验收合格。
2、履约保证金退还时间：自货物验收合格次日起，供应商可向采购人提交履约保证金退还申请及相关证明材料。经用户签字确认，核实无质量问题且供应商无违约情形后，采购人一个月内无息退还履约保证金。办理保证金退还相关手续遇寒暑假、法定节假日的，期限顺延。
3、履约保证金不予退还情形：无故不履约。如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
4、逾期退还履约保证金责任：按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。上限为合同总额的10%。
八、货款支付
合同签订后支付30%合同款，货物交付、安装、调试且通过验收后（遇寒暑假和法定节假日顺延），支付至合同总金额的100%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应全额发票。
[bookmark: _Toc18631]
第五章 合同主要条款及格式 
南京工业职业技术大学机器人操作系统（ROS）实训室采购项目合同 
甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________ 
法定代表人：                   法定代表人：           
地址：                         地址：                 
联系人：                       联系人：                
联系方式：                     联系方式：               
甲、乙双方根据 南京工业职业技术大学机器人操作系统（ROS）实训室采购项目 公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。
一、货物内容、数量及金额
	编号
	货物名称
	品牌
	型号
	制造商和国别
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                         合计（小写）：

	说明：本合同总价款涵盖货物从设计、制造、包装、仓储、运输、安装直至验收合格之前的全部含税费用，以及保修期内备品备件相关的所有含税费用。乙方依约应提供的伴随服务及售后服务所涉费用，亦包含在本合同总价款内。


二、结算方式
2.1结算方式：合同签订后支付30%合同款，货物交付、安装、调试且通过验收后（遇寒暑假和法定节假日顺延），支付至合同总金额的100%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应全额发票。
2.2履约保证金（根据招标文件要求选用）
£本项目不需要缴纳履约保证金。
R本项目需要缴纳履约保证金，具体要求如下：
1、供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式支付至采购人指定账户，采购人凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。
（1）如采用转账形式，南京工业职业技术大学指定账户信息具体如下：
单位名称：南京工业职业技术大学
开 户 行：工商银行南京汉府支行
账    号：4301015819100701644
注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。
（2）如采用保函形式，该保函需载明：见索即付；有效期为保函开具之日起至货物验收合格。
2、履约保证金退还时间：自货物验收合格次日起，供应商可向采购人提交履约保证金退还申请及相关证明材料。经用户签字确认，核实无质量问题且供应商无违约情形后，采购人一个月内无息退还履约保证金。办理保证金退还相关手续遇寒暑假、法定节假日的，期限顺延。
3、履约保证金不予退还情形：无故不履约。如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
4、逾期退还履约保证金责任：按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。上限为合同总额的10%。
2.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。
2.4乙方指定账户信息：
开户行：
户名：
账号：
上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内书面通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。
三、交付方式、时间及地点
（1）交货期：合同签订生效后，45个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。
（2）交货方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。
（3）交货地点：甲方指定地点。
四、货物包装、发运及运输
4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
五、质量保证及售后服务
5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。
5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3上述货物的质保期     年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内响应，并在____小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费优先从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足的，甲方有权向乙方追偿；甲方无需经乙方同意即可单方委托第三方维修，维修费用按实际发生额计算。
5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。
六、调试和验收
6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。
6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。
6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。验收不合格的，乙方应在收到甲方书面整改通知后完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方按9.3条承担违约责任。
6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。
6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。
七、技术资料
7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
八、知识产权
乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。
九、违约责任
9.1 乙方履约的前提下，甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。
9.2 乙方履约的前提下，甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同，解除通知自送达时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。
9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。
9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达时生效。合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。 
9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减总货款的10%作为违约金。
9.9 本合同前述条款约定的乙方应支付的违约金、赔偿金等全部款项，甲方均有权直接从履约保证金中扣除；履约保证金不足抵扣的，乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内补足差额，逾期未补足的，甲方有权按逾期金额的每日万分之五向乙方加收违约金。
十、不可抗力事件处理
10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。
十二、合同生效及其它
12.1招投标文件、中标通知书作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。
12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
12.3 本合同正本一式     份，甲方     份，乙方    份，具有同等法律效力。
12.4 其他：                         。 
（以下无正文，为签字盖章处）
   

甲方： 南京工业职业技术大学（盖章）        乙方：（盖章）
地址：南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号   地址： 
法定代表人/授权代表：（签字）              法定代表人/授权代表：（签字）
签订日期：   年    月    日                签订日期：   年    月    日


附件1：分项报价表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	制造商和国别
	单价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



附件2：货物配置清单



附件3：投标响应时的具体项目方案（包括但不限于①实施方案、②验收配合方案、③售后服务承诺方案、④培训方案等。）
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投标文件



项目名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录）

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方       （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书
本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
 
 

附件三、开标一览表

开标一览表详见苏采云系统

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。


附件四、分项报价表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	制造商和国别
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标单位（加盖电子公章）：                             

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。 


 附件五、技术条款偏离表
 
技术条款偏离表
 项目名称：	                          项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	....
	我单位承诺，其余普通条款（除了要求证明材料的）均满足采购文件要求，无偏离
	均满足采购文件要求，无偏离
	无偏离


说明：
1、“★”和“▲”的均必须在投标文件内要求提供技术支持资料（包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、功能截图或第三方检测机构的检测报告、演示视频等，需求中有其他要求的从其要求）；如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红、下划线或页码等进行明显标注，方便评委查看。在签订合同前，采购人有权要求供应商到用户现场验证，功能、性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权追究其相应法律责任。
2、如果行数不够，请自行增加。
3、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
4、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                              


附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
项目名称：                                        项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
3、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             

 
 


附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

相关内容请在苏采云平台对应模块填写！


 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：
日 期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

     单位名称（加盖电子公章）：
                                 日期：　　　年　　月　日

备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

产品成本占比承诺函
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

单位名称（加盖电子公章）：　
                                       日期：　   年　  月　  日 

备注：采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。
5.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
江苏省设备成套股份有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月



附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中“二、申请人的资格要求”在苏采云平台对应模块填写



附件十三、其他

供应商需要补充的其他内容
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