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[bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc3039]第一章   投标邀请
项目概况
（常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目）的潜在供应商应在（政府采购一体化平台“苏采云”）获取招标文件，并于2026年11月24日上午09时00分00秒（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029
2.项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目
3.项目预算金额：人民币225.98345万元
项目最高限价：人民币225.98345万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
4.采购需求：本项目为常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目，采购内容包括但不限于相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。
5.合同履行期限：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1投标人资格声明函；
1.2.投标人信用记录；
1.3.营业执照副本或事业单位法人证书；
1.4.控股管理关系。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   无   。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   无   。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：/
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：政府采购一体化平台“苏采云”
方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-24  09:00:00 （北京时间）。
地点：政府采购一体化平台“苏采云”
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。
2.现场勘察及澄清：
2.1招标人不集中组织现场勘察，投标人可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在中标后不得以未踏勘现场为由向招标人提出其他任何要求。
2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线   0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120
3.1办理CA认证证书
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。
3.3控件、客户端下载
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。
3.4获取电子投标文件
投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。
3.5编制电子投标文件
投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。
3.8注意事项
投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：常州市广化小学校
地    址：常州市钟楼区吊桥路129号
联系方式：0519-86633281     
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州中宇建设工程管理有限公司
地　　址：常州市新北区汉江路338号-南门1栋5楼
联系方式：0519-85785155、0519-85782855（财务）
3.项目联系方式
项目联系人：徐女士
电    话：0519-85782055 
注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc7834][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc20749]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608633]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物
□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：IP网络音箱 

	3.1
	现场考察
	■不组织，招标人不集中组织现场勘察，投标人可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在中标后不得以未踏勘现场为由向招标人提出其他任何要求。
□组织，考察时间：____年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：____年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：/

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	5.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 □不适用。在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面送达
对招标文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应按招标公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司招标代理部；
联系电话：0519-85782055；
通讯地址：常州市新北区汉江路338号-南门1栋5楼。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：中标单位须按中标金额对应下表相对应分档费率以差额累进法计算并支付中标服务费。中标服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。

	服务类型
　 费率　      
　  　　　　
中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%


缴纳时间：中标单位在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。
户    名：常州中宇建设工程管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行
账    号：1105052609000510202
财务室电话（开票）：0519-85782855
代理费用支付说明及原因：
1.支付依据：根据《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，代理费用可以由中标人支付。因采购人预算金额包含代理费，本项目向中标人收取代理费用。
2.报价要求：投标人在投标报价时，报价应当包含代理费用。

	28
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）供应商在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件肆份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 采购邀请》）

	29
	电子系统意外情况处理条款
	为确保本项目电子化采购活动顺利进行，防范化解采购风险，特制定相关情形处置举措。所有潜在供应商及参与各方均应知悉并遵守以下规定：
1.意外情况定义：本条款所称“电子交易系统无法访问等意外情况”，是指在政府采购电子交易平台使用过程中，出现包括但不限于网络中断、服务器故障、应用软件或数据库错误等情形，导致采购活动无法正常进行。
2.开标前环节故障处置：在供应商报名、投标文件上传、投标文件解密及唱标环节等开标活动开始前的任何环节出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置：
（一）若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，继续开展采购活动。
（二）若故障无法在预定开标时间前排除，或故障情况严重影响公平竞争，采购代理机构将通过发布更正公告推迟开标。
（三）若因故障导致有效供应商不足法定家数或出现其他法定废标情形，采购代理机构将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动。
特别说明：本项目投标文件递交方式以采购文件载明为准。在电子系统发生故障时，采购代理机构仅依据上述程序处理，不接受任何现场提交的纸质、U盘等非采购文件规定的响应文件。
3.评审过程中故障处置：在评审委员会组建后至评审报告出具前的评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置：
（一）立即暂停评审：采购代理机构将立即宣布暂停评审活动，并采取必要措施封存所有投标文件及评审记录。
（二）处置方案：视故障排除情况，采购代理机构将选择：
1.若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，由原评审委员会继续完成评审；
2. 若故障无法在当日排除，或故障导致评审无法公正进行，将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动；
3.若需在第二日继续评审，采购代理机构将重新从政府采购评审专家库中抽取专家，组建新的评审委员会，在系统修复后继续评审活动。
（三）公告发布程序：如需发布更正公告或废标（终止）公告，采购代理机构将按规定编制公告文本，连同项目相关信息、附件等详细公告内容提交至市财政局政府采购管理处，由市财政局统一报送省财政厅通过江苏政府采购网后台发布。供应商应密切关注上述网站公告，公告内容对各方具有约束力。
（四）供应商责任：供应商有责任确保自身网络环境、设备及数字证书（CA）的正常，并在采购文件规定的期限内完成文件上传、解密等操作。因供应商自身原因导致的操作失败，不适用本意外情况处理条款。


[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc265228355]
投标人须知
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1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
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2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
3现场考察、开标前答疑会
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3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1进口产品
5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4支持乡村产业振兴管理
5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5正版软件
5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6政府采购创新产品政策
5.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7绿色采购政策 
5.7.1绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2推广应用绿色建材
招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品
招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8采购本国产品的支持政策
5.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
5.9履约保证金相关政策
5.9.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
5.9.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
6投标费用
6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965716]
三   投标文件的编制
[bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc305158795]9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Ref467306195]10投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5投标人认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc149720823]11投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.3本项目报价包括但不限于招标文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品(包括材料、附件、备品备件、专用工具等)、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应缴纳的各项税款(包括但不限于增值税及其他税费)、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。招标人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
11.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.5投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
[bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164229226]12投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
[bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc226965722]13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc150509284]14投标文件的签署、加盖公章
[bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226337230]14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指复印件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
[bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc150509286]15投标文件的提交
15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
[bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150774636]16投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
[bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164351631]17投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。
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18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc226965813]20评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
[bookmark: _Toc520356169]20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158889]六   确定中标
22确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
[bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc127161463]23中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467306377]25签订合同
25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
[bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
28中小企业预留采购份额说明
28.1按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额0%，如果未设置预留份额情形，请附相关情况说明：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。


[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc24423][bookmark: _Toc8030][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购代理机构查询。

	1-3

	 营业执照副本
	提供“三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-4
	控股管理关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。
	管理关系或控股关系信息情况表，格式见《投标文件格式》

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490]

[bookmark: _Toc13280][bookmark: _Toc32523][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc127151555]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人(供应商)的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人(供应商)的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人(供应商)所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	19
	重大偏离
	经评标委员会认定与招标文件有重大偏离和保留；
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.2.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.2.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
2.2.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
2.2.4    评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 采购本国产品的支持政策
2.6.1   适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.6.2    本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3   当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）
2.6.4  投标人需按照招标文件的要求提供有效的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如未提供或提供材料无效将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.5  投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.6  评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193716]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。
	

	2
	主观分
	15
	
	

	2.1
	实施方案
	7
	投标人提供项目实施方案及实施计划及保证措施，包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它项目的衔接、实施过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、实施结束后对各种设备及系统的调试等等，确保项目保质、保量、保时完成。由评委进行综合评审：
1. 有详细完整的项目实施计划及保证措施，计划合理，步骤清晰，各个实施阶段说明完整的，具有项目建设、进度控制措施，整体项目实施方案科学、合理、可行，针对性强，得7分；
2. 有完整的项目实施计划及保证措施，能够满足本项目的实施，整体项目实施方案较为合理、可行，对本项目有较强的针对性，整体项目实施方案、实施计划及保证措施基本可行，能基本满足本项目的实施，得5分；
3. 整体项目实施方案、实施计划及保证措施一般，部分符合项目采购需求的，得3分；
4. 整体项目方案简单、针对性及可操作性较差，存在一定遗漏的，得1分；
5. 未提供不得分。
	根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。

	2.2
	售后服务方案
	5
	投标人有明确的后期维修服务方案，包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等，由评委进行综合评审：
1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
2.方案较具体、可行，能满足项目实施要求，得3分；
3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。
4. 未提供不得分。
	根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。

	2.3
	培训服务
	3
	根据投标人提供的培训服务方案，包含技术人员培训、日常故障解决、基础配件更换、现场应急措施等，由评委进行综合评审：
1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分；
2.方案较具体、可行，能满足项目实施要求，得2分；
3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；
4. 未提供不得分。
	根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。

	3
	客观分
	55
	
	

	3.1
	产品性能
	38
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得34分。
1.“★”项（共14条）为实质性响应技术参数，未响应或负偏离的，作无效投标。
2.“▲”项（共31条）为重要技术参数，未响应或负偏离的，每有一项扣1分；
3.其他（共1000条）为一般参数，未响应或负偏离的，每有一项扣0.007分。
4.所有项目正偏离不加分。
	根据参数要求提供相关证明材料加盖投标人公章，无需提供证明材料的，以偏离表为准。

	3.2
	认证证书
	3
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，（以上证书认证覆盖的业务范围，应包含与本项目信息化设备相关内容，否则不得分），每有一项证书1分，最高得3分。
	投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	3.3
	企业业绩
	2
	投标人提供2023年11月1日以来（时间以合同签订时间为准）类似信息化设备项目的业绩，每提供一份得1分，最高得2分。
	投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，合同须同时明确甲乙双方、合同内容及签订时间，否则不得分。

	3.4
	拟投入本项目人员
	9
	1.拟投入本项目的项目经理，其具备信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、ITSS IT服务工程师证书、ITSS信息技术应用创新服务工程师证书的，有一项得1分，最高得4分，项目经理仅为一人。
2.拟投入本项目的安全负责人，其具备注册信息安全专业人员CISP证书、CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）的，有一项得1分，最高得3分，安全负责人仅为一人。
3.拟投入本项目的售后人员若干名，具有IT运维工程师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、高级网络规划师证书，OSTA全国计算机信息高新技术网络工程师证书的，有一项得0.5分，最高得2分。
	投标文件中提供有效证书复印件以及投标人为对应人员缴纳的2026年8月-10月三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料加盖社保部门签章或电子签章复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	3.5
	质保期要求
	3
	整体免费原厂质保三年的基础上，每延长一年整体原厂质保期得1分，最高得3分。
	提供投标人承诺函（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。

	合计
	100
	


注：
1.未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
2.评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评审小组半数以上认定后作不得分处理。
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第五章   采购需求
一、项目概况
本项目为常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目，包括但不限于相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。
二、基本要求
1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行确认，最终的产品须经采购人确认同意。
三、采购清单及技术参数
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	综合布线系统
	

	一
	工作区子系统
	
	
	
	

	1
	单口信息面板
	1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：白色。
	448
	块
	

	2
	双口信息面板
	1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：白色。
	48
	块
	

	3
	六类非屏蔽信息模块插座
	1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供180度端接方式；
2、符合ISO 11801:2008 标准的要求；
3、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，≥50μ镀金，可插拔次数≥1500次；                                                            
4、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26线规的电缆；
5、独特的PCB线路板线对平衡设计，通过余量高；
6、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能。
	544
	只
	

	4
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用≥50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部扭转最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择。
	544
	根
	

	二
	水平子系统
	
	
	
	

	1
	六类四对非屏蔽双绞线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、线规23AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；
6、额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km。 
	30000
	米
	

	三
	管理间子系统
	
	
	
	

	1
	24口六类非屏蔽模块式配线架（含模块）
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装；
3、可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡；
4、RJ45端口金针：≥50μ镀金；
5、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次；
6、电流功率：1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min；
7、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用。
	41
	条
	

	2
	3米六类非屏蔽跳线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用≥50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部扭转最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择。
	544
	根
	

	3
	1U机架式标准12口LC光纤配线架
	1、支持19″标准机架式安装，适用于多种机架、机柜上的安装；
2、光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护；
3、提供光纤熔接、配线管理；
4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；
5、主要材料：优质冷轧钢板；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；
6、最大弯曲空间（mm）：≥30；
7、最大光纤芯数：24。
	15
	条
	

	4
	LC-LC耦合器
	1、 插入损耗<0.2dB；
2、反射损耗>55dB； 
3、温度范围-40～+85摄氏度； 
4、耐久性500yclds。
5、变化小于等于0.2dB。
	180
	个
	

	5
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.3dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.1dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	360
	根
	

	6
	光纤熔接
	1、光纤熔接
	360
	芯
	

	7
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。
	56
	条
	

	8
	线缆管理机柜
	1、符合公制标准；
2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG；
5、高级月牙门锁；
6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；
8、机柜颜色：黑色；
9、尺寸：600*600*1200；
10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.2mm,框架≥0.8mm。
	1
	台
	

	9
	线缆管理机柜
	1、符合公制标准；
2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG；
5、高级月牙门锁；
6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；
8、机柜颜色：黑色；
9、尺寸：600*600*2000；
10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.2mm,框架≥0.8mm。
	13
	台
	

	9
	防雷PDU
	1、防雷PDU
	28
	条
	

	10
	电源线
	1、RVV3*2.5
	80
	米
	

	四
	垂直子系统
	
	
	
	

	1
	24芯室外单模光缆
	1、规格：9/125um优化光纤;
2、纤芯衰耗：最大0.4dB/km@1310nm,最大0.4dB/km@1550nm；
3、芯数：24芯；
4、类型：室外层绞式。
	1450
	米
	

	五
	设备间子系统
	
	
	
	

	1
	1U机架式标准12口LC光纤配线架
	1、支持19″标准机架式安装，适用于多种机架、机柜上的安装；
2、光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护；
3、提供光纤熔接、配线管理；
4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；
5、主要材料：优质冷轧钢板；
6、24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；
7、最大弯曲空间（mm）：≥30；
8、最大光纤芯数：24。
	15
	条
	

	2
	LC-LC耦合器
	1、插入损耗<0.2dB；
2、反射损耗>55dB； 
3、温度范围-40～+85摄氏度； 
4、耐久性500yclds。
5、变化小于等于0.2dB；
	180
	个
	

	3
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	1、 通过用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.3dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性≤0.1dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	360
	根
	

	4
	光纤熔接
	1、光纤熔接
	360
	芯
	

	5
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。
	15
	条
	

	6
	服务器管理机柜
	1、符合公制标准标准；
2、兼容19英寸国际标准，公制标准；
3、板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑，喷塑厚度为80um- 10um)，符合欧洲RoHS标准；
4、标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的单开前门和双开后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性；
5、侧门为上下两节可独立开启，更易于施工和维护；
6、机柜顶部两侧各设置3个下线孔，孔上部加铝合金毛刷防止磨线，避免锐利边缘损伤线缆。电源线及信号线走各自独立的出线孔；
7、后部两侧带有多功能理线板；
9、安装支架上带有刻度标识，便于准确安装设备；
10、自带并轨件，便于机柜并轨和单独使用；
11、带有接地连接线，高级机柜门锁；
13、可选配安装底座，达到固定机柜的要求；
14、可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达1600KG；
15、尺寸：600*1000*2000；
16、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架≥2.0mm，方孔条≥2.0mm，侧门≥1.2mm。
	4
	台
	

	7
	防雷PDU
	1、防雷PDU
	8
	台
	

	计算机网络系统
	

	一
	核心交换机
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	★1、设备交换容量≥68Tbps，包转发率≥50000 Mpps；设备应该支持主控槽位≥2，业务槽位≥3，整机支持≥2个电源模块；（投标文件中提供符合参数要求的官网截图证明加盖投标人公章）。配置要求：实配总装机箱1套，主控板2块，交流电源模块2块，满配风扇框，配置不少于8个万兆光口，不少于48个千兆光口，不少于48个千兆电口；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）。
2、支持业务板卡一键复位、下电、移除等功能，并支持可编辑板卡名称；
3、设备需支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；业务板卡支持最高端口密度为52个端口；
4、要求单板卡支持≥10个100G端口，以保障足够的端口密度;
5、支持静态路由、支持RIP v1/v2、OSPF，支持策略路由、支持VRRP；
▲6、设备应支持芯片级系统级Flash双启动，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
7、设备需支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备；
▲8、设备应支持支持二层广播自动发现、配置静态IP地址三层发现、DHCP Option43方式发现、DNS域名发现网管中心平台；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲9、设备需支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
	1
	台
	办公网

	2
	核心交换机
	★1、设备的交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1300Mpps，为保障接入能力，整机的接口万兆SFP+光口≥24个，千兆电口≥24个，40GQSFP+光口≥2个；（投标文件中提供符合参数要求的官网截图证明加盖投标人公章）
2、设备需支持电源数量≥2个；
3、支持MAC地址≥32K
4、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
▲5、支持堆叠、M-LAG技术，要求配对的设备有独立的控制平面；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲6、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲7、需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
8、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置
	1
	台
	设备网

	3
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.2dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
	47
	根
	

	4
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合；
	2
	条
	

	二
	接入交换机
	
	
	
	

	1
	8口千兆接入交换机
	1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps
2、千兆电口≥8个，1G/2.5G 光口≥2个
3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
4、上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；
5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	2
	台
	办公网

	2
	24口千兆接入交换机
	★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、千兆电口≥24个，2.5光口≥4个；
3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由；
▲4、设备支持M-LAG技术，要求配对的设备有独立的控制平面；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
5、为保障终端安全，支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量；
▲6、需支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
▲9、交换机IK防护测试级别至少达到IK06；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
10、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	1
	台
	办公网

	3
	48口千兆接入交换机
	★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、千兆电口数≥48个，万兆光口≥4个；
3、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；
4、支持业务端口共模防雷≥6KV；
5、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
6、上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；
7、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
8、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
9、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
10、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	14
	台
	办公网

	4
	8口千兆POE接入交换机
	1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、千兆POE电口≥8个，1G/2.5G 光口≥2个；
3、单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥125W；
4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址；
5、三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	2
	台
	无线网

	5
	24口千兆POE接入交换机
	★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址；
5、三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	10
	台
	无线网

	6
	8口千兆POE接入交换机
	1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、千兆POE电口≥8个，1G/2.5G 光口≥2个；
3、支持供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥125W；
4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	2
	台
	监控网

	7
	24口千兆POE接入交换机
	★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；
3、支持单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	16
	台
	监控网

	8
	千兆光模块
	1、SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC；
2、为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌。
	94
	块
	

	9
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.2dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	47
	根
	

	10
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。
	47
	条
	

	三
	无线网络设备
	
	
	
	

	1
	放装AP
	1、最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；
★2、整机采用三射频设计，Radio1最大传输速率≥500Mbps，Radio2最大传输速率≥2400Mbps，Radio3最大传输速率≥150Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps；（投标文件中提供符合参数要求的官网截图证明加盖投标人公章）
3、AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发；
4、千兆以太网口≥1个；
5、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；
6、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式；
▲7、可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
8、无线AP可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控；
9、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	40
	台
	

	2
	面板AP
	1、支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2、整机采用双射频四空间流设计，理论无线传输速率＞2.9Gbps；
3、整机最大接入终端数≥256；
4、配置≥2个千兆以太网口；
5、安装尺寸符合86盒国家标准，墙外厚度≤15mm
6、支持Fat和Fit 两种工作模式，可根据网络规划需要灵活切换；
7、支持基于VLAN和SSID的用户终端隔离，避免多个用户群组间的互访风险；
8、要求本项目核心交换机，接入交换机，AP，控制器为同一品牌。
	82
	台
	

	3
	无线控制器
	★1、千兆以太网口数≥3，并需提供1个RJ-45 Console管理口，无线AP管理数≥280，用于外接硬件设备；（投标文件中提供符合参数要求的官网截图证明加盖投标人公章）
2、支持查看信号质量差的AP的TOP N，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势；
▲3、结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制非法接入点并实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
4、支持通过在管理平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息、交换机面板端口接入状态、交换机容量、端口负载、供电负载；
5、支持从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件；
6、对接内部系统结合802.1X、Web认证方式接入网络，支持批量的形式导入、导出认证信息实现高效的认证管理，自身最大可创建超过60000个用户认证的账号信息；
7、支持灵活的设置Portal认证页面内容，可基于接入位置、终端类型、MAC地址、用户名、运营商等信息呈现不同的Portal认证页面
8、支持跨互联网进行远程部署，通过控制器平台可以对所有AP、交换机进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看AP、交换机等设备的在线情况；
9、可以查看到可视化的互访图显示，可以查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等；
▲10、管理无线AP和交换机可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲11、可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
12、支持移动APP运维，支持呈现AP接入点状态、接入点管理、无线网络、交换机状态、交换机管理、安全状态、本地用户、二维码审核、角色授权等；
13、本项目管理平台须具备不少于100G SSD固态硬盘数据存储能力。
14、本次项目配置不少于本项目AP数量管理永久授权。
	1
	台
	

	4
	六类四对非屏蔽双绞线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 
3、线规23AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；
6、额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻：≥5000MΩ/km。
	6800
	米
	

	5
	3米六类非屏蔽跳线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用≥50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部扭转最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择。
	122
	根
	

	6
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。
	1
	条
	

	
	安全设备
	
	
	
	

	1
	防火墙
	★1、硬件参数：网络层吞吐量≥2G，最大并发连接数≥90万，每秒新建连接数≥2.5万，内存≥4G，硬盘≥64G SSD，设备至少配备6个千兆电口和2个SFP（投标文件中提供符合参数要求的功能截图证明加盖投标人公章）
▲2、当主机故障时，支持双机切换时不丢包，可实现双机部署下升级不断网；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲3、产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；（投标文件中提供符合参数要求的功能截图证明加盖投标人公章）
4、产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁；
5、持预定义漏洞特征数量超过10000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
6、支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
	1
	台
	

	视频监控系统
	

	一
	前端设备
	
	
	
	

	1
	星光级400万筒型网络摄像机
	★1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps；
3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；
5、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；
8、内置麦克风；
9、支持DC12V/PoE供电方式；
10、支持IP67防护等级。
	205
	台
	

	2
	星光级400万PoE海螺型网络摄像机
	1、支持绊线入侵，区域入侵；
★2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
3、默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps；
4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；
6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
8、支持内置麦克风；
9、支持DC12V/PoE供电方式；
10、支持IP67防护等级。
	5
	台
	

	3
	200万像素防油污双光定焦枪型网络摄像机
	1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
★2、采用高性能1/2.7英寸200万像素CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
3、最大输出200万(1920 x 1080)@25fps；
4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米；内置暖光灯，最大补光监控距离30米；
6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
8、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计；
9、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能
同一静止场景,相同图像质量下,设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/2；
10、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能；
11、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问；
12、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡；
13、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装；
14、支持IP67防护等级。
	11
	台
	

	4
	400万防遮挡电梯智能检测摄像机
	★1、采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器；（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps；
3、焦距≤2.8mm；
4、内置GPU芯片，支持深度学习算法；
5、支持电瓶车检测；
▲6、可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲7、支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲8、设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过IE浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层;点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲9、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
10、报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器；
11、支持工作电压DC12V（±30%）。
	4
	台
	

	5
	电梯网桥
	1、电梯专用网桥
	4
	对
	

	6
	筒机壁装支架
	1、壁装支架
	216
	个
	

	7
	立杆
	1、3米立杆、灰黑色，含地笼浇筑
	4
	根
	

	8
	围墙壁装立杆
	1、1.5米围墙壁装杆
	7
	根
	

	9
	室外弱电箱
	1、500mm*400mm*200mm
	1
	个
	

	10
	4口光纤终端盒
	1、4口光纤终端盒
	1
	个
	

	11
	1U机架式标准12口LC光纤配线架
	1、支持19″标准机架式安装，适用于多种机架、机柜上的安装；
2、光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护；
3、提供光纤熔接、配线管理；
4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；
5、主要材料：优质冷轧钢板；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；
6、最大弯曲空间（mm）：≥30；
7、最大光纤芯数：24；
	1
	条
	

	12
	LC-LC耦合器
	1、 插入损耗<0.2dB；
2、反射损耗>55dB； 
3、温度范围-40～+85摄氏度； 
4、耐久性500yclds。
5、变化小于等于0.2dB。
	4
	个
	

	13
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.3dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.1dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	8
	根
	

	14
	光纤熔接
	1、定制
	8
	芯
	

	15
	2米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.2dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	1
	根
	

	二
	后端设备
	
	
	
	

	1
	24盘位磁盘阵列
	1、 设备规格：≤4U,≥24盘位；
▲2、默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。 选配支持1个Mini SAS HD接口。 样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 样机选配支持带显示器的前面板；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲3、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲4、设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
5、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持26TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
6、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
7、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
8、支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
9、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
10、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
11、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
12、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
13、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
14、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
15、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
16、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断。
	1
	台
	

	2
	20T硬盘
	1、SATA企业级硬盘 转速7200RPM
	9
	块
	

	3
	硬盘录像机
	1、主处理器：工业级微控制器；
2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3、后智能分析：支持后智能智能动检；
4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
5、周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
6、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
7、接入路数：32路；
8、分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
9、解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps；
10、报警输入：8路；
11、报警输出：2路；
12、硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T；
13、RS-485接口：1个；
14、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。
	1
	台
	

	4
	综合安防管理平台
	▲1、与现有钟楼区平安校园管理平台（品牌：大华；版本：V1.000.0000006.6.R.20211229_112449.2210544）无缝对接，实现本地监控图像上传至局端平台。（投标文件中提供对应配置承诺说明（格式参见附件）加盖投标人公章）
2、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统；
3、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用；
4、视频监控单台600路，单台可购买扩展软授权500路，分布式堆叠最大2200路，门禁单台100路，单台可扩展软授权156路，分布式堆叠最大512路，停车单台5进5出，可扩展软授权3进3出，150车位，分布式堆叠最大16进16出，300车位；
5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式；
6、支持平台运维管理，平台运营可视化；
7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求
8、业务灵活可扩展，模块可单独购买扩展客流、考勤、巡更、梯控、AR云景（模块和授权单独购买）；
9、处理器：双核四线程高性能处理器,≥3.0 GHz主频；支持最大TDP功耗28W；
10、内存：≥32G，存储：≥1个 128G-SSD固态硬盘，≥1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘。
	1
	台
	

	5
	1U机架式标准12口LC光纤配线架
	1、支持19″标准机架式安装，适用于多种机架、机柜上的安装；
2、光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护；
3、提供光纤熔接、配线管理；
4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；
5、主要材料：优质冷轧钢板；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；
6、最大弯曲空间（mm）：≥30；
7、最大光纤芯数：24。
	2
	条
	

	6
	LC-LC耦合器
	1、 插入损耗<0.2dB；
2、反射损耗>55dB； 
3、温度范围-40～+85摄氏度； 
4、耐久性500yclds。
5、变化小于等于0.2dB。
	4
	个
	

	7
	1.5米单模单芯LC光纤尾纤
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.3dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.1dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	8
	根
	

	8
	光纤熔接
	1、光纤熔接
	8
	芯
	

	9
	2米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	1、 用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；
3、温度性能 ：-40℃～+80℃ ；
4、重复性 ≤0.2dB ；
5、互换性 ≤0.2dB ；
6、回波损耗 ≥45dB；
7、光纤护套：PVC；
8、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用。
	2
	根
	

	10
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。
	4
	条
	

	三
	显示设备
	
	
	
	

	1
	46寸液晶拼接屏
	1、工业级面板：采用工业级面板，适合7×24小时连续工作；
2、物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm；
3、高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；
4、高清显示：物理分辨率高达1920×1080，画面细腻，色彩丰富；
5、安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择；
6、电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
7、最高支持1920×1080高清显示；
8、支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入；
9、支持画面和OSD菜单180度翻转功能；
10、双边拼缝3.5mm；
11、内置拼接功能；
12、支持一键开关机功能（需配合光控盒使用）。
	4
	台
	

	2
	前维护液压支架
	1、气动前维护壁挂支架
	4
	个
	

	3
	拼接屏包边
	1、拼接屏包边
	1
	项
	

	4
	4路视频解码服务器
	1、支持4路HDMI信号输出接口；
2、支持4路HDMI音频输出；
3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；
4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码；
5、支持通过串口控制屏幕开关；
6、最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码；
7、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率；
▲8、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
▲9、支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
10、支持预案轮巡；
11、支持底色选择；
12、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接；
13、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；
14、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口；加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，ELNET的密码修改同步应用的用户账号管理；
15、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。
	1
	台
	

	四
	传输线缆系统
	
	
	
	

	1
	24口超五类非屏蔽模块式配线架（含模块）
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装；
3、RJ45端口金针：25μ镀金；
4、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次；
5、电流功率:1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min；
6、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用。
	16
	条
	

	2
	超五类非屏蔽跳线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、采用注塑式尾套，防止与水晶头松脱，水晶头弹片两侧边缘处有耳部保护片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用≥50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部扭转最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择。
	225
	根
	

	3
	超五类四对非屏蔽双绞线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、可提供100MHZ带宽，线规24AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻：≥5000MΩ/km。
	11000
	米
	

	4
	1U封闭滑槽式理线架
	1、优质金属成品；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可拆卸；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。
	16
	条
	

	5
	4芯室外单模光缆
	1、规格：9/125um激光优化光纤；
2、纤芯衰耗：最大0.4dB/km@1310nm,最大0.4dB/km@1550nm；
3、芯数：4芯；
4、类型：室外中心束管式。
	350
	米
	

	6
	电源线
	1、RVV3*2.5
	500
	米
	

	校园出入口管理系统
	

	一
	前端设备
	
	
	
	

	1
	出入口抓拍一体机
	1、显示屏尺寸：304.0mm×152.0mm×15.0mm（高×宽×厚）；
2、传感器类型：1/3英寸CMOS；
▲3、抓拍图片分辨率检查：2880×1684(含OSD黑边)（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
4、视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
5、抓拍距离：2.5m～6m；
6、除雾功能：支持自动除雾；
7、供电方式：AC110–230V；
8、镜头：标配；
9、镜头类型：变焦；
10、镜头焦距：2.7mm～13.5mm。
	2
	台
	

	2
	变频直臂道闸
	1、杆件类型：直杆，杆长：4米。起杆速度：2s；
2、电机类型：直流无刷；
3、支持压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸。
	2
	台
	

	3
	防砸雷达
	1、发射频率：77GHz～81GHz；
2、发射功率： 22dBm；
3、波束宽度： 俯仰 ±15 °，水 平±60 °；
4、响应时间： 100ms；
5、检测区域： 1m～6m（可调）；
6、防砸区域： 广告杆、栅栏杆：左侧0.7m～1.5m（可调），右侧0.7m～1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1m～1.5m（可调），右侧0.1m～1.5m（可调）；
7、检测目标： 人、车；
8、在线调试： 支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；
9、升级功能： 支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；
10、RS-485接口：1个；
11、I/O接口： 2个（继电器输出，一个常开，一个常闭）；
12、工作电压： DC10–16V；
13、工作电流： 0.2A（支持最大电流为2A）；
14、功耗： ＜2.5W；
15、工作温度： -40℃～+70℃；
16、防护等级： IP66。
	2
	台
	

	4
	刷卡门禁一体机
	1、采用32位内核处理器，支持本机设定及管理；
2、全触摸按键，液晶显示人机操作界面；
3、非接触式读卡，支持ID卡识别，可读取ID卡号；
4、支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；
5、支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全。
	16
	台
	

	5
	单门磁力锁
	1、上锁时NO输出，开锁时NC输出；
2、最大拉力280kg静态直线拉力；
3、锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)。
	4
	个
	

	6
	双门磁力锁
	1、上锁时NO输出，开锁时NC输出；
2、最大拉力280kg*2静态直线拉力；
3、锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)。
	11
	个
	

	7
	开门按钮
	1、86型、塑壳
	16
	个
	

	二
	后端设备
	
	
	
	

	1
	停车管理模块
	1、支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车、VIP车、访客车； 
2、支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
3、支持添加2万条白名单，支持同步下发相机；
4、支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
5、记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询；
6、中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等；
7、异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌。
	1
	套
	

	2
	发卡器
	1、采用PC+ABS材质，适用于室内；
2、支持Mifare卡（IC卡）刷卡；
3、支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动；
4、发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示。
	1
	台
	

	3
	空白IC卡
	1、符合ISO 7816协议；
2、支持非接触式通讯；
3、支持13.56MHZ工作频率。
	200
	张
	

	三
	传输线缆
	
	
	
	

	1
	超五类四对非屏蔽双绞线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、可提供100MHZ带宽，线规24AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km。
	1280
	米
	

	2
	电源线
	1、RVV2*1.0
	880
	米
	

	3
	电源线
	1、RVV3*2.5
	280
	米
	

	4
	信号线
	1、RVVP4*1.0
	500
	米
	

	5
	PE管
	1、PE50管，含开挖预埋
	10
	米
	

	校园广播系统
	

	一
	网络中心-主控
	
	
	
	

	1
	控制主机
	1、结构：高档8U铝合金黑色拉丝面板，嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置超薄DVD光驱；
2、屏幕尺寸：≥17.3＂；
3、分辨率：≥1920*1080；
4、亮度：≥300cd/m2；
5、触摸屏：电阻式；
6、主板：工业主板，支持7*24小时不间断运行；
7、处理器：四核四线程≥3.3GHz；
8、内存：≥8G DDR4，最大支持≥32GB；
9、硬盘：≥256G SSD固态硬盘，mSATA接口；
10、前置I/O接口：电源开关≥1路，一键报警按钮≥1路，MIC≥1路，USB2.0≥2路,
后置I/O接口：≥2路LAN,≥2路RS-485,≥4路USB3.0,≥2路USB2.0,≥1路VGA,≥1路HDMI,≥1路PS/2,≥1组3.5音频,≥2组6.35莲花音频，≥1路报警触发接口。
	1
	台
	

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1、系统架构：系统采用BS架构；浏览器登录操作管理；
▲2、终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图.地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线.离线.广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识；（投标文件中提供符合参数要求的软件界面截图证明加盖投标人公章）
▲3、终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常；（投标文件中提供符合参数要求的软件界面截图证明加盖投标人公章）
4、提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫.一键对讲.一键求助.一键报警等通话模式，支持自动接听.手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置；
5、地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示；
▲6、实时任务:支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整；（投标文件中提供符合参数要求的软件界面截图证明加盖投标人公章）
7、计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试.设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放.语音合成.终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制.粘贴.冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间；
8、联动管理：支持消防报警信号接入.短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件.终端采集.文本转语音广播；
9、支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出.音乐播放.终端采集.语音合成.警报等；
10、视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示；
11、媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载；
12、历史记录：用户操作.广播.对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录；
13、录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放；
14、用户管理：支持超级管理员.管理员.用户.操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件；
15、分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。
16、广播模式：支持单薄.组播两种模式，支持互联网.局域网部署；
17、平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色；
18、支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息.实时任务列表.定时任务以及媒体库音频文件；
19、SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面。
	1
	套
	

	3
	调音台
	1、8路平衡式话筒输入，2组母线输出，1组AUX辅助输出，MP3播放器功能；
2、提供+48V幻像电源；
3、三段风格均衡；
4、1组AUX辅助输出AUX1为推子前；
5、采用16种数字显示延时数码效果器；
6、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。
	1
	台
	

	4
	CD播放器
	1、兼容DVD.CD.MP3等多种播放格式，可外接USB盘播放MP3音乐；
2、音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz；
3、设有轻触式按键操作，可选择播放.立体声.左右声道.上一曲.下一曲.单曲循环.全部循环等功能；
4、直接选择曲目，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；
5、具有通电后自动播放功能。
	1
	台
	

	5
	话筒
	1、频率响应：20-18Khz；
2、输出阻抗：75Ω欧姆；
3、灵敏度：-40db；
4、动态范围：109db 1khz；
5、供电电压：DC3V；
6、特点：带前奏声提示.带环灯指示。
	1
	只
	

	6
	寻呼话筒
	1、采用桌面式话筒设计，带有≥7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端.呼叫分区及多个分区.呼叫全区广播；
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率；
3、支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话。
▲4、支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器（投标文件中提供设备线路输入与输出接口佐证图加盖投标人公章）；
5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，
6、支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒；
7、支持线路输入采集及U盘广播；
8、支持多种呼叫策略；
9、支持手动转移；
10、支持无响应转移；
11、支持占线转移；
12、支持关机转移；
13、支持自动接听；
14、支持手动接听；
15、支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端；
16、支持操作登录密码验证.操作登录密码验证支持开启和关闭；
17、支持广播提示音开启和关闭选择；
10、支持紧急广播；
18、支持预警广播快捷键；
19、支持自然灾害快捷键；
20、支持地震广播快捷键；
21、长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务；
22、具有≥1路短路输出接口.≥1路短路输入接口；
▲23、支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP.服务器IP.用户权限参数等；（投标文件中提供符合参数要求的软件界面截图证明加盖投标人公章）
24、支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。
	1
	台
	

	7
	IP网络音箱
	1、木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能；
2、硬件音频解码，音质达到CD级；
3、可网络接收音频节目内容；
4、支持1路话筒输入.1路线路输入，具有音量调节功能；
5、采用2*15W功放芯片，声音清晰；
6、1路RJ45接口，支持局域网及互联网；
7、具有一主一副两只音箱。
	1
	套
	

	8
	采集器
	1、采用嵌入式芯片，可通过WEB登录修改设备参数；
2、支持32路报警输入，可联动服务软件对应任务；
3、报警输入支持短路信号和12V信号可选；
4、支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择；
5、具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。
	1
	台
	

	9
	消防语音系统软件
	1、嵌入式软件
	1
	套
	

	10
	电源管理器
	1、可控制电源≥8路，每路电源额定输出≥15A；
3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置；
3、待机.运行.全部旁通.单独通道旁通全功能；
4、联机控制连线可达≥2米，可联机控制设备最多≥10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口；
5、具有智能截频FILTER多重净化技术，可滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源；
6、采用SMT.AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性。
	1
	台
	

	三
	消控室分控
	
	
	
	

	1
	IP网络广播系统分控软件
	1、内置嵌入式软件
	1
	套
	

	2
	寻呼话筒
	1、采用桌面式话筒设计，带有≥7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端.呼叫分区及多个分区.呼叫全区广播；
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率；
3、支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话。
4、支持≥1路3.5mm音频线路输入，
支持采集播放功能；
具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器
5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，
支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，
支持线路输入采集及U盘广播。
6、支持多种呼叫策略，
7、支持包括手动转移；
8、支持无响应转移；
9、支持占线转移；
10、支持关机转移；
11、支持自动接听；
12、支持手动接听；
13、支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端；
14、支持操作登录密码验证.操作登录密码验证支持开启和关闭；
15、支持广播提示音开启和关闭选择；
16、支持紧急广播、预警广播、自然灾害、地震广播四个快捷键；
17、长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务；
18、具有≥1路短路输出接口.≥1路短路输入接口；
19、支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP.服务器IP.用户权限参数等；
20、支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。
	1
	台
	

	四
	教室
	
	
	
	

	1
	IP网络音箱
	1、木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能；
2、硬件音频解码，音质达到CD级；
3、可网络接收音频节目内容；
4、支持1路话筒输入.1路线路输入，具有音量调节功能；
★5、采用2*15W功放芯片，声音清晰；（投标文件中提供符合参数要求的产品彩页复印件证明加盖投标人公章）
6、1路RJ45接口，支持局域网及互联网；
7、具有一主一副两只音箱。
	82
	套
	核心产品

	2
	开关面板
	1、一位开关面板
	82
	块
	

	五
	室外活动区扩声
	
	
	
	

	1
	音柱
	1、输入电压：70/100V； 
2、额定功率：40/60W；  
3、频 响：150～18KHZ。
	12
	只
	

	2
	无线话筒
	接收机技术参数：
1、工作频率：500-980MHz；
2、通道：2*100通道可调频；
3、红外对频，频率同频技术；
4、S/N信噪比：>105dB；
5、频率回应：40Hz-18KHz；
发射器技术参数：
6、频道：200频道；
7、频带宽度：50MHz；
8、频道间隔：300KHz；
9、系统包括有一台主机+两个手持话筒；
10、为了防止外界环境因素的干扰，产品需支持抗EMI、RFI技术。
	1
	台
	

	3
	话筒天线
	1、频率范围：500-950MHz；
2、输入截断点：+22dBm；
3、噪声比：4.0dB Type(Center Band)；
4、增益：+6-9dB(Center Band)；
5、输出阻抗：15dB min；
6、阻抗：50Ω；
7、频宽：450MHz；
8、插座：BNC female。
	1
	对
	含2条30米天线延长线

	4
	调音台
	1、8路平衡式话筒输入，2组母线输出，1组AUX辅助输出，MP3播放器功能；
2、提供+48V幻像电源；
3、三段风格均衡；
4、1组AUX辅助输出AUX1为推子前；
5、采用16种数字显示延时数码效果器；
6、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。
	1
	台
	

	5
	纯后级功放
	1、70V/100V或8欧定阻扬声器输出；
2、采用先进高效功率放大电路；
3、带压限电路,限制输入信号过大；
4、具有输出短路\过载\过热等；
5、节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态；
6、待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命；
7、输出功率：1500W。
	1
	台
	

	6
	IP解码终端
	1、10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急）；
2、各输入通道音量独立调节；
3、可接收IP广播数据流，转发给模拟功放；
4、1路RJ45接口，有网络的地方即可接入；
5、支持协议：ARP.UDP.TCP/IP.ICMP；
6、高对比度128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能；
7、内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快。
	1
	台
	

	六
	传输线缆
	
	
	
	

	1
	管理机柜
	1、符合GB/T3047.2标准；
2、兼容19英寸国际标准、公制标准；
3、板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑，喷塑厚度为80um- 10um)，符合欧洲RoHS标准；
4、标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的单开前门和双开后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性；
5、侧门为上下两节可独立开启，更易于施工和维护；
6、机柜顶部两侧各设置3个下线孔，孔上部加铝合金毛刷防止磨线，避免锐利边缘损伤线缆。电源线及信号线走各自独立的出线孔；
7、后部两侧带有多功能理线板；
9、安装支架上带有刻度标识，便于准确安装设备；
10、自带并轨件，便于机柜并轨和单独使用；
11、带有接地连接线，高级机柜门锁；
13、可选配安装底座，达到固定机柜的要求；
14、可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达1600KG；
15、尺寸：600*1000*2000；
16、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架≥2.0mm，方孔条≥2.0mm，侧门≥1.2mm。
	1
	台
	

	2
	音频线
	1、3.5转双莲花
	7
	根
	

	3
	信号线
	1、SYV50-5
	100
	米
	

	4
	超五类四对非屏蔽双绞线
	1、符合ISO 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、可提供100MHZ带宽，线规24AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km。
	3500
	米
	

	5
	教室音频线
	1、音频线
	725
	米
	

	7
	音箱线
	1、RVS2*2.5
	800
	米
	

	8
	电源线
	1、RVV2*1.0
	280
	米
	

	多媒体会议系统
	

	综合楼
	

	
	显示系统
	
	
	
	

	1
	100寸电视机
	1、100寸电视机，不低于2G内存，不低于32G机身存储，4K分辨率
	1
	台
	

	2
	100寸电视机壁装支架
	1、100寸电视机壁装支架
	1
	个
	

	
	扩声系统
	
	
	
	

	1
	主扩音箱
	1、低音单元10寸，高音单元1.3寸；
2、阻抗：8Ω ；
3、额定功率：≥250W；
4、频率响应：65Hz-20KHz ；
5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。
	2
	台
	

	2
	辅助音箱
	1、低音单元10寸，高音单元1.3寸；
2、阻抗：8Ω ；
3、额定功率：≥250W；
4、频率响应：65Hz-20KHz ；
5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。
	2
	台
	

	3
	主扩功放
	1、输出功率：8Ω≥500W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	1
	台
	

	4
	辅助功放
	1、输出功率：8Ω ≥400W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	1
	台
	

	5
	音频处理器
	1、2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出；
2、32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心；
3、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片；
4、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡；
5、具有有延时和相位控制及哑音设置；
6、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制；
7、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。
	1
	台
	

	6
	数字反馈抑制器
	1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术；
2、内置自适应动态噪声滤波器；
3、内置24Bit  A/D、D/A转换；
4、内置AGC自动增益控制；
5、内置数字高低通调节控制；
6、内置数字压限器；
7、内置10段图示均衡器。
	1
	台
	

	7
	调音台
	1、≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声；
2、≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关；
3、≥4通道内置通道压缩器；
4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF；
5、≥2路辅助发送/立体声辅助返回；
6、≥4母线(立体声, 2编组)；
7、内置SPX效果器。
	1
	台
	

	8
	电源时序器
	1、8路输出单路最大输出电流10A最大输入电流60A；
2、工作电压AC220/50HZ-60H；
3、轻触按钮每路开关间隔时间为1秒,每路带开关灯指示；
4、电路板采用2安铜双面板设计,采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理供电电源为变压器；
5、电源线3*6平方电缆,(长度可订做)机箱高度1U符合机柜安装标准)；
6、液晶电压显示。
	1
	台
	

	
	无线会议系统
	
	
	
	

	1
	无线会议话筒
	1、U段一拖四台式鹅颈红外对频，电容无线麦克风会议话筒（可选领夹耳麦及手持） ，每通道 32 个信道，每信道频点连续可调， 电容式高灵敏度拾音器 ，频率范围 500MHZ-900MHZ,每通道限定频率互不干扰，动态范围 100dB,信噪比 105dB
	1
	台
	

	
	线缆及管路
	
	
	
	

	1
	线缆管理机柜
	1、符合 GB/T3047.2 标准，兼容19"国际标准、公制标准；
2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG；
5、高级月牙门锁；
6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；
8、机柜颜色：黑色；
9、尺寸：600*600*1200；
10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.2mm,框架≥0.8mm。
	1
	台
	

	2
	网络接入
	1、校园网接入机柜（光纤或弱电线缆至弱电间）
	1
	项
	

	3
	音频连接线
	1、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	8
	条
	

	4
	音箱线
	1、RVV2*2.5
	100
	米
	

	1#楼
	

	一
	老楼四层多功能室
	
	
	
	

	
	扩声系统
	
	
	
	

	1
	主扩音箱
	1、低音单元10寸，高音单元1.3寸；
2、阻抗：8Ω ；
3、额定功率：≥250W；
4、频率响应：65Hz-20KHz ；
5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。
	2
	台
	

	2
	辅助音箱
	1、低音单元10寸，高音单元1.3寸；
2、阻抗：8Ω ；
3、额定功率：≥250W；
4、频率响应：65Hz-20KHz ；
5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。
	2
	台
	

	3
	主扩功放
	1、输出功率：8Ω≥500W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	1
	台
	

	4
	辅助功放
	1、输出功率：8Ω ≥400W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	1
	台
	

	5
	音频处理器
	1、2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出；
2、32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心；
3、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片；
4、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡；
5、具有有延时和相位控制及哑音设置；
6、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制；
7、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。
	1
	台
	

	6
	数字反馈抑制器
	1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术；
2、内置自适应动态噪声滤波器；
3、内置24Bit  A/D、D/A转换；
4、内置AGC自动增益控制；
5、内置数字高低通调节控制；
6、内置数字压限器；
7、内置10段图示均衡器。
	1
	台
	

	7
	调音台
	1、≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声；
2、≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关；
3、≥4通道内置通道压缩器；
4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF；
5、≥2路辅助发送/立体声辅助返回；
6、≥4母线(立体声, 2编组)；
7、内置SPX效果器。
	1
	台
	

	8
	电源时序器
	1、8路输出单路最大输出电流10A最大输入电流60A；
2、工作电压AC220/50HZ-60H；
3、轻触按钮每路开关间隔时间为1秒,每路带开关灯指示；
4、电路板采用2安铜双面板设计,采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理供电电源为变压器；
5、电源线3*6平方电缆,(长度可订做)机箱高度1U符合机柜安装标准)；
6、液晶电压显示。
	1
	台
	

	
	无线会议系统
	
	
	
	

	1
	无线会议话筒
	1、U段一拖四台式鹅颈红外对频，电容无线麦克风会议话筒（可选领夹耳麦及手持） ，每通道 32 个信道，每信道频点连续可调， 电容式高灵敏度拾音器 ，频率范围 500MHZ-900MHZ,每通道限定频率互不干扰，动态范围 100dB,信噪比 105dB
	1
	台
	

	
	线缆及管路
	
	
	
	

	1
	线缆管理机柜
	1、符合GB/T3047.2 标准，兼容19"国际标准、公制标准；
2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG；
5、高级月牙门锁；
6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；
8、机柜颜色：黑色；
9、尺寸：600*600*1200；
10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.2mm,框架≥0.8mm。
	1
	台
	

	二
	报告厅
	
	
	
	

	
	扩声系统
	
	
	
	

	1
	主扩线阵音响
	1、 双8",两分频波导线阵列全频音箱；
2、频率范围：64-19KHz（±3db)；
3、额定输入功率：≥300W；
4、最大峰值功率：≥600W；
5、最大声压级输出：134dB；
6、灵敏度：104dB；
7、额定阻抗：8Ω；
8、分频点：1.8KHz；
9、低音单元：2*8"，Φ65芯、165磁；
10、高音单元：1"/Φ75芯、140磁；
11、覆盖范围：100°X 100°；
12、吊挂结构：田字架三点线性吊法。
	4
	台
	

	2
	低音音箱
	1、阻抗：8Ω；
2、频响：39Hz-3kHz；
3、额定功率：≥500W；
4、峰值功率：≥1000W；
5、灵敏度：101dB/W/M；
6、最大声压级（额定/峰值）：128dB；
7、低音：≥15寸低音×1。
	2
	台
	

	3
	返听音箱
	1、低音单元12寸，高音单元1.3寸；
2、阻抗：8Ω ；
3、额定功率：≥350W；
4、频率响应：55Hz-20KHz ；
5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。
	2
	台
	

	4
	辅助音箱
	1、低音单元12寸，高音单元1.3寸；
2、阻抗：8Ω ；
3、额定功率：≥350W；
4、频率响应：55Hz-20KHz ；
5、输入灵敏度：≥96dB/w/m。
	2
	台
	

	5
	主扩功放
	1、输出功率：8Ω≥500W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	2
	台
	

	6
	返听功放
	1、输出功率：8Ω ≥400W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	1
	台
	

	7
	低音功放
	1、立体声/并联8Ω×2：≥800W×2；
2、立体声/并联4Ω×2：≥1500W×2；
3、输入灵敏度： 0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 
5、信噪比：﹥100dB。
	1
	台
	

	8
	辅助功放
	1、输出功率：8Ω ≥400W×2；
2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 。
	1
	台
	

	9
	数字反馈抑制器
	1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术；
2、内置自适应动态噪声滤波器；
3、内置24Bit  A/D、D/A转换；
4、内置AGC自动增益控制；
5、内置数字高低通调节控制；
6、内置数字压限器；
7、内置10段图示均衡器。
	1
	台
	

	10
	调音台
	1、≥16输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声；
2、≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关；
3、≥4通道内置通道压缩器；
4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF；
5、≥2路辅助发送/立体声辅助返回；
6、≥4母线(立体声, 2编组)；
7、内置SPX效果器。
	1
	台
	

	11
	音频处理器
	1、4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；
2、32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心；
3、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片；
4、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡；
5、具有有延时和相位控制及哑音设置；
6、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制；
7、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。
	1
	台
	

	12
	电源时序器
	1、适用范围：娱乐会议多功能厅影K系列(可带6-8台800W-1000W功放)最大输入电流60A；
2、单路最大输出电流13A；
3、工作电压AC220/50HZ-60H(可定做110V)；
4、输出万用插座,后面16路受控万用插座,前面板1路固定万用插座每一路开关间隔时间为1秒,每路带开关灯指示；
5、电路板采用2安铜双面板设计,采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理供电电源为变压器；
6、电源线3*6平方电缆,电缆线标配长度为15米(长度可订做)机箱高度2U符合机柜安装标准)；
7、单路受控功能：没有； 
8、联机功能：没有； 
9、电压显示表：有。
	2
	台
	

	13
	线性阵列系统支架及吊装配件
	1、田字吊装支架 含吊装带 起重钢丝等
	1
	批
	

	14
	监听音箱
	1、输出功率：60W；
2、灵敏度：89dB；
3、频率响应：20Hz-20KHz；
4、信噪比：≥87dB。
	1
	台
	

	
	无线会议系统
	
	
	
	

	1
	无线会议话筒
	1、U段一拖四台式鹅颈红外对频，电容无线麦克风会议话筒（可选领夹耳麦及手持） ，每通道 32 个信道，每信道频点连续可调， 电容式高灵敏度拾音器 ，频率范围 500MHZ-900MHZ,每通道限定频率互不干扰，动态范围 100dB,信噪比 105dB
	1
	台
	

	2
	无线手持话筒
	1、无线频率范围：698-787MHz、频率范围：50-15KHz、总谐波失真：＜1%（参考，+/-48KHz频偏@1KHz）；
2、动态范围＞90分贝，A-加权；
3、接收机信号转换方式：微机控制按键LCD 显示、接收机输出：2 XLR平衡，1/4寸非平衡，发射功率：1mW-10mW、接收机最大输出：-16dBV(XLR接口），-22dBV、工作范围：LO功率18米；HI功率模式75米。
	2
	套
	

	3
	无线头戴话筒
	1、包括双通道接收机，配2个头戴话筒；
2、U段频点可调；
3、频率范围：740-790MHz；
4、动态范围：100dB；
5、综合信噪比：＞105dB。
	2
	套
	

	
	舞台灯光系统
	
	
	
	

	1
	PAR灯
	1、功率：180W；
2、灯珠：54颗*3W；
3、通道：7CH  控制模式：DMX512 主从 自走 声控；
4、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口。
	23
	只
	

	2
	平板柔光灯
	1、额定电压：AC110-240V ；
2、功率：200W；
3、光源数量：432颗LED灯珠；
4、颜色：暖白；
5、控制模式：蓝牙。
	7
	只
	

	3
	面光成像灯
	1、功率：200W；
2、光源：1颗200W COB 2合1；
3、通道：六种通道状态下可选择使用4、7通道；
4、光束角度：60°；
5、菜单显示：LCD数码显示控制：DMX512,声控，自走，主从控制
6、特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；
7、灯具内置智能温度与噪音平衡模块；
8、防水：IP20,风机自然散热。
	15
	只
	

	4
	信号分配器
	1、8路光电隔离DMX信号分配器(Ver： 2.0)；
2、2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出；
3、输入/输出光电隔离；
4、8路独立放大驱动输出；
5、信号放大整形功能，延长信号传输距离；
6、增强数据总线接入设备数量的能力；
7、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性；
8、电源：AC100V-240V / 50-60Hz。
	1
	台
	

	5
	电源直通箱
	1、12路电源输出（每路输出4KW）；
2、配备二级开关，符合供电规范；
3、指示灯显示三相电源状态；
4、电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz。
	1
	只
	

	6
	灯控台
	1、DMX512通道数≥1024；
2、电脑灯的配接数量≥96；
3、电脑灯重新配接地址码：支持；
4、灯具水平垂直交换：支持；
5、灯具通道反倒输出：支持；
6、灯具通道滑步模式切换：支持；
7、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道；
8、灯库：支持珍珠R20灯库；
9、可保存的场景数量≥60；
10、可同时运行的场景数量≥10；
11、多步场景的总步数≥600；
12、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步；
13、每个场景可存储图形数量：5；
14、推杆启动场景并进行调光：支持；
15、互锁场景：支持；
16、点控场景：支持；
17、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形；
18、可同时运行图形数量：5；
19、主控推杆：全局、重演、灯具；
20、立即黑场：支持；
21、转盘调整通道数值：支持；
22、推杆调整通道数值：支持；
23、推杆调光：支持；
24、U盘读取：支持FAT32格式。
	1
	台
	

	7
	灯钩及保险绳
	1、灯钩及保险绳
	1
	批
	

	8
	舞台灯光杆体
	1、双杆 直径40mm 长度6米，表面喷塑 黑色 带拼接件
	3
	道
	

	
	线缆及管路
	
	
	
	

	1
	线缆管理机柜
	1、符合GB/T3047.2 标准，兼容19"国际标准、公制标准；
2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG；
5、高级月牙门锁；
6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；
8、机柜颜色：黑色；
9、尺寸：600*600*2000；
10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.2mm,框架≥0.8mm。
	1
	台
	

	2
	操作台
	1、两联操作台
	1
	台
	

	3
	网络接入
	1、校园网接入机柜（光纤或弱电线缆至弱电间）
	1
	项
	

	4
	音频连接线
	1、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	24
	条
	

	5
	音频线
	1、RVPE2*0.5
	300
	米
	

	6
	音箱线
	1、RVV2*2.5
	500
	米
	

	7
	舞台灯光专业线缆
	1、舞台灯光专业线缆
	1
	批
	

	机房工程系统
	

	
	防雷接地
	
	
	
	

	1
	接地铜排
	1、30*3紫铜
	20
	米
	

	2
	绝缘子
	1、100mm（含膨胀螺丝、螺帽）
	20
	套
	

	3
	等电位接地端子箱
	1、等电位接地端子箱
	1
	套
	

	4
	接地母线
	1、ZR-BVR50mm²,（含铜鼻子）
	5
	米
	

	5
	接地线
	1、ZR-BVR6mm²,（含铜鼻子）
	30
	米
	

	集成服务

	1
	集成服务
	1、含所有与校区内非新建建筑原有软硬件设备和系统的调整、设置、调试、对接等工作。
	1
	批
	



注意事项：
（1）采购需求技术参数中带“★”项为实质性响应技术参数，投标人需按要求提供参数证明材料，并在材料中将对应参数标注明确，每有1项参数负偏离或未提供有效证明材料的，作无效投标处理。
（2）采购需求技术参数中带“▲”项为重要技术参数，投标人需按要求提供参数证明材料，并将对应参数标注明确，每负偏离一项按评分标准进行扣分。
（3）其他技术参数在投标文件《采购需求偏离表》中按要求响应，每负偏离一项按评分标准进行扣分。
（4）评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合招标文件要求的不作为评审依据。（提供的证明材料需标明对应位置及页码）
（5）投标文件中关于所投产品技术参数表述如存在有两处及以上不一致的，按以下优先顺序确定：第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告、产品彩页、官网截图、软件界面截图、功能截图。
（6）项目验收时逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，招标人将无条件退货并上报相关政府采购监管部门处理。
（7）参数中引用相关标准如后续有更新版本，投标人所投产品参数可满足现行有效版本即可。
四、人员要求
1.投标人需根据项目采购需求配备项目组成员，至少须包含项目经理、技术负责人、售后负责人及若干项目组成员。
2.如因不可抗力导致项目成员无法继续提供服务的情况，经采购人同意，中标人必须提供相应服务能力和资质水平的人员。
五、交货期、交货地点
1.交货期：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。
2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3.安装地址：采购人指定地点和楼层。
六、包装和运输
1.投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。
2.投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。
3.须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
七、质保及售后服务要求
（一）质保期
本项目免费原厂质保期不少于3年（包括3年免费备件保、免费原厂人工保）（自产品验收报告签字之日起计算）。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
（二）售后服务
1.质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。售后服务免收所有人工费用，所需材料须经采购人认可、价格以同期《常州市造价信息》材料信息价的70%为准（若无信息价，则参考市场同类产品报价）。
2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。
3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。
4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。
6.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。
（三）人员培训
1.投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。
2.对采购人员工进行设备安全培训。
3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。
（四）保险
投标人应承担相应货物的保险费。
八、验收标准
1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。
2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。
3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标要求的，采购人可以拒收，并可以无条件解除合同。
九、承包方式
1.固定总价包干。
2.本项目报价包括但不限于招标文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品(包括材料、附件、备品备件、专用工具等)、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应缴纳的各项税款(包括但不限于增值税及其他税费)、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。招标人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
十、付款条件（进度和方式）
1.合同签订后支付合同价款的30%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至合同价的100%。
2.中标人必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，同时随票须附采购人所需办理付款的其他相关材料。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。
十一、项目预算金额、最高限价
项目预算金额：人民币225.98345万元
项目最高限价：人民币225.98345万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
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第六章   拟签订的合同文本

合同编号：           


常州市广化小学校新建校区信息化设备
采购项目

货物采购合同






甲方：常州市广化小学校
乙方：                     


江苏常州
2026年  月  日

采购方（甲方）:                                   签约时间：            
供货方（乙方）:                                   签约地点：            
项目编号：            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就             项目一事，达成如下合同条款：
第一条 甲、乙双方经营资格及承诺
1、依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。
2、本合同之签字页上该方名称一栏中的签字均系分别由获该方正式授权的签字人有效签署。
第二条 项目清单、产品品牌及金额
详见附件
第三条 合同总价款
1、本合同产品总价款为：¥             （大写）：             
2、本合同总价包干，包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，甲方不再支付其他任何费用。
第四条 付款方式
合同签订后支付合同价款30%，货物到达甲方指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，甲方收到发票后30日内付至合同价的100%。
乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。
第五条 质量标准
1、乙方应保证其所提交的产品质量符合如下要求，孰高者为准：
1.1符合国家和行业最新标准及国家产品强制性认证（即3C认证）规定。
1.2甲方对产品有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；
2、甲方对产品有特殊要求的，甲方需及时提出书面请求，后按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求达成书面文件并执行。
3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。
5、其他：“无”
第六条 产品包装与产品损耗
1、产品的包装应为：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、包装物（不回收/回收）：包装物不回收，但乙方安装完成应将包装物和安装产生的垃圾带离相关场所。
3、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
5、本合同结算数量以交货验收合格的数量为准，合同总价以最终结算数量为准做相应增减。
第七条 交付、运输及保险
1、交货时间：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。。
2、交货地点： 甲方指定地点和楼层 。
3、乙方应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。
4、其他：“无”。
第八条 产品验收
1、乙方应当在合同签订后 30 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 
a.重新调试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
5、甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 
6、其他：“无”。
第九条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在 2 小时内响应， 24 小时内维修人员到达现场，排除故障； 48 小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给，售后服务免收所有人工费用，所需材料须经甲方认可、价格以同期《常州工程造价信息》材料信息价的70%为准（若无信息价，则参考市场同类产品报价）。
3.6质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。
3.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.8保修期后的货物维护由双方协商再定。
4、本项目免费原厂保修期为     年。自产品验收报告签字之日起计算。
第十条 违约责任
1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5、乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
6、乙方未按本合同的规定和相关服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
9、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
10、其他：“无”。
第十一条 不可抗力
1、如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水等恶劣天气）和战争。
2、在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。
3、当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。
第十二条 争议解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十三条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 质量问题或缺陷的索赔
乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。
甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 其他条款
1、本合同自双方方代表签字或单位盖章后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。
3、本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章):                               乙方(盖章):
单位地址：                               单位地址：
法定代表人：                             法定代表人：     
经办人：                                 经办人：         
电话：                                   电话：


见证方：常州中宇建设工程管理有限公司
联系电话： 
联系人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。
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投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司
常州市广化小学校

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                     投标人：（加盖公章）
                    法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：  年  月  日



说明：
1.供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
2.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。





1-2提供有效“三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书

1-3投标人管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

投标人管理关系或控股关系信息情况表
投标人名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£中进行勾选）
	£无直接控股、管理关系的关联企业
£有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£（持股比例：%；管理关系£）
企业2名称：
（直接控股£（持股比例：%；管理关系£）
（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：
1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。
3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日



2 落实政府采购政策需满足的资格要求
具体要求见第一章《投标邀请》

3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1其他特定资格要求：/
[bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc127151556]
二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029，项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831]开标一览表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029       
项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目
	                            投标报价

	大写：
小写：           

	核心产品品牌：



注：1.此表中投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
[bookmark: _GoBack]2.如投标人在苏采云系统中报价与本《开标一览表》不一致的，以苏采云系统中报价金额为准。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表
项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目
项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029
	序号
	名称
	品牌、产地
	产品规格型号
	主要技术指标
	单价
	数量
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	项目总价
	大写：
小写：                             （人民币）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。



投标人（公章）：
日   期：________年____月____日

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029      
项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029      
项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目 
                      
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。



投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

8  实质性响应条款★项
承 诺 函
致：（招标人或采购代理机构）
采购需求“三、采购清单及技术参数”中★项实质性响应条款如下：
1、 计算机网络系统
1.序号1、核心交换机：
配置要求：★1、实配总装机箱1套，主控板2块，交流电源模块2块，满配风扇框，配置不少于8个万兆光口，不少于48个千兆光口，不少于48个千兆电口；
2、 接入交换机
1.序号2、24口千兆接入交换机：★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
2.序号3、48口千兆接入交换机：★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；
3.序号5、24口千兆POE接入交换机：★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
4.序号7、24口千兆POE接入交换机：★1、设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
3、 视频监控系统
1.序号1、星光级400万筒型网络摄像机：★1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2.序号2、星光级400万PoE海螺型网络摄像机：★2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3.序号3、200万像素防油污双光定焦枪型网络摄像机：★2、采用高性能1/2.7英寸200万像素CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
4.序号4、400万防遮挡电梯智能检测摄像机：★1、采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器；
我单位承诺完全响应以上★项实质性响应条款要求，若我单位有幸中标，提供的产品能完全满足以上技术参数要求，若存在参数不符合的情况，招标人有权终止合同且不承担任何违约责任，由此双方产生的一切经济损失由我单位承担。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评分标准



























10 落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函
说明：
1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策。
7）关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示（http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：


11 关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：   ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。

12 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表
项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029      
项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
13 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2026-0029      
项目名称：常州市广化小学校新建校区信息化设备采购项目
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	甲方单位地址
	甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   












14 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

