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第一章  投标邀请
受江苏省消防救援总队的委托，江苏省政府采购中心就江苏省消防救援总队消防车辆（一批）采购(JSZC-320000-SCZX-G2026-0578)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏省消防救援总队消防车辆（一批）采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年12月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0578
2.项目名称：江苏省消防救援总队消防车辆（一批）采购
3.预算金额：
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	240 

	2
	600 

	3
	280 

	4
	2,340 

	5
	530 

	6
	550 

	7
	1,340 


4.最高限价
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	240

	2
	600

	3
	280

	4
	2340

	5
	530

	6
	550

	7
	1340


5.采购需求(简介)：采购内容具体包括：18米举高喷射消防车1辆（预算金额240万元/辆）、18米举高喷射消防车2辆（预算金额300万元/辆）、25米举高喷射消防车1辆（预算金额280万元/辆）、25米举高喷射消防车6辆（预算金额390万元/辆）、54米登高平台消防车1辆（预算金额530万元/辆）、53米以上云梯消防车1辆（预算金额550万元/辆）、70米举高喷射消防车2辆（预算金额670万元/辆）；详细内容见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订后12个月内交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月；整车质保期不低于5年，随车器材质保期不低于3年(自验收合格之日起开始计算)。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/

	3
	否
	/

	4
	否
	/

	5
	否
	/

	6
	否
	/

	7
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/

	2
	/

	3
	/

	4
	/

	5
	/

	6
	/

	7
	/



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年12月4日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：江苏省消防救援总队
地 址：南京市建邺区嵩山路116号
联系人：史助理                        
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：025-86335355　　　　　　　　　　　 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：张倩、许滢
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-83668527
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。













[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14 专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）
26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。























第三章  合同文本
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             














使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）:         （供应商）
乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
本项目由江苏省消防救援总队组织的统招分签集中采购，统一项目编号：****，中标通知书编号：****，具体负责合同签订的甲方为相关预算主体单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 ¨否
 （10）是否涉及节能产品：
 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
 是否涉及环境标志产品：
  ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    
  ¨否
  是否涉及绿色产品： 
  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  ¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 
（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：  本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳履约保证金（银行转账或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金。   
 收取履约保证金金额：  合同总金额5%      
 履约担保期限：   有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止         
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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合同附件：
消防装备物资信息采集系统（企业）
（1）系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（2）使用流程
 
图1 企业装备信息采集使用流程图
1．企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，须提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2．企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3．产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4．装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5．企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6．队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
（三）技术支持联系方式
马英虎  15380884762； 林凯同 15032108289
二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求

二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求待合同签订后再乙方参照甲方的“二维码符号及RFID标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施。


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	数量
	单价
(万元)
	总价
(万元)
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	18米举高喷射消防车
	1辆
	240
	240
	工业

	2
	18米举高喷射消防车
	2辆
	300
	600
	工业

	3
	25米举高喷射消防车
	1辆
	280
	280
	工业

	4
	25米举高喷射消防车
	6辆
	390
	2340
	工业

	5
	54米登高平台消防车
	1辆
	530
	530
	工业

	6
	53米以上云梯消防车
	1辆
	550
	550
	工业

	7
	70米举高喷射消防车
	2辆
	670
	1340
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
（一）总体通用要求：
1、每个包号所投车辆名称必须与招标文件一致。
2、如投标车辆采用进口底盘、泵、炮、压缩空气泡沫系统，投标报价应包含车辆交付到采购人指定地点过程中的一切税费，包括但不限于关税、增值税、运输费、保险费等，且必须在分项报价表中列明税金。
3、消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。警灯警报。具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。
4、车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。
5、按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有4G通信模块。应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网。应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP。消防车座椅全部设置安全带，驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。 
6、交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。供应商交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或 U 盘）。
7、投标时提供整车及核心部件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等。
8、所有车辆排放标准均不得低于国六标准。
9、主动安全部分，配备感知系统，具备双目相机、毫米波雷达及超声波雷达中的两种及以上。系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像。系统相机能100%探测到常规障碍物及非标障碍物，在100米内测距精度最大误差≤3%。（提供相关证明材料）
10、投标人所投车辆型号应取得工信部公告，且应具有国家级检测机构出具的同型号检验报告。（提供相关证明材料）
注：通用要求和对应包的车辆详细技术参数均必须逐条按顺序在《技术条款响应/偏离表》中响应，且《技术条款响应/偏离表》中“招标要求规格”中填写的内容不得修改招标文件的内容，否则技术评审中的“技术参数响应性”项不得分！
（二）技术参数
采购包1：18米举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	▲1、额定功率≥400kW；
2、排放标准：国Ⅵ；交车时满足国家上牌要求
3、驱动形式：8×4
4、取力器：底盘原装全功率取力器
5、发电机：28V/80A；
6、蓄电池：2×12V/180A.h
7、燃油箱:≥300L，配燃油过滤网
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、双排四开门驾驶室，乘员人数2+4人，电动液压翻转装置；
2、空气悬挂司机座椅，均装置三点式汽车安全带；
3、中控门锁+钥匙控制；
4、电动调节后视镜及后视镜电加热，前下视镜，右侧补盲镜，两侧广角后视镜；电动玻璃升降器、MP5娱乐系统；
	

	3
	云梯或臂架部分
	1、臂架系统：二节折叠臂构成
2、最大工作高度：≥18m
▲3、最大工作半径：≥12m
▲4、臂架组合动作时间：≤50s
5、回转范围：360°全回转
	

	4
	支撑系统
	1、支腿跨距：≤纵向6050mm，≤横向2250mm
▲2、支腿展开时间：≤35s
3、支腿调平:手动调平+自动调平
	

	5
	消防泵系统部分
	1、材质：不低于铸铁壳体，铜叶轮，不锈钢叶轮轴；
▲2、最大流量：≥150L/s@1.0MPa；
3、额定流量：≥120L/s
4、全自动泡沫混合器，混合比例为1～10％
	

	6
	容罐部分
	▲1、载液量：水罐：≥9000L；泡沫罐：≥9000L
2、材质：不低于304不锈钢，底板和侧板≥4mm，其余≥3mm。
	

	7
	车载消防炮
	1、水炮额定流量：≥120L/S@1.0MPa；射程≥90m
2、泡沫炮额定流量：≥120L/S@1.0MPa；射程≥85m
	

	8
	电气设备
	1、操控面板：采用彩色液晶显示屏，可实时显示底盘倾斜状态、支腿受力状态、转台回转状态、臂架角度信息、故障报警和限动提示等内容；
2、远控箱：采用塑料开模设计，配有车辆工况显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，配30米有线、150米无线遥控
	

	9
	安全系统
	1、支腿调平状态监控:下车操作过程中，实时监控下车平整度状态，当支腿受力后出现倾斜状态，有声光报警信号，限制上车一切动作。
2、软腿报警:在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，限制上车一切动作。
3、上、下车互锁装置:当下车支腿没有可靠支撑地面时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。
4、夜间照明装置	：在夜间工作时，该装置可实现作业照明。
一节臂极限位置自动停止装置	一节臂运动到极限位置时能自动停止当前动作，保证臂架的运动安全性。
5、臂架保护装置：当一二臂夹角小于30°时限制一节臂变幅起动作，当一二节臂夹角小于30°且一节臂没落到臂架支架上时限制二节臂落；当一节臂与水平面夹角达到85°时限制一臂起；当一节臂与水平面夹角达到40°时二节臂才允许在一二臂夹角为30°～170°之间作变幅运动，保证整车在安全工作范围内作业；在臂架动作时，当一节臂与水平面夹角小于25°时限制转台回转动作，实现臂架保护功能。
6、回转对中检测及指示	当一节臂与水平面夹角小于25°且转台未对中时，限制一臂落。
应急操作装置当电控部分出现故障时可以手动操作。
7、应急动力源：当主发动机或主油泵出现故障无法工作时，可以启动应急动力源为整车提供动力，将高喷车收车至行驶状态。
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	内六角扳手
	3-17
	套
	1

	2
	活扳手
	6寸
	件
	1

	3
	活扳手
	12寸
	件
	1

	4
	一字螺丝刀
	150×6
	件
	1

	5
	十字形螺丝刀
	 150×6
	件
	1

	6
	黄油枪
	
	件
	1

	7
	双档鲤鱼钳
	 8寸
	件
	1

	8
	地上消防栓扳手
	磁吸式
	件
	1

	9
	地下消防栓扳手
	
	件
	1

	10
	雄螺环
	DN 150
（快速接口）
	件
	1

	11
	滤水器接口
	DN150
（快速接口）
	件
	1

	12
	滤水器 
	DN150
（快速接口）
	件
	1

	13
	吸水管 
	Φ150×2米
（快速接口）
	根
	4

	14
	勾头扳手 
	90-155
	件
	1

	[bookmark: _Hlk17285]15
	水带包布
	
	件
	8

	16
	水带挂钩
	
	件
	8

	16
	水带护桥
	
	件
	2

	17
	资料配送拉杆包
	
	件
	1

	18
	干粉灭火器 
	8KG
	具
	1

	19
	橡皮锤
	
	件
	1

	20
	手提式防爆探照灯
	
	只
	2

	21
	二集水器
	JII150雄/80雄×2-1.6 
	只
	1

	22
	消防水带 
	快速接口20-80-20
	根
	4

	23
	异径接口 
	根据采购方需求
	件
	4

	24
	异型接口 
	根据采购方需求
	件
	8

	26
	拉杆式安全工具箱
	
	件
	1

	27
	塑料工具箱21寸
	
	件
	1

	28
	防火罩
	
	件
	2



	

	11
	车身要求
	1、上下车梯：车体尾部；车身骨架：采用不低于铝合金框架车身围板：粘贴铝合金平板；器材箱门：采用带锁不低于铝合金翻转门或卷帘门
	

	12
	其他
	1、臂架支架照明；操作仪表台配置仪表照明；器材箱内部LED灯带照明。
	



采购包2：18米举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	▲1、发动机额定功率≥400kW；
2、排放标准：国Ⅵ；交车时满足国家上牌要求
3、驱动形式：8×4
4、取力器：底盘自带变速箱侧取力器
5、发电机：28V/150A；
6、蓄电池：2×12V/225A.h
7、燃油箱:≥300L，配燃油过滤网；45L尿素罐
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾驶室：准乘人数≥2人，电动液压翻转装置；
2、舒适型气悬座椅，座椅均装置三点式汽车安全带；
3、电动门窗,电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板；
4、配备两把钥匙；
5、驾驶室暖风系统，空调系统；
6、独立乘员室，标乘≥4人
	

	3
	云梯或臂架部分
	1、臂架系统：二节折叠臂构成
2、最大工作高度：≥18m
▲3、最大工作半径：≥15m
▲4、臂架组合动作时间：≤75s
5、回转范围：360°全回转
	

	4
	支撑系统
	1、支腿跨距：纵向Ｘ横向（mm）≤7700Ｘ2250
▲2、支腿展开时间：≤35s
3、支腿调平:手动调平+自动调平
	

	5
	消防泵系统部分
	1、材质：不低于铸铁壳体，铜叶轮，不锈钢叶轮轴；
▲2、最大流量：≥150L/s@1.0MPa；
3、额定流量：≥120L/s。
4、全自动泡沫混合器，混合比例为1～10％。
	

	6
	容罐部分
	▲1、载液量：水罐：≥17000L；泡沫罐：≥3OOOL
2、材质：不低于304不锈钢，底板和侧板≥4mm，其余≥3mm。
	

	7
	车载消防炮
	▲1、水炮额定流量：≥120L/S@1.0MPa；射程≥90m
▲2、泡沫炮额定流量：≥120L/S@1.0MPa;射程≥85m
	

	8
	电气设备
	1、操控面板：
采用彩色液晶显示屏，可实时显示底盘倾斜状态、支腿受力状态、转台回转状态、臂架角度信息、故障报警和限动提示等内容；
2、远控箱：
采用塑料开模设计，配有车辆工况显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，标配≥30米有线、≥150米无线遥控，
	

	9
	安全系统
	1、支腿调平状态监控:下车操作过程中，实时监控下车平整度状态，当支腿受力后出现倾斜状态，有声光报警信号，限制上车一切动作。
2、软腿报警:在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，限制上车一切动作。
3、上、下车互锁装置:当下车支腿没有可靠支撑地面时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。
4、夜间照明装置	：在夜间工作时，该装置可实现作业照明，给操作者以方便，有利于避免危险。
一节臂极限位置自动停止装置	一节臂运动到极限位置时能自动停止当前动作，保证臂架的运动安全性。
5、一节臂运动到极限位置时能自动停止当前动作，保证臂架的运动安全性
6、回转对中检测及指示	当一节臂与水平面夹角小于25°且转台未对中时，限制一臂落。
应急操作装置	当电控部分出现故障时可以手动操作。
7、应急动力源：当主发动机或主油泵出现故障无法工作时，可以启动应急动力源为整车提供动力，将高喷车收车至行驶状态。
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	内六角扳手
	3-17
	套
	1

	2
	活扳手
	6寸
	件
	1

	3
	活扳手
	12寸
	件
	1

	4
	一字螺丝刀
	150×6
	件
	1

	5
	十字形螺丝刀
	150×6
	件
	1

	6
	黄油枪
	
	件
	1

	7
	双档鲤鱼钳
	8寸
	件
	1

	8
	地上消防栓扳手
	
	件
	1

	9
	地下消防栓扳手
	
	件
	1

	10
	雄螺环
	150（卡式）
	件
	1

	11
	滤水器接口
	150（卡式）
	件
	1

	12
	滤水器
	150（卡式）
	件
	1

	13
	吸水管
	Φ150 L×2米（卡式）
	根
	4

	14
	勾头扳手
	90-155
	件
	1

	15
	水带包布
	
	件
	8

	16
	水带挂钩
	
	件
	8

	16
	水带护桥
	
	件
	2

	17
	资料配送拉杆包
	
	件
	1

	18
	干粉灭火器 
	8KG
	具
	1

	19
	橡皮锤
	
	件
	1

	20
	手提式防爆探照灯
	
	只
	2

	21
	 集水器
	JII 150雄/80雄×2-1.6
	只
	1

	22
	消防水带 
	卡式20-80-20
	根
	4

	23
	异径接口
	根据采购方需求
	件
	4

	24
	异型接口
	根据采购方需求
	件
	8

	26
	拉杆式安全工具箱
	
	件
	1

	27
	塑料工具箱21寸
	
	件
	1

	28
	防火罩
	
	件
	2



	

	11
	车身要求
	上下车梯：车体尾部；车身骨架：采用不低于全铝合金框架车身围板：粘贴铝合金平板；器材箱门：带锁铝合金翻转门或卷帘门
	

	12
	其他
	臂架支架照明；各操作仪表台配置仪表照明；器材箱内部LED灯带照明。
	




采购包3：25米举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	1、驱动形式：6×4
2、轴距：≥4500+1360mm
▲3、最大允许总质量：≥35000kg
4、排放标准：不低于国Ⅵ，交车时符合上牌标准
5、发动机（额定）功率：≥340kW
6、变速箱：自动换挡变速箱
▲7、外廓尺寸（mm）：长×宽×高≤11500×2550×4000
8、油箱：材质不低于铝合金，燃油箱容量≥300L，带油水分离器。 
9、尿素罐容量：≥45L
10、制动方式：后轮盘式制动器；双回路压缩空气制动；
11、发动机扭矩：≥2340N·m
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：底盘原装驾驶室
2、驾乘室准乘人数：≥ 2 人
3、空调：自动冷暖空调
4、驾乘室脚踏板：防滑处理
	

	3
	臂架部分
	▲1、最大工作高度：≥25m
▲2、最大工作幅度：≥15m
3、臂架展开时间：≤65s
4、臂架型式：折叠臂
5、臂架主材料：不低于高强钢或更优材料
6、臂架操作方式：≥30 米有线遥控、手柄无级控制、电控强制操作、手动强制操作
7、回转角度：转台带水、电、液一体式中心回转装置，任意≥360º连续动作
8、臂架操作阀：使用液压先导电磁比例阀
9、液压系统：定量泵+比例阀系统
10、液压系统最大压力：≥20MPa
11、最大允许风速：≥12.5m/s（6级）
	

	4
	
支撑系统
	1、型式：H 型
2、调平方式：自动展开调平式，手动强制式
3、支腿调平时间：≤40s  
4、支腿阀：电磁比例阀
5、支腿跨距（纵×横）：≤6500 mm×3700mm                                                         
	

	5
	



消防泵系统部分
	▲1、消防泵额定压力及流量：额定压力≥1.0MPa，流量 ≥100L/s
2、消防泵结构型式：离心泵
3、出水口：车后部左右各≥2个DN80锻造出水口（卡式雌）
4、吸水管路：车中部各≥1个DN150锻造吸水口（内扣）
5、真空装置：≥85kPa
6、引水时间：≤ 60s
7、最大吸深：≥ 7m
8、泵控制仪表板：设有压力表、真空表、转速表、水罐液位计、泡沫罐液位计
9、泡沫比例混合器：全自动 B 类泡沫系统
10、泡沫混合比例调节范围：1%~10%
	

	6
	容罐部分
	▲1、罐体总载液量:≥12000L，水罐容量：≥9000L，泡沫罐容量：B类≥3000L
2、罐体材质：不低于304不锈钢或更优材质
3、泡沫罐厚度：底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，顶板≥3mm
4、水罐厚度:底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，顶板≥3mm
5、注液口：车后部左右各≥2个DN80锻造进水口（卡式雄）
6、排放口：水罐底设有≥1个DN50锻造排放口，泡沫罐底设有≥1个DN50排放口
7、液位显示：仪表板可观测罐内液位
	

	7
	车载消防炮
	1、炮主要功能：可喷射水和泡沫
2、额定流量：≥80L/s@1.0MPa
3、摆动角度：回转角：≥-45°～+45°，俯仰角：≥-65°～+30°
▲4、射程：水≥80m，泡沫≥75m；
5、控制方式：电动控制
	

	8
	电气设备
	1、控制系统	：CAN总线的智能控制系统（控制器+控制程序+显示屏）
2、操作台：操作位置有≥2个，1个在车身尾部，另外1个为有线遥控器。
3、灯光照明系统：臂架顶端设有≥1个探照灯，每个支腿设有≥1个警示灯和照明灯，每个器材箱设有≥1个照明灯
4、电缆及接插件：防水性能≥IP67
	

	9
	
安全系统
	1、应急功能：上车操作阀和支腿操作阀带有应急手动操作,设有应急泵
▲2、应急泵：臂架回收时间≤10分钟 
3、滤芯堵塞保护：滤芯堵塞时光报警提示
4、臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时自动缓慢停止
5、回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲;回转在接近中位时自动降速，确保中位精确对准
6、车身防碰撞保护：臂架变幅到一定方位时自动停止危险方向的动作
7、上下车互锁保护：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作
8、软腿保护：臂架在动作过程中支腿出现虚腿,自动报警
9、水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		消防水带 20-80-20、20-65-20
	各6盘

	手提防爆照明灯BHL6703
	2 只

	干粉灭火器
	1 只

	吸水管扳手
	2 把

	组合式消火栓开启工具组
	1 套

	集水器（150/80*2）
	2 只

	锻造异型接口 KXK80 内扣/80 雄 全类型
	2 套

	锻造异径接口 KJK65 /80 全类型
	2 套

	外吸泡沫管，不少于 3.5m
	1 只

	自动绕线器 YD
	1 只

	支腿垫板
	4 只

	常用密封件一套
	1 套

	活扳手 375GB4440
	1 只

	内六角扳手 1、5-12GB5356 10 件组
	1 套

	钢丝钳 180QB2442、1
	1 只

	尖嘴钳 160QB2440、1
	1 只

	双头呆扳手 32×36GB4388
	1 只

	高压黄油枪 SL-451S-B
	1 只

	随机工具箱 BC19″
	1 只

	呆扳手套装 5、5-32GB4388 16 件组
	1 套

	梅花扳手套装 5、5-32GB4388
	1 套

	一字螺丝刀 5×200
	1 只

	十字螺丝刀 5×200
	1 只

	泡沫炮头
	1 只

	底盘备胎
	1 只

	吸水管（管径150mm ，单根长度2米）
	4 根

	滤水器
	1 个




	11
	车身要求
	1、车身主骨架材料：采用不低于铝合金型材，车身骨架结构：内藏式搭接。
2、车身顶部材料：采用不低于防滑防腐蚀铝合金花纹板，车身蒙皮结构：粘结胶粘结
	



采购包4：25米举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	1、驱动形式：≥8×4
2、轴距：≥1990mm+4200mm+1300mm
3、最大允许总质量：≥43000Kg
4、排放标准：不低于国Ⅵ，交车时符合上牌标准
5、发动机（额定）功率：≥ 400KW
6、变速箱：自动换挡变速箱
7、取力器：全功率取力器或断轴式取力
8、油箱及尿素罐：≥300升燃油箱，≥40升尿素罐
9、制动方式：压缩空气式，前后桥独立双回路，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动间隙调节。
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：底盘原装单排驾驶室
2、驾乘室准乘人数：≥2人
3、空调：自动冷暖系统
4、驾乘室脚踏板：底盘原装踏板，强度可靠，踏板间距设计合理，方便上下车。
▲5、独立乘员室：≥4人，配置空呼器支架（座椅后部）≥4（6.8L/9L空呼气通用），乘员室两侧配备固定踏板方便乘员上下，配备集成式对讲系统与主驾驶室可以实现实时交流，配备冷暖系统，内部全部采用防火材料软装，有照明系统，配有上下车扶手及乘坐扶手。
	

	3
	云梯或臂架部分
	1、臂架型式：多节折叠臂+末端伸缩臂
▲2、最大工作高度：≥25m
3、最大工作幅度：≥10m
▲4、臂架展开时间：≤75s（含回转90°）
5、臂架消防泵联动：整车额定流量作业时，臂架俯仰、回转等任意动作，消防炮俯仰、旋转均可同时动作，且不影响喷射流量。
6、回转角度：360°回转，臂架具备自动对中功能。
7、臂架操作方式：≥50米有线遥控、≥150米无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作。
8、臂架保护系统：配备臂架水喷淋自保系统。
	

	4
	支撑系统
	1、型式：H型
▲2、最大展开跨距（横跨×纵跨）：≤2.5m×7m。
3、调平方式：两边原地支撑采用自动调平，只需按一个按键支腿即可自动伸出并自动调平车身；可手动调平，手工控制液压手柄同时或单独控制每个垂直支腿的升降，调平车身。
4、支腿调平时间：≤25s。
	

	5
	消防泵系统部分
	▲1、消防泵额定压力及流量：≥170L/s@1.0MPa
2、消防泵结构型式：车载离心泵
3、出水口：≥6个DN80，外直供口和臂架管路排水口与此共用。
4、吸水管路：吸水口3个DN150
5、真空装置：最大真空度≥85kpa
6、引水时间：≤80s
7、最大吸深：≥7m
8、泵控制仪表板：可显示水泵流量、压力、罐体液位值、各控制阀门开闭情况
▲9、泡沫比例混合器：全自动负压式B类泡沫系统
10、外吸泡沫口1个DN50
	

	6
	容罐部分
	▲1、罐体总载液量：≥18000L
2、水罐容量：≥9000L，泡沫罐容量：B类型≥9000L
3、罐体材质：不低于304不锈钢
4、罐体厚度：顶板侧板≥3mm，底板≥4mm，内部钝化防腐处理，顶部防滑处理。
5、注液口：外注水口4个DN80，外注泡沫口1个DN65
6、排放口：罐排水口1个DN50，罐排泡沫口与外注泡沫口共用
7、液位显示：电子式液位传感器、在水泵控制屏显示
	

	7
	车载消防炮
	1、炮主要功能：实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换
▲2、额定流量：≥120L/s@1.0MPa，实际出水流量：≥100L/s@1.0MPa
3、摆动角度：回转角：≥-45°～+45°，俯仰角：≥-90°～+31°
▲4、射程：水≥90m，泡沫≥85m；
5、控制方式：电动遥控炮≥50m有线，≥150m无线
6、配备中倍数三联炮和挡板三联炮
	

	8
	电气设备
	1、近控操作面板：车身合适位置配置7寸以上的集成近控操作面板。
2、便捷操作：臂架一键自动展收功能；消防泵遥控、近控一键启停。
3、遥控器：满足支腿操作、臂架操作、消防炮操作、消防泵操作等功能。
4、协同供水功能：为其他高喷车提供稳定的水源补给，可自动调节供水流量，避免高喷车出现满罐或空罐现象。
	

	9
	安全系统
	1、应急功能：应急操作相关的液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
2、臂架限幅保护：自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
3、一键展收车：臂架收车时，可实现自动对中，实现一键收车；臂架展开时,一键达到工作状态。
4、软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		名称
	数量

	消防水带 25-80-20 、25-65-20
	各10盘

	手提防爆照明灯BHL6703
	2只

	干粉灭火器 4kg
	1只

	吸水管 ABC 扳手 
	2只

	吸水管扳手 
	2只

	组合式消火栓开启工具组
	1套

	集水器 
	1只

	异型接口 KXK80 内扣/80雄 锻造全类型
	2套

	异径接口 KJK65 雄/80 雌 锻造全类型
	2套

	内扣式异径接口 KJ65/80Z 
	4只

	外吸泡沫管长度≥3.5米
	1只

	自动绕线器 YD 
	1只

	支腿垫板 
	4只

	常用密封件一套 
	1套

	消防车手册(数码打印) 
	2套

	消防车操作培训视频 U 盘
	1只

	活扳手 375GB4440 
	1只

	内六角扳手 1.5-12GB5356 10 件组 
	1套

	钢丝钳 180QB2442.1 
	1只

	尖嘴钳 160QB2440.1 
	1只

	双头呆扳手 32×36GB4388 
	1只

	高压黄油枪 SL-451S-B 
	1只

	随机工具箱 BC19″ 
	1只

	呆扳手套装 5.5-32GB4388 16 件组 
	1套

	梅花扳手套装 5.5-32GB4388 
	1套

	一字螺丝刀 5×200 
	1只

	十字螺丝刀 5×200 
	1只

	泡沫炮头 
	1只

	底盘备胎
	1只

	吸水管 
	4只

	多功能水枪QLD6.0/8III
	4把

	PQ16泡沫枪
	2把

	阻火罩
	2个



	

	11
	车身要求
	1、材质：骨架采用不低于高强度铝合金型材，外蒙皮采用彩铝板，内蒙皮采用阳极氧化铝板，走台蒙皮采用阳极氧化花纹铝板。
2、结构：器材箱骨架采用不低于高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
3、卷帘门：采用带锁不低于铝合金卷帘门，卷帘门可用 1 把钥匙开启；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。
	



采购包5：54米登高平台消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	▲1、发动机额定功率≥400kW；
2、驱动形式：8×4
3、取力器：底盘原装全功率取力器或与底盘配套的取力器：
4、发电机≥150A；蓄电池≥2×12V/225A.H电瓶箱盖可锁。
5、燃油箱：≥300L，带油水分离器，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁。
6、制动系统：行车制动：压缩空气式，独立双回路，配置钢制储气罐，带空气干燥罐；驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥；
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、电动液压可倾翻式安全型驾驶室；
2、座椅均装置三点式汽车安全带；
3、电动门窗,电动电加热后视镜，前下视镜，右侧补盲镜、中控锁，两侧广角后视镜；
4、配备两把钥匙；
5、驾驶室暖风系统，空调系统。
	

	3
	云梯或臂架部分
	1、最大工作高度≥54m
▲2、平台满载最大工作幅度≥25m
▲3、臂架展开时间≤150s
4、臂架型式：组合臂或折叠臂
5、吊重功能：平台下部可吊重≥0.5t。
▲6、工作平台载荷≥500kg
7、工作平台设有风速仪；
8、工作平台设有称重超载报警装置；
	

	4
	支撑系统
	1、支腿全展及调平时间≤35s
2、最大展开跨距（横向×纵向）≤8200 mm×8500 mm支腿调平：
3、自动调平+手动调平
	

	5
	消防泵系统部分
	1、消防泵最大流量≥90 L/s @1.0MPa，整车额定工作流量≥70L/s@1.4MPa
2、泡沫比例混合器：配备负压全自动泡沫比例混合系统，预留泡沫外吸口和泡沫外吸管，可以通过外吸泡沫实现喷泡沫灭火。
3、泡沫混合比例：电控1%-10%可调
4、射程：水≥75m，泡沫≥65m
	

	6
	容罐部分
	▲1、载液量：水≥3500L，泡沫≥1500L
2、材质：不低于304不锈钢，底板和侧板≥4mm，其余≥3mm
	

	7
	车载消防炮
	1、额定工作压力1.0MPa；
▲2、车载炮参数：≤1.0MPa时≥60L/s；回转角：≥-45°～+45°；俯仰角：≥-45°～+45°；≥150m无线遥控操作。
3、射程：≥75m，泡沫≥65m
	

	8
	电气设备
	1、操纵台：上车操纵台位置：转台左侧（带座椅）和工作平台。两操纵台间设有线通话装置。
2、整车控制类型：控制器控制。
3、人机交互系统：采用彩色液晶显示屏，可显示臂架变幅角度、伸缩等作业信息，车辆的工作高度、工作幅度、支腿状态等其他车辆工作姿态信息，并可通过显示屏查询故障。
4、警报灯具：驾驶室顶部安装2个红色LED频闪圆警灯；
	

	9
	安全系统
	1、工作斗超载保护：当工作斗超过额定载荷时，声光报警并切断向危险方向的动作。
2、工作斗倾翻保护：当工作斗倾斜超过 10°时，切断车辆所有动作。
3、工作斗防碰保护：当工作斗接近障碍物时，系统报警并停止向危险方向运动。
4、臂架的缓冲保护：极限位置以及突然手柄，系统能自动实现减速。 
5、臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
6、自重紧急回收功能：所有动力失效时，可依靠自重缓慢回收伸缩臂。
7、回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。
8、回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
9、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。
10、应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急备用动力系统，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
11、软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	内六角扳手
	3-17
	套
	1

	2
	活扳手
	6寸
	件
	1

	3
	活扳手 
	12寸
	件
	1

	4
	一字螺丝刀
	150×8
	件
	1

	5
	十字形螺丝刀 
	150×8
	件
	1

	6
	黄油枪
	
	件
	1

	7
	鲤鱼钳 
	165mm
	件
	1

	8
	消防安全腰带组件
	
	根
	5

	9
	勾头扳手 
	78-85
	件
	1

	10
	水带包布
	
	件
	8

	11
	水带护桥
	
	件
	2

	12
	地上消防栓扳手
	磁吸式FS450
	件
	1

	13
	地下消防栓扳手 
	FBX800
	件
	1

	14
	资料配送拉杆包
	
	件
	1

	15
	可充电式手提照明灯
	
	只
	2

	16
	干粉灭火器
	8KG
	具
	1

	17
	消防气动阀门手动操作杆
	
	件
	2

	18
	 二集水器
	JII150/80×2-1.6（快插）（锻造）
	只
	2

	19
	消防水带 
	20-80-20
锻造卡式
	根
	4

	20
	异径接口
	锻造
型号根据采购方需求
	件
	4

	21
	异型接口
	锻造
型号根据采购方需求
	件
	8

	22
	阻火罩
	
	件
	2



	

	11
	车身要求
	1、材质：骨架采用不低于铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板；器材箱骨架采用不低于铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用钥匙开启，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制
	

	12
	其他
	1、自动充电装置
2、工作斗喷淋自保，工作平台内控制，带手动控制阀门
	



采购包6：53米以上云梯消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	1、采用6x4消防专用底盘
2、最大允许总质量：≥34000Kg
3、排放标准：不低于国Ⅵ，交车时符合上牌标准
▲4、发动机（额定）功率：≥320KW
5、变速箱：自动变速箱或手自一体变速箱
6、取力器：断轴式
7、制动方式：辅助制动发动机缸内制动缓速装置（VEB+）、发动机排气制动（EPG）。压缩空气式，前后桥独立双回路，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动间隙调节。
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室准乘人数：≥2人
2、驾乘室脚踏板：底盘原装踏板，强度可靠，踏板间距设计合理，方便上下车。
	

	3
	上装部分
	▲1、工作平台额定载荷：≥300kg；工作斗平台有效面积≥1.1㎡，具有超载报警装置；工作斗下部设置喷雾自保装置；
工作斗采用高强度合金材料、防滑地板；防护栏高：≥1.1m；配置工作灯、安全绳环孔；
2、上装回转范围：全方位360°连续回转；
▲3、梯架展开时间：≤95s；
4、梯架控制方式：电液控制，极限位置具有自动减速装置；
5、梯架型式：六节同步伸缩梯；
6、滑斗额定载荷≥180kg；
7、应急回收：汽油机驱动，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
▲8、额定工作高度：≥53m；
▲9、满载最大工作幅度：≥18m；
	

	4
	下装部分
	1、支脚伸展时间：≤35s，
2、支腿横向跨距≤5300mm，支腿纵向跨距≤6900mm；
3、车身两侧带有方便人员上下的爬梯；
4、取力器：电控气动，水泵取力可远程操作；
5、支腿操作：应急状态可以手动或自动操作；
	

	5
	消防泵系统部分
	1、真空泵：引水时间：≤60s，吸深≥7m；
2、消防泵最大流量≥100 L/s @ 1.0 MPa
3、泡沫比例混合器：配备自动泡沫比例混合系统，预留泡沫外吸口和泡沫外吸管，可以通过外吸泡沫实现喷泡沫灭火。
4、泵控制仪表板：可显示水泵流量、压力、罐体液位值、各控制阀门开闭情况
	

	6
	容罐部分
	▲1、载液量：载水≥2T；
2、吸水管路：车身两侧各1个DN150吸水口，采用内扣式接口，便于拆装吸水管；
3、供水管路：车身两侧各2个DN80供水口，配备快速接口；
4、注水管路：车身两侧各2个DN80注水口，配备快速接口；
5、外吸泡沫管路：配置1个DN50外吸泡沫口；
6、上车供水口：工作斗前方1个DN65供水口、配备快速接口，可向高层建筑供水；
7、放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别配有阀门，应便于由外部启闭。
	

	7
	车载消防炮
	1、车载消防炮：电控水、泡沫两用炮，可有线和无线控制，同时可灵活手动控制；
▲2、梯架最大高度下水炮流量：≥50L/S
3、额定工况下有效射程：≥65m。
	

	8
	电气设备
	1、驾驶室适当位置上安装功率≥100W报警器、警灯控制器；驾驶室顶部左右两侧安装圆形警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯≥2只；
2、安装自动脱落式充电系统；
3、工作斗必须标配至少4方位安全防撞限位感应器和声光报警、超载报警、梯架安全曲线显示。
	

	9
	安全系统
	1、工作斗载荷超重保护：当工作斗超过1.1倍额定载荷时，报警并切断向危险方向动作；
2、工作斗倾翻保护：当工作斗倾斜超过7°时，切断所有动作；
3、工作斗防碰撞保护：当工作斗接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近；
4、梯架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速
5、梯架限幅保护：梯架接近极限幅度时，能自动缓慢停止；
6、回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准；
7、上下车互锁：支腿未展开，梯架不能动作；梯架离开支架，支腿不能动作；
8、应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿；
9、支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人；
10、软腿保护：当梯架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作；
11、支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故；
12、水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流；
13、水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压；
14、发动机限速：梯架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速；
15、超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警并切断向危险方向动作。
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		序号
	代号/规格
	名称
	数量
	单位

	1
	20-80-20
	消防水带（卡式）
	4
	盘

	2
	KD150/100
	异型快速接口（内扣转螺纹）
	1
	个

	3
	φ150×2000
	吸水管（内扣）
	4
	根

	4
	6"
	吸水管扳手
	2
	把

	5
	FLF150
	滤水器（内扣）
	1
	只

	6
	KXK65内扣/80雌
	异型接口
	2
	个

	7
	QH16044X
	水带包布
	4
	件

	8
	FPG80
	发泡管
	1
	个

	9
	FB400
	地上消火栓扳手
	1
	件

	10
	FBA800
	地下消火栓扳手
	1
	件

	11
	FZL-DD-III
	安全吊带
	2
	副

	12
	50×500×500
	支腿垫板
	4
	件

	13
	MFCZ/ABC3
	灭火器
	1
	具

	14
	
	快速接头泡沫外吸管
	1
	根



	1.使用说明书；2.随车工具清单；3.随车附件清单；
4.易损件清单；5.底盘随车文件；6.产品合格证7.装箱单；


	11
	车身要求
	1、材质：骨架采用高强度铝合金型材，外蒙皮采用彩铝板，内蒙皮采用阳极氧化铝板，走台蒙皮采用阳极氧化花纹铝板。
2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，蒙板与骨架之间采用高强度结构胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
3、卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用 1 把钥匙开启；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。
4、上装所有仪表及开关、按钮均配有醒目的中文标识。
	



采购包7：70米举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	1、驱动形式：10×4
2、轴距（mm）：≥1990+3400+1370+1380mm
3、最大允许总质量：≤53000kg
4、排放标准：不低于国Ⅵ，交车时符合上牌标准
▲5、发动机（额定）功率：≥400KW
6、发动机排量：≥12升
▲7、变速箱：自动变速箱
8、取力器：全功率取力器或断轴式取力
9、油箱：≥300L铝合金油箱带油水分离器；
10、尿素罐：≥40升尿素罐
11、轮胎：无内胎的子午线轮胎，备胎与驱动轮一致。
12、≥2X12V/225AH蓄电池
13、外形尺寸（长×宽×高）：≤14000×2550×4000mm
	

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：电动液压可倾翻式安全型驾驶室，1+1座；舒适型（悬挂）司机座椅，消防红色喷涂，收音机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，安全带。
2、驾乘室准乘人数：≥2人
	

	3
	云梯或臂架部分
	▲1、最大工作高度：≥70m
2、最大工作半径：≥30m
3、臂（梯）架形式：伸缩折叠组合臂
4、臂架变幅角度：下臂≥0°—85°；
5、上臂与下臂≥0°—160°
6、回转范围：360°全回转
▲7、臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤260s
	

	4
	支撑系统
	1、结构型式：H型
2、纵向跨距：≤11000mm
3、横向跨距：≤6000mm
4、支腿调平方式：自动调平
5、支腿展开时间：≤40s
	

	5
	消防泵系统部分
	1、品牌型号：车用消防泵
▲2、流量：≥160L/S@1.0Mpa，≥80L/S@1.8Mpa
3、接口入口：DN200，出口：DN150
4、真空泵：电动真空泵（24V）；真空度≥85kPa；吸水深度≥7米；引水时间≤80秒。
5、混合器：自动泡沫比例混合器，混合比0.5-10%
6、水路控制方式：电磁气阀控制
7、控制面板位置：车体左侧或尾部
8、消防管路：下车：不锈钢管+铸铝管；上车：伸缩水管，铝合金无缝管
9、水口配置
罐体外供水口：车体左右各2个，规格为DN80；
外吸水口：车体左右各1个，规格为DN150；
罐内吸水口：1个，规格为DN200；
罐内注水口：1个，规格为DN65；
出水口：车体左右各2个，规格为DN80；
上炮口：1个，规格为DN125；
车尾部供水口：车尾部1个，规格为DN80；
水罐排污口：1个，规格为DN65；
外吸泡沫：1个，规格为DN65；
外供泡沫：车体左侧，规格为DN65；
泡沫排污口：车体左侧，规格为DN65；
	

	6
	容罐部分
	1、材质：不低于304不锈钢
▲2、载液量：载水量：≥5000L；载泡沫量：≥2000L
3、板厚：底板≥4mm，其余≥3mm
4、罐体结构：
罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板；
水罐设DN125溢水管带溢水帽；
泡沫罐设呼吸阀；
水罐和泡沫罐均安装电子液位计；
罐体与付梁采用弹性联接；
罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板；
罐体内表面涂刷防腐漆料；
水罐和泡沫罐各设人孔1个，内孔≥φ440，带有快速锁定/开启，罐体压力超过2公斤时的自动泄压，水罐盖涂绿色，泡沫罐盖涂黄色；
	

	7
	车载消防炮
	1、品牌型号：水、泡沫两用电遥控消防炮
▲2、额定流量：≥80 L/S@1.0MPa，炮头流量可调
▲3、射程：（水）≥80m，（泡沫）≥75m。
4、旋转角度：水平转角度≥±45度；仰角度≥30度；俯角≥60度
5、控制方式：≥100米无线遥控操作 
6、水炮自保：设有臂顶炮喷淋自保装置，电控开启
▲7、配备中倍数三联炮和挡板三联炮
	

	8
	电气设备
	1、上车操作台位置：转台左侧，带座椅；配置≥30m有线遥控装置
2、整车控制类型：触摸屏操作界面，电脑控制
3、其它电气配置：
自动脱离充电装置、臂架安装风速仪、配置视频监控及硬盘录像、水泵出水自动稳压控制
	

	9
	安全系统
	1、水平支腿动作安全功能：无触点式感应开关，用于检测垂直支腿回收状态。垂直支腿未收回时水平支腿动作被禁止。
2、软腿状态安全功能：无触点式感应开关，用于检测支腿支撑地面情况。软腿状态时上车所有动作被禁止。
3、水平支腿全伸状态安全功能：无触点式感应开关，用于检测水平支腿是否处于全身状态，若未处于全伸状态时臂架作业范围被限制。
4、支腿水平状态安全功能：双轴倾角传感器用于检测下车水平倾斜角度，为自动调平提供采样数据，实现自动调平。同时实时监测下车水平状态，下车倾斜角度超出范围时禁止上车动作。
5、臂架回落安全功能：对中开关用于检测上车回转位置，臂架没有处于中间状态时禁止回落。
6、上下车互锁安全功能：支腿没有展开至上车可操作状态时，禁止上车动作，臂架未落回时禁止支腿动作。
7、臂架作业范围安全功能：通过长度与角度传感器实时监测臂架作业位置，臂架位置到达作业范围的边缘位置时禁止臂架向超出范围方向动作。保证臂架处于安全作业范围内。
8、备用汽油机应急液压泵：当汽车发动机出现故障时，汽油机应急液压泵仍可实现上下车的全部动作，使车辆恢复到行驶状态。
	

	10
	随车附件和备件（须列明细）
		序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	消防水带
	盘
	10
	20-80-20(与车上水口相匹配)

	2
	消防水带
	盘
	4
	20-65-20(与车上水口相匹配)

	3
	干粉灭火器
	具
	1
	8Kg，ABC类灭火器

	4
	二集水器
	件
	2
	JⅡ150/80×2

	5
	滤水器
	件
	1
	(与吸水管相匹配)

	6
	吸水管
	米
	8
	两米四根(与车上吸水口相匹配)

	7
	泡沫吸液管
	根
	1
	(与车上外吸泡沫口相匹配)

	8
	异径接口
	个
	2
	80/65锻造

	9
	水带护桥
	副
	2
	橡胶

	10
	水带包布
	件
	8
	

	11
	水带挂钩
	件
	8
	

	12
	ABC扳手
	个
	2
	

	13
	吸水管扳手
	个
	2
	

	14
	泡沫吸液管扳手
	个
	1
	

	15
	气阀应急手动扳手
	个
	1
	

	16
	地上消火栓扳手
	个
	1
	

	17
	地下消火栓扳手
	个
	1
	

	18
	内六角扳手
	套
	1
	

	19
	橡皮锤
	个
	1
	

	20
	可充电式手提照明灯
	只
	2
	

	21
	支腿垫板
	块
	4
	

	22
	泡沫炮头(发泡筒)
	件
	1
	与臂架主炮型号相匹配(原装低倍数发泡筒)

	23
	随车工具
	套
	1
	底盘自带

	24
	备胎
	只
	1
	底盘自带

	25
	车轮制动挡块
	块
	2
	底盘自带

	26
	液压系统易损件
	套
	1
	密封件

	27
	阻火罩
	个
	2
	



	

	11
	车身要求
	1、卷帘门：采用不低于轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解卷帘门开闭状态。
2、器材箱结构：骨架采用不低于全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材焊接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率。
	


四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后履约保证金服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
（一）交货周期：合同签订后12个月内交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月；
（二）交货地点： 各市级消防救援支队指定地点。
（三）履约保证金：本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至到货验收合格满一年之日为止；（4）担保金额为合同金额的 5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金的退还：自甲方签署到货验收合格后，30日内退还履约保证金。
（四）付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30 天内向乙方支付合同总金额 30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在 10 个工作日内向乙方支付合同金额 70%的价款。
（五）报价要求：报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、货物、配送、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。
（六）组织实施：供应商应根据采购人需求，结合实际，制订项目组织实施方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①车辆生产组织与质量保证，②供货进度保障措施，③交付查验及辅助上牌等。
（七）验收要求：
1.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，必要时采购人可以邀请具备合法资质和专业能力第三方机构参与验收，供应商应予以配合。
2.车辆送到采购人指定地点后，供应商与采购人一起按采购文件、投标文件及合同进行验收。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。
（八）售后服务：
1.售后服务方案。
（1）服务范围：整车质保、专项质保、故障维修、道路救援、技术咨询、上门服务、年检辅助等售后服务。
（2）人员保障：配备技术团队，固定专人对接本项目车辆售后、维保、回访工作，全程跟踪服务。
（3）备件体系：本地储备原厂易损件、常规配件、三电核心备件，常用配件现货即时更换，非常规配件48小时内到货更换。
2.售后服务网点。供应商或供应商所投车辆生产企业应具有完善的售后服务体系，在江苏省内所有地级市均设有售后服务网点，24小时为客户提供维修、配件、技术等服务支持。
3.配件要求。中标供应商应保证采购人所购车辆在整车质保期内，维修过程中提供的零配件应是原厂配件，因客观原因无法提供原厂配件时，应向采购人进行提醒和说明，征得采购人同意后方能使用非原厂配件。
（九）日常维护保养要求
1.保养要求。中标供应商每季度上门开展专项深度检查，形成书面季度检测报告。对底盘制动、转向、传动、悬挂系统拆解检视；对举升臂架、回转机构、支腿结构焊缝、销轴、紧固件全面复检紧固；钢丝绳做直径、断丝、锈蚀、磨损专项检测并按规范润滑；液压系统检测油压、油质，检查密封件、软管老化情况，清理液压滤芯；电气系统检测蓄电池容量、线束绝缘、各安全限位、压力传感器、应急装置、声光报警功能；对发动机、取力器、消防泵、泡沫比例混合装置、水炮 / 泡沫炮、各类阀件、管路进行性能测试；检查灭火附属器材、安全保护装置有效性。排查形成隐患清单，能当场整改的立即整改，重大隐患书面告知采购方并制定处置方案，所有检查、检测、整改资料归入车辆维保档案。
（十）应急响应
1.响应标准。须建立 7×24 小时不间断售后服务专线，专线电话保持全天候畅通，安排专职技术值守人员，随时受理消防车故障报修、应急支援、技术咨询等诉求。
2. 应急响应时间。接到故障报修并确认故障等级后执行分级维修时限承诺：
一般小故障：技术人员远程指导或现场处置，当日完成修复，车辆恢复执勤状态；
 中度故障：技术人员赶赴现场开展检修，24 小时内完成修复调试，确保车辆满足救援执勤要求；
重大疑难故障：短时间无法现场修复的，投标人须免费提供同等级备用消防车，保障采购人日常执勤、应急救援任务不受影响，原车须在72 小时内完成维修、调试、检验并交付。
3. 专项保障服务。建立节假日应急值守制度，在节假日、重大安保期间安排专人待命；明确人员、车辆、备件、备用车调度流程，定期开展保障演练；全程记录故障处置、检修更换、检测情况。
（十一 ）车辆使用培训方案
1. 培训形式。投标人安排具备消防车辆专业资质的工程师、技术讲师开展现场授课与实操教学。需采用理论授课、实车实操、现场答疑等方式。
2.培训时间：车辆到货、安装调试验收完成后开展线下集中培训，线下培训次数不少于3次，每次培训时长不得低于6小时，培训对象不得低于5人。后续提供线上远程技术指导，按需提供复训。
3. 培训资料：免费提供全套纸质 + 电子版培训资料，包含车辆使用说明书、维修手册、零部件图册、常见故障手册、安全操作规程。
3.培训内容：包括但不限于理论培训（整车总体介绍：底盘、上装、水罐 / 泡沫罐、液压系统、电气控制系统等装置结构及工作原理）、车辆安全管理（出车前安全注意事项、作业风险点、高压管路安全等）、日常检查与保养（周检、月检、定期保养项目；油液、滤芯、密封件、管路、阀门、仪表检查要点等）、故障识别（常见报警信息识别、故障现象判断、简单故障处置方法等）、应急响应知识（车辆作业突发故障、泵体异响、管路泄漏、断电等突发事件应急处置流程等）。
（十二）消防车辆整体设计说明
1.上装罐体、消防泵、泡沫系统、管路、阀门、器材箱、警灯警报、电控系统满足实战功能；所有管路、法兰、密封件满足长期承压、防腐、抗震动执勤要求。
2.整车一体化布局设计：器材检修空间充足，人机操作位置合理；管路走向减震固定，电气线路分路保护、防水防尘；各总成之间通讯、控制接口兼容，不存在信号冲突、供电冲突。
3.整车控制系统具备状态采集、故障自诊断、可视化显示功能；泵压、转速、水温、油温、液位、取力状态可集中监控；操作逻辑简洁，支持单人主要作业操作。
4.所有焊接、防腐、喷砂、底漆面漆、车架防护、器材箱工艺满足消防车耐久使用要求；关键运动件、密封件、紧固件选用适合高频次执勤的耐用配置。
5.所有配套部件、总成适配整车载荷、振动、电磁环境；不得出现取力不足、散热不足、重心超标、干涉碰撞等适配缺陷。
（十三）销售业绩
供应商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来，具有本标段所投同型号车辆已供货完毕、完成交付的业绩。
（十四）质保延长
供应商需在本项目最低质保（整车质保期不低于5年，随车器材质保期不低于3年(自验收合格之日起开始计算)的基础上，延长质保。

五、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	18米举高喷射消防车

	2
	18米举高喷射消防车

	3
	25米举高喷射消防车

	4
	25米举高喷射消防车

	5
	54米登高平台消防车

	6
	53米以上云梯消防车

	7
	70米举高喷射消防车


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否

	5
	否

	6
	否

	7
	否



4.演示要求
演示方式 上传视频演示
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 15 分钟。
2.演示内容如下：
（1）第一项:静态演示（包括但不限于底盘、乘员舱、器材箱、水泵系统、管路阀门、炮枪、取力装置、警示照明、防滑登车梯、防护储物区等）；车辆整体布局科学合理，乘员舱内饰配置齐全、乘坐舒适性良好；器材箱、防护储物区分区清晰，器材取放便捷；水泵、管路阀组、炮枪、取力装置布置便于检查操作；防滑登车梯结构牢靠；警示照明布设到位；整车可支持综合控制系统自动化，全部静态演示项均满足的，得2分；
车辆布局存在不合理项、乘员舱内饰配置简单、综合控制系统无自动化操纵功能、采用纯手动操作的或未提供样车评审视频的不得分。
（2）第二项:动态演示(包括但不限于载水量、水泵流量/压力、射程、续航供水时长、臂架结构、载人工作斗（登高平台）/ 喷射平台（举高喷射）等）；
样车运行参数全程稳定无波动、操作流畅；臂架全行程伸展动作响应迅速、连续无卡顿；臂架伸展总时长优于采购需求上限指标；可在多个预设高空角度完成喷雾、喷水或喷射泡沫作业的，得2分；
样车运行参数存在波动、操作不流畅，臂架全行程伸展存在延迟、卡顿，臂架伸展总时长低于采购需求的或未提供样车评审视频的不得分。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	

	3
	1
	

	4
	1
	

	5
	1
	

	6
	1
	

	7
	1
	


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	投标产品对采购文件具体需求的响应程度：全部响应即满足采购文件项目需求的，得35分；有带“▲”标志负偏离的每项扣1.3分，其他未标注“▲”项的指标每有一项负偏离扣0.85分，扣完为止。斜体且有下划线部分，必须满足，否则按无效投标处理。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求“▲”提供检测报告或产品说明或厂家宣传彩页或参数配置表等证明材料并在偏离表中标明所在页码）
如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。
	35
	客观分

	3.业绩

	3.1
	业绩
	自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人每有1项对应标段投标车型同型号车辆已完供货业绩得1分，最多得4分。
注：（1）上述业绩须提供对应合同加盖公章，相关材料需体现签订单位名称、产品名称、品牌、型号，并提供用户联系方式（固定电话或手机），以备核实， 不符合本条规定的业绩在评审时不予计分。
（2）统招分签的合同按一个合同业绩计【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】。
（3）合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
（4）合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	4
	客观分

	4.服务

	4.1
	质保
期限
	投标人承诺所投产品（车辆和随车附件）质保期在响应招标文件最低要求的基础上（自验收合格之日起开始计算），每增加6个月的加0.5分，最高得1分。（投标文件需提供加盖公章的质保期承诺书，格式自拟；承诺书中仅涉及车辆或随车附件其中一方面内容的，视为提供不全，不得分；投标文件出现质保期前后不一致的，以最低质保计取分数）
	1
	客观分

	4.2
	总体实施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供实施方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①车辆生产组织和质量保证，②供货进度保障措施，③交付查验及辅助上牌等。
①投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
③经评委认定，投标文件对“实施方案”中“供货进度保障措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4
	主观分

	4.3
	培训方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供消防车辆培训方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①培训形式；②培训时间；③培训资料；④培训内容等。
①投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
③经评委认定，投标文件对“培训方案”中“培训时间、培训内容”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4
	主观分

	4.4
	售后服务整体方案
	投标人提供售后服务整体方案，内容包括但不限于以下内容：①售后服务方案合理性、科学性；②紧急问题处理响应时间及反馈、故障排除时间；③服务措施、备件体系及服务承诺。
①投标文件未符合“售后服务整体方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“售后服务整体方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
③经评委认定，投标文件对“售后服务整体方案”中“备品备件到货更换时长”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4
	主观分

	4.5
	日常维护保养方案
	投标人提供日常维护保养方案，内容包括但不限于以下内容：①维护保养措施；②日常清洁、车辆底盘保养、车辆上臂紧固、车辆电器系统、储油箱内液压油面情况、液压系统管路的松动或漏油、钢丝绳的检查和润滑进行等维修日常等。
①投标文件未符合“日常维护保养方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“日常维护保养方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
③经评委认定，投标文件对“日常维护保养方案”中“保养频率”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4
	主观分

	4.6
	应急事故响应及处理方案
	投标人提供应急事故响应及处理方案，内容包括但不限于以下内容：①如可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间；③紧急安全保障措施。
①投标文件未符合“应急事故响应及处理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“应急事故响应及处理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
③经评委认定，投标文件对“应急事故响应及处理方案”中“应急响应时间”要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4
	主观分

	4.7
	设计合理性
	结合本项目采购需求提出车辆整体选型、各部件的结构设计、车辆的功能设计，各部件间适配性、系统配置、产品工艺等内容（须提供设计说明、整体设计图、结构设计图、功能设计图、三维系统图等）。 
①底盘选型先进，满足本项目荷载、连续长时间作业可靠性要求；提供底盘原厂整车匹配计算书、完整设计说明、整体设计图、结构设计图、功能原理图、三维装配系统图，图纸标注尺寸、载荷、接口参数清晰，可复核；采购需求列明的消防作业功能全部覆盖，且附加功能贴合项目实战场景；人机交互、操控简洁，具备故障自诊断、状态可视化，得4分；
② 底盘选型、结构及功能设计方案可行，主要技术指标满足项目基本使用要求；提供匹配说明，但缺少部分校核文件（如缺少长时间连续作业匹配验算）；图纸种类基本齐全，个别图纸深度不足（如三维图简化、结构关键节点缺失标注）；功能覆盖主要需求，存在少量非关键性优化空间，各部件适配无重大冲突，得2分；
③未按要求提供图纸（缺核心图纸，整体、结构、功能、三维图任意一类缺失）；底盘、上装、泵组等关键系统存在适配冲突（取力功率不足、重心超标、散热不足、载荷超标等）；选型、结构、功能、系统配置存在一项及以上关键性负偏离，无法满足本项目执勤需求；方案工艺、可靠性设计存在明显缺陷，得0分。
	4
	主观分

	5.样车评审（视频）

	5.2
	视频演示
	样品演示第一项采用视频一镜到底演示评审方式，样品演示第二项采用固定机位演示评审方式（需连续不间断演示），视频演示评审总分4分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计0分。
一、视频演示通用要求
为规范评审标准、保障评标公平公正，所有投标人须严格遵守以下视频录制及演示要求，违反任意一条视为演示无效，样品视频演示项得0分：
1. 录制规范：视频为全程连续、一镜到底、无剪辑、无拼接、无后期特效的真实场景实拍，画面清晰、声音可辨、产品实物完整出镜，严禁人工修改、配音替换、画面删减等违规操作。
2. 时长要求：视频总时长严格控制在15分钟以内，超时视为无效视频，本项不得分。
3.演示形式：仅接受实物录制视频演示，不接受动画、PPT轮播、图片合集、线上实时演示等其他任何演示方式。
4. 包别专项要求：单一产品包仅需演示对应投标单品，未按本要求完整演示的，视为演示缺项，样品视频演示项得0分。
5.视频格式与责任归属：视频录制格式可采用MP4、AVI、MOV、MKV、WMV或AVCHD格式中的任意一种，由投标人自行选择，投标人须提前自检视频完整性、兼容性。凡因投标人自身原因（包括但不限于视频格式不兼容、文件损坏、视频加密、缺失播放插件、文件上传错误等）导致视频无法正常播放、无法识别、无法完整查看的，一律视为未提供有效视频，样品视频演示项得0分，相关责任由投标人自行承担。
6.投标人提供与所投车辆完全一致的视频评审车辆，且视频清晰展示车辆各类关键系统铭牌（包含但不限于：车辆整车铭牌、消防泵铭牌、车载水炮铭牌、车辆臂架系统铭牌、压缩泡沫系统铭牌等核心设备铭牌）。（铭牌信息真实、完整、清晰可辨，与投标车型设备参数、出厂信息完全匹配；样车评审车辆与所投车辆信息不一致的，样品视频演示项得0分。
二、视频演示评分标准（总分4分）
评标委员会根据投标人所提供的演示视频综合展示进行综合评分:
（1）第一项:静态演示（包括但不限于底盘、乘员舱、器材箱、水泵系统、管路阀门、炮枪、取力装置、警示照明、防滑登车梯、防护储物区等）；车辆整体布局科学合理，乘员舱内饰配置齐全、乘坐舒适性良好；器材箱、防护储物区分区清晰，器材取放便捷；水泵、管路阀组、炮枪、取力装置布置便于检查操作；防滑登车梯结构牢靠；警示照明布设到位；整车可支持综合控制系统自动化，全部静态演示项均满足的，得2分；
车辆布局存在不合理项、乘员舱内饰配置简单、综合控制系统无自动化操纵功能、采用纯手动操作的或未提供样车评审视频的不得分。

（2）第二项:动态演示(包括但不限于载水量、水泵流量/压力、射程、续航供水时长、臂架结构、载人工作斗（登高平台）/ 喷射平台（举高喷射）等）；
样车运行参数全程稳定无波动、操作流畅；臂架全行程伸展动作响应迅速、连续无卡顿；臂架伸展总时长优于采购需求上限指标；可在多个预设高空角度完成喷雾、喷水或喷射泡沫作业的，得2分；
样车运行参数存在波动、操作不流畅，臂架全行程伸展存在延迟、卡顿，臂架伸展总时长低于采购需求的或未提供样车评审视频的不得分。
	4
	客观分

	6节能环保

	6
	节能环保
	6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
6.2 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分















第六章  投标文件格式
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项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               















[bookmark: _GoBack]投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


备注：分包中若存在多辆车，请按照多辆车的总价报价。







附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     





附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。





附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日    期：                                    

附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日






附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。





附件X14
 
提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。







质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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