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[bookmark: _Toc229394808]第一部分  投标邀请
江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡师范高等专科学校委托，就其无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购
政府采购项目编号：JSZC-320200-CYZR-G2026-0014
采购方式：公开招标
采购内容：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购，本项目分4个标段，标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购，采购预算57.1万元；标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购，预算83.7万元；标段三无人机综合实训中心设备采购，预算79.98万元；标段四人工智能实训室设备采购，预算103.22万元。供应商可根据自身情况选择一个或多个标段进行投标，可兼投兼中。

	2
	采购人：无锡师范高等专科学校
地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道文良路45号
联系人：杨老师
联系电话：0510-66006628
采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
地址：无锡市锡山区长泰国际社区御园南A-34栋
联系人：赵阳、潘登、吴晓兰
联系电话：15251686593
电子邮箱：1450492734@qq.com

	3
	采购项目概况、要求：
1、项目概况：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购，本项目分4个标段，标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购，采购预算57.1万元；标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购，预算83.7万元；标段三无人机综合实训中心设备采购，预算79.98万元；标段四人工智能实训室设备采购，预算103.22万元。
2、招标范围：
标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购，围绕“智慧养老服务、适老化应用、健康照护、康复保健”功能需求，配置智慧养老、居家照护和康复训练等系列设备。采购守护机器人、健康陪伴机器人等设备，支撑智慧养老场景教学；配置适老化客厅、卫浴等区域所需家具及智能化设备，满足居家照护和适老化应用需求；配置健康检测、护理辅助、康复训练设备，满足健康照护和康复保健教学需求，构建集教学实训、技能培训和社会服务于一体的综合性智慧养老实训平台；
标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购，三间教室将根据各自的功能定位配置相应的专业设备。7号楼103教室定位为激光与数字制造区，重点采购双光源激光雕刻机、UV浮雕打印机及其旋转打印配件与覆膜机、精密铸造设备、智能清洗机、石膏搅拌机、布轮抛光机及超声波清洗机，用于完成金属精密加工与批量生产，同时配套文创作品展示系统，用于成果展示与项目评审。7号楼105教室定位为产品设计教学区与3D打印区，重点采购3D打印机12台及配套的控制终端。支撑从概念构思、三维建模到产品打样的全流程数字化设计教学，同样配套产品展示区域用于作品陈列与研讨。7号楼107教室定位为手工制作与非遗加工区，重点采购绣花机缝纫一体机、电窑、拉坯机等手工与陶艺设备。用于面料裁剪、蓝晒扎染及陶艺非遗技艺实践教学，并同步配置产品展示区，用于陶瓷、蓝晒、扎染类作品的晾晒与展示。
标段三无人机综合实训中心设备采购，
1.无人机装调实训室
无人机装调实训室主要承担无人机结构认知、零部件识别、整机组装与基础调试等教学任务，是学生进入无人机专业实践学习的第一站。
场地规划以“21套小型无人机组装工位+4套中型无人机装调平台”为核心，满足40名学生和授课教师上课需求，满足学生分组完成机架安装、电机电调连接、飞控安装、遥控器对频、参数设置等基础实训。教室中部设置多型号无人机模型或成品展示区，用于开展多旋翼、固定翼行业级无人机等机型结构拓展讲解，使学生从零部件认知逐步过渡到整机系统理解，为后续检修、模拟飞行和室外实飞课程打下基础。
2.无人机检修实训室
无人机检修实训室是在装调实训基础上的进一步深化教学空间，重点面向无人机日常维护、故障诊断、部件检测与维修调试等教学需求建设。    
该实训室配备标准化检修工位、常用拆装工具、电子检测设备及多类型无人机检修样机，支持学生开展无人机机体结构检查、线路排查、电机电调检测、电池维护、传感器测试及飞控故障分析等实训内容。实训室配置多旋翼无人机故障检修设备21套、无人机检修工具21套、移动式多功能工作操作台11台及防静电升降椅41个，为规范化、标准化实训操作提供保障。通过将装调过程中形成的结构认知转化为故障判断与维修能力，帮助学生实现从“能组装”到“会维护、会排故、会修复”的能力跃升，为无人机行业应用与飞行安全提供技术支撑。同时，该实训室也可服务于与无人机相关或交叉学科的实践教学，强化多专业融合应用能力。
3.无人机模拟操控区
无人机模拟飞行实训室主要承担飞行控制、航线规划、CAAC理论学习及行业数据处理等教学任务，是连接理论学习、仿真训练与真实飞行的重要过渡空间。
实训室规划配置41台基础电脑，用于开展模拟飞行、航线规划、地面站操作和CAAC理论课程学习（利用7--307实训室目前已有的设备）。  
配置11台高性能电脑，用于无人机行业数据处理与成果生成，如航测数据处理、三维建模、巡检数据分析等。该实训室不仅服务无人机专业课程，也可面向测绘、建筑、应急、农业、传媒等与无人机应用相关或交叉的专业开放，强化无人机技术与多学科场景的融合应用，提升学生从飞行操作到任务执行、从数据采集到成果输出的综合能力。
4.室外无人机操控区
无人机室外飞行实训场主要用于学生完成无人机起降、悬停、定点飞行、航线飞行、绕障飞行及CAAC实操训练，是前期装调、检修和模拟训练成果的真实验证场地。
场地规划设置安全围网、分区飞行区域、起降通道、飞行标志物和障碍训练设施，可满足基础操控、姿态稳定、8字飞行、绕杆穿框、应急处置和综合任务飞行等实训需求。学生在装调实训室完成飞机组装，在检修实训室完成飞前检查与故障排除，在模拟飞行实训室完成航线规划和操作预演后，最终进入室外飞行实训场进行实机飞行训练，形成“装调—检修—仿真—实飞—复盘”的完整教学闭环。
标段四人工智能实训室设备采购，
结合本专业 40 人年度招生规模，遵循由浅入深、分层递进的实训教学逻辑，构建 “实训电脑基础入门 —人工智能实验箱硬件实操 — 智能机器人综合联动” 三级实训体系，逐级完成从理论编程到多设备协同的全流程训练：基础编程、在线课程平台操作等入门训练依托实训计算机开展；机器视觉、自然语言处理、硬件底层控制等进阶实操依托人工智能实验箱完成；机械运动控制、自主导航、多模态具身智能等高阶综合项目，则通过实验箱联动车型、四足机器人协同实现。
实训核心设备方面，按照两名学生共用一台实验箱的标准配置，配套 1 台教师教学专用设备，共计采购 21 台人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱。实验箱搭载 ARM 架构边缘计算板卡，预装 Python3、机器视觉、深度学习全套开发工具链，适配轻量化硬件实训；但 ARM 架构与通用电脑 X86 架构指令集不兼容，PyCharm、Anaconda 等主流 AI 开发环境原生无法直接在实验箱运行，因此需配套采购高性能实训计算机支撑前期编程学习。
我校在2011年搬至藕塘校区，2019年建设完成2间动漫机房，距今已7年，设备老化、算力匮乏，仅能满足简单基础计算机课程，无法适配 AI 编程训练需求。本项目为 40 名学生、授课教师各配置 1 台专用实训计算机，另增设 4 台设备用于备用调配，合计采购 45 台实训电脑。
为支撑高阶机器人综合实训，配套采购 2 套人工智能车型机器人、2 套人工智能桌面四足机器狗，两类设备可与 AI 实验箱实现软硬件互通、指令联动与协同控制，可联合开展视觉识别、语音交互、智能分拣、自主循迹等复合型实训项目，完善分层实训场景，完整覆盖人工智能专业全阶段教学需求。及相关配套设备采购。
3、合同履行期限：
标段一：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
标段二：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
标段三：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
标段四：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
4、质量标准：
标段一：达到国家及行业合格标准并满足采购人要求。
标段二：达到国家及行业合格标准并满足采购人要求。
标段三：达到国家及行业合格标准并满足采购人要求。
标段四：达到国家及行业合格标准并满足采购人要求。
5、本项目预算金额：324万元，本项目共分为4个标段，其中各标段预算金额具体如下：
标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购，预算金额：57.1万元。
标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购，预算金额：83.7万元。
标段三无人机综合实训中心设备采购，预算金额：79.98万元。
标段四人工智能实训室设备采购，预算金额：103.22万元。
6、本项目最高限价：324万元，本项目共分为4个标段，其中各标段最高限价具体如下：
标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购，最高限价：57.1万元。
标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购，最高限价：83.7万元。
标段三无人机综合实训中心设备采购，最高限价：79.98万元。
标段四人工智能实训室设备采购，最高限价：103.22万元。
投标报价高于最高限价的作无效投标处理。
7、本项目是否专门面向中小企业：是。
8、本项目标的所属行业：工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关要求，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
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	供应商资格要求：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还必须同时具备下列条件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（5）被授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月的社保缴费证明（提供原件扫描件）（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6）投标供应商近一年内任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年度（2024年度或2025年度）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（7）投标供应商近一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）投标供应商近一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）供应商若为中小企业或监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
标段一至标段四：专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
4.本项目的特定资格要求：
标段一：
（1）涉及国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证（扫描件）；
（2）投标产品含医疗器械设备采购的，供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；
（3）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近 3 年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；
（4）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
②拒绝被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。
标段二至标段四：
（1）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近3年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；
（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
②拒绝被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。
5.本项目不允许联合体参与投标。
注：采购人将对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。
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	1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。

	6
	获取招标文件方式：
供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件
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	提疑截止时间：2026年11月16日10时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；
答疑时间：2026年11月16日17时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取招标文件的投标供应商。
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	本项目无需缴纳投标保证金
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	投标有效期：投标截止之日起90日历天
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	网上投标截止时间：2026年11月30日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
网上投标解密时间：2026年11月30日开启解密后半小时。
投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。
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	中标单位确定时间：2026年11月30日评标结束后
中标单位确定地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	[bookmark: _Toc120614211]12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。




[bookmark: _Toc229394809][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc229394810][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc229394811]（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
[bookmark: _Toc229394812]（三）招标文件的解释
1.供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请第2项。
2.采购人、江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc229394813]（四）招标文件的补充或修正
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc229394814]（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）
[bookmark: _Hlk7530619]1.供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处标明满足与否。
2.明标商务标部分内容组成：
标段一至标段四：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）细目报价表（格式见附件）；
（4）供应商资格、资信证明文件：
1）关于资格的声明函（格式见附件）；
2）投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
4）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
5）被授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月的社保缴费证明（提供原件扫描件）（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
6）投标供应商近一年内任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年度（2024年度或2025年度）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
7）投标供应商近一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
8）投标供应商近一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
9）承诺书（格式见附件）；
10）供应商所供产品如为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商所供产品如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；
11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。
（5）补充证明文件：
1）供应商简介和经营情况说明；
2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；
3）对应评分标准所需的其他证明材料。
4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。
（6）商务条款偏离表
（7）技术条款偏离表
（8）投标文件的其他部分
[bookmark: _Toc229394815]3.暗标技术标部分由以下内容组成：
标段一至标段四：
（1）服务方案（暗标）；
[bookmark: _Toc229394816]（六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
5.投标文件包含明标和暗标两大部分，其中暗标编制要求如下：
①技术文件正文所用文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。
②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。
6.投标费用。
6.1不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。
[bookmark: _Toc229394817]（七）网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。
[bookmark: _Toc229394818]（八）无效投标文件的确认
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定在苏采云供应商信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标人未在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17.项目投标总价超过本项目最高限价的；
18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；
21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
22.暗标未按招标文件要求编制的；
23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc229394819]（九）开标、评标
1.开标
1.1.供应商无需到达开标现场，所有投标单位登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；
1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价；
1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
1.6.供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
2.供应商的资格资信审查
公开招标采购项目开标后，采购代理机构对供应商的资格资信进行审查。
2.1.采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.2.采购代理机构依据供应商提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分供应商须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。
通过资格资信审查合格的供应商不足3家的，不得评标。
3.评标组织
3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.2评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
4.评标工作程序
[bookmark: OLE_LINK1]4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家情形的，比照2.2款执行。
4.2澄清有关问题。
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
4.3比较与评价。
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
5.1标段一评分标准：
（一)评分项目及总分（总分100分）
（1）价格                             30分
（2）投标供应商评价                   17分   
（3）产品技术参数                     40分
（4）服务方案（暗标）                  13分  
（二)各项目评分标准
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%（计算到小数点后二位）
注：
1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）投标供应商评价（17分）
1）企业业绩（6分）
投标人2023年1月1日起（以合同签订日期为准）承担过类似项目，每有一个得2分此项最多得6分，未提供不得分。
（注：须提供证明材料，包含合同首页、标的及金额所在页、合同盖章页等的扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）
2）供应商拟投入人员情况（5分）
拟投入的项目团队组成人员中配备有养老护理员、老年能力评估师、社会工作师、养老机构院长岗位培训合格证书、计算机技术与软件专业技术资格证书。
提供以上其中一个证书得1分，满分5分，同一人最多只能1个相关证书计分；
注：投标文件中提供证书扫描件及投标人为持证人员购买的近一年内任意一个月社保证明扫描件；未提供或未按要求提供证明材料的不得分，未承诺或承诺不全的不得分。
3）体系认证（6分）
投标人具有有效期内质量管理体系认证证书得2分；具有环境管理体系认证证书得2分；具有医疗器械质量管理体系认证证书得2分，本项最多得6分。
（注：须提供相关证书扫描件，未提供或提供不全不得分。)
（3）产品技术参数（40分）
根据招标文件“三、项目要求和有关说明/（三）设备采购明细及产品技术参数”要求，审核投标人投标文件中的“技术要求响应及偏离表”，核对偏离情况进行评分：
标注“▲”项的技术参数为重要技术指标，共计20项，提供优于标注“▲”项技术参数证明材料，每提供一个2分；最多得40分。
注：以投标文件中提供的投标响应表和货物指标要求中要求提供的相应证明材料（如有要求）作为评审依据，证明材料内容涵盖不全、不清晰不得分。
（4）服务方案（13分）（暗标）
1）供货计划与质量保障措施方案（5分）
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得5分；每项方案存在1处瑕疵的该项得3分；每项方案存在2处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得5分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
2）安装、调试方案（4分）
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得4分；每项方案存在1处瑕疵的该项得2分；每项方案存在2处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得4分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
3）售后服务（4分）
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得4分；每项方案存在1处瑕疵的该项得2分；每项方案存在2处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得4分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
[bookmark: _Toc229394820]5.2标段二评分标准：
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Hlk167442400][bookmark: _Hlk167442455][bookmark: _Hlk167442289]提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。评审后最高得分相同的，投标报价低的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。评审后最高得分相同且投标报价相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（如有）品牌相同的，同上处理。        
（一)评分项目及总分（总分100分）
（1）价格                             30分
（2）业绩                              2分   
（3）产品技术参数                     24分
（4）服务方案（暗标）                 44分                   
（二)各项目评分标准
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%（计算到小数点后二位）
注：
1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）类似业绩（2分）：
自2023年1月1日起（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目案例的，每提供一份得1分，最高得2分。
（注：须提供证明材料，包含合同首页、标的及金额所在页、合同盖章页等的扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）
（3）产品技术参数（24分）
根据招标文件“三、项目要求和有关说明/（三）设备采购明细及产品技术参数”要求，审核投标人投标文件中的“技术要求响应及偏离表”，核对偏离情况进行评分：
标注“▲”项的技术参数为重要技术指标，共计12项，提供优于标注“▲”项技术参数证明材料，每提供一个2分；最多得24分。
注：以投标文件中提供的投标响应表和货物指标要求中要求提供的相应证明材料（如有要求）作为评审依据，证明材料内容涵盖不全、不清晰不得分。
（4）服务方案（44分）（暗标）
1）项目实施方案（6分），主要包括1）项目管理框架；2）项目实施部署进度计划；3）项目质量管理，评委根据投标人为本项目提供项目实施方案进行综合评分：
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得2分；每项方案存在1处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
2）项目售后服务保障（6分），主要包括1）售后服务体系；2）售后服务内容；3）故障解决方案及专业技术人员保障，等进行综合评分：
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得2分；每项方案存在1处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
3）项目展示展陈方案（16分），主要包括1）项目展示展陈文化策划案；2）项目展品及文化软装部署方案；3）项目展项交互展示方案；4）项目展项安装调试及部署方案；
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得4分；每项方案存在1处瑕疵的该项得2分；每项方案存在2处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得16分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
4）项目课程服务支持方案（16分），主要包括①项目获得相关专业或实验室的课程建设支持，提供相关课程建设方案；②项目课程及设备培训计划方案；③项目课程培训相关高校师资资料；④项目培训校方教师课程能力建设的培训方案；
投标供应商针对上述方案进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每项方案不存在瑕疵的该项得4分；每项方案存在1处瑕疵的该项得2分；每项方案存在2处瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或方案存在3处及以上瑕疵的该项得0分；本项最高得16分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
本次评标，核算各供应商的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
5.3标段三评分标准：
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。评审后最高得分相同的，投标报价低的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。评审后最高得分相同且投标报价相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（如有）品牌相同的，同上处理。
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）价格                             30分
（2）投标供应商评价                   13分   
（3）产品功能                         15分
（4）演示                             15分
（5）服务方案（暗标）                 27分 
（二）各项目评分标准
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%（计算到小数点后二位）
注：
1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）投标供应商评价（13分）
   1）企业业绩（4分）
自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目案例的，每提供一份得2分，最高得4分。
注：须提供证明材料，包含合同首页、标的及金额所在页、合同盖章页等的扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分。
   2）供应商拟投入人员情况（6分）
①拟投入本项目的项目团队组成人员中，配备有民用无人机驾驶航空器操作员执照（CAAC）。每提供1名持证人员且为本项目拟投入人员的得1分，满分4分；
②拟投入本项目的项目团队组成人员中民用无人驾驶航空器操作员执照(多旋翼、固定翼超视距等级)》。每提供1名持证人员且为本项目拟投入人员的得2分，满分2分；
注：投标人须提供至少3个上述证书扫描件，加盖公章后上传至投标系统，并同时提供投标人为持证人员缴纳的近一年内内任意一个月社保证明扫描件；未提供、提供不全或未按要求提供的，本项不得分。
  3）体系认证（3分）
投标人具有有效期内质量管理体系认证证书（ISO9001）得1分；具有环境管理体系认证证书（ISO14001）得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）得1分。本项最多得3分。
注：须提供相关证书扫描件并同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。
（3）产品功能（15分）
  1）所投“多旋翼无人机组装调试实训设备”（4分）
课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求，得3分（投标时提供以下教学资源截图，每个教学资源截图数量不少于3张）：
    ①培训细目表≥1；
②PPT课件≥13个（至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试等。）；
    ③视频微课≥10个（至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试等。）
     2）所投“师资培训及服务”（8分）
①拟投入人员具有职业院校或高等院校或技工院校或职业教育集团无人机专业建设相关专业技术指导人员聘书得2分。每份2分，最多得4分。（投标时提供至少1个上述证书扫描件加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
②拟投入人员具有职业院校或高等院校或技工院校或中小学教育集团无人机竞赛优秀指导教师证书得2分。每份2分，最多得4分。（投标时提供至少1个上述证书扫描件加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
  3）所投“多旋翼无人机原理教学及故障检修设备”（3分）
电调规格：四合一电调，持续电流≥45A，瞬时耐流≥60A，适用于3S 2200mAh电池，得3分。（投标时提供产品白皮书或彩页并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
（4）演示（15分）
投标供应商需对“多旋翼无人机组装调试实训设备”“多旋翼无人机原理教学及故障检修设备”“固定翼无人机”“便携式空投无人机”功能进行演示并制作成演示视频上传至投标系统中。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（所有文件总共不得大于2GB）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过30分钟。根据投标供应商视频演示情况和以下功能得分点进行打分，投标人每条视频录制时必须采用一镜到底的方式，不允许剪辑，否则不得分。未按要求进行视频演示或使用其他方式（如软件Demo、AI生成、PPT 演示、图片原型、静态模型或方案等）演示不得分。中标供应商中标后3日内，需到采购人实际使用现场演示确认。若发现有提供虚假材料谋取中标情况的，按照政府采购相关法律法规及采购合同约定处置，财政部门有权取消其中标资格，由此产生的全部损失与相关责任由中标单位自行承担。未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。具体要求如下：
  1）所投“多旋翼无人机组装调试实训设备”（3分）
系留模块须与机载电池在电气接口、通信协议、物理尺寸上完全兼容，接入地面电源时，为无人机稳定供电，可实现地面电源与机载电池双向供电；任一供电模块故障断电，另一模块需无缝切换供电，保障无人机稳定飞行。支持飞机端或地面端增加备用冗余电源（防止意外断电坠机）。（完整演示以上功能得3分，不演示或者演示不全不得分。）
  2）所投“多旋翼无人机原理教学及故障检修设备”（4分）
①电池、电机、电调故障模拟；（1分）
②GNSS故障模拟；（1分）
③RFID 模块故障模拟；（1分）
④接收机、抛投器故障模拟；（1分）
（以上每小点完成演示并符合采购需求得1分，不演示或者演示不全不得分。本项最高得4分。）
  3）所投“固定翼无人机”演示科目（4分）
①地面准备与航线规划：完成机翼或尾翼安装（展开）、上电自检、遥控链路建立、地面站连接、舵面方向确认与动力转向测试；在地面站设置航点、高度、速度与返航点，并讲解安全策略；（1分）
②起飞：按所投机型的起飞方式完整演示——垂直起降机型展示由待命至升空并完成悬停转平飞过渡；抛飞机型展示手抛起飞；滑跑机型展示滑跑起飞；（1分）
③航线飞行与操控稳定：演示预设航线自主飞行，展示航向保持、高度保持与转弯协调性；在安全空域内进行小坡度盘旋或简单机动，展示姿态回中平顺性，不要求特技动作；（1分）
④降落、监控与异常处置：按所投机型构型演示由航线脱离至接地停机的完整过程（垂直起降机型垂直降落，固定翼构型滑降着陆）；画面穿插地面站界面，同步显示高度、速度、航向、链路状态与电池电压等参数；在安全条件下模拟低电量返航或断链返航，展示应急排故处置流程。（1分）
（以上每小点完成演示并符合采购需求得1分，，不演示或者演示不全不得分。本项最高得4分。）
4）所投“便携式空投无人机”演示科目（4分）
①携行与展开：由专用携行箱或携行包状态取出、快速展开并上电自检，展开过程连贯，体现便携属性；（1分）
②任务模块安装与安全保险：展示空投投放装置（或吊装系统、点火模块）与机身的快拆安装及锁紧过程，并演示保险或上锁状态，证明未解锁时无法误投；（1分）
③载荷与投放设置：装入与投标参数相符或接近的模拟载荷（不超过10kg）；在地面站或遥控器设置投放点、投放模式与投放时序，控制界面清晰可辨；（1分）
④投放实施与安全机制：飞抵指定投放点上方稳定悬停后执行单点抛投，画面须包含地面参照物与落点偏差信息；设备支持多点投放的，演示多点依次投放或一键全投；展示抛投瞬间及抛投后机体姿态变化，验证机体无失稳或失控；至少演示投放器上锁保险、断链返航、低电量返航中的一项。设备配备点火模块的，须在安全条件下演示模拟烟雾载荷投放与稳定点火（1分）
（以上每小点完成演示并符合采购需求得1分，不演示或者演示不全不得分。本项最高得4分。）
（5）服务方案（27分）（暗标）
  1）安装调试方案（9分）
投标投标人须针对本项目提供安装调试方案，至少包含以下三项内容：
①供货与安装调试整体规划（3分）：须包含供货清单与设备对应关系、运输包装保护措施、到货验收安排、安装调试总体流程与进度节点、与采购人现有条件的衔接安排。
②安装调试实施方案（3分）：须包含安装步骤与方法、调试内容与测试指标、人员配置及职责分工。
③应急情况处置方案（3分）：须包含针对设备损坏、进度延误、安全风险三类情形的具体应对措施。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效，仅写“加强管理”“及时处理”等无具体内容的表述的，不得分。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
  2）人员培训方案（9分）
投标人须针对本项目提供安装调试方案，至少包含以下三项内容：
①结合学校现有课程体系提供适配本项目的定制化培训方案；承诺每年免费提供不少于 10 人次系统培训，每学年免费培训不少于 5 次；（3分）
②协助学校教师参加 CAAC（民航局无人机操作员）、人社职业技能认证培训，提供培训资料与实操指导；承诺支持不少于2 名本校教师取得人社无人机装调检修工高级证书、CAAC 无人机中型超视距驾驶员执照，并由企业承担报名费、培训费；（3分）
③免费向学校提供中文操作手册、常见问题列表、操作视频等配套教学资料，资料应匹配本次投标实训设备，满足课程教学使用需求（3分）。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
  3）售后服务方案（9分）
①售后服务整体安排与响应机制（3分）；
②应急维修服务保障（3分）；
③质保期后服务方案（3分）。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
5.4标段四评分标准：
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）投标报价                         30分
（2）投标供应商综合情况                3分   
（3）产品功能                         28分
（4）演示                             15分
（5）服务方案（暗标）                 24分 
（1）投标报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
注：1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）投标供应商综合情况（3分） 
 业绩（3分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目案例的，每有一个得1.5分，最高3分。（投标时提供相应有效合同扫描件并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分）。
（3）产品功能（28分）
1）所投“人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱”（13分）
①人工智能边缘计算平台内置部署不低于1.5B参数量的模型。得2分（投标时提供产品软件功能截图并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
②AIOT无线网关搭载不低于0.96寸液晶显示屏。得2分（投标时提供产品实物结构图片并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
③ROS机械臂应用系统设计“机械臂复位”功能按钮。得2分（投标时提供产品实物结构图片证明，并加盖公章）
④AIOT虚实结合采集控制端模块搭载不低于3.5英寸TFT触摸显示屏。得2分（投标时提供产品实物结构图片证明，并加盖公章）
⑤人工智能虚拟仿真实验组件内置Python、机器视觉、深度学习、ROS机械臂控制等多领域不少于100个标准化实验项目，实现AI理论学习与虚拟实操深度融合。得2分（投标时提供产品软件功能截图证明，并加盖公章）
⑥人工智能在线课程平台每门课程均配套微课视频、PPT课件、实验指导书，可在线查看，并且覆盖核心知识点及实验演示，支持随时观看，助力课后复习，辅以实验案例、习题练习等补充资源，满足多样化学习需求。得3分（投标时提供产品软件功能截图证明，并加盖公章）
2）所投“人工智能车型机器人”（6分）
①边缘计算网关AI算力：≧67TOPS INT8。得3分（投标时提供产品软件功能截图并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
②激光雷达最远测距距离可达12M。得3分（投标时提供产品技术规格图片并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
3）所投“人工智能桌面四足机器狗”（6分）
①机器狗拥有15个及以上自由度。得3分（投标时提供产品实物结构图片并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
②机器狗内置≧20组仿生动作组。得3分（投标时提供产品软件功能截图并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
4）所投“扩声系统”（3分）
①分布式声学矩阵音箱：支持一线通功能（通过一根标准CAT5/6网线即可同时传输三路音频输入和一路录播输出）并可实现多台设备之间的级联扩展。得1分（投标时提供具有CMA及CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
②无线麦克风：精准对频与抗干扰设计，主动式 NFC 近场耦合技术：集成智能近场感应配对系统，通过毫米级距离识别算法，确保 100% 杜绝跨区域信号串扰，实现0.5 秒极速无感对频。灵活协同工作模式，多接收机协同技术平台：支持先进的 "一发多收" 分布式工作架构。具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫。得1分（投标时提供具有CMA及CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
（3）双通道接收器：提供双TYPE-A USB 接口，可免安装驱动连接PC或安卓系统，支持两支无线麦克风同时使用PPT翻页功能，支持幻灯片翻页等演示功能。得1分（投标时提供具有CMA及CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章上传至投标系统，不提供不得分。）
（4）演示（15分）
投标供应商需对“人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱”“人工智能车型机器人”“人工智能桌面四足机器狗”功能进行演示并制作成演示视频上传至投标系统中。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标供应商视频演示情况和以下功能得分点进行打分，投标人每条视频录制时必须采用一镜到底的方式，不允许剪辑，否则不得分。未按要求进行视频演示或使用其他方式（如软件Demo、AI生成、PPT 演示、图片原型、静态模型或方案等）演示不得分。中标供应商中标后3日内，需到采购人实际使用现场演示确认。若发现有提供虚假材料谋取中标情况的，按照政府采购相关法律法规及采购合同约定处置，财政部门有权取消其中标资格，由此产生的全部损失与相关责任由中标单位自行承担。未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。具体要求如下：
1）所投“人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱”（11分）
①本地大模型推理联动系统：平台本地部署不低于1.5B参数量的模型,实现麦克风阵列语音识别推理与播报;实现语音互动对话、语音搜索推理、大模型推理与硬件控制等功能。（完整演示以上功能得2分，不演示或者演示不全不得分。）
②具身智能多模态场景应用系统：平台通过调用具身智能多模态应用，实现语音多指令控制IOT模块、健康场景联动、语音控制机械臂、语音视觉机械臂融合场景推理等功能应用。（完整演示以上功能得2分，不演示或者演示不全不得分。）
③智能体联动系统：平台通过调用智能体应用，在移动设备终端的社交平台对话框里，实现语音多指令获取平台传感器数据、控制执行器状态、控制机械臂分拣等功能应用。（完整演示以上功能得2分，不演示或者演示不全不得分。）
④交通标识识别系统：软件运行后，通过板载摄像头，可快速识别多种交通标识并可与板载的AIOT端感知模块联动。演示软件识别“限速标志”与板载的“RGB灯”闪烁联动；演示识别“小心行人”标识与板载“蜂鸣器”报警联动等控制场景应用效果。（完整演示以上功能得1分，不演示或者演示不全不得分。）
⑤垃圾分类系统：软件运行后，通过板载摄像头和机械臂，利用视觉定位与机械臂姿态动态解析算法，完成非固定位置垃圾识别与快速分类。演示垃圾物品左右两侧随机放置，机械臂完成垃圾分类和两种及以上的物块堆叠动作。（完整演示以上功能得1分，不演示或者演示不全不得分。）
⑥机械臂远程控制系统：软件运行后，机械臂通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通，实现机械臂远程控制。演示通过手机移动端APP远程5G网络控制机械臂执行“单关节运动”动作，语音控制“机械臂抓取”、“机械臂跳舞”等动作。（完整演示以上功能得1分，不演示或者演示不全不得分。）
⑦AIOT端感控上云系统：软件运行后，设备板载“温湿度”、“光照”等传感器数据通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通。演示通过手机移动端APP远程5G网络采集平台“温湿度”等传感数据，控制平台“蜂鸣器”、“风扇”等执行器。（完整演示以上功能得1分，不演示或者演示不全不得分。）
⑧垃圾分类应用场景虚实结合：3D 学生实验系统中使用拖拽组件、组件连线、设置参数等操作，完成“导入系统包”、“获取识别信息”“窗口实时显示检测”等流程，运行代码后自动调用PC端垃圾识别视觉应用，将垃圾图卡或物块放到镜头前，视觉应用能准确识别垃圾名称。保存以上流程Python代码文件，下载到人工智能真实硬件中，运行导入的python代码文件，可实现与虚拟仿真平台中一致的垃圾分类过程及结果。（完整演示以上功能得1分，不演示或者演示不全不得分。）
2）所投“人工智能车型机器人”（2分）
远程后台（实验箱侧）通过点击 “启动巡检” 启动，车型（四足）机器人进入自动巡检状态，机器人搭载的摄像头实时扫描，识别到行人、禁止通行等标识时自动停止，行人走出视线范围或障碍移除后自动恢复巡检；远程监控与干预：机器人识别到“小心行人”或“禁止通行”标识时，同步触发后台蜂鸣器报警，提示监控人员关注；监控人员可通过后台接管控制权（停止）或保持自动巡检，实现 “自动巡检 + 远程干预” 的协同闭环。（完整演示以上功能得2分，不演示或者演示不全不得分。）
3）所投“人工智能桌面四足机器狗”（2分）
远程后台（实验箱侧）通过点击 “启动巡检” 启动，车型（四足）机器人进入自动巡检状态，机器人搭载的摄像头实时扫描，识别到行人、禁止通行等标识时自动停止，行人走出视线范围或障碍移除后自动恢复巡检；远程监控与干预：机器人识别到“小心行人”或“禁止通行”标识时，同步触发后台蜂鸣器报警，提示监控人员关注；监控人员可通过后台接管控制权（停止）或保持自动巡检，实现 “自动巡检 + 远程干预” 的协同闭环。（完整演示以上功能得2分，不演示或者演示不全不得分。）
（5）服务方案（24分）（暗标）
1）安装调试方案（6分）
①供货方案（2分）；
②安装调试方案（2分）；
③应急情况处置方案（2分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
2）质量保证方案（6分）
①供货质量保证（2分）；
②安装质量保证方案（2分）；
③维护质量保证方案（2分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
3）人员培训（6分）
①培训整体规划（2分）；
②培训人员方案（2分）；
③培训内容方案（2分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
4）售后服务方案（6分）
①售后服务方案整体规划（2分）；
②维护保养具体实施方案（2分）；
③应急维修服务保障体系（2分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（十）定标
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商，采购代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。
2.中标人确定后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
4.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由，不得拒绝与采购人签订合同，否则应承担采购人的相关损失；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
5.所有投标文件不论中标与否，均不退回。
[bookmark: _Toc229394821]（十一）废标的确认
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1、符合条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为；
3、供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc229394822]（十二）投标保证金
本项目免收投标保证金。
[bookmark: _Toc229394823]（十三）中标无效的确认
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与招标采购人、其他供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc229394824]（十四）签订、履行合同
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司见证后生效。
2.江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc229394825]（十五）代理服务费
本项目各标段采购预算包含代理服务费，并且根据与采购人的委托代理协议约定，代理服务费由招标人支付，委托代理协议约定的代理费用以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为1.1%，500万元-1000万元费率0.8%，在此收费基础上打7折，由招标人支付。
[bookmark: _Toc229394826]（十六）政府采购履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
[bookmark: _Toc229394827]（十七）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1：
政府采购投标担保函（项目用）
编号：
（采购人或采购代理机构）：
鉴于（以下简称“供应商”）拟参加编号为的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）      年     月      日

附件2：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：
（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2） 。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年    月    日



[bookmark: _Toc229394828]第三部分 采购需求
标段一
一、项目概况
1.项目名称：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购
2.项目地点：7号楼304教室，8号楼 304教室、306教室
3.项目规模：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段一居家社区智慧养老实训中心，总建设面积333㎡。其中社区康养智慧中心实训区、适老化客厅区、适老化卧室区、适老化餐厨区、适老化卫浴区、老年人日常健康照护区建设于7-304，面积为204㎡；老年人康复保健区建设于8-304、8-306整合改造后的连通空间，面积为129㎡。项目建设立足智慧健康养老服务与管理专业发展需求，重点培养具备健康评估、生活照护、康复保健、智慧养老服务等能力的高素质技术技能人才。专业已组建由医学、护理、心理、管理等多学科教师组成的“三元”结构师资团队，建有老年人健康能力评估、膳食营养与健康等相关实训场所，并与 10 家养老机构、社区养老服务中心及智慧养老企业建立稳定合作关系，为实训中心建设和运行提供良好基础。无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段一居家社区智慧养老实训中心建成后，将进一步完善专业实践教学体系，强化学生岗位技能训练和实践能力培养，推动形成“教学实践、技能培训、会服务”一体化发展模式，提升专业建设水平和区域养老服务人才培养能力。
二、建设内容
围绕“智慧养老服务、适老化应用、健康照护、康复保健”功能需求，配置智慧养老、居家照护和康复训练等系列设备。采购守护机器人、健康陪伴机器人等设备，支撑智慧养老场景教学；配置适老化客厅、卫浴等区域所需家具及智能化设备，满足居家照护和适老化应用需求；配置健康检测、护理辅助、康复训练设备，满足健康照护和康复保健教学需求，构建集教学实训、技能培训和社会服务于一体的综合性智慧养老实训平台。
三、设备采购明细及产品技术参数：
无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段一居家社区智慧养老实训中心项目设备采购预算为57.1万元。
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目的核心产品为智能护理床。
	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段一居家社区智慧养老实训中心设备

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	属性

	社区康养智慧中心实训区

	1
	守护机器人
	1.▲长者意外摔倒：当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	2.长者呼救：当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。
	
	
	
	
	

	
	
	3.隐私空间异常：当长者在隐私空间（卫生间，卧室等），在机器人看不到长者且不允许进入隐私空间的情形下，机器人会通过询问和声音回复进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。
	
	
	
	
	

	
	
	4.室内无人：当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。
	
	
	
	
	

	
	
	5.一键呼叫值班中心：长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。
	
	
	
	
	

	
	
	6.远程分身：客户端（家属端）可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。
	
	
	
	
	

	
	
	7.视频通话：长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。
	
	
	
	
	

	
	
	8.智能闹铃：机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端（家属端）可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。
	
	
	
	
	

	
	
	9.互动娱乐：长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活。
	
	
	
	
	

	
	
	10.主动问候：早中晚时段第一次看到长者，机器人会主动打招呼并播报天气或者新闻。
	
	
	
	
	

	
	
	11.健康提醒：如长者配备对应的健康体检机，今天如没有体检数据，机器人在早中晚时段第一次看到长者会提醒长者去做体检。
	
	
	
	
	

	
	
	12.智能设备互动：如卧室床头配备对应的智能设备（如：SOS拉绳），卧室门上安装对应的开门器，卧室门在关闭的情形下，长者有紧急情况触发SOS拉绳，卧室门会自动打开并且机器人会自动前往卧室拍照，并预警至客户端提醒相关人员及时处理。
	
	
	
	
	

	
	
	13.智能中控：用语音指令的方式命令机器人打开灯光或者窗帘，更多的智能设备支持对接。
	
	
	
	
	

	
	
	14.自动回充智能避障：机器人在没有看护任务，或接收到充电指令，或处于低电量的情形下会自动前往充电桩充电，以便保持充沛的电量；在巡逻或者行走过程中碰到障碍物会自动避开，前往自己的目标点。
	
	
	
	
	

	
	
	硬件参数：
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸 ：1200*450*450mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	屏幕 ：≥14寸 1366*768
	
	
	
	
	

	
	
	麦克风 ：2mic ，主麦+降噪麦
	
	
	
	
	

	
	
	喇叭 ：4欧8W，2组BOX
	
	
	
	
	

	
	
	守护机器人：摄像头 ：500万微光摄像头。
	
	
	
	
	

	
	
	USB ：支持4G网卡，USB读取
	
	
	
	
	

	
	
	Wifi ：支持Wi-Fi 802.11 b/g/n AC（2.4G/5G）
	
	
	
	
	

	
	
	Bluetooth : BT 4.0
	
	
	
	
	

	
	
	电池：容量≥13000mAh
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：1200*450*450mm（±10%）
	
	
	
	
	

	适老化客厅区

	1
	适老化沙发（三人位）
	沙发参数材质：
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	1.面料：麻绒饰面，防潮耐磨；
	
	
	
	
	

	
	
	2.框架：弯曲木实木框架，材质坚硬刚性强，承托力达250KG，经烘干热压、防腐、防虫、防潮；
	
	
	
	
	

	
	
	3.海绵：采用高密度海绵，久坐不变形；
	
	
	
	
	

	
	
	4.五金配件：优质品牌五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；
	
	
	
	
	

	
	
	5.涂饰：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	
	
	
	
	

	
	
	6.符合国家环保要求
	
	
	
	
	

	
	
	7.产品尺寸：2160×820×890mm（±5cm）
	
	
	
	
	

	2
	茶几
	1.材质：实木；
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.台面：边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。
	
	
	
	
	

	
	
	3.工艺：圆润造型设计，采用框架式榫卯结构。
	
	
	
	
	

	
	
	4.油漆：环保油漆。
	
	
	
	
	

	
	
	5.尺寸：120cm*60cm*45cm（±3cm）
	
	
	
	
	

	3
	休闲椅
	1.基材：水曲柳木实外架：油漆：净味环保油漆。高密度优质海绵+布艺或西皮扪面
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.不少于650*750*740mm
	
	
	
	
	

	4
	智能药盒
	1.通信模块：4G（cat1）。
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.信息推送：APP推送服药提醒。
	
	
	
	
	

	
	
	3.自动校时：设备连接后与网络同步时间。
	
	
	
	
	

	
	
	开放能力：提供API接口。
	
	
	
	
	

	
	
	显示模块：57.8*33mmFSTN点阵屏。
	
	
	
	
	

	
	
	电池模块：备用锂电池（2600mAh）。
	
	
	
	
	

	
	
	药盒格子数：≥28格。
	
	
	
	
	

	5
	无障碍电视柜
	1.规格：2100mm*300mm*600mm（±10mm）。
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂。
	
	
	
	
	

	
	
	3.五金件：阻尼导轨，防锈涂层。
	
	
	
	
	

	
	
	4.材质：松木实木。
	
	
	
	
	

	6
	智能门磁感应器
	1.产品尺寸：≥94mm*30mm*22mm&55mm*17mm*17mm
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤5µA；报警电流≤35mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.通信方式：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.动作距离：35mm（开）/<25mm（关）
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：贴合式（3M胶/螺丝固定）
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：锂电池≥1400mAh
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作温度：－10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	7
	智能人体感应器
	1.产品尺寸：≥φ100mm*37.5mm
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20μA，报警电流≤35mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.通信协议：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.传感元件：双元热释电红外传感器
	
	
	
	
	

	
	
	6.探测距离：φ6m(25℃，360°)
	
	
	
	
	

	
	
	7.安装高度：2.4～3.6m
	
	
	
	
	

	
	
	8.通信方式：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	9.抗白光等级：6500Lux
	
	
	
	
	

	
	
	10.安装方式：吸顶
	
	
	
	
	

	
	
	11.电池类型：锂电池≥1400mAH
	
	
	
	
	

	
	
	12.工作温度：-10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	13.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	8
	呼叫器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	个
	4
	
	
	呼叫器

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA 通信方式：NB-lot
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	9
	智能健康手表
	1.尺寸：≥50m*42m*16.5mm
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.显示屏：≥1.83寸
	
	
	
	
	

	
	
	3.分辨率：240*284
	
	
	
	
	

	
	
	4.电池：≥850毫安
	
	
	
	
	

	
	
	5.内存：8M/16M
	
	
	
	
	

	
	
	6.系统：ONEOS
	
	
	
	
	

	
	
	7.定位：GPS/Wi-Fi/LBS
	
	
	
	
	

	10
	智能跌倒预警器
	1.产品颜色：白色+希腊蓝色
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.产品尺寸：44.3×18.4×61mm(±6mm)
	
	
	
	
	

	
	
	3.净重：37.5g（裸机，不含挂件，测量误差±0.3g）
	
	
	
	
	

	
	
	4.机身材质：ABS+硅胶
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池：≥600mAh电池
	
	
	
	
	

	
	
	6.待机时长：约6天
	
	
	
	
	

	
	
	7.按键：开关机键1个，SOS键1个
	
	
	
	
	

	
	
	8.佩戴方式：1.挂绳胸前佩戴；2.腰带夹腰间固定
	
	
	
	
	

	
	
	9.网络制式：4G全网通
	
	
	
	
	

	
	
	10.远程升级：支持
	
	
	
	
	

	
	
	11. 定位方式：GPS、北斗、Wi-Fi、基站四重定位
	
	
	
	
	

	
	
	12.SIM卡槽：小卡
	
	
	
	
	

	
	
	13.防护等级：IPX4生活防水
	
	
	
	
	

	
	
	▲14.报警功能：危险动作识别预警、跌倒报警、SOS报警、低电提醒、关机报警（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	15.语音通话：含通话版本、非通话版本
	
	
	
	
	

	
	
	16.充电方式：标准Type-C接口
	
	
	
	
	

	
	
	17.工作环境：-10~55℃，湿度10%—93%（无凝结）
	
	
	
	
	

	
	
	18. 贮存环境：-25~55℃，湿度10%—93%（无凝结）
	
	
	
	
	

	11
	智能水杯
	1.产品尺寸：外径70mm，高度225mm（±10%）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.水杯容量：350ml（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	3.电源输入：5V/1A
	
	
	
	
	

	
	
	4.待机功耗：＜1mA
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池容量：600mA
	
	
	
	
	

	
	
	6.保温效能：6小时≥42℃
	
	
	
	
	

	
	
	7.待机时间：15天（每日使用10次）
	
	
	
	
	

	
	
	8.充电方式：TYPE-C
	
	
	
	
	

	
	
	9.防水等级：IPX6
	
	
	
	
	

	
	
	10.产品重量：290g（±20g）
	
	
	
	
	

	
	
	11.显示屏尺寸：≥1.44英寸
	
	
	
	
	

	
	
	12.杯盖材质：食品级PP材料
	
	
	
	
	

	
	
	13.▲杯身材质：内外纯钛（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	14.杯底材质：食品级硅胶
	
	
	
	
	

	
	
	15.密封圈材质：食品级硅胶
	
	
	
	
	

	
	
	16.药盒材质：食品级PP材料
	
	
	
	
	

	
	
	17.药盒格数：4格
	
	
	
	
	

	
	
	18.工作环境温度：-10℃-45℃
	
	
	
	
	

	
	
	19.储存运输环境：温度-20℃-60℃，相对湿度45%—75%R.H
	
	
	
	
	

	
	
	20.▲操作方式：手动、APP、小程序操作。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	12
	电动辅助起身坐垫
	1.优质皮革、双面点胶防滑；
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.风琴式防尘罩、可插拔控制器；
	
	
	
	
	

	
	
	3.≥5.5CM超薄、承重≥150kg、方便携带；
	
	
	
	
	

	
	
	4.电机工作电压直流DC:24V
	
	
	
	
	

	
	
	5.电机额定功率50W
	
	
	
	
	

	
	
	输入AC100~240V,50~60Hz0.65AMax
	
	
	
	
	

	
	
	输出DC29.4V1A
	
	
	
	
	

	
	
	6.运行速度30秒/升降循环
	
	
	
	
	

	
	
	7.产品尺寸：≥42*41*5.4cm
	
	
	
	
	

	
	
	8.产品净重≥6.5kg
	
	
	
	
	

	
	
	9.额定承重量100KgMax
	
	
	
	
	

	
	
	10.抬升行程：前端：≥100mm后端：≥330mm
	
	
	
	
	

	
	
	11.抬升角度34°Max
	
	
	
	
	

	13
	健康陪伴机器人
	1.外观建议尺寸 320*290*159mm（±30mm）
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.电池 ≥6000mAh
	
	
	
	
	

	
	
	3.输入电源 Type-C
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯 Wi-Fi/蓝牙
	
	
	
	
	

	
	
	5.屏幕尺寸 ≥10 寸
	
	
	
	
	

	
	
	6.屏分辨率 ≥1280* 800
	
	
	
	
	

	
	
	7.摄像头≥ 200W
	
	
	
	
	

	
	
	8.扬声器 不小于 3W 喇叭
	
	
	
	
	

	
	
	9.配套四合一健康一体机，可测试用户4项生理指标如血糖、尿酸、血酮、血压并显示在屏幕上，同时数据实时传输到机器人、家属端小程序，以及服务后台，形成用户的健康报告。
	
	
	
	
	

	适老化卧室区

	1
	适老化衣柜
	1.尺寸：900*550*2000mm（±10%）。
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.门数：双门。
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：E1级环保生态板。
	
	
	
	
	

	
	
	4.边角处采用倒圆工艺，2mm厚封边。
	
	
	
	
	

	
	
	5.配备下拉式挂衣杆，方便老人挂、取衣物，内部设计挂衣区、叠衣区、储物区。
	
	
	
	
	

	2
	智能防摔倒防护马甲
	1.续航时间：≥28h；
	件
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.充电时长：≥3h；
	
	
	
	
	

	
	
	3.充电电流：≥1000mA；
	
	
	
	
	

	
	
	4.待机功耗：≤91mA；
	
	
	
	
	

	
	
	5.产品重量：1300—1400g；
	
	
	
	
	

	
	
	6.产品清洗：外套可水洗；
	
	
	
	
	

	
	
	7.1米内有效缓冲 87.5%伤害。
	
	
	
	
	

	3
	智能床垫
	产品参数：
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	1.主机尺寸：≥130*110*25mm
	
	
	
	
	

	
	
	2.主机净重：≥190g
	
	
	
	
	

	
	
	3.主机材质：PC+ABS
	
	
	
	
	

	
	
	4.传感带材质：涤纶
	
	
	
	
	

	
	
	5.线缆规格：传感器的线长1.7m（外露1.5m），USB端口
	
	
	
	
	

	
	
	6.传感带尺寸：≥850*350mm
	
	
	
	
	

	
	
	产品规格：
	
	
	
	
	

	
	
	1.传感器：压电薄膜传感器
	
	
	
	
	

	
	
	2.监测参数：生理参数（心率、呼吸、体动）；在离床状态
	
	
	
	
	

	
	
	3.数据存储：ROM448KB;SRAM520KB;FLASH4MB
	
	
	
	
	

	
	
	4.通信方式：4G（TDD-LTE/FDD-LTE/GSM）
	
	
	
	
	

	
	
	5.SIM卡规格：4G物联网卡（三网通，Micro卡）、Wi-Fi
	
	
	
	
	

	
	
	6.蓝牙规格参数：
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：2.4GHz-2.4835GHz
	
	
	
	
	

	
	
	蓝牙规范：BLE5.0
	
	
	
	
	

	
	
	传输距离：约10米
	
	
	
	
	

	
	
	7.电源/功耗：
	
	
	
	
	

	
	
	供电方式：TYPE-CUSB
	
	
	
	
	

	
	
	适配器规格：100—240V~50/60Hz0.4AMax
	
	
	
	
	

	
	
	电源输入：DC5V2000mA
	
	
	
	
	

	
	
	待机功率：0.7W
	
	
	
	
	

	4
	多功能护理床
	规格：长2060mm *宽960mm *高460mm（±50mm）
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	手动电动自由转换左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、防止侧滑、防止下滑、娱乐等功能，采用双排超静音轮，可移动可调成轮椅式，增加整体翻身功能，
	
	
	
	
	

	
	
	配置：双面轮，四档护栏，6公分床垫，abs餐桌，输液架，便盆，洗头盆，配备电动推杆4个
	
	
	
	
	

	5
	智能护理床
	1.床的尺寸：长205cm*宽104cm*高100cm（±5cm），电压电流：220V（±24V），10A（±4A）。
	张
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	2.▲由多功能床、脑机AI模块和智能马桶结合，通过采集用户的脑电、眼电、头动等多模态信号，用户可通过脑机AI控制设备，能在床上坐着完成大小便，并能实现全自动地大小便处理；通过清洁排污系统，不仅能帮助用户清洗干净臀部私处，还能自动把大小便粉碎后排放到下水道。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	3.▲左右侧身：通过脑机AI控制或按遥控器左侧身或者右侧身按键，左右扶手升起，腿板上升，臀板上升，床体背部侧板升起，实现侧身功能，通过脑机AI控制或按向上、向下键，可调节背部侧身的高度。
	
	
	
	
	

	
	
	4.抬臀：用户可以根据自己需要，通过脑机AI控制或单点抬臀功能后按向上或向下键，可自由调节高度，起到肌肉拉伸作用，完成臀部舒展运动。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	5.抬腿：通过脑机AI控制或按遥控器抬腿按键，左右扶手升起，脚板、腿板、臀板同时升起，腿部抬高到适当高度，可促进血液循环。
	
	
	
	
	

	
	
	6.▲起背：通过脑机AI控制或点击遥控器起背按键，左右扶手升起，脚板、腿板、臀板、背板同时升起，背板持续上升，实现起背功能，腿部微抬起，背部高低可通过脑机AI控制或向上或向下键调节至最合适舒服的姿势。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	7.扭腰运动：通过脑机AI控制或按遥控器，用户躺着也能让腰部得到腰部运动，每次选择后侧身板会左右连续三次上下，扭腰左右各三次，运动量合理。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	8.坐起：通过脑机AI控制选择坐起功能，脚踏板会自动到达垫住双脚位置，活动餐桌板方便用户用餐，看书，休闲等活动。
	
	
	
	
	

	
	
	9.扶手：可以通过脑机AI控制或按左扶手、右向扶手按键升降扶手，可通过脑机AI控制向上或向下键调节扶手高低。
	
	
	
	
	

	
	
	10.▲冲洗：通过脑机AI控制，可进行便后冲洗控制。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	11.烘干：冲洗完成后通过脑机AI控制或点击“烘干”按键，马桶侧边暖风口吹暖风，也可选择随时停止烘干。
	
	
	
	
	

	
	
	12.▲冲水：如厕完成后，通过脑机AI控制或遥控器点击“冲水”按键，冲洗便仓内排泄物和水，并将其收集至排污器，通过自动粉碎步骤，粉碎成液态后经过污水管排入下水道，为保证用户的臀部和便仓清洁，应在如厕模式时与冲洗程序交互使用。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	13.全程无需人护理，也无需把大小便倒到厕所；机器没有净水桶和污水桶，大小便经管道直接排放到厕所或者下水道。
	
	
	
	
	

	
	
	14.确认冲洗干净后，通过脑机AI控制或按退出键，马桶系统停止，通过脑机AI控制或再按复位键，人平躺，整个如厕系统会自动复位，复位完成后，此时可以选择其它功能。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	15.▲通过脑机AI控制或遥控器任意功能，都可通过按暂停键，继续键实现控制。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	16.当完成用户所需要的功能后，通过脑机AI控制或点击复位键，床体会把用户恢复到平躺的姿势。
	
	
	
	
	

	
	
	17.护理床各项功能都必须在上一动作或者功能完成复位，床平躺状态后才可以选择下一项需求，否则将无法执行。
	
	
	
	
	

	6
	床上用品
	被子：150x200cm（±5cm）、被套150x200cm（±5cm）、床单180x230cm（±5cm）、枕头45x70cm（±5cm）、枕套48x74cm（±3cm）各一件，材质：棉，颜色：纯色
	套
	2
	
	
	硬件设备

	7
	床头柜
	1.基材：面板厚度18mm。误差（±10mm），采用国家E1级环保生态板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。
	张
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.封边条：全部采用2厘米接近色PVC封边条。
	
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：约45*40*60cm（±6%）
	
	
	
	
	

	8
	电动移位机
	1.▲座位升降高度范围：41—69cm 允许误差1cm（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖品牌方公章）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.医用静音脚轮：前轮5寸（±1寸）主轮，后轮3寸（±1寸）万向轮。
	
	
	
	
	

	
	
	3.最大承重：100kg
	
	
	
	
	

	
	
	4.电池容量：≥2500mAh
	
	
	
	
	

	9
	AED（自动体外除颤器）
	1.尺寸：303mm×216mm×89mm（±6%）
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作温湿度：温度：0℃到40℃ 相对湿度：≤95%（非凝结状态）
	
	
	
	
	

	
	
	3.除颤输出波形：双相截指数波形；
	
	
	
	
	

	
	
	4.能量序列：150,200J；
	
	
	
	
	

	
	
	5.充电时间：在电池使用少于15次的状态下，达到最大充电能量小于8秒；
	
	
	
	
	

	
	
	6.分析时间：≤9秒；
	
	
	
	
	

	
	
	7.声音提示：≥十九条提示音；
	
	
	
	
	

	
	
	8.可视性提示：LED提示；
	
	
	
	
	

	
	
	9.控制：两个按钮 开/关和放电
	
	
	
	
	

	
	
	10.放电能量的精度：放电精度为±15%。（50ohm负载下）
	
	
	
	
	

	
	
	11.最大电压：1100±50V；
	
	
	
	
	

	
	
	12.可除颤的阻抗范围：20 to 200Ω；
	
	
	
	
	

	
	
	13.AED属于三类医疗器械，供应商提供产品医疗器械证及三类医疗器械经营资质，不能提供的废标。
	
	
	
	
	

	10
	血压计
	1.储存环境：5℃～40℃；15%RH～80%RH；
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.记忆组数：2X50组测量值，含测量日期及时间
	
	
	
	
	

	
	
	3.测量范围：血压0～280mmHg；脉率40～195次/分
	
	
	
	
	

	
	
	4.适合臂围：22cm～32cm
	
	
	
	
	

	
	
	5.传输模式：4G/5G传输
	
	
	
	
	

	11
	血糖仪
	1.测量精准稳定，橙色背光；
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.5秒钟快速出结果；
	
	
	
	
	

	
	
	3.0.7微升采血量；
	
	
	
	
	

	
	
	4.免调码功能；
	
	
	
	
	

	
	
	5.20组记忆值；
	
	
	
	
	

	
	
	6.自动退试片；
	
	
	
	
	

	
	
	7.内置蓝牙4.0模块。
	
	
	
	
	

	12
	血氧饱和度检测仪
	1.电源
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	工作电压：d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池）
	
	
	
	
	

	
	
	工作电流：≤50mA
	
	
	
	
	

	
	
	2.血氧饱和度参数说明
	
	
	
	
	

	
	
	测量范围：35%～100% 显示范围：35%～99%
	
	
	
	
	

	
	
	测量精度：70%～100%：±2%；
	
	
	
	
	

	
	
	50%～69%:±3%;
	
	
	
	
	

	
	
	50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）
	
	
	
	
	

	
	
	3.脉率参数说明
	
	
	
	
	

	
	
	测量范围/显示范围：30bpm~250bpm
	
	
	
	
	

	
	
	测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值
	
	
	
	
	

	
	
	4.血流灌注指数显示功能
	
	
	
	
	

	
	
	显示血流灌注指数
	
	
	
	
	

	
	
	5.预设越限值
	
	
	
	
	

	
	
	（1）血氧饱和度越限提示设置范围：
	
	
	
	
	

	
	
	下限提示：
	
	
	
	
	

	
	
	85%～99%范围内可调，默认为 90%
	
	
	
	
	

	
	
	（2）脉率越限提示设置范围：
	
	
	
	
	

	
	
	脉率越限提示范围：
	
	
	
	
	

	
	
	上限：100～240bpm 默认120；下限：30～ 60bpm 默认50。
	
	
	
	
	

	13
	感应地灯
	1.尺寸：≥80*80*25mm；
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：ABS,
	
	
	
	
	

	
	
	3.光源：5颗led灯珠 暖光，
	
	
	
	
	

	
	
	4.工作原理：黑暗环境，人来亮，人走灭，暖光，感应式设计，
	
	
	
	
	

	
	
	5.使用场景：可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜，
	
	
	
	
	

	
	
	6.充电款：内置≥600毫安锂电池，
	
	
	
	
	

	
	
	7.延时熄灭设计：人离开30秒，正负5秒熄灭
	
	
	
	
	

	14
	雷达摔倒检测仪
	1.产品尺寸：≥Φ112mm*32mm
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压Type-C5V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流≤0.8A
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯方式wifi
	
	
	
	
	

	
	
	5.工作频率60GHz
	
	
	
	
	

	
	
	6.工作温度-20℃～50℃
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作湿度≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	15
	智能语音呼叫器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；
	
	
	
	
	

	
	
	4.报警电流：≤200mA
	
	
	
	
	

	
	
	5.通信方式：4G（LTE）
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	8.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	16
	智能SOS报警器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA  通信方式：NB-lot
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	适老化餐厨区

	1
	厨房组合柜
	1.基材：E1级中纤板面贴白蜡木原木皮。
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.油漆：品牌环保油漆。
	
	
	
	
	

	
	
	3.配件：含伸缩水龙头、金属洗手盘、升降厨柜、模具燃气炉，抽油烟机、升降吊篮。
	
	
	
	
	

	
	
	4.吊柜：1800*370*800（±10%）    升降橱柜：1800*600*660-1100（±10%）
	
	
	
	
	

	2
	适老化餐桌
	1、尺寸：≥140*80*75cm
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.实木框架：采用橡胶木；
	
	
	
	
	

	
	
	3.台面：四角带无障碍扶手，边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。
	
	
	
	
	

	
	
	4.工艺：圆润造型设计，采用框架式榫卯结构。
	
	
	
	
	

	
	
	5.油漆：采用环保油漆。
	
	
	
	
	

	3
	适老化餐椅
	1.框架：弯曲木，频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。
	把
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。
	
	
	
	
	

	
	
	3.坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。
	
	
	
	
	

	
	
	4.采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；
	
	
	
	
	

	
	
	5.成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	
	
	
	
	

	
	
	6.尺寸：56*64*81cm（±10%）
	
	
	
	
	

	4
	体感抽油烟机
	1.烟机面板材质：钢化玻璃；
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.最大静压：400Pa；
	
	
	
	
	

	
	
	3.爆炒风量（短时升速）：22m³/min；
	
	
	
	
	

	
	
	4.烟机操控方式：APP操控、挥手感应、触控式；
	
	
	
	
	

	
	
	5.烟机外机尺寸：长896mm*宽400mm*高524mm（10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	6.半消声室噪声：64dB(A）；
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作风量：10m³/min；
	
	
	
	
	

	
	
	8.电机输入功率：260W；
	
	
	
	
	

	
	
	9.最大风量（强档风量）：22m³/min
	
	
	
	
	

	5
	智能烟雾感应器
	1.产品尺寸：≥φ104mm*49mm；
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V；
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流待机电流：≤5μA；报警电流≥25mA；
	
	
	
	
	

	
	
	4.传感元件低功耗光敏传感器；
	
	
	
	
	

	
	
	5.无线频率NB-IoT；
	
	
	
	
	

	
	
	6.监测范围：≤60m²；
	
	
	
	
	

	
	
	7.报警方式现场/联网报警；
	
	
	
	
	

	
	
	8.报警声压：≥85dBa（正前方1m距离）；
	
	
	
	
	

	
	
	9.电池类型：锂电池≥1400mAH。
	
	
	
	
	

	6
	智能燃气报警感应器
	1.产品尺寸：≥86mm*86mm*28mm
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.最大功耗：≤3W
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电压：AC110~260V
	
	
	
	
	

	
	
	4.工作电流：待机电流≤150mA；报警电流≤200mA(DC12V)
	
	
	
	
	

	
	
	5.无线频率：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	6.传感元件：高稳定性半导体式气敏传感器
	
	
	
	
	

	
	
	7.探测气体：然气（标定气样为CH₄气体）
	
	
	
	
	

	
	
	8.报警浓度：6%LEL±3%LEL
	
	
	
	
	

	
	
	9.报警方式：现场/联网报警
	
	
	
	
	

	
	
	10.报警声压：≥70dBa且≤115dBa（正前方1m距离）
	
	
	
	
	

	
	
	11.安装方式：吸顶/壁挂
	
	
	
	
	

	
	
	12.存储环境：－15℃～55℃&≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	
	
	13.工作环境：－10℃～55℃&≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	7
	智能水浸感应器
	1.产品尺寸：≥φ72mm*25mm
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤3µA；报警电流≤50mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.报警输出：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.复位方式：自动复位
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：水平放置
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：锂电池
	
	
	
	
	

	
	
	8.防水防尘：IP67
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作温度：－10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	8
	成人防洒盘
	该产品由开口挡板和盘子组成，
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	1.开口挡板具有三个吸盘。盘体材质为米纳米，
	
	
	
	
	

	
	
	2.开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料。
	
	
	
	
	

	
	
	3.使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。
	
	
	
	
	

	
	
	4.尺寸：≥10寸
	
	
	
	
	

	9
	助食筷
	商品重量：绿色/红色
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	商品尺寸：20cm（±2cm）
	
	
	
	
	

	
	
	耐热温度：100℃
	
	
	
	
	

	
	
	商品材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆
	
	
	
	
	

	10
	斜口杯
	开口宽度：≥7.3cm（±0.2cm）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	11
	防洒碗
	直径：11.8cm（±5mm），高：7.9cm（±0.5cm）
	只
	2
	
	
	硬件设备

	适老化卫浴区

	1
	智能坐式沐浴器
	1.享受到类似浴缸洗澡一样的享受，并且只用1/4的浴缸用水量，方便快速；
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.可折叠座椅：HDPE高级人体安全接触的材料，座椅承重130公斤
	
	
	
	
	

	
	
	3.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验
	
	
	
	
	

	
	
	4.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心。
	
	
	
	
	

	
	
	5.出水嘴可以360度调整角度
	
	
	
	
	

	
	
	6.喷臂可根据需要调整旋转160度角度，方便使用者轻松淋浴
	
	
	
	
	

	
	
	7.喷臂有三档定位，可根据需要调整出水角度
	
	
	
	
	

	
	
	8.恒温控制阀，可以精准温度调节
	
	
	
	
	

	
	
	9.智能化的温度流量分离操控，更简单易懂
	
	
	
	
	

	2
	便携式智能洗浴机
	1.外观尺寸：约390mm（长）*210mm（宽）*334mm（高）（±10mm）；
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.线管尺寸：长1450mm（±20mm）
	
	
	
	
	

	
	
	3.手柄尺寸：手柄尺寸：250mm（±10mm）（长）
	
	
	
	
	

	
	
	4.▲水桶容积：清水桶：≥3.5L，污水桶：≥2.85L；清水桶与污水桶独立分区，避免清水与污水交叉污染，同时配备清水桶缺水、污水桶满水智能检测与告警功能，清水桶与污水桶可取（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）出；
	
	
	
	
	

	
	
	5.额定功率：＜1200W;
	
	
	
	
	

	
	
	6.频率：50—60Hz；
	
	
	
	
	

	
	
	7.额定电压：AC220V。
	
	
	
	
	

	
	
	8.机器具备洗吸同步负压深层清洗技术功能，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏。设备为环形出水设计，强力回吸功能，周边出水，中间回吸，通过水温与四周空气均匀混合降低人体凉感问题，配合专用沐浴液，能深层次清洗，并在床上进行局部清洗；
	
	
	
	
	

	
	
	9.▲机器具备擦浴、淋浴、温控加热等功能模式，可实现泡浴功能；（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	10.设备为清水管与污水管管路分离设计，进出水管路独立布设，防止回流与交叉污染；
	
	
	
	
	

	
	
	11.▲设备具备35-45℃恒温调节功能，可实现舒适水温区间自由调节，并适配不同体质与不同季节，设备可实时显示水温；（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	12.可实现随时加热，即开即用，快速升温，持续稳定出热水，可满足随时洗浴需求，热水响应时间＜30秒（进水温度10℃时）；
	
	
	
	
	

	
	
	13.设备支持智能语音实时提醒功能，可对工作状态、操作步骤提供智能语音播报；
	
	
	
	
	

	
	
	14.设备拥有擦洗指示灯、电源与故障指示灯、淋浴指示灯等多个提示灯效；
	
	
	
	
	

	
	
	15.设备配备伸缩提手，管道可绕机身收纳固定，花洒手柄设有专用卡扣，方便收纳，设备为可移动式洗浴系统设计，产品及配件能全部装到背包里轻松实现上门助浴；
	
	
	
	
	

	
	
	16.设备支持Wi-Fi智能通讯，可支持Wi-Fi连接，可实现远程状态查看与助浴监督；
	
	
	
	
	

	
	
	17.采用漏电保护插头，异常漏电时瞬间断电，全方位保护用电安全；
	
	
	
	
	

	
	
	18.▲设备意外倾斜（≥35°）或倾倒时自动停机，防止漏水、触电等风险；（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	3
	智能SOS报警器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA ，通信方式：NB-lot；
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	4
	雷达摔倒检测仪
	1.产品尺寸≥Φ112mm*32mm
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压Type-C5V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流≤0.8A
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯方式wifi
	
	
	
	
	

	
	
	5.工作频率60GHz
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式顶装（默认）/平装
	
	
	
	
	

	
	
	7.安装高度，探测范围，探测距离：
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：2.2米—3.0米，推荐2.4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：1.35米—1.5米，推荐1.35米
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：雷达正下方投影面积约4米*4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：以雷达为中心，左右3米（左右加起来3米）*正前方4米区域
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：前侧距离0-3m（默认3m），后侧距离0-3m（默认3m），左侧距离0-3m（默认3m），
	
	
	
	
	

	
	
	右侧距离0-3m（默认3m）；平装：前侧距离0-6m，左侧距离0-2m，右侧距离0-2m；
	
	
	
	
	

	
	
	8.人员状态无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	状态延时0秒/5秒（默认）/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒
	
	
	
	
	

	
	
	活动状态有人/无人跌倒报警
	
	
	
	
	

	
	
	无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	9.灵敏度灵敏档/标准档（默认）/鲁棒档
	
	
	
	
	

	
	
	蜂鸣器开/关（默认）
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作温度-20℃～50℃
	
	
	
	
	

	
	
	11.工作湿度≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	5
	智能水浸感应器
	1.产品尺寸：≥φ72mm*25mm
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤3µA；报警电流≤50mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.报警输出：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.复位方式：自动复位
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：水平放置
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：锂电池
	
	
	
	
	

	
	
	8.防水防尘：IP67
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作温度：－10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	6
	电动升降台盆
	1.材质：ABS工程塑料，不锈钢烤漆；
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.内置高效电机，箱体式设计；
	
	
	
	
	

	
	
	3.可调幅度200MM，按钮操控，智能云镜，底部大空间，方便轮椅进出；
	
	
	
	
	

	
	
	4.输入电压220V；
	
	
	
	
	

	
	
	5.电机额定电压DC24V；
	
	
	
	
	

	
	
	6.额定功率40W；
	
	
	
	
	

	
	
	7.最大可调高度200mm；
	
	
	
	
	

	
	
	8.净重≥40kg；
	
	
	
	
	

	
	
	9.运行速度单次最大行程18s；
	
	
	
	
	

	
	
	10.运行噪音<60分贝；
	
	
	
	
	

	
	
	11.产品寿命10000次以上；
	
	
	
	
	

	
	
	12.防水等级IP66。
	
	
	
	
	

	7
	马桶
	马桶盖材质：PP塑料
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	盖板是否缓降：盖板缓降
	
	
	
	
	

	
	
	坑距：305/300mm
	
	
	
	
	

	
	
	冲水原理：虹吸式
	
	
	
	
	

	
	
	排水方式：地排
	
	
	
	
	

	
	
	主体材质：陶瓷
	
	
	
	
	

	8
	防滑垫
	1.尺寸≥40*71CM；
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.PVC材质；
	
	
	
	
	

	
	
	3.背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易
	
	
	
	
	

	9
	马桶升降器
	1.根据人体力学升降设计，一键操作，简单方便。
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.充电电压：AC110-240V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电压24V锂电
	
	
	
	
	

	
	
	4.座便承重≥200kg
	
	
	
	
	

	
	
	5.扶手承重≥100KG
	
	
	
	
	

	
	
	6.防水等级4级
	
	
	
	
	

	10
	浴室扶手
	1.纯白色原装尼龙料
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.纯白色原装ABS料
	
	
	
	
	

	
	
	3.内≥￠25不锈钢龙骨
	
	
	
	
	

	11
	马桶扶手
	1.纯白色原装尼龙料
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.纯白色原装ABS料
	
	
	
	
	

	
	
	3.内≥￠25不锈钢龙骨
	
	
	
	
	

	老年人日常健康照护区

	1
	设备带
	1.铝合金设备带1米
	套
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.氧气终端1个
	
	
	
	
	

	
	
	3.吸引终端1个
	
	
	
	
	

	
	
	4.呼叫分机1个
	
	
	
	
	

	
	
	5.灯罩灯芯1套
	
	
	
	
	

	
	
	6.电源开关1个
	
	
	
	
	

	
	
	7.十孔插座1个
	
	
	
	
	

	
	
	8.封头1个
	
	
	
	
	

	2
	智能SOS报警器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA ，通信方式：NB-lot；
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	3
	雷达摔倒检测仪
	1.产品尺寸≥Φ112mm*32mm
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压Type-C5V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流≤0.8A
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯方式wifi
	
	
	
	
	

	
	
	5.工作频率60GHz
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式顶装（默认）/平装
	
	
	
	
	

	
	
	7.安装高度，探测范围，探测距离：
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：2.2米—3.0米，推荐2.4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：1.35米—1.5米，推荐1.35米
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：雷达正下方投影面积约4米*4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：以雷达为中心，左右3米（左右加起来3米）*正前方4米区域
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：前侧距离0-3m（默认3m），后侧距离0-3m（默认3m），左侧距离0-3m（默认3m），
	
	
	
	
	

	
	
	右侧距离0-3m（默认3m）；平装：前侧距离0-6m，左侧距离0-2m，右侧距离0-2m；
	
	
	
	
	

	
	
	8.人员状态无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	状态延时0秒/5秒（默认）/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒
	
	
	
	
	

	
	
	活动状态有人/无人跌倒报警
	
	
	
	
	

	
	
	无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	9.灵敏度灵敏档/标准档（默认）/鲁棒档
	
	
	
	
	

	
	
	蜂鸣器开/关（默认）
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作温度-20℃～50℃
	
	
	
	
	

	
	
	11.工作湿度≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	4
	男性护理人
	根据男性老年人的生理特征设计，供临床护理技能训练。产品由全身男性老年模拟人。无创血压模拟器等组成。具有护理功能。
	个
	3
	
	
	硬件设备

	
	
	1.尺寸：≥165cm;
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：高分子材料制成，环保无污染；
	
	
	
	
	

	5
	女性护理人
	根据女性老年人的生理特征而设计，供临床护理技能训练。产品由全身女性老年模拟人、无创血压模拟器等组成，具有护理功能。
	个
	3
	
	
	硬件设备

	
	
	1.尺寸：≥165cm;
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：高分子材料制成，环保无污染；
	
	
	
	
	

	老年人康复保健区

	1
	握力计
	1.机械指针显示或电子显示；
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.外形尺寸/㎝：19.5*13*3cm（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	3.材质：塑料；
	
	
	
	
	

	
	
	4.数码显示器；
	
	
	
	
	

	
	
	5.量程：0-90kg；
	
	
	
	
	

	
	
	6.分度值100g。
	
	
	
	
	

	2
	背拉力计
	1.机械指针显示或电子显示；
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.尺寸/㎝：500×370×110mm（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	3.材质：金属表面静电喷涂；
	
	
	
	
	

	
	
	4.测试范围：0-400kg；
	
	
	
	
	

	
	
	5.重量：5kg；
	
	
	
	
	

	
	
	6.分度值：1kg；
	
	
	
	
	

	
	
	7.值误差1/400F.S；
	
	
	
	
	

	
	
	8.电源：配电源适配器（可用9V电池）。
	
	
	
	
	

	3
	捏力计
	1.测量范围：0~60磅
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.储存数据：≥100条
	
	
	
	
	

	
	
	3.精度1%；
	
	
	
	
	

	
	
	4.按钮：开/关机、上翻、下翻、清零；
	
	
	
	
	

	
	
	5.产品尺寸：101x52x18mm（±6%）。
	
	
	
	
	

	4
	多功能关节活动测量表
	1.规格（长×宽×高）：200mm×80mm×90mm（±10%）
	套
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.表盘直径：≥Φ65mm
	
	
	
	
	

	
	
	3.表盘的旋转角度：0°～360°
	
	
	
	
	

	5
	肩梯
	1.规格：530*100*1200(mm）（±10%）
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.上下可调节范围：0-530mm（具体视安装决定）
	
	
	
	
	

	
	
	3.材质：不锈钢、烤漆、实木
	
	
	
	
	

	6
	肋木
	1.规格：1010*547*2308mm（±10%）
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.肋木上弯架横杆高度调节范围：1805～1960mm
	
	
	
	
	

	
	
	3.横杆间隔155mm（±10%）
	
	
	
	
	

	7
	PT床
	1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。
	张
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.头板调节范围不窄于0°~65°，气动弹簧辅助靠背，满足治疗中的体位摆放需求。
	
	
	
	
	

	
	
	3.最大静态承重≥200kg。
	
	
	
	
	

	
	
	4.采用优质碳素钢床体，床体结构更牢固，使用更稳。
	
	
	
	
	

	
	
	5.采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，在兼顾防菌抗菌标准的同时，床面软硬适中，使患者更舒适。
	
	
	
	
	

	
	
	6.外形尺寸（L*W*H）：1900mm*1240mm*450mm（±5%）。
	
	
	
	
	

	8
	PT凳
	1.椅面高度调节范围≥0~130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.最大承重≥100kg。
	
	
	
	
	

	
	
	3.大铝合金马蹄五星脚支撑结构，牢固美观。
	
	
	
	
	

	
	
	4.≥5cm高密度慢回弹海绵，使患者更舒适。
	
	
	
	
	

	
	
	5.外形尺寸（L*W*H）：620mm*620mm*（420~550）mm（±20%），椅面尺寸（L*W）：400mm*360mm（±20%）。
	
	
	
	
	

	
	
	6.净重：5kg（±20%）。
	
	
	
	
	

	9
	系列哑铃
	1.由哑铃架和哑铃两部分组成，哑铃架采用金属材料焊接而成，哑铃金属一体成型表面磨砂轻塑；
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.哑铃重量：1磅4个、2磅4个、3磅4个、4磅4个、5磅2个；
	
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：81*80*53CM（±8%）
	
	
	
	
	

	10
	系列沙袋
	1.规格：685*335*770(mm）（±10%）
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：冷拉钢、烤漆、抗菌耐磨皮革
	
	
	
	
	

	
	
	3.沙袋：0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0（kg）各一个
	
	
	
	
	

	11
	普通轮椅
	1.可折叠；
	辆
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手可拆卸；
	
	
	
	
	

	
	
	3.高性能尼龙椅面，载重≥100kg
	
	
	
	
	

	
	
	4.配有车闸、活动脚托、固定带等装置；
	
	
	
	
	

	
	
	5.材质为不锈钢或铝合金车身
	
	
	
	
	

	12
	双轮助行器
	产品尺寸：46×43×61cm（±10%）
	架
	6
	
	
	硬件设备

	13
	平行杠
	1.规格：3013*750*（785-1035）（mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手高度六级调节：
	
	
	
	
	

	
	
	第一级785(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第二级835(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第三级885(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第四级935(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第五级985(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第六级1035(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	3.扶手间距：562(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	4.扶手直径：38(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	5.材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫
	
	
	
	
	

	14
	矫正镜（带格）
	1.规格：776*660*1883(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.镜面尺寸：1660*600(mm）（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	3.镜面厚度：5(mm）（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	4.材质：优质实木，环保油漆
	
	
	
	
	

	
	
	5.用途：用于各种姿势矫正训练。
	
	
	
	
	

	15
	楔型垫
	1.规格：15、30、45°
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	15°斜形垫：600*200*550mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	30°斜形垫：600*300*500mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	45°斜形垫：600*410*410mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
	
	
	
	
	

	16
	软垫
	1.规格：960*192*50(mm）（±10%）
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
	
	
	
	
	

	17
	训练用球
	规格：85cm、75cm、65cm一套三个
	套
	6
	
	
	硬件设备

	18
	平衡板
	1.规格：900*685*250（mm）（±10%）
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：实木、环保防滑垫
	
	
	
	
	

	19
	电动轮椅
	车长：112cm（±10%），车高：93cm（±10%）
	辆
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	车宽：65cm，座宽45cm，座高：50cm，折叠尺寸：82*33*74cm（±10%），车重：40kg（±10%），载重量：100kg，电机功率：250W*2，电池容量：24V12A铅酸电池，续航：15-20公里左右，爬坡能力≤35度，速度：0-6公里5档可调，轮子尺寸：前轮10寸，后轮16寸，车架材质：钢质
	
	
	
	
	

	20
	手杖
	1.材质铝合金，上管直径22mm（±10%）、壁厚1.2mm（±10%），表面防氧化处理。
	副
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.高度可调，63cm—85cm，9档调节，适合1.50m—1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。
	
	
	
	
	

	
	
	3.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头。肘托采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。
	
	
	
	
	

	21
	助行架
	1.采用铝合金主架，表面雾银氧化工艺，美观耐用，双湾结构设计，可辅助起身；
	副
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.8档高度可调，总宽55cm（±10%），长45cm（±10%），高73—93cm（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	3.PPC防滑扶手，溢汗防滑；
	
	
	
	
	

	
	
	4.交替行走、固定两种使用模式可调
	
	
	
	
	

	22
	训练用阶梯
	1.规格：3100*780*1306-1606(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手调节范围：7孔调节，调节间距均为50mm，即高度从低到高分别为：1306、1356、1406、1456、1506、1556、1606（mm）
	
	
	
	
	

	
	
	3.三步梯木板尺寸：780*290*12(mm）（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	步距：290(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	步高：150(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	4.五步梯木板尺寸：780*290*12(mm）（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	步距：290(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	步高：100(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	5.扶手直径：32(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	6.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫
	
	
	
	
	

	
	
	7.用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练。
	
	
	
	
	

	23
	肘杖
	1.杖高：950mm～1180mm
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.肘托内侧深度：＞40mm
	
	
	
	
	

	
	
	3.手柄宽：25mm～50mm
	
	
	
	
	

	
	
	4.支脚垫底部直径：≥35mm
	
	
	
	
	

	
	
	5.调节分10档，每档高度可调节25mm
	
	
	
	
	

	24
	腋杖
	1.铝合金加厚管材，壁厚1.1mm，表面雾银氧化工艺，防腐防锈。
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.TPR材质柔软腋托，使用舒适。
	
	
	
	
	

	
	
	3.握把采用EVA软性材质包裹。
	
	
	
	
	

	
	
	4.加大橡胶脚垫，防滑效果好。
	
	
	
	
	

	
	
	5.握把5档高度可调，腿管9档高度可调；整体高102—108cm，宽8cm。
	
	
	
	
	

	
	
	6.适用身高155—175cm。
	
	
	
	
	

	25
	分指板
	规格：265*245*30mm（±10%）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	26
	铁棍插板
	规格：250*150*70mm（±10%）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	27
	骨骼模型
	尺寸：高168cm—175cm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	材质：PVC材料
	
	
	
	
	

	28
	人体模型
	尺寸：缩小模型，高78cm*宽48cm*深14cm（±10%）
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	材质：环保PVC材质、环保油漆、电脑配色、高级手工彩绘
	
	
	
	
	

	29
	关节活动尺
	1.350mm*170mm*50mm（±10%).
	套
	10
	
	
	硬件设备

	
	
	2.组件尺寸：肢体角度尺（大）：315mm*128mm*6mm（±10%），肢体角度尺（中）：210mm*90mm*6mm（±10%），肢体角度尺（小）：172mm*35.5mm*6mm（±10%），脊椎角度尺：192mm*44mm*9mm（±10%），手指角度尺：105mm*56.5mm*6mm（±10%）。
	
	
	
	
	

	30
	滑轮吊环训练器
	1.规格：690*100*1400(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.高度可调范围500mm
	
	
	
	
	

	31
	肩关节旋转训练器
	1.规格：730*330*1200(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.上下可调范围：210-880(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	3.旋转半径调节范围：0-600mm
	
	
	
	
	

	
	
	4.材质：不锈钢、烤漆
	
	
	
	
	

	32
	前臂旋转训练器
	规格：560*325*1200(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	上下可调范围：210~880(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	可单独调节阻力大小
	
	
	
	
	

	
	
	材质：不锈钢、烤漆
	
	
	
	
	

	33
	手动功率车
	1.规格：460*360*320mm（±10%）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.用途：改善上肢关节活动范围和进行下肢肌力及协调性训练。
	
	
	
	
	

	34
	立式功率车
	1.尺寸：105*51*145CM（±10%）；
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.毛重/净重：31KG/26KG；
	
	
	
	
	

	
	
	3.5KG磁控轮；
	
	
	
	
	

	
	
	4.八档微调调节助力；
	
	
	
	
	

	
	
	5.电子表显示心率、时间、速度、温度、距离、消耗热量等，使训练者清楚了解自己的运动状况；
	
	
	
	
	

	
	
	6.坐垫高度可上下前后调整，以适应身体更好锻炼，方便不同身高的人群使用；
	
	
	
	
	

	
	
	7.前脚管有滑轮设计，移动方便。
	
	
	
	
	

	35
	液压踏步器
	规格：430*310*230（mm）（±10%）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	承重：≥100KG
	
	
	
	
	

	36
	下肢走跑机
	技术参数：
	辆
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	1.显示功能：速度、距离、卡路里、心率
	
	
	
	
	

	
	
	2.描述：皮带式传动，磁控阻力系统，微调，防滑脚踏，固定手把带心率
	
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：120*67*154cm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	4.颜色：红色或黄色条纹
	
	
	
	
	

	37
	骑马训练器
	技术要求：
	台
	2
	
	
	骑马训练器

	
	
	净/毛重：10.2/12KG（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	组装尺寸：1095*490*1270mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	包装尺寸：1095*197*190mm（±10%）
	
	
	
	
	

	38
	股四头肌训练器
	1.直立式外形尺寸：1030*950*1175mm（±10%）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.平躺式外形尺寸：1320*1030*760～995mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	3.扶手可调范围：0~235mm
	
	
	
	
	

	
	
	4.靠背前后可调：0~110mm
	
	
	
	
	

	
	
	5.脚控调节套可调范围：0~300mm
	
	
	
	
	

	
	
	6.支撑杆可调范围：0~100mm
	
	
	
	
	

	39
	系列弹力带
	1.5mm、1.8mm、2.5mm各4条
	套
	4
	
	
	硬件设备

	40
	多功能组合训练器（八件组）
	规格：2110*2070*2445(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	组件：腕关节屈伸训练器、肩关旋转训练器（轮式）、前臂旋转训练器、复式墙拉力器、滑轮吊环训练器、运动训练器、肋木含肩梯
	
	
	
	
	

	41
	行走训练机器人
	1.▲电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能、牵引拉升和脑机AI控制功能“五位一体”。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	套
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	2.▲用户通过采集用户的脑电、眼电、头动等多模态信号，用户可通过脑机AI控制设备进行训练。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	3.患者通过脑机AI控制及按键操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换。
	
	
	
	
	

	
	
	4.很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其他并发症。
	
	
	
	
	

	
	
	5.患者康复不受指定场所、时间和需要他人协助等限制。
	
	
	
	
	

	
	
	6.▲可通机器能进行颈椎牵引拉伸。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	7.可通机器能进行腰椎牵引拉伸。
	
	
	
	
	

	
	
	8.机器能进行颈部牵引拉伸。
	
	
	
	
	

	
	
	9.▲可通过脑机AI控制、摇杆控制器调节速度，5档速度可调。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	10.通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速度越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大。
	
	
	
	
	

	
	
	11.通过脑机AI控制行驶方向，当选中【前进】或【后退】时，车子向前或向后行驶，此时左右摆动头部，可控制车子向左、向右行驶，抬头超过30°即刹停；
	
	
	
	
	

	
	
	12.通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm。
	
	
	
	
	

	
	
	13.一次充电最大里程可达20公里以上。
	
	
	
	
	

	
	
	14.最高速度不高于每小时6公里。
	
	
	
	
	

	
	
	15.制动性能：水平路面制动＜1.5m；最大安全坡度制动＜3.6m（6°）。
	
	
	
	
	

	
	
	16.最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB。
	
	
	
	
	

	
	
	17.▲使用者可通过脑机AI控制或手指来操控前进、后退、左转、右转，并且掌握其速度的快慢。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	18.由左右两个马达驱动，可通过脑机AI控制或单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感。
	
	
	
	
	

	
	
	20.设有升降驱动器，可通过脑机AI控制或单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立。
	
	
	
	
	

	
	
	21.背靠和安全吊带支架可手动折叠。
	
	
	
	
	

	
	
	22.整车尺寸：1000（长）mm×680（宽）mm×1100（高）mm（±2cm）。
	
	
	
	
	

	
	
	23.额定功率：250W×2。
	
	
	
	
	

	
	
	24.额定电压：24V（±4V）。
	
	
	
	
	

	
	
	25.电源输入：110—240V,50—60Hz。
	
	
	
	
	

	
	
	26.输出电压：29.4V（±4V）。
	
	
	
	
	

	
	
	27.输出电流：2A（±1V）。
	
	
	
	
	

	
	
	28.单通道头环1个
	
	
	
	
	

	
	
	（1）信号采集类型：脑电信号、眼电信号、头动信号等多模态信号；
	
	
	
	
	

	
	
	（2）采样频率：≥250Hz；
	
	
	
	
	

	
	
	（3）电池容量：≥200mAh；
	
	
	
	
	

	
	
	（4）电池续航时间：≥8小时；
	
	
	
	
	

	
	
	（5）蓝牙版本：蓝牙5.0及以上；
	
	
	
	
	

	42
	人体成分分析仪
	身高功能参数：
	台
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	1.测量原理：超声波测量距离原理；
	
	
	
	
	

	
	
	2.测量范围：身高：60～200cm;
	
	
	
	
	

	
	
	3.测量精准度：±0.5cm;
	
	
	
	
	

	
	
	体重功能参数：
	
	
	
	
	

	
	
	1.测量原理：精密平衡梁式压力传感器称重；
	
	
	
	
	

	
	
	2.测量范围：5～200kg;
	
	
	
	
	

	
	
	3.最大超量程：不超过500kg;
	
	
	
	
	

	
	
	4.测量精准度：±0.5Kg;
	
	
	
	
	

	
	
	5.准确等级：Ⅲ级；
	
	
	
	
	

	
	
	体质指数：
	
	
	
	
	

	
	
	包含：中国BMI评估标准与WHO通用BMI评估标准
	
	
	
	
	

	
	
	人体成分功能参数：
	
	
	
	
	

	
	
	1.适用性别：男/女；
	
	
	
	
	

	
	
	2.检测人群：普通人群；
	
	
	
	
	

	
	
	3.年龄范围：3—99岁；
	
	
	
	
	

	
	
	4.身高范围：60—200cm；
	
	
	
	
	

	
	
	5.测量原理：DSM-BIA测量法；
	
	
	
	
	

	
	
	6.电极数：八电极；
	
	
	
	
	

	
	
	7.测试频率：5 kHz /50 kHz /250 kHz /500 kHz /1000kHz；
	
	
	
	
	

	
	
	8.测量电流：90μA或以下；
	
	
	
	
	

	
	
	9.电极材质：304不锈钢与电镀材料；
	
	
	
	
	

	
	
	10.电阻分析部位： 右手 / 左手 / 右足 / 左足 / 躯干；
	
	
	
	
	

	
	
	11.电阻分析部位：躯干（排除法）
	
	
	
	
	

	
	
	12.电阻测量范围：205.0 Ω ～ 1480.0 Ω（上肢、下肢与躯干）
	
	
	
	
	

	
	
	设备硬件参数：
	
	
	
	
	

	
	
	1.CPU：四核处理器；
	
	
	
	
	

	
	
	2.内存/存储：≥2G/8G；
	
	
	
	
	

	
	
	3.显示与触摸：≥10.1寸；
	
	
	
	
	

	
	
	4.分辨率：1280*800；
	
	
	
	
	

	
	
	5.液晶面板材质：IPS屏幕；
	
	
	
	
	

	
	
	6.表面硬度：6H；
	
	
	
	
	

	
	
	7.网络功能：10/100M自适应以太网；
	
	
	
	
	

	
	
	8.升级功能：支持USB系统软件升级 ；
	
	
	
	
	

	
	
	9.电源输入：AC:100V～240V、50Hz/60Hz；
	
	
	
	
	

	
	
	10.平均功耗：≤48W；
	
	
	
	
	

	
	
	11.使用环境：15℃～45℃，≤95%（无冷凝）
	
	
	
	
	

	
	
	12.保存环境：-20℃～55℃，15%～95%通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体；
	
	
	
	
	

	
	
	13.电击防护：I类BF型设备；
	
	
	
	
	

	
	
	14.整机重量：约60±1kg （含身高型号） 约50±1kg （不含身高型号）
	
	
	
	
	

	
	
	15.设备尺寸： 40*70*225cm （±5cm）
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	



四、其他说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.供应商必须按照采购方采购需求（以采购方提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所提供的设备必须为原厂生产，完全符合配件所使用生产厂商的质量要求。其各项技术性能指标、质量标准应满足企业标准（行业标准），满足使用要求。
4.服务标准：
（1）包装要求
供应商提供的配件每个最小包装单元必须齐全有效，并且配件完好、无破损。配件的包装需由供应商自行解决，不得向采购方另外收取包装相关费用。供应商没有明确要求收回的配件包装，采购方不予保存。
（2）安全要求
供应商在采购方工作区域送货、服务时，施工人员、车辆及工具需遵守采购方的各项安全规定，遵守采购方工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，并保持工作场地整齐、清洁。
5.服务期：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
6.验收标准：
根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
7.质保期：
（1）质保期限：提供原厂免费质保期的期限为三年，从验收合格之日起计算。
（2）在质保期内，供应商应负责对其提供的设备材料进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，由供应商派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供应商承担。维修响应时间要求：满足6小时内响应、24小时内到现场，48小时内解决问题。
（3）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求或供货延误，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。


标段二
一、项目概况
1.项目名称：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购
2.项目地点：7号楼103教室、105教室、107教室
3.项目规模：建设面积共约 276 ㎡，建设清华大学 iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心，满足产品艺术设计专业 40 名学生以及校内外通识课程的教学、实训需求在无锡师专与惠山经开区“双高协同”创新发展项目中，工程实践与产品设计联合中心将依托清华大学课程体系与先进制造设施，面向园区企业开展智能装备产品设计研发服务，涵盖外观设计、人机交互与品牌视觉等方向，并推动校企协同创新与成果转化。实训中心建成后，我校与清华大学iCenter 紧密合作，依托该项目为专业发展提供坚实支撑。课程教学层面，可覆盖产品艺术设计至少 18 门核心课程，年培训师资 4 人、专业学生 40人，实现从理论教学向项目化、实战化教学的转变。项目拓展层面，实训中心将面向全校开设通识课程，年覆盖 120 人次，并配套支持 40 人的创客空间，预计每年孵化校园品牌 2 至 3 个，转化设计成果 10 项以上，带动全校创新创业氛围。社会服务层面，实训中心还将对外开放，年服务社会 200 人次以上，联合文旅企业承接横向项目 2 至 4 项，并为周边中小学开发研学体验课程，切实提升学校的社会服务能力与专业影响力。
二、建设内容
7号楼103教室定位为激光与数字制造区，重点采购双光源激光雕刻机、UV 浮雕打印机及其旋转打印配件与覆膜机、精密铸造设备、智能清洗机、石膏搅拌机、布轮抛光机及超声波清洗机，用于完成金属精密加工与批量生产，同时配套文创作品展示系统，用于成果展示与项目评审。7 号楼 105 教室定位为产品设计教学区与 3D 打印区，重点采购 3D 打印机 12 台及配套的控制终端。支撑从概念构思、三维建模到产品打样的全流程数字化设计教学，同样配套产品展示区域用于作品陈列与研讨。7号楼 107 教室定位为手工制作与非遗加工区，重点采购绣花机缝纫一体机、电窑、拉坯机等手工与陶艺设备。用于面料裁剪、蓝晒扎染及陶艺非遗技艺实践教学，并同步配置产品展示区，用于陶瓷、蓝晒、扎染类作品的晾晒与展示。
三、设备采购明细及产品技术参数：
无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心预算为83.7万元。
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目的核心产品为精密铸造设备。
	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	激光与数字制造区

	1
	激光雕刻机
	激光雕刻机器1台，尺寸不低于610*569*180mm，净重约12.3kg，雕刻精度0.001—0.05mm
激光雕刻机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装
	套
	1
	
	

	2
	UV浮雕打印机
	机器尺寸不低于590 ×250 ×407 mm，主机净重约 20 kg
	台
	2
	
	

	3
	旋转打印配件
	UV浮雕3D打印机旋转打印配件
	套
	2
	
	

	4
	覆膜机
	UV浮雕3D打印机配件覆膜机
	套
	2
	
	

	5
	精密铸造设备
	集石膏搅拌机，焙烧炉，熔炼炉，铸造装置于一体，操作简单，在焙烧炉安装了二次燃烧，做到了安全环保，熔炼金属广泛（金、银、铜等）。
	套
	1
	
	

	
	
	1.电压：最高380V；
	
	
	
	

	
	
	2.高温炉：约4KW；吸索机：约700W；二次燃烧：约2.5KW；搅粉机：约700W；中频炉：约6KW；
	
	
	
	

	
	
	▲3.尺寸：不低于220×70×（88+125）cm；
	
	
	
	

	
	
	▲4.熔炼温度：最高1280℃；
	
	
	
	

	
	
	5.重量：约150kg；
	
	
	
	

	
	
	▲6.坩埚容量：1.8kg（银）。
	
	
	
	

	
	
	7.配备二次燃烧炉，能有效遏制烧结时蜡的异味。
	
	
	
	

	
	
	8.分段加热功能，可控制升温速度，以确保产品的烧结质量，能提高优质品率及能够延长发热丝的寿命。
	
	
	
	

	
	
	9.炉门特设安全装置，当炉门打开时，电炉自动断电以确保操作者的安全。
	
	
	
	

	
	
	10.发热元件设计合理，炉膛内温度均匀，空气对流，升温后使潮湿工件的水分能适当蒸发排放，提高发热丝元件的质量。
	
	
	
	

	
	
	▲11.配套同云端三维渲染引擎平台（需提供下述功能页面截图加盖厂家公章），对3D数据大小在云端进行轻量化、云渲染及三维分享，不需要安装任何客户端。支持多种材质系统和多属性材质，以及各种类型光源与开合动画系统，实现对产品的快速三维渲染和展示。（提供产品彩页加盖厂家公章）
	
	
	
	

	
	
	▲12.配套数字孪生影像硬件系统，可展示3D数据，对3D数字作品进行全息呈现，可在现实空间中完成数字影像全息映射。（提供彩页加盖厂商公章）
	
	
	
	

	
	
	13.精密铸造配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	6
	智能清洗机
	智能清洗机主要功能为钢蛊内部石膏及作品表面的石膏清洗，自动化清洗方式。
	套
	1
	
	

	
	
	1.外形尺寸：不低于1050×620×1150mm
	
	
	
	

	
	
	2.电压：最高220V
	
	
	
	

	
	
	3.功率：最高约2KW
	
	
	
	

	
	
	▲4.理论流量：最高9L/min
	
	
	
	

	
	
	▲5.额定水压：最高8MPa
	
	
	
	

	
	
	6.重量：约50kg
	
	
	
	

	
	
	7.水泵×1，尺寸：750×450×670mm，220V.
	
	
	
	

	
	
	8.智能清洗机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	7
	石膏搅拌机
	真空搅拌机通过上下两次抽真空使石膏粉在完全真空的状态下完成灌浆，具有搅拌及时控制及清洗即可放多盅石膏模具。
	套
	1
	
	

	
	
	1.功率：最大1.5KW
	
	
	
	

	
	
	2.电压：最高220V
	
	
	
	

	
	
	▲3.尺寸：不低于430×460×1300mm
	
	
	
	

	
	
	4.石膏搅拌机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	8
	布轮抛光机
	1.电源：最高220V
	台
	4
	
	

	
	
	▲2.尺寸：不低于580×230×330mm
	
	
	
	

	
	
	▲3.转速：50-4500
	
	
	
	

	
	
	4.重量：约33kg
	
	
	
	

	
	
	5.功率：最大550W
	
	
	
	

	9
	超声波清洗机
	清除工件表面的污垢。
	台
	1
	
	

	
	
	1.电源：AC220-240V 50Hz；
	
	
	
	

	
	
	2.时间控制：数控计时；
	
	
	
	

	
	
	3.超声波功率：最大240W;
	
	
	
	

	
	
	4.加热功率：最大200W；
	
	
	
	

	
	
	5.外形尺寸：不低于325×176×270mm；
	
	
	
	

	
	
	▲6.内胆尺寸：不低于280×130×80mm;
	
	
	
	

	
	
	7.重量：约5.5kg；
	
	
	
	

	
	
	▲8.容量：约4L
	
	
	
	

	10
	精密铸造耗材包
	原型件×1套，模框×3个，硅胶（粉）×10片，硅胶（黄）×2片，刀柄×5把，刀片×5盒，剪刀×5把，A夹×5把，电烙铁×5个，胶底×10个，爽身粉×2盒，钻板×1个，点钻机×1台，蜡芯×3箱，坩埚×5套，钢盅×7个，圆锅夹×1把，钢盅夹×2把，量杯×3个，石英棒×10根，石墨垫圈×30个，方铁×2块，电子秤×1台，小铁锤×2把，高温手套×2双，料铲×3个，墨镜×3个，硼砂×5袋，硼酸×1瓶，剪钳×5把，绿柄剪钳×5把，吊机×2个，砂纸（320）×8包，砂纸（400）×5包，砂纸（600）×5包，砂纸棒×30个，胶带×9卷，胶锤×4把，戒指铁×4根，戒围棒×2根，小尖嘴钳×4把，磁针×2瓶，超威×1瓶，风筒×1把，白蜡×20根，青蜡×20根，紫蜡×3根，白布轮×30个，黄布轮×30个，麻轮×5个，除蜡水×3桶，单毛扫×100个，双排毛扫×100个，蜡×2袋，石膏粉×10袋，铜×60公斤，蜡模手工雕刻刀套装×5套，手工雕刻蜡片×2块，锯条×5捆，手工活动锯弓×5把，铸造服×6套，防尘服×10套，高温防护靴×1双，防护面罩+护目镜×16套，过滤棉×2盒，胶模×20个，小砂轮棒（锥形）×30个，小砂轮棒（圆柱形）×30个，小黄布轮×50个，小白布轮×50个，戒指内圈抛光棒×18根，牙针×30根，砂纸夹×50根，小毛扫×80个，脱模剂×2瓶
	套
	1
	
	

	11
	3D打印和激光雕刻耗材包
	PLA基础色耗材×12卷，PLA流行色耗材×6卷，PETG高强度耗材×6卷，3D打印专用蓝胶×20支，备用喷嘴（0.4mm）×12个，3D打印铲刀/钳子套装×12套，抛光打磨纸（400目-2000目）×5套，耗材干燥剂（变色硅胶）×10包，耗材密封袋（1.5m*1m）×30个，椴木层积板（3mm）×200张，亚克力板透明（3mm）×10张，亚克力板彩色（3mm）×8张，牛皮/羊皮革（A4）×50张，激光切割垫板（中纤板）×20张，激光镜片清洁套装×5套，防毒面具（含滤盒）×10套，护目镜×40副，丁腈手套×20盒，桌面排风风扇×4台，防潮储物柜×2台，密封桶（5L带干燥剂）×20个，避光密封罐（2L）×10个，急救药箱×2套，备用平台胶×5瓶，PLA耗材架×2个，亚克力保护膜×2卷，椴木板存放架×1个，耗材转运车×1辆，防静电镊子×10把，模型修剪刀×5把，热风枪×2把，清洗酒精（95%）×4桶，树脂专用漏斗×10个，无尘布×5包，防火垃圾桶×1个，设备保养油×2瓶
	套
	1
	
	

	12
	三星堆智能交互机器人展示系统
	三星堆智能交互机器人展示系统用于展示精密铸造相关工艺技术及特色展项，包含以下内容：
1、定制三星堆智能交互机器人1个，14自由度，高度不小于70厘米，可通过智能语音、动作交互、介绍实验室特色；
2、43寸一体机屏幕一个、配套精密铸造课程及作品内容展示。
3、3D打印精密铸造工艺三星堆面具一个。
4、精密铸造工艺相关展品一批，不少于10件，
5、配套控制终端套装1套，CPU：i7及以上；显卡：RTX 5060以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	套
	1
	
	

	产品设计教学区与 3D 打印区

	1
	3D打印机‌
	机器尺寸不低于392 ×406 × 478 mm，净重约16.25 kg，摆放至少预留约500×600 mm平面空间，上方净高 ≥ 700 mm即可，兼容 PLA/TPU/ABS/PA/PC 等主流耗材及碳纤维填充材料。
	台
	12
	
	

	2
	3D打印智能交互展示系统
	3D打印智能交互展示系统主要用于介绍3D打印应用于不同领域的作用与案例，包含以下内容：
1、3D打印作品，不少于10件；
2、43寸一体机屏幕一个、配套用于3D打印作品内容展示。
3、智能交互展示系统软件，通过触碰3D打印作品的开关，触发屏幕的展示内容。
	套
	1
	
	

	手工产品与非遗工艺区

	1
	绣花机缝纫一体机
	彩色大屏缝纫绣花一体机 全自动电脑刺绣机绣字机绣。设备外形尺寸不低于570×220×270mm，电压：100—240V 净重：约8.4KG，功率：最大45W
	台
	2
	
	

	2
	电窑
	一体化多曲线4.3寸智能控制柜设计，内置天线控制器，侧面观火孔，设备外形尺寸不低于700×760×1035mm，内部烧制空间尺寸300×300×565mm，重量约203kg ，采用220V民用电源供电，额定功率最大6.6kW，电流31A，最高烧制温度可达最高1300℃。
	台
	2
	
	

	3
	拉坯机
	设备外形尺寸不低于670×520×510mm，工作电压220V，额定功率最大400W。转盘直径不低于320mm，采用无级变速控制系统，转速范围0—300rpm
	台
	4
	
	

	4
	无锡非遗文创工具套装
	惠山泥人塑型工具包：塑型竹刀×5把，压塑垫×1块，木槌×1个，金属抹刀×1把，喷水壶×1个，防尘口罩×1只，护目镜×1副
蓝晒工艺工具包：蓝晒A液×1瓶，蓝晒B液×1瓶，专用水彩纸×10张，透明胶片×5张，亚克力压板×1块，洗照片托盘×2个，软毛刷×1把，防护手套×1副
蜡染工具包：蜡刀×3把，蜂蜡料×1包，熔蜡锅×1个，靛蓝染料粉×1袋，白坯布×3块，橡皮筋×1卷，木夹×5个，防烫手套×1副，围裙×1件
	套
	5
	
	

	5
	陶瓷嫦娥智能交互机器人智能展示系统
	陶瓷嫦娥智能交互机器人展示系统用于展示陶艺以及扎染相关工艺技术的特色展项，包含以下内容：
1、定制陶瓷嫦娥智能交互机器人1个，不少于14自由度，高度不小于70厘米，可通过智能语音、动作交互、介绍实验室特色；
2、43寸一体机屏幕一个、配套智能展示系统软件，用于与陶瓷嫦娥机器人互动、陶艺和扎染等非遗特色作品内容展示。
3、陶艺相关展品一批，不少于10件。
4、扎染工艺相关展品一批，不少于10件。
	套
	1
	
	

	总计（元）
	
	
	0



四、其他说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其包含人工、辅材、工器具、材料运输费、管理费、利润、税金等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.供应商必须按照采购方采购需求（以采购方提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所提供的设备必须为原厂生产，完全符合配件所使用生产厂商的质量要求。其各项技术性能指标、质量标准应满足企业标准（行业标准），满足使用要求。
4.服务标准：
（1）包装要求
供应商提供的配件每个最小包装单元必须齐全有效，并且配件完好、无破损。配件的包装需由供应商自行解决，不得向采购方另外收取包装相关费用。供应商没有明确要求收回的配件包装，采购方不予保存。
（2）安全要求
供应商在采购方工作区域送货、服务时，施工人员、车辆及工具需遵守采购方的各项安全规定，遵守采购方工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，并保持工作场地整齐、清洁。
5.服务期：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
6.验收标准：
根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
7.质保期：
（1）质保期限：提供原厂免费质保期的期限为三年，从验收合格之日起计算。
（2）在质保期内，供应商应负责对其提供的设备材料进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，由供应商派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供应商承担。维修响应时间要求：满足6小时内响应、24小时内到现场，48小时内解决问题。
（3）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求或供货延误，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。

标段三
一、项目概况
1.项目名称：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段三无人机综合实训中心设备采购。
2.项目地点：7-207、7-209、7-109、室外体育场。
3.项目规模：室内总建设面积约 276 ㎡（装调实训室约 92 ㎡、检修实
训室约 92 ㎡、模拟飞行实训室约 92 ㎡），无人机室外飞行实训场约 500㎡，满足无人机应用技术专业学生的教学及实训需求。无人机应用技术专业是我校对接国家低空经济战略、服务无锡“465”现代产业集群的重点建设专业。已与江苏数字鹰科技、无锡汉和航空、无锡小翼通航等本地龙头企业建立稳定校企合作，在人才培养方案优化、实践基地共建、毕业生输送等方面达成实质合作。专业确立了“基础层—通用进阶层—岗位专精层—实战提升层”四层递进式人才培养体系，实践课时占比超 60%，核心课程均须依托实训条件开展实操教学，对实训中心建设提出迫切且明确的需求。实训中心建成后，将全面覆盖专业核心实操课程与集中实践环节，预计学生 CAAC 无人机驾驶员执照、装调检修工等证书年均获取率力争达到90%，形成稳定高技能人才输出能力。依托平台，每学年产出实训类教研论文或教学成果不少于 2 项，每年开展实训教研及教师培训不少于 2 次，常态化承接技能竞赛集训与证书考前集训，打造“岗课赛证”融合教学特色品牌。同时面向区域企业、院校及社会人员开展无人机技能培训，年均承接培训及社会服务不少于 2 期，实现从校内教学平台向区域低空经济人才公共实训基地的功能拓展，有力提升学校社会服务能力与行业影响力。
二、建设内容
无人机实训中心建设主要内容为采购实训教学设备、完善配套设施，完成实训室设备安装调试及环境改造工作，全方位保障专业教学与实训有序开展。本实训中心由无人机装调实训室（7-207）、无人机检修实训室（7-209）、无人机模拟飞行实训室（7-109）、无人机室外飞行实训场（室外体育场）四大功能区域组成。具体如下：
1.无人机装调实训室
无人机装调实训室主要承担无人机结构认知、零部件识别、整机组装与基础调试等教学任务，是学生进入无人机专业实践学习的第一站。场地规划以“21 套小型无人机组装工位+4 套中型无人机装调平台”为核心，满足 40 名学生和授课教师上课需求，满足学生分组完成机架安装、电机电调连接、飞控安装、遥控器对频、参数设置等基础实训。教室中部设置多型号无人机模型或成品展示区，用于开展多旋翼、固定翼行业级无人机等机型结构拓展讲解，使学生从零部件认知逐步过渡到整机系统理解，为后续检修、模拟飞行和室外实飞课程打下基础。
2.无人机检修实训室
无人机检修实训室是在装调实训基础上的进一步深化教学空间，重点面向无人机日常维护、故障诊断、部件检测与维修调试等教学需求建设。该实训室配备标准化检修工位、常用拆装工具、电子检测设备及多类型无人机检修样机，支持学生开展无人机机体结构检查、线路排查、电机电调检测、电池维护、传感器测试及飞控故障分析等实训内容。实训室配置多旋翼无人机故障检修设备 21 套、无人机检修工具 21 套、移动式多功能工作操作台 11 台及防静电升降椅 41 个，为规范化、标准化实训操作提供保障。通过将装调过程中形成的结构认知转化为故障判断与维修能力，帮助学生实现从“能组装”到“会维护、会排故、会修复”的能力跃升，为无人机行业应用与飞行安全提供技术支撑。同时，该实训室也可服务于与无人机相关或交叉学科的实践教学，强化多专业融合应用能力。
3.无人机模拟操控区
无人机模拟飞行实训室主要承担飞行控制、航线规划、CAAC 理论学习及行业数据处理等教学任务，是连接理论学习、仿真训练与真实飞行的重要过渡空间。实训室规划配置 41 台基础电脑，用于开展模拟飞行、航线规划、地面站操作和 CAAC 理论课程学习（利用 7--307 实训室目前已有的设备）。配置 11 台高性能电脑，用于无人机行业数据处理与成果生成，如航测数据处理、三维建模、巡检数据分析等。该实训室不仅服务无人机专业课程，也可面向测绘、建筑、应急、农业、传媒等与无人机应用相关或交叉的专业开放，强化无人机技术与多学科场景的融合应用，提升学生从飞行操作到任务执行、从数据采集到成果输出的综合能力。
4.室外无人机操控区
无人机室外飞行实训场主要用于学生完成无人机起降、悬停、定点飞行、航线飞行、绕障飞行及 CAAC 实操训练，是前期装调、检修和模拟训练成果的真实验证场地。场地规划设置安全围网、分区飞行区域、起降通道、飞行标志物和障碍训练设施，可满足基础操控、姿态稳定、8 字飞行、绕杆穿框、应急处置和综合任务飞行等实训需求。学生在装调实训室完成飞机组装，在检修实训室完成飞前检查与故障排除，在模拟飞行实训室完成航线规划和操作预演后，最终进入室外飞行实训场进行实机飞行训练，形成“装调—检修—仿真—实飞—复盘”的完整教学闭环。
三、设备采购明细及产品技术参数：
无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段三无人机综合实训中心采购预算为79.98万元。
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目的核心产品为固定翼无人机。
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	一、无人机装调实训室
	
	

	1
	多旋翼无人机组装调试实训设备
	1.机架布局为“X”；440≤机身轴距≤460mm；
2.机身材料：碳纤维或高强度尼龙塑料；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外；
3.最大飞行时间不得低于30min,最大起飞重量≥0.8kg；
4.工作环境温度支持范围：-40〜50℃；
5.最大上升速度≥3m/s；最大下降速度为≥2m/s；最大平飞速度≥10m/s；
6.最大可承受风速≥5.3m/s；
7.机体下中心板为PCB电路板设计，电子线路为沉埋式设计，且PCB电路板上具有明显的信号线序号标识，防止组装调试时安装线序出错；
8.悬停精度，垂直±0.2m,水平±0.8m(GPS状态）；最大俯仰角度不小于35°；
9.无刷电机规格：定子直径≥22mm；高度≥12mm；KV值≥980KV，；
10.桨叶规格：9.3英寸≤桨叶尺寸≤9.5英寸；材质：碳纤维或高强度尼龙塑料；
11.电调规格：持续工作电流≥20A，最大瞬间电流不超过30A，适用于3S电池；
12.电池：电池规格≥3S1P/4200mah/11.1V，放电倍率≥35C，锂电池；
13.飞行控制器内置3轴数字16位陀螺仪，3轴14位加速度/磁强计，6轴加速度计/磁强计，高精度气压计；供电范围：7.4V-22.2V；
14.传感器模块包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、陀螺传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口包含外设数传串口、遥测OSD串口、GPS串口：APM2.8＋M10、外置罗盘、光流串口：USB延长接口、SPI串行外设接口、安全开关接口、3.3V/6.6V模拟至数字转换器；
	套
	21

	
	
	15. 飞行模式支持一键返航、自动巡航、一键降落、自稳、定点、定高、航点自动飞行、自动绕圈飞行；
16.飞控具有磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、二次开发功能；
17.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V,使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合；
18.课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求：
(1)PPT课件
①数量要求：≥12个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试等。
（2）视频微课
①数量要求：≥8个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试等。                        
19. 系留模块
系留模块须与机载电池在电气接口、通信协议、物理尺寸上完全兼容，接入地面电源时，为无人机稳定供电，可实现地面电源与机载电池双向供电；任一供电模块故障断电，另一模块需无缝切换供电，保障无人机稳定飞行。
（1）地面端支持负载功率实时查看；
（2）支持飞机端或地面端增加备用冗余电源（防止意外断电坠机）；
20. 支持无人机装调课程实践，支持人社无人机装调工考证。
	
	

	2
	固定翼无人机（核心产品）
	1.用于教学使用，展示固定翼飞行原理与飞行姿态，可执行飞行任务
包含：整机 97% 以上零件为可重复 3D 打印件；提供 STL、STEP 或原生设计文件，非仅 G-code，翼展 1000mm ± 5mm，展弦比 5.9，升力推重比 ≥ 1.6；
2.支持 F7 级飞控，运行 INAV/ArduPilot 固件；垂起-平飞过渡参数开源可调，≥3S 3000mAh 30C 锂聚合物电池（需提供电池一致性检测报告）； 
3.PLA/PETG材质，0% 填充 + 3 层壁，悬停续航 10–15 min，巡航续航 20–25 min、支持 GPS 航点自主巡航；
4.预留 FPV 摄像头插槽及图传接口；可执行预设航线；
5.含垂直起降、抛飞、滑跑等不同起飞模式机型具备可重复3D打印图纸，可随时更换部件，便于学生自主设计结构
	套
	11

	3
	便携式空投无人机
	1.空机重量≥7KG；最大起飞重量≥25kg；空投载荷≤10kg。
2.飞行续航≥30分钟，悬停精度（垂直、水平）±500mm（GPS 定位正常工作时）。
3.支持GPS/RTK双模定位，可规划任务航线。
4.抗风等级≥6，为确保安全：无人机须在发标前一个月工作日前购买第三方险（需提供保险单）
5.飞控冗余≥1，图数传支持 QGroundControl 和 Mission Planner 等开源地面站采用三合一集成链路
6.可配备更换的任务模块3个以上（吊装系统、60迫投放模块+点火模块；空投投放装置）
7.支持多源信号输入（含SBUS\PPM\PWM）独立散热
8.为确保可背负便携式特征,整机展开轴距≥1000mm；高度≥500mm；整机折叠后尺寸：长≥500mm；宽≥400mm；高度≥300mm（需配备专用背负箱，展开时间≤120秒）
配备专用携行包尺寸：长：≤61mm；宽：≤520mm；高度：≤380mm；重量≤8KG
投放装置重量，空投投放装置≤3KG；投弹模块≤5KG；吊装系统
9.具备点火模块，可投掷模拟烟雾并稳定点火
10.T10--Z小型多旋翼空投专用无人机突破传统“飞行教学”模式，通过真实空投任务训练，使学生掌握无人机任务载荷、精准投送、航线规划及行业应用等核心技能，培养面向低空经济、应急救援和智慧物流领域的高素质应用型人才，实现从“会飞无人机”向“会用无人机解决实际问题”的能力提升。
11.无人机配套电池:
 （1）电池类型 ：LiPo软包 6S1P 
 （2）标称电压：≥22V
 （3）标称容量：≥30000mAh
 （4）能量：≥666wh
 （5）尺寸：约61*125*216mm
 （6）重量：≥3kg
 （7）内阻@1kHz：约6mΩ
 （8）工作温度 ：10~45°CHG（≤0.2C）；-20~60°DSG
 （9）储存电压：22.5V-23.4V
 （10）防护性能：IP66
 （11）充电截止电压：约25.2V
 （12）放电截止电压：约18V@0.2C
 （13）标准充电电流：6A（0.2C）@10~45℃
 （14）最大充电电流：15A（0.5C）@15~45℃
 （15）标准放电电流：15A（0.2C）@-20~60℃
 （16）最大放电电流：150A（瞬间峰值）
 （17）循环寿命（80%SOC）：≥150cycle
 （18）检测项：振动，跌落，过充，热冲击，外部短路，插拔寿命
12.无人机充电器：
 （1）输入电压：AC 100-240V / DC 11-18V
 （2）充电功率：DC输入:CHA/CHB:100W  CHC/CHD:50W。
 （3）AC输入：CHA+CHC=100W  CHB+CHD=100W。CHA/CHB：50-100W  CHC/CHD:0～50W。
 （4）放电功率：≥4*10W。
 （5）充电电流范围：CHA/CHB0.1-10A；CHC/CHD0.1-5A。
 （6）放电电流范围：0.1-2A*4。
 （7）最大平衡电流：最大200mA/节。
 （8）涓流充电电流：50mA-300mA&OFF。
 （9）拥有独立的单节电池平衡器，不用外接平衡器来平衡。
 （10）支持充电电流限制保护、容量限制保护、温度限制保护、充电时间限制保护。
 （11）支持数据储存，需要的时候能随时调用，无需再次设置。
 （12）支持通过充电器检测电池的总电压，最高电压最低电压以及每节电池电压。
	套
	4

	
	
	
	
	

	4
	航空模型
	1.用于展示教学，涵盖多旋翼、固定翼、直升机等不同构型；
2.不同机型不少于3种构型，总数量≥8架；
3.比例1:8至1:20，含展示支架。
	架
	8

	5
	师资培训及服务
	1.针对操作人员（教师/管理员）培训使用方法，针对技术人员培训日常维护和常见故障处理；
2.实训室验收通过后，企业每年提供专业人员，直接参与学校日常教学，企业专业人员≥3名；结合学校现有课程体系，提供定制化实训教案，培训内容直接嵌入学校教学计划；辅导教师需持无人机应用技术等相关证书且社保缴纳不少于3月；
3.培训次数与人数：每年免费提供不少于10人次的系统使用培训，每学年承诺免费培训不少于5次，时间地点由学校定；
4.提供一名专职工程师驻校服务，每周不少于3天，处理日常设备维护、故障排查、学生答疑； 
5.实训室验收通过后，企业每年协助学校教师参加CAAC（民航局无人机操作员）、人社职业技能认证培训，提供培训资料和实操指导，并支持不少于2名学校老师取得人社无人机装调检修工高级证书和CAAC无人机中型超视距驾驶员执照考证，企业承担报名费、培训费；
6.免费提供中文操作手册、常见问题列表、操作视频等；
7.安装调试时同步对学校教学老师进行现场培训；
8.实训室验收通过后，企业与校方需签订学生委培班、订单班等特色班级，以保障学生实习、就业；
9.在项目所在地有固定售后服务机构，可以承诺“24小时技术支持，30分钟内到达现场”；
10.故障处理：一般故障4小时内解决，重大故障8小时内解决并出具故障报告；
11.备机服务：设别若8小时内无法修复的，须提供备用设备保证正常使用；
12.终身技术支持：设备提供终身技术支持；
13.企业拥有无人机相关专利≥9项，以确保企业在无人机领域的专业性与前瞻性；
14.企业具备无人机相关体系认证≥3项（ISO9001/14001/45001），附扫描件作为佐证材料；
15.企业专业技术人员所持无人机相关资质证书不少以10项（CAAC民用无人机驾驶航空器操作员执照、无人机职业技能等级证书、无人机类专项技能证书等）；
16.须提供民用无人驾驶航空器运营合格证（必须包含运行种类：留空飞行、航线飞行、其他飞行；经营种类：载货类、培训类、其他类）。
	套
	1

	二、无人机检修实训室
	
	

	1
	多旋翼无人机原理教学及故障检修设备
	1. 便携式箱式结构尺寸：≥600mm×420mm×180mm；
2.机架布局为“X”；机身轴距≥490mm；
3.机身材料：FR-4；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质；
4.工作环境温度支持范围：-40〜50；
5.无刷电机规格：定子直径≥23mm；高度≥6mm；KV值≥1980KV；
6.可设置故障≥10；故障检修采用一体化KCD4按钮（投标时提供产品白皮书或彩页并加盖公章）
7.飞行控制器内置3轴数字16位陀螺仪，3轴14位加速度/磁强计，6轴加速度计/磁强计，高精度气压计；供电范围：7.4V-22.2V;
8.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V,使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量≥12个；
9.数字舵机*4；
10.核心参数
（1） 电池:≥3S2200mAH
(2)故障设置:独立故障开关，全线路检测点
(3)导航:北斗+GPS双模
11.支持无人机检修课程实践，支持人社无人机装调工考证
12.故障控制系统（实训箱配套）
集成高分辨率触摸屏于实训箱箱体；配套故障控制软件，控制软件支持故障点手动设置与一键解除，可模拟故障部件不少于 7 类，包含但不限于：
（1）电池、电机、电调故障模拟；
（2）GNSS故障模拟；
（3）RFID 模块故障模拟；
（4）接收机、抛投器故障模拟；
人机交互直观便捷，支持故障状态可视化展示。
	套
	21

	2
	无人机检修工具套装
	1.含全套无人机装调检修常用工具，铝合金箱收纳。
2.清单：十字/一字螺丝刀（多规格）、内六角扳手（1.5/2.0/2.5/3.0mm）、尖嘴钳、剥线钳、焊笔（60W温控）、热风枪、万用表（数字式）、水平仪、L型扳手、镊子、助焊膏、螺丝胶、绝缘胶带、无铅锡丝等，不少于25件套，铝合金箱体封装。
	套
	21

	三、无人机模拟飞行实训室（7--109）
	
	

	1
	模拟器遥控器
	1.用于无人机模拟飞行训练，兼容主流模拟飞行软件；
2.2.4GHz；8通道及以上；支持PPM/SBUS输出；USB接口；兼容主流模拟软件；
含模拟器加密狗或激活码。
	台
	41

	四、无人机室外飞行实训场地（室外体育场）
	
	

	1
	雪糕筒
	锥形，高度≥300mm，红/橙色，底座稳定。
	个
	24

	2
	操作区防护网
	高度≥3m，宽度≥2m/架；网孔≤50×50mm；框架为镀锌钢管或铝合金，防风固定。
	架
	8

	3
	场地防护网与钢索
	防护网
防护面积≥36m×20m；网孔≤100×100mm；尼龙绳径≥5mm；配套钢索及固定件；抗风等级≥6级。
含可调节高度立杆（10根）、拱门（2个）、穿圈/穿框（2个），满足CAAC实操考试科目要求。
	套
	1



四、其他说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.供应商必须按照采购方采购需求（以采购方提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所提供的设备必须为原厂生产，完全符合配件所使用生产厂商的质量要求。其各项技术性能指标、质量标准应满足企业标准（行业标准），满足使用要求。
4.服务标准：
（1）包装要求
供应商提供的配件每个最小包装单元必须齐全有效，并且配件完好、无破损。配件的包装需由供应商自行解决，不得向采购方另外收取包装相关费用。供应商没有明确要求收回的配件包装，采购方不予保存。
（2）安全要求
供应商在采购方工作区域送货、服务时，施工人员、车辆及工具需遵守采购方的各项安全规定，遵守采购方工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，并保持工作场地整齐、清洁。
5.服务期：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
6.验收标准：
根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
7.质保期：
（1）质保期限：提供原厂免费质保期的期限为三年，从验收合格之日起计算。
（2）在质保期内，供应商应负责对其提供的设备材料进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，由供应商派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供应商承担。维修响应时间要求：满足6小时内响应、24小时内到现场，48小时内解决问题。
（3）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求或供货延误，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。
标段四
一、项目概况 
1.项目名称：无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段四人工智能实训室设备采购。 
2.项目地点：7 号教学楼 202/203 室 
3.项目规模：建设人工智能实训室一间，面积 115m²；整体环境改造。 
满足学生专业教学使用。 人工智能技术应用为校级重点专业，学院整合数字媒体专业组建特色 专业群，打造 “技术为核、艺术为翼、智能赋能” 育人体系，聚焦 AI 实 操应用，培育数字创意复合型技术技能人才。本实训室补齐实训硬件缺口，搭建集成机器视觉、本地大模型、智能机器人、AIGC 融合应用一体化平台，支撑 AI 运维、数据处理等核心课程实操，保障每学期实训课时不少于 380 课时。依托实训场地常态化开展技能竞赛、校企实训、师资数字素养培训，面向区域中小学提供智慧教育服务，健全产教融合机制。项目落地后将持续为苏南数字文创、基础教育输送复合型 AI 人才，适配 AI 开发、视觉工程、数字交互创作等岗位，建成区域 AI + 数字创意实训示范基地，全面增强专业办学与社会服务能力。 
二、建设内容 
（一）建设内容 
本项目主要建设内容为采购配套实训机房专业教学设备、完善配套设备，并完成机房设备安装调试及环境改造工作，全方位保障专业实训教学有序开展。 
（二）专业设备采购 
结合本专业 40 人年度招生规模，遵循由浅入深、分层递进的实训教学逻辑，构建 “实训电脑基础入门 —人工智能实验箱硬件实操 — 智能机器人综合联动” 三级实训体系，逐级完成从理论编程到多设备协同的全流程训练：基础编程、在线课程平台操作等入门训练依托实训计算机开展；机器视觉、自然语言处理、硬件底层控制等进阶实操依托人工智能实验箱完成；机械运动控制、自主导航、多模态具身智能等高阶综合项目，则通过实验箱联动车型、四足机器人协同实现。实训核心设备方面，按照两名学生共用一台实验箱的标准配置，配套 1 台教师教学专用设备，共计采购 21 台人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱。实验箱搭载 ARM 架构边缘计算板卡，预装 Python3、机器视觉、深度学习全套开发工具链，适配轻量化硬件实训；但 ARM 架构与通用电脑 X86 架构指令集不兼容，PyCharm、Anaconda 等主流 AI 开发环境原生无法直接在实验箱运行，因此需配套采购高性能实训计算机支撑前期编程学习。我校在 2011 年搬至藕塘校区，2019 年建设完成 2 间动漫机房，距今已7 年，设备老化、算力匮乏，仅能满足简单基础计算机课程，无法适配 AI 编程训练需求。本项目为 40 名学生、授课教师各配置 1 台专用实训计算机，另增设 4 台设备用于备用调配，合计采购 45 台实训电脑。为支撑高阶机器人综合实训，配套采购 2 套人工智能车型机器人、2 套人工智能桌面四足机器狗，两类设备可与 AI 实验箱实现软硬件互通、指令联动与协同控制，可联合开展视觉识别、语音交互、智能分拣、自主循迹等复合型实训项目，完善分层实训场景，完整覆盖人工智能专业全阶段教学需求。 
（三）配套设备采购 
配套设备围绕课堂授课、网络运维、师生实操、多媒体教学全场景需求统筹配置，在人工智能综合实验箱、智能机器人、实训电脑等核心实训硬件基础上，同步配齐教学与机房运维全套支撑设备。教学展示端配备一体化智慧黑板与专业扩声系统，满足教师课程讲解、AI 实训案例投屏、课堂互动演示需求；网络运维端部署千兆交换机、Wi-Fi6 无线路由器与标准机柜，搭建稳定高速的千兆有线无线网络，保障大模型推理、机器视觉仿真、机器人远程控制等高算力实训场景的数据传输；实训工位配套标准化双人实训桌椅与教师专用操作台，桌面预留充足布线空间与设备置物平台，适配实验箱、电脑长时间摆放实操。完成全部配套设备进场后，同步实施全屋环境改造、设备统一安装布线、软硬件联调与系统适配工作，实现装修环境、网络系统、教学终端、实训硬件一体化集成，搭建规范、完备、适配 “AI + 师范” 特色教学的专业化实训场地，全方位保障日常理论授课、分组实操实训、项目综合训练有序开展，持续稳定提升整体实训教学质量。
三、设备采购明细及产品技术参数：
无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段四人工智能实训室建设项目采购预算为103.22万元
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目的核心产品为人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱。
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱
	一、总体要求
1.1实验箱出厂集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS系统等开发环境，配备TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle等多种深度学习框架，能满足人工智能相关的学习与开发，可以开展人工智能专业课程及人工智能场景应用的课程教学与实践。
1.2实验箱所有模块一体化板载设计（拒绝零散模块外接使用），模块包含：①边缘计算平台、②人机交互显示单元、③视觉处理应用系统、④麦克风阵列系统、⑤ROS智能机械臂应用系统、⑥AIOT无线网关、⑦AIOT虚实结合采集控制端模块、⑧AIOT端感控场景应用系统等八大部分组成。
1.3实验箱内置部署不低于1.5B参数量的模型,实现麦克风阵列语音识别推理与播报;实现语音互动对话、语音搜索推理、大模型微调推理与硬件控制等功能。
1.4实验箱通过调用大模型视觉应用，关联视觉处理应用系统，实现图像拍摄、图像推理、结果播报等功能。
1.5实验箱通过调用具身智能多模态应用，通过关联视觉处理系统、麦克风阵列、机械臂应用系统、端感控场景应用系统，实现语音多指令控制IOT模块、健康场景联动、语音控制机械臂、语音视觉机械臂融合场景推理等功能应用。
1.6设备含配套课程：《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow实验》、《深度学习Pytorch实验》、《深度学习PaddlePaddle》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》、《人工智能AI大模型》、《人工智能综合课程设计》、《人工智能训练师》等课程资源与教学资料，包含教学实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具等。
二、主要模块参数:
2.1 人工智能边缘计算平台
CPU：等同或优于六核ARM Cortex-A78 MPcore处理器；
GPU：≧512 CUDA Cores；≧16 Tensor Cores；
AI算力：≧34TOPS INT8
内存与存储：≧4GB LPDDR5，≧256 GB SSD；
以太网：支持10/100/1000 BASE-T自适应；
显示接口：支持HDMI 2.0 或DP；
硬件资源：≧3个UART，≧2个SPI，≧2个12S，≧4个12C，≧1个CAN,≧1个DMIC&DSPK，≧1个PWM，多个GPIO；
2.2 人机交互显示单元
≧17.3寸，支持≧1920*1080高清信号；
实验箱内部集成HDMI接口接入箱盖上的显示屏；
键鼠：独立有线键盘、有线鼠标。
2.3 机器视觉感知单元
感光器尺寸：≧1/2.7 inch；
分辨率：最高支持1920 x 1080；
USB协议：等同或优于USB2.0 HS/FS；
支持免驱协议：等同或优于UVC（USB Video Class）；
支持自动曝光控制、自动白平衡、自动增益控制；
工作电压：≧DC 5V。
任意角度识别：支持任意角度准确识别颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块；
同时识别多种组件：支持同时识别两种及以上的颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块。
2.4 自然语言处理单元
MIC：等同或优于环形6麦；
唤醒/识别距离：≧3m；
定位精度：±15°;
电源：≧5V 300mA;
支持AEC 功能、360°拾音波束、DNN 降噪算法等
2.5 ROS机械臂应用系统
机械臂材质：等同或优于阳极氧化铝合金;
机械臂自由度（DOF）：至少包含5自由度+夹持器；
舵机方案：≧15Kg*5+6Kg*1智能串行总线舵机；
有效负载：≧200g伸直可夹重量;
负载：≧500g夹持搬运重量;
臂展：≧350mm;
有效抓取范围：不低于中心轴为半圆半径≤30cm的区域;
重复定位精度：不低于±0.5mm;
2.6 AIOT无线网关
MCU：等同或优于Cortex-M3内核处理器；
显示屏：≧0.96寸液晶显示屏。
无线模组：标配ZigBee无线模组，支持WiFi/BLE/LoRa等多种无线模组；
外围接口：至少包含Mini USB接口、JTAG接口等接口
2.7 AIOT虚实结合采集控制端模块
MCU：等同或优于CORTEX-M3内核处理器；
无线模块：兼容双排直列接口，标配ZIGBEE，可选WIFI/BLE/LORA等无线模块；
通讯协议：传感层支持Modbus。
虚实结合：配套物联网虚拟仿真平台对应的虚拟设备能够完全仿真“AIOT虚实结合采集控制端模块”，虚拟仿真设备模块的外观、接线端口与真实硬件模块完全一致；真实硬件模块连接的传感器数据支持接入虚拟仿真平台互联互通；真实硬件模块连接的执行器与虚拟仿真连接的执行器支持实现同步控制效果。
2.8 AIOT端感控场景应用系统
提供包含但不限于智慧环境、智能安防、智能停车三大应用场景。
智慧环境感知单元：包含但不限于光照、温湿度、雨雪、风扇、数码管、调色灯等传感器与执行器。
智能安防感知单元：包含但不限于红外对射、烟雾、酒精、蜂鸣器、触摸按键、人体等传感器与执行器。
智能停车感知单元：包含但不限于超声波、电磁锁、继电器、舵机等传感器与执行器。
2.9 机器视觉场景应用组件
颜色标签：包含但不限于红色、绿色、黄色、蓝色四种颜色的色块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
动物图卡：包含但不限于印刷有猫、狗等多种动物的物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
交通标牌：包含但不限于印刷有停车、转弯、限速、禁止通行、小心行人、禁止长时间停车等交通标识物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
垃圾物块：按照国家最新版《生活垃圾分类标志》标准，提供印刷有害、可回收、厨余、其他四类垃圾图标的物块，配套提供对应的训练模型数据；
三、配套软件与实验课程：
3.1 软件资源
平台采用边缘计算+端感控+大模型框架体系，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习（TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle）框架、ROS系统等。
演示Demo：颜色识别、猫狗识别、交通标识识别、人脸识别、垃圾分类、语音识别、离线语音推理模型、多模态视觉推理模型等。
3.2 人工智能虚拟仿真实验组件
3.2.1 总体要求
（1）平台采用Unity3D技术开发，将人工智能学习过程中需掌握的算法、作原理、实验过程、实验结果等要素，通过拖拽组件、模块、设置参数，自动生成源码，流程自主构建，3D执行效果（机械臂模型）等方式，让学生能够在模拟环境中自由探索和实践，无需担心真实硬件系统中的风险和成本。
（2）平台主要功能涵盖机器视觉、机械臂两部分。包括机器视觉、机器学习等人工智能实验。
（3）平台包含人工智能运行及开发环境，如conda、jupyter、命令终端等调试运行方式。
3.2.2 仿真实验平台虚实结合一致性要求
（1）硬件一致性：平台采用Unity3D技术开发，将真实机械臂与虚拟机械臂1：1建模，并构建6自由度机械臂舵机算法模型，实现同代码虚拟仿真平台控制与真实机械臂控制一致。
（2）程序流程一致性：可视化AI程序流程，通过拖拽组件、模块、设置参数，自主构建机器视觉、机械臂控制程序流程，直观掌握视觉算法、机械臂控制工作原理和过程，也可更加专注于逻辑设计和问题解决。
（3）Python代码一致性：可视化AI程序流程中，每个拖拽的组件、模块及设置的参数，都一对一自主生成对应的Python代码块，将复杂的人工智能算法，采用每个模块单独呈现的形式，明确学习目标，降低学习难度，使学生更快的实现算法原型，提高整体学习和研究效率。
（4）运行结果一致性：结合6自由度机械臂舵机算法模型，实现同代码虚拟仿真平台控制与真实机械臂控制一致。可将拖拽组件、模块、设置参数等生成的程序流程，自动生成Python文件并导出。Python代码文件可直接到硬件平台中验证、执行结果一致。
（5）教学过程管控：平台包含“导入模块”（保存课程）和“导出模块”（加载课程）。教学过程中，每个实验可自由保存和加载完成或未完成程序流程，结合实验的“实验目的”、“实验理论”、“实验内容”和“实验流程”等课程元素，更加方便教师对教学及教学过程管控。
3.2.3 仿真平台虚拟实验
Python基础虚拟仿真实验不少于20个实验；
深度学习TensorFlow虚拟仿真实验不少于20个实验；
深度学习Pytorch虚拟仿真实验不少于20个实验；
OpenCV机器视觉虚拟仿真不少于20个实验。
六轴机械臂控制虚拟仿真不少于10个实验。
3.3 实验课程资源
要求提供包含但不限于《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow》、《深度学习Pytorch》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》《人工智能AI大模型》《人工智能训练师》《人工智能综合课程设计》等10门及以上课程。
（1）《Python基础》课程主要包括主要包括Python、开发环境搭建和使用、Python基础、Python分支与循环、Python高级、Python函数、Python存储、Python异常处理、Python类和对象、Python模块等内容，不少于16个实验。
（2）《OpenCV机器视觉》课程主要包括机器视觉概述、开发环境使用说明、OpenCV基础实验、OpenCV高级算法实验、OpenCV应用实验等内容，不少于24个实验。
（3）《深度学习TensorFlow实验》课程主要包括TensorFlow 基础、线性回归、逻辑回归、人工神经网络、卷积神经网络、神经网络迁移学习、循环神经网络、人工智能综合实验等内容，不少于10个实验。
（4）《深度学习Pytorch实验》主要包括深度学习概述、实验环境配置与使用、PyTorch基础部分、Dataset类的高效应用、TensorBoard应用简析、TransForms应用简析、Torchvision数据集应用简析、Dataloader类的高效应用、神经网络、损失函数与反向传播、Pytorch中的优化器、Pytorch中模型的保存与读取、项目实战等内容内容，不少于19个实验。
（5）《自然语言处理》主要包括自然语言处理基础、麦克风阵列实验、AI平台语言处理、深度学习应用、自然语言处理云服务应用等内容，不少于33个实验。
（6）《机械臂控制》主要包括控制板蜂鸣器控制、控制机械臂单个舵机、读取机械臂舵机当前的位置、机械臂六舵机同时控制、机械臂上下左右摆动、机械臂跳舞、机械臂记忆动作、机械臂夹方块、大自然的搬运工、叠罗汉等内容，不少于13个实验。
（7）《端感知控制》主要包括嵌入式系统概述、实验平台说明、STM32开发环境搭建、STM32基础应用开发、STM32传感器应用开发、Zigbee无线通信应用开发等内容，不少于38个实验。
（8）《PyQT5应用开发》主要包括PyQt5应用开发基础、PyQt5环境搭建与使用、PyQt5基础应用开发、PyQt5进阶应用开发等内容，不少于15个实验。
（9）《人工智能AI大模型》主要包括大语言模型基础、大模型初体验、大模型API调用、大模型离线部署、Ollama离线模型的推理、大模型构建本地知识库、大模型微调、离线大模型应用、具身智能等内容，不少于41个实验
（10）《人工智能训练师》主要包括Excel数据清洗、Excel数据统计、Excel数据可视化、Python数据清洗、Python数据关联、Python数据可视化、数据风险评估与处理、文本标注-文本分类标注、文本标注-命名实体识别（NER）标注、 文本标注-情感倾向标注、文本标注-意图识别标注、图像标注-目标检测框标注、图像标注-关键点标注、图像标注-语义分割与多边形标注、图像标注-OCR标注、图像标注-车牌标注、音频标注-音频有效性标注、音频标注-语音转写与文本对齐标注、音频标注-情感与口音类型标注、音频标注-对话语音与事件标注等内容，不少于25个实验、
（11）《人工智能综合课程设计》，实验案例体系涵盖六大核心应用方向，具体包括AI+农业、AI+医学、AI+动物识别、AI+武器检测、AI+交通运输、AI+行为检测，各方向实验案例配置如下：
AI+农业方向：包含典型农业场景实验案例，如水果识别、蔬菜识别、番茄叶片病害识别、农作物与杂草检测、全球小麦检测、石榴成熟度检测、鲜花检测；
AI+医学方向：包含关键医学检测实验案例，如医药与维生素检测、血细胞检测、脑肿瘤检测、骨折检测；
AI+动物识别方向：包含动物检测识别案例，如昆虫检测、非洲动物检测、水下生物检测、动物识别；
AI+武器检测方向：包含武器检测案例，如刀具类武器识别、枪械类武器识别；
AI+交通运输方向：包含交通运输识别案例，如车牌识别、车辆识别、障碍物识别；
AI+行为检测方向：包含行为检测案例，如吸烟识别、口罩识别、手势识别、眼镜识别、人脸识别门禁。
所有实验案例均提供原始训练数据集、验证数据集以及标注文件，且每个实验必须独立包含数据集收集、整理数据集与验证集、修改数据集配置文件、修改预训练模型文件以及模型训练和模型测试等全流程实验内容，确保实验的完整性与独立性。
3.4 人工智能在线课程平台
1.本设备提供人工智能综合教学实验平台配套人工智能在线课程平台使用服务，总共提供45个账号供师生开展在线智能基础理论课程学习和实验实训教学。
2.系统采用B/S架构，是一个基于互联网技术的综合性在线教育工具，集成课程规划、学习、进度管控等多项功能，旨在为教师和学生提供一个高效、便捷的课程管理环境。平台分为学生端和教师端。
3.教师端功能：包含实验管理、作业中心、班级管理、大数据统计等功能页面。
4.学生端：包含课程平台、我的作业等功能。课程平台涵盖人工智能综合教学实验平台的多门核心课程。
5.平台涵盖实验箱配套的多门核心在线课程，至少包含《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow》、《深度学习Pytorch》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》、《人工智能AI大模型》等9门以上课程；
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	人工智能车型机器人
	一、总体介绍
1.1 平台支持支持开展机器视觉、机器人ROS操作系统、智能控制等人工智能综合实训课设内容,同时满足“人工智能+嵌入式”、“人工智能+机器人”的基础实验及综合实训。
1.2 平台主要由边缘计算网关、显示屏、激光雷达、机械臂、深度相机、四驱底盘、运动控制板等七个部件组成，支持学生自主安装组合成1台完整的车型机器人。
1.3 平台出厂预装Ubuntu Linux操作系统，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS系统等开发环境，能满足人工智能相关的学习与开发。
1.4 平台本地化部署等同或优于DeepSeek-R1：7B版本大模型，实现高效率、低延迟的本地化AI推理能力。
1.5 平台通过调用大模型视觉应用，关联视觉处理应用系统，支持实现图像拍摄、图像推理、结果播报。
1.6 平台配套提供《Python基础实验》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习》、《机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《ROS系统与SLAM建图》、《AI大模型应用》、《无人驾驶平台综合应用》课程资源与教学资料。
二、硬件功能模块
2.1 边缘计算网关
CPU：等同或优于六核ARM Cortex-A78 MPcore处理器；
GPU：≧1024 CUDA Cores；≧32 Tensor Cores；
AI算力：≧34TOPS INT8
内存与存储：≧8GB LPDDR5，≧256 GB SSD；
以太网：支持10/100/1000 BASE-T自适应；
显示接口：支持HDMI 2.0 或DP；
硬件资源：≧3个UART，≧2个SPI，≧2个12S，≧4个12C，≧1个CAN,≧1个DMIC&DSPK，≧1个PWM，多个GPIO；
大语言模型：本地化部署等同或优于DeepSeek-R1 7B版本模型，不使用API接口等间接调用方式，保证大模型在在离线状态下也能照常使用。
2.2 显示屏
显示屏大小：≧7英寸；
分辨率：≧1024*600；
触控：≧电容触摸；
显示接口：HDMI接口
2.3 激光雷达
测距原理：TOF测距
扫描角度：0-360度；
采样频率：≥4500次/次；
测量角度精度：≤0.8度；
扫描频率：7Hz-15Hz；
测距范围：0.03-10米；
最小测量距离：≤0.03m；
单次测距时间：0.5毫秒；
通讯速率：230400
通讯接口：标准异步串口（UART）
电源：DC5.0±0.5V
驱动方式：内置无刷电机
ROS支持：ROS1/ROS2
2.4 机械臂
机械臂材质：阳极氧化铝；
臂展：≧350mm；
舵机：15KG*5+6KG*1串行总线舵机；
自由度：≧6自由度；
重复定位精度：±0.5mm；
摄像头：≧30万像素，≧110度广角。
2.5小车底盘
底盘材料：≧7mm厚铝板；
电机：12V金属齿轮减速电机*4，额定扭矩≧1kg.cm；
编码器：带500线AB相高精度GMR编码器；
车轮：≧4个麦克纳姆轮
电池：≧12V 4000mAh，带过放、过充、短路、过压等多重保护
2.6 核心控制板
主控制器：采用或等同于Cortex-M4内核微处理器，主频≧170MHz；
无线模块接口：通用无线模块接口，支持ZIBGEE、WIFI、蓝牙、LORA、433等无线模块；
传感器接口：通用传感器模块接口，支持温湿度、光照、雨雪等25类传感器控制器；
电机接口：板载4路电机驱动接口，带测速功能；
遥控接口：板载1路2.4G航模遥控器接收接口；
USB接口：板载1路USB转串口电路及USB接口；
2.7 深度相机
测距原理：双目结构光
深度范围：0.25-2.5m
深度图像FOV：≧H67.9°V45.3°D78°±3
彩色图像FOV：≧71.5°V56.7°D84°±3
精度：1m：±5mm
深度图像最高分辨率@帧率：1280*800@30fps/640*400@60FPS
彩色图像最高分辨率@帧率：1920*1080@30fps/640*480@60FPS
三、功能应用
3.1机器导航应用：
以 “多传感器融合 + 高算力支撑” 为核心，构建高精度 SLAM 导航体系，满足无人系统自主定位与环境感知需求。硬件层面，采用激光雷达作为核心环境感知设备，搭配核心控制板的定位模块，可实时采集环境点云数据与地理位置信息；边缘计算网关则作为数据处理中枢，依托预装的 ROS1/ROS2 系统，高效运行主流 SLAM 算法，为无人配送、室内巡检等场景提供稳定可靠的导航基础。
3.2机器视觉应用：
平台以双目结构光深度相机为视觉核心，结合边缘计算网关的 AI 推理能力，打造 “感知-决策-执行”一体化视觉导航系统，同时支持多任务协同处理。深度相机具备 1280800@30fps 的深度图像分辨率与 19201080@30fps 的彩色图像分辨率，可获取 H67.9°×V45.3° 视场范围内的三维景深信息与高清彩色图像，通过嵌入式 AI 算法完成目标检测（如交通标志、色块、行人）、背景移除、3D 扫描等基础视觉处理，处理延迟≤100ms，满足实时导航需求。
在导航功能上，平台基于 ROS 系统将视觉数据与四驱底盘（麦克纳姆轮，支持全向移动）的运动控制模块联动，实现视觉 SLAM 构图与路径规划：例如在预设地图 / 沙盘场景中，可通过视觉识别车道线完成自主循迹，识别停车标识、斑马线后触发减速 / 停车指令，响应时间≤500ms。同时，视觉系统可与 6 自由度机械臂协同，通过相机的 110° 广角摄像头（30万像素）定位目标物体（如红 / 绿 / 蓝色块），计算抓取坐标后发送指令至机械臂，控制其完成抓取 - 搬运 - 放置全流程，重复定位精度 ±0.5mm，误差率≤2%，适用于智能分拣、物料搬运等教学与实训场景。
3.3多场景拓展应用：
在科研验证场景中，预留丰富硬件接口（底层驱动板含3个 UART、2个SPI、4个I2C、1个CAN 等），支持外接温湿度、光照、雨雪等25类传感器，可扩展实现“导航 + 环境监测”复合功能，例如在室内巡检场景中，既通过 SLAM 完成自主导航，又通过外接传感器采集环境数据，由大模型进行数据关联分析（如 “温度超标区域与导航路径重合，需优先排查”）。同时，平台支持算法二次开发，科研人员可基于现有 ROS 框架，接入自定义 SLAM 算法或视觉模型，验证新算法在真实物理环境中的性能。
在小型商用场景中，可通过硬件升级（如增加大容量电池至 12V 10000mAh）与软件优化，适配短距离无人配送、仓储盘点等需求：例如在仓储环境中，利用激光雷达 SLAM 构建仓库地图，通过视觉导航定位货架位置，机械臂完成货物抓取与盘点，全程无需人工干预，且支持离线运行（依赖本地化大模型），避免网络信号不稳定导致的任务中断，为学生理解 “人工智能技术落地商用”提供直观案例，也为院校开展产教融合项目提供硬件支撑。
四、实验内容
4.1《Python基础实验》主要包括Python的基础语法、数据类型、表达式、函数异常处理等内容，合计不少于16个实验。
4.2《OpenCV机器视觉》课程主要包括图像处理、视频处理、图像的操作与运算、颜色空间、阈值处理、图像形态、边缘检测、图像变换以及机器视觉相关的应用等内容，合计不少于24个实验。
4.3《深度学习》课程主要包括TensorFlow基础、线性回归、逻辑回归、神经网络以及深度学习综合应用等内容，合计不少于33个实验。
4.4《机械臂控制》课程主要包括如何通过调用接口函数控制六轴机械臂进行移动和抓取以及颜色识别、垃圾分类等综合应用内容，合计不少于13个实验。
4.5《PyQT5应用开发》课程主要包括PyQT5的界面设计、信号与槽、UI布局、数据库、多线程、网络编程等内容，合计不少于22个实验。
4.6《ROS系统与SLAM建图》课程主要包括ROS环境搭建、ROS命令、可视化编程、程序创建、消息发布与订阅、SLAM建图、激光雷达扫描等内容，合计不少于10个实验。
4.7《AI大模型应用》课程主要包括大语言模型基础、大模型初体验、大模型API调用、大模型离线部署、Ollama离线模型的推理、大模型构建本地知识库、大模型微调、综合应用等内容，不少于30个实验
4.8《无人驾驶平台综合应用》课程主要包括移动机器人控制实验、动态目标跟随、激光雷达建图与导航、交通灯识别、交通标志识别、车道线识别实验、人脸追踪、机器人视觉感知、移动机器人视觉测距、无人驾驶综合应用课程设计等不少于10个实验。
五、配套无人驾驶地图
5.1地图材质：采用喷绘油画布，防水防潮
5.2地图尺寸：长方形，不低于3m*2m；
5.3地图颜色：采用红、绿、蓝等深色背景，
5.4车道形状：直角或圆角矩形
5.5车道周长：不低于5米；
5.6车道宽度：不低于25cm，保障小车在行驶中不压线
5.7车道颜色：两侧采用白色车道线、中间采用灰色底色，符合真实道路规则。
5.8地面标识：包括车道线、斑马线、停车位、分拣区、交通标识放置区等。
5.9停车位：不少于1个，尺寸不低于50cm*25cm
5.10分拣区：不少于红、绿、蓝三种颜色的矩形区域
5.11辅助标识：包括人偶、停车标识牌、限速标识牌等
5.12分拣色块：包括红、绿、蓝三种颜色色块各1个。
5.13无人驾驶：支持小车按照车道进行自动驾驶；支持小车遇到交通标识进行减速、停车等动作；支持小车在分拣区域内完成色块的自动分拣活动。
5.14一间实训室配1块。
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	人工智能桌面四足机器狗
	一、硬件技术指标
1.1 材质：全金属铝合金机身，搭载减震硅胶足杆和ABS耐磨足端。
1.2 CPU：等同或优于四核ARM Cortex-A76微处理器，主频≧2.4GHz。
1.3 GPU：等同或优于VideoCore VII
1.4内存：≧2GB
1.5自由度：≧10个自由度
1.6机械臂：≧3自由度机械臂（含末端夹爪）
1.7摄像头：≧500万像素
1.8传感器：6轴姿态传感器：
1.9屏幕：≧320x240像素全彩IPS屏幕；
1.10麦克风：双MEMS麦克风
1.11扬声器：≧8Ω 2W腔体扬声器
1.12存储：≧64GB TF卡
1.13遥控：WiFi遥控APP、蓝牙遥控APP、网页端遥控
1.14电池容量：≧7.4V2500mAh电池组
1.15续航：≧2.5小时
1.16充电口：Type-C
二、功能应用要求
2.1出厂预装GUI大程序，内含≧40多种功能玩法。
2.2内含≧35种动态表情，支持自定义动态表情，让每一次互动都更加生动有趣。
2.3其他适用功能：音频录制和播放、视频录制和播放、姿态角度获取、读取电量、舵机角度控制、身高控制、群控表演。
2.4逆运动学算法：越障步态、行走步态、匍匐前进步态、全向移动步态
2.5示教功能：可手动操控机械臂或腿部动作并记录关节角度，保存为文件实现动作的快速录制与回放。
2.6大语言模型：支持实时接入讯飞星火大模型，宛如配备“超级大脑”，不仅能理解文本指令，还能灵活应答。
2.7语音大模型：搭载高灵敏麦克风和扬声器，支持语音与文字实时互转，接入讯飞星火等大模型后，能“听“会“说”，实现智能交互体验。
2.8视觉大模型：配备500万及以上像素摄像头，能够理解和分析图像内容，精准识别物体，并输出文本和语音反馈。
	2
	套

	4
	扩声系统
	一、分布式声学矩阵音箱1*1
1.1内置DSP处理模块，可有效抑制多扬声器工作时产生的声干涉和梳状滤波问题，设备出厂预置调试参数；
    1.2内置双通道UHF数字无线接收模块，工作频段640-690MHz，采样率48kHz@24bit，无损接收无线音频信号，传输延时：≤6ms，信噪比：≥85dB，动态范围：≥95dB；
    1.3支持一发多收组网方式，配合数字无线话筒或交互融合终端使用，可实现无线音频分发；
二、交互融合终端*1
1.1支持一线通功能，通过一条标准CAT5/6网线，即可实现三路音频输入、一路录播音频输出的连接；
1.2支持非平衡转平衡传输，同时采用地线隔离技术；
1.3输入输出接口，3.5mm直插式音频接口；传输延时＜2mS
三、无线麦克风*2（配充电仓）
1.1集成磁吸式智能背夹，支持领夹式、手持握、头戴麦外接及胸前悬挂四种佩戴模式，铝合金磁吸配件，拆装时间≤0.3 秒，单设备重量≤35g；
1.2具有AGC自动增益控制功能，可五档调节，实时动态调节输出音量，避免突发音量对听力造成损伤；
1.3具有内置PPT翻页、频道记忆功能、频道锁定功能、音量锁定功能、频道分组功能等；
四、合并式功放*1
1.1额定功率：2*120W/8Ω  线路输出：1V  输入灵敏度：MIC/≤100mV  ≤300mV ；
1.2总谐波失真：≤1%    频率范围：MIC/80-16000Hz  AUX/50-18000Hz ；
1.3信噪比：≥85dB   高低音调节：±10dB ；
	1
	套

	5
	无线路由器
	1、基础规格：支持Wi-Fi6，
2、整机速率：≥3000M
3、设备总带机量：≥100台
	1
	台

	6
	交换机
	1、性能：包转发率≥74.40Mpps
2、端口：≥48千兆电+2千兆 SFP
	1
	台

	7
	机柜
	22U机柜，整机尺寸≥600*800*1100mm
	1
	台


四、其他说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.供应商必须按照采购方采购需求（以采购方提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所提供的设备必须为原厂生产，完全符合配件所使用生产厂商的质量要求。其各项技术性能指标、质量标准应满足企业标准（行业标准），满足使用要求。
4.服务标准：
（1）包装要求
供应商提供的配件每个最小包装单元必须齐全有效，并且配件完好、无破损。配件的包装需由供应商自行解决，不得向采购方另外收取包装相关费用。供应商没有明确要求收回的配件包装，采购方不予保存。
（2）安全要求
供应商在采购方工作区域送货、服务时，施工人员、车辆及工具需遵守采购方的各项安全规定，遵守采购方工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，并保持工作场地整齐、清洁。
5.服务期：2026年12月31日前完成项目验收、设备调试及教学应用准备。具体以采购人通知进场服务时间为准。
6.验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
7.质保期：
（1）质保期限：提供原厂免费质保期的期限为三年，从验收合格之日起计算。
（2）在质保期内，供应商应负责对其提供的设备材料进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，由供应商派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供应商承担。维修响应时间要求：满足6小时内响应、24小时内到现场，48小时内解决问题。
（3）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求或供货延误，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同条款赔偿所造成的损失。
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                              合同编号：
                              签署地点： 
                              签署时间：
甲方（买方）：无锡师范高等专科学校
统一社会信用代码：
住址：
法定代表人：
授权代表：
联系方式：

乙方（卖方）：
统一社会信用代码：
住址：
法定代表人：
授权代表：
联系方式： 
根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及    （招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方      项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。
一、合同标的
1.本合同标的为本条第2项设备清单中的产品（含备品备件、专用工具等）（以下简称“设备或产品”）及相应的培训、安装、测试验收、售后服务等，但招投标文件另有约定除外。乙方在签订合同前应向甲方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。
2.产品名称、型号、材质、数量、金额
	序号
	名称
	规格/型号
	制造单位
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）元（￥）含税


二、产品质量标准
1.产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或因符合协议目的的特定标准、招投标文件中要求的功能及技术参数。
2.乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。
3.乙方应当提供符合国家法规要求的产品合格证、使用说明书、相关认证资料，确保甲方所采购设备相关认证通过。
4.经乙方安装调试完毕的产品，满足甲方需求及合同要求，能够正常实现招标文件中要求的功能、技术参数。
5.本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准：
1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准/国际标准/部颁标准； 或
2）经甲方确认的，乙方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或
3）乙方随投标文件提供的货物验收大纲，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一；或
 4）乙方在澄清投标文件时作出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
三、价款及付款方式
1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。
2.货款支付
2.1.货款支付：货物交付验收合格后支付合同总价100%。
2.2.乙方申请付款时须提供符合要求的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票存在违规的甲方有权拒绝付款，由乙方承担相应责任并赔偿甲方由此遭受的全部损失。
2.3.乙方指定收款账号：        
开户行：        
户名：        
3.本项目合同为固定总价合同，除甲方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。如乙方未按招标文件要求对设备进行错报漏报，甲方将视为已包括在项目合同总价中，不再增加任何费用。
4.若项目在实施过程中，由于甲方或使用方对原需求进行变更而引起供货量变化的，按乙方投标时所报单价进行结算。
5.如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同专用条款中所述的协议（如果有此协议的话）对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由境外卖方负担。
四、履约保证金：
4.1 乙方交纳人民币         元（合同总额的10%）作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
4.2合同履行结束后，甲方应及时无息退还交纳的履约保证金。
4.2.1履约保证金退还方式：原路退还。
4.2.2履约保证金退还时间：安装调试完成并验收合格后。
4.2.3履约保证金退还条件：：安装调试完成并验收合格，无任何重大故障问题。
4.2.4履约保证金不予退还的情形：有重大质量问题等。
五、产品的送货
1.乙方应在接到甲方书面通知30个日历天内，完成产品交付、安装调试并通过最终验收。乙方应负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点。
2.交货时间以接到甲方书面通知开始计算时间。
3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。
书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。
乙方未按约定提前通知或未按约定期限送货上门的，甲方有权拒绝到货验收，拒绝接收，乙方自行承担责任和风险。
4.产品包装
本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行，详见合同附件1和合同附件2。
全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
5.乙方负责送货上门地点：甲方指定地点，运输方式：不限，特殊运输方式须经甲方同意后方可运输。除甲方另有分批次、定时供货的书面要求以外，乙方应一次性完成交货，否则甲方有权拒收并要求乙方按逾期交货承担违约责任。乙方应负责自行按照合同金额 110 %的标准投保产品运输意外保险。
6.运输费用
全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。
7.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，变更调整的通知应采用书面形式，如要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。
8.合同产品在安装调试完毕并经产品验收合格前，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。
9.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。
10.货物随箱应有下列资料（一式二份）
 a.详细装箱单（每箱件一单）
 b.产品合格证及检验记录；
 c.随机备件清单；
11.乙方须向甲方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）；
12.乙方须向甲方提供货物的运行、安装使用环境要求、施工图纸及参数；
13.乙方在货物包装后，应立即将装箱单邮寄甲方，一式二份。产品中如有外购配件也一并列入装箱单。办妥托运手续后，立即将有关情况告知。
六、产品的安装调试与验收
1.乙方负责本项目的免费安装和调试，免费为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如需要），必须事先与甲方的有关部门联系，并与有关部门共同参与施工事宜，否则引起的一切责任由乙方承担，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员负责对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
3.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货，随货应附带产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。在每批次合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点，进行表面质量的到货验收。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。若到货验收发现数量不足、规格不符或外观损坏等不合格情形，甲方有权拒收，并要求乙方在3日内免费补足或更换。因乙方原因导致到货验收不合格需更换或补足的，因此延误的时间计入逾期交货天数，按逾期交货违约责任处理。
4.产品到货验收完毕后，乙方对产品进行安装调试，安装调试并正常试运行满30日无故障，并完成约定培训后方可申请进行产品验收。甲、乙双方应派代表到现场按照相关行业标准及甲乙双方确认的图纸及方案进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议。
5.甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。
6.根据规定或技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。
七、伴随服务
乙方应为甲方提供如下伴随服务：
1.提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。
2.提供安装和维护所需的专用工具；
3.负责运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险；
4.在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。
5.乙方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件，应包括但不限于以下内容： 
1）货物机械总图、基础图、操作使用说明书、电气线路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。
2）货物的装箱单、原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。
3）对甲方人员进行操作和维护培训的技术资料。
4）外购件使用说明书，产品合格证书，产品安全合格证明等。
5）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。乙方交付的设备不得设置任何形式的软件锁、功能限制或隐蔽密码，设备应当无条件永久免费开放全部权限。不论是在设备的质保期内还是质保期外，软件系统的升级、更新全部由乙方免费提供并负责安装。若乙方违反本款关于软件密码开放或功能限制的约定，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金并立即整改。
以上技术资料要求采用中文，一式四份。
6.负责安装（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达甲方后，乙方应在7天内派技术人员到达现场，提供免费安装、调试等服务， 并试运行，技术指标合格后，出具验收报告。并协助甲方组织验收，提供完善的售后服务。验收时如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
7.负责调试，直至通过甲方及有关部门验收交付使用；
8.免费负责甲方的操作、维修人员参观培训，列出培训计划，提供使用和维修中文手册。
9.提供优质的「三包」售后服务和终身维保服务。乙方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应。质量保证期自产品验收合格次日起算，保修期外只收配件费，乙方必须以不高于乙方同期向同地区其他医疗机构销售的最低价格或原厂公开指导价（两者取低者）优惠提供，免收人工费。乙方承诺自设备验收合格之日起至少【 】年内持续提供原厂备品备件及维修服务。若原厂停产相关配件，乙方应提前【 】个月书面通知甲方并提供经甲方认可的兼容替代方案。质保期后的货物维护由甲乙双方协商再定。
10.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，乙方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。
11.提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。
12.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。
八、质量保证
1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起    年。在质量保证期内，设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方应当自接到甲方通知起30分钟内响应，并在12小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。如有紧急故障，卖方工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。一般故障应在到场后12小时内修复完毕，紧急故障应在到场后24小时内修复完毕。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。若乙方未在上述时限内修复故障，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。
2.质量保证期内，如发生重要或核心部件两次及以上故障，或相同故障经三次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。
3.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在2日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。
4.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。因乙方未及时履行保修义务导致设备停机，造成甲方医疗业务中断损失、患者索赔及委托第三方维修产生的所有费用，均由乙方全额赔偿。
5.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。
6.招投标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他约定及有更高要求的以其约定为准。
九、违约责任
1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成包括提供银行保函在内的本合同约定的其他事项的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的 万分之五 向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并支付合同总价款30%的违约金，前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款。
2.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、规格、品牌、质量、随附单证、包装等与合同约定不一致的或到货验收不合格的，或最终验收不合格的，甲方有权采取下列任何一种或几种措施追究乙方违约责任：
（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同，并要求乙方支付解除合同部分价款 50 %作为违约金；
（2）已经接收的产品要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款 20 %的违约金；
（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的 10 %作为违约金。
3.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的质量保证期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。
4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯第三方的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何质押，属于第三方拥有知识产权的已经取得第三方合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责并解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的所有损失。
5.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并支付合同总金额20%的违约金。
6.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
7.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保函及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。
8.按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除。若因乙方交付产品质量不合格或因乙方逾期交货等其他违约行为导致解除合同的，乙方应支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。乙方对解除合同有异议的，异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），并自费运回所交付的货物，同时付清违约金、赔偿金。若乙方未在期限内运回货物，甲方有权自行处置或代为保管，由此产生的仓储、处置等费用由乙方承担。
9.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。
十、不可抗力
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在发生五日内向对方提交公证机关或有权政府机关出具的公证书或证明文件。
3.不可抗力事件持续或预计将持续 六十 日历天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、争议解决
1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。
3.适用法律：中华人民共和国的法律
十二、合同组成及相互关系
1.合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件：
（1）本合同及其附件；
（2）中标通知书；
（3）符合招标要求的投标文件；
（4）招标文件（招标答疑）；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）其他合同文件。
2.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。
3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所做出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。
十三、通知和送达
1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：
（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；
（2）如果是短信/微信/电子邮件，电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。
（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；
（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；
（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。
（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。
3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。
4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
十四、其他约定
1.本合同一式 捌 份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。
2.特别提醒条款一：
a.乙方所提供的医疗器械产品注册证必须真实有效；
b.乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；
c.医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。
d.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；
e.其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。
若因上述任一情形导致设备无法合法使用、被监管部门查处或强制召回的，乙方应在3日内无条件全额退还甲方已付货款，承担甲方因此遭受的全部直接损失及行政罚款，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金。
3. 特别提醒条款二：
a.设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方对接人员，以便甲方安排好相关收货工作。
b.设备到达甲方指定地点时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，供需双方办理交接手续。
如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。  
3. 本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：   年  月  日
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：   年  月  日
见证方（盖章）：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
日期：   年  月  日


附件1
商品包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。


附件2
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； 
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； 
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次； 
8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； 
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； 
10.快递应使用电子面单； 
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； 
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。 
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。 
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照GB/T22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》规定的方法进行。
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[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc229394830]第五部分  投标文件格式


无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购

投标文件


政府采购编号：
项目名称：												
供应商：	                       （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：	           （签字或盖章）

日  期： 年 月 日

一、投  标  函
投  标  函
致江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：
我方收到贵方编号             招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。








供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
[bookmark: _Toc229394832]

二、开标一览表
项目名称：
标段号及名称：
供应商名称（盖章）：
	项目总报价（人民币）
	大写：
小写：

	投标有效期
	投标截止之日起90个日历天

	合同履行期限
	

	质量标准
	达到国家及行业合格标准并满足采购人要求


说明：
1、因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”--“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
[bookmark: _Toc433810998][bookmark: _Toc487][bookmark: _Toc416005133][bookmark: _Toc31557][bookmark: _Toc452140310]

[bookmark: _Toc229394833]三、细目报价表（标段一）
供应商名称：（盖章）
标段号及名称：           项目编号：
	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段一居家社区智慧养老实训中心设备采购

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	属性

	社区康养智慧中心实训区

	1
	守护机器人
	1.▲长者意外摔倒：当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	2.长者呼救：当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。
	
	
	
	
	

	
	
	3.隐私空间异常：当长者在隐私空间（卫生间，卧室等），在机器人看不到长者且不允许进入隐私空间的情形下，机器人会通过询问和声音回复进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。
	
	
	
	
	

	
	
	4.室内无人：当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。
	
	
	
	
	

	
	
	5.一键呼叫值班中心：长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。
	
	
	
	
	

	
	
	6.远程分身：客户端（家属端）可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。
	
	
	
	
	

	
	
	7.视频通话：长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。
	
	
	
	
	

	
	
	8.智能闹铃：机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端（家属端）可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。
	
	
	
	
	

	
	
	9.互动娱乐：长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活。
	
	
	
	
	

	
	
	10.主动问候：早中晚时段第一次看到长者，机器人会主动打招呼并播报天气或者新闻。
	
	
	
	
	

	
	
	11.健康提醒：如长者配备对应的健康体检机，今天如没有体检数据，机器人在早中晚时段第一次看到长者会提醒长者去做体检。
	
	
	
	
	

	
	
	12.智能设备互动：如卧室床头配备对应的智能设备（如：SOS拉绳），卧室门上安装对应的开门器，卧室门在关闭的情形下，长者有紧急情况触发SOS拉绳，卧室门会自动打开并且机器人会自动前往卧室拍照，并预警至客户端提醒相关人员及时处理。
	
	
	
	
	

	
	
	13.智能中控：用语音指令的方式命令机器人打开灯光或者窗帘，更多的智能设备支持对接。
	
	
	
	
	

	
	
	14.自动回充智能避障：机器人在没有看护任务，或接收到充电指令，或处于低电量的情形下会自动前往充电桩充电，以便保持充沛的电量；在巡逻或者行走过程中碰到障碍物会自动避开，前往自己的目标点。
	
	
	
	
	

	
	
	硬件参数：
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸 ：1200*450*450mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	屏幕 ：≥14寸 1366*768
	
	
	
	
	

	
	
	麦克风 ：2mic ，主麦+降噪麦
	
	
	
	
	

	
	
	喇叭 ：4欧8W，2组BOX
	
	
	
	
	

	
	
	守护机器人：摄像头 ：500万微光摄像头。
	
	
	
	
	

	
	
	USB ：支持4G网卡，USB读取
	
	
	
	
	

	
	
	Wifi ：支持Wi-Fi 802.11 b/g/n AC（2.4G/5G）
	
	
	
	
	

	
	
	Bluetooth : BT 4.0
	
	
	
	
	

	
	
	电池：容量≥13000mAh
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：1200*450*450mm（±10%）
	
	
	
	
	

	适老化客厅区

	1
	适老化沙发（三人位）
	沙发参数材质：
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	1.面料：麻绒饰面，防潮耐磨；
	
	
	
	
	

	
	
	2.框架：弯曲木实木框架，材质坚硬刚性强，承托力达250KG，经烘干热压、防腐、防虫、防潮；
	
	
	
	
	

	
	
	3.海绵：采用高密度海绵，久坐不变形；
	
	
	
	
	

	
	
	4.五金配件：优质品牌五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；
	
	
	
	
	

	
	
	5.涂饰：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	
	
	
	
	

	
	
	6.符合国家环保要求
	
	
	
	
	

	
	
	7.产品尺寸：2160×820×890mm（±5cm）
	
	
	
	
	

	2
	茶几
	1.材质：实木；
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.台面：边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。
	
	
	
	
	

	
	
	3.工艺：圆润造型设计，采用框架式榫卯结构。
	
	
	
	
	

	
	
	4.油漆：环保油漆。
	
	
	
	
	

	
	
	5.尺寸：120cm*60cm*45cm（±3cm）
	
	
	
	
	

	3
	休闲椅
	1.基材：水曲柳木实外架：油漆：净味环保油漆。高密度优质海绵+布艺或西皮扪面
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.不少于650*750*740mm
	
	
	
	
	

	4
	智能药盒
	1.通信模块：4G（cat1）。
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.信息推送：APP推送服药提醒。
	
	
	
	
	

	
	
	3.自动校时：设备连接后与网络同步时间。
	
	
	
	
	

	
	
	开放能力：提供API接口。
	
	
	
	
	

	
	
	显示模块：57.8*33mmFSTN点阵屏。
	
	
	
	
	

	
	
	电池模块：备用锂电池（2600mAh）。
	
	
	
	
	

	
	
	药盒格子数：≥28格。
	
	
	
	
	

	5
	无障碍电视柜
	1.规格：2100mm*300mm*600mm（±10mm）。
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂。
	
	
	
	
	

	
	
	3.五金件：阻尼导轨，防锈涂层。
	
	
	
	
	

	
	
	4.材质：松木实木。
	
	
	
	
	

	6
	智能门磁感应器
	1.产品尺寸：≥94mm*30mm*22mm&55mm*17mm*17mm
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤5µA；报警电流≤35mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.通信方式：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.动作距离：35mm（开）/<25mm（关）
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：贴合式（3M胶/螺丝固定）
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：锂电池≥1400mAh
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作温度：－10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	7
	智能人体感应器
	1.产品尺寸：≥φ100mm*37.5mm
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20μA，报警电流≤35mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.通信协议：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.传感元件：双元热释电红外传感器
	
	
	
	
	

	
	
	6.探测距离：φ6m(25℃，360°)
	
	
	
	
	

	
	
	7.安装高度：2.4～3.6m
	
	
	
	
	

	
	
	8.通信方式：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	9.抗白光等级：6500Lux
	
	
	
	
	

	
	
	10.安装方式：吸顶
	
	
	
	
	

	
	
	11.电池类型：锂电池≥1400mAH
	
	
	
	
	

	
	
	12.工作温度：-10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	13.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	8
	呼叫器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	个
	4
	
	
	呼叫器

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA 通信方式：NB-lot
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	9
	智能健康手表
	1.尺寸：≥50m*42m*16.5mm
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.显示屏：≥1.83寸
	
	
	
	
	

	
	
	3.分辨率：240*284
	
	
	
	
	

	
	
	4.电池：≥850毫安
	
	
	
	
	

	
	
	5.内存：8M/16M
	
	
	
	
	

	
	
	6.系统：ONEOS
	
	
	
	
	

	
	
	7.定位：GPS/Wi-Fi/LBS
	
	
	
	
	

	10
	智能跌倒预警器
	1.产品颜色：白色+希腊蓝色
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.产品尺寸：44.3×18.4×61mm(±6mm)
	
	
	
	
	

	
	
	3.净重：37.5g（裸机，不含挂件，测量误差±0.3g）
	
	
	
	
	

	
	
	4.机身材质：ABS+硅胶
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池：≥600mAh电池
	
	
	
	
	

	
	
	6.待机时长：约6天
	
	
	
	
	

	
	
	7.按键：开关机键1个，SOS键1个
	
	
	
	
	

	
	
	8.佩戴方式：1.挂绳胸前佩戴；2.腰带夹腰间固定
	
	
	
	
	

	
	
	9.网络制式：4G全网通
	
	
	
	
	

	
	
	10.远程升级：支持
	
	
	
	
	

	
	
	11. 定位方式：GPS、北斗、Wi-Fi、基站四重定位
	
	
	
	
	

	
	
	12.SIM卡槽：小卡
	
	
	
	
	

	
	
	13.防护等级：IPX4生活防水
	
	
	
	
	

	
	
	▲14.报警功能：危险动作识别预警、跌倒报警、SOS报警、低电提醒、关机报警（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	15.语音通话：含通话版本、非通话版本
	
	
	
	
	

	
	
	16.充电方式：标准Type-C接口
	
	
	
	
	

	
	
	17.工作环境：-10~55℃，湿度10%—93%（无凝结）
	
	
	
	
	

	
	
	18. 贮存环境：-25~55℃，湿度10%—93%（无凝结）
	
	
	
	
	

	11
	智能水杯
	1.产品尺寸：外径70mm，高度225mm（±10%）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.水杯容量：350ml（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	3.电源输入：5V/1A
	
	
	
	
	

	
	
	4.待机功耗：＜1mA
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池容量：600mA
	
	
	
	
	

	
	
	6.保温效能：6小时≥42℃
	
	
	
	
	

	
	
	7.待机时间：15天（每日使用10次）
	
	
	
	
	

	
	
	8.充电方式：TYPE-C
	
	
	
	
	

	
	
	9.防水等级：IPX6
	
	
	
	
	

	
	
	10.产品重量：290g（±20g）
	
	
	
	
	

	
	
	11.显示屏尺寸：≥1.44英寸
	
	
	
	
	

	
	
	12.杯盖材质：食品级PP材料
	
	
	
	
	

	
	
	13.▲杯身材质：内外纯钛（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	14.杯底材质：食品级硅胶
	
	
	
	
	

	
	
	15.密封圈材质：食品级硅胶
	
	
	
	
	

	
	
	16.药盒材质：食品级PP材料
	
	
	
	
	

	
	
	17.药盒格数：4格
	
	
	
	
	

	
	
	18.工作环境温度：-10℃-45℃
	
	
	
	
	

	
	
	19.储存运输环境：温度-20℃-60℃，相对湿度45%—75%R.H
	
	
	
	
	

	
	
	20.▲操作方式：手动、APP、小程序操作。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	12
	电动辅助起身坐垫
	1.优质皮革、双面点胶防滑；
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.风琴式防尘罩、可插拔控制器；
	
	
	
	
	

	
	
	3.≥5.5CM超薄、承重≥150kg、方便携带；
	
	
	
	
	

	
	
	4.电机工作电压直流DC:24V
	
	
	
	
	

	
	
	5.电机额定功率50W
	
	
	
	
	

	
	
	输入AC100~240V,50~60Hz0.65AMax
	
	
	
	
	

	
	
	输出DC29.4V1A
	
	
	
	
	

	
	
	6.运行速度30秒/升降循环
	
	
	
	
	

	
	
	7.产品尺寸：≥42*41*5.4cm
	
	
	
	
	

	
	
	8.产品净重≥6.5kg
	
	
	
	
	

	
	
	9.额定承重量100KgMax
	
	
	
	
	

	
	
	10.抬升行程：前端：≥100mm后端：≥330mm
	
	
	
	
	

	
	
	11.抬升角度34°Max
	
	
	
	
	

	13
	健康陪伴机器人
	1.外观建议尺寸 320*290*159mm（±30mm）
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.电池 ≥6000mAh
	
	
	
	
	

	
	
	3.输入电源 Type-C
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯 Wi-Fi/蓝牙
	
	
	
	
	

	
	
	5.屏幕尺寸 ≥10 寸
	
	
	
	
	

	
	
	6.屏分辨率 ≥1280* 800
	
	
	
	
	

	
	
	7.摄像头≥ 200W
	
	
	
	
	

	
	
	8.扬声器 不小于 3W 喇叭
	
	
	
	
	

	
	
	9.配套四合一健康一体机，可测试用户4项生理指标如血糖、尿酸、血酮、血压并显示在屏幕上，同时数据实时传输到机器人、家属端小程序，以及服务后台，形成用户的健康报告。
	
	
	
	
	

	适老化卧室区

	1
	适老化衣柜
	1.尺寸：900*550*2000mm（±10%）。
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.门数：双门。
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：E1级环保生态板。
	
	
	
	
	

	
	
	4.边角处采用倒圆工艺，2mm厚封边。
	
	
	
	
	

	
	
	5.配备下拉式挂衣杆，方便老人挂、取衣物，内部设计挂衣区、叠衣区、储物区。
	
	
	
	
	

	2
	智能防摔倒防护马甲
	1.续航时间：≥28h；
	件
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.充电时长：≥3h；
	
	
	
	
	

	
	
	3.充电电流：≥1000mA；
	
	
	
	
	

	
	
	4.待机功耗：≤91mA；
	
	
	
	
	

	
	
	5.产品重量：1300—1400g；
	
	
	
	
	

	
	
	6.产品清洗：外套可水洗；
	
	
	
	
	

	
	
	7.1米内有效缓冲 87.5%伤害。
	
	
	
	
	

	3
	智能床垫
	产品参数：
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	1.主机尺寸：≥130*110*25mm
	
	
	
	
	

	
	
	2.主机净重：≥190g
	
	
	
	
	

	
	
	3.主机材质：PC+ABS
	
	
	
	
	

	
	
	4.传感带材质：涤纶
	
	
	
	
	

	
	
	5.线缆规格：传感器的线长1.7m（外露1.5m），USB端口
	
	
	
	
	

	
	
	6.传感带尺寸：≥850*350mm
	
	
	
	
	

	
	
	产品规格：
	
	
	
	
	

	
	
	1.传感器：压电薄膜传感器
	
	
	
	
	

	
	
	2.监测参数：生理参数（心率、呼吸、体动）；在离床状态
	
	
	
	
	

	
	
	3.数据存储：ROM448KB;SRAM520KB;FLASH4MB
	
	
	
	
	

	
	
	4.通信方式：4G（TDD-LTE/FDD-LTE/GSM）
	
	
	
	
	

	
	
	5.SIM卡规格：4G物联网卡（三网通，Micro卡）、Wi-Fi
	
	
	
	
	

	
	
	6.蓝牙规格参数：
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：2.4GHz-2.4835GHz
	
	
	
	
	

	
	
	蓝牙规范：BLE5.0
	
	
	
	
	

	
	
	传输距离：约10米
	
	
	
	
	

	
	
	7.电源/功耗：
	
	
	
	
	

	
	
	供电方式：TYPE-CUSB
	
	
	
	
	

	
	
	适配器规格：100—240V~50/60Hz0.4AMax
	
	
	
	
	

	
	
	电源输入：DC5V2000mA
	
	
	
	
	

	
	
	待机功率：0.7W
	
	
	
	
	

	4
	多功能护理床
	规格：长2060mm *宽960mm *高460mm（±50mm）
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	手动电动自由转换左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、防止侧滑、防止下滑、娱乐等功能，采用双排超静音轮，可移动可调成轮椅式，增加整体翻身功能，
	
	
	
	
	

	
	
	配置：双面轮，四档护栏，6公分床垫，abs餐桌，输液架，便盆，洗头盆，配备电动推杆4个
	
	
	
	
	

	5
	智能护理床
	1.床的尺寸：长205cm*宽104cm*高100cm（±5cm），电压电流：220V（±24V），10A（±4A）。
	张
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	2.▲由多功能床、脑机AI模块和智能马桶结合，通过采集用户的脑电、眼电、头动等多模态信号，用户可通过脑机AI控制设备，能在床上坐着完成大小便，并能实现全自动地大小便处理；通过清洁排污系统，不仅能帮助用户清洗干净臀部私处，还能自动把大小便粉碎后排放到下水道。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	3.▲左右侧身：通过脑机AI控制或按遥控器左侧身或者右侧身按键，左右扶手升起，腿板上升，臀板上升，床体背部侧板升起，实现侧身功能，通过脑机AI控制或按向上、向下键，可调节背部侧身的高度。
	
	
	
	
	

	
	
	4.抬臀：用户可以根据自己需要，通过脑机AI控制或单点抬臀功能后按向上或向下键，可自由调节高度，起到肌肉拉伸作用，完成臀部舒展运动。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	5.抬腿：通过脑机AI控制或按遥控器抬腿按键，左右扶手升起，脚板、腿板、臀板同时升起，腿部抬高到适当高度，可促进血液循环。
	
	
	
	
	

	
	
	6.▲起背：通过脑机AI控制或点击遥控器起背按键，左右扶手升起，脚板、腿板、臀板、背板同时升起，背板持续上升，实现起背功能，腿部微抬起，背部高低可通过脑机AI控制或向上或向下键调节至最合适舒服的姿势。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	7.扭腰运动：通过脑机AI控制或按遥控器，用户躺着也能让腰部得到腰部运动，每次选择后侧身板会左右连续三次上下，扭腰左右各三次，运动量合理。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	8.坐起：通过脑机AI控制选择坐起功能，脚踏板会自动到达垫住双脚位置，活动餐桌板方便用户用餐，看书，休闲等活动。
	
	
	
	
	

	
	
	9.扶手：可以通过脑机AI控制或按左扶手、右向扶手按键升降扶手，可通过脑机AI控制向上或向下键调节扶手高低。
	
	
	
	
	

	
	
	10.▲冲洗：通过脑机AI控制，可进行便后冲洗控制。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	11.烘干：冲洗完成后通过脑机AI控制或点击“烘干”按键，马桶侧边暖风口吹暖风，也可选择随时停止烘干。
	
	
	
	
	

	
	
	12.▲冲水：如厕完成后，通过脑机AI控制或遥控器点击“冲水”按键，冲洗便仓内排泄物和水，并将其收集至排污器，通过自动粉碎步骤，粉碎成液态后经过污水管排入下水道，为保证用户的臀部和便仓清洁，应在如厕模式时与冲洗程序交互使用。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	13.全程无需人护理，也无需把大小便倒到厕所；机器没有净水桶和污水桶，大小便经管道直接排放到厕所或者下水道。
	
	
	
	
	

	
	
	14.确认冲洗干净后，通过脑机AI控制或按退出键，马桶系统停止，通过脑机AI控制或再按复位键，人平躺，整个如厕系统会自动复位，复位完成后，此时可以选择其它功能。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	15.▲通过脑机AI控制或遥控器任意功能，都可通过按暂停键，继续键实现控制。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	16.当完成用户所需要的功能后，通过脑机AI控制或点击复位键，床体会把用户恢复到平躺的姿势。
	
	
	
	
	

	
	
	17.护理床各项功能都必须在上一动作或者功能完成复位，床平躺状态后才可以选择下一项需求，否则将无法执行。
	
	
	
	
	

	6
	床上用品
	被子：150x200cm（±5cm）、被套150x200cm（±5cm）、床单180x230cm（±5cm）、枕头45x70cm（±5cm）、枕套48x74cm（±3cm）各一件，材质：棉，颜色：纯色
	套
	2
	
	
	硬件设备

	7
	床头柜
	1.基材：面板厚度18mm。误差（±10mm），采用国家E1级环保生态板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。
	张
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.封边条：全部采用2厘米接近色PVC封边条。
	
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：约45*40*60cm（±6%）
	
	
	
	
	

	8
	电动移位机
	1.▲座位升降高度范围：41—69cm 允许误差1cm（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖品牌方公章）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.医用静音脚轮：前轮5寸（±1寸）主轮，后轮3寸（±1寸）万向轮。
	
	
	
	
	

	
	
	3.最大承重：100kg
	
	
	
	
	

	
	
	4.电池容量：≥2500mAh
	
	
	
	
	

	9
	AED（自动体外除颤器）
	1.尺寸：303mm×216mm×89mm（±6%）
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作温湿度：温度：0℃到40℃ 相对湿度：≤95%（非凝结状态）
	
	
	
	
	

	
	
	3.除颤输出波形：双相截指数波形；
	
	
	
	
	

	
	
	4.能量序列：150,200J；
	
	
	
	
	

	
	
	5.充电时间：在电池使用少于15次的状态下，达到最大充电能量小于8秒；
	
	
	
	
	

	
	
	6.分析时间：≤9秒；
	
	
	
	
	

	
	
	7.声音提示：≥十九条提示音；
	
	
	
	
	

	
	
	8.可视性提示：LED提示；
	
	
	
	
	

	
	
	9.控制：两个按钮 开/关和放电
	
	
	
	
	

	
	
	10.放电能量的精度：放电精度为±15%。（50ohm负载下）
	
	
	
	
	

	
	
	11.最大电压：1100±50V；
	
	
	
	
	

	
	
	12.可除颤的阻抗范围：20 to 200Ω；
	
	
	
	
	

	
	
	13.AED属于三类医疗器械，供应商提供产品医疗器械证及三类医疗器械经营资质，不能提供的废标。
	
	
	
	
	

	10
	血压计
	1.储存环境：5℃～40℃；15%RH～80%RH；
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.记忆组数：2X50组测量值，含测量日期及时间
	
	
	
	
	

	
	
	3.测量范围：血压0～280mmHg；脉率40～195次/分
	
	
	
	
	

	
	
	4.适合臂围：22cm～32cm
	
	
	
	
	

	
	
	5.传输模式：4G/5G传输
	
	
	
	
	

	11
	血糖仪
	1.测量精准稳定，橙色背光；
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.5秒钟快速出结果；
	
	
	
	
	

	
	
	3.0.7微升采血量；
	
	
	
	
	

	
	
	4.免调码功能；
	
	
	
	
	

	
	
	5.20组记忆值；
	
	
	
	
	

	
	
	6.自动退试片；
	
	
	
	
	

	
	
	7.内置蓝牙4.0模块。
	
	
	
	
	

	12
	血氧饱和度检测仪
	1.电源
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	工作电压：d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池）
	
	
	
	
	

	
	
	工作电流：≤50mA
	
	
	
	
	

	
	
	2.血氧饱和度参数说明
	
	
	
	
	

	
	
	测量范围：35%～100% 显示范围：35%～99%
	
	
	
	
	

	
	
	测量精度：70%～100%：±2%；
	
	
	
	
	

	
	
	50%～69%:±3%;
	
	
	
	
	

	
	
	50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）
	
	
	
	
	

	
	
	3.脉率参数说明
	
	
	
	
	

	
	
	测量范围/显示范围：30bpm~250bpm
	
	
	
	
	

	
	
	测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值
	
	
	
	
	

	
	
	4.血流灌注指数显示功能
	
	
	
	
	

	
	
	显示血流灌注指数
	
	
	
	
	

	
	
	5.预设越限值
	
	
	
	
	

	
	
	（1）血氧饱和度越限提示设置范围：
	
	
	
	
	

	
	
	下限提示：
	
	
	
	
	

	
	
	85%～99%范围内可调，默认为 90%
	
	
	
	
	

	
	
	（2）脉率越限提示设置范围：
	
	
	
	
	

	
	
	脉率越限提示范围：
	
	
	
	
	

	
	
	上限：100～240bpm 默认120；下限：30～ 60bpm 默认50。
	
	
	
	
	

	13
	感应地灯
	1.尺寸：≥80*80*25mm；
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：ABS,
	
	
	
	
	

	
	
	3.光源：5颗led灯珠 暖光，
	
	
	
	
	

	
	
	4.工作原理：黑暗环境，人来亮，人走灭，暖光，感应式设计，
	
	
	
	
	

	
	
	5.使用场景：可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜，
	
	
	
	
	

	
	
	6.充电款：内置≥600毫安锂电池，
	
	
	
	
	

	
	
	7.延时熄灭设计：人离开30秒，正负5秒熄灭
	
	
	
	
	

	14
	雷达摔倒检测仪
	1.产品尺寸：≥Φ112mm*32mm
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压Type-C5V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流≤0.8A
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯方式wifi
	
	
	
	
	

	
	
	5.工作频率60GHz
	
	
	
	
	

	
	
	6.工作温度-20℃～50℃
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作湿度≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	15
	智能语音呼叫器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；
	
	
	
	
	

	
	
	4.报警电流：≤200mA
	
	
	
	
	

	
	
	5.通信方式：4G（LTE）
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	8.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	16
	智能SOS报警器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA  通信方式：NB-lot
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	适老化餐厨区

	1
	厨房组合柜
	1.基材：E1级中纤板面贴白蜡木原木皮。
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.油漆：品牌环保油漆。
	
	
	
	
	

	
	
	3.配件：含伸缩水龙头、金属洗手盘、升降厨柜、模具燃气炉，抽油烟机、升降吊篮。
	
	
	
	
	

	
	
	4.吊柜：1800*370*800（±10%）    升降橱柜：1800*600*660-1100（±10%）
	
	
	
	
	

	2
	适老化餐桌
	1、尺寸：≥140*80*75cm
	张
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.实木框架：采用橡胶木；
	
	
	
	
	

	
	
	3.台面：四角带无障碍扶手，边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。
	
	
	
	
	

	
	
	4.工艺：圆润造型设计，采用框架式榫卯结构。
	
	
	
	
	

	
	
	5.油漆：采用环保油漆。
	
	
	
	
	

	3
	适老化餐椅
	1.框架：弯曲木，频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。
	把
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。
	
	
	
	
	

	
	
	3.坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。
	
	
	
	
	

	
	
	4.采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；
	
	
	
	
	

	
	
	5.成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	
	
	
	
	

	
	
	6.尺寸：56*64*81cm（±10%）
	
	
	
	
	

	4
	体感抽油烟机
	1.烟机面板材质：钢化玻璃；
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.最大静压：400Pa；
	
	
	
	
	

	
	
	3.爆炒风量（短时升速）：22m³/min；
	
	
	
	
	

	
	
	4.烟机操控方式：APP操控、挥手感应、触控式；
	
	
	
	
	

	
	
	5.烟机外机尺寸：长896mm*宽400mm*高524mm（10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	6.半消声室噪声：64dB(A）；
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作风量：10m³/min；
	
	
	
	
	

	
	
	8.电机输入功率：260W；
	
	
	
	
	

	
	
	9.最大风量（强档风量）：22m³/min
	
	
	
	
	

	5
	智能烟雾感应器
	1.产品尺寸：≥φ104mm*49mm；
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V；
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流待机电流：≤5μA；报警电流≥25mA；
	
	
	
	
	

	
	
	4.传感元件低功耗光敏传感器；
	
	
	
	
	

	
	
	5.无线频率NB-IoT；
	
	
	
	
	

	
	
	6.监测范围：≤60m²；
	
	
	
	
	

	
	
	7.报警方式现场/联网报警；
	
	
	
	
	

	
	
	8.报警声压：≥85dBa（正前方1m距离）；
	
	
	
	
	

	
	
	9.电池类型：锂电池≥1400mAH。
	
	
	
	
	

	6
	智能燃气报警感应器
	1.产品尺寸：≥86mm*86mm*28mm
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.最大功耗：≤3W
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电压：AC110~260V
	
	
	
	
	

	
	
	4.工作电流：待机电流≤150mA；报警电流≤200mA(DC12V)
	
	
	
	
	

	
	
	5.无线频率：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	6.传感元件：高稳定性半导体式气敏传感器
	
	
	
	
	

	
	
	7.探测气体：然气（标定气样为CH₄气体）
	
	
	
	
	

	
	
	8.报警浓度：6%LEL±3%LEL
	
	
	
	
	

	
	
	9.报警方式：现场/联网报警
	
	
	
	
	

	
	
	10.报警声压：≥70dBa且≤115dBa（正前方1m距离）
	
	
	
	
	

	
	
	11.安装方式：吸顶/壁挂
	
	
	
	
	

	
	
	12.存储环境：－15℃～55℃&≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	
	
	13.工作环境：－10℃～55℃&≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	7
	智能水浸感应器
	1.产品尺寸：≥φ72mm*25mm
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤3µA；报警电流≤50mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.报警输出：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.复位方式：自动复位
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：水平放置
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：锂电池
	
	
	
	
	

	
	
	8.防水防尘：IP67
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作温度：－10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	8
	成人防洒盘
	该产品由开口挡板和盘子组成，
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	1.开口挡板具有三个吸盘。盘体材质为米纳米，
	
	
	
	
	

	
	
	2.开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料。
	
	
	
	
	

	
	
	3.使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。
	
	
	
	
	

	
	
	4.尺寸：≥10寸
	
	
	
	
	

	9
	助食筷
	商品重量：绿色/红色
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	商品尺寸：20cm（±2cm）
	
	
	
	
	

	
	
	耐热温度：100℃
	
	
	
	
	

	
	
	商品材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆
	
	
	
	
	

	10
	斜口杯
	开口宽度：≥7.3cm（±0.2cm）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	11
	防洒碗
	直径：11.8cm（±5mm），高：7.9cm（±0.5cm）
	只
	2
	
	
	硬件设备

	适老化卫浴区

	1
	智能坐式沐浴器
	1.享受到类似浴缸洗澡一样的享受，并且只用1/4的浴缸用水量，方便快速；
	台
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.可折叠座椅：HDPE高级人体安全接触的材料，座椅承重130公斤
	
	
	
	
	

	
	
	3.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验
	
	
	
	
	

	
	
	4.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心。
	
	
	
	
	

	
	
	5.出水嘴可以360度调整角度
	
	
	
	
	

	
	
	6.喷臂可根据需要调整旋转160度角度，方便使用者轻松淋浴
	
	
	
	
	

	
	
	7.喷臂有三档定位，可根据需要调整出水角度
	
	
	
	
	

	
	
	8.恒温控制阀，可以精准温度调节
	
	
	
	
	

	
	
	9.智能化的温度流量分离操控，更简单易懂
	
	
	
	
	

	2
	便携式智能洗浴机
	1.外观尺寸：约390mm（长）*210mm（宽）*334mm（高）（±10mm）；
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.线管尺寸：长1450mm（±20mm）
	
	
	
	
	

	
	
	3.手柄尺寸：手柄尺寸：250mm（±10mm）（长）
	
	
	
	
	

	
	
	4.▲水桶容积：清水桶：≥3.5L，污水桶：≥2.85L；清水桶与污水桶独立分区，避免清水与污水交叉污染，同时配备清水桶缺水、污水桶满水智能检测与告警功能，清水桶与污水桶可取（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）出；
	
	
	
	
	

	
	
	5.额定功率：＜1200W;
	
	
	
	
	

	
	
	6.频率：50—60Hz；
	
	
	
	
	

	
	
	7.额定电压：AC220V。
	
	
	
	
	

	
	
	8.机器具备洗吸同步负压深层清洗技术功能，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏。设备为环形出水设计，强力回吸功能，周边出水，中间回吸，通过水温与四周空气均匀混合降低人体凉感问题，配合专用沐浴液，能深层次清洗，并在床上进行局部清洗；
	
	
	
	
	

	
	
	9.▲机器具备擦浴、淋浴、温控加热等功能模式，可实现泡浴功能；（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	10.设备为清水管与污水管管路分离设计，进出水管路独立布设，防止回流与交叉污染；
	
	
	
	
	

	
	
	11.▲设备具备35-45℃恒温调节功能，可实现舒适水温区间自由调节，并适配不同体质与不同季节，设备可实时显示水温；（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	12.可实现随时加热，即开即用，快速升温，持续稳定出热水，可满足随时洗浴需求，热水响应时间＜30秒（进水温度10℃时）；
	
	
	
	
	

	
	
	13.设备支持智能语音实时提醒功能，可对工作状态、操作步骤提供智能语音播报；
	
	
	
	
	

	
	
	14.设备拥有擦洗指示灯、电源与故障指示灯、淋浴指示灯等多个提示灯效；
	
	
	
	
	

	
	
	15.设备配备伸缩提手，管道可绕机身收纳固定，花洒手柄设有专用卡扣，方便收纳，设备为可移动式洗浴系统设计，产品及配件能全部装到背包里轻松实现上门助浴；
	
	
	
	
	

	
	
	16.设备支持Wi-Fi智能通讯，可支持Wi-Fi连接，可实现远程状态查看与助浴监督；
	
	
	
	
	

	
	
	17.采用漏电保护插头，异常漏电时瞬间断电，全方位保护用电安全；
	
	
	
	
	

	
	
	18.▲设备意外倾斜（≥35°）或倾倒时自动停机，防止漏水、触电等风险；（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	3
	智能SOS报警器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA ，通信方式：NB-lot；
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	4
	雷达摔倒检测仪
	1.产品尺寸≥Φ112mm*32mm
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压Type-C5V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流≤0.8A
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯方式wifi
	
	
	
	
	

	
	
	5.工作频率60GHz
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式顶装（默认）/平装
	
	
	
	
	

	
	
	7.安装高度，探测范围，探测距离：
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：2.2米—3.0米，推荐2.4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：1.35米—1.5米，推荐1.35米
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：雷达正下方投影面积约4米*4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：以雷达为中心，左右3米（左右加起来3米）*正前方4米区域
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：前侧距离0-3m（默认3m），后侧距离0-3m（默认3m），左侧距离0-3m（默认3m），
	
	
	
	
	

	
	
	右侧距离0-3m（默认3m）；平装：前侧距离0-6m，左侧距离0-2m，右侧距离0-2m；
	
	
	
	
	

	
	
	8.人员状态无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	状态延时0秒/5秒（默认）/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒
	
	
	
	
	

	
	
	活动状态有人/无人跌倒报警
	
	
	
	
	

	
	
	无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	9.灵敏度灵敏档/标准档（默认）/鲁棒档
	
	
	
	
	

	
	
	蜂鸣器开/关（默认）
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作温度-20℃～50℃
	
	
	
	
	

	
	
	11.工作湿度≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	5
	智能水浸感应器
	1.产品尺寸：≥φ72mm*25mm
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：DC3V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤3µA；报警电流≤50mA
	
	
	
	
	

	
	
	4.报警输出：5GNB-IoT
	
	
	
	
	

	
	
	5.复位方式：自动复位
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式：水平放置
	
	
	
	
	

	
	
	7.电池类型：锂电池
	
	
	
	
	

	
	
	8.防水防尘：IP67
	
	
	
	
	

	
	
	9.工作温度：－10℃～55℃
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作湿度：≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	6
	电动升降台盆
	1.材质：ABS工程塑料，不锈钢烤漆；
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.内置高效电机，箱体式设计；
	
	
	
	
	

	
	
	3.可调幅度200MM，按钮操控，智能云镜，底部大空间，方便轮椅进出；
	
	
	
	
	

	
	
	4.输入电压220V；
	
	
	
	
	

	
	
	5.电机额定电压DC24V；
	
	
	
	
	

	
	
	6.额定功率40W；
	
	
	
	
	

	
	
	7.最大可调高度200mm；
	
	
	
	
	

	
	
	8.净重≥40kg；
	
	
	
	
	

	
	
	9.运行速度单次最大行程18s；
	
	
	
	
	

	
	
	10.运行噪音<60分贝；
	
	
	
	
	

	
	
	11.产品寿命10000次以上；
	
	
	
	
	

	
	
	12.防水等级IP66。
	
	
	
	
	

	7
	马桶
	马桶盖材质：PP塑料
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	盖板是否缓降：盖板缓降
	
	
	
	
	

	
	
	坑距：305/300mm
	
	
	
	
	

	
	
	冲水原理：虹吸式
	
	
	
	
	

	
	
	排水方式：地排
	
	
	
	
	

	
	
	主体材质：陶瓷
	
	
	
	
	

	8
	防滑垫
	1.尺寸≥40*71CM；
	个
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.PVC材质；
	
	
	
	
	

	
	
	3.背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易
	
	
	
	
	

	9
	马桶升降器
	1.根据人体力学升降设计，一键操作，简单方便。
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.充电电压：AC110-240V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电压24V锂电
	
	
	
	
	

	
	
	4.座便承重≥200kg
	
	
	
	
	

	
	
	5.扶手承重≥100KG
	
	
	
	
	

	
	
	6.防水等级4级
	
	
	
	
	

	10
	浴室扶手
	1.纯白色原装尼龙料
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.纯白色原装ABS料
	
	
	
	
	

	
	
	3.内≥￠25不锈钢龙骨
	
	
	
	
	

	11
	马桶扶手
	1.纯白色原装尼龙料
	套
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.纯白色原装ABS料
	
	
	
	
	

	
	
	3.内≥￠25不锈钢龙骨
	
	
	
	
	

	老年人日常健康照护区

	1
	设备带
	1.铝合金设备带1米
	套
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.氧气终端1个
	
	
	
	
	

	
	
	3.吸引终端1个
	
	
	
	
	

	
	
	4.呼叫分机1个
	
	
	
	
	

	
	
	5.灯罩灯芯1套
	
	
	
	
	

	
	
	6.电源开关1个
	
	
	
	
	

	
	
	7.十孔插座1个
	
	
	
	
	

	
	
	8.封头1个
	
	
	
	
	

	2
	智能SOS报警器
	1.产品尺寸：≥90mm*90mm*18mm
	套
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压：电池6V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流：待机电流≤20µA；报警电流：≤200mA ，通信方式：NB-lot；
	
	
	
	
	

	
	
	4.安装方式：壁装
	
	
	
	
	

	
	
	5.电池类型：7号4节
	
	
	
	
	

	
	
	6.拉绳长度：≥60cm
	
	
	
	
	

	
	
	7.工作温度：-10℃-50℃
	
	
	
	
	

	
	
	8.工作湿度：≤90％（无凝结）
	
	
	
	
	

	3
	雷达摔倒检测仪
	1.产品尺寸≥Φ112mm*32mm
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.工作电压Type-C5V
	
	
	
	
	

	
	
	3.工作电流≤0.8A
	
	
	
	
	

	
	
	4.通讯方式wifi
	
	
	
	
	

	
	
	5.工作频率60GHz
	
	
	
	
	

	
	
	6.安装方式顶装（默认）/平装
	
	
	
	
	

	
	
	7.安装高度，探测范围，探测距离：
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：2.2米—3.0米，推荐2.4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：1.35米—1.5米，推荐1.35米
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：雷达正下方投影面积约4米*4米
	
	
	
	
	

	
	
	平装：以雷达为中心，左右3米（左右加起来3米）*正前方4米区域
	
	
	
	
	

	
	
	顶装：前侧距离0-3m（默认3m），后侧距离0-3m（默认3m），左侧距离0-3m（默认3m），
	
	
	
	
	

	
	
	右侧距离0-3m（默认3m）；平装：前侧距离0-6m，左侧距离0-2m，右侧距离0-2m；
	
	
	
	
	

	
	
	8.人员状态无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	状态延时0秒/5秒（默认）/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒
	
	
	
	
	

	
	
	活动状态有人/无人跌倒报警
	
	
	
	
	

	
	
	无活动/静息/少许活动/频繁活动
	
	
	
	
	

	
	
	9.灵敏度灵敏档/标准档（默认）/鲁棒档
	
	
	
	
	

	
	
	蜂鸣器开/关（默认）
	
	
	
	
	

	
	
	10.工作温度-20℃～50℃
	
	
	
	
	

	
	
	11.工作湿度≤95%（无凝结）
	
	
	
	
	

	4
	男性护理人
	根据男性老年人的生理特征设计，供临床护理技能训练。产品由全身男性老年模拟人。无创血压模拟器等组成。具有护理功能。
	个
	3
	
	
	硬件设备

	
	
	1.尺寸：≥165cm;
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：高分子材料制成，环保无污染；
	
	
	
	
	

	5
	女性护理人
	根据女性老年人的生理特征而设计，供临床护理技能训练。产品由全身女性老年模拟人、无创血压模拟器等组成，具有护理功能。
	个
	3
	
	
	硬件设备

	
	
	1.尺寸：≥165cm;
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：高分子材料制成，环保无污染；
	
	
	
	
	

	老年人康复保健区

	1
	握力计
	1.机械指针显示或电子显示；
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.外形尺寸/㎝：19.5*13*3cm（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	3.材质：塑料；
	
	
	
	
	

	
	
	4.数码显示器；
	
	
	
	
	

	
	
	5.量程：0-90kg；
	
	
	
	
	

	
	
	6.分度值100g。
	
	
	
	
	

	2
	背拉力计
	1.机械指针显示或电子显示；
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.尺寸/㎝：500×370×110mm（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	3.材质：金属表面静电喷涂；
	
	
	
	
	

	
	
	4.测试范围：0-400kg；
	
	
	
	
	

	
	
	5.重量：5kg；
	
	
	
	
	

	
	
	6.分度值：1kg；
	
	
	
	
	

	
	
	7.值误差1/400F.S；
	
	
	
	
	

	
	
	8.电源：配电源适配器（可用9V电池）。
	
	
	
	
	

	3
	捏力计
	1.测量范围：0~60磅
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.储存数据：≥100条
	
	
	
	
	

	
	
	3.精度1%；
	
	
	
	
	

	
	
	4.按钮：开/关机、上翻、下翻、清零；
	
	
	
	
	

	
	
	5.产品尺寸：101x52x18mm（±6%）。
	
	
	
	
	

	4
	多功能关节活动测量表
	1.规格（长×宽×高）：200mm×80mm×90mm（±10%）
	套
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.表盘直径：≥Φ65mm
	
	
	
	
	

	
	
	3.表盘的旋转角度：0°～360°
	
	
	
	
	

	5
	肩梯
	1.规格：530*100*1200(mm）（±10%）
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.上下可调节范围：0-530mm（具体视安装决定）
	
	
	
	
	

	
	
	3.材质：不锈钢、烤漆、实木
	
	
	
	
	

	6
	肋木
	1.规格：1010*547*2308mm（±10%）
	个
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.肋木上弯架横杆高度调节范围：1805～1960mm
	
	
	
	
	

	
	
	3.横杆间隔155mm（±10%）
	
	
	
	
	

	7
	PT床
	1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。
	张
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.头板调节范围不窄于0°~65°，气动弹簧辅助靠背，满足治疗中的体位摆放需求。
	
	
	
	
	

	
	
	3.最大静态承重≥200kg。
	
	
	
	
	

	
	
	4.采用优质碳素钢床体，床体结构更牢固，使用更稳。
	
	
	
	
	

	
	
	5.采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，在兼顾防菌抗菌标准的同时，床面软硬适中，使患者更舒适。
	
	
	
	
	

	
	
	6.外形尺寸（L*W*H）：1900mm*1240mm*450mm（±5%）。
	
	
	
	
	

	8
	PT凳
	1.椅面高度调节范围≥0~130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.最大承重≥100kg。
	
	
	
	
	

	
	
	3.大铝合金马蹄五星脚支撑结构，牢固美观。
	
	
	
	
	

	
	
	4.≥5cm高密度慢回弹海绵，使患者更舒适。
	
	
	
	
	

	
	
	5.外形尺寸（L*W*H）：620mm*620mm*（420~550）mm（±20%），椅面尺寸（L*W）：400mm*360mm（±20%）。
	
	
	
	
	

	
	
	6.净重：5kg（±20%）。
	
	
	
	
	

	9
	系列哑铃
	1.由哑铃架和哑铃两部分组成，哑铃架采用金属材料焊接而成，哑铃金属一体成型表面磨砂轻塑；
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.哑铃重量：1磅4个、2磅4个、3磅4个、4磅4个、5磅2个；
	
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：81*80*53CM（±8%）
	
	
	
	
	

	10
	系列沙袋
	1.规格：685*335*770(mm）（±10%）
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：冷拉钢、烤漆、抗菌耐磨皮革
	
	
	
	
	

	
	
	3.沙袋：0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0（kg）各一个
	
	
	
	
	

	11
	普通轮椅
	1.可折叠；
	辆
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手可拆卸；
	
	
	
	
	

	
	
	3.高性能尼龙椅面，载重≥100kg
	
	
	
	
	

	
	
	4.配有车闸、活动脚托、固定带等装置；
	
	
	
	
	

	
	
	5.材质为不锈钢或铝合金车身
	
	
	
	
	

	12
	双轮助行器
	产品尺寸：46×43×61cm（±10%）
	架
	6
	
	
	硬件设备

	13
	平行杠
	1.规格：3013*750*（785-1035）（mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手高度六级调节：
	
	
	
	
	

	
	
	第一级785(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第二级835(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第三级885(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第四级935(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第五级985(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	第六级1035(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	3.扶手间距：562(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	4.扶手直径：38(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	5.材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫
	
	
	
	
	

	14
	矫正镜（带格）
	1.规格：776*660*1883(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.镜面尺寸：1660*600(mm）（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	3.镜面厚度：5(mm）（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	4.材质：优质实木，环保油漆
	
	
	
	
	

	
	
	5.用途：用于各种姿势矫正训练。
	
	
	
	
	

	15
	楔型垫
	1.规格：15、30、45°
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	15°斜形垫：600*200*550mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	30°斜形垫：600*300*500mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	45°斜形垫：600*410*410mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	2.材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
	
	
	
	
	

	16
	软垫
	1.规格：960*192*50(mm）（±10%）
	套
	4
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革
	
	
	
	
	

	17
	训练用球
	规格：85cm、75cm、65cm一套三个
	套
	6
	
	
	硬件设备

	18
	平衡板
	1.规格：900*685*250（mm）（±10%）
	个
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.材质：实木、环保防滑垫
	
	
	
	
	

	19
	电动轮椅
	车长：112cm（±10%），车高：93cm（±10%）
	辆
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	车宽：65cm，座宽45cm，座高：50cm，折叠尺寸：82*33*74cm（±10%），车重：40kg（±10%），载重量：100kg，电机功率：250W*2，电池容量：24V12A铅酸电池，续航：15-20公里左右，爬坡能力≤35度，速度：0-6公里5档可调，轮子尺寸：前轮10寸，后轮16寸，车架材质：钢质
	
	
	
	
	

	20
	手杖
	1.材质铝合金，上管直径22mm（±10%）、壁厚1.2mm（±10%），表面防氧化处理。
	副
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.高度可调，63cm—85cm，9档调节，适合1.50m—1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。
	
	
	
	
	

	
	
	3.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头。肘托采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。
	
	
	
	
	

	21
	助行架
	1.采用铝合金主架，表面雾银氧化工艺，美观耐用，双湾结构设计，可辅助起身；
	副
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.8档高度可调，总宽55cm（±10%），长45cm（±10%），高73—93cm（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	3.PPC防滑扶手，溢汗防滑；
	
	
	
	
	

	
	
	4.交替行走、固定两种使用模式可调
	
	
	
	
	

	22
	训练用阶梯
	1.规格：3100*780*1306-1606(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.扶手调节范围：7孔调节，调节间距均为50mm，即高度从低到高分别为：1306、1356、1406、1456、1506、1556、1606（mm）
	
	
	
	
	

	
	
	3.三步梯木板尺寸：780*290*12(mm）（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	步距：290(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	步高：150(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	4.五步梯木板尺寸：780*290*12(mm）（±10%）；
	
	
	
	
	

	
	
	步距：290(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	步高：100(mm）；
	
	
	
	
	

	
	
	5.扶手直径：32(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	6.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫
	
	
	
	
	

	
	
	7.用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练。
	
	
	
	
	

	23
	肘杖
	1.杖高：950mm～1180mm
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.肘托内侧深度：＞40mm
	
	
	
	
	

	
	
	3.手柄宽：25mm～50mm
	
	
	
	
	

	
	
	4.支脚垫底部直径：≥35mm
	
	
	
	
	

	
	
	5.调节分10档，每档高度可调节25mm
	
	
	
	
	

	24
	腋杖
	1.铝合金加厚管材，壁厚1.1mm，表面雾银氧化工艺，防腐防锈。
	台
	6
	
	
	硬件设备

	
	
	2.TPR材质柔软腋托，使用舒适。
	
	
	
	
	

	
	
	3.握把采用EVA软性材质包裹。
	
	
	
	
	

	
	
	4.加大橡胶脚垫，防滑效果好。
	
	
	
	
	

	
	
	5.握把5档高度可调，腿管9档高度可调；整体高102—108cm，宽8cm。
	
	
	
	
	

	
	
	6.适用身高155—175cm。
	
	
	
	
	

	25
	分指板
	规格：265*245*30mm（±10%）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	26
	铁棍插板
	规格：250*150*70mm（±10%）
	个
	2
	
	
	硬件设备

	27
	骨骼模型
	尺寸：高168cm—175cm
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	材质：PVC材料
	
	
	
	
	

	28
	人体模型
	尺寸：缩小模型，高78cm*宽48cm*深14cm（±10%）
	套
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	材质：环保PVC材质、环保油漆、电脑配色、高级手工彩绘
	
	
	
	
	

	29
	关节活动尺
	1.350mm*170mm*50mm（±10%).
	套
	10
	
	
	硬件设备

	
	
	2.组件尺寸：肢体角度尺（大）：315mm*128mm*6mm（±10%），肢体角度尺（中）：210mm*90mm*6mm（±10%），肢体角度尺（小）：172mm*35.5mm*6mm（±10%），脊椎角度尺：192mm*44mm*9mm（±10%），手指角度尺：105mm*56.5mm*6mm（±10%）。
	
	
	
	
	

	30
	滑轮吊环训练器
	1.规格：690*100*1400(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.高度可调范围500mm
	
	
	
	
	

	31
	肩关节旋转训练器
	1.规格：730*330*1200(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	2.上下可调范围：210-880(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	3.旋转半径调节范围：0-600mm
	
	
	
	
	

	
	
	4.材质：不锈钢、烤漆
	
	
	
	
	

	32
	前臂旋转训练器
	规格：560*325*1200(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	上下可调范围：210~880(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	可单独调节阻力大小
	
	
	
	
	

	
	
	材质：不锈钢、烤漆
	
	
	
	
	

	33
	手动功率车
	1.规格：460*360*320mm（±10%）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.用途：改善上肢关节活动范围和进行下肢肌力及协调性训练。
	
	
	
	
	

	34
	立式功率车
	1.尺寸：105*51*145CM（±10%）；
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.毛重/净重：31KG/26KG；
	
	
	
	
	

	
	
	3.5KG磁控轮；
	
	
	
	
	

	
	
	4.八档微调调节助力；
	
	
	
	
	

	
	
	5.电子表显示心率、时间、速度、温度、距离、消耗热量等，使训练者清楚了解自己的运动状况；
	
	
	
	
	

	
	
	6.坐垫高度可上下前后调整，以适应身体更好锻炼，方便不同身高的人群使用；
	
	
	
	
	

	
	
	7.前脚管有滑轮设计，移动方便。
	
	
	
	
	

	35
	液压踏步器
	规格：430*310*230（mm）（±10%）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	承重：≥100KG
	
	
	
	
	

	36
	下肢走跑机
	技术参数：
	辆
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	1.显示功能：速度、距离、卡路里、心率
	
	
	
	
	

	
	
	2.描述：皮带式传动，磁控阻力系统，微调，防滑脚踏，固定手把带心率
	
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：120*67*154cm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	4.颜色：红色或黄色条纹
	
	
	
	
	

	37
	骑马训练器
	技术要求：
	台
	2
	
	
	骑马训练器

	
	
	净/毛重：10.2/12KG（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	组装尺寸：1095*490*1270mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	包装尺寸：1095*197*190mm（±10%）
	
	
	
	
	

	38
	股四头肌训练器
	1.直立式外形尺寸：1030*950*1175mm（±10%）
	台
	2
	
	
	硬件设备

	
	
	2.平躺式外形尺寸：1320*1030*760～995mm（±10%）
	
	
	
	
	

	
	
	3.扶手可调范围：0~235mm
	
	
	
	
	

	
	
	4.靠背前后可调：0~110mm
	
	
	
	
	

	
	
	5.脚控调节套可调范围：0~300mm
	
	
	
	
	

	
	
	6.支撑杆可调范围：0~100mm
	
	
	
	
	

	39
	系列弹力带
	1.5mm、1.8mm、2.5mm各4条
	套
	4
	
	
	硬件设备

	40
	多功能组合训练器（八件组）
	规格：2110*2070*2445(mm）（±10%）
	个
	1
	
	
	硬件设备

	
	
	组件：腕关节屈伸训练器、肩关旋转训练器（轮式）、前臂旋转训练器、复式墙拉力器、滑轮吊环训练器、运动训练器、肋木含肩梯
	
	
	
	
	

	41
	行走训练机器人
	1.▲电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能、牵引拉升和脑机AI控制功能“五位一体”。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	套
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	2.▲用户通过采集用户的脑电、眼电、头动等多模态信号，用户可通过脑机AI控制设备进行训练。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	3.患者通过脑机AI控制及按键操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换。
	
	
	
	
	

	
	
	4.很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其他并发症。
	
	
	
	
	

	
	
	5.患者康复不受指定场所、时间和需要他人协助等限制。
	
	
	
	
	

	
	
	6.▲可通机器能进行颈椎牵引拉伸。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	7.可通机器能进行腰椎牵引拉伸。
	
	
	
	
	

	
	
	8.机器能进行颈部牵引拉伸。
	
	
	
	
	

	
	
	9.▲可通过脑机AI控制、摇杆控制器调节速度，5档速度可调。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	10.通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速度越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大。
	
	
	
	
	

	
	
	11.通过脑机AI控制行驶方向，当选中【前进】或【后退】时，车子向前或向后行驶，此时左右摆动头部，可控制车子向左、向右行驶，抬头超过30°即刹停；
	
	
	
	
	

	
	
	12.通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm。
	
	
	
	
	

	
	
	13.一次充电最大里程可达20公里以上。
	
	
	
	
	

	
	
	14.最高速度不高于每小时6公里。
	
	
	
	
	

	
	
	15.制动性能：水平路面制动＜1.5m；最大安全坡度制动＜3.6m（6°）。
	
	
	
	
	

	
	
	16.最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB。
	
	
	
	
	

	
	
	17.▲使用者可通过脑机AI控制或手指来操控前进、后退、左转、右转，并且掌握其速度的快慢。（需提供产品说明书或产品彩页或功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	
	
	

	
	
	18.由左右两个马达驱动，可通过脑机AI控制或单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感。
	
	
	
	
	

	
	
	20.设有升降驱动器，可通过脑机AI控制或单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立。
	
	
	
	
	

	
	
	21.背靠和安全吊带支架可手动折叠。
	
	
	
	
	

	
	
	22.整车尺寸：1000（长）mm×680（宽）mm×1100（高）mm（±2cm）。
	
	
	
	
	

	
	
	23.额定功率：250W×2。
	
	
	
	
	

	
	
	24.额定电压：24V（±4V）。
	
	
	
	
	

	
	
	25.电源输入：110—240V,50—60Hz。
	
	
	
	
	

	
	
	26.输出电压：29.4V（±4V）。
	
	
	
	
	

	
	
	27.输出电流：2A（±1V）。
	
	
	
	
	

	
	
	28.单通道头环1个
	
	
	
	
	

	
	
	（1）信号采集类型：脑电信号、眼电信号、头动信号等多模态信号；
	
	
	
	
	

	
	
	（2）采样频率：≥250Hz；
	
	
	
	
	

	
	
	（3）电池容量：≥200mAh；
	
	
	
	
	

	
	
	（4）电池续航时间：≥8小时；
	
	
	
	
	

	
	
	（5）蓝牙版本：蓝牙5.0及以上；
	
	
	
	
	

	42
	人体成分分析仪
	身高功能参数：
	台
	1
	
	
	软硬件一体设备

	
	
	1.测量原理：超声波测量距离原理；
	
	
	
	
	

	
	
	2.测量范围：身高：60～200cm;
	
	
	
	
	

	
	
	3.测量精准度：±0.5cm;
	
	
	
	
	

	
	
	体重功能参数：
	
	
	
	
	

	
	
	1.测量原理：精密平衡梁式压力传感器称重；
	
	
	
	
	

	
	
	2.测量范围：5～200kg;
	
	
	
	
	

	
	
	3.最大超量程：不超过500kg;
	
	
	
	
	

	
	
	4.测量精准度：±0.5Kg;
	
	
	
	
	

	
	
	5.准确等级：Ⅲ级；
	
	
	
	
	

	
	
	体质指数：
	
	
	
	
	

	
	
	包含：中国BMI评估标准与WHO通用BMI评估标准
	
	
	
	
	

	
	
	人体成分功能参数：
	
	
	
	
	

	
	
	1.适用性别：男/女；
	
	
	
	
	

	
	
	2.检测人群：普通人群；
	
	
	
	
	

	
	
	3.年龄范围：3—99岁；
	
	
	
	
	

	
	
	4.身高范围：60—200cm；
	
	
	
	
	

	
	
	5.测量原理：DSM-BIA测量法；
	
	
	
	
	

	
	
	6.电极数：八电极；
	
	
	
	
	

	
	
	7.测试频率：5 kHz /50 kHz /250 kHz /500 kHz /1000kHz；
	
	
	
	
	

	
	
	8.测量电流：90μA或以下；
	
	
	
	
	

	
	
	9.电极材质：304不锈钢与电镀材料；
	
	
	
	
	

	
	
	10.电阻分析部位： 右手 / 左手 / 右足 / 左足 / 躯干；
	
	
	
	
	

	
	
	11.电阻分析部位：躯干（排除法）
	
	
	
	
	

	
	
	12.电阻测量范围：205.0 Ω ～ 1480.0 Ω（上肢、下肢与躯干）
	
	
	
	
	

	
	
	设备硬件参数：
	
	
	
	
	

	
	
	1.CPU：四核处理器；
	
	
	
	
	

	
	
	2.内存/存储：≥2G/8G；
	
	
	
	
	

	
	
	3.显示与触摸：≥10.1寸；
	
	
	
	
	

	
	
	4.分辨率：1280*800；
	
	
	
	
	

	
	
	5.液晶面板材质：IPS屏幕；
	
	
	
	
	

	
	
	6.表面硬度：6H；
	
	
	
	
	

	
	
	7.网络功能：10/100M自适应以太网；
	
	
	
	
	

	
	
	8.升级功能：支持USB系统软件升级 ；
	
	
	
	
	

	
	
	9.电源输入：AC:100V～240V、50Hz/60Hz；
	
	
	
	
	

	
	
	10.平均功耗：≤48W；
	
	
	
	
	

	
	
	11.使用环境：15℃～45℃，≤95%（无冷凝）
	
	
	
	
	

	
	
	12.保存环境：-20℃～55℃，15%～95%通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体；
	
	
	
	
	

	
	
	13.电击防护：I类BF型设备；
	
	
	
	
	

	
	
	14.整机重量：约60±1kg （含身高型号） 约50±1kg （不含身高型号）
	
	
	
	
	

	
	
	15.设备尺寸： 40*70*225cm （±5cm）
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	



法定代表人或授权代表签字：
注：
（1）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；
（2）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足；
（3）如果表格行数不够，请自行增加。



三、细目报价表（标段二）
供应商名称：（盖章）
标段号及名称：                  项目编号：
	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	激光与数字制造区

	1
	激光雕刻机
	激光雕刻机器1台，尺寸不低于610*569*180mm，净重约12.3kg，雕刻精度0.001—0.05mm
激光雕刻机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装
	套
	1
	
	

	2
	UV浮雕打印机
	机器尺寸不低于590 ×250 ×407 mm，主机净重约 20 kg
	台
	2
	
	

	3
	旋转打印配件
	UV浮雕3D打印机旋转打印配件
	套
	2
	
	

	4
	覆膜机
	UV浮雕3D打印机配件覆膜机
	套
	2
	
	

	5
	精密铸造设备
	集石膏搅拌机，焙烧炉，熔炼炉，铸造装置于一体，操作简单，在焙烧炉安装了二次燃烧，做到了安全环保，熔炼金属广泛（金、银、铜等）。
	套
	1
	
	

	
	
	1.电压：最高380V；
	
	
	
	

	
	
	2.高温炉：约4KW；吸索机：约700W；二次燃烧：约2.5KW；搅粉机：约700W；中频炉：约6KW；
	
	
	
	

	
	
	▲3.尺寸：不低于270×70×（78+115）cm；
	
	
	
	

	
	
	▲4.熔炼温度：最高1280℃；
	
	
	
	

	
	
	5.重量：约150kg；
	
	
	
	

	
	
	▲6.坩埚容量：1.8kg（银）。
	
	
	
	

	
	
	7.配备二次燃烧炉，能有效遏制烧结时蜡的异味。
	
	
	
	

	
	
	8.分段加热功能，可控制升温速度，以确保产品的烧结质量，能提高优质品率及能够延长发热丝的寿命。
	
	
	
	

	
	
	9.炉门特设安全装置，当炉门打开时，电炉自动断电以确保操作者的安全。
	
	
	
	

	
	
	10.发热元件设计合理，炉膛内温度均匀，空气对流，升温后使潮湿工件的水分能适当蒸发排放，提高发热丝元件的质量。
	
	
	
	

	
	
	▲11.配套同云端三维渲染引擎平台（需提供下述功能页面截图加盖厂家公章），对3D数据大小在云端进行轻量化、云渲染及三维分享，不需要安装任何客户端。支持多种材质系统和多属性材质，以及各种类型光源与开合动画系统，实现对产品的快速三维渲染和展示。（提供产品彩页加盖厂家公章）
	
	
	
	

	
	
	▲12.配套数字孪生影像硬件系统，可展示3D数据，对3D数字作品进行全息呈现，可在现实空间中完成数字影像全息映射。（提供彩页加盖厂商公章）
	
	
	
	

	
	
	13.精密铸造配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	6
	智能清洗机
	智能清洗机主要功能为钢蛊内部石膏及作品表面的石膏清洗，自动化清洗方式。
	套
	1
	
	

	
	
	1.外形尺寸：不低于1050×620×1150mm
	
	
	
	

	
	
	2.电压：最高220V
	
	
	
	

	
	
	3.功率：最高约2KW
	
	
	
	

	
	
	▲4.理论流量：最高9L/min
	
	
	
	

	
	
	▲5.额定水压：最高8MPa
	
	
	
	

	
	
	6.重量：约50kg
	
	
	
	

	
	
	7.水泵×1，尺寸：750×450×670mm，220V.
	
	
	
	

	
	
	8.智能清洗机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	7
	石膏搅拌机
	真空搅拌机通过上下两次抽真空使石膏粉在完全真空的状态下完成灌浆，具有搅拌及时控制及清洗即可放多盅石膏模具。
	套
	1
	
	

	
	
	1.功率：最大1.5KW
	
	
	
	

	
	
	2.电压：最高220V
	
	
	
	

	
	
	▲3.尺寸：不低于430×460×1300mm
	
	
	
	

	
	
	4.石膏搅拌机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	8
	布轮抛光机
	1.电源：最高220V
	台
	4
	
	

	
	
	▲2.尺寸：不低于580×230×330mm
	
	
	
	

	
	
	▲3.转速：50-4500
	
	
	
	

	
	
	4.重量：约33kg
	
	
	
	

	
	
	5.功率：最大550W
	
	
	
	

	9
	超声波清洗机
	清除工件表面的污垢。
	台
	1
	
	

	
	
	1.电源：AC220-240V 50Hz；
	
	
	
	

	
	
	2.时间控制：数控计时；
	
	
	
	

	
	
	3.超声波功率：最大240W;
	
	
	
	

	
	
	4.加热功率：最大200W；
	
	
	
	

	
	
	5.外形尺寸：不低于325×176×270mm；
	
	
	
	

	
	
	▲6.内胆尺寸：不低于280×130×80mm;
	
	
	
	

	
	
	7.重量：约5.5kg；
	
	
	
	

	
	
	▲8.容量：约4L
	
	
	
	

	10
	精密铸造耗材包
	原型件×1套，模框×3个，硅胶（粉）×10片，硅胶（黄）×2片，刀柄×5把，刀片×5盒，剪刀×5把，A夹×5把，电烙铁×5个，胶底×10个，爽身粉×2盒，钻板×1个，点钻机×1台，蜡芯×3箱，坩埚×5套，钢盅×7个，圆锅夹×1把，钢盅夹×2把，量杯×3个，石英棒×10根，石墨垫圈×30个，方铁×2块，电子秤×1台，小铁锤×2把，高温手套×2双，料铲×3个，墨镜×3个，硼砂×5袋，硼酸×1瓶，剪钳×5把，绿柄剪钳×5把，吊机×2个，砂纸（320）×8包，砂纸（400）×5包，砂纸（600）×5包，砂纸棒×30个，胶带×9卷，胶锤×4把，戒指铁×4根，戒围棒×2根，小尖嘴钳×4把，磁针×2瓶，超威×1瓶，风筒×1把，白蜡×20根，青蜡×20根，紫蜡×3根，白布轮×30个，黄布轮×30个，麻轮×5个，除蜡水×3桶，单毛扫×100个，双排毛扫×100个，蜡×2袋，石膏粉×10袋，铜×60公斤，蜡模手工雕刻刀套装×5套，手工雕刻蜡片×2块，锯条×5捆，手工活动锯弓×5把，铸造服×6套，防尘服×10套，高温防护靴×1双，防护面罩+护目镜×16套，过滤棉×2盒，胶模×20个，小砂轮棒（锥形）×30个，小砂轮棒（圆柱形）×30个，小黄布轮×50个，小白布轮×50个，戒指内圈抛光棒×18根，牙针×30根，砂纸夹×50根，小毛扫×80个，脱模剂×2瓶
	套
	1
	
	

	11
	3D打印和激光雕刻耗材包
	PLA基础色耗材×12卷，PLA流行色耗材×6卷，PETG高强度耗材×6卷，3D打印专用蓝胶×20支，备用喷嘴（0.4mm）×12个，3D打印铲刀/钳子套装×12套，抛光打磨纸（400目-2000目）×5套，耗材干燥剂（变色硅胶）×10包，耗材密封袋（1.5m*1m）×30个，椴木层积板（3mm）×200张，亚克力板透明（3mm）×10张，亚克力板彩色（3mm）×8张，牛皮/羊皮革（A4）×50张，激光切割垫板（中纤板）×20张，激光镜片清洁套装×5套，防毒面具（含滤盒）×10套，护目镜×40副，丁腈手套×20盒，桌面排风风扇×4台，防潮储物柜×2台，密封桶（5L带干燥剂）×20个，避光密封罐（2L）×10个，急救药箱×2套，备用平台胶×5瓶，PLA耗材架×2个，亚克力保护膜×2卷，椴木板存放架×1个，耗材转运车×1辆，防静电镊子×10把，模型修剪刀×5把，热风枪×2把，清洗酒精（95%）×4桶，树脂专用漏斗×10个，无尘布×5包，防火垃圾桶×1个，设备保养油×2瓶
	套
	1
	
	

	12
	三星堆智能交互机器人展示系统
	三星堆智能交互机器人展示系统用于展示精密铸造相关工艺技术及特色展项，包含以下内容：
1、定制三星堆智能交互机器人1个，14自由度，高度不小于70厘米，可通过智能语音、动作交互、介绍实验室特色；
2、43寸一体机屏幕一个、配套精密铸造课程及作品内容展示。
3、3D打印精密铸造工艺三星堆面具一个。
4、精密铸造工艺相关展品一批，不少于10件，
5、配套控制终端套装1套，CPU：i7及以上；显卡：RTX 5060以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	套
	1
	
	

	产品设计教学区与 3D 打印区

	1
	3D打印机‌
	机器尺寸不低于392 ×406 × 478 mm，净重约16.25 kg，摆放至少预留约500×600 mm平面空间，上方净高 ≥ 700 mm即可，兼容 PLA/TPU/ABS/PA/PC 等主流耗材及碳纤维填充材料。
	台
	12
	
	

	2
	3D打印智能交互展示系统
	3D打印智能交互展示系统主要用于介绍3D打印应用于不同领域的作用与案例，包含以下内容：
1、3D打印作品，不少于10件；
2、43寸一体机屏幕一个、配套用于3D打印作品内容展示。
3、智能交互展示系统软件，通过触碰3D打印作品的开关，触发屏幕的展示内容。
	套
	1
	
	

	手工产品与非遗工艺区

	1
	绣花机缝纫一体机
	彩色大屏缝纫绣花一体机 全自动电脑刺绣机绣字机绣。设备外形尺寸不低于570×220×270mm，电压：100—240V 净重：约8.4KG，功率：最大45W
	台
	2
	
	

	2
	电窑
	一体化多曲线4.3寸智能控制柜设计，内置天线控制器，侧面观火孔，设备外形尺寸不低于700×760×1035mm，内部烧制空间尺寸300×300×565mm，重量约203kg ，采用220V民用电源供电，额定功率最大6.6kW，电流31A，最高烧制温度可达最高1300℃。
	台
	2
	
	

	3
	拉坯机
	设备外形尺寸不低于670×520×510mm，工作电压220V，额定功率最大400W。转盘直径不低于320mm，采用无级变速控制系统，转速范围0—300rpm
	台
	4
	
	

	4
	无锡非遗文创工具套装
	惠山泥人塑型工具包：塑型竹刀×5把，压塑垫×1块，木槌×1个，金属抹刀×1把，喷水壶×1个，防尘口罩×1只，护目镜×1副
蓝晒工艺工具包：蓝晒A液×1瓶，蓝晒B液×1瓶，专用水彩纸×10张，透明胶片×5张，亚克力压板×1块，洗照片托盘×2个，软毛刷×1把，防护手套×1副
蜡染工具包：蜡刀×3把，蜂蜡料×1包，熔蜡锅×1个，靛蓝染料粉×1袋，白坯布×3块，橡皮筋×1卷，木夹×5个，防烫手套×1副，围裙×1件
	套
	5
	
	

	5
	陶瓷嫦娥智能交互机器人智能展示系统
	陶瓷嫦娥智能交互机器人展示系统用于展示陶艺以及扎染相关工艺技术的特色展项，包含以下内容：
1、定制陶瓷嫦娥智能交互机器人1个，不少于14自由度，高度不小于70厘米，可通过智能语音、动作交互、介绍实验室特色；
2、43寸一体机屏幕一个、配套智能展示系统软件，用于与陶瓷嫦娥机器人互动、陶艺和扎染等非遗特色作品内容展示。
3、陶艺相关展品一批，不少于10件。
4、扎染工艺相关展品一批，不少于10件。
	套
	1
	
	

	总计（元）
	
	
	0

	说明：包含人工、辅材、工器具、材料运输费、管理费、利润、税金等完成相应工作所发生的一切费用。 

	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段二清华大学iCenter&无锡师专工程实践与产品设计联合中心设备采购

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	激光与数字制造区

	1
	激光雕刻机
	激光雕刻机器1台，尺寸不低于610*569*180mm，净重约12.3kg，雕刻精度0.001—0.05mm
激光雕刻机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装
	套
	1
	
	

	2
	UV浮雕打印机
	机器尺寸不低于590 ×250 ×407 mm，主机净重约 20 kg
	台
	2
	
	

	3
	旋转打印配件
	UV浮雕3D打印机旋转打印配件
	套
	2
	
	

	4
	覆膜机
	UV浮雕3D打印机配件覆膜机
	套
	2
	
	

	5
	精密铸造设备
	集石膏搅拌机，焙烧炉，熔炼炉，铸造装置于一体，操作简单，在焙烧炉安装了二次燃烧，做到了安全环保，熔炼金属广泛（金、银、铜等）。
	套
	1
	
	

	
	
	1.电压：最高380V；
	
	
	
	

	
	
	2.高温炉：约4KW；吸索机：约700W；二次燃烧：约2.5KW；搅粉机：约700W；中频炉：约6KW；
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：不低于280×80×（88+125）cm；
	
	
	
	

	
	
	4.熔炼温度：最高1300℃；
	
	
	
	

	
	
	5.重量：约150kg；
	
	
	
	

	
	
	6.坩埚容量：2kg（银）。
	
	
	
	

	
	
	7.配备二次燃烧炉，能有效遏制烧结时蜡的异味。
	
	
	
	

	
	
	8.分段加热功能，可控制升温速度，以确保产品的烧结质量，能提高优质品率及能够延长发热丝的寿命。
	
	
	
	

	
	
	9.炉门特设安全装置，当炉门打开时，电炉自动断电以确保操作者的安全。
	
	
	
	

	
	
	10.发热元件设计合理，炉膛内温度均匀，空气对流，升温后使潮湿工件的水分能适当蒸发排放，提高发热丝元件的质量。
	
	
	
	

	
	
	11.配套同云端三维渲染引擎平台（需提供下述功能页面截图加盖厂家公章），对3D数据大小在云端进行轻量化、云渲染及三维分享，不需要安装任何客户端。支持多种材质系统和多属性材质，以及各种类型光源与开合动画系统，实现对产品的快速三维渲染和展示。（提供产品彩页加盖厂家公章）
	
	
	
	

	
	
	12.配套数字孪生影像硬件系统，可展示3D数据，对3D数字作品进行全息呈现，可在现实空间中完成数字影像全息映射。（提供彩页加盖厂商公章）
	
	
	
	

	
	
	13.配套“双一流”大学铸造实验室精密铸造相关课程资源使用授权。（提供彩页加盖厂商公章）
	
	
	
	

	
	
	14.精密铸造配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	6
	智能清洗机
	智能清洗机主要功能为钢蛊内部石膏及作品表面的石膏清洗，自动化清洗方式。
	套
	1
	
	

	
	
	1.外形尺寸：不低于1050×620×1150mm
	
	
	
	

	
	
	2.电压：最高220V
	
	
	
	

	
	
	3.功率：最高约2KW
	
	
	
	

	
	
	4.理论流量：最高10L/min
	
	
	
	

	
	
	5.额定水压：最高11MPa
	
	
	
	

	
	
	6.重量：约50kg
	
	
	
	

	
	
	7.水泵×1，尺寸：750×450×670mm，220V.
	
	
	
	

	
	
	8.智能清洗机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	7
	石膏搅拌机
	真空搅拌机通过上下两次抽真空使石膏粉在完全真空的状态下完成灌浆，具有搅拌及时控制及清洗即可放多盅石膏模具。
	套
	1
	
	

	
	
	1.功率：最大1.5KW
	
	
	
	

	
	
	2.电压：最高220V
	
	
	
	

	
	
	3.尺寸：不低于450×480×1350mm
	
	
	
	

	
	
	4.石膏搅拌机配套控制终端套装1套，CPU：Ultra7-265KF及以上；显卡：RTX 5070以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	
	
	
	

	8
	布轮抛光机
	1.电源：最高220V
	台
	4
	
	

	
	
	2.尺寸：不低于600×250×350mm
	
	
	
	

	
	
	3.转速：50-5000
	
	
	
	

	
	
	4.重量：约33kg
	
	
	
	

	
	
	5.功率：最大550W
	
	
	
	

	9
	超声波清洗机
	清除工件表面的污垢。
	台
	1
	
	

	
	
	1.电源：AC220-240V 50Hz；
	
	
	
	

	
	
	2.时间控制：数控计时；
	
	
	
	

	
	
	3.超声波功率：最大240W;
	
	
	
	

	
	
	4.加热功率：最大200W；
	
	
	
	

	
	
	5.外形尺寸：不低于325×176×270mm；
	
	
	
	

	
	
	6.内胆尺寸：不低于300×150×100mm;
	
	
	
	

	
	
	7.重量：约5.5kg；
	
	
	
	

	
	
	8.容量：约4.5L
	
	
	
	

	10
	精密铸造耗材包
	原型件×1套，模框×3个，硅胶（粉）×10片，硅胶（黄）×2片，刀柄×5把，刀片×5盒，剪刀×5把，A夹×5把，电烙铁×5个，胶底×10个，爽身粉×2盒，钻板×1个，点钻机×1台，蜡芯×3箱，坩埚×5套，钢盅×7个，圆锅夹×1把，钢盅夹×2把，量杯×3个，石英棒×10根，石墨垫圈×30个，方铁×2块，电子秤×1台，小铁锤×2把，高温手套×2双，料铲×3个，墨镜×3个，硼砂×5袋，硼酸×1瓶，剪钳×5把，绿柄剪钳×5把，吊机×2个，砂纸（320）×8包，砂纸（400）×5包，砂纸（600）×5包，砂纸棒×30个，胶带×9卷，胶锤×4把，戒指铁×4根，戒围棒×2根，小尖嘴钳×4把，磁针×2瓶，超威×1瓶，风筒×1把，白蜡×20根，青蜡×20根，紫蜡×3根，白布轮×30个，黄布轮×30个，麻轮×5个，除蜡水×3桶，单毛扫×100个，双排毛扫×100个，蜡×2袋，石膏粉×10袋，铜×60公斤，蜡模手工雕刻刀套装×5套，手工雕刻蜡片×2块，锯条×5捆，手工活动锯弓×5把，铸造服×6套，防尘服×10套，高温防护靴×1双，防护面罩+护目镜×16套，过滤棉×2盒，胶模×20个，小砂轮棒（锥形）×30个，小砂轮棒（圆柱形）×30个，小黄布轮×50个，小白布轮×50个，戒指内圈抛光棒×18根，牙针×30根，砂纸夹×50根，小毛扫×80个，脱模剂×2瓶
	套
	1
	
	

	11
	3D打印和激光雕刻耗材包
	PLA基础色耗材×12卷，PLA流行色耗材×6卷，PETG高强度耗材×6卷，3D打印专用蓝胶×20支，备用喷嘴（0.4mm）×12个，3D打印铲刀/钳子套装×12套，抛光打磨纸（400目-2000目）×5套，耗材干燥剂（变色硅胶）×10包，耗材密封袋（1.5m*1m）×30个，椴木层积板（3mm）×200张，亚克力板透明（3mm）×10张，亚克力板彩色（3mm）×8张，牛皮/羊皮革（A4）×50张，激光切割垫板（中纤板）×20张，激光镜片清洁套装×5套，防毒面具（含滤盒）×10套，护目镜×40副，丁腈手套×20盒，桌面排风风扇×4台，防潮储物柜×2台，密封桶（5L带干燥剂）×20个，避光密封罐（2L）×10个，急救药箱×2套，备用平台胶×5瓶，PLA耗材架×2个，亚克力保护膜×2卷，椴木板存放架×1个，耗材转运车×1辆，防静电镊子×10把，模型修剪刀×5把，热风枪×2把，清洗酒精（95%）×4桶，树脂专用漏斗×10个，无尘布×5包，防火垃圾桶×1个，设备保养油×2瓶
	套
	1
	
	

	12
	三星堆智能交互机器人展示系统
	三星堆智能交互机器人展示系统用于展示精密铸造相关工艺技术及特色展项，包含以下内容：
1、定制三星堆智能交互机器人1个，14自由度，高度不小于70厘米，可通过智能语音、动作交互、介绍实验室特色；
2、43寸一体机屏幕一个、配套精密铸造课程及作品内容展示。
3、3D打印精密铸造工艺三星堆面具一个。
4、精密铸造工艺相关展品一批，不少于10件，
5、配套控制终端套装1套，CPU：i7及以上；显卡：RTX 5060以上独显；内存：32G DDR5及以上；硬盘：1TB SSD及以上；1块27 英寸高色准专业设计显示器以及控制套装。
	套
	1
	
	

	产品设计教学区与 3D 打印区

	1
	3D打印机‌
	机器尺寸不低于392 ×406 × 478 mm，净重约16.25 kg，摆放至少预留约500×600 mm平面空间，上方净高 ≥ 700 mm即可，兼容 PLA/TPU/ABS/PA/PC 等主流耗材及碳纤维填充材料。
	台
	12
	
	

	2
	3D打印智能交互展示系统
	3D打印智能交互展示系统主要用于介绍3D打印应用于不同领域的作用与案例，包含以下内容：
1、3D打印作品，不少于10件；
2、43寸一体机屏幕一个、配套用于3D打印作品内容展示。
3、智能交互展示系统软件，通过触碰3D打印作品的开关，触发屏幕的展示内容。
	套
	1
	
	

	手工产品与非遗工艺区

	1
	绣花机缝纫一体机
	彩色大屏缝纫绣花一体机 全自动电脑刺绣机绣字机绣。设备外形尺寸不低于570×220×270mm，电压：100—240V 净重：约8.4KG，功率：最大45W
	台
	2
	
	

	2
	电窑
	一体化多曲线4.3寸智能控制柜设计，内置天线控制器，侧面观火孔，设备外形尺寸不低于700×760×1035mm，内部烧制空间尺寸300×300×565mm，重量约203kg ，采用220V民用电源供电，额定功率最大6.6kW，电流31A，最高烧制温度可达最高1300℃。
	台
	2
	
	

	3
	拉坯机
	设备外形尺寸不低于670×520×510mm，工作电压220V，额定功率最大400W。转盘直径不低于320mm，采用无级变速控制系统，转速范围0—300rpm
	台
	4
	
	

	4
	无锡非遗文创工具套装
	惠山泥人塑型工具包：塑型竹刀×5把，压塑垫×1块，木槌×1个，金属抹刀×1把，喷水壶×1个，防尘口罩×1只，护目镜×1副
蓝晒工艺工具包：蓝晒A液×1瓶，蓝晒B液×1瓶，专用水彩纸×10张，透明胶片×5张，亚克力压板×1块，洗照片托盘×2个，软毛刷×1把，防护手套×1副
蜡染工具包：蜡刀×3把，蜂蜡料×1包，熔蜡锅×1个，靛蓝染料粉×1袋，白坯布×3块，橡皮筋×1卷，木夹×5个，防烫手套×1副，围裙×1件
	套
	5
	
	

	5
	陶瓷嫦娥智能交互机器人智能展示系统
	陶瓷嫦娥智能交互机器人展示系统用于展示陶艺以及扎染相关工艺技术的特色展项，包含以下内容：
1、定制陶瓷嫦娥智能交互机器人1个，不少于14自由度，高度不小于70厘米，可通过智能语音、动作交互、介绍实验室特色；
2、43寸一体机屏幕一个、配套智能展示系统软件，用于与陶瓷嫦娥机器人互动、陶艺和扎染等非遗特色作品内容展示。
3、陶艺相关展品一批，不少于10件。
4、扎染工艺相关展品一批，不少于10件。
	套
	1
	
	

	总计（元）
	
	
	0

	



法定代表人或授权代表签字：
注：
（1）说明：包含人工、辅材、工器具、材料运输费、管理费、利润、税金等完成相应工作所发生的一切费用；
（2）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足；
（3）如果表格行数不够，请自行增加。


三、细目报价表（标段三）
供应商名称：（盖章）
标段号及名称：
项目编号：
	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段三无人机综合实训中心设备采购

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	一、无人机装调实训室
	
	
	
	

	1
	多旋翼无人机组装调试实训设备
	1.机架布局为“X”；440≤机身轴距≤460mm；
2.机身材料：碳纤维或高强度尼龙塑料；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外；
3.最大飞行时间不得低于30min,最大起飞重量≥0.8kg；
4.工作环境温度支持范围：-40〜50℃；
5.最大上升速度≥3m/s；最大下降速度为≥2m/s；最大平飞速度≥10m/s；
6.最大可承受风速≥5.3m/s；
7.机体下中心板为PCB电路板设计，电子线路为沉埋式设计，且PCB电路板上具有明显的信号线序号标识，防止组装调试时安装线序出错；
8.悬停精度，垂直±0.2m,水平±0.8m(GPS状态）；最大俯仰角度不小于35°；
9.无刷电机规格：定子直径≥22mm；高度≥12mm；KV值≥980KV，；
10.桨叶规格：9.3英寸≤桨叶尺寸≤9.5英寸；材质：碳纤维或高强度尼龙塑料；
11.电调规格：持续工作电流≥20A，最大瞬间电流不超过30A，适用于3S电池；
12.电池：电池规格≥3S1P/4200mah/11.1V，放电倍率≥35C，锂电池；
13.飞行控制器内置3轴数字16位陀螺仪，3轴14位加速度/磁强计，6轴加速度计/磁强计，高精度气压计；供电范围：7.4V-22.2V；
14.传感器模块包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、陀螺传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口包含外设数传串口、遥测OSD串口、GPS串口：APM2.8＋M10、外置罗盘、光流串口：USB延长接口、SPI串行外设接口、安全开关接口、3.3V/6.6V模拟至数字转换器；
	套
	21
	
	

	
	
	16. 飞行模式支持一键返航、自动巡航、一键降落、自稳、定点、定高、航点自动飞行、自动绕圈飞行；
16.飞控具有磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、二次开发功能；
17.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V,使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合；
18.课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求：
(1)PPT课件
①数量要求：≥12个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试等。
（2）视频微课
①数量要求：≥8个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试等。                        
21. 系留模块
系留模块须与机载电池在电气接口、通信协议、物理尺寸上完全兼容，接入地面电源时，为无人机稳定供电，可实现地面电源与机载电池双向供电；任一供电模块故障断电，另一模块需无缝切换供电，保障无人机稳定飞行。
（1）地面端支持负载功率实时查看；
（2）支持飞机端或地面端增加备用冗余电源（防止意外断电坠机）；
22. 支持无人机装调课程实践，支持人社无人机装调工考证。
	
	
	
	

	2
	固定翼无人机（核心产品）
	1.用于教学使用，展示固定翼飞行原理与飞行姿态，可执行飞行任务
包含：整机 97% 以上零件为可重复 3D 打印件；提供 STL、STEP 或原生设计文件，非仅 G-code，翼展 1000mm ± 5mm，展弦比 5.9，升力推重比 ≥ 1.6；
2.支持 F7 级飞控，运行 INAV/ArduPilot 固件；垂起-平飞过渡参数开源可调，≥3S 3000mAh 30C 锂聚合物电池（需提供电池一致性检测报告）； 
3.PLA/PETG材质，0% 填充 + 3 层壁，悬停续航 10–15 min，巡航续航 20–25 min、支持 GPS 航点自主巡航；
4.预留 FPV 摄像头插槽及图传接口；可执行预设航线；
5.含垂直起降、抛飞、滑跑等不同起飞模式机型具备可重复3D打印图纸，可随时更换部件，便于学生自主设计结构
	套
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	3
	便携式空投无人机
	1.空机重量≥7KG；最大起飞重量≥25kg；空投载荷≤10kg。
2.飞行续航≥30分钟，悬停精度（垂直、水平）±500mm（GPS 定位正常工作时）。
3.支持GPS/RTK双模定位，可规划任务航线。
4.抗风等级≥6，为确保安全：无人机须在发标前一个月工作日前购买第三方险（需提供保险单）
5.飞控冗余≥1，图数传支持 QGroundControl 和 Mission Planner 等开源地面站采用三合一集成链路
6.可配备更换的任务模块3个以上（吊装系统、60迫投放模块+点火模块；空投投放装置）
7.支持多源信号输入（含SBUS\PPM\PWM）独立散热
8.为确保可背负便携式特征,整机展开轴距≥1000mm；高度≥500mm；整机折叠后尺寸：长≥500mm；宽≥400mm；高度≥300mm（需配备专用背负箱，展开时间≤120秒）
配备专用携行包尺寸：长：≤61mm；宽：≤520mm；高度：≤380mm；重量≤8KG
投放装置重量，空投投放装置≤3KG；投弹模块≤5KG；吊装系统
9.具备点火模块，可投掷模拟烟雾并稳定点火
10.T10--Z小型多旋翼空投专用无人机突破传统“飞行教学”模式，通过真实空投任务训练，使学生掌握无人机任务载荷、精准投送、航线规划及行业应用等核心技能，培养面向低空经济、应急救援和智慧物流领域的高素质应用型人才，实现从“会飞无人机”向“会用无人机解决实际问题”的能力提升。
11.无人机配套电池:
 （1）电池类型 ：LiPo软包 6S1P 
 （2）标称电压：≥22V
 （3）标称容量：≥30000mAh
 （4）能量：≥666wh
 （5）尺寸：约61*125*216mm
 （6）重量：≥3kg
 （7）内阻@1kHz：约6mΩ
 （8）工作温度 ：10~45°CHG（≤0.2C）；-20~60°DSG
 （9）储存电压：22.5V-23.4V
 （10）防护性能：IP66
 （11）充电截止电压：约25.2V
 （12）放电截止电压：约18V@0.2C
 （13）标准充电电流：6A（0.2C）@10~45℃
 （14）最大充电电流：15A（0.5C）@15~45℃
 （15）标准放电电流：15A（0.2C）@-20~60℃
 （16）最大放电电流：150A（瞬间峰值）
 （17）循环寿命（80%SOC）：≥150cycle
 （18）检测项：振动，跌落，过充，热冲击，外部短路，插拔寿命
12.无人机充电器：
 （1）输入电压：AC 100-240V / DC 11-18V
 （2）充电功率：DC输入:CHA/CHB:100W  CHC/CHD:50W。
 （3）AC输入：CHA+CHC=100W  CHB+CHD=100W。CHA/CHB：50-100W  CHC/CHD:0～50W。
 （4）放电功率：≥4*10W。
 （5）充电电流范围：CHA/CHB0.1-10A；CHC/CHD0.1-5A。
 （6）放电电流范围：0.1-2A*4。
 （7）最大平衡电流：最大200mA/节。
 （8）涓流充电电流：50mA-300mA&OFF。
 （9）拥有独立的单节电池平衡器，不用外接平衡器来平衡。
 （10）支持充电电流限制保护、容量限制保护、温度限制保护、充电时间限制保护。
 （11）支持数据储存，需要的时候能随时调用，无需再次设置。
 （12）支持通过充电器检测电池的总电压，最高电压最低电压以及每节电池电压。
	套
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	4
	航空模型
	1.用于展示教学，涵盖多旋翼、固定翼、直升机等不同构型；
2.不同机型不少于3种构型，总数量≥8架；
3.比例1:8至1:20，含展示支架。
	架
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	5
	师资培训及服务
	1.针对操作人员（教师/管理员）培训使用方法，针对技术人员培训日常维护和常见故障处理；
2.实训室验收通过后，企业每年提供专业人员，直接参与学校日常教学，企业专业人员≥3名；结合学校现有课程体系，提供定制化实训教案，培训内容直接嵌入学校教学计划；辅导教师需持无人机应用技术等相关证书且社保缴纳不少于3月；
3.培训次数与人数：每年免费提供不少于10人次的系统使用培训，每学年承诺免费培训不少于5次，时间地点由学校定；
4.提供一名专职工程师驻校服务，每周不少于3天，处理日常设备维护、故障排查、学生答疑； 
5.实训室验收通过后，企业每年协助学校教师参加CAAC（民航局无人机操作员）、人社职业技能认证培训，提供培训资料和实操指导，并支持不少于2名学校老师取得人社无人机装调检修工高级证书和CAAC无人机中型超视距驾驶员执照考证，企业承担报名费、培训费；
6.免费提供中文操作手册、常见问题列表、操作视频等；
7.安装调试时同步对学校教学老师进行现场培训；
8.实训室验收通过后，企业与校方需签订学生委培班、订单班等特色班级，以保障学生实习、就业；
9.在项目所在地有固定售后服务机构，可以承诺“24小时技术支持，30分钟内到达现场”；
10.故障处理：一般故障4小时内解决，重大故障8小时内解决并出具故障报告；
11.备机服务：设别若8小时内无法修复的，须提供备用设备保证正常使用；
12.终身技术支持：设备提供终身技术支持；
13.企业拥有无人机相关专利≥9项，以确保企业在无人机领域的专业性与前瞻性；
14.企业具备无人机相关体系认证≥3项（ISO9001/14001/45001），附扫描件作为佐证材料；
15.企业专业技术人员所持无人机相关资质证书不少以10项（CAAC民用无人机驾驶航空器操作员执照、无人机职业技能等级证书、无人机类专项技能证书等）；
16.须提供民用无人驾驶航空器运营合格证（必须包含运行种类：留空飞行、航线飞行、其他飞行；经营种类：载货类、培训类、其他类）。
	套
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	二、无人机检修实训室
	
	
	
	

	1
	多旋翼无人机原理教学及故障检修设备
	1.便携式箱式结构尺寸：≥600mm×420mm×180mm；
2.机架布局为“X”；机身轴距≥490mm；
3.机身材料：FR-4；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质；
4.工作环境温度支持范围：-40〜50；
5.无刷电机规格：定子直径≥23mm；高度≥6mm；KV值≥1980KV；
6.可设置故障≥10；故障检修采用一体化KCD4按钮（投标时提供产品白皮书或彩页并加盖公章）
7.飞行控制器内置3轴数字16位陀螺仪，3轴14位加速度/磁强计，6轴加速度计/磁强计，高精度气压计；供电范围：7.4V-22.2V;
8.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V,使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量≥12个；
9.数字舵机*4；
10.核心参数
（2） 电池:≥3S2200mAH
(2)故障设置:独立故障开关，全线路检测点
(3)导航:北斗+GPS双模
11.支持无人机检修课程实践，支持人社无人机装调工考证
12.故障控制系统（实训箱配套）
集成高分辨率触摸屏于实训箱箱体；配套故障控制软件，控制软件支持故障点手动设置与一键解除，可模拟故障部件不少于 7 类，包含但不限于：
（1）电池、电机、电调故障模拟；
（2）GNSS故障模拟；
（3）RFID 模块故障模拟；
（4）接收机、抛投器故障模拟；
人机交互直观便捷，支持故障状态可视化展示。
	套
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	2
	无人机检修工具套装
	1.含全套无人机装调检修常用工具，铝合金箱收纳。
2.清单：十字/一字螺丝刀（多规格）、内六角扳手（1.5/2.0/2.5/3.0mm）、尖嘴钳、剥线钳、焊笔（60W温控）、热风枪、万用表（数字式）、水平仪、L型扳手、镊子、助焊膏、螺丝胶、绝缘胶带、无铅锡丝等，不少于25件套，铝合金箱体封装。
	套
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	三、无人机模拟飞行实训室（7--109）
	
	
	
	

	1
	模拟器遥控器
	1.用于无人机模拟飞行训练，兼容主流模拟飞行软件；
2.2.4GHz；8通道及以上；支持PPM/SBUS输出；USB接口；兼容主流模拟软件；
含模拟器加密狗或激活码。
	台
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	四、无人机室外飞行实训场地（室外体育场）
	
	
	
	

	1
	雪糕筒
	锥形，高度≥300mm，红/橙色，底座稳定。
	个
	24
	
	

	2
	操作区防护网
	高度≥3m，宽度≥2m/架；网孔≤50×50mm；框架为镀锌钢管或铝合金，防风固定。
	架
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	3
	场地防护网与钢索
	防护网
防护面积≥36m×20m；网孔≤100×100mm；尼龙绳径≥5mm；配套钢索及固定件；抗风等级≥6级。
含可调节高度立杆（10根）、拱门（2个）、穿圈/穿框（2个），满足CAAC实操考试科目要求。
	套
	1
	
	



法定代表人或授权代表签字：
注：
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（2）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足；
（3）如果表格行数不够，请自行增加。

三、细目报价表（标段四）
供应商名称：（盖章）
标段号及名称：
项目编号：
	无锡师专2026年度实训室建设项目实训设备采购标段四人工智能实训室设备采购

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	人工智能机器视觉与自然语言处理综合实验箱
	一、总体要求
1.1实验箱出厂集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS系统等开发环境，配备TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle等多种深度学习框架，能满足人工智能相关的学习与开发，可以开展人工智能专业课程及人工智能场景应用的课程教学与实践。
1.2实验箱所有模块一体化板载设计（拒绝零散模块外接使用），模块包含：①边缘计算平台、②人机交互显示单元、③视觉处理应用系统、④麦克风阵列系统、⑤ROS智能机械臂应用系统、⑥AIOT无线网关、⑦AIOT虚实结合采集控制端模块、⑧AIOT端感控场景应用系统等八大部分组成。
1.3实验箱内置部署不低于1.5B参数量的模型,实现麦克风阵列语音识别推理与播报;实现语音互动对话、语音搜索推理、大模型微调推理与硬件控制等功能。
1.4实验箱通过调用大模型视觉应用，关联视觉处理应用系统，实现图像拍摄、图像推理、结果播报等功能。
1.5实验箱通过调用具身智能多模态应用，通过关联视觉处理系统、麦克风阵列、机械臂应用系统、端感控场景应用系统，实现语音多指令控制IOT模块、健康场景联动、语音控制机械臂、语音视觉机械臂融合场景推理等功能应用。
1.6设备含配套课程：《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow实验》、《深度学习Pytorch实验》、《深度学习PaddlePaddle》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》、《人工智能AI大模型》、《人工智能综合课程设计》、《人工智能训练师》等课程资源与教学资料，包含教学实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具等。
二、主要模块参数:
2.1 人工智能边缘计算平台
CPU：等同或优于六核ARM Cortex-A78 MPcore处理器；
GPU：≧512 CUDA Cores；≧16 Tensor Cores；
AI算力：≧34TOPS INT8
内存与存储：≧4GB LPDDR5，≧256 GB SSD；
以太网：支持10/100/1000 BASE-T自适应；
显示接口：支持HDMI 2.0 或DP；
硬件资源：≧3个UART，≧2个SPI，≧2个12S，≧4个12C，≧1个CAN,≧1个DMIC&DSPK，≧1个PWM，多个GPIO；
2.2 人机交互显示单元
≧17.3寸，支持≧1920*1080高清信号；
实验箱内部集成HDMI接口接入箱盖上的显示屏；
键鼠：独立有线键盘、有线鼠标。
2.3 机器视觉感知单元
感光器尺寸：≧1/2.7 inch；
分辨率：最高支持1920 x 1080；
USB协议：等同或优于USB2.0 HS/FS；
支持免驱协议：等同或优于UVC（USB Video Class）；
支持自动曝光控制、自动白平衡、自动增益控制；
工作电压：≧DC 5V。
任意角度识别：支持任意角度准确识别颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块；
同时识别多种组件：支持同时识别两种及以上的颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块。
2.4 自然语言处理单元
MIC：等同或优于环形6麦；
唤醒/识别距离：≧3m；
定位精度：±15°;
电源：≧5V 300mA;
支持AEC 功能、360°拾音波束、DNN 降噪算法等
2.5 ROS机械臂应用系统
机械臂材质：等同或优于阳极氧化铝合金;
机械臂自由度（DOF）：至少包含5自由度+夹持器；
舵机方案：≧15Kg*5+6Kg*1智能串行总线舵机；
有效负载：≧200g伸直可夹重量;
负载：≧500g夹持搬运重量;
臂展：≧350mm;
有效抓取范围：不低于中心轴为半圆半径≤30cm的区域;
重复定位精度：不低于±0.5mm;
2.6 AIOT无线网关
MCU：等同或优于Cortex-M3内核处理器；
显示屏：≧0.96寸液晶显示屏。
无线模组：标配ZigBee无线模组，支持WiFi/BLE/LoRa等多种无线模组；
外围接口：至少包含Mini USB接口、JTAG接口等接口
2.7 AIOT虚实结合采集控制端模块
MCU：等同或优于CORTEX-M3内核处理器；
无线模块：兼容双排直列接口，标配ZIGBEE，可选WIFI/BLE/LORA等无线模块；
通讯协议：传感层支持Modbus。
虚实结合：配套物联网虚拟仿真平台对应的虚拟设备能够完全仿真“AIOT虚实结合采集控制端模块”，虚拟仿真设备模块的外观、接线端口与真实硬件模块完全一致；真实硬件模块连接的传感器数据支持接入虚拟仿真平台互联互通；真实硬件模块连接的执行器与虚拟仿真连接的执行器支持实现同步控制效果。
2.8 AIOT端感控场景应用系统
提供包含但不限于智慧环境、智能安防、智能停车三大应用场景。
智慧环境感知单元：包含但不限于光照、温湿度、雨雪、风扇、数码管、调色灯等传感器与执行器。
智能安防感知单元：包含但不限于红外对射、烟雾、酒精、蜂鸣器、触摸按键、人体等传感器与执行器。
智能停车感知单元：包含但不限于超声波、电磁锁、继电器、舵机等传感器与执行器。
2.9 机器视觉场景应用组件
颜色标签：包含但不限于红色、绿色、黄色、蓝色四种颜色的色块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
动物图卡：包含但不限于印刷有猫、狗等多种动物的物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
交通标牌：包含但不限于印刷有停车、转弯、限速、禁止通行、小心行人、禁止长时间停车等交通标识物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
垃圾物块：按照国家最新版《生活垃圾分类标志》标准，提供印刷有害、可回收、厨余、其他四类垃圾图标的物块，配套提供对应的训练模型数据；
三、配套软件与实验课程：
3.1 软件资源
平台采用边缘计算+端感控+大模型框架体系，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习（TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle）框架、ROS系统等。
演示Demo：颜色识别、猫狗识别、交通标识识别、人脸识别、垃圾分类、语音识别、离线语音推理模型、多模态视觉推理模型等。
3.2 人工智能虚拟仿真实验组件
3.2.1 总体要求
（1）平台采用Unity3D技术开发，将人工智能学习过程中需掌握的算法、作原理、实验过程、实验结果等要素，通过拖拽组件、模块、设置参数，自动生成源码，流程自主构建，3D执行效果（机械臂模型）等方式，让学生能够在模拟环境中自由探索和实践，无需担心真实硬件系统中的风险和成本。
（2）平台主要功能涵盖机器视觉、机械臂两部分。包括机器视觉、机器学习等人工智能实验。
（3）平台包含人工智能运行及开发环境，如conda、jupyter、命令终端等调试运行方式。
3.2.2 仿真实验平台虚实结合一致性要求
（1）硬件一致性：平台采用Unity3D技术开发，将真实机械臂与虚拟机械臂1：1建模，并构建6自由度机械臂舵机算法模型，实现同代码虚拟仿真平台控制与真实机械臂控制一致。
（2）程序流程一致性：可视化AI程序流程，通过拖拽组件、模块、设置参数，自主构建机器视觉、机械臂控制程序流程，直观掌握视觉算法、机械臂控制工作原理和过程，也可更加专注于逻辑设计和问题解决。
（3）Python代码一致性：可视化AI程序流程中，每个拖拽的组件、模块及设置的参数，都一对一自主生成对应的Python代码块，将复杂的人工智能算法，采用每个模块单独呈现的形式，明确学习目标，降低学习难度，使学生更快的实现算法原型，提高整体学习和研究效率。
（4）运行结果一致性：结合6自由度机械臂舵机算法模型，实现同代码虚拟仿真平台控制与真实机械臂控制一致。可将拖拽组件、模块、设置参数等生成的程序流程，自动生成Python文件并导出。Python代码文件可直接到硬件平台中验证、执行结果一致。
（5）教学过程管控：平台包含“导入模块”（保存课程）和“导出模块”（加载课程）。教学过程中，每个实验可自由保存和加载完成或未完成程序流程，结合实验的“实验目的”、“实验理论”、“实验内容”和“实验流程”等课程元素，更加方便教师对教学及教学过程管控。
3.2.3 仿真平台虚拟实验
Python基础虚拟仿真实验不少于20个实验；
深度学习TensorFlow虚拟仿真实验不少于20个实验；
深度学习Pytorch虚拟仿真实验不少于20个实验；
OpenCV机器视觉虚拟仿真不少于20个实验。
六轴机械臂控制虚拟仿真不少于10个实验。
3.3 实验课程资源
要求提供包含但不限于《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow》、《深度学习Pytorch》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》《人工智能AI大模型》《人工智能训练师》《人工智能综合课程设计》等10门及以上课程。
（1）《Python基础》课程主要包括主要包括Python、开发环境搭建和使用、Python基础、Python分支与循环、Python高级、Python函数、Python存储、Python异常处理、Python类和对象、Python模块等内容，不少于16个实验。
（2）《OpenCV机器视觉》课程主要包括机器视觉概述、开发环境使用说明、OpenCV基础实验、OpenCV高级算法实验、OpenCV应用实验等内容，不少于24个实验。
（3）《深度学习TensorFlow实验》课程主要包括TensorFlow 基础、线性回归、逻辑回归、人工神经网络、卷积神经网络、神经网络迁移学习、循环神经网络、人工智能综合实验等内容，不少于10个实验。
（4）《深度学习Pytorch实验》主要包括深度学习概述、实验环境配置与使用、PyTorch基础部分、Dataset类的高效应用、TensorBoard应用简析、TransForms应用简析、Torchvision数据集应用简析、Dataloader类的高效应用、神经网络、损失函数与反向传播、Pytorch中的优化器、Pytorch中模型的保存与读取、项目实战等内容内容，不少于19个实验。
（5）《自然语言处理》主要包括自然语言处理基础、麦克风阵列实验、AI平台语言处理、深度学习应用、自然语言处理云服务应用等内容，不少于33个实验。
（6）《机械臂控制》主要包括控制板蜂鸣器控制、控制机械臂单个舵机、读取机械臂舵机当前的位置、机械臂六舵机同时控制、机械臂上下左右摆动、机械臂跳舞、机械臂记忆动作、机械臂夹方块、大自然的搬运工、叠罗汉等内容，不少于13个实验。
（7）《端感知控制》主要包括嵌入式系统概述、实验平台说明、STM32开发环境搭建、STM32基础应用开发、STM32传感器应用开发、Zigbee无线通信应用开发等内容，不少于38个实验。
（8）《PyQT5应用开发》主要包括PyQt5应用开发基础、PyQt5环境搭建与使用、PyQt5基础应用开发、PyQt5进阶应用开发等内容，不少于15个实验。
（9）《人工智能AI大模型》主要包括大语言模型基础、大模型初体验、大模型API调用、大模型离线部署、Ollama离线模型的推理、大模型构建本地知识库、大模型微调、离线大模型应用、具身智能等内容，不少于41个实验
（10）《人工智能训练师》主要包括Excel数据清洗、Excel数据统计、Excel数据可视化、Python数据清洗、Python数据关联、Python数据可视化、数据风险评估与处理、文本标注-文本分类标注、文本标注-命名实体识别（NER）标注、 文本标注-情感倾向标注、文本标注-意图识别标注、图像标注-目标检测框标注、图像标注-关键点标注、图像标注-语义分割与多边形标注、图像标注-OCR标注、图像标注-车牌标注、音频标注-音频有效性标注、音频标注-语音转写与文本对齐标注、音频标注-情感与口音类型标注、音频标注-对话语音与事件标注等内容，不少于25个实验、
（11）《人工智能综合课程设计》，实验案例体系涵盖六大核心应用方向，具体包括AI+农业、AI+医学、AI+动物识别、AI+武器检测、AI+交通运输、AI+行为检测，各方向实验案例配置如下：
AI+农业方向：包含典型农业场景实验案例，如水果识别、蔬菜识别、番茄叶片病害识别、农作物与杂草检测、全球小麦检测、石榴成熟度检测、鲜花检测；
AI+医学方向：包含关键医学检测实验案例，如医药与维生素检测、血细胞检测、脑肿瘤检测、骨折检测；
AI+动物识别方向：包含动物检测识别案例，如昆虫检测、非洲动物检测、水下生物检测、动物识别；
AI+武器检测方向：包含武器检测案例，如刀具类武器识别、枪械类武器识别；
AI+交通运输方向：包含交通运输识别案例，如车牌识别、车辆识别、障碍物识别；
AI+行为检测方向：包含行为检测案例，如吸烟识别、口罩识别、手势识别、眼镜识别、人脸识别门禁。
所有实验案例均提供原始训练数据集、验证数据集以及标注文件，且每个实验必须独立包含数据集收集、整理数据集与验证集、修改数据集配置文件、修改预训练模型文件以及模型训练和模型测试等全流程实验内容，确保实验的完整性与独立性。
3.4 人工智能在线课程平台
1.本设备提供人工智能综合教学实验平台配套人工智能在线课程平台使用服务，总共提供45个账号供师生开展在线智能基础理论课程学习和实验实训教学。
2.系统采用B/S架构，是一个基于互联网技术的综合性在线教育工具，集成课程规划、学习、进度管控等多项功能，旨在为教师和学生提供一个高效、便捷的课程管理环境。平台分为学生端和教师端。
3.教师端功能：包含实验管理、作业中心、班级管理、大数据统计等功能页面。
4.学生端：包含课程平台、我的作业等功能。课程平台涵盖人工智能综合教学实验平台的多门核心课程。
5.平台涵盖实验箱配套的多门核心在线课程，至少包含《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow》、《深度学习Pytorch》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》、《人工智能AI大模型》等9门以上课程；
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	人工智能车型机器人
	一、总体介绍
1.1 平台支持支持开展机器视觉、机器人ROS操作系统、智能控制等人工智能综合实训课设内容,同时满足“人工智能+嵌入式”、“人工智能+机器人”的基础实验及综合实训。
1.2 平台主要由边缘计算网关、显示屏、激光雷达、机械臂、深度相机、四驱底盘、运动控制板等七个部件组成，支持学生自主安装组合成1台完整的车型机器人。
1.3 平台出厂预装Ubuntu Linux操作系统，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS系统等开发环境，能满足人工智能相关的学习与开发。
1.4 平台本地化部署等同或优于DeepSeek-R1：7B版本大模型，实现高效率、低延迟的本地化AI推理能力。
1.5 平台通过调用大模型视觉应用，关联视觉处理应用系统，支持实现图像拍摄、图像推理、结果播报。
1.6 平台配套提供《Python基础实验》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习》、《机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《ROS系统与SLAM建图》、《AI大模型应用》、《无人驾驶平台综合应用》课程资源与教学资料。
二、硬件功能模块
2.1 边缘计算网关
CPU：等同或优于六核ARM Cortex-A78 MPcore处理器；
GPU：≧1024 CUDA Cores；≧32 Tensor Cores；
AI算力：≧34TOPS INT8
内存与存储：≧8GB LPDDR5，≧256 GB SSD；
以太网：支持10/100/1000 BASE-T自适应；
显示接口：支持HDMI 2.0 或DP；
硬件资源：≧3个UART，≧2个SPI，≧2个12S，≧4个12C，≧1个CAN,≧1个DMIC&DSPK，≧1个PWM，多个GPIO；
大语言模型：本地化部署等同或优于DeepSeek-R1 7B版本模型，不使用API接口等间接调用方式，保证大模型在在离线状态下也能照常使用。
2.2 显示屏
显示屏大小：≧7英寸；
分辨率：≧1024*600；
触控：≧电容触摸；
显示接口：HDMI接口
2.3 激光雷达
测距原理：TOF测距
扫描角度：0-360度；
采样频率：≥4500次/次；
测量角度精度：≤0.8度；
扫描频率：7Hz-15Hz；
测距范围：0.03-10米；
最小测量距离：≤0.03m；
单次测距时间：0.5毫秒；
通讯速率：230400
通讯接口：标准异步串口（UART）
电源：DC5.0±0.5V
驱动方式：内置无刷电机
ROS支持：ROS1/ROS2
2.4 机械臂
机械臂材质：阳极氧化铝；
臂展：≧350mm；
舵机：15KG*5+6KG*1串行总线舵机；
自由度：≧6自由度；
重复定位精度：±0.5mm；
摄像头：≧30万像素，≧110度广角。
2.5小车底盘
底盘材料：≧7mm厚铝板；
电机：12V金属齿轮减速电机*4，额定扭矩≧1kg.cm；
编码器：带500线AB相高精度GMR编码器；
车轮：≧4个麦克纳姆轮
电池：≧12V 4000mAh，带过放、过充、短路、过压等多重保护
2.6 核心控制板
主控制器：采用或等同于Cortex-M4内核微处理器，主频≧170MHz；
无线模块接口：通用无线模块接口，支持ZIBGEE、WIFI、蓝牙、LORA、433等无线模块；
传感器接口：通用传感器模块接口，支持温湿度、光照、雨雪等25类传感器控制器；
电机接口：板载4路电机驱动接口，带测速功能；
遥控接口：板载1路2.4G航模遥控器接收接口；
USB接口：板载1路USB转串口电路及USB接口；
2.7 深度相机
测距原理：双目结构光
深度范围：0.25-2.5m
深度图像FOV：≧H67.9°V45.3°D78°±3
彩色图像FOV：≧71.5°V56.7°D84°±3
精度：1m：±5mm
深度图像最高分辨率@帧率：1280*800@30fps/640*400@60FPS
彩色图像最高分辨率@帧率：1920*1080@30fps/640*480@60FPS
三、功能应用
3.1机器导航应用：
以 “多传感器融合 + 高算力支撑” 为核心，构建高精度 SLAM 导航体系，满足无人系统自主定位与环境感知需求。硬件层面，采用激光雷达作为核心环境感知设备，搭配核心控制板的定位模块，可实时采集环境点云数据与地理位置信息；边缘计算网关则作为数据处理中枢，依托预装的 ROS1/ROS2 系统，高效运行主流 SLAM 算法，为无人配送、室内巡检等场景提供稳定可靠的导航基础。
3.2机器视觉应用：
平台以双目结构光深度相机为视觉核心，结合边缘计算网关的 AI 推理能力，打造 “感知-决策-执行”一体化视觉导航系统，同时支持多任务协同处理。深度相机具备 1280800@30fps 的深度图像分辨率与 19201080@30fps 的彩色图像分辨率，可获取 H67.9°×V45.3° 视场范围内的三维景深信息与高清彩色图像，通过嵌入式 AI 算法完成目标检测（如交通标志、色块、行人）、背景移除、3D 扫描等基础视觉处理，处理延迟≤100ms，满足实时导航需求。
在导航功能上，平台基于 ROS 系统将视觉数据与四驱底盘（麦克纳姆轮，支持全向移动）的运动控制模块联动，实现视觉 SLAM 构图与路径规划：例如在预设地图 / 沙盘场景中，可通过视觉识别车道线完成自主循迹，识别停车标识、斑马线后触发减速 / 停车指令，响应时间≤500ms。同时，视觉系统可与 6 自由度机械臂协同，通过相机的 110° 广角摄像头（30万像素）定位目标物体（如红 / 绿 / 蓝色块），计算抓取坐标后发送指令至机械臂，控制其完成抓取 - 搬运 - 放置全流程，重复定位精度 ±0.5mm，误差率≤2%，适用于智能分拣、物料搬运等教学与实训场景。
3.3多场景拓展应用：
在科研验证场景中，预留丰富硬件接口（底层驱动板含3个 UART、2个SPI、4个I2C、1个CAN 等），支持外接温湿度、光照、雨雪等25类传感器，可扩展实现“导航 + 环境监测”复合功能，例如在室内巡检场景中，既通过 SLAM 完成自主导航，又通过外接传感器采集环境数据，由大模型进行数据关联分析（如 “温度超标区域与导航路径重合，需优先排查”）。同时，平台支持算法二次开发，科研人员可基于现有 ROS 框架，接入自定义 SLAM 算法或视觉模型，验证新算法在真实物理环境中的性能。
在小型商用场景中，可通过硬件升级（如增加大容量电池至 12V 10000mAh）与软件优化，适配短距离无人配送、仓储盘点等需求：例如在仓储环境中，利用激光雷达 SLAM 构建仓库地图，通过视觉导航定位货架位置，机械臂完成货物抓取与盘点，全程无需人工干预，且支持离线运行（依赖本地化大模型），避免网络信号不稳定导致的任务中断，为学生理解 “人工智能技术落地商用”提供直观案例，也为院校开展产教融合项目提供硬件支撑。
四、实验内容
4.1《Python基础实验》主要包括Python的基础语法、数据类型、表达式、函数异常处理等内容，合计不少于16个实验。
4.2《OpenCV机器视觉》课程主要包括图像处理、视频处理、图像的操作与运算、颜色空间、阈值处理、图像形态、边缘检测、图像变换以及机器视觉相关的应用等内容，合计不少于24个实验。
4.3《深度学习》课程主要包括TensorFlow基础、线性回归、逻辑回归、神经网络以及深度学习综合应用等内容，合计不少于33个实验。
4.4《机械臂控制》课程主要包括如何通过调用接口函数控制六轴机械臂进行移动和抓取以及颜色识别、垃圾分类等综合应用内容，合计不少于13个实验。
4.5《PyQT5应用开发》课程主要包括PyQT5的界面设计、信号与槽、UI布局、数据库、多线程、网络编程等内容，合计不少于22个实验。
4.6《ROS系统与SLAM建图》课程主要包括ROS环境搭建、ROS命令、可视化编程、程序创建、消息发布与订阅、SLAM建图、激光雷达扫描等内容，合计不少于10个实验。
4.7《AI大模型应用》课程主要包括大语言模型基础、大模型初体验、大模型API调用、大模型离线部署、Ollama离线模型的推理、大模型构建本地知识库、大模型微调、综合应用等内容，不少于30个实验
4.8《无人驾驶平台综合应用》课程主要包括移动机器人控制实验、动态目标跟随、激光雷达建图与导航、交通灯识别、交通标志识别、车道线识别实验、人脸追踪、机器人视觉感知、移动机器人视觉测距、无人驾驶综合应用课程设计等不少于10个实验。
五、配套无人驾驶地图
5.1地图材质：采用喷绘油画布，防水防潮
5.2地图尺寸：长方形，不低于3m*2m；
5.3地图颜色：采用红、绿、蓝等深色背景，
5.4车道形状：直角或圆角矩形
5.5车道周长：不低于5米；
5.6车道宽度：不低于25cm，保障小车在行驶中不压线
5.7车道颜色：两侧采用白色车道线、中间采用灰色底色，符合真实道路规则。
5.8地面标识：包括车道线、斑马线、停车位、分拣区、交通标识放置区等。
5.9停车位：不少于1个，尺寸不低于50cm*25cm
5.10分拣区：不少于红、绿、蓝三种颜色的矩形区域
5.11辅助标识：包括人偶、停车标识牌、限速标识牌等
5.12分拣色块：包括红、绿、蓝三种颜色色块各1个。
5.13无人驾驶：支持小车按照车道进行自动驾驶；支持小车遇到交通标识进行减速、停车等动作；支持小车在分拣区域内完成色块的自动分拣活动。
5.14一间实训室配1块。
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	3
	人工智能桌面四足机器狗
	一、硬件技术指标
1.1 材质：全金属铝合金机身，搭载减震硅胶足杆和ABS耐磨足端。
1.2 CPU：等同或优于四核ARM Cortex-A76微处理器，主频≧2.4GHz。
1.3 GPU：等同或优于VideoCore VII
1.4内存：≧2GB
1.5自由度：≧10个自由度
1.6机械臂：≧3自由度机械臂（含末端夹爪）
1.7摄像头：≧500万像素
1.8传感器：6轴姿态传感器：
1.9屏幕：≧320x240像素全彩IPS屏幕；
1.10麦克风：双MEMS麦克风
1.11扬声器：≧8Ω 2W腔体扬声器
1.12存储：≧64GB TF卡
1.13遥控：WiFi遥控APP、蓝牙遥控APP、网页端遥控
1.14电池容量：≧7.4V2500mAh电池组
1.15续航：≧2.5小时
1.16充电口：Type-C
二、功能应用要求
2.1出厂预装GUI大程序，内含≧40多种功能玩法。
2.2内含≧35种动态表情，支持自定义动态表情，让每一次互动都更加生动有趣。
2.3其他适用功能：音频录制和播放、视频录制和播放、姿态角度获取、读取电量、舵机角度控制、身高控制、群控表演。
2.4逆运动学算法：越障步态、行走步态、匍匐前进步态、全向移动步态
2.5示教功能：可手动操控机械臂或腿部动作并记录关节角度，保存为文件实现动作的快速录制与回放。
2.6大语言模型：支持实时接入讯飞星火大模型，宛如配备“超级大脑”，不仅能理解文本指令，还能灵活应答。
2.7语音大模型：搭载高灵敏麦克风和扬声器，支持语音与文字实时互转，接入讯飞星火大模型后，能“听“会“说”，实现智能交互体验。
2.8视觉大模型：配备500万及以上像素摄像头，能够理解和分析图像内容，精准识别物体，并输出文本和语音反馈。
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	4
	扩声系统
	一、分布式声学矩阵音箱1*1
1.1内置DSP处理模块，可有效抑制多扬声器工作时产生的声干涉和梳状滤波问题，设备出厂预置调试参数；
    1.2内置双通道UHF数字无线接收模块，工作频段640-690MHz，采样率48kHz@24bit，无损接收无线音频信号，传输延时：≤6ms，信噪比：≥85dB，动态范围：≥95dB；
    1.3支持一发多收组网方式，配合数字无线话筒或交互融合终端使用，可实现无线音频分发；
二、交互融合终端*1
1.1支持一线通功能，通过一条标准CAT5/6网线，即可实现三路音频输入、一路录播音频输出的连接；
1.2支持非平衡转平衡传输，同时采用地线隔离技术；
1.3输入输出接口，3.5mm直插式音频接口；传输延时＜2mS
三、无线麦克风*2（配充电仓）
1.1集成磁吸式智能背夹，支持领夹式、手持握、头戴麦外接及胸前悬挂四种佩戴模式，铝合金磁吸配件，拆装时间≤0.3 秒，单设备重量≤35g；
1.2具有AGC自动增益控制功能，可五档调节，实时动态调节输出音量，避免突发音量对听力造成损伤；
1.3具有内置PPT翻页、频道记忆功能、频道锁定功能、音量锁定功能、频道分组功能等；
四、合并式功放*1
1.1额定功率：2*120W/8Ω  线路输出：1V  输入灵敏度：MIC/≤100mV  ≤300mV ；
1.2总谐波失真：≤1%    频率范围：MIC/80-16000Hz  AUX/50-18000Hz ；
1.3信噪比：≥85dB   高低音调节：±10dB ；
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	5
	无线路由器
	1、基础规格：支持Wi-Fi6，
2、整机速率：≥3000M
3、设备总带机量：≥100台
	1
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	6
	交换机
	1、性能：包转发率≥74.40Mpps
2、端口：≥48千兆电+2千兆 SFP
	1
	台
	
	

	7
	机柜
	22U机柜，整机尺寸≥600*800*1100mm
	1
	台
	
	



法定代表人或授权代表签字：
注：
（1）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；
（2）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足；
（3）如果表格行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc229394834]

四、供应商资格、资信证明文件


格式一、关于资格的声明函

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。
2.我单位愿针对本次项目（      ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
本授权书声明：注册于     （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称），     （项目编号），     （标段号及名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
供应商名称（公章）：
法定代表人签字：
授权委托人签字：
日    期：    年    月    日


附：法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件


格式三：承诺书

致：无锡师范高等专科学校

我司在此郑重承诺：
1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。
2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。


供应商（公章）：
法定代表人（或授权代理人）签字：
日      期：



格式四：中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）
 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的                                 （项目名称）提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
                                             日期：

五、补充证明文件
1）供应商简介和经营情况说明；
2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；
3）对应评分标准所需的其他证明材料。
4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。


格式六：关于符合本国产品标准的声明函（标段号：如有）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥/  3。/  的/  4在中国境内生产。/  的/  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。/  的中国境内生产的组件成本占比≥/  。/  的/  在中国境内生产。/  的/  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“/  ”的地方无需填写。

格式七：类似业绩

	项目名称
	项目业主
	合同主要内容
	项目期限：
年月至年月
	合同金额
（万元）
	履约情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc5813][bookmark: _Toc452140332][bookmark: _Toc13830][bookmark: _Toc433811020][bookmark: _Toc416005155]注：本表须按照评标办法相关要求附相关证明材料。


[bookmark: _Toc229394836]六、商务条款偏离表
项目名称：
招标编号：
标段号及名称：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的合同条款
	投标文件的合同条款响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。如果行数不够，请自行添加。
供应商名称（公章）：
供应商代表签字：                        
[bookmark: _Toc229394837]
七、技术条款偏离表
项目名称：                            招标编号：
标段号及名称：
	序号
	招标技术指标要求
	投标技术指标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。
2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。如果行数不够，请自行添加。

供应商名称（公章）：
供应商代表签字：
[bookmark: _Toc229394838]

八、其他部分
供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。


九、服务方案
（暗标，服务方案具体内容参见评标办法相关要求）
暗标编制要求如下：
①技术文件正文所用文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。
②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。
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