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第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc29543] 
项目概况
南通大学附属初级中学（南通市第一初级中学观新校区）学生云机房设备采购项目（重新采购）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年 10月21日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
 
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-X2024-0158
2.项目名称：南通大学附属初级中学（南通市第一初级中学观新校区）学生云机房设备采购项目（重新采购）
3.预算金额：86.38万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。
4. 本项目设定最高限价，最高限价为83.38万元。
5.采购需求：详见本询价文件第四章。
6.合同履行期限：自合同签定之日起30天内完成交货、安装、调试并通过相关部门验收合格。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求
1.本项目不接受联合体投标。
2.本项目不接受分包。
三、获取采购文件
1.时间：2024年10月16日至2024年10月18日（北京时间，法定节假日除外）。
2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
3.售价：免费。
四、响应文件提交
截止时间：2024年10月21日14点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。  
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号（如有）、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。
3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。
4.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。
6. “苏采云”系统使用相关提醒
6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次采购联系方式
1.采购人信息
名称：南通市第一初级中学
地址：江苏省南通市
联系人：严老师        
联系方式：0513-80663229
2.采购代理机构信息
名 称：南通市公共资源交易中心
地址：南通市工农南路150号
联系人： 陈露
联系方式：0513-59001986
 3.软件技术支持：0519-86722801
                        那家铭  0513-59001950




第二章  供应商须知

一、成交原则：
1.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；
2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；
3.满足公告规定的供货时间要求;
4.成交人不得以任何方式转包或分包。
二、询价采购报价须知
1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。
2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：
（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
（2）法人授权书；
（3）询价响应函;
（4）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；
（5）项目技术要求偏离表
（6）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；
（7）询价文件中要求提供的投标条件和投标人认为需要提供的其他证明文件。
3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。本中心对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。成交供应商应在成交结果公告之日起三个工作日内向项目负责人提交纸质的“询价响应文件”存档（须与上传电子档内容一致）。
4.成交通知书领取：请成交供应商、采购人向本中心四楼服务窗口（交易管理科，电话：0513-59001958）联系领取。
5.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。
三、合同签订
供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同。合同一式二份，采购人、供应商各一份。采购人根据通财购【2018】8号文要求须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
四、验收与付款
1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。
2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。
五、询价费用
1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.本中心不收取任何费用。
六、报价注意事项
    报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准； 
七、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210]8.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。
9.商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
10.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
11.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
八、质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政府采购履约资金扶持政策
1.根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
2.履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。












第三章  文本合同（格式）

[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。
南通市政府采购合同（货物）（合同编号）
项合同主要条款（格式）
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方就南通大学附属初级中学（南通市第一初级中学观新校区）学生云机房设备采购项目此次成交的事宜，签订本合同书。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 
	序号
	名称
	品牌(如有）
	型号规格（如有）
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合计：
	


质量要求：合格。（全新，未使用过）
二、 交货时间、地点、方式：自合同签定之日起30天交货并安装调试结束。供货进场即甲方项目所在地。
三、 交货设备清单参看招标文件。
四、 运输方式及费用负担：乙方负责汽车运输，并负担费用及在途风险。
五、 包装标准、包装物的供应与回收、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：乙方应随货提供产品合格证书、使用说明书等。
六、 结算方式及期限：签订合同一周内支付合同金额50%的预付款，项目验收合格后一个月内一次性付清合同余款。
七、合同生效条件：本合同自甲乙双方盖章之日起生效 。
八、产品保修期及售后服务：免费质保期为三年（以承诺书为准）（免费质保期自验收合格之日开始起算）。
九、违约责任：
1、供方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，供方应向需方付延期违约金，每天按合同金额1‰计收，供方逾期达到【90】天的，需方有权单方解除合同，供方应当退还需方已支付全部款项并且另行向需方支付合同金额5‰损失赔偿金。
2、需方逾期付款时（正当拒付，供方同意延期付款时除外），应向供方支付延期违约金，每天以合同金额1‰计收，但最高限度为合同金额1%。
3、供方交付的产品未能通过验收或者不符合合同约定质量标准的，需方有权单方解除合同，供方应当退还需方已支付全部款项并且另行向需方支付合同金额5‰的损失赔偿金。
4、供方履约过程中存在其他违约情形的，每出现一次，供方应当向需方支付合同金额1‰元损失赔偿金。
5、前述供方向需方支付的损失赔偿金或违约金的不足以弥补需方全部损失的，不足部分由供方补足，就该损失赔偿金或违约金，需方有权自质保金中自行扣减。
十一、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方均可向南通仲裁委员会依照届时有效的仲裁规则申请仲裁。
十二、其它约定事项：1、乙方负责合同范围内的设计、制造、运输、卸货及协助总包安装调试和甲方对本项目进行政主管机关验收。2、甲方负责协调总包单位及组织项目验收工作。

	供方
	需方

	单位名称（章）：
供应商开户行：
供应商银行帐号：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
日期：
	单位名称（章）：
法定代表人：
委托代理人：
电话：

日期：

























第4章   项目需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（1） 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
  详见采购清单
（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
1、 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
本项目采购的设备产品均采用先进技术、设计和制造标准的优质全新合格产品，投标人供货送至采购人指定地点并负责安装、调试、验收合格，直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。
2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
采购清单
	序号
	产品名称
	技术参数与功能要求
	数量
	单位
	备注
	行业分类

	1
	管理云主机
	1）1U机架式服务器；
2）CPU：配置1颗国产处理器，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥3.0Ghz；
3）内存：服务器提供≥4个内存插槽，配置32G内存 (32G*1)；
4）硬盘：硬盘支持4个2.5/3.5英寸SATA热拔插插槽，2个m.2 SSD插槽（m.2仅用于系统盘）；标配整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III，整机配置1块480G 固态硬盘+2块 240G M.2 SSD；
6）网口：提供≥2个千兆网口；≥1个千兆管理口；
7）电源：提供1个CRPS规格电源，电源功率350W。
	1
	套
	核心产品
	软件和信息技术服务业

	2
	教师桌面云客户端
	1）为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，满足学校教学、考试软件正常运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌；
2）配置1颗国产8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）；
3）配置内存容量≥32GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）；
4）为减少桌面空间的占用，终端主体体积≤10L，提供官网链接、截图证明并加盖原厂公章；
5）USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，TypeC接口≥1，千兆网口≥2个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM口≥2个，提供清晰的产品外观图片并展示各接口位置及说明，提供官网链接、截图证明并加盖原厂公章；
6）为了外设扩展要求，除显卡占用的插槽外，额外配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx1插槽≥1个，提供清晰的产品外观图片并展示各接口位置及说明，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章；
7）因教学业务需要一定的3D显示性能，需要配置独立显卡，显存≥2GB；
8）为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
9）为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
10）夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
11）为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
12）实配要求：键鼠套装，三年质保。
	2
	台
	主要标的
	软件和信息技术服务业

	3
	学生桌面云客户端
	1）为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌；
2配置1颗国产8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）；
3）配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）；
4）为减少桌面空间的占用，终端主体体积≤10L，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章；
5）USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，TypeC接口≥1，千兆网口≥2个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM口≥2个，提供清晰的产品外观图片并展示各接口位置及说明，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章；
6）为了外设扩展要求，除显卡占用的插槽外，额外配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx1插槽≥1个，针对此参数需提供清晰的产品图片，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章；
7）因教学业务需要一定的3D显示性能，需要配置独立显卡，显存≥2GB；
8）为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
9）为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
10）夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
11）为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
12）实配要求：键鼠套装，三年质保。
	112
	台
	主要标的
	软件和信息技术服务业

	4
	教师显示器
	23.8英寸显示器，分辨率：1920*1080，100HZ屏幕刷新率，屏幕比：16：9，支持VGA、HDMI接口，窄边框，CCC强制产品认证，本产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，支持壁挂
	2
	套
	 
	软件和信息技术服务业

	5
	学生显示器
	21.5英寸显示器，分辨率：1920*1080，100HZ屏幕刷新率，屏幕比：16：9，支持VGA、HDMI接口，窄边框，CCC强制产品认证，本产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，支持壁挂
	112
	套
	 
	软件和信息技术服务业

	6
	桌面虚拟化软件授权及服务
	1）要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现；
2）管理平台采用B/S（Broswer/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作；
3）软件平台支持添加、移除服务器主机节点，支持添加主机节点数≥44个；
4）为降低部署难度缩短业务上线时间，支持向导式添加主机节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入主机节点名称、主机IP地址即可完成主机节点添加；
5）支持主机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年或自定义时间维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘速率、磁盘IOPS、网卡错误数、丢包率、网卡带宽等性能进行监控记录；
6）为提供更高的得盘率及更优的访问速度，需采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问；
7）存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明并加盖原厂公章；
8）为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
9）为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
10）要求满足服务器高可靠。 当服务器数量为3台时，支持任意1台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务；当服务器数量为7台时，支持任意3台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务；
11）支持以下三种类型云桌面：1、关闭云桌面后用户的个性化配置与数据不会丢失；2、每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；3、用户桌面统一升级安装应用软件，但用户的个性数据不受影响。提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
12）可以根据用户名、云桌面IP、云桌面名称等信息分页查询云桌面信息。提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
13）支持用户桌面个性化数据(包括应用程序配置文件、注册表、系统的修改和配置等用户个性化文件)重向至定个人磁盘中，管理员在统一更新、升级镜像后不会影响个人数据；
14）支持通过上传操作系统ISO文件、QCOW2格式文件来制作生成镜像。提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
15）支持应用程序安装包和共享文件的管理，包括：上传、删除、查询与制作镜像时加载到虚拟机内部；
16）支持对接LDAP、AD域导入用户，支持通过导入Excel文件的方式批量新建用户信息；
17）支持管理ARM架构/X86架构的VDI终端，支持管理X86架构的胖终端，支持将第三方PC通过intel TCI（透明计算)技术云化，纳入平台统一管理；
18）支持云桌面种类策略配置，包含VDI、IDV、TCI三种类型。提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
19）可配置全局屏幕水印功能。水印显示信息包括：用户名，云桌面名，云桌面IP、云桌面MAC地址，自定义显示。支持透明度，角度，字体大小和颜色的设置；
20）支持通过推送安装包、应用磁盘的方式，为桌面提供应用管理能力。同时推送安装包、应用磁盘的能力需包含VDI、IDV、TCI三种类型，提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
21）支持精细化配置功能权限，功能权限颗粒度细化到页面的具体功能。提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
22）提供物理PC桌面管理工具，可安装在PC或虚拟机环境中。管理工具可显示基本硬件信息，支持用户端可以主动报障功能，并高亮显示报障信息。提供产品功能界面截图并加盖原厂公章；
23）集成云盘功能：1、在用户登录云桌面时自动登录云盘；2、支持自动或手动创建用户群组，群成员可在组内分享文件；3、为实现分级管理，管理员可设置不同权限的管理员角色；4、可通过配置支持通过互联网访问内网云盘数据（非VPN）；5、提供文件收集功能，用户可以发起文件收集任务，收集任务可以设置截止时间和催收时间；6、支持在异地电脑上安装云盘客户端，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据。以上功能提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章；
24）实配要求：配置满足本次项目所需的CPU以及终端接入授权。
	114
	套
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	7
	教学管理软件授权及服务
	1）提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动；
2）支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
3）为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，提供产品功能截图证明，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
4）支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；
5）为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
6）为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；
7）支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能；
8）支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；提供产品功能截图证明并加盖原厂公章；
9）支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章；
10）个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载；
11）互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏；
12）为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入，针对此功能需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章；
13）随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改；
14）服务器文件授权：为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式；
15）学生奖励机制：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，支持在学生和老师端查看积分及排名；
16）教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品，提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书复印件并加盖原厂公章；
17）为防止学生自行使用学生终端，影响教学效率，支持学生终端离线后自动锁屏功能。
18）实配要求：配置满足本次项目所需的终端教学管理软件接入授权。
含三年原厂软件售后服务，并提供原厂授权承诺函。
	1
	套
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	8
	国产化操作系统
	正版国产桌面级操作系统，安全可靠等级≥I级；具备自研内核安全访问统一控制的安全框架，具备系统级文件保护箱功能（提供截图证明并加盖原厂公章）；含三年原厂软件售后服务，并提供原厂授权承诺函。
	114
	套
	 
	软件和信息技术服务业

	9
	24口接入交换机
	1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，要求提供官网截图并加盖原厂公章；
2）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
3）设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章；
4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章；
5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图并加盖原厂公章；
6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	2
	台
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	10
	48口接入交换机
	1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，要求提供官网截图并加盖原厂公章；
2）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章；
3）设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章；
4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章；
5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，要求提供官网截图并加盖原厂公章；
6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	2
	台
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	11
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	4
	个
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	12
	学生电脑桌
	电动升降屏风翻转电脑桌尺寸1600*600*850/1200
1）屏风升降考试桌采用人体工程学原理设计，外观简约大方，颜色尺寸可定制；
2）五金配件：采用优质开启角饺链连接件、锁具等配件，滑道带防脱系统三节路轨。
3）框架：外框采用优质铝合金型材，结构简单稳固，安装维护方便，可以实现快速拆装；外观简约时尚，人体工程学原理设计；
4）升降系统：采用DC24V直流纯铜大推力电机，齿轮盒使用高强度尼龙料，采用高精度注塑一次成型，配置高精密齿轮；使用传动轴动力传输，动能损耗小，精准度高，性能稳定耐用，升降流畅静音；升降主裁机带限位开关板；设备工作电压DC24V,额定功率50W，动态承载20KG，静态承载30KG，升降速度不低于30mm/s，工作噪音≦45db。
5）控制器具有上升、暂停、下降等功能键，支持统一管理：一个遥控器即可操纵同教室所有升降器方便安装调试；控制盒具有电源指示灯；采用大推力电机（带电磁刹车功能），负载力30公斤，电源交流：210V-240V  50-60HA,功率：N=30w；传动及升降结构：采用齿轮齿条升降平衡结构，整体采用同步传动结构，支持遥控或中控分组或集中控制。传动轴选隐藏式； 
6）桌体屏风基础高度850mm，升降行程350mm,桌屏升起后高度1200mm，整套产品实现语音教学、防作弊考试、独立操作无干扰。
7）材质描述：台面采用E1级以上25mm厚环保实木颗粒板材，板材静曲强度19.5Mpa；三聚氰胺贴面，磨耗值31mg/100r，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；表面透明度好，耐污性强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准。桌身板材≥16mm,屏风升降板≥15mm,板材边缘采用一次性成型铝合金无缝包边。
8）屏风采用铝合金包边，桌面下方设对开维修门内置过线位：可安装液晶翻转器
9）传动系统：双齿杆、六角轴升降装置，升降更稳定、精准，蜗轮采用尼龙材质，传动噪音低于38分贝。
翻转器要求：翻转器采用冷轧钢板材料，钢板厚度1.0-1.2毫米，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，翻转器颜色：闪光银色。上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用特制大阻力气压杆，阻尼有缓冲效果，防止快速回弹，损坏显示器和给使用者造成伤害，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。能隐藏液晶屏显示器，笔记本电脑，一体机的同时还可以隐藏键盘和鼠标，并且配有单独放鼠标的鼠标槽，一体机翻起后直立于桌面，键盘鼠标同时升起与桌面平齐。含三年质保，并提供原厂授权承诺函。
	56
	张
	 
	工业

	13
	电脑桌号码牌
	透明亚克力数字号码牌，直径100mm
	112
	个
	 
	工业

	14
	学生电脑凳
	尺寸340×240×450（mm）
25.25×1.0（mm）冷轧钢管方管，凳面材质为E1级环保板材，优质PVC封边工艺。桌、凳链接配件均采用镀锌配件。 
	112
	张
	 
	工业

	15
	教师讲台
	1.产品尺寸L*W*H（mm）：1200*650*1000mm
2.材料结构：钢木结合，讲桌上下层钣金采用冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀。                                                                                      3.桌面采用耐刮木质材料,桌面具备圆弧型环抱式结构，可做扶手用，也可以辅助讲台面的物品收纳放置。
4.讲台下层设置一层置物板；距地面20cm设置一层盖板（可打开），线路等放置其下。
5.所有板材厚度（不包含涂层）≥1.2mm。
6.讲台正面定制学校LOGO。
	2
	张
	 
	工业

	16
	教师椅子
	规格：470*430*890/970
可升降旋转椅，网布：涤纶网布，气压棒：三级气压棒，椅轮：PU包裹静音轮，腰枕调节：柔性弹力可调腰枕，扶手：90°翻转扶手
	2
	张
	 
	工业

	17
	准备室办公桌
	办公桌规格：1800*600*7 50*1150 
1、基材：优质品牌刨花板，符合GB/T4897-2015、GB/T39600-2021、GB/T35607-2017、JC/T2039-2010、GB8624-2012标准，甲醛释放量达E0级及以上；燃烧性能等级B1级合格及以上。
2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面符合QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、GB/T31402-2015、GB/T 24128-2018、 GB 20286-2006标准；耐磨性合格，甲醛释放量E0级以上；燃烧性能等级B1级合格以上。。 
3、封边：桌面采用同色PVC封边条，符合QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 20286-2006标准；要求甲醛释放量达E0级及以上；燃烧性能等级B1级合格以上。
4、五金配件：锁具符合GB/T3325-2017、QB/T1621-2015、GB/T35607-2017标准；保密度：锁舌伸出长度合格；牢固度：锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均合格；灵活度：钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩均合格；导轨符合QB/T 2454-2013、QB/3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999标准，耐久性强。5、环保要求：甲醛释放量≥E0级。
（中标后提供所有材质、面料的检测报告。）
	4
	套
	 
	工业

	18
	准备室办公椅
	办公椅规格：635*585*955
1、饰面：采用优质网布，符合GB18401-2010、GB/T18885-2020标准，采用A类网布，无异味，无甲醛，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液均≥4级。
2、网布厚度一致适中，柔软手感好，不掉色，可定制颜色。
3、海棉：采用优质海绵，符合GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB17927.1-2011标准，回弹率≥45%；伸长率≥140%；撕裂强度≥3.4N/cm；甲醛释放含量为E0级；
4、气压棒：升降自如
5、五星脚及轮椅：尼龙五星脚、高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性好。
6、环保要求：甲醛释放量≥E0级。
	4
	张
	 
	工业

	19
	机柜
	600*600*1200mm；一级冷轧钢材，静电喷塑，承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚；黑色；玻璃门，带安全开关加防雷标准PDU插座、电源风扇等
	2
	个
	 
	软件和信息技术服务业

	20
	护眼灯
	规格：1200mm*300mm
1. LED教室灯额定功率≤40W.
2.为提高灯具及LED光源的使用寿命及安全性，灯具需采用阻燃并抗UV紫外线老化材料，灯具的后盖板需采用易散热的金属材质，表面应进行防腐防锈防静电处理，拒绝接受塑料材质和拼接边框，且边框采用航空铝材质，表面做环保喷砂工艺处理，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章。
3.LED教室灯显色指数（Ra)：≥95，R9≥90，R12≥70. 色容差＜2；色温：5000K±300K，灯具采用恒流驱动方式，达到频闪“无显著影响”或“无危害”，针对此功能提供加盖CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）标识的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章。
4.LED教室灯应满足过流保护、短路保护、断路保护、过压保护、欠压保护、过温保护。
	32
	盏
	 
	工业

	21
	防盗报警系统
	防盗报警主机一套（含后备电池、警号、网络模块等）：
1.板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区
2.板载4路继电器输出，最大可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出
3.板载1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器
4.支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件
5.支持TCP/IP、4G方式（选配模块）、PSTN（选配模块）上传，支持互为主备上报
6.支持ISAPI协议、ISUP（5.0）协议、萤石云协议、NAL2300协议、标准Contact ID协议
7.支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，45个普通用户
8.支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置
9.支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防
10.支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块）
11.支持远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠
红外幕帘15套：
采用一流的双元红外传感器，配合3D菲涅尔透镜技术,探测范围可达18*18米。当人在其探测范围内活动时,信号通过电路过滤,经过微处理器算法分析计算后，输出报警信号,探测器为正常状态保持为NC，适用于各类室内场景使用。
红外探测器5套：
15m长距探测，支持板载尾端线尾阻，智能算法支持下的自动灵敏度调节和温度补偿，9到16V宽电压，防反接保护，光学密封设计，防蚊虫侵入，CCC认证
	1
	套
	 
	软件和信息技术服务业

	22
	指纹锁
	木门指纹锁  产品尺寸：25-26cm*6-7cm；  支持功能：指纹解锁、密码解锁、应急钥匙解锁、卡片解锁、微信小程序解锁，管理用户≥50，密码≥100个，含配套电池
	5
	套
	 
	工业

	23
	鞋套
	防滑耐磨绒布鞋套。
	300
	双
	 
	零售业

	24
	鞋套箱
	配备专用防潮鞋套箱。
	2
	个
	 
	零售业

	25
	学生耳机
	支持一键切换至考试模式，调频：50-108MHZ，可充电并支持显示剩余电量，带AUX接口，支持蓝牙连接。
	114
	个
	 
	零售业

	26
	静电地板
	600*600mm
	4
	块
	 
	工业

	27
	窗帘
	85㎡遮阳窗帘
	85
	㎡
	 
	建筑业

	28
	文化布置
	1）走廊文化形象墙（根据学校要求定制）：13.6㎡，10mm雪弗板、5mm透明亚克力UV、10mm亚克力+3mm亚克力雕刻字、激光雕刻、裁切等；
2）电脑教室2间墙面文化（根据学校要求定制）：16㎡，10mm雪弗板、5mm透明亚克力UV、10mm亚克力+3mm亚克力雕刻字、激光雕刻、裁切等；
3）办公室文化（根据学校要求定制）：3.2㎡，10mm雪弗板、5mm透明亚克力UV、10mm亚克力+3mm亚克力雕刻字、激光雕刻、裁切等。
	1
	项
	 
	/

	29
	施工及辅材
	包含综合布线，静电地板位置调整，电子黑板(甲供)的安装、布线、环境整理，设备安装、调试、机房环境整理等在内的人工以及线缆、管材、配套安装材料等。
	1
	项
	 
	/


重要说明： 
3.1、本项目技术参数与功能要求不接受负偏离。功能参数要求中需提供的相关证书、功能界面截图、检测报告等证明材料在投标文件中必须提供，未按要求提供的视为负偏离。中标后三天内提供加盖原厂公章的原件。（投标时提供证明材料不需要盖厂家公章，中标后提供材料需要加盖原厂公章。）
3.2、投标人提供的所有投标资料（含资质及产品各项功能证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，并列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。
[bookmark: _Hlk169872310]3.3、成交公告发出后，成交供应商应三天内提供样品进行现场功能测试，测试符合招标文件要求后方可签订合同。样品要求：提供一套学生电脑桌和显示器，并将显示器安装在学生电脑桌翻转器上；提供一套教学管理软件进行功能性测试。样品送达地点：学校指定地点。

4、 采购项目交付或者实施的时间和地点；
（1）签订合同日期：自采购中心中标通知书发出之日起15个工作日内按时签约。
（2）交货（服务）地点：采购人指定地点。
（3）交付实施时间：自合同签定之日起30天交货并安装调试结束。
5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
免费质保期为三年（以承诺书为准）（免费质保期自验收合格之日开始起算）。
6、采购标的的验收标准；
在接到供应商以书面形式提出验收申请后，甲方在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
7、 采购标的的其他技术、服务等要求。
（1）中标方负责合同范围内的设计、制造、运输、卸货及协助总包安装调试和甲方对本项目进行政主管机关验收。
（2）校方负责协调总包单位及组织项目验收工作。
   （3）成交公告发出后，成交供应商应三天内提供样品进行现场功能测试，测试符合招标文件要求后方可签订合同。样品要求：提供一套学生电脑桌和显示器，并将显示器安装在学生电脑桌翻转器上；提供一套教学管理软件进行功能性测试。样品送达地点：学校指定地点。
8、非单一产品采购项目，采购标的中的主要标的。
详见采购清单
9、采购需求中必须满足的实质性要求。
（1）本项目技术参数与功能要求不接受负偏离。功能参数要求中需提供的相关证书、功能界面截图、检测报告等证明材料在投标文件中必须提供，未按要求提供的视为负偏离。中标后三天内提供加盖原厂公章的原件。（投标时提供证明材料不需要盖厂家公章，中标后提供材料需要加盖原厂公章。）
（2）本次采购货物中学生显示器和教师显示器属于强制节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
（3）投标人提供的所有投标资料（含资质及产品各项功能证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，并列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。
10.履约保证金：
本项目不收取履约保证金。
11、付款方式：签订合同一周内支付合同金额50%的预付款，项目验收合格后一个月内一次性付清合同余款。
12、本项目不接受进口产品投标。





第5章 响应文件（格式）

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                            承诺人名称（公章）：

                           日期：_____年__ _月_ __日

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-_______号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
      被授权人身份证号码：_________________________     
      被授权人联系电话：（手机）____________________
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：___________________________________                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：_________________________                                         















询价响应函
致：南通市公共资源交易中心（南通市政府采购中心）：
根据贵方的JSZC-__________号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日


询价报价表
项目编号：
货币单位：人民币元
 
	项目名称
	报价项目品牌规格型号
	总价（小写）
	备注

	项目名称
	详见投标文件
	
	

	总价（大写）：金额大写 


本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。
 
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年____月____日
 








分项报价明细表
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号（如有）
	品牌（如有）
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1. 供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号（如有）、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。
2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。









项目技术要求偏离表
项目名称：                                    
项目编号：
	序号
	询价文件要求
	响应情况
	符合或正/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（电子签章）：

注：（1）供应商应对照询价需求的相关要求，将自身响应的偏离情况（与投标邀请不一致的地方）详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；
[bookmark: _GoBack]（2）询价需求中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加。




中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：




























残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。







监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。











质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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