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第一章  投标邀请
受连云港市连云区林业和海洋局的委托，鸿图造价咨询有限责任公司就连云渔港经济区智慧渔港项目（JSZC-320703-HTZJ-G2024-0020）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云渔港经济区智慧渔港项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年12 月25日9:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320703-HTZJ-G2024-0020
项目名称：连云渔港经济区智慧渔港项目
预算金额：940万元
最高限价：940万元，投标报价超过最高限价的投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：连云渔港经济区智慧渔港管理平台软件、前端感知设备采购及安装调试等相关伴随服务。具体要求详见第四章“采购需求”
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后5个月内完成。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2024年 12 月 11 日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年12月25日9:30:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市连云区林业和海洋局
地    址：江苏省连云港市连云区西墅路1号
联系人：徐晶晶   
联系电话：13812342688
2.采购代理机构信息
名    称：鸿图造价咨询有限责任公司
地    址：连云港市海州区南城街道凤凰商务花园2号楼503室
联系人：毛雪芹
联系电话： 13775591149
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第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理服务费按苏招协【2022】002号文标准85%收取，由中标单位领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳。。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
23、评标委员会
23.1开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1本项目不收取履约保证金。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37、质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38、 支持中小企业发展
38.1. 对于小型、微型残疾人福利性单位、监狱企业企业的报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。
38.2. 价格给予扣除标准：
本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

38.3、根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
38.4、本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
38.5、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：
（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
39、支持绿色发展
39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：。
1.2 服务要求：。
1.3 服务标准：。
1.4补充条款：。
二、合同金额
2.1本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。
2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1服务时间：。
九、合同内容的交付
9.1 交付期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。
9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十、合同款支付
10.1付款方式：合同签订7个工作日内，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。硬件设备进场后支付至合同额的60%，软件开发完成且硬件设备调试合格后支付至合同额的90%，项目验收合格后10个工作日内支付至合同总额的100%。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1甲方依法组织履约验收工作。
13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。
14.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。
14.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十七、合同生效及其他
17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。


甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人或委托代理人
联系电话：联系电话：

签订日期 ： 年 月 日
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[bookmark: _Toc155796360]说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

一、项目概况
近年来，随着海洋渔业等产业的持续发展和沿海城镇建设的不断推进，渔港的重要作用日益凸显，综合功能逐步拓展。渔港作为渔业生产和渔业管理的核心区域和重要平台，充分利用和发挥渔港作用，突出渔港在渔业中的基础性地位，加强渔港港区基础设施建设和渔港信息化建设等软硬建设同步实施是重要路径和基本方法。渔港信息化是保证渔港综合管理、有序、高效运营的必要前提。渔港信息化包括渔港日常管理信息化，利用信息化系统集成、大数据、云计算、GIS和港区精细化测绘建模等手段，将渔船、渔港、鱼获、环境、物流等资源统筹管理，实现各部门管理的无缝连接，实现资源利用的最大化和管理水平的集中化，提升渔港竞争力和管理水平。
为了与省级“一张网”平台实现无缝对接，连云渔港经济区智慧渔港平台的建设将围绕开发连云区渔港特色模块，专注于提供连云区渔港管理相关的定制化功能。通过标准化数据接口实现与省级平台的实时数据共享与交换，保障信息的时效性和准确性，确保依港管港、依港管船政策的有效执行。
本项目拟采用模块化设计，特色模块将强化对渔港经济区相关的管理要求，平台将支持对渔港资源的合理分配和优化利用，包括泊位管理、渔船调度、环境监测、货物流通等关键环节，从而提升渔港运营效率和经济效益。同时，通过精细化管理，平台还将加强对渔港经济区内环境保护和可持续发展的监管，确保渔业资源的合理开发和生态平衡。
本项目计划建设软件模块主要包括：数据交换子系统、AI 视频监控子系统、休闲渔业管理子系统、数智渔港子系统、平安渔港子系统、雷达管理子系统、数字孪生渔港子系统、渔获交易子系统、智慧物流管理系统、港口环境监测系统等多层面一体化应用。
硬件采购需求：雷达设备、AIS基站、视频监控设备（全景摄像机、黑光监控摄像机、热成像）、雷达视频联动设备、机房相关等设备进行采购。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务。
二、服务技术要求
详细描述本项目采购内容，具体包含下列内容。
（一）服务范围（服务内容）
1、连云渔港经济区智慧渔港平台
平台需与江苏省海洋渔业安全生产监管系统实现无缝对接，专注于连云区渔港管理相关的定制化功能。建设的模块包括：数据交换子系统、AI 视频监控子系统、休闲渔业管理子系统、数智渔港子系统、平安渔港子系统、雷达管理子系统、数字孪生渔港子系统渔获交易子系统智慧物流管理系统、港口环境监测系统。
2、前端感知设备采购及安装调试
以连云渔港经济区智慧渔港平台为载体，采购配套的前端感知设备，包括：雷达设备、AIS基站、视频监控设备（全景摄像机、黑光监控摄像机、热成像）、雷达视频联动、机房配套设备等，以及相应的运输、安装调试等相关伴随服务。
3、定制软件开发功能清单
	序号
	一级模块
	二级模块
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1、数据交换子系统

	1
	综合数据库建库
	基础数据库建设
	根据连云区智慧渔港项目建设实际需要，建设连云区平安渔港、鱼获交易、港口环境、冷链物流等基础数据库。
	套
	1
	

	
	
	业务数据库建设
	根据连云区智慧渔港项目建设的实际需要，建设连云区智慧渔港视频监控、鱼获交易、物流管理、环境监测等业务库。
	套
	1
	

	
	
	专题数据库建设
	建设平安渔港、渔港管理运营、鱼获交易、港口环境相关主题的专题数据库。
	套
	1
	

	2
	数据交换系统
	交换服务管理
	根据省平台交换服务的协议，实现从源节点到目标节点的安全、可靠、高效的数据传递功能，满足数据采集、数据汇总、数据分发、数据更新通知等交换需求。数支持实时、定时、按需的数据交换方式。支持多种数据源。支持提供交换服务的管理功能。
	套
	1
	

	3
	与感知设备数据对接
	AIS接收机系统数据接入
	系统对接AIS 接收机系统接口，对AIS 数据信息进行解码和分发，将AIS 数据信息中的船舶动态信息、船舶静态信息、船舶航程信息解析成JSON 格式的应用数据。
	套
	1
	

	
	
	视频监控数据接入
	系统对接视频监控接口，获取视频监控、云台、热成像视频数据入库存储。系统支持平台接入方式进行视频对接，通过标准接口或SDK直接通过监控平台对选定的视频进行接入。
	套
	1
	

	
	
	雷达系统数据接入
	系统对接雷达监控接口，保存雷达告警和其他需要的数据信息入库存储，用于三无渔船监管应用。
	套
	1
	

	
	
	人脸打卡数据接入
	系统对接人证核验设备系统接口，保存人员打卡图片等数据信息入库存储，用于渔船进出港监管应用。
	套
	1
	

	4
	第三方接口开放
	第三方接口开放
	提供对外开放接口给省平台调用，将本项目建设的视频卡口设备、雷达设备、浮标等设备信息数据上传给省平台。业务系统接口支持省平台标准协议。
	套
	1
	

	5
	数据治理系统
	数据治理系统
	系统提供对省平台、感知设备数据进行抽取、清洗、脱敏、转换和加载功能，消除源数据中的不一致性，以保证数据中心的数据一致性。
	套
	1
	

	6
	运行监控管理
	通道运行监控
	支持对子系统和应用安全接入网关、安全开放网关的运行情况（包括流量、访问量等）、负载情况、历史状态以及故障影响范围进行采集并展示通道运行情况。
	套
	1
	

	
	
	资源接入监控
	支持对数据和 API 接口接入平台的运行情况进行采集，包括数据接入数、数据交换运行情况、数据脱敏运行情况、接口接入数、接口脱敏情况、接口调用次数。支持以图形化方式展现数据和 API 接口接入的运行情况，提供异常报警功能。
	套
	1
	

	
	
	数据监控管理
	系统提供数据健康监控、应用监控以及数据告警管理。告警信息系统提醒，通知运维人员进行处理
	套
	1
	

	
	
	应用监控管理
	系统实现对应业务平台运行情况、运行畅通性监控，并结合图形展示、列表排名等方式完成应用监控结果展示。
	套
	1
	

	
	
	告警信息管理
	针对数据监控中健康监控、应用监控，提供监控告警管理，通过设定告警规则，按照预设阈值进行判定，当触发预警后，立即提供在线告警。支持以警告、故障等异常类型分类。
	套
	1
	

	2、AI 视频监控子系统

	1
	视频监控管理
	视频设备管理
	提供视频设备列表树管理，提供点位分组功能。支持按照权限分配点位查看控制权限。
	套
	1
	

	
	
	在线视频监控
	通过对接平台接口实现对接全景、热成像、球机等监控摄像头事件数据，实现渔港视频远程监控、远程云台控制。对云台包括按八个方位按钮调整摄像头方向。实现港区实时视频监控画面查看。
	套
	1
	

	
	
	摄像头巡航配置
	摄像机支持全天候24 小时不间断巡航，支持预置点设置和调用，可对巡航的路线进行设置管理。
	套
	1
	

	
	
	监控方案配置
	视频监控可进行方案配置，输入方案名称，选择方案包括的摄像头，完成方案配置，可查看方案详情。
	套
	1
	

	
	
	历史视频查看
	根据需求对视频进行存储，调用监控平台API，在软件平台实现功能集成，用户选择需要回放的视频点位以及历史视频日期，进行历史视频画面回放。
	套
	1
	

	2
	渔船检测识别系统AI算法定制
	船舶AI模型算法定制
	船舶类型识别AI 模型算法定制。采集监控摄像头中历史和实时的船舶过往图像数据集；对船舶图像数据标注预处理，对AI模型训练、验证及参数调整优化，完成算法定制。
	套
	1
	

	
	
	
	根据项目体量测算，渔船目标类型识别的模型训练数据积累至少具备25000 张以上的有效船舶类型训练标注数据，其中渔船 10000 张以上，舢板10000 张以上，其它船舶 5000 张以上，需体现不同角度、不同环境、不同光线下的标注效果。
	
	
	

	
	
	
	船名牌位置识别AI模型算法定制。采集监控摄像头中历史和实时的船舶过往图像数据集；对不同远近、不同角度、不同环境的船名牌图像位置数据标注预处理，对AI模型训练、验证及参数调整优化，完成算法定制。
	套
	1
	

	
	
	
	根据项目体量测算，船名牌位置识别的模型训练数据积累至少具备25000张以上带有船牌的不同类型船只模型训练，其中渔船10000张以上，舢板10000 张以上，其它船舶5000 张以上，船只拍摄角度、距离、明暗等需不同，其上的船牌文字肉眼可识别。
	
	
	

	
	
	
	船名识别AI模型算法定制。采集监控摄像头中历史和实时的船舶过往图像数据集；对不同字体、前景色、背景色船名图像数据标注预处理，对AI 模型训练、验证及参数调整优化，完成算法定制。
	套
	1
	

	
	
	
	根据项目体量测算，船名标注识别的模型训练数据积累至少具备40000 张以上的有效船名牌图片及其标注数据，其中印刷体船名牌15000 张以上，手写体船名牌 25000 张以上。模型训练用船名牌图片需在不同场景下拍摄或录制截取 (远近不同、光线明暗不同、字体不同、拍摄角度不同、文字前景背景色不同，等等) 且肉眼可分辨船牌文字，提供图片对应文字的标注。
	
	
	

	
	
	
	在项目应用环境中的搭建AI 模型，完成算法在本地视频和实时视频流算法测试，保证算法稳定运行。
	套
	1
	

	
	
	AI模型识别效果监测
	建设AI 识别效果监测大屏，展示监控摄像头内AI模型识别出来的船舶位置、类型、船牌位置及船牌文字内容。基于可见光/热成像视频对船舶目标识别，系统展示渔船识别过程并在视频画面上对船舶目标进行动态自动识别标注、绘制船舶运动轨迹。基于可见光视频实现船舶号的自动识别，系统展示识别过程并在视频画面上对船舶号进行动态标注船舶号识别结果。基于有补光的效果的视频监控画面实现夜间船舶目标自动跟踪识别，系统展示识别过程，识别过程需展示在视频画面上对船舶及船舶号进行动态的识别标注，并显示识别的船舶类型和船舶号结果。
	套
	1
	

	3
	船舶识别智能应用
	渔船识别记录管理
	渔船跟踪显示，船舶图片或船舶视频片段抓拍时间、摄像头名称、地点详情查看，辅助执法管理。
	套
	1
	

	
	
	船舶号识别记录
	在人眼可辨识的情况下，抓拍船舶号进行识别。系统自动保存识别的船舶号、抓拍图片、识别过程视频片段、抓拍时间、抓拍监控点位，并关联船舶号对应的渔船信息进行列表记录。
	套
	1
	

	
	
	船舶越界识别记录
	在人眼可辨识的情况下，抓拍船舶号进行识别。基于识别的船舶号及船舶目标跟踪，基于可见光视频、热成像，实现对船舶目标识别，并展示识别过程，识别过程需展示在视频画面上对船舶目标进行动态自动识别标注，并绘制船舶运动轨迹对视频识别渔船越界记录可进行详情查看、查询操作。
	套
	1
	

	
	
	渔船进出港记录
	在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。基于识别的船舶号及船舶目标跟踪，对船舶号、船舶抓拍图片、识别过程视频片段，结合北斗AIS 位置判断，辅助渔港进出港管理。
	套
	1
	

	
	
	进出港未报备渔船记录
	在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。并对比进出港手动报备数据，进行业务逻辑判渔船进出港是否报备，辅助进出港报备管理。
	套
	1
	

	
	
	外来渔船进出管理
	在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍，根据船舶的船号识别，对比管辖区域渔船数据判断是否为外来渔船。可对外来渔船识别记录进行详情查看、查询操作。
	套
	1
	

	
	
	休渔期渔船进出记录
	在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。结合坞修申请信息，判断是否在休渔期内违反休渔期渔船监管制度，如果渔船违规，系统自动进行事件信息记录，辅助业务管理。
	套
	1
	

	
	
	黑名单渔船进出记录
	在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。根据渔船的船号识别，对比黑名单船舶数据判断其是否黑名单渔船，如果是黑名单渔船，系统自动进行事件信息记录，辅助业务管理；
	套
	1
	

	
	
	重点关注渔船进出记录
	在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。根据渔船的船号识别，对比重点关注船舶数据判断其是否黑名单渔船，如果是重点关注渔船，系统自动进行事件信息记录，辅助业务管理。
	套
	1
	

	
	
	船舶渔港航道违停记录
	支持智能识别非合法停泊在航道里的渔船，对违规信息（船舶号、时间，报警图片）列表记录展示管理。支持记录编辑、删除，导出操作。
	套
	1
	

	4
	其它智能分析及应用
	油罐车识别预警
	利用渔港停车场区域监控，对休渔期油罐车进行检测识别，若进入警戒区域则向后台监控服务器发送报警消息。
	套
	1
	

	
	
	禁渔期卸鱼监测
	利用渔港监控实时采集渔港目标（捕捞船、传送带、人员），识别出捕捞船目标的移动轨迹，判断其是否进出某设定区域。根据判定结果与后台报警逻辑通信，辅助休渔期渔船管理。
	套
	1
	

	
	
	船舶移位预警
	支持船舶移位预警，帮助执法人员及时发现断绳、移锚走锚及擅自离港等事件，触发报警功能；并提供预警信息给值班人员，提醒其进行处置。
	套
	1
	

	
	
	告警通知信息联动
	系统对接省平台，根据流程配置，预警通知关联人员APP。管理人员在 APP 端可接受通知，并查看预警信息详情，进行事件处置信息反馈。
	套
	1
	

	3、休闲渔业管理子系统

	1
	休闲渔船管理
	休闲渔船生命周期管理
	建立健全本港休闲渔船动态管理数据库，系统对海洋休闲渔船的建造、更新改造、购置、报废拆解审批和登记管理等业务进行记录管理。系统支持休闲渔船信息导入、导出、查询编辑等操作。
	套
	1
	

	
	
	休闲渔船证书管理
	系统支持对海洋休闲渔船的检验证书、国籍证书、所有权登记证书、捕捞许可证、船网工具指标申请、注销、交易等管理操作。
	套
	1
	

	2
	从业人员管理
	从业人员管理
	系统支持对从业人员（船员、导钓员、导游、厨师、服务员）信息管理，包括人员基本信息（姓名、身份证号、联系方式等）、证书信息、培训信息、违法违规信息等。支持导入、导出、查询编辑等操作。
系统支持对休闲渔业人员职业技能、安全应急等学习培训考试，支持相关补助资金考核发放管理。
	套
	1
	

	3
	休闲捕鱼管理
	限额补捞管理
	休闲渔业对单航次单位乘客捕捞限额管理，系统支持设置最小可捕标准及幼鱼比例。管理人员可对休闲渔船执法检查，通过系统进行执法办理，业务闭环。
	套
	1
	

	
	
	核定场所管理
	休闲渔船只能在指定区域作业。系统基于北斗、AIS设备和电子围栏技术，系统对休闲渔船实时监控休闲渔船作业位置、航行轨迹实时分析，对在非法准许区域从事休闲捕捞的违法违规船舶，系统进行实时预警提醒管理人员处置。
	套
	1
	

	4
	公司及组织管理
	基本信息管理
	系统支持对休闲渔业公司、休闲渔业协会、渔家乐等经营主体基础信息（公司名称、法人、地点、经营规模、联系方式等）管理。
	套
	1
	

	
	
	信息发布管理
	提供休闲渔业信息发布平台，帮助企业及时解读休闲渔业有关活动、政策，以及通过信息系统收集企业问题及时答复。
	套
	1
	

	5
	休闲渔业服务
	休闲渔业服务
	系统提供休闲渔业服务，比如休闲海钓、观光旅游、美食购物、渔家乐住宿出行等服务。公众游客可通过休闲渔业系统进行服务预约。营业主体公司或者人员可在系统内进行接单完成交易。系统可对所有的服务状态实时监管。
	套
	1
	

	4、数智渔港子系统

	1
	进出港人证核验
	渔船船员打卡提醒
	系统根据船舶船位信息，当渔船在驶出渔港或者驶入渔港进入打卡识别区时，下发通知提醒相关渔船人员考勤打卡进行人脸认证。
	套
	1
	

	
	
	船员打卡记录管理
	船员进出港人脸打卡信息实时上报给智慧渔港管理系统，根据后台比对结果，下发考勤机信息提醒船员是否打卡成功。管理端可查看渔船人员打卡记录，包括船舶号、船员姓名、船员打卡照片、打卡时间、考勤机名称。船舶人员打卡记录不可更改，支持按照船舶名称和打卡日期进行结果查询。系统支持船舶人员打卡记录的导出。
	套
	1
	

	
	
	未识别船员报警提醒
	打卡人员照片与船员信息库数据比对，未成功识别船员身份时，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警照片、预警原因、时间、渔船经纬度）。
	套
	1
	

	
	
	职务船员配备报警提醒
	船员打卡信息与海洋船舶职务人员配置比对，如果不符合要求，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。未打卡渔船，1 小时内报警提醒管理人员。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警照片、预警原因、时间、渔船经纬度）。
	套
	1
	

	
	
	未打卡渔船预警提醒
	系统根据每日进出港报告渔船数信息，以及每日实际渔船终端打卡数比对，对未进行人脸核验渔船识别预警。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警原因、报警日期、船长联系方式）。
	套
	1
	

	2
	数字广播应用
	设备列表及状态
	广播设备列表显示终端名称、IP 地址等信息，并提供设备在线状态、播放状态信息。支持设备添加、编辑、删除功能。
	套
	1
	

	
	
	数字音源库
	系统港口管理语音、音乐节目内容进行管理，对有权限的管理人员，支持音频资源上传、下载、删除操作。
	套
	1
	

	
	
	定时广播管理
	系统支持对文字内容进行管理，对有权限的管理人员，支持上传、下载、删除操作。文字最终经过广播系统处理，转换成音频内容播放。
	套
	1
	

	
	
	播放控制功能
	系统节目播放，具有开始、停止、播放方式及音量大小的调节功能。
	套
	1
	

	
	
	分区播放管理
	系统对广播点位进行分区、编组，支持将一个渔港或者一个泊区作为广播分区，能够对其进行独立的广播，独立控制播放节目。GIS 地图可以添加设置广播号角地图位置，实现相关区域广播播放时，能在地图上直观显示出来。
	套
	1
	

	
	
	广播记录管理
	广播播放记录系统记录备案管理，包括播放人员、播放时间，播放内容名称、播放区域。
	套
	1
	

	3
	渔港停泊引航
	渔船停泊引导
	当检测到进港船只未在规范区块停泊时，通过北斗信息或手机短信引导船只在规定水域停泊；当检测到船只信息无法同港内数据库匹配时，或者有可能危害其他船舶和渔港基础设施安全的的渔船，系统支持广播联动、信息推送等方式停泊引导。
	套
	2
	

	
	
	渔港容量告警
	后台根据渔港停泊区域面积和作业船只类型由系统智能评估配置最适宜的船只容量，并结合视频监控系统和电子地图围栏识别功能分析该停泊区域的进船出船动态变化，实时计算渔港中渔船的信息，进行渔港容量预警。渔港水域泊位拥挤等级预警，按照绿、黄、红三色显示拥挤程度。
	套
	2
	

	
	
	渔船助航引导
	渔港容量告警后，通过AIS、雷达和北斗定位系统在地图上渔船实时位置信息，确定在航船只的船号、呼号、渔船类型、渔船规格等详细信息，确认船只身份信息后，获取该船只联系方式，向其发送渔港助航引导。
	套
	2
	

	
	
	引航信息发布
	通过北斗消息和电话手机短信向在港停泊的渔船渔民发布港区风浪风险等级和船只停泊实况，提高渔港泊位、锚地利用率。
	套
	1
	

	4
	船舶信用管理
	赋码管理
	为有效管理船舶及船员的合规性，需设计一套红黄绿码赋码规则系统，该系统基于船舶和船员的历史违规行为和当前状态进行动态评级。
此外，系统将实施积分扣除管理，每项违规行为都将根据其严重性扣除相应积分。积分的扣除标准与违规行为的潜在风险和对安全运营的影响成正比。积分扣完或在一定时期内未能改善的，将直接影响船舶和船员的码色等级。
	套
	1
	

	
	
	船舶黑名单管理
	对存在不良安全记录和安全隐患的船舶实行“黑名单”管理，管理人员可将船舶拉入黑名单，并记录拉入黑名单的原因，同时为了灵活关联可设置黑名单自动解除时间，记录到黑名单的船舶在展示系统上显示特殊符号提醒。
	套
	1
	

	
	
	船舶白名单管理
	将信用良好、合法进出港的船舶加入白名单，可以大幅度降低系统识别误报警；另外信用良好的船舶加入白名单，管理人员对船舶检查时可不作为抽查对象。
	套
	1
	

	5
	船管员管理
	船管员信息管理
	实现乡镇船舶管理员统筹、调度、统一管理
	套
	1
	

	
	
	值班管理
	实现恶劣天气信息发布，人员值班管理
	套
	1
	

	
	
	智能监控
	通过接入值班室监控摄像头，采集人员值班情况，对未按要求值班的情况通过系统消息或短信通知到街道及区领导
	套
	1
	

	5、平安渔港子系统

	1
	烟火监控管理
	火点告警上报
	在前端热成像设备巡航过程中，通过热成像对巡航画面内的热点进行检测，当检测到火点信息后，及时产生火点告警上报到连云区智慧渔港系统。
	套
	1
	

	
	
	火情推送处理
	系统收到火情推送告警图文、位置、时间、监控点位等信息，值班人员可将火情信息推送给管理人员，支持按组织和区划推送人员。支持手机移动端推送；
	套
	1
	

	
	
	火情信息管理
	系统列表展示火情信息。可以按全部、待处置、关闭状态分类快速查询。支持导出火情信息。支持以报警为核心的火情研判功能，实现发现、上报、处理等业务闭环。
	套
	1
	

	
	
	火灾档案管理
	管理人员在接收到火情信息后，通过管理端APP 对现场的情况进行反馈，反馈内容包括文字描述、现场的照片。系统烟火报警档案信息列表展示。支持导出火情档案列表信息。
	套
	1
	

	2
	渔港环境检测
	环境数据接入
	渔港码头配置的环境自动检测设备信息接入智慧渔港平台。检测数据列表展示，包括检测环境参数、时间、地点、设备名称等。系统支持设备添加、编辑、删除功能。支持设备在/离线状态显示。
	套
	1
	

	
	
	环境检测预警
	系统对环境检测信息进行分析判断，根据处理流程，告警通知管理人员及时处理，港口环境治理工作做细落实。
	套
	1
	

	3
	渔港信息发布
	短信息模板管理
	支持信息模板定制管理，可以添加、编辑、删除短信息模板。管理人员根据不同需求，可选择不同的消息推送方式。
	套
	1
	

	
	
	运营商短信发布管理
	可接入运营商手机短信功能，支持向连云区船长船员通过手机短信方式进行1 对1 或者1 对多信息发布，发布内容（时间、内容、接收人）系统列表记录展示，不可删除。
	套
	1
	

	
	
	基础信息发布管理
	管理员发布气候气象、潮汐水文、航道灯标信息等基础信息，在移动端执法人员、船员可查看港口基本信息、气象、航道信息。历史发布信息列表展示，信息可置顶操作。支持AIS 接收机推送信息给连云港区船舶AIS，用户可在AIS 终端进行信息接收查看。
	套
	1
	

	
	
	政策信息发布管理
	管理员输入渔港管理政策、防疫政策等以及有关渔港管理新规等，提交发布，实现港口政策和渔港管理新规等信息的发布操作。历史发布信息列表展示，信息可置顶操作。
	套
	1
	

	
	
	航道信息发布管理
	提供航道占用信息的发布管理，移动端上可以查看已发布的航道占用信息详情。已发布信息包括发布时间，发布内容，发布人和接收人等数据。历史发布信息列表展示，信息可置顶操作。
	套
	1
	

	
	
	公众留言信息管理
	公众用户遇到问题通过移动端进行留言咨询，管理员后台可对用户咨询留言可进行回复；用户咨询留言记录列表形式展示管理；若用户在咨询留言板内容涉及到禁忌词，则会自动屏蔽，并不公开展示。
	套
	1
	

	6、雷达管理子系统

	1
	雷达视频处理
	雷达视频处理
	雷达探测的信号经处理后输出雷达数字视频和 PLOT 视频。  
雷达视频处理应具有信息压缩、杂波处理、自动门限控制等功能。采样频率应足够高，处理后的目标数字视频显示的目标轮廓应接近雷达目标回波。
	套
	1
	

	2
	雷达目标跟踪
	雷达目标跟踪显示
	多个数据源识别的船舶目标融合为唯一船舶目标，将雷达数据、AIS数据的接入和融合处理，将船舶目标准确标识在电子海图上。雷达监控船舶目标提供轨迹数据。  用户可通过软件按钮控制雷达工作状态及参数，并进行实时显示，也能对水域船只目标进行搜索与跟踪，系统界面跟随着船舶的行驶方向进行地图界面显示的调整。
	套
	1
	

	
	
	雷达目标跟踪统计
	针对连岛港、高公岛港水域附近过往的船只，进行雷达探测和数据统计，并上传到连云区智慧渔港平台。
	套
	1
	

	
	
	
	1.统计不同种类目标数量。  
雷达探测到的船只，根据编号进行数据统计，当前时刻目标编号与上一次出现的目标编号，进行数据对比，并且实时存储出入境目标总数。对历史数据进行统计分析，生成图形化报表，支持柱状图、折线图等多种图形化报表。
	
	
	

	
	
	
	2.可统计雷达站录取跟踪处理器和多传感器综合处理器的识别和未识别跟踪目标数及跟踪丢失目标数。
	
	
	

	
	
	
	3.记录船舶通过辖区的  船舶数量及时间，并在数据库内进行分类统计。
	
	
	

	3
	雷达光电联动模块
	视频联动显示
	操作人员可选择一个目标进行引导光电设备进行成像，终端监控软件自动弹出对话框显示目标信息，编号、方位、距离、速度等信息。雷达系统对接连云区智慧渔港系统，实现光电探测信息可在智慧渔港系统光电视频图像窗口中实时显示，以便管理人员观察和确认目标状况。
	套
	1
	

	
	
	雷达检测告警
	根据船舶雷达与AIS 信号，对可能发生碰撞的船舶进行算法检测，预测船舶汇聚点，以便进行船舶碰撞预警，避免船舶碰撞事故的发生。根据雷达检测信号，记录船舶行驶轨迹，根据船舶轨迹发现船舶不按规则行驶等违法行为，如疑似三无渔船、不按航道危险行驶等。
	套
	1
	

	
	
	雷达告警处理
	根据雷达目标信息，对重点监测区域，区域三无渔船目标报警上传省平台，并通知管理人员APP，由管理人员进行事件处理反馈。系统支持对一定时间段的可疑数据进行统计，威胁等级判断。
	套
	1
	

	
	
	设备工作数据管理与统计
	终端监控软件能够以日志形式记录并存储雷达开关机时刻、每次监控时长、雷达/光电/AIS 船只数据等，并能通过对日志信息进行分析处理，可以自动统计系统工作时长、搜索船只数量、AIS 有效识别率（有AIS 信息的船只占所有船只的比例）等重要统计信息，按照日、周、月、年等能够形成工作统计报表。
	套
	1
	

	7、数字孪生渔港子系统

	1
	全要素场景图层
	地形层三维模型
	提供基于连岛港、高公岛港的DEM（数字高程模型），结合DOM（数字影像正射图）作为地形渲染的贴图，实现对真实地理环境的模拟，具体的表现山、凹、平原等自然地形。
	套
	2
	

	
	
	数字高程模型（DEM）
	建设连云区渔港数字高程模型，通过等高线或相似立体模型进行数据采集，实现连岛港、高公岛港区域地貌形态的空间分布，本项目中全域采用像素分辨率在5m 以内正射影像图作为地形贴图，更加准确的反映连岛港渔港经济区的自然地理和社会经济信息。
	套
	2
	

	
	
	建筑层模型
	通过GIS 矢量数据结合高程字段生成建筑物模型，实现连岛港、高公岛港建筑位置真实、形状类似、高度一致。
	套
	2
	

	
	
	道路层、绿地层
	通过GIS 数据对连岛港、高公岛港道路（公路、高架等）进行自动生成，实现道路位置真实模拟。对滩涂、绿地、植被进行基本还原，实现绿地位置真实。
	套
	2
	

	
	
	水域层
	通过GIS 数据对连岛港、高公岛港水系、海域、航道、停泊水域、回旋水域、渔区等进行自动生成，实现水域大小、位置真实模拟。
	套
	1
	

	2
	全要素实体模型
	防波堤、护岸实景三维模型
	对连岛港、高公岛港港进行倾斜航空摄影，数据资料经过处理和生产加工，还原连岛港的海堤、护岸。以所见即所得的方式真实反映海堤堤坝、植被、步行道等能够真实地表现。
	套
	2
	

	
	
	码头BIM
	根据连岛港、高公岛港实际码头现建设码头模型，对连岛港港区码头几何结构进行基本还原，根据实景照片等对其颜色、纹理进行还原。使其与真实码头外观基本吻合。
	套
	2
	

	
	
	渔港配套公共设施BIM
	根据连岛港、高公岛港现状建设配套设施模型，对水闸等配套设施几何结构进行基本还原，根据实景照片等对其颜色、纹理进行还原。
	套
	2
	

	
	
	渔船BIM
	根据连云区常见渔船的长度、宽度、高度等参数比例建设渔船模型，对渔船结构进行基本还原。
	套
	1
	

	3
	数字孪生平台设计
	三维 GIS 服务
	基于GIS 的服务发布平台，可实现对连岛港、高公岛港空间数据进行管理，设计地图样式，发布、管理与预览GIS 服务。包括矢量格式的DLG 数据、栅格格式的DOM，DEM 数据。三维模型数据，包括倾斜模型，单体模型，BIM 模型等，提供数据接口。
	套
	2
	

	
	
	空间数据管理平台
	对连岛港、高公岛港空间结构化实体数据提供元数据管理、数据目录编码，以空间数据集形式提供数据目录的浏览、查看、管理。元数据可实现对于全要素场景中不同要素对象的对接。
	套
	2
	

	
	
	空间数据可视化表达
	基于UE4 时空数据引擎建设连岛港、高公岛港数字孪生数据可视化平台，将输入系统的所有的静态数据、动态数据通过时空结构结构化成为一个有机体，对其他模块提供一切关于时空场景的服务。空间数据通过图形引擎多层次实时渲染呈现，实现全貌大场景到细节多层次渲染。
	套
	2
	

	
	
	数字孪生场景渲染
	通过服务器进行三维场景渲染，并采用实时视频流推送到网页端效果展示。支持像素流编码处理，实现前端到后端的交互同步。
	套
	2
	

	4
	物联感知展示
	资源要素信息展示
	在三维地图上标注所有接入系统的连云区渔港视频监控、音响、雷达设备等资源点，展示全部资源点的分布情况、位置、在离线状态信息。可直接选取单个或多个监控点播放实时图像。监控点信息包括监控点名称、所属区域位置、备注等。
	套
	1
	

	
	
	感知设备显示特效
	对项目不同的前端感知设备可视域、在离线状态、动态特效三维地图展示，包括视频监控点位设备、云台设备、雷达设备、广播设备。
	套
	1
	

	
	
	船舶进出港动态展示
	基于船舶AIS、北斗终端感知信息，与系统存储的包括船名、作业类型、吨位、长度、船主等渔船基础信息在内的三维仿真渔船库进行匹配成像，将船载 AIS 设备在线的航速、航向、位置等信息映射到显示平台上，减轻极端气候下敦促船只回港避险的管理压力。实现在渔港附近安装的雷达和视频监控对于渔船进出扫描跟踪情况的三维直观展示。
	套
	1
	

	
	
	视频预警事件展示
	视频预警事件（外来渔船、违规进出港渔船、休渔期捕鱼、烟火事件、环境检测事件、人工上报事件等）在三维渔港告警展示，同时系统预留省平台数据推送接口，三维渔港事件点击可查看告警详情，由管理人员在管理端或者APP 进行事件处理。
	套
	1
	

	
	
	三无渔船事件展示
	通过雷达识别三无渔船目标，对疑似三无渔船事件推送省平台数据接口，三维渔港事件点击可查看告警详情，并通知管理人员对三无渔船事件处理。
	套
	1
	

	8、渔获交易电商子系统

	1
	地磅称重管理
	车牌识别与监控
	设置监控系统，以防止舞弊行为。监控系统与称重管理软件结合，视频采集监控系统在每台秤旁安装三路摄像监控系统，以便车过磅时进行图像抓拍，并将图像保存在数据库服务器中，方便相关部门进行称重数据的查询。
	套
	1
	

	
	
	智能称重
	多台汽车衡联网称重，同一辆车可在不同的汽车衡分别过皮重和毛重，各称重数据实时更新，有效提高了汽车衡的利用率。
	套
	1
	

	
	
	智能监管
	支持多应用场景配置车号识别、一卡通识别、扫码、自助等方式进行无人值守智能称重，智能监管平台配合智能称重系统实现一体化称重协作。称重系统和云端集成了称重设备故障、称重权限、称重数据、称重图片、称重视频、汇总统计和报表打印等功能。
	套
	1
	

	2
	自动卸货称重
	自动卸货称重
	渔港货物装卸自动化，包括皮带机、码头轮轨起重机、渔获标准化包装设备等。在冰盘上安装电子标签，实现对冰盘的分类，可以通过电子标签将部分信息录入（渔获时间、种类、重量等），通过识别枪扫描可以快速的清点冰盘数量和渔获的种类。然后对现有的渔获传送带进行升级，安装渔获识别摄像机，可以清点冰盘的数量，识别渔获的种类。
	套
	1
	

	3
	交易大厅门户
	供求资讯
	供求资讯包括：新闻资讯、供求信息、价格行情、综合查询等。供求资讯信息的来源与B2B移动端相同。
	套
	1
	

	
	
	大宗交易
	交易功能主要包括：近海渔获交易、远洋水产交易、大宗批发交易等。卖方可以将渔获信息通过手机或Web网站发布到平台上，发布的信息包括：渔获种类、数量、渔获单价、渔获图片、产地、渔获状态、渔获位置、供应商信息、其他信息。
	套
	1
	

	4
	市场零售管理
	称重数据采集
	为零售商贩提供智能电子秤，在不影响交易效率的前提下，能够自动将交易金额信息、单价信息、已经通过电子秤配套摄像头拍摄的交易渔获照片同步到交易平台。
	套
	1
	

	
	
	智能匹配称重交易数据
	称重数据与真实交易数据做匹配，针对已经上传的称重数据单并未完成交易的数据接入人工审核进行数据分析，通过后台AI识别算法智能识别交易的渔获品类信息，针对识别率比较低的渔获进行二次审核，提高系统的准确率。
	套
	1
	

	
	
	交易记录
	记录用户的买卖记录，包括大宗交易记录、拍卖纪录等，用户可以查询历史交易。
	套
	1
	

	
	
	商户评价体系
	通过溯源二维码的形式来实现市场渔获质量的监督、评价，客户可通过扫描二维码输入交易单号进行评价，针对差评较多的商家进行处罚，屡教不改的进行市场清退处理，好评较多的商家在平台进行优先定置显示。
	套
	1
	

	5
	用户账户管理
	账户开户
	支持为个人在渔港公司开通付款帐户，进行个人信息的录入，包括姓名、手机号码、身份证号等内容，账户也可以绑定渔船、车辆。
	套
	1
	

	
	
	账户充值
	支持对账户的充值管理，账户充值方式有两种，一种是实体卡充值，一种是在线充值。在线充值将根据使用者缴纳的费用，对接第三方支付，输入金额值完成充值。
	套
	1
	

	
	
	账户信息维护
	系统支持使用者对账户信息进行维护管理，改写卡内个人信息或修改账户的使用密码等。
	套
	1
	

	
	
	账户冻结
	当管理员发现账户异常时，可进行账户临时冻结管理，使得该账户不可使用，待问题处理完毕后，可解除冻结。
	套
	1
	

	
	
	充值记录
	可查询用户历史的充值记录情况，支持依据充值帐户、充值时间、充值方式进行快速的查询所需充值记录，查看具体充值信息。
	套
	1
	

	
	
	账单查询
	用户可对历史账单进行查询，支持依据消费账户、账单生成时间、账单类型、支付方式进行快速的查询所需账单，查看具体账单信息。
	套
	1
	

	
	
	账户注销
	用户可对已有账户进行注销操作，清除账户的个人信息和金额信息，并根据卡内余额，由渔港管理中心退还相应余款。
	套
	1
	

	9、智慧物流管理系统

	1
	物流信息发布与查询
	信息发布
	信息发布是平台实现信息服务和共享的基础功能，指信息的提供者使用平台信息发布工具，将信息发布至平台门户，以便其它用户查询、阅读信息。
	套
	1
	

	
	
	信息查询
	物流公共信息平台集成物流运作过程中宏观与微观信息，是物流信息的汇聚点，涉及多方参与者的信息需求。平台应提供有效的信息分类和分类呈现手段，另外针对不同的类型信息的呈现形式和实现方式，需提供不同的信息查询机制，以方便用户查阅所需信息。
	套
	1
	

	2
	冷链物流管理系统
	运输中温度控制
	在货物箱放入冷链车之前，温（湿）度标签会被安装到物流车内，待装运出发后，开始持续记录物品所处环境的温湿度。 
系统控制读取的时间，每隔几分钟控制读取标签发送的数据，以表格或者曲线的表现方式通过GPRS发送到物流中心的电脑。
	套
	1
	

	
	
	预警功能
	当温度出现异常时，发出声光报警提醒跟车人员，并及时的发送短信报警给管理中心及相关人员。当温度达到预设定的报警点时，发出警报，把事故压至萌芽状态。
	套
	1
	

	
	
	远程监控功能
	按照预设定时间地将数据传送给监控中心，实现了冷链车的远程监控。
	套
	1
	

	
	
	服务器软件功能
	1、将多个冷藏车温度数据的存储在计算机中，做长期保存记录。
2、可用多种方式查看历史数据，如曲线、数值等。 
3、可将历史数据以多种方式导出，如EXCEL、WORD、PDF等。 
4、可使用多种报警方式，如：短信报警、邮件报警、电话报警等
	套
	1
	

	3
	货物追溯与管理
	在渔获上岸环节
	从上岸的渔获中运送的每批次渔获都夹带一个RFID标签，该标签上主要记录生产包装的相关信息，如渔船编号、运出时间、运送批次等，这些信息与生产企业自身的内部信息系统数据库相联系。生产加工结束后，在该标签上还应当写入该节点的加工信息，然后装箱打包，放在带有RFID标签的托盘上，以待运输和入库。
	套
	1
	

	
	
	在产品仓储环节
	入库、出库时通过扫描粘贴在托盘上的RFID标签，系统能够清楚地获知托盘上货箱甚至单件货品的标记、发出地、储运历史、目的地、有效期及其他信息。通过自动扫描RFID标签可以对产品库存量精确监控。
	套
	1
	

	
	
	在运输环节
	在运输管理中，在途运输的货物和车辆贴上RFID标签，运输线的一些检查点上安装上RFID接收转发装置。接收装置收到RFID标签信息后，连同接收地的位置信息上传至数据库中。
	套
	1
	

	
	
	在配送/分销环节
	在进入中央配送中心时，托盘通过一个阅读器，读取托盘上所有货箱上的标签内容。系统将这些信息与发货记录进行核对，以检测出可能的错误，然后将RFID标签更新为最新的商品存放地点和状态。
	套
	1
	

	10、港口环境监测系统

	1
	港口水环境质量监管
	数据实时可视化
	对监测要素气温、气压、湿度、温度、流速、流向、流量、化学需氧量、溶解氧、石油类、悬浮物、重金属、pH等要素，通过系统界面进行实时可视化展示，可实时掌握数据动态和趋势统计情况。
	套
	1
	

	
	
	潮流泥沙监视监测
	通过布置在水体中的泥沙浓度传感器和流量计，实时采集泥沙浓度和径流量数据。这些数据经过高精度处理后，通过数据传输模块上传至监控中心。在监控中心，工作人员可以利用专业软件对数据进行分析和可视化展示，掌握泥沙输运的动态变化，为水资源管理和生态保护提供科学依据。同时，系统还具备自动报警功能，当监测数据超过预设阈值时，能够及时向相关人员发送预警信息，确保及时采取应对措施。
	套
	1
	

	
	
	海水水质评价
	1、单因子评价
选定目标海域、污染因子，根据不同海域范围使用不同的评价网格分辨率，再利用空间插值技术对网格赋值，通过GIS技术进行空间可视化。
2、综合评价
对目标海域范围的各单因子质量等级的网格进行叠加比较，依据所有单因子中质量最差的等级，确定该网格的综合质量等级。根据综合质量，划分清洁海域、较清洁海域、轻度污染海域、中度污染海域和严重污染海域范围。
3、海水富营养化评价
基于评价网络，使用空间插值方法，对网格的富营养指数进行赋值，根据富营养化等级判定标准，判断富营养化等级，利用GIS可视化技术展示富营养化等值面分布图。
	套
	1
	

	
	
	水环境统计分析
	1、主要污染物趋势变化分析
对监测污染物浓度按时间进行趋势变化的统计和分析，系统支持自定义选择监测点位和时间范围。
2、水质等级趋势变化分析
对单因子和综合评价的结果进行分析，按照时间维度分析清洁水域范围的变化趋势。
3、富营养化趋势变化分析
计算轻度、中度、重度富营养化的面积，按时间维度统计富营养化面积的趋势变化情况。
4、区域达标率统计分析
对监测海域的水质达标情况进行自动计算和分析，提供系统达标率的按区域、时间等条件的实时统计。
	套
	1
	

	
	
	水质等级标准配置
	根据国家发布的水质标准，系统通过可视化界面对水质标准进行配置和管理，系统支持自定义新增、查看、修改、删除水质等级标准。
	套
	1
	

	
	
	质量异常报警
	对实时接入的水环境监测数据，按照报警阈值设定，对浓度超标、水质等级面积超标、富营养化面积超标等情况进行报警提醒，提醒方式基于地图进行空间位置展示和报警内容展示。
	套
	1
	

	
	
	报警阈值管理
	系统支持报警阈值设置功能，开发不同数据信息的报警阈值设置功能，用户可直接选择不同类型的数据信息，进行阈值范围填写，若系统内导入的此信息数值不在阈值范围内，则将会在前端页面中将此条信息进行报警。
	套
	1
	

	
	
	评价报告一键生成
	基于近岸海域人工调查和自动化监测的水质数据，构建智能算法和GIS分析功能，融合国家标准，实时生成海水质量报告，实时掌握各个港区优良水质以及劣四类水质情况，为海洋环境质量保护保驾护航。
	套
	1
	

	2
	经济区海岸带岸滩垃圾监管
	模型训练
	采集海岸带岸滩垃圾历史视频监控数据，制作训练集、验证集和测试集，训练海岸带岸滩垃圾目标识别模型，通过不断迭代提高识别的准确率，减少误报错报率，提高海岸带岸滩垃圾的监管水平。
	套
	1
	

	
	
	智能识别
	集成训练完成的海岸带岸滩垃圾目标识别模型，基于实时视频流分析监控中每一帧的图像场景，对海岸带岸滩垃圾目标进行实时识别和分割，识别结果以高亮的形式进行展示，并显示识别的置信度供用户分析决策。
	套
	1
	

	
	
	识别报警
	将海岸带岸滩垃圾识别结果通过系统消息、短信、邮件等方式进行提醒，用户可以及时收到并查看垃圾识别报警信息，主要包括海岸带岸滩垃圾出现的位置、时间和出现范围等数据。
	套
	1
	

	
	
	指挥调度
	将识别报警信息同步推送到对应区域的负责人，指挥调度相关队伍进行精准清理并且上传清理结果，实现科学精准的高效治理。
	套
	1
	

	
	
	岸滩垃圾上报
	开发岸滩垃圾监管终端，巡逻人员对垃圾出现情况拍照上报，便于垃圾现象更及时的处理。
	套
	1
	

	
	
	报警记录管理
	支持历史报警信息按条件检索，检索结果以列表和识别结果图像进行展示，便于追溯岸滩垃圾出现的位置、时间、范围等信息。
	套
	1
	

	
	
	岸滩垃圾可视化
	在GIS地图上集成岸滩垃圾识别结果，可视化岸滩垃圾的分布位置，集成周围海域的风场、流场数据，为研判岸滩垃圾分布区域和扩散轨迹提供数据支撑。
	套
	1
	

	3
	数据综合管理
	设备数据采集
	支持以TCP协议/RESTful风格接口调用的方式实时接收岸基站、雷达、船舶等在线监测并存储。
	套
	1
	

	
	
	浮标数据接入
	与浮标设备对接，实现浮标监测要素数据实时同步，同步接收环境监测数据、水质数据。以内网结合VPN安全专网，采用隧道技术，将内部网的数据封装在隧道中，通过Internet进行同步传输。
	套
	1
	

	
	
	数据采集日志
	实时展示设备数据接入情况，提醒数据传输中断异常；
提供数据采集日志历史记录检索功能，支持日志删除功能。
	套
	1
	

	
	
	数据导入
	将人工调查数据采用文件（excel、txt等）上传自动解析的形式提取其文件内部各监测项的具体数值并存储。支持指定格式的数据导入；支持异常数据判断；支持数据审核，并清洗异常数据、错误数据、重复数据。
	套
	1
	

	
	
	数据校验
	并对以Excel格式上传的数据进行单元格格式和内容等校验，校验结果以批注的形式进行标记，提供批注文件下载功能。
	套
	1
	

	
	
	数据管理
	用户可通过监测要素、监测时间等关键信息对数据库内的在线监测数据进行检索，检索结果以列表的形式展现，方便用户及时查看、管理。
	套
	1
	

	11、网络安全相关服务

	1
	网络安全
	信息系统安全等级保护测评
	对系统全面检测，使现有系统安全等级全面达标，并给予安全等级（3.0）保护证书。检测列出问题清单并进行整改，期间不干扰、破坏网站系统正常运行。
	次
	3
	1年/次

	2
	
	网络安全意识培训
	对系统管理人员开展多种形式的信息系统安全知识培训，加强信息网络安全管理和技术防范水平。开展网络信息安全使用宣传，培养全体管理者良好的上网习惯，增强网络用户的自我保护意识。
	次
	3
	1年/次

	3
	
	漏洞扫描
	通过专业的系统漏洞检测工具对系统的进行漏洞扫描，并对扫描出的漏洞进行人工验证，降低因为漏洞导致安全事件发生的概率。
	次
	18
	2月/次

	4
	
	应用系统渗透测试服务
	对应用系统及其服务器进行非破坏性攻击的安全测试、深度漏洞挖掘，发现应用系统隐藏的安全隐患和安全风险，提高应用程序的安全性。
	次
	6
	半年/次

	5
	
	应用系统代码审计服务
	对应用系统的源代码，进行全量的代码安全审计，从业务逻辑层面、应用实现架构层面进行全面的评估，并通过专业工具及人工干预相结合、分批对核心系统开展代码审计工作，对程序可能存在的后门、信息泄露漏洞、越权漏洞、命令执行等风险进行有效的封堵，从源头保证应用安全。
	次
	1
	交付前审计

	6
	
	信息系统应急演练服务
	对现有信息系统应急预案的内容进行制作，预案具有可操作性。进一步加强网络安全应急响应能力建设，提高应急响应工作水平。
	次
	3
	1年/次

	12、平台维护相关服务

	1
	平台数据维护
	商品信息
	完善商品详情、规格、价格、图片等，保证平台的商品信息更新及时，删除过期、下架、不符合平台要求的商品等。
	项
	1
	

	2
	
	鱼获供应商信息
	为平台录入鱼获供应商信息，包括单位名称、联系人、联系电话、地址等。为供应商新建账号，提供给供应商使用。
	项
	1
	

	3
	
	物流信息
	为冷链物流企业入驻平台提供技术支持，帮助录入单位信息，包括名称、联系人、地址、资质等信息。为物流单位新建账号，供其登录使用平台。
	项
	1
	

	4
	物联设备数据维护
	称重数据
	定期检查智能电子秤及地磅的称重情况，数据是否准确稳定，是否与系统互联互通，有问题及时处理并校验。
	项
	1
	

	5
	
	温湿度数据
	定期检查冷链物流车辆的温湿度数据信息，是否正常采集，是否有正常数据传回，是否有异常或不能使用的温湿度设备需要更换等，及时发现问题并处理。
	项
	1
	

	6
	
	水环境数据
	定期检查水监测要素数据信息，是否正常采集，是否有正常数据传回，是否有异常或不能使用的设备需要更换等，及时发现问题并处理。
	项
	1
	

	7
	
	监控
	定期检查监控数据信息，是否正常播放，是否网络正常，是否传输正常，是否有异常或不能使用的设备需要更换等，及时发现问题并处理。
	项
	1
	

	8
	
	雷达数据
	定期检查雷达数据信息，是否正常采集，是否有正常数据传回，是否有异常或不能使用的设备需要更换等，及时发现问题并处理。
	项
	1
	

	9
	平台技术服务
	基本维护服务
	基本维护服务指为保证本系统正常运行所需的预防性维护，日常维护支持，网络调整支持，数据备份支持等工作。
	项
	1
	

	10
	
	升级维护
	提供试用期和保修期内的免费软件升级（包括但不限于：因故障修补或功能完善引起的软件更新；因相关标准/协议/规范变更引起的软件升级）。
	项
	1
	

	11
	
	补丁服务
	消除软件系统或框架存在的漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡和处理。
	项
	1
	

	12
	
	故障处理
	对系统的bug进行修复和整改，对出现的问题进行汇总分析，防患问题再次出现，并且及时整改。
	项
	1
	

	13
	
	系统环境维护
	对系统的存储设备、运行环境等提供优化服务，保障系统运行顺畅稳定。
	项
	1
	

	14
	
	现场服务
	派专人到现场进行安装调测、验收测试、试运行支持。
	项
	1
	

	15
	
	关键期现场服务
	在节假日等关键时期需要供应商免费提供额外时间的现场服务。
	项
	1
	

	16
	
	升级支持服务
	①硬件系统、操作系统和数据库升级服务。
②版本升级技术支持：系统应用软件版本的升级。
③第三方软件升级：在第三方软件升级时进行相关的技术支持。
在5个工作日内确定实施方案和计划。待双方确认后立即实施。
	项
	1
	

	17
	
	远程技术支持服务
	供应商应提供7*24小时技术支持，支持可以通过电话、网络等多种方式提供。
远程技术支持内容至少包括：系统操作使用指导、 客户端软件安装指导、系统故障处理指导、系统配置修改指导、系统服务器端软件安装指导。
	项
	1
	

	18
	
	系统迁移服务
	在服务期内提供系统迁移服务，包括开发环境、测试环境、生产环境的系统环境重建、数据导入导出、应用程序安装等一系列服务，保证系统迁移后业务正常使用系统。
	项
	1
	

	19
	
	人员驻场要求
	项目通过验收前需提供2人（或2人以上）驻场服务；
服务期内提供1人（或1人以上）驻场服务。
	项
	1
	



4、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	单位
	数量

	1、连岛港

	1
	雷视云台设备
	套
	1

	2
	AIS基站
	套
	1

	3
	全景摄像机
	套
	1

	4
	渔船检测雷达（一组2个）
	套
	1

	5
	多光谱云台
	套
	1

	6
	黑光监控球机
	套
	7

	7
	室外设备运维箱含防雷
	套
	12

	8
	雷达设备（含支架）
	套
	1

	9
	无线网桥
	对
	1

	10
	智能存算服务器
	台
	1

	11
	6T监控级硬盘
	块
	8

	12
	千兆汇聚层交换机
	台
	1

	13
	网络交换机
	个
	15

	14
	光纤收发器
	对
	15

	15
	4.5米L监控立杆含装基座
	套
	2

	16
	接地棒及组件
	套
	15

	17
	摄像机安装辅材
	批
	1

	18
	电源网络二合一防雷器
	套
	10

	19
	措施费
	点位
	13

	20
	光纤租赁
	条
	1

	2、高公岛港

	1
	雷视云台设备
	套
	1

	2
	AIS基站
	套
	1

	3
	中载热成像摄像机
	套
	1

	4
	渔船检测雷达（一组2个）
	套
	1

	5
	多光谱云台
	套
	1

	6
	黑光监控球机
	套
	5

	7
	热成像球机
	套
	1

	8
	室外设备运维箱含防雷
	套
	9

	9
	雷达设备（含支架）
	套
	1

	10
	无线网桥
	对
	1

	11
	智能存算服务器
	台
	1

	12
	6T监控级硬盘
	块
	8

	13
	千兆汇聚层交换机
	台
	1

	14
	网络交换机
	个
	12

	15
	光纤收发器
	对
	12

	16
	安装辅材
	套
	12

	17
	电源网络二合一防雷器
	套
	10

	18
	措施费
	套
	1

	19
	光纤租赁
	条
	1

	3、应急扩音广播

	1
	IP广播对讲软件
	套
	1

	2
	调度台
	台
	1

	3
	功率放大器
（360W网络功放）
	台
	2

	4
	防水扬声器
（200W）
	台
	12

	5
	机柜
	台
	2

	6
	交换机
	台
	2

	7
	光纤
	卷
	1

	8
	网线
	箱
	1

	9
	音频线
	卷
	5

	10
	措施费
	项
	1

	4、机房相关设备

	1
	磁盘阵列
	台
	1

	2
	16T企业级硬盘
	块
	36

	3
	防火墙
	台
	1

	4
	视频网闸
	台
	1

	5
	日志审计
	台
	1

	6
	堡垒机
	台
	1

	7
	UPS设备
	套
	1

	8
	IT机柜
	个
	2


5、货物（设备）技术功能及参数指标
	渔港相关设备

	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	雷视云台设备
	适用于船舶卡口抓拍、桥梁防撞船舶抓拍；
毫米波雷达 &双≥800万像素 1/1.8" CMOS&23倍变焦机芯；
T6~136/T1050/8：三镜头：5.9~135.7mm@F1.5，10-50mm @ F1.7，8mm @ F1.6；
需内置高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响；
支持多目标检测及目标可视化，1km船舶抓拍与船号识别（船舶长度＞20米，船号长度＞50cm）；
支持输出H.265和H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设；
内置红外激光变焦补光灯，补光距离不小于800米；
支持至少1个TF卡插槽，本地图片存储、自动覆盖、自动上传；
支持多目标检测，通过测量目标的速度，位置并进行分析，可输出目标ID、速度、位置等信息；
支持来向和去向及切向目标同时检测；
支持多种图片上传方式；
具有防尘、防水滴、防浪涌等功能；
支持协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DNS，HTTP，HTTPS，FTP，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP；
检测目标数：≥32MAX；
串口：不少于1个RS-485接口 ；
智能识别：1KM船号识别（船号宽度＞50cm），1km船舶抓拍（船舶长度＞20米） ；
网络接口：不少于2个RJ45 100M /1000M自适应以太网口；
水平速度：可配置，1°~128°/s，预置位速度：128°/s；
垂直速度：可配置，1°~62°/s，预置位速度：70°/s；
预置位：256 个预置位 ；
工作温度：-30°C~70°C；
工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结；
焦距：T6~136/T1050/8：三镜头：5.9~135.7mm@F1.5，10-50mm @ F1.7，8mm @ F1.6；
分辨率：全景（2台）：3840×2160，特写：2560×1440；
白平衡：自动/手动多种白平衡模式；
数字降噪：3D数字降噪。

	2
	AIS基站
	AIS基站采用标准1U结构机箱，可接收各种船舶A类终端、B类终端以及其他AIS终端的AIS信息，并把各种数据及产品运行状态、故障信息等自动通过网络发送至指定的云平台，同时也可接受平台指令进行发射指定的AIS消息以及其他控制指令。
产品内置电池，在外电异常断电时，仍可持续运行超24小时。
(1)接收各种AIS终端的AIS信息，并通过网络或串口转给业务平台
支持ITU-1371-5中规定的所有的27中消息的接收。包括符合国际标准的A类船载AIS、B类船载AIS、AIS航标、AIS SART、AIS基站等播发的动静态信息等。
(2)发射自定义消息及特殊定制类消息给船舶
支持通过网络或COM口进行消息发送：业务平台根据业务需要，可以利用AIS基站进行一些消息的广播与发送，例如发送6号、8号等AIS短消息。
(3)支持基站及航标等管理功能
基站UID和MMSI号配置：支持标准的SID语句配置；
最大可管理航标数量：16；
航标列表配置：支持标准的AID语句配置；
航标详细信息配置：支持标准的ACF语句配置；
航标扩展信息配置：支持标准的ACG语句配置；
基站及航标信息的查询：支持标准的ABQ语句，其内容包含VER/SID/AID/ACF/ACG等；
根据航标配置信息，定时发送虚拟航标消息（21号消息）。
(4)数据输出时，支持NMEA0183标准的标签块（TAG BLOCK）消息
分组标签\g:消息；
时间标签\c:消息；
ID标签\s:消息；
(5)支持基站私有化协议进行管理
支持临时调试信息输出，用于检修设备；
支持远程重启设备或远程重启AIS或网络；
支持远程配置数据输出规则，可开启/关闭AIS消息、GPS/BDS消息的输出，以及输出线路（串口、网络口等）。
(6)基站允许多路数据输出
≥1路TCP Server连接到基站的TCP Client；
≥8路TCP Client连接到基站的TCP Server；
≥2路COM输出。
(7)接收范围≥30海里
(8)接收并执行平台下发指令
(9)支持网络实现远程配置和监测，同时支持本地实现配置和监测
(10)启动后具备自动初始化及自检测功能
(11)简单故障自动修复，保证基站长时间稳定运行
(12)内置备用电源，在外电断电在情况下可持续工作＞24小时
(13)具有WLAN/4G/5G接口，组网部署方便可靠

	3
	全景摄像机
	采用一体式枪球设计，单产品兼顾全景与细节。全景画面由6个传感器拼接而成，实现270度全景监控；
全景相机采用不低于6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，输出视频分辨率不小于8192×2700；
细节相机采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，输出视频分辨率不小于2560×1440；
细节相机支持≥40倍光学变倍，焦距≥5.5mm～220mm；
旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监控；
球机内置≥7颗红外补光灯，红外监控距离≥400米；
全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度；
球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别；
支持AR全景展示，可添加各类AR标签；
支持枪球联动，支持GPS/北斗经纬度定位；
支持三码流功能，两路高清视频显示；
▲具备GPS/BDS定位功能,支持北斗三号；自带水平仪可检测设备安装是否倾斜（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入；
▲设备可将任意连续的2个至6个视频画面基本进行无缝拼接显示（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
支持≥7路报警输入接口，≥3路报警输出接口；
支持≥2路音频输入接口，≥2路音频输出接口；
支持≥1路BNC，≥1路RS485，最大支持512G Micro SD卡；
支持≥1个电口（RJ-45），支持≥1个光口（FC）；
支持DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。
支持IP66防护等级。

	4
	渔船检测雷达
	一、硬件性能要求
1.工作体制：相控阵体制（方位相扫）；
2.工作模式：脉冲多普勒；
3.工作频段：C波段；
4.发射峰值功率：设备发射峰值功率不超过4W；
5.占空比：设备占空比不超过 6%；
6.最大探测距离：≥5.0km(10米铁质渔船)；
7.最小探测距离：≤100m；
8.方位覆盖：90°(可拼接180°,270°,360°)；
9.俯仰覆盖：≥10°(波束覆盖), ≥30°(手动调节)；
10.探测速度范围：≤0.5m/s-35m/s；
11.速度精度：≤0.2m/s；
12.方位精度：≤1.0°；
13.距离精度：≤10m；
14.数据率：≥2帧/s；
15.数据接口：RJ45/1路百兆以太网(UDP协议)；
16.通信带宽：不超过10MHz；
17.最大可同时检测目标数：不少于200批；
18.目标航迹：运动目标生成航迹；
19.工作电压：AC200V~240V DC9V~36V；
20.尺寸：436mm×324mm×86mm；
21.重量：小于等于6kg；
22.工作温度：-40度到55度；
23.储存温度：-40到65度；
24.功耗：不大于60W；
25.外壳防护等级：IP67。
二、雷达系统功能要求
1.远程：支持远程开关机功能；
2.输出信息：支持获取探测物体的距离、速度、角度 等信息；
▲3.多目标跟踪：支持多目标跟踪切换逻辑；可多目标所有轨迹实时跟踪。（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
4.目标融合处理功能：支持多传感器数据融合处理功能；
5.设防区管理：灵活设置防区并精准定位并可触发入侵告警；
6.抗干扰能力：具备检测灵敏度/速度范围等在线调整能力和具备异常轨干扰过滤能力；
7.在线监测功能：具备工作状态、故障报警功能；具备设备离线报警功能；
8.远程监控功能：具有远程监控能力，能够实时上报设备状态，具备设备在线/离线报警功能；
9.在线自检功能：设备具有在线自检功能；
10：自适应处理能力：具有动目标自适应杂波处理能力。具备杂波图自适应处理能力；
11.联动功能：具备雷达云台联动功能，目标随动跟踪并进行抓拍取证(自动跟踪模式，雷达 跟踪模式，图像跟踪模式)；
12：多站点组网补盲：具备多站点多部设备组网功能。

	5
	多光谱云台
	热成像采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率≥640×512；
可见光采用不低于1/1.8" 400万CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520；
热成像焦距100mm，可见光镜头支持≥60倍光学变倍，可见光镜头≥10mm～600mm；
云台支持水平0~360°旋转，垂直-45°~60°旋转，监控范围广；
支持火点侦测，最远距离≥6000m（目标大小2m×2m）；
支持周界防范，最远距离（人）≥1000m（目标大小1.8m×0.5m），最远距离（车）≥3000m（目标大小4m×1.4m）；
支持烟雾检测，检测距离≥12000m（目标大小5m×5m）；
支持船只检测，检测距离≥3000m（目标大小10m×5m）；
支持火点探测报警、船只检测、拌线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤等多种智能功能；
支持雨刷功能，支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设；
可对船只目标进行检测、定位、联动跟踪和变倍，变倍倍率可设置；
能够识别江面上的船只,并触发报警;并且能够统计船只的信息,包括船只的长度、宽度、速度及与设备距离;可对进入区域、离开区域和目标区域内的船只数量进行统计和显示；
断电时，热成像通道的挡片可自动关闭，避免被太阳灼伤。设备自检过程中，热成像通道的挡片始终保持关闭状态，避免自检过程被太阳灼伤；
▲在全景预览图中，通过预置点连线及方向显示巡航轨迹，并可通过全景预览图窗口中的莱单调用巡航功能；可生成全景预览图片，图片可视角度最大可设置为360°，并可对全景预览图片进行缩放、手动拖动及下载（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
▲可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
支持电子透雾/光学透雾、电子防抖；
内置≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口；
支持≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口；
支持AC100V~AC300V宽压输入；
防护等级IP66。

	6
	黑光监控球机
	采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS图像传感器，双sensor架构，分辨率≥2560×1440；
支持双路视频融合，内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；
支持≥40倍光学变倍，镜头焦距≥6mm～240mm；
内置≥10颗柔光双色补光，支持≥250米红外灯，≥80米白光灯补光；
支持极光效果，最低照度 彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；
内置GPU芯片，支持深度学习算法；
支持视频结构化功能：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测及属性提取
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
支持人脸检测；支持优选、抓拍、上报最优的人脸抓图及人脸属性提取；
支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；
支持雨刷功能；
▲支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
在网络直连环境下,在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率4Mbps时,视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms；
水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；
支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，可设置≥5条巡迹路径，每条路径的记录时间＞15分钟；
支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口；
支持≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口；
支持IP67、TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
支持DC36V±25%宽电压输入；
支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。
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	中载热成像摄像机
	热成像采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率≥640×512；
可见光采用不低于1/1.8英寸 400万CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520
热成像焦距50mm，可见光镜头支持≥56倍光学变倍，可见光镜头≥6mm～336mm；
支持激光补光，补光距离≥800米；
云台支持水平0~360°连续旋转，垂直-45°~90°旋转，监控范围更广；
支持火点侦测，最远距离≥3000m（目标大小2m×2m）；
支持周界防范，最远距离（人）≥500m（目标大小1.8m×0.5m），最远距离（车）≥1500m（目标大小4m×1.4m）；
支持烟雾检测，检测距离≥6000m（目标大小5m×5m）；
支持船只检测，检测距离≥1500m（目标大小10m×5m）；
支持火点检测、烟雾检测、绊线检测、区域入侵、船只检测、人车区分等多种AI智能；
支持雨刷功能，支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设；
可对船只目标进行检测、定位、联动跟踪和变倍，变倍倍率可设置；
能够识别江面上的船只,并触发报警;并且能够统计船只的信息,包括船只的长度、宽度、速度及与设备距离;可对进入区域、离开区域和目标区域内的船只数量进行统计和显示；
▲断电时，热成像通道的挡片可自动关闭，避免被太阳灼伤。设备自检过程中，热成像通道的挡片始终保持关闭状态，避免自检过程被太阳灼伤。（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
▲在不增加外接设备、不扩展外置模块、不改变外观的情况下，激光补光模块和激光测距模块可同时正常工作（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
具有镜头前盖玻璃加热功能,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；具有镜头加热及除冰功能，支持低温加热启动；
支持电子防抖、光学透雾，适用性更强；
内置≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口；
支持≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口；
支持DC24V~57V宽压供电；
支持GPS/北斗定位；
支持物理水平仪；
防护等级IP66。
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	热成像球机
	热成像采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率≥640×512；
可见光采用不低于1/1.8英寸400万CMOS图像传感器，分辨率≥2560×1440
热成像焦距25mm，可见光镜头支持≥45倍光学变倍，可见光镜头≥5.5mm～248mm；
▲内置热成像云台、扬声器云台和可见光云台，可独立控制三云台进行水平、垂直转动（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
▲具有雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷模式时，可自动对雨水情况进行检测并自动开启或关闭雨刷，监测不到雨水时，自动关闭雨刷（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
热成像云台支持水平0°～190°旋转，垂直 -5°～180°旋转； 
可见光云台支持水平0°~360°旋转，垂直-30°~+90°旋转；
支持热成像与可见光联动跟踪，实现全局与细节同时监控；
支持语音喊话、声光报警；
支持拌线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤等多种智能功能；
支持吸烟检测和烟雾检测，烟雾报警距离≥5000m（目标大小5mx5m）；
支持船只检测，船只检测距离≥750m（目标大小10m×5m）；
能够识别江面上的船只,并触发报警;并且能够统计船只的信息,包括船只的长度、宽度、速度及与样机距离;可对进入区域、离开区域和目标区域内的船只数量进行统计和显示；
同应具有自动指北和手动指北设置选项，并可通过客户端软件对方向和角度在视频画面上进行显示。应具有GPS定位功能和北斗定位功能，具备远程定位功能，支持位置信息上传；
支持语音对讲、声光报警；
支持光学透雾；
内置≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口；
支持≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口；
支持DC36V±25%宽压输入；
防护等级IP66。
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	雷达设备
	1、天线
天线类型：裂缝波导天线；
天线尺寸：≥3.6m；
天线转速：≥20rpm；
天线增益：≥32.5dB；
波束宽度（-3dB）：水平≤0.7°，垂直≤22°；
极化方式：水平极化；
风载能力：相对风速≥100节不损坏；
2、收发机
频段：X波段；
工作载频：9410±30MHz；
发射峰值功率：≥25kW；
脉宽/频率：0.07μs～1.0μs可调，650Hz～2250Hz可调；
中频频率：60±3MHz；
中频带宽：≥20MHz（短脉冲），≥6MHz（中脉冲），≥3MHz（长脉冲）；
量程：20/40/60/80/100km；
3、供电
电压：DC 48V±10%；
最大功率：≤500W；
平均功率：≤350W；
4、系统能力
（1）跟踪距离(天线海拔高度30m，天气晴朗，海况1-2级，标准大气K=1.3333，探测概率80%，虚警率10-6时)：
大型目标（RCS≥50㎡，高10m）：≥30km；
中型目标（RCS≥10 ㎡，高2m）：≥20km；
小型目标（RCS≥1 ㎡，高2m）：≥14km；
（2）处理能力：
处理及跟踪目标（批）：≥2000；
（3）分辨力：
距离（最小脉宽时）：≤20m；
方位：≤1.0°；
（4）定位精度（均方根值）：
距离精度：≤5.5m；
方位精度：≤0.2°；
5、软件功能
（1）具备对雷达回波数据进行全自动检测跟踪处理，实现对管控水域实施全天候实时探测和定位监控；
（2）抗干扰能力：具有抗雨雪杂波能力，具有抗海浪杂波能力；
（3）雷达反射虚假目标消除能力：可消除由于雷达回波在物体间多次反射形成的相对稳定的雷达假目标；
（4）可输出雷达数字视频数据，经录取的目标视频数据可反映出目标的大小、形状、幅度、运动尾迹、轴线方向等；
（5）雷达回波颜色可自定义，能够根据雷达回波颜色区分目标的雷达信号强度；
▲（6）可根据雷达目标回波估算目标的长度，对于15米以上船舶估算误差不大于30%，15米及以下船舶估算误差不大于40%（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
（7）引导能力（在雷达探测范围内）：实时输出雷达目标位置信息（二维大地坐标，最多5000批），供引导光电设备；
（8）具备目标引导跟踪能力，能够接收目标经纬度、航行、航速等动态信息，具备将目标经纬度、航行状态信息转换为目标相对远程监控指向及转动速度，并控制远程监控设备实现对目标的实时平稳跟踪，偏差不超过画面的1/10；
（9）自适应杂波抑制：具备帧间相关、自适应门限、回波特征匹配、多假设跟踪等能力，提高在强杂波条件下检测和跟踪小目标能力；
▲（10）小目标检测跟踪能力：具备在复杂海况和较恶劣天气条件下，在杂波中检测和跟踪小目标的能力，具备对极小目标（如摩托艇、帆船等）的检测和跟踪能力（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
（11）跟踪能力：能够对雷达覆盖范围内的所有目标保持稳定跟踪，当跟踪目标在出现遮挡、交叉等运动时，可有效识别、区分被跟踪目标，仍然可以保持稳定跟踪；
（12）回波屏蔽区设置能力：具备最多100个自定义区域内的原始回波数据进行屏蔽输出的能力，对屏蔽区的回波不处理、不显示也不对外输出；
（13）跟踪屏蔽区设置能力：具备对多个自定义区域内的原始回波不进行处理，显示回波但不跟踪探测目标的能力；
（14）噪声屏蔽能力：具备对多个自定义区域内的原始回波不进行处理，对外部进入的目标进行持续跟踪的能力；
（15）对雷达回波数据和目标跟踪数据进行压缩，雷达数据压缩后输出带宽：≤10Mpbs；
（16）目标输出功能：具备实时跟踪目标输出与数据中心、显示终端的功能，内容包含目标批号、经纬度、航向、航速、跟踪质量、跟踪状态(正常、丢失、外推)、更新时间等信息，输出的目标协议满足数据接入标准；
（17）通电自启动能力：雷达设备、雷达信号采集单元、雷达数据处理器在断电停止工作后，通电后可自启动并恢复运行；
（18）系统状态输出和控制接口维护能力：可通过状态和控制数据接口进行远程状态查看、参数配置与管理，包括参数设置、远程复位、远程开关机等，同时可根据中心系统平台需求，推送系统维护、雷达控制、状态、回波、航迹等信息；
（19）支持运行在国产操作系统和国产处理器上。

	10
	智能存算服务器
	2U机箱，单电源，≥8盘位，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；
支持≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出；
支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
支持≥128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、320Mbps转发；
支持≥20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；
设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎；
在算法能力范围内，支持单通道多智能；
支持后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换；
在分时轮巡模式下，可配置分时视频分析和轮巡视频分析，单个轮巡任务最大支持≥64路；
人脸检测：支持≥96路200万或96路400万分辨率前智能；
人脸识别：支持≥96路200万或96路400万分辨率前智能；
结构化：支持≥96路200万或96路400万分辨率前智能；
通用行为分析：支持≥96路200万或96路400万分辨率前智能；
支持船舷号、通用编号识别：船舷编号场景支持数字、数字+字母、数字+字母+中文；
通用编号场景支持数字、数字+字母；
支持≥16路1080p或16路400万分辨率视频流分析；
可通过客户端软件显示当前已添加的前端设备在线状态、IP地址、端口地址等信息；
可分别显示在线及离线的前端设备；
可按输入的关键字对前端设备名称进行检索，并显示对应设备信息；
▲支持接入非智能IPC进行船只检测，支持船只绊线、船只入侵、船只停留检测；船只绊线检测支持船只数量统计，支持智能面板显示报警类型（ 船只检测）、图片抓拍信息，智能面板支持动态滚动展示（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。
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	无线网桥
	具备1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口(PoE IN)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口（PoE OUT）；
具备1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(PoE OUT)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口；
无线标准：IEEE 802.11 b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac；
工作频率：2412～2472MHz、5.15～5.25GHz/5.735～5.835GHz；
管理Wi-Fi：支持，可通过连接管理Wi-Fi登录网桥web界面，调试运维更便捷；
最佳无线传输距离：≤5km；
整机最大无线传输速率：867Mbps；
无线方向角：30°；
传输模式：支持点对点、点对多点（建议最大1对8）两种传输模式；
满载功耗：30W；
工作温度：-30℃～+65℃；
防护等级：IP65；
供电方式：设备仅支持通过PoE供电，需通过网线连接外置PoE电源模块进行供电（PoE电源标配）。
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	6T监控级硬盘
	单盘容量：≥6TB；
缓存：≥256MB；
转速：≥5400RPM；
硬盘接口：SATA。
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	千兆汇聚层交换机
	1、全千兆≥24 口，网络交换机≥4 光口；
2、尺寸：≥19 英寸（标准机架）；
3、上行端口速率：10/100/1000 Mbps；
4、下行端口速率：10/100/1000 Mbps。
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	网络交换机
	1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块；
2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ；
3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40；
4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管。
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	光纤收发器
	1.千兆电口≥1口；千兆光口≥1口，含光模块；
2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ；
3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40；
4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管。
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	室外设备运维箱含防雷
	锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于 1.0mm；
箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等；
箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识。
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	4.5米L监控立杆含装基座
	国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；
基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；
横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。
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	接地棒及组件
	定制，接地阻值不大于 10Ω。
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	摄像机安装辅材
	安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材。
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	电源网络二合一防雷器
	产品尺寸：不小于101.2mm×78.5mm×29.1mm ；
传输速率：网络接口≥1000Mbps ；
响应时间：ns级 ；
外壳材料：铝合金 ；
接入方式： ≤1dB/100Mhz ；
最大工作电压Uc：网络接口：8V；
电源接口：AC36V/DC24V ；
温度范围：-30℃～+60℃ ；
电压保护水平Up：网络接口：小于500V；
电源接口：小于300V ；
端口：RJ45网络端口；
防水等级：不小于IP20 ；
额定工作电压Un：网络接口：5V；
电源接口：AC24V/DC12V。
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	措施费
	含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工。
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	光纤租赁
	3年传输专网租赁费，带宽100M，租期36个月。

	2、应急扩音广播设备

	1
	IP广播对讲软件
	1、广播对讲主机
1U 主机/Intel 奔腾 G3220（主频 3GHz 双核双线程）/8G 内存/1T 硬 盘 / 千 兆 双 网 卡/6*USB/1*HDMI/1*VGA/250W 电源。
2、广播对讲系统
支持sip协议，兼容标准sip协议的终端接入；
主控台：分组监控、监控分机状态、支持对讲、强拆、强插、监听、密语、转接；
广播：支持全区、分区、多方广播、音乐广播、文字广播、文件广播、采播、紧急广播；
无人值守：无人值守状态下可将电话进行转接手机；
排队通知：语音通知或文字通知，支持分机或手机；
注册数≥50，并发数≥20；
API开发接口：提供API开发包及支持（与智慧渔港系统对接）；
调度控制台许可：≥1个调度控制台；
支持录音：wav格式和MP3格式。

	2
	调度台
	显示屏：≥21.5寸  最大分辨率:≥1920*1080；
触摸屏：≥10点电容式触摸屏；
摄像头：≥200万像素1080P 可旋转摄像头；
音频功能：工业级手柄听筒设计、内置3W喇叭+外置鹅颈麦克风；
通话特性：webRTC通话，采用两路音源输入输出，鹅颈麦+扬声器与听筒可以进行灵活声音切换，且切换时通话不中断；
网络特性: ≥1个RJ-45千兆以太网接口；
主板：工业级工控主板Intel Core I5；
内存：≥8G内存；
硬盘：≥128G SSD 硬盘。

	3
	功率放大器
（360W网络功放）
	1、产品要求  
• 支持SIP 2.0、TCP/IP、UDP、DHCP；
• 文件播放: 延时小于50ms ；
• 实时讲话: 延时小于150ms ；
• 网络延时小于50MS ；
• 语音激活检测/静音抑制；
• 短路、过热、过载自动检测保护功能 ；
• 兼容标准SIP(RFC3261)协议，可接入主流的IP PBX/IMS平台 ；
• 输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 ；
• 内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 ；
• 饱和失真及LED警示；
• 信号电平指示LED ；
• 内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 ；
• ≥2路RCA莲花混合输出、≥2路话筒输入、话筒有强切入优先，并具备默音调节功能；
• 网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 。
2、技术参数  
• 额定输出:360W；
• 输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V；
• 输入灵敏度：MIC1/2/600Ω，5.0mV（-54dB），unbalaanced；AUX1、2/10KΩ，250mV（-10dB），unbalaanced；
• 音调调节：Bass±10dB at 100Hz Treble：±10dB at 10KHz；
• 频率响应：50Hz-20KHz；
• 谐波失真：≦0.1%@1KHz；
• 信噪比：>75db；
• 工作温度：-20℃—+60℃；
• 工作湿度：10%—90%；
• 保护：开机保护、过载保护、直流保护、短路保护、过热保护；
• 输入电源：AC220V/50HZ；
• 功耗：480W；
• 尺寸：不小于482 X 353 X 90mm。

	4
	防水扬声器
（200W）
	输入功率：50W-100W-200W-8Ω (100V)；
额定阻抗：200Ω-100Ω-50Ω-8Ω；
声压级：95+3dB(1m1w)；
频率响应：70Hz~20kHz；
连接方式：4位接线端子；
材料：外壳(PP +钡)+网罩(铝）；
尺寸：不小于410*410*443mm；
工作温度：-25°Cto+55°C；
储存温度：40'℃ to +70°C；
相对湿度：≤95%。

	5
	机柜
	12U 落地机柜，600*600*600。

	6
	交换机
	二层网管交换机,交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps；
≥8千兆电口+2千兆光口；
支持POE+，POE供电功率≥125W；
支持端口镜像和流镜像功能，支持STP/RSTP/MSTP；
持静态路由 ；
支持IP＋MAC+PORT绑定功能、Radius、AAA、安全网管SNMPv3；
支持CLI命令行，Web网管，TELNET。

	7
	光纤
	室外2芯蝶形皮线光缆黑色，1000米一卷。

	8
	网线
	6类网线，一箱304米。

	9
	音频线
	RVS 2*2.5 100米/卷。

	10
	措施费
	安装、调试。

	3、机房相关设备

	1
	磁盘阵列
	嵌入式Linux操作系统，64位高性能多核处理器；
≤4U机箱，1+1冗余电源，≥36盘位，单盘最大支持18TB硬盘，支持硬盘热插拔；
具有≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；≥1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口（百兆电口）；
支持系统固件冗余双备份；
支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备盘；
具有≥1个HDMI，≥1个SAS扩展接口、≥4个USB，≥1个eSATA、≥1个RS232；
支持≥320路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥800Mbps接入；≥800Mbps存储；≥800Mbps转发；；
前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；
支持扩展 MiniSAS HD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信；
支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据；
可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
▲支持单台/多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1～20 个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡（提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA和CANS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；
支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警等多种报警事件、图片透传平台；
支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖。

	2
	16T企业级硬盘
	单盘容量：≥16TB；
缓存：≥256MB；
转速：≥7200RPM；
硬盘接口：SATA。

	3
	防火墙
	标准2U机架设备，双电源；
设备≧6个10/100M/1000M自适应千兆电接口、≧4个千兆SFP接口（不含SFP光模块），≧2个接口扩展槽；标配一块≧64G SSD硬盘；
吞吐量≧20G，最大并发不小于280万；
需至少包含3年质保服务；
需支持IPSec VPN功能，支持国密的加密类型，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1、SM3等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示；
需支持SSL VPN功能，TLS加密算法支持选择TLS1.0、TLS1.1、TLE1.2和TLS1.3，同时支持国密TLS。

	4
	视频网闸
	1.硬件形态：标准2U机架设备，冗余电源，整机吞吐干兆口≧1Gpbs、万兆口≧1.5Gpbs，视频并发(每路D1画质，2Mbps)>200路，整机配备双液晶屏；
2.内网接口：设备标配≧4个千兆电口，≧1个管理口，≧1个HA接口，≧6个千兆SFP插槽，≧2个万兆SFP+插槽；
3.外网主机接口：设备标配≧4个千兆电口，≧1个管理口，≧1个HA接口，≧6个千兆SFP插槽，≧2个万兆SFP+插槽；
4. 软件系统：标配设备主机系统，全功能模块，包括文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块，视频传模块和工控模块；
5.产品服务：此次至少包含3年硬件保修、5×8技术支持服务。

	5
	日志审计
	标准1U机架设备，单电源，设备配置≧6个千兆电口，≧1个RJ45串口，≧2个USB接口，有效存储容量≧2TB，日志处理性能≧2500EPS（约合每天103GB）此次至少包含3年原厂质保服务和50个审计对象授权。

	6
	堡垒机
	标准1U机架设备，单电源，设备配置≧6个千兆电口，≧4个千兆光口，≧1个Console管理口，存储容量≧4TB，≧3个扩展槽；
最大支持800路字符会话或200路图形会话并发；
此次至少包含3年原厂质保服务和50个被管资源数；
支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性；可配置国密动态口令卡实现双因认证；
支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)。

	7
	UPS设备
	主机
高频机架式UPS，可支持直立式安装，单进单出，尺寸：不小于440*580*88mm
电池（16节）。
可支持≥6KVA UPS实际带载≥5KVA，后备≥2h，需配套电池柜。

	8
	IT机柜
	1.宽*深*高：≥600*800*2000mm；
2.冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门。



（二）服务技术要求
1、总体要求
（1）投标人对项目背景、现状、需求的充分理解，系统功能设计吻合用户需求；
（2）设计方案具有合理性、规范性及技术可行性，数据展示方案高效便捷，信息平台具有可扩展性，设计人性化，操作方便、易用；
（3）充分考虑数据的保密性、安全性和可靠性，对数据的操作要做到有据可查；
（4）满足业务部门的业务开展要求和数据共享要求；
（5）系统扩展性良好，根据政策、业务和部门调整要求，实现快速系统调整和部署；
（6）系统集成后的性能满足使用要求，系统支持多服务器集群、负载均衡，在业务和数据量不断增长时具有适应、扩展能力；
（7）提供灵活的系统维护管理平台。
（8）针对不同角色用户之间，存在着实际生产方式的差异，采用模块化的程序开发原则，供不同角色自行灵活选取管理模块。
（9）软件系统平台支持部署在政务云（信创云）。
2、设计原则
（1）系统设计注重节能环保，并综合考虑科学、经济及合理性；
（2）在设计思路上让本系统不仅满足连云区渔港实际管理需要，还能充分与省平台系统进行数据交互。
（3）要求具有一定的可扩展性与兼容性，采用统一规范的数据和接口标准，以利于系统的升级和维护；
[bookmark: _Toc103459878][bookmark: _Toc103627853]（4）系统的设计与建设应选用目前先进、稳定和安全的产品，确保系统运行的高可靠性和安全性；
（5）确保用户投资的长期效益，避免系统重复建设和浪费。
3、性能要求
（1）操作简单、系统界面有亲和力、功能完善、易于维护管理。
（2）系统的运行必须满足7*24小时实时联机的基本要求，系统软件和硬件均需有较强的扩展和升级能力。
（3）系统应该提供措施生产运行的安全、稳定和容灾恢复。


4、其他要求
本项目须遵循江苏省海洋渔业安全生产监管系统（简称省系统）技术框架，统一门户、统一鉴权，并无条件共享所有前端感知设备数据，感知视图数据，预警数据，设备控制权限；本项目中，对本地区应用较好且具备较好复用意义的功能模块，支持免费上升为省级应用，开放账号给省内其他市县区复用以及升级后的平台运维，以上需求需提供相关承诺函。
三、人员配备要求
投标人针对本项目组建技术服务团队，包括项目负责人1人、开发实施人员5人、项目质量管理人员1人，项目成员中需要有专人负责设备调试、软件研发、信息安全防范等工作并与投标时提供的人员资料一致。项目通过验收前需提供2人（或2人以上）驻场服务，服务期内提供1人（或1人以上）驻场服务。
投标人针对本项目组建技术服务团队，项目人员要求如下：
1.拟派项目负责人应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目管理经验，能够总体管控项目的开发、集成、实施交付及运维工作，对项目的进度、质量及客户满意度负责，统筹项目资源调度和实施计划，评审各个管理过程，推进并完成项目验收及售后维护。
2.拟派项目开发实施人员5人（不含项目负责人）应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目技术研发经验，主要工作包含软、硬件设备安装调试，网络调试。配合项目经理对项目的技术路线、质量计划、研发过程及项目交付物进行技术评审及改进，带领团队完成新技术或疑难问题的技术攻关，监督指导技术方案的执行。
3.拟派项目质量管理人员应当具有计算机相关专业背景，具有信息化项目管理经验，配合项目经理对项目的质量提供实时质量管控，为项目成功交付及运维提供质量检查服务。
四、服务期限与项目进度安排
服务期限：合同签订之日起5个月内完成系统建设并上线运行，系统整体验收合格后提供3年质量保证（免费维护）。
建设期进度安排：合同签订之日起1个月内完成需求调研，4个月完成系统开发，一个月完成系统测试并上线。
五、售后服务及要求
1.本项目采用驻场实施的模式，项目上线期间采购人提供办公场所。投标人需服从采购人对驻场的实施人员按日进行考勤。
2.系统整体验收合格日起的3年为质保期（维护期），质量保证期内，如采购人有要求进行软件升级，投标人应免费提供系统软件升级和技术支持；维护期结束后,投标人应以优惠价格对采购人进行系统升级改造或继续提供服务。
3.投标人须提供不少于3年（含）7*12小时免费售后技术支持服务（包括升级、故障排除、性能调优、技术咨询等），质量保证期内，投标人有责任提供以下形式的技术支持服务：
（1）电话咨询：投标人必须为采购人提供技术援助电话，解答采购人在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法电话咨询。
（2）现场响应：若电话咨询服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理，承诺提供7×24小时技术支持服务，一般情况2小时内到达现场并采取相应措施以确保系统的正常运行。如不能在2小时内解决，12小时内必须采取一切措施保证系统正常运行。如在承诺时间内，因系统不能正常运行所造成的损失采购人有权向投标人提出索赔。
4.质保期内，中标人提供至少一年四次的定期检查保养服务，派技术人员到采购人单位对所购买的所有设备进行检测、调试、维护工作。如设备故障需要维修，中标人需一小时内到达现场进行故障排查并找出故障原因。现场无法维修好，中标人须免费提供同类型的兼容设备供采购人使用，以确保系统正常运行，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则需免费提供不低于原产品型号的兼容设备，保障整个项目系统运行正常。
5.特别提示：采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时做出响应，修改应用软件。本项目所有数据内容保密，中标人需要签订保密协议，严格按照保密要求提供系统支撑服务。
六、培训要求
1.中标人须向采购人提供培训服务。培训方式应包括现场集中培训和远程培训(可视情况而定)，并应在进行培训之前向采购人提交一份详细的培训计划。内容应包括软件、数据库以及其它相关技术培训。
2.中标人应负责对系统管理员、系统维护人员和一般操作人员免费进行至少三次培训，并提供详细的培训计划。
3.中标人必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。
4.中标人派出的培训教员应具有丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文普通话授课。
5．中标人应按合同规定安排培训时间，培训名额由采购人提供。
七、履约验收
1.建设期完成，采购人对中标人提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。
2.中标人交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
3.采购人对中标人提供的产品或服务在使用前，中标人需负责培训采购人的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.采购人可请系统使用人员或组织业内专家进行项目验收，并出具验收报告。
5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由采购人及中标人双方双方协商解决。
八、施工和安全要求
1.所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。
2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。
3.成交供应商应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。
4.在安装施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。
5.在安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。
6.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
7.成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。
8.成交供应商必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。
9.成交供应商安装设备所需电源，由供应商自行接线且保持场地美观。
十、付款方式与履约保证金
1、付款方式
合同签订7个工作日内，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。硬件设备进场后支付至合同额的60%，软件开发完成且硬件设备调试合格后支付至合同额的90%，项目验收合格后10个工作日内支付至合同总额的100%。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十一、报价要求
1.报价币种为人民币，项目报价不得超过预算价。
2.本项目中包含但不限于平台对接费用、接口开发费用、数据获取及回流费、及数据迁移费等，均须包含在投标人投标总金额中。
3.报价除标的物的价款外还应包括开发、安装、测试、验收、培训、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。
十二、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或许可第三方使用，否则追究其相应法律责任。


第五章评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（15分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15分
（2）技术分（54分）
	评审因素
	评审标准

	技术响应
（30分）
	技术响应评审基准分30分，标有▲的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（要求提供证明材料的参数未提供证明材料或所提供材料与投标文件要求不一致的视为负偏离，中标结果公告后采购方可以要求中标单位提供产品检测报告原件与中标单位的投标文件进行核对）。

	整体技术方案
（5分）
	投标人提供整体技术方案，采用的技术符合要求，具有一定的先进性、合理性、安全性、完整性和成熟度，确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与扩展能力。（包含但不限于技术路线、项目安全设计、系统功能架构图、系统技术架构图及其描述等）。
方案内容完整、针对性强，切实可行，得5分；
方案较合理、针对性较强，可行性较强，得3分，
方案简单、可行性一般，得1分；
未提供不得分。

	功能描述
（8）
	针对项目需求中的软件建设功能要求，进行针对性的设计、描述、效果图等，提供清楚的项目流程图、思维导图、功能框架、字段设计等，满足招标方项目功能需求。（包含但不限于智能监控子系统、渔港休闲渔业管理平台、渔获交易管理平台、渔获冷链物流管理平台、渔港数字孪生平台、渔港环境监测平台等模块）。
功能逻辑清晰明了、方案科学合理，可执行度强，得8分；
功能逻辑较为清晰明了方案较为科学合理，有一定的可执行度得5分；
方案缺乏条理性，可执行度不强，得3分；
未提供不得分。

	实施方案
（3分）
	投标人提供实施方案，包括但不限于对项目所需系统现状了解程度、关于本项目的人员安排、实施组织设计、紧急预案及时间进度等。
内容完整、针对性强，切实可行，得3分；
方案较合理、针对性较强，可行性较强，得2分；
方案简单、可行性一般，得1分；
未提供不得分。

	售后服务方案
（3分）
	1.投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等。 
方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得2分； 
方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得1分； 
方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得0.5分； 
未提供不得分。
2.投标人能提供长期快速的本地化服务，承诺成交后成立本地化服务团队的得1分，提供承诺函加盖公章，格式自拟。未提供或提供与要求不符的不得分。

	驻场运维方案
（2分）
	投标人提供驻场运维保障方案，内容包括但不限于驻场运维服务质量保证措施方案和相关制度、故障响应等。
有详细、合理、切合项目实际的驻场运维保障方案，发生故障响应速度快速的，得2分；
有较详细、基本合理可行的切合项目实际的驻场运维保障方案，发生故障响应比较快的，得1分；
提供的切合项目实际的驻场运维保障方案粗略简单，发生故障响应较慢的，得0.5分；
不提供驻场运维方案的不得分。

	与省平台对接方案
（3分）
	投标人根据采购需求，提供对接江苏省海洋渔业安全生产监管系统，制定接口对接逻辑、数据交互、字段设计等方案。
方案内容全面，对接逻辑关系紧密，数据交互方式科学，字段设计合理，得3分；
方案内容较全面，对接逻辑关系较紧密，数据交互方式较科学，字段设计较合理，得2分；
方案内容不全面，对接逻辑关系不紧密，数据交互方式不科学，字段设计不合理，得1分；
未提供不得分。


（3）商务分（31分）
	评审因素
	评审标准

	投标人实力
（17分）
	企业实力
（6分）
	1、投标人具有GB/T 27922-2011售后服务体系完善程度认证证书达到十二星卓绝的得2分，十二星以下级别证书得1分，未提供证书不得分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章）
2、投标人具有信息化工程与技术服务能力CNIETS认证证书的得2分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章）
3、投标人具有信息安全服务资质认证证书，且认证覆盖的业务范围包含信息安全应急处理或信息系统安全集成的得2分。（提供证书扫描件或国家市场监督管理总局网站查询截图并加盖投标人公章）

	
	项目团队
（11分）
	1、投标人拟投入项目经理具有信息系统项目管理师证书、信息系统业务安全服务工程师证书的，每有一项得2分，最高得4分。未提供证书不得分。
2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有系统架构设计师证书、信息系统项目管理师证书，每提供1项证书得2分，最高得4分。未提供证书不得分。
3、投标人投入本项目的项目团队（除项目负责人和技术负责人外）具有软件设计师证书、电子信息类高级工程师职称证书、网络规划设计师证书，每提供1个证书得1分，最高得3分，未提供证书不得分，同一人证书不重复计算、同一类型证书不重复计算。
提供有效相关证书扫描件加盖单位公章，并提供单位为其缴纳的2024年6月（含）以来任意一个月社保证明材料，否则不得分。

	软件著作权
（2分）
	软件著作权  （2分）
	投标人具有“智慧渔港”相关软件著作权证书的，每提供一项得2分，最高得2分。
投标文件中提供有效证书复印件加盖投标人公章，不提供的不得分。

	业绩案例
（6分）
	业绩案例
（6分）
	投标人自2021年1月1日（含）以来具有与本项目服务内容类似业绩，每有一个得2分，最高得6分。
投标文件中提供合同扫描件、验收报告等并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。

	驻场服务及承诺（6分）
	驻场服务及承诺（6分）
	1、投标人承诺服务期内每季度提供一次系统运行维护报告的，得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的服务承诺函，格式自拟，未提供或承诺内容与要求不符的不得分。
2、平台研发期间投标人提供驻场人员，每一人得1分，最高得2分。
3、服务期内投标人内提供驻场人员，每一人得2分，最高得2分。
注：提供名单及承诺，未提供或者提供不全的不得分。
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第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）























财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺


供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日






四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：







五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：年月日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日










10、 投标函
投标函
致：
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：
邮  编：
电  话：
传   真：
投标人开户行：
账   号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年 月 日



































十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日  期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。















十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加鸿图造价咨询有限责任公司组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日














十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
















[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374]















十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日















十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日















十九、开标一览表
项目编号：      分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：（电子签章）




质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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