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第一部分．投标邀请函
中企华建友工程管理有限公司受江苏信息职业技术学院的委托，对其数字智能工厂虚拟仿真体验中心(一期)进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：数字智能工厂虚拟仿真体验中心(一期)
政府采购编号：JSZC-320000-ZQHJ-G2024-0086
采购方式：公开招标

	2
	采购人：江苏信息职业技术学院
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱藕路1号
采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司
采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼

	3
	采购项目概况、要求：
1.采购需求：对接物联网应用技术专业群岗位群，从数字智能工厂产线、工业网络搭建、工业数据采集与处理、工业数据可视化分析、视觉检测及智能制造典型应用场景等系统,解决实训教学“三高三难”问题，(一期)。具体要求详见“采购需求”。
2.招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等全部内容。
3.供货期：合同签订后2周内完成供货、安装、调试以及试运行等服务。
4.采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院物联网工程学院汽车大楼北二楼S7-202
5.误期违约金：延误工期承包人应按照合同价款的万分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。
6.质量标准：符合相关国家标准及采购人要求和供方投标文件的承诺，一次性验收通过100%合格。
7.质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。
8.质保期：3年（自项目验收合格之日起计算，并在质保期内提供原厂质保和上门服务；提供7*24小时远程技术支持服务；提供系统培训服务）
9.维保期：3年（自项目验收合格之日起计算）
10.本项目采购预算金额：100.00万元
11.本项目投标最高限价，最高限价为100.00万元，投标供应商报价不得超过上述最高限价，超出最高限价的按无效投标文件处理；
12.本项目是否专门面向中小微企业：否
本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	4
	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格；
2.[被授权委托人和拟派的项目负责人]须具备[与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业为其缴纳2024年8月～2024年10月的缴费证明]；（如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；
3.具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效报价处理。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/；
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）本项目不接受联合体参与投标。
注：1.采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。
2. 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3.重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

	5
	获取招标文件的方式、地点：
获取采购文件时间：2024年11月5日至2024年11月12日（法定假日除外），每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00接受报名。
售价：贰佰圆/份，现金支付，电子档，采购文件售后不退。
采购文件获取方式：电子文档介质，请购买采购文件的供应商自带U盘。
获取采购文件地点：中企华建友工程管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1908室）
投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2024年11月 13 日11：00时前将疑问（加盖公章），以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱296492564@qq.com）
采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间15日前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。
现场踏勘：招标人组织踏勘现场，踏勘时间为报名截止时间后2天内，踏勘现场的投标供应商自行联系招标人确定踏勘时间，联系人：林工。联系电话：173 5150 9912） 

	7
	投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	投标文件接收信息：
投标文件开始接收时间：2024年11月29日09：00始
投标文件接收截止时间：2024年11 月 29 日09：30止，截止期后的投标文件恕不接受
投标地点：中企华建友工程管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1902室）

	10
	开标时间：2024年 11 月 29 日09：30
定标地点：中企华建友工程管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1902室）

	11
	定标时间：2024年 11 月 29 日评标结束
定标地点：中企华建友工程管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1902室）

	12
	投标文件制作要求：
正本份数1份（包含投标文件电子档U盘一份，并在U盘上清楚的标明投标供应商名称、U盘内容名称，电子文本密封于正本中。），副本份数4份；
注：上述各种形式投标文件均需在招标文件中要求的递交截止时间之前递交，缺少任何一项或有任何一项未按规定时间提交，采购人均不予受理。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：江苏信息职业技术学院
联系人：黄老师
联系电话：0510-83298155；
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱藕路1号
采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司
联系人：黄秀秀、梁莉洁
联系电话： 0510-83128275，13338766600
联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼
邮箱：296492564@qq.com 

	
	



第二部分. 供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2.投标供应商应向中企华建友工程管理有限公司购买采购文件及相关资料，，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4.采购文件仅作为本次采购招标使用。
（三）采购文件的解释：
1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请。
2.采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏信息职业技术学院网、江苏政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏信息职业技术学院网、江苏政府采购网发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函中企华建友工程管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：
投标文件部分由证明文件、投标函、报价文件和技术方案四部分组成（装订成册），另附U盘一张（包含所有内容，并在U盘上清楚的标明投标供应商名称、项目名称、U盘内容名称）。
1. 资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照复印件加盖公章（投标时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；（投标时必须携带并提交参加开标会议的法定代表人或被授权代表有效身份证明原件）；
（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的社保机构出具的可扫描二维码的2024年8月～2024年10月社会保险的证明复印件加盖公章；（法人除外）]（投标时必须提交原件或带有网上查询二维码的打印件并加盖公章）；
（6）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度）的审计报告]（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）复印件加盖公章；（投标时提供原件备查）
（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明（2024年8月/9月/10月）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；
（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明（2024年8月/9月/10月）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；
（9）承诺书（格式见附件）

*注：供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。
上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。报价供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。报价供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。 
2.补充证明文件：
（1） [bookmark: OLE_LINK5]投标供应商简介和经营情况说明；
（2） 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；
（3） 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；
（4） 投标偏离表（格式见附件）；
（5） 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（6） 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料，如无其他证明材料，可注明“无”）。
（7） 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）
（8） 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）
（9） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）
3.投标函部分：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）细目报价表（格式见附件）；
4.技术文件 ：
1）针对本项目提供的服务方案：
2）应急处理方案、售后处理程序：
3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施：
4）服务方式 （上门或送修）：
5）免费质保期后服务承诺方案。

（六）报价要求：
1.本项目为固定单价合同。
2.投标供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物或服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。
3.投标报价表上的价格应按格式要求填写。
4.货物的总价：含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等全部内容所产生的一切费用。
5.技术规格中特别要求的备件价格；
6.技术规格要求的安装、校准、调试的费用应包括在投标报价中。
7.投标报价应以人民币为货币单位。
8.本项目采用营改增后一般计税方法。
9.投标供应商应综合考虑，本次项目不接受任何有选择的报价，投标单价包含服务期费用和招标代理相关费用。
10.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的编制要求：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6.投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录和页码。
7.投标文件封袋的封口处加盖投标供应商公章或有投标供应商单位全称的封口章。
8．投标文件份数：正本一份，副本四份。
1）投标供应商应将投标文件正本和U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”；
2）将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；
3）招标文件的评标方法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；
身份证、授权委托书须随身携带；
所有投标文件封袋的封口处（包括“正本”、“副本”“原件资料”）应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。
注：封袋：包含档案袋、封盒、牛皮纸等密封形式。
9．投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
10．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
11.投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；
2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；
3.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13.不同投标供应商投标文件相互混装的；
14.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
15.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
16.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
17.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
18.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
19.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
20.商务标和技术方案，其中某一被本项目评委确认为无效投标文件的；
21.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
22.改变招标文件提供的清单内容、特征、计量单位、数量；
23.未按要求提供技术方案的；
24.技术方案编制粗糙，缺漏项较多；
25.未按要求提供U盘或U盘内容不全、格式不符要求的；
26.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
27.超过招标文件规定的最高限价的；
28.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；
29.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；
30.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
31.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
32.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
33.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
34.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
35.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
36.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
37.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
38.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
39.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。
（九） 开标、评标：
1、开标工作程序
开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。
1.1密封性审查：
由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；
1.2 初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
1.2.1投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；
1.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。
1.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书（必须单独出具授权委托书原件，不另行拆封原件资料和投标文件）。
1.3信用信息查询
采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存
2、唱标
2.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
3、评标工作程序：
3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
3.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。
3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
3.3 投标文件资格性检查和符合性检查。
3.3.1投标文件资格性检查由资格审查小组负责。资格审查小组有采购人和采购代理机构组成。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。
3.3.2评审小组对投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容。投标供应商授权代表或法定代表人以书面形式（30分钟内）作出澄清、说明或者补正，投标供商盖公章或法定代表人签字或被授权委托人签字予以确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4比较与评价
3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
3.4.3评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉、技术方案、性能、服务质量等内容进行评审；
3.4.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术方案得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
9．评标标准：
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
9.1评分项目及分值（总分100分）
（1）投标报价                                 40分
（2）投标供应商评价                            9分
（3）产品性能                                 18分
（4）现场演示                                  8分
（5）技术方案                                 25分
9.2各项目评分标准
（1）投标报价（40分）
1）本项目采购人设最高限价，高于最高限价的按无效报价处理。
2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40
备注：1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
*如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标供应商评价（9分） 
1）投标供应商业绩（2分）
投标供应商自2021年9月1日以来 （日期以合同签订日期为准）承担过同类业务的，每提供1个，得1分，最高得2分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章放入投标文件中，投标时提供原件备查，否则不得分）。
2） 人员配备（4分）
①拟派的项目负责人（1分）：具有有效的ITSS-IT服务项目经理证书的，得1分；
②拟派的项目组其他管理人员（项目负责人除外）（3分）
A.持有有效的ITSS-IT服务工程师证书的，有1人，得0.5分，最多得0.5分；
B.持有有效的网络安全认证高级工程师证书的，有1人，得1分，最多得1分；持有有效的网络工程师证书的，有1人，得0.5分，最多得0.5分；本项最多得1.5分；
C.持有有效的数据库备份认证工程师证书的，有1人，得0.5分，最多得0.5分；
D.持有有效的云计算资深工程师证书的，有1人，得0.5分，最多得0.5分。
  注：
1、上述人员不可兼任。
2、投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的证明复印件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]并加盖公章放入投标文件中，原件备查，不提供不得分。
3）投标供应商企业实力（3分）
投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。（投标时须提供相关有效证书复印件并加盖公章放入投标文件中和“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图，投标时原件备查不提供或提供不齐不得分）。
（3）产品性能（18分）
1）工业互联网低代码数据管理及集成系统（10分）：
A.软件功能（1分）：▲软件具有较好交互性，可设置可设置高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换；
B.三维工程设计（1分）：▲具有用户自定义模型库，支持STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，支持模型的一键简化功能，支持对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；
C.虚拟电气仿真（1分）：▲模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），基于虚拟电气接线软件能够与虚拟工厂、控制器构建控制与驱动仿真功能；
D.数字孪生仿真（3分）：
▲虚拟视觉控制器：配置虚拟机器视觉运动控制软件，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态触摸屏功能，虚拟示波器功能；（1分）
▲图形化编程：软件内置图形化机器人编程软件，支持Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教等功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，支持modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能；（1分）
▲流程图编辑功能：软件内置流程图制作功能，能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑；（1分）
E.三维交互功能（2分）：
▲软件支持PC端多人互动功能，能够实现多人局域网的一主多从模式同场景协作仿真；（1分）
▲软件支持手机APP接入仿真，能够实现APP端三维互动，并支持AR模式的虚实叠加的影像互动交互功能；（1分）
F.工业互联网仿真（2分）：▲提供虚拟边缘计算网关软件，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，支持从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，支持modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL等通讯；
注：提供上述软件功能截屏证明并加盖公章放入至投标文件中，不提供不得分。
2）工业互联网标识解析二级节点仿真平台（8分）
A.平台支持管理员和企业用户两个角色，管理员能够创建企业用户，并能够审核企业用户提交的企业前缀（包括企业名称、企业性质、所属行业等信息）申请，得2分。须提供[▲管理员登录后软件、▲企业用户登录后软件、▲管理员创建企业用户、▲审核企业用户提交的企业前缀申请]截图并加盖公章放入至投标文件中，不提供不得分。
B.平台支持企业前缀（包括企业名称、企业性质、所属行业等信息）注册管理功能，管理员能够查看所有用户的前缀申请，并能够对申请进行审核或驳回操作，得2分。须提供[▲所有企业前缀注册申请列表页、▲对申请进行审核或驳回操作]截图并加盖公章放入至投标文件中，不提供不得分。
C.平台支持API接口服务，开放接口服务至少包含用户明文登录接口、用户密文登录接口、标识注册接口、标识修改接口、标识查询接口、标识删除接口等接口，并支持使用APIPOST等同类工具进行API接口功能测试、验证，得2分。须提供[▲用户明文登录接口、▲用户密文登录接口、▲标识注册接口、▲标识修改接口、▲标识查询接口、▲删除接口]，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖公章放入至投标文件中，不提供不得分。
D.提供基于平台开发的标识注册、标识修改、标识解析、标识二维码打印等学习示例，示例资料包含HTML源码、JavaScript源码、Java源码，得2分。须提供[▲开发的标识注册页面、▲开发的标识修改页面、▲开发的标识解析页面、▲开发的标识二维码打印、 ▲示例资料的HTML源码、JavaScript源码、Java源码]示例截图并加盖公章放入至投标文件中，不提供不得分。

（3）现场演示 （8分） 
投标供应商以真实系统进行现场功能演示，不接受PPT、视频演示。现场演示时，投标供应商自行搭建演示环境，自备电脑，评标委员会根据现场演示情况打分，演示时长10分钟。具体要求如下： 
1）仿真实训系统操作演示内容如下（3分）：
a.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；（1分）
b.消息面板可查看设备通信消息；（1分） 
c.仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（1分）
2）无线传感器操作演示内容如下（1分）：
至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等；（1分）
3）物联网中心网关软件操作演示内容如下（3分）：
a.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；（1分）
b.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；（1分）
c.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备（提供现场操作演示）；（1分）
4）可定义传感器操作演示内容如下（1分）：
可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。

（4）技术方案（25分）
1）（8分）针对本项目提供的服务方案：
①（2分）供货服务体系
对本项目供货服务体系合理得2分；
对本项目供货服务体系较为合理得1分；
对本项目无供货服务体系得0分。
②（2分）安装调试方案
对本项目安装调试方案合理得2分；
对本项目安装调试方案较为合理得1分；
对本项目无安装调试方案得0分。
③（2分）出现质量问题时解决的措施及效率
对本项目出现质量问题时解决的措施合理、效率快得2分；
对本项目出现质量问题时解决的措施较为合理、效率较快得1分；
对本项目无出现质量问题时解决的措施及效率得0分。
④（2分）维护措施方案
对本项目维护措施方案合理得2分；
对本项目维护措施方案较为合理得1分；
对本项目无维护措施方案得0分。
2）（6分）应急处理方案、售后处理程序：
①（3分）应急处理方案
对本项目应急处理方案合理得3分；
对本项目应急处理方案较为合理得1.5分；
对本项目无应急处理方案得0分。
②（3分）售后处理程序：须体现处理程序详细流程，包括安装、调试及验收实施方案
对本项目售后处理程序合理得3分；
对本项目售后处理程序较为合理得1.5分；
对本项目无售后处理程序得0分。
3）（7分）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施：
①（4分）质量保证措施
对本项目质量保证措施合理得4分；
对本项目质量保证措施较为合理得2分；
对本项目无质量保证措施得0分。
②（3分）人员培训方案和专业技术人员保障措施
对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施合理得3分；
对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施较为合理得1.5分；
对本项目无人员培训方案和专业技术人员保障措施得0分。
4）服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。内容须包括但不限于提供三年免费原厂质保和上门服务、提供7*24小时远程技术支持服务、提供系统培训服务等内容，（2分）
5）免费质保期后服务承诺方案。（2分）
对本项目免费质保期后服务承诺方案合理得2分；
对本项目免费质保期后服务承诺方案较为合理得1分；
对本项目无免费质保期后服务承诺方案得0分。

评标委员会为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 确定中标供应商：
1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中企华建友工程管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏信息职业技术学院网、江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。
2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。
3、在发布中标公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：
1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。
本项目无需履约保证金。
中企华建友工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）代理服务费：
1.本项目招标代理服务费由中标供应商支付。单项货物、服务类（10万元以上）招标代理服务按元/项的标准收取招标代理费2000元/项。
2.领取中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清。
3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十五）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具 体 地址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ 
（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附件1                      政府采购履约担保函（项目用）
编号：
  （招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
 年     月      日

附件2：
无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。


第三部分. 采购需求
[bookmark: _Hlk102593438]一、采购标的物所要实现的功能或目标：
1.主要功能：
建设数字智能工厂虚拟仿真体验中心功能主要包括数字智能工厂认知、数字孪生技术、数字化MES集成、数据采集与远程管理、可视化数据看板等模块。
数字智能工厂虚拟仿真体验中心可促进物联网专业群中不同专业领域的学生之间的合作和交流。包括物联网技术应用、计算机网络技术、软件技术、信息安全技术应用和人工智能技术应用等领域的学生。在体验中心中以虚实结合的形式，通过虚拟仿真技术和实际物联网设备的模拟，可以进行各种实际操作和应用实践，培养他们的实际技能和解决问题的能力。
2.主要目标：
（1）为数字化转型做出贡献：培养具备数字化技能的人才，为物联网技术的应用和创新提供支持，推动区域制造产业数字化转型，为行业的数字化发展做贡献。
（2）跟踪和适应新技术发展：依托数字智能工厂虚拟仿真体验中心，可根据最新的技术趋势和行业需求更新实训内容和资源，确保学生毕业后具备最新的技能和知识。
（3）培养高素质应用技术人才：培养掌握数据传输、设备互联、系统集成等物联网专业群关键技能，智能工厂智能制造应用场景的创新思维和复杂问题解决能力培养。
（4）推进产学研合作：与企业、研究机构的合作，提供实践项目和技术支持，可以与实际应用场景和问题接触，提升专业群学生的实践能力和合作能力。
（5）推动创新与实践：开展创新项目、竞赛和研究活动，培养专业群学生的创新思维和实践能力，以推动物联网应用技术发展和创新。
（6）打造区域内先进的虚拟仿真实训中心，在区域建立一个领先的虚拟仿真实训中心，赋能周边院校、企业和机构，促进地区内数字化技能的普及和提高，培养更多的技能人才，将教育的影响力扩展到整个地区，从而推动整个地区的技术创新和经济发展。
二、项目概况
1.采购需求：对接物联网应用技术专业群岗位群，从数字智能工厂产线、工业网络搭建、工业数据采集与处理、工业数据可视化分析、视觉检测及智能制造典型应用场景等系统,解决实训教学“三高三难”问题，(一期)。
2.招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等全部内容。
3.供货期：合同签订后2周内完成供货、安装、调试以及试运行等服务。
4.采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院物联网工程学院汽车大楼北二楼S7-202
5.误期违约金：延误工期承包人应按照合同价款的万分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。
6.采购预算金额：100.00万元
7.本项目设定最高限价，最高限价为100.00万元，投标供应商报价不得超过上述最高限价，超出最高限价的按无效投标文件处理；
三、采购标的物需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求：
1.质量标准：符合相关国家标准及采购人要求和供方投标文件的承诺，一次性验收通过100%合格。
2.质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。
3.质保期：3年（自项目验收合格之日起计算，并在质保期内提供原厂质保和上门服务；提供7*24小时远程技术支持服务；提供系统培训服务）
4.维保期：3年（自项目验收合格之日起计算）
四、采购标的物物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求：
（1）智能工厂虚拟仿真互动系统-硬件部分，包括数字孪生智能工厂集成及管理平台、虚拟现实交互设备、虚拟现实控制平台、数据展示终端等。
（2）智能工厂虚拟仿真互动系统-软件部分，包括工业网络安全实训系统和工业互联网AR智能控制系统，主要有网络安全互动平台、网络安全管理终端、网络安全显示终端、工业互联网低代码数据管理及集成平台、数据大屏显示平台等。
（3）虚拟现实大屏展示系统，包括未来工厂全可视化数据平台定制、可定义传感器、原产线搬迁、互动终端等。
（4）虚拟现实管理平台，包括数据管理终端、机柜、数据连接终端、数据互联终端等。
五、采购标的物售后服务要求：
（1）供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
（2）供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
（3）质保期后的货物维护由双方协商再定。
（4）需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
（5） 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
六、采购标的物验收标准：
根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行制定，验收情况作为支付货款的依据。
（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 3 日内初步验收。初步验收合格后，进入 7 天试用期：试用期内发生重大质量问题，修复后试用期应顺延；试用期结束 5 日内完成最终验收；
（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方询价通知书的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；
（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
七.付款方式：合同签订生效后,甲方支付合同总价款的50%作为项目预付款,项目验收合格后，甲方支付至合同总价款的100%。以上每次付款乙方均需按照甲方要求开具等额正规发票。











数字智能工厂平面图如下：





	采购清单如下：
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	序号
	设备名称
	单位
	数量
	基本功能描述
	性能要求
	备注

	1
	数字孪生智能工厂集成及管理系统
	套
	1
	智能工厂虚拟仿真互动系统-硬件部分，包括数字孪生智能工厂集成及管理平台、虚拟现实交互设备、虚拟现实控制平台、数据展示终端等。
	数字孪生智能工厂系统集成及管理平台
1、硬件平台建设升级
1)微型工厂产线硬件：保留并优化现有机器人数字化书签产线的核心设备，包括工业机器人、自动化装配单元、物料传输系统等，增加4G/边缘计算网关，实现设备上云。
2)虚实孪生设备：部署高性能计算服务器与VR/AR设备，用于构建产线的虚拟模型，实现物理产线与虚拟模型的实时同步与互动。
3)数据采集硬件：增加二自由度摄像头及相关支架附件，实现远程图像视频采集。
4)远程管理设备：配置云服务器与远程监控终端，支持师生通过网络远程访问与管理产线。
2、软件平台搭建
1)数字孪生仿真系统：开发基于Unity的3D仿真软件，构建产线的虚拟环境，支持用户通过VR/AR设备进行沉浸式操作与体验。
2)MES系统集成：集成现有的MES系统软件，实现生产计划管理、物料跟踪、质量控制、设备维护等功能的数字化集成，与产线控制系统无缝对接。
3)工业互联网平台：构建基于云的数据采集与分析平台，支持对产线数据的实时采集、存储、分析与可视化展示，为远程监控与管理提供数据支持。
4)远程监控与管理系统：开发远程监控与管理界面，支持师生通过网页或APP远程查看产线运行状态、接收报警信息、调整生产参数等。
3、仿真实训系统
仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训；
1）仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学；
2）▲仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；（提供现场操作演示）
3）▲消息面板可查看设备通信消息；（提供现场操作演示） 
4）▲仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（提供现场操作演示）
5）仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下：
（1）有线传感器：
至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； 
（2）▲无线传感器：（提供现场操作演示）
至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等；
（3）继电器：
至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
（4）网关：
至少包含新网关、路由器、串口服务器等
（5）I/O模块：
至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；
（6）RFID：
至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等
（7）终端：
包含PC等；
（8）负载：
至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
（9）电源：
至少包含5V、12V、24V、通用等电源；
（10）其它外设：
至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等，仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果。
1、 虚拟现实交互设备
1. 采用一体机VR互动交互终端
2. 内存：8GB，存储容量512G
3. 单眼分辨率：两块2.56英寸的LCD屏幕，整体分辨率达4320×2160;
4. 刷新率：90Hz
5. 视角：支持瞳距调节，最大视角可达105度；
6. 定位系统：图像识别 内置定位，无需基站
7. 定位范围角度：238° X 195°
2、 数字孪生智能工厂数据展示终端
1. 屏幕尺寸:不低于98英寸
2. 分辨率:3840*2160
3. 屏幕比例:16:9
4. 面板类型:MiniLED
5. 背光方式:直下式/DLED
6. 刷新率:	288Hz
7. 对比度:	1000:1
8. 峰值亮度:1000.000
9. 屏占比:	≥97%
10. 输出功率:72W
11. HDMI接口:HDMI2.1 x2
3、 数字孪生智能工厂虚拟现实控制平台
1. 屏幕：不低于23.6英寸多点电容触摸；
2. CPU ：不低于I5-8代；
3. 内存：不低于8G；
4. 硬盘：不低于512G固态硬盘；
5. 显卡：不低于GT1050-4G；
6. 结构：卧式底座；
	

	2
	工业网络安全实训系统
	套
	1
	智能工厂虚拟仿真互动系统-软件部分，包括网络安全互动平台、网络安全管理终端、网络安全显示终端等。
	1、 网络安全互动系统
1. WAF防火墙，支持自由度的规则自定义和内置常见CVE虚拟补丁，有效应对CC攻击、恶意采集、刷接口等常见攻击和黑客渗透测试行为；
2. WEB攻击防护：CC攻击、SQL注入、xss攻击、恶意文件上传、远程命令执行、文件包含、恶意扫描拦截。 web恶意代码防护： 防止网站挂马、后门上传拦截。 web应用框架及组件漏洞防护： struts2，discuz，dedecms，phpcms，fckeditor等等。 Web应用合规： 敏感信息泄露防护、网站盗链保护；
3. 攻击数据预览：首页概览汇总了今日请求数、恶意请求数，实时统计攻击数据情况，以及防护状态。
4. 拦截攻击详情：记录恶意攻击的拦截时间，攻击的网站对象以及攻击的RUI地址，还有攻击IP及归属地和攻击类型。
5. 基础CC防御：基础CC防御，高频访问拦截，当IP匹配拦截规则时将临时拉黑此IP。
6. 网站漏洞防护：检测恶意SQL语句、XSS语法，防止数据库因SQL注入导致的恶意篡改、删库、数据泄露，防止网页被恶意篡改、用户信息泄露、权限窃取。
7. 日志功能：具有IP拦截、CC攻击、规则设定拦截日志；
8. 黑白名单功能：可根据单IP、分组IP以及IP段设定访问的黑白名单；
9. 自定义规则：支持用户自定义拦截规则，自定义CC防御规则；
10. 提供私有化部署服务，提供本地私有化搭建WAF服务。
2、 工业网络安全显示终端
1. 屏幕尺寸：不低于55寸；
2. 屏幕比例：16:9；
3. 背光灯类型：DLED直下式；
4. 分辨率：3840 x 2160；
5. 刷新频率：60Hz；
6. 喇叭输出功率：8W * 2；
7. 扬声器数量：2 ；
8. 操作系统：Android；
9. ROM：不低于8GB；
10. RAM：不低于1GB。
3、 工业网络安全管理终端
1、处理器:不低于Inte1 15-13500 14核20线程
2、内存：不低于16GB DDR4 3200 UDIMM
3、硬盘:不低于512G 固态
4、显示器：不低于23.5英寸。
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	工业互联网AR智能控制系统
	套
	1
	智能工厂虚拟仿真互动系统-软件部分，包括工业互联网低代码数据管理及集成平台、数据大屏显示平台等。
	一、工业互联网低代码数据管理及集成系统
1、软件功能
1) 基于智能工厂的三维仿真软件平台，具有机械设计、电气设计、数字孪生仿真以及工业互联网集成仿真的综合仿真软件平台；
2) ▲软件具有较好交互性，可设置可设置高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
3) 软件支持多种类型的控制器综合仿真应用，包含PLC、运动控制、机器视觉、工业机器人示教器、以及嵌入式单片机控制器等；
2、三维工程设计
1) 软件配套丰富的工程模型库，支持用户拖拽式建模，包含工业机器人、数控机床、输送带、气动零件库以及工业零件组件库等；
2) ▲具有用户自定义模型库，支持STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，支持模型的一键简化功能，支持对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
3) 厂家具有该三维模型编辑器软件的自主知识产权；
3、虚拟电气仿真
1) 电气面板功能：支持自定义添加多控制器仿真，包含PLC、机器人示教器、运动控制、机器视觉、以及嵌入式控制器等，每套控制器均具有独立的电气接口面板，可通过拖拽式配置接线，支持导出接线Excel电气图表；
2) ▲模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），基于虚拟电气接线软件能够与虚拟工厂、控制器构建控制与驱动仿真功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
4、数字孪生仿真
1) PLC仿真功能：软件支持多品牌PLC虚拟仿真、虚实仿真功能，至少包含西门子PLC、三菱PLC等；
2) 工业机器人仿真：软件支持多品牌机器人示教编程，至少支持ABB机器人、埃夫特机器人、KEBA机器人等；
3) 机器视觉仿真：支持机器视觉仿真功能，内置单目、双目、调焦等多种视觉控件，能够实现虚拟工厂视觉检测仿真；
4) ▲虚拟视觉控制器：配置虚拟机器视觉运动控制软件，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态触摸屏功能，虚拟示波器功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
5) ▲图形化编程：软件内置图形化机器人编程软件，支持Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教等功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，支持modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
6) 嵌入式单片机仿真：软件支持多种型号单片机接入仿真，包含STM32、ESP32以及Arduino等，能够实现单片机IO、模拟量的虚实仿真功能；
7) 协作机器人仿真：软件支持协作型六轴机器人仿真，能够实现协作机器人的虚拟示教、虚实互动的仿真功能；
8) Modbus总线自定义：支持用户自定义modbus总线接口，通过导入Excel表格即能够设置数据通讯的自定义地址、寄存器、IO口等功能；
9) ▲流程图编辑功能：软件内置流程图制作功能，能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
5、三维交互功能
1) ▲软件支持PC端多人互动功能，能够实现多人局域网的一主多从模式同场景协作仿真；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
2) 软件支持VR眼镜沉浸式仿真，并提供VR软件APK；
3) ▲软件支持手机APP接入仿真，能够实现APP端三维互动，并支持AR模式的虚实叠加的影像互动交互功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
6、工业互联网仿真
1) ▲提供虚拟边缘计算网关软件，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，支持从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，支持modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL等通讯；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
2) 支持与3D虚拟工厂软件联调，能够实现虚拟工厂的数据采集、调试集成再到数据看板应用的功能；
3) SDK扩展：提供软件的二次开发接口，支持用户自定义控制器和扩展虚实仿真功能，支持虚拟机器视觉图像传输，提供Python、C#、labview的API接口及案例工程包；
二、工业互联网标识解析二级节点仿真平台
总体要求：
本项目旨在采购一套工业互联网标识解析二级节点仿真平台，以模拟真实的二级节点管理流程，用于配合工业互联网标识解析相关实验，平台需包括但不限于以下功能：
1）平台支持标识注册与管理，应实现标识的注册、查询、更新和注销等功能。
2）平台支持管理员和企业用户两个角色，管理员能够创建企业用户，并能够审核企业用户提交的企业前缀（包括企业名称、企业性质、所属行业等信息）申请，根据要求提供以下功能截图：
（1▲提供管理员登录后软件功能截图并加盖投标供应商公章)
（2▲提供企业用户登录后软件功能截图并加盖投标供应商公章）
（3▲提供管理员创建企业用户截图并加盖投标供应商公章）
（4▲提供审核企业用户提交的企业前缀申请截图并加盖投标供应商公章）
3）平台支持用户管理功能，管理员角色能够新建、编辑用户信息，当用户密码遗忘时，管理员能够重置用户密码。
4）平台支持企业前缀（包括企业名称、企业性质、所属行业等信息）注册管理功能，管理员能够查看所有用户的前缀申请，并能够对申请进行审核或驳回操作，根据要求提供以下功能截图：
（1 ▲提供所有企业前缀注册申请列表页截图并加盖投标供应商公章）
（2 ▲提供对申请进行审核或驳回操作截图并加盖投标供应商公章）
5）平台支持标识注册功能，用户可以手动录入产品标识编码，并支持使用元数据模板，可通过元数据模板录入产品的附加信息。
6）平台支持元数据模板管理功能，用户可以自由增加、编辑元数据模板，元数据模板字段属性至少包含中文名称、英文名称、数据类型、最小长度、最大长度、必填等属性值。
7）平台支持统计分析功能，能够对标识注册量、标识解析量进行统计，并提供包括但不限于折线图、表格等图表方式展示统计数据。
8）平台支持API接口服务，开放接口服务至少包含用户明文登录接口、用户密文登录接口、标识注册接口、标识修改接口、标识查询接口、标识删除接口等接口，并支持使用APIPOST等同类工具进行API接口功能测试、验证。根据要求提供以下功能截图：
（1 ▲提供用户明文登录接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（2 ▲提供用户密文登录接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（3 ▲提供标识注册接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（4 ▲提供标识修改接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（5 ▲提供标识查询接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（6 ▲提供删除接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
9）提供基于平台开发的标识注册、标识修改、标识解析、标识二维码打印等学习示例，示例资料包含HTML源码、JavaScript源码、Java源码。根据要求提供以下功能截图：
(1 ▲提供开发的标识注册页面示例截图并加盖投标供应商公章)
(2 ▲提供开发的标识修改页面示例截图并加盖投标供应商公章)
(3 ▲提供开发的标识解析页面示例截图并加盖投标供应商公章)
(4 ▲提供开发的标识二维码打印示例截图并加盖投标供应商公章)
(5 ▲提供示例资料的HTML源码、JavaScript源码、Java源码截图并加盖投标供应商公章)
三、AR交互控制终端
1) 尺寸：不低于23.6英寸多点电容触摸，分辨率1920*1080；
2) CPU：不低于I5-8代；
3) 内存：不低于8G；
4) 硬盘：不低于512G固态：
5) 显卡：不低于GT1050-4G显卡；
6) 外观：卧式底座；
四、数据大屏显示平台
A.	整体要求：尺寸不低于：5.6平米。
B.	模组参数：
1.像素点间距：≤1.538mm；
2.模组尺寸：320mm*160mm；
3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；
4.因磨耗引起的雾度≤1.30％；
5.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常；
6.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮；
7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常；
8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm；
9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品；
10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；
11.摩擦起电电压：≤100V；
12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡；
13.显示屏高亮效率：≥99％；
14.色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015；
C.	LED控制接收系统
1.单卡支持32 组RGB 信号并行输出
2.单卡最大带载512×512 像素点
3.支持色度、亮度一体化逐点校正
4.支持低亮高灰以及色温调节
5.支持修缝技术
6.支持任意抽行抽列抽点
7.快速升级和快速发送校正系数
8.支持网线检测
9.支持1~1/64 扫之间的任意扫描类型，支持595 等串行译码扫描
10.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏
D.	LED控制发送系统
1.专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；
2.具备丰富的视频信号接口，支持HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；
3.支持广播级缩放及多画面显示；
4.具备7个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏；
5.具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势；
6.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI；
7.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
8.最大带载450万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点；
9.支持视频源任意切换，任意缩放；
10.支持HDCP1.4；
11.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
12.支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；
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	未来工厂全可视化数据系统
	套
	1
	虚拟现实大屏展示系统，包括未来工厂全可视化数据平台定制、可定义传感器、原产线搬迁
、互动终端等。
	1、 未来工厂全可视化数据平台定制
1. 数据采集与监控
1)实时采集生产线上的各种数据，包括设备状态、生产进度、物料信息等，确保数据的全面性与准确性。
2)提供数据监控功能，支持管理人员实时查看生产线的运行状态，及时发现并处理异常情况。
2. 数据解析与应用
1)对采集到的数据进行深度分析，挖掘数据背后的规律与趋势，为生产决策提供科学依据。
2)应用数据分析结果，优化生产流程、提升生产效率、降低生产成本。
3. MES管理系统
1)实现生产计划的数字化管理，支持计划的制定、下达、跟踪与调整。
2)提供物料管理功能，实现物料的入库、出库、库存管理等全过程跟踪。
3)集成质量控制模块，对生产过程进行质量监控，确保产品质量符合标准。
4)支持设备维护与保养管理，延长设备使用寿命，降低故障率。
4. 数据可视化看板
1)构建直观、易懂的数据可视化界面，展示生产过程中的关键指标与数据。
2)提供多种图表形式，如柱状图、折线图、饼图等，方便用户快速了解生产状况。
3)支持数据导出与分享功能，方便用户将数据用于报告编写、学术交流等目的。
5．平台参数
1、功能及模块概述
基于学院现有的智能工厂进行数据采集和可视化工业互联网集成，提供本地化部署及调试安装服务；
2、智能工厂数字化管理及看板系统
1)MES系统是基于B/S+C/S的智能工厂管理系统，基于边缘计算数据采集以及PLC控制系统集成，能够完成对整套产线设备监控、订单管理、工艺管理、以及BOM管理的综合平台；
2)设备管理功能：根据设备连接状态，分别读取每一个设备信息，通过拓扑图显示各个单元的设备状态；
3)工艺管理功能：支持工程文件、工艺指导作业文件、生产数据文件以及检测文件的上传、管理、修改等功能；
4)设备监控管理：能够实现每套设备的实时画面监控，能够接入视频系统，并将视频系统与看板系统集成；
5)用户多级别管理：具有超级管理员、管理员、维修员以及操作员等多级用户管理权限，且超级管理员能够具有增删该查其它用户的功能；
6)订单管理功能：根据电子商务系统下单记录，自动排序，更改和修整生产安排，生产数据表单，存储各个客户下单记录及订单信息；
7)自动生产管理功能：该功能主要是生产指令输入/转入到 MES 里面，并把生产任务按照生产线/单元的生产能力、订单的紧急度、生产效率等因素，进行任务分配；
8)设备监控功能：能够监控各个控制系统单元的连接，IO以及动作状态能够实时进行过程监控；
9)BOM管理功能：具有数字化工厂的EBOM以及PBOM的在线管理功能可实时增删改查；
10)提供物料管理功能，实现物料的入库、出库、库存管理等全过程跟踪；
11)维护管理功能；具有设备检点、设备信息录入，以及系统日志功能，能够在线录入设备使用手册、维护手册支持用户自定义添加；
12)订单管理功能：具有生产排单、历史订单以及订单统计功能，可在线WEB端、手机端进行下单生产，能够自动生成订单统计表；
二、物联网中心网关软件
1.▲南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理（提供现场操作演示）；
2.南向支持对接各种协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；
3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理；
4.▲南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；（提供现场操作演示）
▲南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备（提供现场操作演示）；
5.北向连接物联网云平台，实现数据的北向通信以及指令接收。
三、可定义传感器
1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。
2.▲可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。（提供现场操作演示）
3.工作电压：DC 12V
4.通讯协议：支持WiFi、RS485通讯
（1）WiFi技术参数：兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；支持TCP、UDP、HTTP、FTP；支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式；
5.输出接口：具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4～20mA、0～20mA或者0～24mA，输出温漂±3ppm/℃；具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）；
6.外型尺寸（长*宽*高）不超过：90*70*60MM（含天线）。
四、全可视化数据系统互动终端
1. 尺寸：不低于65英寸多点电容触摸，分辨率1920*1080;
2. CPU: 不低于I7-12代；
3. 内存:不低于16G；
4. 硬盘：不低于512G固态；
5. 显卡：不低于GT1050-4G显卡；
	

	5
	数字智能工厂互联系统
	套
	1
	虚拟现实管理平台，包括数据管理终端、机柜、数据连接终端、数据互联终端等。
	一、智能工厂互联平台数据管理终端
1.处理器:>Inte1至强E-2374G 处理器 CPU主频:3.70 GHz-5.00 GHz 4核心8线程；
2.内存:≥32GB DDR4 3200 UDIMM ；
3.固态硬盘:≥512GB M.2NVME 周态硬盘；
4.机械硬盘:≥1TB 7.2K 3.5”SATA 机械硬盘;
5.显卡:Nvidia RTX A2000 6GB GDDR6 图形卡;
6.网卡:集成10/100/1000M以太网卡;
二、智能工厂互联平台机柜
1.尺寸:不小于宽 600*深 600*高1200mm(22U)；
2.立梁孔距:孔中至孔中46.5cm(19英寸标准)；
3.材 质:SPCC优质冷轧钢板，方孔条覆铝锌板；
4.防护等级:IP20；
5.表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
三、智能工厂互联平台数据连接终端
1.全双工速率达 2000Mbps，所有端口支持线速转发，大容量缓存，保障大文件的及时 传输和稳定的视频流、7*24 小时稳定流畅不掉线。
2.端口形态：不少于24*10/100 /1000Base -T 以太网 端口
3.功率：最大不高于功耗 48W
四、智能工厂互联平台数据互联终端
1) 网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac
2) 网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS
3) 最高传输速率：不低于1350Mbps
4) 频率范围：支持双频（2.4GHz，5GHz）
5) 传输功率：23dBm
6) 网络接口：2个10/100/1000Mbps WAN口，3个10/100/1000Mbps LAN口；
7) USB接口：不少于 1个USB接口；
8) 天线增益：5dBi；
9) VPN支持 ：支持；
10) Qos支持 ：支持；
11) 防火墙功能：内置防火墙；
网络管理 ：支持基于Web的用户管理接口（远程管理/本地管理）；
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[bookmark: _Toc508137105]第四部分． 合同书（格式）
需方（采购人）：                                   
供方（中标方）：                                   
1、 政府采购编号：                                                                                          
2、 采购内容：                                                                              
3、 中标总金额：                      （大写）；                    （小写）
4、 质量和包装要求及验收标准：                                                                              
5、 交货期或服务周期：                                                                              
6、 交货地点和方式：                                                                              
7、 货款支付步骤和办法：                                                                              
8、 售后服务：                                                                              
9、 违约责任：                                                                              
10、 解决争议的方式：                                                                              
11、 其它事项：                                                                              
12、 合同不可分割部分：
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
13、 合同备案：
合同一式捌份，供需双方各执三份，中企华建友工程管理有限公司二份。
14、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                      供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：
地址：                                        地址：
年 月 日                                  年 月 日
见证方：中企华建友工程管理有限公司（盖章）                            
年  月  日  

[bookmark: 五．合同条款]★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。
合同条款

需方（采购人）：                     
供方（中标方）：                     
合同订立时间：      年       月      日
合同订立地点：                        
发包人因承担 数字智能工厂虚拟仿真体验中心(一期)的采购需要，现向承包人采购物品及相关附件。为明确各方职责、义务和权利，确保工程质量，高效顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目材料供应事项协商一致，订立本合同。
一、 项目概况
项目名称：数字智能工厂虚拟仿真体验中心(一期)
项目地点：江苏信息职业技术学院
资金来源：财政性资金
二、承包范围及工程质量标准	
招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等全部内容。
三、合同工期：
供货期：合同签订后2周内完成供货、安装、调试以及试运行等服务。
误期违约金：延误工期承包人应按照合同价款的万分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。
质量标准：符合相关国家标准及采购人要求和供方投标文件的承诺，一次性验收通过100%合格。
质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。
质保期：3年（自项目验收合格之日起计算，并在质保期内提供原厂质保和上门服务；提供7*24小时远程技术支持服务；提供系统培训服务）
维保期：3年（自项目验收合格之日起计算）
交货地点：江苏信息职业技术学院物联网工程学院汽车大楼北二楼S7-202
四、合同价款与付款方式
1、本项目合同总价款：￥             元；
（大写）：人民币 ：              （人民币）；
2、本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。
3、采用固定单价合同，报价详见投标报价清单，含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等全部内容所产生的一切费用。
4、知识产权：供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
5、设备供货及现场安装过程中，须列入合同总价的相关费用包括但不限于下列内容：
5.1需投标供应商承担的成品保护费用：需承包人承担成品保护的部分，相关费用由投标供应商综合考虑，计入投标总价中，结算时不作调整。
5.2仓储费：因现场不满足安装要求等情况导致的延期交货所产生的仓储保管费由承包人综合考虑，已列入合同总价中，结算时，合同总价不作调整。
5.3检测费：设备在交付发包人使用之前必须按国家标准及招标文件规定的技术规范进行质量检测，检测所需的试验、检测费用已列入合同总价中，结算时合同总价不作调整。
5.4承包人在供货前已至工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、运输方案等情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。
6、付款方法：
合同签订生效后,甲方支付合同总价款的50%作为项目预付款,项目验收合格后，甲方支付至合同总价款的100%。以上每次付款乙方均需按照甲方要求开具等额正规发票。
五、交货要求
1、交货日期（或服务周期）：合同签订后2周内完成供货、安装、调试以及试运行等服务。
交货地点：江苏信息职业技术学院物联网工程学院汽车大楼北二楼S7-202
2、供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4、货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5、运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
六、安装调试及售后服务
1、供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、采购文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2、供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3、维保期后的货物维护由双方协商再定。
4、需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
5、需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
[bookmark: _Toc351203487]七、验收、质量保修期及售后服务
1、质保期：3年（自项目验收合格之日起计算，并在质保期内提供原厂质保和上门服务；提供7*24小时远程技术支持服务；提供系统培训服务）
维保期：3年（自项目验收合格之日起计算）。
2、总体要求
（1）设备交付
1）供货期：合同签订后2周内完成供货、安装、调试以及试运行等服务。
2）如果由于采购方的原因而导致交付不能按时进行，将由采购方按延误时间顺延交付。
3）如果由于中标方的原因造成实施进度延误的， 由中标方承担相应的延误责任。
（2）售后服务要求
1）货物的数量、型号、规格应与招标清单符合，技术参数和性能符合相应要求，对不符合要求的供方应予及时退换，退换损失由供方承担。对在正常使用过程中因标的物质量问题而造成的损失和伤害由供方承担相应责任。
2）响应时间:投标供应商在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间,中标人接到业主报修通知    小时内做出明确响应和安排，   _小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的,具有解决故障能力的专业人员应在        小时内到达现场。
（3）质量与检验：
1）供方应严格按照采购文件有关规定和供方投标文件提供合格货物及服务。                                   
2）如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。对达不到货物需求参数所产生的各种费用，由中标供应商自行承担；本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3）货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4）货物和平台调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5）货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6）需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向中企华建友工程管理有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
7）需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
八、分包或转包
在未经发包人允许的情况下，严禁承包人进行分包或转包，如发现，发包人有权单方提前解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
九、违约责任:
1． 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2． 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照延误工期按照万分之五／天支付违约金给需方，不设上限。如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3． 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4． 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。
5． 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。   
6． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
7． 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
8.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
十、争议
1.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁或向发包人所在地人民法院提出诉讼，仲裁或诉讼期间，除仲裁委员会或人民法院要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
3.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
十一、合同的解除和变更
1.合同生效后，除不可抗力外，不得解除。
2.非因法定合同解除原因变更或解除合同，所造成的损失由责任方负责。
十二、合同生效及其它
1.合同经双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。
2.合同生效后，双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理。
十三、双方约定合同份数：
合同一式八份，供需双方各执三份，中企华建友工程管理有限公司二份。
十四、下列文件均为合同不可分割部分及合同解释顺序
1. 双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件；
2. 合同条款； 
3. 招标文件及其附件；
4. 中标通知书；
5. 投标文件及其附件；
6. 履约保函（如有）
7. 报价清单明细

发包人：江苏信息职业技术学院 (公章)         承包人：                   (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                                 （签字）
组织机构代码：                           组织机构代码：             
地  址：                                   地  址：                     
邮政编码：                              邮政编码：      
法定代表人：                          法定代表人：                
委托代理人：                          委托代理人：                
电  话：                  电  话：                      
传  真：                  传  真：                    
电子信箱：                                电子信箱：           
开户银行：                         开户银行：                      
账  号：                               账  号：                        


见证单位：中企华建友工程管理有限公司（盖章）                                  地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼 

第五部分. 附件（投标文件格式）


                    项目公开招标


投标文件

政府采购编号：             	                      
采购项目名称：             	                      

供应商：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日


（一）投标函（格式）
投标函

致中企华建友工程管理有限公司：
我们收到你们编号                        招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次数字智能工厂虚拟仿真体验中心(一期)的投标。
我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1. 资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照复印件加盖公章（投标时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；（投标时必须携带并提交参加开标会议的法定代表人或被授权代表有效身份证明原件）；
（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的社保机构出具的可扫描二维码的2024年8月～2024年10月社会保险的证明复印件加盖公章；（法人除外）]（投标时必须提交原件或带有网上查询二维码的打印件并加盖公章）；
（6）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度）的审计报告]（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）复印件加盖公章；（投标时提供原件备查）
（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明（2024年8月/9月/10月）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；
（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明（2024年8月/9月/10月）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；
（9）承诺书（格式见附件）

*注：供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。
上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。报价供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。报价供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。 
2.补充证明文件：
（1） 投标供应商简介和经营情况说明；
（2） 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；
（3） 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；
（4） 投标偏离表（格式见附件）；
（5） 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（6） 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料，如无其他证明材料，可注明“无”）。
（7） 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）
（8） 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）
（9） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）
3.投标函部分：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）细目报价表（格式见附件）；
4.技术文件 ：
1）针对本项目提供的服务方案：
2）应急处理方案、售后处理程序：
3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施：
4）服务方式 （上门或送修）：
5）免费质保期后服务承诺方案。


5．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；
6.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；
7.我们认为你们有权决定成交者；
8．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；
9．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：
法定代表人或被授权代表
（签字或盖章）：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                   
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]开户账号

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：
	项目总报价
（单位：元）
	大写：

小写：

	供货期
	合同签订后2周内完成供货、安装、调试以及试运行等服务。

	误期违约金
	延误工期承包人应按照合同款的万分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。

	质量标准
	符合相关国家标准及采购人要求和供方投标文件的承诺，一次性验收通过100%合格。

	质量违约金
	由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。

	质保期
	    年（自项目验收合格之日起计算，并在质保期内提供原厂质保和上门服务；提供7*24小时远程技术支持服务；提供系统培训服务）

	维保期
	   年（自项目验收合格之日起计算）

	项目负责人
	



法定代表人或授权代表签字或盖章：                       
日期：   年   月   日





（三）细目报价表
细目报价表
供应商全称（加盖公章）：                            采购编号：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	基本功能描述
	性能要求
	单价（元）

	1
	数字孪生智能工厂集成及管理系统
	套
	1
	智能工厂虚拟仿真互动系统-硬件部分，包括数字孪生智能工厂集成及管理平台、虚拟现实交互设备、虚拟现实控制平台、数据展示终端等。
	数字孪生智能工厂系统集成及管理平台
1、硬件平台建设升级
1)微型工厂产线硬件：保留并优化现有机器人数字化书签产线的核心设备，包括工业机器人、自动化装配单元、物料传输系统等，增加4G/边缘计算网关，实现设备上云。
2)虚实孪生设备：部署高性能计算服务器与VR/AR设备，用于构建产线的虚拟模型，实现物理产线与虚拟模型的实时同步与互动。
3)数据采集硬件：增加二自由度摄像头及相关支架附件，实现远程图像视频采集。
4)远程管理设备：配置云服务器与远程监控终端，支持师生通过网络远程访问与管理产线。
2、软件平台搭建
1)数字孪生仿真系统：开发基于Unity的3D仿真软件，构建产线的虚拟环境，支持用户通过VR/AR设备进行沉浸式操作与体验。
2)MES系统集成：集成现有的MES系统软件，实现生产计划管理、物料跟踪、质量控制、设备维护等功能的数字化集成，与产线控制系统无缝对接。
3)工业互联网平台：构建基于云的数据采集与分析平台，支持对产线数据的实时采集、存储、分析与可视化展示，为远程监控与管理提供数据支持。
4)远程监控与管理系统：开发远程监控与管理界面，支持师生通过网页或APP远程查看产线运行状态、接收报警信息、调整生产参数等。
3、仿真实训系统
仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训；
1）仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学；
2）▲仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；（提供现场操作演示）
3）▲消息面板可查看设备通信消息；（提供现场操作演示） 
4）▲仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（提供现场操作演示）
5）仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下：
（1）有线传感器：
至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； 
（2）▲无线传感器：（提供现场操作演示）
至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等；
（3）继电器：至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
（4）网关：至少包含新网关、路由器、串口服务器等
（5）I/O模块：
至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；
（6）RFID：
至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等
（7）终端：包含PC等；
（8）负载：至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
（9）电源：至少包含5V、12V、24V、通用等电源；
（10）其它外设：
至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等，仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果。
4、 虚拟现实交互设备
8. 采用一体机VR互动交互终端
9. 内存：8GB，存储容量512G
10. 单眼分辨率：两块2.56英寸的LCD屏幕，整体分辨率达4320×2160;
11. 刷新率：90Hz
12. 视角：支持瞳距调节，最大视角可达105度；
13. 定位系统：图像识别 内置定位，无需基站
14. 定位范围角度：238° X 195°
5、 数字孪生智能工厂数据展示终端
12. 屏幕尺寸:不低于98英寸
13. 分辨率:3840*2160
14. 屏幕比例:16:9
15. 面板类型:MiniLED
16. 背光方式:直下式/DLED
17. 刷新率:	288Hz
18. 对比度:	1000:1
19. 峰值亮度:1000.000
20. 屏占比:	≥97%
21. 输出功率:72W
22. HDMI接口:HDMI2.1 x2
6、 数字孪生智能工厂虚拟现实控制平台
7. 屏幕：不低于23.6英寸多点电容触摸；
8. CPU ：不低于I5-8代；
9. 内存：不低于8G；
10. 硬盘：不低于512G固态硬盘；
11. 显卡：不低于GT1050-4G；
12. 结构：卧式底座；
	

	2
	工业网络安全实训系统
	套
	1
	智能工厂虚拟仿真互动系统-软件部分，包括网络安全互动平台、网络安全管理终端、网络安全显示终端等。
	4、 网络安全互动系统
11. WAF防火墙，支持自由度的规则自定义和内置常见CVE虚拟补丁，有效应对CC攻击、恶意采集、刷接口等常见攻击和黑客渗透测试行为；
12. WEB攻击防护：CC攻击、SQL注入、xss攻击、恶意文件上传、远程命令执行、文件包含、恶意扫描拦截。 web恶意代码防护： 防止网站挂马、后门上传拦截。 web应用框架及组件漏洞防护： struts2，discuz，dedecms，phpcms，fckeditor等等。 Web应用合规： 敏感信息泄露防护、网站盗链保护；
13. 攻击数据预览：首页概览汇总了今日请求数、恶意请求数，实时统计攻击数据情况，以及防护状态。
14. 拦截攻击详情：记录恶意攻击的拦截时间，攻击的网站对象以及攻击的RUI地址，还有攻击IP及归属地和攻击类型。
15. 基础CC防御：基础CC防御，高频访问拦截，当IP匹配拦截规则时将临时拉黑此IP。
16. 网站漏洞防护：检测恶意SQL语句、XSS语法，防止数据库因SQL注入导致的恶意篡改、删库、数据泄露，防止网页被恶意篡改、用户信息泄露、权限窃取。
17. 日志功能：具有IP拦截、CC攻击、规则设定拦截日志；
18. 黑白名单功能：可根据单IP、分组IP以及IP段设定访问的黑白名单；
19. 自定义规则：支持用户自定义拦截规则，自定义CC防御规则；
20. 提供私有化部署服务，提供本地私有化搭建WAF服务。
5、 工业网络安全显示终端
11. 屏幕尺寸：不低于55寸；
12. 屏幕比例：16:9；
13. 背光灯类型：DLED直下式；
14. 分辨率：3840 x 2160；
15. 刷新频率：60Hz；
16. 喇叭输出功率：8W * 2；
17. 扬声器数量：2 ；
18. 操作系统：Android；
19. ROM：不低于8GB；
20. RAM：不低于1GB。
6、 工业网络安全管理终端
1、处理器:不低于Inte1 15-13500 14核20线程
2、内存：不低于16GB DDR4 3200 UDIMM
3、硬盘:不低于512G 固态
4、显示器：不低于23.5英寸。
	

	3
	工业互联网AR智能控制系统
	套
	1
	智能工厂虚拟仿真互动系统-软件部分，包括工业互联网低代码数据管理及集成平台、数据大屏显示平台等。
	一、工业互联网低代码数据管理及集成系统
1、软件功能
4) 基于智能工厂的三维仿真软件平台，具有机械设计、电气设计、数字孪生仿真以及工业互联网集成仿真的综合仿真软件平台；
5) ▲软件具有较好交互性，可设置可设置高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
6) 软件支持多种类型的控制器综合仿真应用，包含PLC、运动控制、机器视觉、工业机器人示教器、以及嵌入式单片机控制器等；
2、三维工程设计
4) 软件配套丰富的工程模型库，支持用户拖拽式建模，包含工业机器人、数控机床、输送带、气动零件库以及工业零件组件库等；
5) ▲具有用户自定义模型库，支持STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，支持模型的一键简化功能，支持对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
6) 厂家具有该三维模型编辑器软件的自主知识产权；
3、虚拟电气仿真
3) 电气面板功能：支持自定义添加多控制器仿真，包含PLC、机器人示教器、运动控制、机器视觉、以及嵌入式控制器等，每套控制器均具有独立的电气接口面板，可通过拖拽式配置接线，支持导出接线Excel电气图表；
4) ▲模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），基于虚拟电气接线软件能够与虚拟工厂、控制器构建控制与驱动仿真功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
4、数字孪生仿真
10) PLC仿真功能：软件支持多品牌PLC虚拟仿真、虚实仿真功能，至少包含西门子PLC、三菱PLC等；
11) 工业机器人仿真：软件支持多品牌机器人示教编程，至少支持ABB机器人、埃夫特机器人、KEBA机器人等；
12) 机器视觉仿真：支持机器视觉仿真功能，内置单目、双目、调焦等多种视觉控件，能够实现虚拟工厂视觉检测仿真；
13) ▲虚拟视觉控制器：配置虚拟机器视觉运动控制软件，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态触摸屏功能，虚拟示波器功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
14) ▲图形化编程：软件内置图形化机器人编程软件，支持Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教等功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，支持modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
15) 嵌入式单片机仿真：软件支持多种型号单片机接入仿真，包含STM32、ESP32以及Arduino等，能够实现单片机IO、模拟量的虚实仿真功能；
16) 协作机器人仿真：软件支持协作型六轴机器人仿真，能够实现协作机器人的虚拟示教、虚实互动的仿真功能；
17) Modbus总线自定义：支持用户自定义modbus总线接口，通过导入Excel表格即能够设置数据通讯的自定义地址、寄存器、IO口等功能；
18) ▲流程图编辑功能：软件内置流程图制作功能，能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
5、三维交互功能
4) ▲软件支持PC端多人互动功能，能够实现多人局域网的一主多从模式同场景协作仿真；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
5) 软件支持VR眼镜沉浸式仿真，并提供VR软件APK；
6) ▲软件支持手机APP接入仿真，能够实现APP端三维互动，并支持AR模式的虚实叠加的影像互动交互功能；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
6、工业互联网仿真
4) ▲提供虚拟边缘计算网关软件，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，支持从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，支持modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL等通讯；（提供软件功能截屏证明并加盖投标供应商公章）
5) 支持与3D虚拟工厂软件联调，能够实现虚拟工厂的数据采集、调试集成再到数据看板应用的功能；
6) SDK扩展：提供软件的二次开发接口，支持用户自定义控制器和扩展虚实仿真功能，支持虚拟机器视觉图像传输，提供Python、C#、labview的API接口及案例工程包；
二、工业互联网标识解析二级节点仿真平台
总体要求：
本项目旨在采购一套工业互联网标识解析二级节点仿真平台，以模拟真实的二级节点管理流程，用于配合工业互联网标识解析相关实验，平台需包括但不限于以下功能：
1）平台支持标识注册与管理，应实现标识的注册、查询、更新和注销等功能。
2）平台支持管理员和企业用户两个角色，管理员能够创建企业用户，并能够审核企业用户提交的企业前缀（包括企业名称、企业性质、所属行业等信息）申请，根据要求提供以下功能截图：
（1▲提供管理员登录后软件功能截图并加盖投标供应商公章)
（2▲提供企业用户登录后软件功能截图并加盖投标供应商公章）
（3▲提供管理员创建企业用户截图并加盖投标供应商公章）
（4▲提供审核企业用户提交的企业前缀申请截图并加盖投标供应商公章）
3）平台支持用户管理功能，管理员角色能够新建、编辑用户信息，当用户密码遗忘时，管理员能够重置用户密码。
4）平台支持企业前缀（包括企业名称、企业性质、所属行业等信息）注册管理功能，管理员能够查看所有用户的前缀申请，并能够对申请进行审核或驳回操作，根据要求提供以下功能截图：
（1 ▲提供所有企业前缀注册申请列表页截图并加盖投标供应商公章）
（2 ▲提供对申请进行审核或驳回操作截图并加盖投标供应商公章）
5）平台支持标识注册功能，用户可以手动录入产品标识编码，并支持使用元数据模板，可通过元数据模板录入产品的附加信息。
6）平台支持元数据模板管理功能，用户可以自由增加、编辑元数据模板，元数据模板字段属性至少包含中文名称、英文名称、数据类型、最小长度、最大长度、必填等属性值。
7）平台支持统计分析功能，能够对标识注册量、标识解析量进行统计，并提供包括但不限于折线图、表格等图表方式展示统计数据。
8）平台支持API接口服务，开放接口服务至少包含用户明文登录接口、用户密文登录接口、标识注册接口、标识修改接口、标识查询接口、标识删除接口等接口，并支持使用APIPOST等同类工具进行API接口功能测试、验证。根据要求提供以下功能截图：
（1 ▲提供用户明文登录接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（2 ▲提供用户密文登录接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（3 ▲提供标识注册接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（4 ▲提供标识修改接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（5 ▲提供标识查询接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
（6 ▲提供删除接口，使用APIPost或同类工具测试结果截图并加盖投标供应商公章）
9）提供基于平台开发的标识注册、标识修改、标识解析、标识二维码打印等学习示例，示例资料包含HTML源码、JavaScript源码、Java源码。根据要求提供以下功能截图：
(1 ▲提供开发的标识注册页面示例截图并加盖投标供应商公章)
(2 ▲提供开发的标识修改页面示例截图并加盖投标供应商公章)
(3 ▲提供开发的标识解析页面示例截图并加盖投标供应商公章)
(4 ▲提供开发的标识二维码打印示例截图并加盖投标供应商公章)
(5 ▲提供示例资料的HTML源码、JavaScript源码、Java源码截图并加盖投标供应商公章)
三、AR交互控制终端
7) 尺寸：不低于23.6英寸多点电容触摸，分辨率1920*1080；
8) CPU：不低于I5-8代；
9) 内存：不低于8G；
10) 硬盘：不低于512G固态：
11) 显卡：不低于GT1050-4G显卡；
12) 外观：卧式底座；
四、数据大屏显示平台
A.	整体要求：尺寸不低于：5.6平米。
B.	模组参数：
1.像素点间距：≤1.538mm；
2.模组尺寸：320mm*160mm；
3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；
4.因磨耗引起的雾度≤1.30％；
5.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常；
6.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮；
7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常；
8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm；
9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品；
10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；
11.摩擦起电电压：≤100V；
12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡；
13.显示屏高亮效率：≥99％；
14.色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015；
C.	LED控制接收系统
1.单卡支持32 组RGB 信号并行输出
2.单卡最大带载512×512 像素点
3.支持色度、亮度一体化逐点校正
4.支持低亮高灰以及色温调节
5.支持修缝技术
6.支持任意抽行抽列抽点
7.快速升级和快速发送校正系数
8.支持网线检测
9.支持1~1/64 扫之间的任意扫描类型，支持595 等串行译码扫描
10.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏
D.	LED控制发送系统
1.专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；
2.具备丰富的视频信号接口，支持HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；
3.支持广播级缩放及多画面显示；
4.具备7个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏；
5.具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势；
6.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI；
7.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
8.最大带载450万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点；
9.支持视频源任意切换，任意缩放；
10.支持HDCP1.4；
11.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
12.支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；
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	未来工厂全可视化数据系统
	套
	1
	虚拟现实大屏展示系统，包括未来工厂全可视化数据平台定制、可定义传感器、原产线搬迁
、互动终端等。
	2、 未来工厂全可视化数据平台定制
1. 数据采集与监控
1)实时采集生产线上的各种数据，包括设备状态、生产进度、物料信息等，确保数据的全面性与准确性。
2)提供数据监控功能，支持管理人员实时查看生产线的运行状态，及时发现并处理异常情况。
2. 数据解析与应用
1)对采集到的数据进行深度分析，挖掘数据背后的规律与趋势，为生产决策提供科学依据。
2)应用数据分析结果，优化生产流程、提升生产效率、降低生产成本。
3. MES管理系统
1)实现生产计划的数字化管理，支持计划的制定、下达、跟踪与调整。
2)提供物料管理功能，实现物料的入库、出库、库存管理等全过程跟踪。
3)集成质量控制模块，对生产过程进行质量监控，确保产品质量符合标准。
4)支持设备维护与保养管理，延长设备使用寿命，降低故障率。
4. 数据可视化看板
1)构建直观、易懂的数据可视化界面，展示生产过程中的关键指标与数据。
2)提供多种图表形式，如柱状图、折线图、饼图等，方便用户快速了解生产状况。
3)支持数据导出与分享功能，方便用户将数据用于报告编写、学术交流等目的。
5．平台参数
1、功能及模块概述
基于学院现有的智能工厂进行数据采集和可视化工业互联网集成，提供本地化部署及调试安装服务；
2、智能工厂数字化管理及看板系统
1)MES系统是基于B/S+C/S的智能工厂管理系统，基于边缘计算数据采集以及PLC控制系统集成，能够完成对整套产线设备监控、订单管理、工艺管理、以及BOM管理的综合平台；
2)设备管理功能：根据设备连接状态，分别读取每一个设备信息，通过拓扑图显示各个单元的设备状态；
3)工艺管理功能：支持工程文件、工艺指导作业文件、生产数据文件以及检测文件的上传、管理、修改等功能；
4)设备监控管理：能够实现每套设备的实时画面监控，能够接入视频系统，并将视频系统与看板系统集成；
5)用户多级别管理：具有超级管理员、管理员、维修员以及操作员等多级用户管理权限，且超级管理员能够具有增删该查其它用户的功能；
6)订单管理功能：根据电子商务系统下单记录，自动排序，更改和修整生产安排，生产数据表单，存储各个客户下单记录及订单信息；
7)自动生产管理功能：该功能主要是生产指令输入/转入到 MES 里面，并把生产任务按照生产线/单元的生产能力、订单的紧急度、生产效率等因素，进行任务分配；
8)设备监控功能：能够监控各个控制系统单元的连接，IO以及动作状态能够实时进行过程监控；
9)BOM管理功能：具有数字化工厂的EBOM以及PBOM的在线管理功能可实时增删改查；
10)提供物料管理功能，实现物料的入库、出库、库存管理等全过程跟踪；
11)维护管理功能；具有设备检点、设备信息录入，以及系统日志功能，能够在线录入设备使用手册、维护手册支持用户自定义添加；
12)订单管理功能：具有生产排单、历史订单以及订单统计功能，可在线WEB端、手机端进行下单生产，能够自动生成订单统计表；
二、物联网中心网关软件
1.▲南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理（提供现场操作演示）；
2.南向支持对接各种协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；
3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理；
4.▲南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；（提供现场操作演示）
▲南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备（提供现场操作演示）；
5.北向连接物联网云平台，实现数据的北向通信以及指令接收。
三、可定义传感器
1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。
2.▲可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。（提供现场操作演示）
3.工作电压：DC 12V
4.通讯协议：支持WiFi、RS485通讯
（1）WiFi技术参数：兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；支持TCP、UDP、HTTP、FTP；支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式；
5.输出接口：具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4～20mA、0～20mA或者0～24mA，输出温漂±3ppm/℃；具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）；
6.外型尺寸（长*宽*高）不超过：90*70*60MM（含天线）。
四、全可视化数据系统互动终端
6. 尺寸：不低于65英寸多点电容触摸，分辨率1920*1080;
7. CPU: 不低于I7-12代；
8. 内存:不低于16G；
9. 硬盘：不低于512G固态；
10. 显卡：不低于GT1050-4G显卡；
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	数字智能工厂互联系统
	套
	1
	虚拟现实管理平台，包括数据管理终端、机柜、数据连接终端、数据互联终端等。
	一、智能工厂互联平台数据管理终端
1.处理器:>Inte1至强E-2374G 处理器 CPU主频:3.70 GHz-5.00 GHz 4核心8线程；
2.内存:≥32GB DDR4 3200 UDIMM ；
3.固态硬盘:≥512GB M.2NVME 周态硬盘；
4.机械硬盘:≥1TB 7.2K 3.5”SATA 机械硬盘;
5.显卡:Nvidia RTX A2000 6GB GDDR6 图形卡;
6.网卡:集成10/100/1000M以太网卡;
二、智能工厂互联平台机柜
1.尺寸:不小于宽 600*深 600*高1200mm(22U)；
2.立梁孔距:孔中至孔中46.5cm(19英寸标准)；
3.材 质:SPCC优质冷轧钢板，方孔条覆铝锌板；
4.防护等级:IP20；
5.表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
三、智能工厂互联平台数据连接终端
1.全双工速率达 2000Mbps，所有端口支持线速转发，大容量缓存，保障大文件的及时 传输和稳定的视频流、7*24 小时稳定流畅不掉线。
2.端口形态：不少于24*10/100 /1000Base -T 以太网 端口
3.功率：最大不高于功耗 48W
四、智能工厂互联平台数据互联终端
12) 网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac
13) 网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS
14) 最高传输速率：不低于1350Mbps
15) 频率范围：支持双频（2.4GHz，5GHz）
16) 传输功率：23dBm
17) 网络接口：2个10/100/1000Mbps WAN口，3个10/100/1000Mbps LAN口；
18) USB接口：不少于 1个USB接口；
19) 天线增益：5dBi；
20) VPN支持 ：支持；
21) Qos支持 ：支持；
22) 防火墙功能：内置防火墙；
网络管理 ：支持基于Web的用户管理接口（远程管理/本地管理）；
	

	合计（元）
	


注：
上述报价含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等全部内容所产生的一切费用。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：


属于小、微型企业产品细目报价表
供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	产地
	是否属于小、微型企业产品
	监狱和戒毒企业产品
	残疾人福利性单位产品
	免费  维保期
	单报价
	分项     总报价

	1
	
	
	
	　
	
	
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	属于小、微型企业报价产品的价格合计（大写）：

	属于监狱和戒毒企业产品合计（大写）：

	属于残疾人福利性单位产品合计（大写）：

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：
（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责；
（2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）
（3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）
同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（4）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（5）表格不够可自行延长。

附：中小企业声明函（格式）
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名的丿采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. [bookmark: bookmark3]（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为 80.35万元，资产总额为 	 万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）,
2. [bookmark: bookmark4]（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业丿 行业;制造商为（企业名称）,从业人员   人，营业收入 为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,
	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

                 
                   企业名称（盖章）：
日            期：



备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱、戒毒企业证明文件：






















附：残疾人福利性单位声明函（格式）




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日　　期：









（四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：  

关于资格的声明函

采购编号：
 日期：
   中企华建友工程管理有限公司：  
我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。
注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：


（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
                           
政府采购编号：
                                   日期：
中企华建友工程管理有限公司：
                            系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：         性别：       
身份证件号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：
投标供应商法定代表人身份证复印件：
法定代表人身份证扫描件
（反面）



        
法定代表人身份证扫描件
（正面）












法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 
被授权人身份证扫描件
（正面）



被授权人身份证扫描件
（反面）




法定代表人亲自参加投标的需提供：





法定代表人身份证明书（格式）
（法定代表人亲自参与投标须提供）

单位名称：										
单位性质：										
地    址：		  			       				
成立时间：              年              月                日
经营期限：	                                          	
姓    名：         性别：      年龄：       职务：		 
系                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：    年   月     日

	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）






（六）承诺书（格式）：
承诺书
    （采购人名称）      ：
1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
  


     投标供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）          
                                            年    月    日  












（七）投标供应商情况表（格式）：
投标供应商情况表
    （内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2023年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2023年12月股东权益
	       万元
	2023年业务收入
	         万元

	2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：





（八）拟派项目负责人简历表（格式）：
（8-1）项目管理机构人员配备表

投标供应商名称（盖章）                      政府采购编号：           
	序号
	岗位名称
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	持证证书名称
、证号
	从事技术
领域年限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。
2、请附人员相关证明材料复印件。
							







（8-2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                政府采购编号：       
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近3年内负责的相关项目：

	8
	其他需要说明的情况




法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：












（9） 拟投入作业设备配备表（格式）：

拟投入作业设备配备表（格式）

投标供应商名称（盖章）                             　   
	序
号
	机械设备
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定
功率
kw
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                     
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：





（10） 投标偏离表（格式）：

投标偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

	序号
	招标文件
条款号
	招标文件
要求内容
	投标文件
内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：


注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。






（十一）类似业绩一览表（格式）：
类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（人民币）
	采购单位
	备注

	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 



注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。



投标供应商（盖章）： 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
日 期 ：  年  月  日 










（十二）其他（对应评分标准所需的其他证明材料或投标供应商认为有必要提供的声明和文件）




















（十三）技术方案（格式）
技术文件包括以下内容：
1）针对本项目提供的服务方案：
2）应急处理方案、售后处理程序：
3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施：
4）服务方式 （上门或送修）：
5）免费质保期后服务承诺方案。
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