# 南通市海门区包场镇人民政府采购2025年生态河道建设工程项目

# 更正公告（二）

**一、项目基本情况**

# 原公告的采购项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2025-0024

# 原公告的采购项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购2025年生态河道建设工程项目

# 首次公告日期：2025年06月13日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

1、本项目《全费用单价明细表》更正（详见附件），请各投标供应商自行下载。

2、获取采购文件时间相应顺延：自本更正公告发布之日起3个工作日。

3、响应提交时间、开启时间延期至2025年06月24日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

更正日期：2025年06月18日

三、**其他补充事宜**

无

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：南通市海门区包场镇人民政府

地 址：南通市海门区海门港新区发展大道99号海港大厦

联系方式：缪先生，18706288798

2.采购代理机构信息

名 称：江苏本源工程项目管理有限公司

地 址：南通市海门区富江路1055号24栋301室

联系方式：王女士，18795717900

附件：

**全费用单价明细表**

项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购2025年生态河道建设工程项目

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
|  **黄毛蟹河** |
| 一 | 土方工程 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 一般土方开挖 | 1、桩后挖土 | m3 | 24 | 　 | 　 |
| 2 | 一般土方填筑 | 1、边坡回填2、利用原开挖土方，不足部分缺土按外购商品土（另计） | m3 | 182 | 　 | 　 |
| 3 | 商品土 | 1、外购商品土 | m3 | 158 | 　 | 　 |
| 4 | 其他疏浚或吹填 | 1、河道清淤2、水力冲挖疏浚3、含堆土区围梗、拆埂、积土外运、平整4、运送距离自行踏勘现场 | m3 | 180 |  |  |
| 二 | 生态袋+密排木桩护岸 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 密排木桩护岸 | 1、木桩采购、驳运、施打等2、杉木桩，桩长3.5m，梢径不小于10cm，表面应无破损、虫驻、霉变等不良现象。3、桩后采用1根5\*10cm方木横档，通长布置，方木横档与木桩间用覆塑钢丝绑扎。4、具体做法详见施工图 | m | 80 | 　 | 　 |
| 2 | 生态袋装土 | 1、生态袋采用100%聚丙烯（PP）材质，装土后的规格为60cm\*40cm\*20cm，生态袋布采用单位面积质量140g/m2，具体指标见施工图。 | m3 | 12.8 | 　 | 　 |
| 3 | 土工合成材料铺设 | 密排木桩后铺设1.8m宽SNG-PP-10土工布 | m2 | 144 | 　 | 　 |
| 三 | 踏步 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 碎石垫层 | 下河踏步10cm碎石垫层 | m3 | 0.6 | 　 | 　 |
| 2 | 混凝土格埂 | 1、部位及类型：下河踏步格埂2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.98 | 　 | 　 |
| 3 | 混凝土踏步 | 1、部位及类型：下河踏步2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.18 | 　 | 　 |
| 4 | 混凝土现浇板 | 1、部位及类型：下河踏步现浇板平台2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.16 | 　 | 　 |
| 5 | 预制混凝土桩 | 1、C30预制桩、断面尺寸15cm\*15cm，L=300cm(含桩尖)2、模板制作安装、砼浇筑与养护3、不含钢筋 | 根 | 2 | 　 | 　 |
| 四 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 钢筋加工及安装 | 1、预制桩、横梁、踏步、预制盖板等配筋2、10以内 | t | 0.095 | 　 | 　 |
| 五 | 模板工程 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 普通模板 |  | m2 | 14.98 | 　 | 　 |
| 六 | 清杂整坡 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 边坡清杂 | 1、边坡杂物、垃圾、树木等清杂2、垃圾挖除、外运，并运至业主认可位置 | m2 | 990 | 　 | 　 |
| 2 | 水面清杂 | 1、清除河道内沉船、网簖、水面漂浮物;2、水生植物:原则上对于枯黄的芦柴冬季剪割留根，野高瓜、桩前芦柴等清根。3、保证河道水面清洁，水面线顺畅。4、垃圾清理、外运，并运至业主认可位置 | m2 | 2357 | 　 | 　 |
| 3 | 人工修整边坡 | 整理绿化用地 | m2 | 990 | 　 |  |
| 七 | 绿化工程 |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 草籽混播 | 1、狗牙根、黑麦草(30g/m2)2、绿化养护等级二级，养护期为2年 | m2 | 990 |  | 　 |
| 2 | 红叶石楠球 | 1、冠幅80~100cm2、红叶石楠球，光球，圆润不脱脚，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 23 |  |  |
| 3 | 木 槿 | 1、冠幅80~100cm2、木 槿，光球，圆润不脱脚，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 23 |  |  |
| 4 | 海桐球 | 1、冠幅80~100cm2、海桐球，光球，圆润不脱脚，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 23 |  |  |
| **黄毛蟹河小计** |  |
| **头甲河** |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般土方开挖 | 1、桩后挖土 | m3 | 657 |  |  |
| 2 | 一般土方填筑 | 1、边坡回填2、利用原开挖土方，不足部分缺土按外购商品土（另计） | m3 | 1849 |  |  |
| 3 | 商品土 | 1、外购商品土 | m3 | 1192 |  |  |
| 4 | 其他疏浚或吹填 | 1、河道清淤2、水力冲挖疏浚3、含堆土区围梗、拆埂、积土外运、平整4、运送距离自行踏勘现场 | m3 | 270 |  |  |
| 二 | 生态袋+密排木桩护岸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 密排木桩护岸 | 1、木桩采购、驳运、施打等2、杉木桩，桩长3.5m，梢径不小于10cm，表面应无破损、虫驻、霉变等不良现象。3、桩后采用1根5\*10cm方木横档，通长布置，方木横档与木桩间用覆塑钢丝绑扎。4、具体做法详见施工图 | m | 200 |  |  |
| 2 | 生态袋装土 | 1、生态袋采用100%聚丙烯（PP）材质，装土后的规格为60cm\*40cm\*20cm，生态袋布采用单位面积质量140g/m2，具体指标见施工图。 | m3 | 32 |  |  |
| 3 | 土工合成材料铺设 | 密排木桩后铺设1.8m宽SNG-PP-10土工布 | m2 | 360 |  |  |
| 三 | 间排木桩 竹篱笆护岸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 间排木桩护岸 | 1、木桩采购、驳运、施打等2、杉木桩，桩长4m，梢径不小于12cm，间距30cm，表面应无破损、虫驻、霉变等不良现象。3、桩后采用1根5\*10cm方木横档，通长布置，方木横档与木桩间用覆塑钢丝绑扎。4、具体做法详见施工图 | m | 1990 |  |  |
| 2 | 生态袋装土 | 1、生态袋采用100%聚丙烯（PP）材质，装土后的规格为60cm\*40cm\*20cm，生态袋布采用单位面积质量140g/m2，具体指标见施工图。 | m3 | 477.6 |  |  |
| 3 | 土工合成材料铺设 | 间排木桩后铺设1.8m宽SNG-PP-10土工布 | m2 | 3582 |  |  |
| 4 | 竹篱笆铺设 | 间排木桩后铺设0.8m宽1.2米长竹篱笆，连续布置，搭接20cm | m | 1990 |  |  |
| 四 | 清杂整坡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边坡清杂 | 1、边坡杂物、垃圾、树木等清杂2、垃圾挖除、外运，并运至业主认可位置 | m2 | 20820 |  |  |
| 2 | 水面清杂 | 1、清除河道内沉船、网簖、水面漂浮物;2、水生植物:原则上对于枯黄的芦柴冬季剪割留根，野高瓜、桩前芦柴等清根。3、保证河道水面清洁，水面线顺畅。4、垃圾清理、外运，并运至业主认可位置 | m2 | 3000 |  |  |
| 3 | 人工修整边坡 | 整理绿化用地 | m2 | 20820 |  |  |
| 五 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 草籽混播 | 1、狗牙根、黑麦草(30g/m2)2、绿化养护等级二级，养护期为2年 | m2 | 18680 |  |  |
| 2 | 草皮 | 1、麦冬草皮，满铺，三年生2、绿化养护等级二级，养护期为2年 | m2 | 625 |  |  |
| 3 | 金桂 | 1、高120~150cm，蓬径100~130cm2、本地苗，树形整齐，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 5 |  |  |
| 4 | 垂丝海棠 | 1、地径5~6om，高大于120cm，蓬径大于100cm2、分枝点30~45cm，轻修剪，全冠，树形优美3、门字形支撑4、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 5 |  |  |
| 5 | 金丝垂柳 | 1、胸径：6-7cm2、全冠幅，姿态优美3、门字形支撑4、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 5 |  |  |
| 6 | 红叶石楠球 | 1、冠幅80~100cm2、红叶石楠球，光球，圆润不脱脚，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 217 |  |  |
| 7 | 木 槿 | 1、冠幅80~100cm2、木 槿，光球，圆润不脱脚，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 217 |  |  |
| 8 | 海桐球 | 1、冠幅80~100cm2、海桐球，光球，圆润不脱脚，姿态优美3、绿化养护等级二级，养护期为2年 | 棵 | 217 |  |  |
| **头甲河小计** |  |
| **合 计** | **人民币大写：** |  |

**备注：1、投标单位应自行勘察现场，结合现场实际情况合理报价。**

**2、所有投标单价均为全费用综合单价，投标报价包含但不限于工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、便桥便道、施工护栏（围挡）、围堰拆除、泥浆塘平整、其他措施费（含模板、大型机械进退场等）、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。**

**3、若对清单文件中的数据、格式等进行修改或用手工填写，按废标处理。**

4、**最终全费用单价=第一次全费用单价报价×（最终总价÷第一次总价报价）。**

投标单位：（公章）

法定代表人（授权代表）签名：

2025年 月 日