市体育馆西侧体彩笼式球场建设项目工程量清单与控制价编制说明

本次招标范围为：市体育馆西侧体彩笼式球场建设项目，具体为：原沥青地面拆除、篮球足球场地、场地配套设施与围网新建、及其配套电气工程等；具体详见工程量清单。

工程量清及控制价编制依据：设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省市政工程计价定额》、09《江苏房屋修缮工程计价表》、2014费用定额及招标文件、标底审核意见等。控制价中材料价格按常州市2025年8月份信息指导价，信息价没有的材料价格按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2025】273号文调整。
安全文明施工费暂计基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

台阶面油漆或涂料的顔色选用投标人报价时综合考虑，结算时单价不因颜色的变化而调整单价。

本项目计价按营改增一般计税法计取。

不论清单描述中是否有注明，所有工程用砼均为预拌砼、所用砂浆均为预拌砂浆。砼采用泵送还是非泵送由投标人报价时综合考虑，结算时不得调整。
图纸不详之处，经与设计、招标人沟通，暂按如下做法考虑：
图纸中新建5CM厚沥青混凝土场地变更为15CM厚C30混凝土场地；

场地看台台阶按基础回填土，台阶砖砌编制；

看台分区域颜色涂料，按批腻子，刷丙烯酸涂料两遍，颜色综合考虑；

排水沟尺寸按400mm*400mm编制；

5、场地配套设施足球门等依据招标人要求编制，具体详见工程量清单；

6、球场标志牌依据招标人提供的清单编制，具体详见工程量清单；
7、球场照明进线电源线YJV-4*6mm2电缆穿PE40保护管由附近配电房埋地敷设至现场配电箱，现场配电箱照明回路电源线由YJV-3*4mm2电缆穿PE40保护管敷设至球场照明灯具，清单工程量为暂估量，结算时按实结算；
8、每盏球场灯具采用热镀锌角钢50*50*5做接地极，热镀锌扁钢40*4做接地线，详见工程量清单。
