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项目名称：滨海县城东大道（迎宾大道-东海大道）智慧化灯杆等采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2024-0005
 
 


采购单位：滨海县住房和城乡建设局
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[bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
项目概况
滨海县城东大道（迎宾大道-东海大道）智慧化灯杆等采购及安装项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年12月26日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2024-0005
2.项目名称：滨海县城东大道（迎宾大道-东海大道）智慧化灯杆等采购及安装项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币1552万元
5.最高限价：人民币1552万元
6.采购需求：滨海县城东大道（迎宾大道-东海大道）智慧化灯杆等采购及安装项目，具体内容详见第四章。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]7.项目地点：采购人指定地点。
9.质量要求及验收标准：合格。
备注：货物质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。
10.免费质保期：本项目免费质保期不少于 2 年。
11.供货期限：30日历天（合同签订后30个日历天内完成设备供货及安装调试）。
12.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目： 否 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]三、获取招标文件
1.时间：2024年12月5日至2024年12月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网。
3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2024年12月26日9点00分00秒（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
3.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
4.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.本项目落实小微型企业扶持政府采购政策（详见招标文件）。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
[bookmark: _GoBack]名  称：滨海县住房和城乡建设局
地  址：滨海县东坎镇迎宾大道9号
联系人：江女士
联系手机号码：15895162184
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
名  称：滨海金点子工程项目管理有限公司
地　址：滨海县东坎镇迎宾大道9号
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]联系人：任女士               
联系手机号码：18052980753
联系邮箱：251087110@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人：任女士
手机号码：18052980753
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[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6、招标文件的解释
6.1 本招标文件由采购人负责解释。
二、招标文件
7、招标文件构成
7.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8、招标文件的询问及澄清
8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3针对“苏采云”系统有关的询问，投标人应联系系统开发公司，采购人不负责答复。
9、招标文件的修改
9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。
9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。
9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表、招标文件第四章项目需求中要求提供的相关材料、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见综合评分表中）、其他证明文件等部分。
11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
13、投标分项报价表
13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.2 标的物
采购人的需求。
13.3有关费用处理
13.3.1投标人根据现场实际情况、招标人提供的采购清单、技术需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部软件并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含全套货物、附件、配件、 技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、包装费、采购费、生产费、检测费、运杂费（含运输费）、 装卸费、保险费、保修费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。
13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据招标人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或招标人调整项目内容或 合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。
13.3.3本项目设定投标报价的最高限价为人民币1552万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。
13.3.4招标人约定由中标人向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：人民币80000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。
13.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
13.5投标货币
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因（如有偏离）。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
  23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。      
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。
七、授予合同
31、签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。
34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象
34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。
34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。
34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。 
34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。
34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。
34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。
34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。 
35、其他
35.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
35.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
35.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
35.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
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甲方：（买方） 
乙方：（卖方） 
甲、乙双方根据                  （项目名称）公开招标的结果，签署本合同。 
一、货物内容 
1.1 货物名称：详见投标清单 
1.2 型号规格：详见投标清单 
1.3 数量（单位）：详见投标清单 
二、合同金额 
2.1 本合同金额为人民币（大写）：       （ 小写￥        元）。 
三、技术资料
  3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的 人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 
四、知识产权 
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出 侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全 部责任。 
五、产权担保 
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 六、履约保证金 
6.1 乙方交纳人民币      作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的 10%）。 
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应； 
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。 
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、免费质保期 
8.1 免费质保期 2 年。因产品瑕疵造成的财产损失、质量问题等全部由乙方负责。（自供货验收合格之日起计） 
九、供货期、供货方式及供货地点 
9.1 供货期：30日历天（合同签订后30个日历天内完成设备供货及安装调试）。 
9.2 供货方式：现场交付 
9.3 供货地点：招标人指定地点 
十、货款支付 
10.1 付款方式：合同签订后，预付款30%；中标人按招标人要求将货物送到指定地点且经招标人验收全部合格后支付至货款总额度的70%；验收合格满一年支付至货款总额度的90%；余款在验收合格满两年且无质量、服务问题按审计价结清（无息，结算时须提供增值税发票）。 
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 
十一.税费 
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 
十二、质量保证及售后服务 
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全 新产品。 
12.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现 场。 
12.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 
12.4 上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 
十三、调试和验收 
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行 现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予 签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 
13.2 乙方供货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方 收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操 作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收， 并由其出具质量检测报告。 
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商 解决。 
十四、货物包装、发运及运输 
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要 求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备 接货。 
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲 方货物已送达。 
十五、违约责任 
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向 乙方支付违约金。 
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期供货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由 甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能供货的，甲方可解除本合同。乙 方因逾期供货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规
定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期供货的，按乙方逾期供货处理。 乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 
十六、不可抗力事件处理 
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延 长，其延长期与不可抗力影响期相同。 
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 
十七、诉讼 
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签 订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。 
十八、合同生效及其它 
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。 
18.2 招标文件、投标文件作为合同的组成部分，本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关 条文执行。 
18.3 合同生效 
合同订立时间： 年 月 日 
合同订立地点： 
本合同双方约定： 双方签字盖章后生效。 
双方约定合同份数：本合同共 页，壹式 份，甲方 份，乙方 份。 
甲方：                         乙方： 
地址：                         地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表： 
联系电话：                    联系电话：
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	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	[bookmark: _Hlk170303203]一、杆件及灯头、灯具

	1
	基础型智慧灯杆1
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ5板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.2m；2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6100位置开∅89孔，做监控挑臂预留∅200对接法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=3.2m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，拼焊而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 法兰尺寸为∅600，厚度为δ25，安装孔对角距∅500，安装孔为6-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块。
6. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
7. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色由业主确认。
8. 部分尺寸如图所示。
9. 接地电阻小于4欧姆。
10. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	42

	2
	基础型智慧灯杆2
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ5板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.2m；2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6100位置开∅89孔，做监控挑臂预留∅200对接法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=0.2m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，拼焊而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 法兰尺寸为∅600，厚度为δ25，安装孔对角距∅500，安装孔为6-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块。
6. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
7. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色由业主确认。
8. 部分尺寸如图所示。
9. 接地电阻小于4欧姆。
10. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	4

	3
	增强型智慧灯杆
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ5板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.2m；2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6100位置开∅89孔，做监控挑臂预留∅200对接法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=3.2m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰；显示屏安装支架，材质201不锈钢，激光切割后拼焊制作。
5. 法兰尺寸为∅600，厚度为δ25，安装孔对角距∅500，安装孔为6-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块。
6. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
7. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振防腐处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色由业主确认。
8. 部分尺寸如图所示。
9. 接地电阻小于4欧姆。
10. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	22

	4
	综合杆-信号灯合杆
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ8板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.5m，2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆5600位置开∅89孔，做监控挑臂预留法兰∅200。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=2.9m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置需要压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 挑臂材质Q235，采用∅140×5，L=8m钢管和120×120×5，L=8m方钢管制作而成，中间承档采用∅76×3长度0.65m钢管制作，每个承档对应方管的下方开∅30穿线孔。
6. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×420×420×4块，安装孔对边距340×340，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×400×4块，臂肋δ10×410×70×4块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×8块。
7. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
8. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
9. 部分尺寸如图所示。
10. 接地电阻小于4欧姆。
11. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	7

	5
	综合杆-电子警察合杆1
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ8板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.2m，2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6100位置开∅89孔，做监控挑臂预留∅200对接法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=3.2m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 挑臂材质Q235，L=12m，采用δ4.5板材卷杆制作，上口径∅120，下口径∅237，挑臂上每300位置焊1.2m长的δ4×40×63角钢，共6根，每根导轨两边及中间开∅30孔，顶部焊接∅60钢管长100，内装内牙套，预留球机安装孔位。
6. 离地6.1m位置安装辅道监控杆，材质Q235，采用∅89×3.5长度3m钢管制作而成，在钢管上焊接两个枪机支架，相同位置∅89下方开∅30穿线孔，顶部焊接∅60钢管长100，内装内牙套，预留球机安装孔位。
7. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×450×450×2块，安装孔对边距370×370，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×430×2块，臂肋δ10×440×78×2块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×8块。
8. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
9. 灯杆除灯头支臂、美化罩、装饰罩等部件，前期均采用多元气体共振防腐处理，再采用热镀锌、喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
10. 部分尺寸如图所示。
11. 接地电阻小于4欧姆。
12. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	4
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	综合杆-电子警察合杆2
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ8板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.2m，2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6100位置开∅89孔，做监控挑臂预留∅200对接法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=3.2m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 挑臂材质Q235，L=12m，采用δ4.5板材卷杆制作，上口径∅120，下口径∅237，挑臂上每300位置焊1.2m长的δ4×40×63角钢，共6根，每根导轨两边及中间开∅30孔，顶部焊接∅60钢管长100，内装内牙套，预留球机安装孔位。
6. 离地6.1m位置安装辅道监控杆，材质Q235，采用∅89×3.5长度3m钢管制作而成，在钢管上焊接两个枪机支架，相同位置∅89下方开∅30穿线孔，顶部焊接∅60钢管长100，内装内牙套，预留球机安装孔位。
7. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×450×450×2块，安装孔对边距370×370，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×430×2块，臂肋δ10×440×78×2块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×8块。
8. LED光源1×300W（单灯头），配电源线RVV3×1.5。
9. 灯杆除灯头支臂、美化罩、装饰罩等部件，前期均采用多元气体共振防腐处理，再采用热镀锌、喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
10. 部分尺寸如图所示。
11. 接地电阻小于4欧姆。
12. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	2
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	综合杆-分道牌合杆
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ8板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.9m，2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6000位置开∅89孔，做监控挑臂预留法兰∅200。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=2.5m镀锌钢管制作打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 挑臂材质Q235，采用2根∅159×6，L=6m钢管制作。
6. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×420×420×4块，安装孔对边距340×340，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×400×4块，臂肋δ10×410×70×4块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×16块。
7. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
8. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
9. 部分尺寸如图所示。
10. 接地电阻小于4欧姆。
11. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	2
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	综合杆-指路牌合杆
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ8板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=8.65m，2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆6000位置开∅89孔，做监控挑臂预留法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=1.75m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 挑臂材质Q235，采用3根∅159×6，L=7m钢管制作。
6. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×420×420×6块，安装孔对边距340×340，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×400×6块，臂肋δ10×410×70×6块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×24块。
7. LED光源2×300W，配电源线RVV3×1.5。
8. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
9. 部分尺寸如图所示。
10. 接地电阻小于4欧姆。
11. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	2
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	综合杆-组合禁令合杆
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ8板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅320，H=7.5m；2200位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽，下主杆5600位置开∅89孔，做监控挑臂∅200预留法兰。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=2.9m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 灯头支臂、美化罩均采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，部分位置采用压铸结构件支撑，灯头边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 顶部装饰罩做激光切割美化孔，预留5G支架接口法兰。
5. 挑臂材质Q235，采用2根∅89×5，L=4.8m钢管制作，中间承档采用∅89×5，L=0.75m钢管制作。
6. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×420×420×4块，安装孔对边距340×340，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×400×4块，臂肋δ10×410×70×4块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×8块。
7. LED光源1×300W（单灯头），配电源线RVV3×1.5。
8. 灯杆除去顶部灯头、美化罩、装饰罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色可由客户自行确认。
9. 部分尺寸如图所示。
10. 接地电阻小于4欧姆。
11. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	2
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	中杆灯-信号灯1
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ10板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅390，H=8.65m，2500位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=6.35m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 美化罩采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 挑臂材质Q235，采用∅140×5，L=8m钢管和120×120×5，L=8m方钢管制作而成，中间承档采用∅76×3，L=0.65m钢管制作，每个承档对应位置方管的下方开∅30孔。
5. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×420×420×4块，安装孔对边距340×340，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×400×4块，臂肋δ10×410×70×4块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×8块。
6. 投光灯LED光源3×300W，配电源线RVV3×1.5。
7. 灯杆除去美化罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
8. 部分尺寸如图所示。
9. 接地电阻小于4欧姆。
10. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	2
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	中杆灯-信号灯2
	技术参数：
1. 灯杆下主杆材质Q235，采用δ10板材卷杆制作，上口径∅260，下口径∅390，H=8.65m，2500位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽。
2. 上主杆材质镀锌钢管，采用∅165×4，H=6.35m镀锌钢管制作，打磨后，切口及打磨处采用环氧富锌底漆防锈处理。
3. 美化罩采用δ1.5、201不锈钢板材激光切割，焊接而成，边缘部分采用点焊凹槽工艺，表面无焊点和折痕。
4. 挑臂材质Q235，采用∅140×5，L=12m钢管和120×120×5，L=12m方钢管制作而成，中间承档采用∅76×3，L=0.65m钢管制作，每个承档对应位置方管的下方开∅30孔。
5. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块；对接法兰δ20×420×420×4块，安装孔对边距340×340，安装孔为7-∅28，杆肋δ12×320×400×4块，臂肋δ10×410×70×4块，角筋δ10×（20+95）×（20+200）×8块。
6. 投光灯LED光源3×300W，配电源线RVV3×1.5。
7. 灯杆除去美化罩等部件外，前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
8. 部分尺寸如图所示。
9. 接地电阻小于4欧姆。
10. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	2
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	中杆灯
	技术参数：
1. 灯杆主杆材质Q235，采用δ5板材卷杆制作，上口径∅105，下口径∅280，H=15m，2500位置向上每隔450中间开M20圆孔，四面安装3.6m长4×20×68 C型滑槽。
2. 法兰尺寸为∅800，厚度为δ25，安装孔对角距∅690，安装孔为12-30×60，角筋δ12×（20+130）×（20+250）×8块。
3. 投光灯LED光源3×300W，配电源线RVV3×1.5。
4. 灯杆前期均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
5. 部分尺寸如图所示。
6. 接地电阻小于4欧姆。
7. 未写明单位的尺寸单位为（mm）。
	套
	10
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	综合杆-悬臂杆1
	技术参数：
1. 杆体截面为八角型焊管，材质为Q235，上口径∅270，下口径∅320，H=6.2m，厚度为δ6.0。
2. 挑臂材质Q235，L=4m，采用δ4.0板材卷杆制作，上口径∅110，下口径∅180。
3. 法兰尺寸为∅550，厚度为δ20；对接法兰尺寸为∅350，厚度为δ20。
4. 杆体表面均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
5. 含杆体基础。
	套
	20

	14
	综合杆-悬臂杆2
	技术参数：
1. 杆体截面为八角型焊管，材质为Q235，上口径∅270，下口径∅320，H=6.7m，厚度为δ6.0。
2. 挑臂材质Q235，L=6m，采用δ4.0板材卷杆制作，上口径∅110，下口径∅180。
3. 法兰尺寸为∅550，厚度为δ20；对接法兰尺寸为∅350，厚度为δ20。
4. 杆体表面均采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、静电喷塑处理，喷塑颜色可由业主自行确认。
5. 含杆体基础。
	套
	2

	
	
	以上1~14项关于灯具的通用要求：
1. 灯具功率：见上述清单要求。考虑到产品通用性以及灯具功率标注差异性问题，灯具功率在上表要求的前提下允许正负10%偏差。
2. ★灯具光源：LED模组（LED模块）（投标时须提供产品原厂针对本项目的原厂授权书及质保承诺书扫描件并加盖原厂公章，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致）。
3. ★光学性能：同一型号LED模组（LED模块）需满足色温4000K±100K，显色指数＞70，色容差＜4，光效＞160lm/W（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
4. ★盐雾测试：LED模组（LED模块）通过GB/T 2423.17-2008测试标准的盐雾试验，测试时间≥1000小时，且测试后的LED模组（LED模块）的光通量维持率≥90%，色漂移≤0.01，光效＞160lm/W（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
5. ★LED模组（LED模块）符合测试标准GB/T 35269-2017对LED模组（LED模块）尺寸和电子连接器配合端尺寸要求（投标时须提供国家灯具质量监督检验中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
6. ★LED模组（LED模块）通过（GB 19510.1-2009、GB 24819-2009、GB 7000.1-2015）IP等级（IP68，水深3米）与气密性试验，经过1000小时测试后，LED模块内部无水进入，同时电气强度试验500V无闪络或击穿（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
7. ★耐湿性：LED模组（LED模块）通过GB/T 13893-2008的耐湿性（连续冷凝法）试验，测试时间≥1000小时，且测试后的LED模组（LED模块）漆膜不起泡、不生锈、不开裂、不剥落（投标时须提供国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
8. ★LED模组（LED模块）按照标准GB/T 16422.2-2022、GB/T 2423.37-2006、GB 7000.1-2015、GB/T9468-2008、GB/T 24827-2015、GB/T 4208-2017、CJJ 45-2015.IES LM-79-19，获得配光、防护性能分级认证整体星级六星级证书（投标时须提供相关资料扫描件并加盖原厂公章）。
9. 驱动电源（0-10V电压调光）满足输出稳定的要求，具有防止过电压、过电流、过热、反向电压等综合自保护措施。
10. 采用内部接线形式，内部导线要求采用耐高温导线。
11. 灯具技术参数实际测量值与标称值误差率应小于±5%。
	
	

	二、智能化平台设备

	1
	AI单灯传感控制系统
	1. 控制系统采用双模网络架构。单灯传感控制系统可以通过“4G-Cat1通信方式”和“微功率无线”方式与云服务器通信。
2. 微功率无线通信技术指标（无线电发射功率，频谱特性等），需符合《中华人民共和国工业和信息化部公告（2019年第52号）》中，关于微功率无线电发射设备的技术规范及要求。
3. 单灯传感控制系统无线通信天线（4G-Cat1/射频微功率）应为设备内置集成，减小现场安装工作量，同时提升后期使用稳定性。
4. 单灯传感控制系统支持国际通用的0-10V调光接口，配合路灯驱动电源可在灯具额定功率的10%-100%之间无级调整灯具功率。
5. 单灯传感控制系统具有数据采集功能，需集成独立的数字式电能采集模块。可实时采集灯具运行状态信息：电压、电流、功率、功率因数等参数。电压遥测相对精度±1VAC，电流遥测相对精度±0.1A。
6. ★单灯传感控制系统内集成可更换的过流保护器件，确保用电安全；此过流保护器件需做到方便可更换，即如发过流熔断，可在不拆解控制器主体的情况下完成更换，以提升后期维护的便利性。
7. 单灯传感控制系统输入电压范围90~380VAC，在线路高低压故障的工况下可持续稳定工作，并及时报警。
8. ★单灯传感控制系统需具备直观可视的工作状态指示灯，维修人员在不拆卸灯具及控制器的条件下，可以通过指示灯察看和判断控制器基本运行状态，以提高现场巡查和维修的便利性。
9. ★单灯传感控制系统需具备现场无线调试接口，同时单灯控制器供应方可提供用于现场调试使用的无线手持设备，以方便维修维护人员通过无线方式对单灯控制器实施现场调试及检修。为保证现场维修维护人员使用的便利性和灵活性，现场无线可调试距离应不小于100米。
10. ★单灯传感控制系统集成“动态视觉传感器（摄像头）”，可以实时检测路面运动车辆及行人（可按需检测，即通过算法参数设置，过滤不需要检测的移动目标或其他干扰目标，以避免灯具“误触发”点亮）。车辆行驶速度80km/h情况下，可以有效识别车辆及其行驶方向；在灯杆高度为8~12米的情况下，传感范围可以有效覆盖2~4个标准车行道宽度。
11. ★单灯传感控制系统在有效识别车辆及行人的基础上，在车辆进入“传感亮灯”区域后，可实现按照行进方向提前亮灯（由暗调亮），提前亮灯盏数不少于10盏，以满足驾驶员观察远方路况需要；传感识别及提前预亮灯的实时性，要在1秒之内，以保证“预亮灯”的及时有效。
12. ★单灯传感控制系统可以有效判断移动目标方向，并可以通过软件，远程灵活设置基于行进方向的亮灯模式，以满足不同道路、不同灯杆布局的需求。例如，可以设置“单向触发亮灯”、“双向触发亮灯”、“路口各方向联动亮灯”等。
13. ★单灯传感控制系统内可预设存储预亮灯盏数及传感亮灯时长，并可以通过远程管理软件灵活设置和修改，以适应不同道路场景。
14. “传感亮灯”系统应为“免布线”设计，即在灯具以外无需加装其他传感及控制设备，无需布线。
15. ★单灯传感控制系统支持定时上报所在路段的车流量信息，例如“每五分钟的通行车辆数量”。
16. 单灯传感控制系统具备“路面亮度”传感功能，可根据路面亮度变化实现灯具的自动开启和关闭（单灯控制器需常供电）。
注：AI单灯传感控制系统中的★项为演示单项，有一项未体现或体现不全的视为负偏离。演示方式：上传视频演示。投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

	台
	170

	2
	远程监控终端设备
	1. 远程监控终端设备可实现回路实时开关控制、定时策略开关等功能。
2. 支持按照日期，星期，节假日等模式，全年自动管理开关灯时间。
3. ★现场设备的面板上配有清晰易懂的“手动/自动”两种模式切换按钮及指示灯，方便现场维修及临时手动控制（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
4. ★具备光学测距式开箱报警功能。（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
5. ★具备断电报警功能，要求设备断电后，能够1分钟内上报断电故障（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
6. ★可选配接入符合国标DLT645-2007协议电表，实现功能扩展（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
7. 设备支持远程固件升级。
8. ★支持检测交流接触器动作状态，若动作状态不正常立即产生告警（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
9. 回路断电后，要求单灯控制器，在回路手动上电后，可以立即执行常亮灯状态，以保证单灯控制系统任一环节出现故障，不影响现场回路控制开灯，确保道路照明安全。
10. 远程控制实时性要求：通过远程管理软件（或手机APP）实施开关灯命令，现场灯具要在1秒钟内执行。通过远程管理软件（或手机APP）实施运行状态遥测（例如电压、电流或功率查询），要求在1分钟内遥测数据可有效上报。
11. 为了保证现场控制的实时性和一致性，系统安装调试完毕后，在公共移动通信网络（2G、3G、4G或5G）服务稳定的情况下，系统上线率应达到98%或以上。即路灯管理平台下发命令后（数据下行），组内有98%或以上的单灯控制器在1秒之内做出响应。
注：★远程监控终端设备投标时须提供产品原厂针对本项目的原厂授权书及质保承诺书扫描件并加盖原厂公章，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。
	台
	2

	3
	4G物联网卡
	集中控制器通信费
	张
	2

	4
	固定件
	根据设备需要定制
	套
	170

	5
	视频监控
	400万像素7寸混合补光网络高清智能球机
	台
	22

	6
	LED信息显示屏
	1. 单面，显示尺寸：宽768mm×高1536mm，整屏外型尺寸：828mm×1650mm×100mm。Y20板卡。
2. ★LED显示屏像素点间距4mm，亮度≥7500cd/㎡（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）。
3. 防护等级：IP65。
4. 箱体材质：钣金。
5. 像素点寿命：>100000小时。
6. 工作电压：交流220V±10%，50HZ±5%。
	套
	22

	7
	IP音柱
	范围：80Hz-16kHz；灵敏度：91dB；最大声压级：107dB；额定功率：20-40W。
	套
	22

	8
	户外AP
	工作频率：2.4G/5.8GHz；标准功率：500MW；传输速率：300Mbps；覆盖范围：30m；接入数量：80点；天线接口：支持2个N口天线接口。
	套
	22

	三、施工及配套设备、辅材

	1
	组合型成套箱式变电站
	容量（KVA）：160KVA
	台
	6

	2
	箱变基础
	1.土方开挖及回填、弃土外运和垫层铺筑；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；4.盖板安装；5.预埋钢板、角钢安装；6.钢筋制作与绑扎。
	座
	6

	3
	智能真空断路器
	电压等级（kV）：10
	套
	6

	4
	电力变压器系统
	1.名称：电力变压器系统调试（箱变系统）
2.容量（kV·A）：10KV
3.备注：包括箱变变系统相关的所有调试，最终结算时需出具相关试验报告
	系统
	6

	5
	电缆试验
	1.名称：高压电缆试验费（故障点及泄漏试验）
2.电压等级（kV）：8.7/15KV
3.包含与本系统相关的所有调试、最终结算时需出具相关试验报告
	根
	6

	6
	路灯配电箱配电箱
	路灯用电和智慧化设备用电箱体合用
	台
	2

	7
	光交箱
	144芯光交箱，内满配光口
	台
	2

	8
	壁挂式控制箱
	含导轨、插排等
	台
	44

	9
	交换机
	工业级，1光8电
	台
	44

	10
	防雷器
	网络型三合一
	台
	44

	11
	断路器
	20A
	台
	44

	12
	电力电缆1
	YJV-4×25+1×16
	m
	7000

	13
	电力电缆2
	YJV-4×95+1×50
	m
	200

	14
	电力电缆3
	YJV22-10KV-3×70
	m
	600

	15
	主光缆
	96芯
	m
	6000

	16
	光纤
	4芯单模光纤
	m
	10000

	17
	室外防水网线
	超五类网线
	m
	3000

	18
	电源线1
	RVV3×2.5mm²
	m
	3000

	19
	电源线2
	RVV3×1.5mm²
	m
	3000

	20
	信号线
	RVSP2×1.5mm²
	m
	3000

	21
	水平导向钻进1
	1.土壤类别：综合类土
2.材质及规格：PE管Φ75
	m
	6000

	22
	水平导向钻进2
	1.土壤类别：综合类土
2.材质及规格：PE管Φ110
	m
	600

	23
	埋地敷设
	PE管Φ50埋地敷设，包含管道的挖填土方。
	m
	2000

	24
	砌筑井
	手孔井（含井座、井盖）
	座
	120

	25
	运营商链路租赁费
	百兆带宽，智慧灯杆接入点、二年计算
	点
	22

	四、信号灯

	1
	满屏信号灯
	400型满屏机动车道灯
	套
	11

	2
	箭头信号灯
	400型方向指示箭头灯
	套
	11

	3
	倒计时
	780型倒计时器，外壳材料：铝合金，铸塑
灯芯尺寸：515×580（mm），490×665（mm）
外形尺寸：600×800（mm），595×795（mm）
单灯亮度：红灯、黄、绿灯≥4000cd/㎡
单灯功率：红、黄、绿均≤20VA
工作方式：学习式，通讯式，脉冲式.
显示相位：多项位
显示颜色：红黄绿三色
	套
	11

	4
	人行信号灯
	300型动态人行横道灯
	套
	22

	5
	信号灯控制箱
	1. 支持16个主相位，16个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置。
2. 支持不小于24路独立信号输出。
3. 信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，信号机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态。
4. 支持对不小于48路道路交通信号灯进行控制。
5. 支持不小于108个周期方案，包含54信号控制周期方案和54可变车道周期方案。
6. 支持不小于40个周计划，包含20信号控制周计划和20可变车道周计划。
7. 支持不小于32个特殊计划，包含16个信号控制特殊计划和16可变车道特殊计划。
8. ★具有GPS连接指示灯，用来判断GPS模块是否连接（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
9. 支持不小于224个日计划，包含112信号控制周计划和112可变车道日计划。
10. 支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道。
11. ★具备手动控制功能，在手动工作方式下，按一次手动按钮，信号状态能按预定的相位要求改变一次（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
12. 支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行。
13. 发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案。
14. 具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表。
15. 支持车检器接入并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。
16. ★具有手控面板连接指示灯，用来判断当前是否为手动控制模式（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
17. 在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制。
18. ★具有3种严重故障指示灯：绿冲突故障，信号灯所有红灯熄灭，信号灯组红灯、绿灯同时点亮（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
	套
	3

	6
	红绿灯信号检测器
	1. 指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，20个输入状态指示灯。
2. 参数配置：支持（20路相机参数和通道参数）。
3. 状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）。
4. 检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）。
5. 输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）。
6. 校时功能：支持，NTP校时/同步PC。
7. 网络状态监测：支持。
8. 日志记录：支持记录1700条日志。
9. 升级功能：支持（网络升级）。
10. ★红绿灯信号输入异常判断时长设置：支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
11. 信号输入：20路，AC220V红/绿灯信号。
12. RS-485接口：1个（调试串口）。
13. 网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输。
14. 硬件复位：支持。
15. 供电方式：DC12V（标配适配器）。
16. 功耗：<3W。
17. 工作温度：-40℃～+65℃。
18. 工作湿度：10%～95%RH（无凝结）。
	台
	3

	7
	配线1
	RVV-16×1.5
	m
	440

	8
	配线2
	RVV-2×1.0
	m
	12120

	9
	配线3
	RVV-4×1.5
	m
	9600

	10
	配线4
	RVV-3×1.5
	m
	4400

	五、电子警察

	1
	900万电警抓拍单元
	1. 采用1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×2336@50fps高清图像。
2. ★用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
3. 支持北斗/GPS定位校时（天线需单独下单），感知多维度数据。
4. 满足GB 35114-A级加密标准（支持一所对接），采用一体化结构设计，适用多种复杂环境。
5. ★系统日志在线查询功能检查：支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
6. 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活。
7. 支持单快门、双快门、三快门模式。
8. 支持1~4车道多种机动车违法抓拍及图片合成、OSD信息叠加。
9. 支持机动车、非机动车和行人目标检测并提取结构化信息、支持人脸检测并抠出人脸小图。
10. 支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传。
11. 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口报警输入输出、外置灯接口、支持电源返送。
12. 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。
13. ★音视频加密密钥更新周期设置功能检查：支持音视频加密密钥更新周期设置功能（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
14. ★安全模块扫描功能检查：支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
15. 具有防雷和防浪涌功能。
	台
	14

	2
	900W卡口抓拍单元
	1. 采用1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×2336@50fps高清图像。
2. 用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。
3. 支持北斗/GPS定位校时（天线需单独下单），感知多维度数据。
4. 满足GB 35114-A级加密标准（支持一所对接），采用一体化结构设计，适用多种复杂环境。
5. 系统日志在线查询功能检查：支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等。
6. 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活。
7. 支持单快门、双快门、三快门模式。
8. 支持1~4车道多种机动车违法抓拍及图片合成、OSD信息叠加。
9. 支持机动车、非机动车和行人目标检测并提取结构化信息、支持人脸检测并抠出人脸小图。
10. 支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传。
11. 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口报警输入输出、外置灯接口、支持电源返送。
12. 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。
13. 音视频加密密钥更新周期设置功能检查：支持音视频加密密钥更新周期设置功能。
14. 安全模块扫描功能检查：支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。
15. 具有防雷和防浪涌功能。
	台
	20

	3
	LED频闪补光灯
	1. 补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源。
2. 照射距离：照射距离不小于20米。
3. 支持频闪级联功能。
4. 色温范围3000k~5500k。
5. 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选。
6. 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us。
7. 要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。
8. ★可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
9. 支持补光灯亮度等级1~255级可调。
10. 支持环境感光功能，感光具备0~15级可调。支持光敏感光自动切换昼夜模式。
	台
	62

	4
	卡口闪光灯
	1. ★平均无故障次数MCBF至少2000万次（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
2. 光敏调节功能：支持光敏感光自动切换昼夜模式。光敏感光等级16级可调。
3. 光栅结构：设备内置光栅结构。
4. 色温范围5800±200K。
5. 亮度等级1~16级可调，可通过软件对亮度进行调节。
6. ★光斑覆盖范围直径12m（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
7. 回电时间：满足摄像机两张连拍需求，补光装置连续两次补光之间的最小时间间隔应小于等于40ms。
8. ★通过光敏自动进行日夜切换，日夜可分别设置亮度等级（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
	台
	34

	5
	存储设备
	1. 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps。
2. 支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上。
3. 支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素。
4. 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色。
5. 支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式。
6. ★支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
7. 支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货。
8. 可添加IP摄像机≥16路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps。
9. 支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边。
10. 支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值。
11. ★支持根据24个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台1标识、平台1上传状态、平台1上传时间、平台2标识、平台2上传状态、平台2上传时间等信息（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
12. 对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。
13. ★支持网络流量统计功能，可对网络接收总能力、通道接入、网络接收剩余、远程发送总能力、远程浏览、远程发送剩余的实时观察（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
	台
	4

	6
	400W违停检测球机
	1. 采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器。
2. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率。
3. 光学变倍检验不小于40倍。
4. 设备水平手控最大速度应不小于800°/s。
5. 智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。
6. ★多场景巡航功能检验：多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
7. 违法停车抓拍功能检验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污染的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，球机处于设定的预制场景，且开启违法停车抓拍规则时，能够对违法停车行为进行抓拍，白天和晚上个测试100次，捕获次数均应不少于99次，图片模式应符合GA/T832-2014(道路交通安全违法行为图像取证技术规范）中模式九的相关规定。
8. ★违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
9. 违法停车监视距离试验：设备支持违法停车监视，当镜头倍率为1倍时，白天有效监视距离最大为150米，当镜头倍率为最大倍率时，白天有效监视距离为400米。
10. 交通事件监视功能检验：设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视，支持交通数据采集，并可上传报警信息。
11. 行人、非机动车、车辆监视场景巡航功能检验：可按设定的时间对预置行人、非机动车、车辆监视场景进行巡航监视可选择全天或分段模式。全天模式下，将对选择的行人、非机动车、车辆监视场景按照其监视规则进行全天监视;分段模式下，可按设定的时间自动切换监视场景，按照相应场景的监视规则进行行人、非机动车、车辆监视。
12. 车牌颜色识别功能检验：设备可识别5种车牌颜色，包括：黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色。
13. 车型识别功能检查：可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型。
14. 车身颜色识别及识别准确率检验：支持15种车身颜色识别。
15. ★车牌类型识别功能检查：支持不小于12种车牌类型识别（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
16. ★机动车子品牌及对应年款不少于5000种（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
17. 车身颜色识别准确率试验：在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx：白天车身颜色识别准确率≥99%：晚上车身颜色识别准确率≥99%。
18. 车辆品牌标志识别准确率试验：可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx：白天车辆品牌标志识别准确率≥99%：晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。
19. ★具有不小于2048个预置位，存预置位和调预置位功能正常（投标时须提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章）。
20. 支持雨刷功能。
21. 支持1路音频输入和1路音频输出。
22. 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。
23. 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。
	台
	4

	7
	交换机1
	提供24个千兆以太网端口，全千兆网络设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，超过10万小时的平均无故障时间，-10~45℃宽温工作范围，坚固式高强度金属外壳。
	台
	4

	8
	交换机2
	提供8个千兆以太网端口，全千兆网络设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，超过10万小时的平均无故障时间，-10~45℃宽温工作范围，坚固式高强度金属外壳。
	台
	18

	9
	监控控制箱
	输入电压：AC220V±20%
防雷器：包含一个电源防雷器
输出端子数量：包含8路单开，可对外提供8路220V输出
层数：四层隔板，提供23U存储空间
外壳材质：电镀锌板（SECCT=1.5mm）
工作环境：工作温度-30℃～+70℃，工作湿度10%～90%
安装方式：落地式安装
	台
	4

	10
	电源适配器
	每台摄像机及球机
	台
	44

	11
	光纤收发器
	1个10/100/1000 BaseT（X）自适应RJ45接口
1个1000 BaseFX以太网光纤接口
单模单纤，传输距离可达20、80公里
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准
存储转发交换方式
平均无故障时间MTBF≥10万小时；
全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70˚C
	台
	8

	12
	防雷器
	三合一防雷器
	台
	8

	13
	壁挂箱
	定制
	个
	8

	14
	电缆1
	RVV2×1.5mm2
	m
	7600

	15
	电缆2
	RVV3×1.5mm2
	m
	5800

	16
	配线1
	RVV3×4mm2
	m
	540

	17
	配线2
	六类网线
	m
	3500

	18
	配线3
	4芯单模光纤
	m
	1200

	
	
	注：★电子警察设备投标时须提供产品原厂针对本项目的原厂授权书及质保承诺书扫描件并加盖原厂公章，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。
	
	

	六、主动发光标牌

	1
	指路标牌
	1. 标志名称：指路标志
2. 类型：半透面板显示主动发光标志
3. 规格：5m×3.2m，3mm厚
4. ★执行标准：执行T/CISA001-2018《面板显示主动发光交通标志》技术要求（投标时须提供由国家级交通安全设施或产品的检测检验机构出具的型式检测合格报告并加盖原厂公章）。
5. 反光膜：发光标志专用透光型反光膜，国标IV类
6. 铝板、型材等详见图纸
7. 供电方式：市电
8. 自动开启/关闭：自动感光控制采用太阳能电路压降分析式控制模块，控制单元能根据标志周围面光照强度，自动开启/关闭标志发光单元。
9. 调光：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度
10. 正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米
11. 具备远程监测功能，能够接入道路交通安全设施运行管理系统软件
12. 采购、运输
13. 其他要求详见图纸
	块
	2

	2
	分道行驶标牌
	1. 标志名称：车道行驶方向标志
2. 类型：半透面板显示主动发光标志
3. 规格：4.1m×1.4m，3mm厚
4. 执行标准：执行T/CISA001-2018《面板显示主动发光交通标志》技术要求。
5. 反光膜：发光标志专用透光型反光膜，国标IV类
6. 铝板、型材等详见图纸
7. 供电方式：市电
8. 自动开启/关闭：自动感光控制采用太阳能电路压降分析式控制模块，控制单元能根据标志周围面光照强度，自动开启/关闭标志发光单元。
9. 调光：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度
10. 正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米
11. 具备远程监测功能，能够接入道路交通安全设施运行管理系统软件
12. 采购、运输
13. 其他要求详见图纸
	块
	2

	3
	路名牌
	1. 标志名称：路名牌
2. 类型：全透面板显示主动发光标志
3. 规格：1500mm×450mm，2mm厚，双面发光
4. 执行标准：执行T/CISA001-2018《面板显示主动发光交通标志》技术要求
5. 反光膜：发光标志专用透光型反光膜，国标IV类
6. 铝板、型材等详见图纸
7. 供电方式：市电
8. 自动开启/关闭：自动感光控制采用太阳能电路压降分析式控制模块，控制单元能根据标志周围面光照强度，自动开启/关闭标志发光单元。
9. 调光：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度
10. 正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米
11. 具备远程监测功能，能够接入道路交通安全设施运行管理系统软件
12. 采购、运输
13. 其他要求详见图纸
	块
	2

	4
	组合禁令标牌
	1. 标志名称：三合一禁令组合标志
2. 类型：全透面板显示主动发光标志
3. 规格：3×Φ1200mm，2mm厚
4. 执行标准：执行T/CISA001-2018《面板显示主动发光交通标志》技术要求
5. 反光膜：发光标志专用透光型反光膜，国标IV类
6. 铝板、型材等详见图纸
7. 供电方式：市电
8. 自动开启/关闭：自动感光控制采用太阳能电路压降分析式控制模块，控制单元能根据标志周围面光照强度，自动开启/关闭标志发光单元。
9. 调光：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度
10. 正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米
11. 具备远程监测功能，能够接入道路交通安全设施运行管理系统软件
12. 采购、运输
13. 其他要求详见图纸
	套
	2

	5
	人行横道标志牌
	牌面：800×800mm
	块
	16

	6
	机非分道标志牌
	牌面：φ800mm
	块
	2

	7
	机非分道标志牌杆件
	立柱：φ120×3800×6mm钢管，镀锌喷塑
	套
	2

	8
	允许掉头标志牌
	牌面：800×800mm
	套
	6

	9
	控制箱
	1. 尺寸：采购成品控制箱箱体
2. 内部元器件：配置电源，防雷器，其他必要元器件
3.   安装方式：抱杆
	套
	32

	10
	配线
	规格：BVV2×2.5
	米
	1500

	11
	NB模块（物联网模块）
	1. 实现交通标志接入运营商网络。
2. 交通标志安装设备后定时周期性在线巡检，设备能够上报时间至平台，检测事件包括：事故撞击报警、标志倾斜报警（倾斜角度大于等于15度）、标志倾斜报警（倾斜角度大于等于75度）、非法移动报警。
3. 北斗定位功能，远程对标志牌进行定位。可以实时查看标志牌的位置信息。
4. 对于交通标志等设施设备，提供可监测、可控制、可管理的实时操作管理设备。
5. 能够监测带电设备的运行状态（电压），判断设备是否正常工作。
6. 前端设备供电：电池供电（正常使用频率供电时间4-5年，较高使用频率使用时间不低于二年）。
7.   设备平均故障率低于2%。
	套
	32



备注：本次采购设备是基于现有的管理平台，投标人所投AI单灯传感控制系统必须与现有的管理平台数据兼容。投标人所供货物须满足招标文件中的所有要求。招标人按照招标要求对所采购设备的所有功能及相关技术参数逐一进行兼容性测试。本项目定标后中标结果公告前，中标候选人在接到招标人通知后2个日历天内须完成兼容性测试。测试结果无法达到招标要求或无法与现有系统兼容，则取消中标候选人资格。














第五章  评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
9.本文件中若涉及数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
二、评标标准
	评分项目
	评审因素
	评审标准

	投标报价（30）分
	总报价（30）分
	1、评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。
2、评标基准价=评标总价中的最低总价。
3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。

	技术/商务响应评审（48）分
	产品技术响应（48）分
	根据投标人提供的投标文件，对招标文件所要求的技术参数、性能的响应和满足程度进行评分，完全满足招标文件硬件参数要求的得48分，加★项有一项负偏离的扣2分，其余项有一项负偏离的扣1分，扣完为止。
注：参数的正负偏离以提供以下材料为准：1、技术参数响应及偏离表（格式附后）；2、技术参数中要求投标时提供的证明材料，未按要求提供相关证明材料视为负偏离。

	投标人实力（5）分
	技术服务能力（5）分
	1. 投标人具有信息系统服务交付能力证书，达到一级及以上的得2分，二级得1分，三级得0.5分，未提供不得
分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。）
2.投标人具有售后服务完善度认证证书（十二星级或十二星级卓绝）得1.5分，具有售后服务完善度认证证书（十星）得1分，具有售后服务完善度认证证书（七星）得0.5分，未提供不得分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。）
3.投标人具有数据安全能力成熟度等级证书，达到三级及以上的得1.5分，二级得1分，一级得0.5分，未提供不得分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。）

	售后服务评审（5）分
	售后服务总体方案（5）分
	投标人具有完善的售后服务体系，针对本项目提供本地化的切实可行的售后服务方案。根据投标文件中的服务方式、服务人员配备、响应时间、故障处理、应急方案、系统免费维护时间、系统维护频率、系统免费升级时间、培训方案以及是否本地化服务的要求，评委按照以下标准进行打分，未提供不得分：
1.售后服务内容（包括定期巡检以及技术支持、软件升级等承诺）（0.7-1分）；
2.售后服务故障响应时间、故障恢复时间、服务方式、服务期限等（0.7-1分）；
3.售后服务人员配备方案（0.7-1分）；
4.售后应急方案（0.7-1分）；
5.对使用单位的技术培训方案（0.7-1分）。

	采购及安装方案（10）分
	项目人员配备（6分）
	1.投标人项目经理具有CISP、信息系统项目管理师、信息系统业务安全服务工程师高级证书、系统规划与管理师、itss信息技术应用创新服务经理证书，每有一项证书得0.5分，最高得2.5分。（项目经理应为投标人正式员工。投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2024年9月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。）
2.投标人项目技术负责人具有网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、信息安全工程师、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维），每有一项证书得0.5分，最高得2.5分。（项目技术负责人应为投标人正式员工。投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2024年9月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。）
3.投标人拟派本项目的项目组成员：除项目经理及项目技术负责人外，团队成员具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）、软件设计师、系统架构设计师、网络工程师证书，每提供1种证书得0.5分，最高得1分。上述人员不可重复计分。（上述团队成员应为投标人正式员工。投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2024年9月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。）

	
	采购及安装方案（4分）
	投标人针对本项目提供切实可行的采购及安装方案，评委根据其合理程度在相应的分值区域打分，未提供方案的不得分。
1.采购总体安排及进度计划（0.7-1分）；
2.采购质量控制（0.7-1分）；
3.物资运输保障方案（0.7-1分）；
4.安装及调试方案（0.7-1分）。

	投标人业绩（2）分
	投标人业绩（2）分
	投标人自2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似智慧灯杆或交通安防科技设施类（如信号控制系统、道路视频监控）类似项目建设业绩的，每提供1个得1分，最高得2分（投标时须同时提供【中标通知书、合同和验收报告】扫描件，缺少相关材料不得分。



备注：①本项目涉及面较广、点位分散、现状复杂，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。②以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。③上述评分办法中主观分部分均以0.1分为一个计分点。投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章   投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]投标文件
 
 
 
 
项 目 名 称：              
项 目 编 号：                     
投标人名称：   （加盖CA电子公章）       
   日期 ：                   















投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）
六、特定资格要求的证明文件
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式附后）。
七、法人授权书（格式附后）
八、投标函（格式附后）
九、小微企业声明函（格式附后）
十、残疾人福利性单位声明函（格式附后）
十一、投标分项报价表（格式附后）
十二、技术参数响应及偏离表（格式附后）
十三、商务条款响应及偏离表（格式附后）
十四、开标一览表（格式附后）
十五、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见招标文件第五章评分标准）
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）
十七、投标人认为有必要提供的其他材料




1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：             。



                                      供应商名称（公章）：
                                     
                                     日期：______年    月    日





四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      供应商名称（公章）：
                                      授权代表签字：______________________
                                      日期：______年    月    日















六、特定资格要求的证明文件
 如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式附后）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明
我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
  
供应商名称（公章）：
                                      授权代表签字：______________________
                                      日期：______年    月    日











七、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：

         

八、投标函
投标函
致：  （采购人全称）          
根据贵方的       （项目名称）      （项目编号：          ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.我单位此次合同履行期限：供货期限：30日历天（合同签订后30个日历天内完成设备供货及安装调试）；质量标准：合格。
2.我单位承诺：“我单位未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动；中标后不得违法分包、转包”，并自愿承担全部责任。
3.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
4.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期(开标之日后九十天)期满之前均具有约束力。
7.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签字）：
投标人授权代表电话（手机号码）：
投标人名称（公章）： 
日           期：    年    月   日
    








九、小微企业声明函（货物）
小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。







十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 













十一、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	货物名称
	所投品牌
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一、杆件及灯头、灯具

	1
	基础型智慧灯杆1
	
	套
	42
	
	

	2
	基础型智慧灯杆2
	
	套
	4
	
	

	3
	增强型智慧灯杆
	
	套
	22
	
	

	4
	综合杆-信号灯合杆
	
	套
	7
	
	

	5
	综合杆-电子警察合杆1
	
	套
	4
	
	

	6
	综合杆-电子警察合杆2
	
	套
	2
	
	

	7
	综合杆-分道牌合杆
	
	套
	2
	
	

	8
	综合杆-指路牌合杆
	
	套
	2
	
	

	9
	综合杆-组合禁令合杆
	
	套
	2
	
	

	10
	中杆灯-信号灯1
	
	套
	2
	
	

	11
	中杆灯-信号灯2
	
	套
	2
	
	

	12
	中杆灯
	
	套
	10
	
	

	13
	综合杆-悬臂杆1
	
	套
	20
	
	

	14
	综合杆-悬臂杆2
	
	套
	2
	
	

	二、智能化平台设备
	
	

	1
	AI单灯传感控制系统
	
	台
	170
	
	

	2
	远程监控终端设备
	
	台
	2
	
	

	3
	4G物联网卡
	
	张
	2
	
	

	4
	固定件
	
	套
	170
	
	

	5
	视频监控
	
	台
	22
	
	

	6
	LED信息显示屏
	
	套
	22
	
	

	7
	IP音柱
	
	套
	22
	
	

	8
	户外AP
	
	套
	22
	
	

	三、施工及配套设备、辅材
	
	

	1
	组合型成套箱式变电站
	
	台
	6
	
	

	2
	箱变基础
	
	座
	6
	
	

	3
	智能真空断路器
	
	套
	6
	
	

	4
	电力变压器系统
	
	系统
	6
	
	

	5
	电缆试验
	
	根
	6
	
	

	6
	路灯配电箱配电箱
	
	台
	2
	
	

	7
	光交箱
	
	台
	2
	
	

	8
	壁挂式控制箱
	
	台
	44
	
	

	9
	交换机
	
	台
	44
	
	

	10
	防雷器
	
	台
	44
	
	

	11
	断路器
	
	台
	44
	
	

	12
	电力电缆1
	
	m
	7000
	
	

	13
	电力电缆2
	
	m
	200
	
	

	14
	电力电缆3
	
	m
	600
	
	

	15
	主光缆
	
	m
	6000
	
	

	16
	光纤
	
	m
	10000
	
	

	17
	室外防水网线
	
	m
	3000
	
	

	18
	电源线1
	
	m
	3000
	
	

	19
	电源线2
	
	m
	3000
	
	

	20
	信号线
	
	m
	3000
	
	

	21
	水平导向钻进1
	
	m
	6000
	
	

	22
	水平导向钻进2
	
	m
	600
	
	

	23
	埋地敷设
	
	m
	2000
	
	

	24
	砌筑井
	
	座
	120
	
	

	25
	运营商链路租赁费
	
	点
	22
	
	

	四、信号灯
	
	

	1
	满屏信号灯
	
	套
	11
	
	

	2
	箭头信号灯
	
	套
	11
	
	

	3
	倒计时
	
	套
	11
	
	

	4
	人行信号灯
	
	套
	22
	
	

	5
	信号灯控制箱
	
	套
	3
	
	

	6
	红绿灯信号检测器
	
	台
	3
	
	

	7
	配线1
	
	m
	440
	
	

	8
	配线2
	
	m
	12120
	
	

	9
	配线3
	
	m
	9600
	
	

	10
	配线4
	
	m
	4400
	
	

	五、电子警察
	
	

	1
	900万电警抓拍单元
	
	台
	14
	
	

	2
	900W卡口抓拍单元
	
	台
	20
	
	

	3
	LED频闪补光灯
	
	台
	62
	
	

	4
	卡口闪光灯
	
	台
	34
	
	

	5
	存储设备
	
	台
	4
	
	

	6
	400W违停检测球机
	
	台
	4
	
	

	7
	交换机1
	
	台
	4
	
	

	8
	交换机2
	
	台
	18
	
	

	9
	监控控制箱
	
	台
	4
	
	

	10
	电源适配器
	
	台
	44
	
	

	11
	光纤收发器
	
	台
	8
	
	

	12
	防雷器
	
	台
	8
	
	

	13
	壁挂箱
	
	个
	8
	
	

	14
	电缆1
	
	m
	7600
	
	

	15
	电缆2
	
	m
	5800
	
	

	16
	配线1
	
	m
	540
	
	

	17
	配线2
	
	m
	3500
	
	

	18
	配线3
	
	m
	1200
	
	

	六、主动发光标牌
	
	

	1
	指路标牌
	
	块
	2
	
	

	2
	分道行驶标牌
	
	块
	2
	
	

	3
	路名牌
	
	块
	2
	
	

	4
	组合禁令标牌
	
	套
	2
	
	

	5
	人行横道标志牌
	
	块
	16
	
	

	6
	机非分道标志牌
	
	块
	2
	
	

	7
	机非分道标志牌杆件
	
	套
	2
	
	

	8
	允许掉头标志牌
	
	套
	6
	
	

	9
	控制箱
	
	套
	32
	
	

	10
	配线
	
	米
	1500
	
	

	11
	NB模块（物联网模块）
	
	套
	32
	
	

	总价（元）
	大写                 （小写￥      元）



供应商名称（公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
                                 日期：    年   月   日
十二、技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表


投标人全称（加盖公章）：       
	序号
	招标要求
	投标响应
	正偏离、负偏离、等同于
	佐证材料
对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                          法定代表人或授权代表签字：


注：1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第四章一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第四章一致）。
2、行数不够，可自行添加。
3、依据本项目招标文件第四章项目需求中技术参数条款，要求投标人投标时提供佐证证明材料，请投标人在此表后附技术参数佐证材料，不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。


十三、商务条款响应及偏离表
        
商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	合同履行期限
	
	
	

	交验方式
	

	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	

	
	

	其他
	
	
	

	……
	
	
	



                                          供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                           
                                           日期：    年   月   日




十四、开标一览表
开标一览表
项目编号：
	项目名称
	滨海县城东大道（迎宾大道-东海大道）智慧化灯杆等采购及安装项目

	投标报价总价（元）
	
总价人民币大写：               ；小写：          。


	是否提供《企业类型声明函》：  是/否              见（          ）页



                                               供应商全称（加盖CA电子公章）
 日期：    年   月   日
填写说明：
1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。
2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。
3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。









十五、综合评分法要求提供供评委打分材料
（详见招标文件第五章评分标准）
[bookmark: _Toc120614284]十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                               法定代表人签名：
                   单位名称（加盖CA电子公章）：
     日      期：    年   月   日


十七、投标人认为有必要提供的其他材料                      
— 10 —
