附件（一）
	LOGIQTM E20 -无界全身版

	LOGIQTM E20 科研型专业超声
LOGIQTM E20 是GE推出的第五代超声，采用创新的cSound™全“芯”成像平台，搭载GE专利的冰晶探头及专业的HDU监视器，为临床提供前所未有的成像性能，LOGIQTM E20在腹部、小器官、心脏、血管、妇产、泌尿、系统等应用领域提供先进完善的解决方案。

	cSound™ 全“芯”成像平台
cSound™ 全“芯”成像平台是创新的软件波束成像平台，软件波束成像技术是第五代超声代表性的核心技术。它采用动态宽波速发射接收技术，将采集的原始射频信号（RF signal）先高速存储于大数据缓存器，再采用先进的算法将储存的数据在GPU中进行图像合成。这种创新的成像技术突破传统的成像的技术瓶颈，它放弃了传统的逐线发射、逐线接收、逐线处理、逐线拼接的成像方式，而是利用接收的全部信息、逐像素同时成像，获得前所未有的全域聚焦、高信息量、高帧频的图像，具有更好的时间、空间分辨率及更高的信噪比。

	舒适人机工程学设计 Comfort Ergonomics Design
· 领先的23.8英寸高分辨率HDU显示屏，高色彩对比度，超广视角
· 12.1英寸液晶式触摸屏，灵敏触控，快速切换界面布局，可与监视器双屏显示图像
· 数字TGC，触摸屏操作，避免硬件TGC 难以清洁的问题，减少操作次数
· 4个可激活触点探头接口，使探头转换使用十分方便
· 操作台电动调控，采用大按钮和背光设计，减少视觉疲劳，高度人性化人机界面
· 机身两侧通风装置散热优化，内置无孔扬声器，环保静音设计
· 防缠绕脚轮设计，保证探头电缆在任何情况下不会缠绕主机轮子
· 内置式耦合剂加热装置

	LOGIQ Apps
可连接平板电脑、手机等智能终端，实现对超声设备的远程操控。
· 移动控制：可用智能终端远程操作冻结，调图，增益，彩色、PW、ROI 设置，双幅显示，打印等。适用于介入穿刺，手术，多人带教等临床场景。
· 声影同屏功能：病例图片，病理档案，扫查部位，扫查手法，病理结果等多模态信息同屏显示，即时综合管理。提高诊断信心，有助于MDT等开展。

	原始数据处理技术Raw Data analysis
原始数据处理技术更真实地获取和保留超声图像信息，提高灵活处理图像的能力，并方便快速存储、管理、再处理原始图像。

	编码谐波成像 Coded Harmonic
编码二次谐波成像采用编码超声技术，克服传统二次谐波空间分辨率下降等缺点，可应用于多种探头。

	智能组织优化CTO & CATO
智能感知正在检查的组织中实际超声信号，自动优化调整轴向及纵向增益自动优化， 提高图像均匀度，智能实时优化图像的对比分辨力，快速得到最优图像。

	空间复合成像技术 CrossBeam
GE空间复合成像技术在先进的cSound™全“芯”空间像素成像平台的全面提升， 实现强大的信息处理能力，获得更丰富信息，提高边界显示率及图像对比分辨率。

	高清晰斑点噪音抑制技术 SRI-HD
GE的高清晰斑点消除技术是基于智能的图像识别，消除图像固有的斑点噪音，提高图像的清晰度及对比分辨率。SRI -HD技术支持所有探头。

	组织声速矫正成像（自动/手动）SOS
系统允许操作者根据扫描目标不同，自动及手动调节标定声速，确保更精准聚焦，从而提高成像分辨力，可多级调节。

	凸型扩展 Virtual Convex
凸型扩展技术用于线阵探头，扩大了线阵探头观察面积，可用于彩色血流、造影成像和弹性成像等。

	穿刺针增强显示技术 B Steer+
可在二维模式下独立调节部分声束偏转，达到在不影响组织图像的基础上，增强穿刺针的显示，提高穿刺精准性及安全性。

	宽景成像技术 LOGIQVIEW
实时显示一段扫查过程的所有信息，实现对大面积病变的整体观察与判断，操作简单、重复性强，提高医生工作效率及对大病变的诊断能力。实时全面的宽景成像技术，可用于二维模式。

	组织多普勒速度成像 TVI
利用多普勒原理实时显示组织运动，可在TVI图像上直接取得组织运动频谱，用来观察和定量分析组织运动。

	连续波频谱多普勒 CW
连续波频谱多普勒功能支持相控阵探头，主要用于心脏高速血流的成像和定量。

	LOGIQ Apps
通过在平板电脑、手机等智能终端上安装专用APP，使上述智能终端与超声设备连接，实现移动控制、声影同屏功能。
• 移动遥控：可用智能终端远程操作冻结，调图，增益，彩色、PW、ROI 设置，双幅显示，打印等。适用于介入穿刺，手术，多人带教等临床场景。
• 声影同屏：病例图片，病理档案，扫查部位，扫查手法，病理结果等多模态信息同屏显示，即时综合管理。提高诊断信心，有助于MDT等开展。

	联网能力DICOM 3.0
DICOM 软件包提供如下DICOM功能：打印、存储、动态图像存储、工作流程、MPPS、DICOM结构报告等。

	内置无线网卡Wireless
内置无线网卡，实现无线联网

	心电ECG模块
内置ECG 心电安装组件

	内置视频转换器 S-Video Converter
将HDMI高清视频转换用于装备S端子的设备。

	高 级 功 能

	灰阶血流成像B-FLOW 
采用非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流力学情况，避免彩色叠加和外溢。

	超微细血流成像 MVI
 GE专利的编码激励，捕捉细微、低速血流信号，提高血流敏感度。

	Radiantflow 立体血流成像
通过先进的算法，利用血流动力学参数在二维图像上实现血流立体显示，更好显示血管位置关系，提高信息读取，提升诊断信心。

	血管内中膜厚度自动测量Auto IMT
可在同一切面内同时测量前壁和后壁颈动脉内中膜厚度，得出最大值、最小值、平均值和标准差等参数。

	应变式弹性成像技术 Strain Elastography
利用信号处理技术，估计出组织内部硬度相应情况，从而间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性的差异。

	应变式弹性成像定量技术 Elasto Quantification	
对弹性成像进行定量分析，提供硬度、硬度比等参数，可获得8组测量参数。

	剪切波弹性成像技术 Shear Wave Elastography
使用声辐射脉冲技术一次性产生四组梳状剪切波，获得组织弹性模量值，并通过彩色编码方式在图像上实时显示，反映感兴趣区域内组织各部分硬度。结果以kPa或m/s为单位，可提供最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、面积、比值、质控参数等12组测量参数。测量结果精确，高重复性，操作流程优化简洁，成像及测量速度快。

	调幅造影成像技术 Coded Contrast Imaging
最大限度保留微气泡产生的谐波信号，因而提高了造影剂的敏感性和信噪比，减少造影剂用量。LOGIQ E20造影可提供全画幅双幅造影成像功能、双幅超声造影的同时支持双穿刺引导线、双造影计时器、双幅造影的状态下支持TIC时间强度曲线分析（TIC曲线分析可将二维灰阶与造影图像同屏双幅对比显示），提供一系列超声造影曲线量化分析。

	超声造影参量成像  Contrast Parametric Imaging
基于原始数据处理，将造影剂到达时间设定为不同颜色，叠加显示在造影图像上，使病灶增强显示的模式更加直观，降低造影图像解读难度，利于总结病灶造影剂灌注特点。

	多普勒血流定量 Color quantification
获得感兴趣区内血管分布量，在疾病诊断、随访、疗效评估或制定治疗方案中提供指导信息。

	乳腺高效检查工具包 Breast Prod. Package
提供按BI-RADS分类方法对病灶进行描述和评估，生成标准的BI-RADS分类评估报告 。
乳腺自动测量 Auto Breast Measurement
在用户标定ROI区域自动识别病灶、自动包络病灶边界，并进行自动测量，自动获取病灶长、宽、高、周长等数值；允许用户对追踪边界进行细微调整校对。

	甲状腺高效检查工具包 Thyroid Prod. Package
提供甲状腺常规测量工具包及甲状腺TI-RADS 评估报告系统。

	产科辅助测量 OB Measure Assistant
产科专用测量分析工具，含自动半自动测量分析，系统根据图像识别技术自动测量胎儿双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，从而提高测量客观性，减少人为误差。

	实时四维成像技术 Realtime 4D
支持多种临床应用， 肿瘤 、腹部、小器官、血管、妇产等，具备多种渲染模式（包括反转模式/Inversion Mode）及魔术剪功能。反转模式是GE独有技术， 采用特殊算法提取低回声结构信息成像， 提高显示效果。

	自由解剖切面成像技术 Omniview
基于3D/4D模式或存储的容积数据，可自由选取任意解剖切面形成对应图像进行观察及测量，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法。 

	断层超声成像技术 TUI
通过对一个容积图像同屏平行多切面显示方法，可在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行多切面同屏显示，并支持测量，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可调节。

	容积对比成像技术 VCI
临床应用广泛，容积对比成像技术是GE独有的立体空间复合成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，大大提高图像对比分辨率，提高对囊实性病变组织的观察，有效抑制噪音，尤其是对弥漫性病变的诊断有很大价值。 所有4D探头都支持此技术，且支持静态3D 多切面显示，临床使用范围广泛 ，可用于腹部、小器官、妇产、泌尿、腔内等临床检查。

	智能体积计算技术 VOCAL
智能体积计算软件，尤其针对不规则脏器或占位的容积测量提供智能化、自动化解决方案；同时包括：智能轮廓识别技术、计算机辅助自动容积计算技术。

	时间空间关联成像 STIC
可用于B/ 彩色血流/灰阶血流等模式，直接观察胎儿心脏内部结构及血液动力学改变，可结合3D成像功能进行胎儿心脏研究分析，通过对容积数据的操作，计算机可辅助诊断，显示出完整的胎儿心脏2D平面，包括左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接和动脉弓。

	智能多普勒技术  Auto Doppler
自动血管识别，智能调整多普勒取样框方向及位置，自动调整频谱多普勒取样门位置，并自动优化频谱

	智能随访  Compare Assistant
基于原始数据平台实现，在对病例随访时，可实现单键复制之前图像的成像条件用于当前成像，确保对比观察的客观性，提升诊断信心。同时还可复制之前图像的注释、体标等信息。

	扫描助手Scan Assistant
系统可依据操作者自定义工作流程自动完成每一步操作，减少按键操作及检查时间。

	UGAP 衰减成像
利用获取的原始射频信号，通过对射频信号衰减程度的测量来精准计算肝衰减系数，用于代谢相关性脂肪性肝病的早期发现、定量、分级及检测。

	智能结构甄别技术 Auto Segmentation
组织边界识别，在标定ROI区域自动识别病灶、自动包络病灶边界，对追踪边界进行细微调整校对。

	肾脏自动测量 Auto Renal Measure Assistant
自动识别肾脏结构，并自动测量长、宽高数据。

	自适应血流优化（Auto Abdominal Color Assistant）
系统自动识别当前扫描血管的特征，自动调节血流成像参数，以获得最佳血流图像；减少操作，提高工作效率。

	自适应预设（Auto Preset Assistant）
系统自动识别当前扫查器官，并自动切换当前扫描脏器的成像预设，减少多个按键调节，快速获得优质图像，提高工作效率。

	探 头

	C1-6-D成人腹部冰晶探头
宽频凸阵冰晶探头，用于腹部、妇产、泌尿等应用

	M5Sc-D成人心脏冰晶探头
相控阵面阵冰晶探头，用于心脏、经颅多普勒、腹部等

	IC5-9-D 宽频微凸腔内探头
宽频微凸阵经阴直腔内探头；用于妇产、泌尿等

	L3-12-D高频高密探头
宽频线阵探头：用于乳腺、甲状腺、肌骨、血管、小儿等
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