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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]受南京市雨花区教育技术装备中心采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就金陵中学西善分校信息化设备采购（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0378 
2.项目名称：金陵中学西善分校信息化设备采购
3.预算金额：214万元
4.最高限价：本项目不设最高限价。
5.采购需求（简介）：金陵中学西善分校信息化设备采购，主要用于班级教室等处教学及展示使用。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：1140天（交货期为合同签订后45天内，质保期为验收合格后1095天）
7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内钢结构工程专业承包资质三级或以上资质证书，或承诺分包给具有相应资质且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月27日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间2024年11月11日14时00分，签到截止时间2024年11月11日14时30分，地址：南京市金陵中学西善分校（雨花台区西善桥街道金家庄18号梅岭小区内）联系人：于老师，联系电话：15094313181 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市金陵中学西善分校         
地  址：雨花台区西善桥街道金家庄18号梅岭小区内
联系人：于老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：15094313181 
2.交易中心
地　址：南京市建邺区江东中路265号  
联系人：徐老师
联系电话：025-68505913 

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21.评标
21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标条款
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.货物（包含与货物相关的服务）的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。
交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。  
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。







第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：
1.4履行时间（期限）：1140天（交货期为合同签订后45天内，质保期为验收合格后1095天）
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目是南京市金陵中学西善分校信息化设备采购，主要用于班级教室等处教学及展示使用。
（2） 项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。
三、产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	主扩音箱
	2
	只
	5000
	
	工业
	货物
	

	2
	主功放
	1
	台
	6800
	
	工业
	货物
	

	3
	超重低音音箱
	2
	只
	5200
	
	工业
	货物
	

	4
	两通道功放1
	1
	台
	8000
	
	工业
	货物
	

	5
	辅助音箱
	2
	只
	5000
	
	工业
	货物
	

	6
	辅助功放
	1
	台
	5800
	
	工业
	货物
	

	7
	调音台1
	1
	台
	16000
	
	工业
	货物
	

	8
	数字音频处理器1
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	9
	音频处理器1
	1
	台
	18800
	核心产品
	工业
	货物
	

	10
	反馈抑制器器1
	1
	台
	2500
	
	工业
	货物
	

	11
	一拖二无线麦克风（手持）1
	2
	套
	3900
	
	工业
	货物
	

	12
	天线分配器1
	1
	台
	3800
	
	工业
	货物
	

	13
	有源对数周期天线1
	2
	只
	1900
	
	工业
	货物
	

	14
	小振膜电容话筒
	4
	只
	6000
	
	工业
	货物
	

	15
	话筒落地支架
	4
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	16
	会议系统主机
	1
	台
	8900
	
	工业
	货物
	

	17
	主席单元
	1
	只
	2800
	
	工业
	货物
	

	18
	客席单元
	5
	只
	3400
	
	工业
	货物
	

	19
	会议系统8芯线
	1
	根
	900
	
	工业
	货物
	

	20
	音箱线1
	1800
	米
	6
	
	工业
	货物
	

	21
	电源线1
	100
	米
	10
	
	工业
	货物
	

	22
	音频线1
	400
	米
	4
	
	工业
	货物
	

	23
	音箱壁架
	6
	套
	200
	
	工业
	货物
	

	24
	安装辅材1
	1
	批
	5200
	
	工业
	货物
	

	25
	安装及调试1
	1
	批
	15000
	
	工业
	服务
	

	26
	LED面光灯
	10 
	只
	900
	
	工业
	货物
	

	27
	LED全彩投光灯
	20 
	只
	700
	
	工业
	货物
	

	28
	摇头光束灯
	10 
	只
	3600
	
	工业
	货物
	

	29
	三基色冷光源灯
	22 
	只
	800
	
	工业
	货物
	

	30
	四眼面光灯
	1 
	只
	800
	
	工业
	货物
	

	31
	8路放大器
	1 
	台
	700
	
	工业
	货物
	

	32
	智能电源管理中心
	1 
	台
	9800
	主要产品
	工业
	货物
	

	33
	调光台
	1 
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	34
	机柜1
	1 
	台
	2000
	
	工业
	货物
	

	35
	电源线2
	100 
	米
	9
	
	工业
	货物
	

	36
	电源线3
	800 
	米
	18
	
	工业
	货物
	

	37
	电源线4
	50 
	米
	90
	
	工业
	货物
	

	38
	控制线1
	400 
	米
	5
	
	工业
	货物
	

	39
	顶灯架
	77 
	平方
	350
	
	工业
	货物
	

	40
	安装辅材2
	1 
	批
	5500
	
	工业
	货物
	

	41
	安装及调试2
	1 
	项
	15000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	42
	常态化录播主机
	1
	台
	10000
	主要产品
	工业
	货物
	

	43
	常态化录播流媒体处理软件
	1
	套
	5500
	
	工业
	货物
	

	44
	教师高清摄像机
	1
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	45
	学生高清摄像机
	1
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	46
	高清摄像机传输处理软件1
	2
	套
	1900
	
	工业
	货物
	

	47
	录制面板
	1
	支
	1900
	
	工业
	货物
	

	48
	拾音麦克风
	2
	支
	1000
	
	工业
	货物
	

	49
	录播线材及辅材1
	1
	套
	2100
	
	工业
	货物
	

	50
	安装及调试3
	1
	项
	4200
	
	工业
	货物
	

	51
	多用途专业音箱
	6
	只
	4000
	
	工业
	货物
	

	52
	音箱壁挂支架
	6
	套
	200
	
	工业
	货物
	

	53
	两通道功放2
	3
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	54
	调音台2
	1
	台
	5800
	
	工业
	货物
	

	55
	数字音频处理器2
	1
	台
	4800
	
	工业
	货物
	

	56
	反馈抑制器2
	1
	台
	2500
	
	工业
	货物
	

	57
	一拖二无线麦克风（手持）2
	1
	套
	3200
	
	工业
	货物
	

	58
	一拖二无线麦克风（腰包）
	1
	套
	3200
	
	工业
	货物
	

	59
	MP3播放器
	1
	台
	2600
	
	工业
	货物
	

	60
	天线分配器2
	1
	台
	3000
	
	工业
	货物
	

	61
	有源对数周期天线2
	2
	只
	1200
	
	工业
	货物
	

	62
	电源时序器
	1
	台
	3800
	
	工业
	货物
	

	63
	机柜2
	1
	个
	2000
	
	工业
	货物
	

	64
	音箱线2
	600
	米
	7
	
	工业
	货物
	

	65
	音频线2
	100
	米
	4
	
	工业
	货物
	

	66
	电源线2
	100
	米
	10
	
	工业
	货物
	

	67
	安装辅材3
	1
	批
	2200
	
	工业
	货物
	

	68
	安装及调试4
	1
	项
	21000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	69
	智慧教室互动黑板1
	15
	台
	14000
	主要产品
	工业
	货物
	

	70
	智能网音终端一体机
	15
	台
	5000
	主要产品
	工业
	货物
	

	71
	智能网音系统管理平台
	1
	台
	20000
	主要产品
	工业
	货物
	

	72
	视频展台
	15
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	73
	无线键鼠
	15
	套
	300
	
	工业
	货物
	

	74
	安装辅材4
	15
	套
	400
	
	工业
	货物
	

	75
	安装及调试5
	15
	套
	600
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	76
	原教室多媒体设备拆装
	12
	套
	2200
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	77
	精品录播主机
	1
	台
	28000
	核心产品
	工业
	货物
	

	78
	精品录播流媒体处理软件
	1
	套
	18000
	
	工业
	货物
	

	79
	AI智能跟踪处理软件
	1
	套
	18000
	主要产品
	工业
	货物
	

	80
	智能课堂行为分析软件
	1
	套
	9000
	
	工业
	货物
	

	81
	高清摄像机
	4
	台
	7000
	
	工业
	货物
	

	82
	高清摄像机传输管理软件2
	4
	套
	5000
	
	工业
	货物
	

	83
	桌面式触控面板
	1
	套
	3000
	
	工业
	货物
	

	84
	音频处理器2
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	

	85
	音频处理与功放管理软件
	1
	套
	4000
	
	工业
	货物
	

	86
	音箱
	1
	对
	2900
	
	工业
	货物
	

	87
	采访话筒（指向性）
	6
	支
	1000
	
	工业
	货物
	

	88
	电源管理器
	1
	台
	1000
	
	工业
	货物
	

	89
	智慧教室互动黑板2
	1
	台
	15000
	主要产品
	工业
	货物
	

	90
	多媒体讲台
	1
	台
	1000
	
	工业
	货物
	

	91
	智能教学一体机
	1
	台
	4000
	主要产品
	工业
	货物
	

	92
	学生桌椅
	48
	套
	300
	
	工业
	货物
	

	93
	视频展台
	1
	套
	1500
	
	工业
	货物
	

	94
	导播控制台
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	95
	导播显示器
	1
	台
	2900
	
	工业
	货物
	

	96
	无线键鼠套装
	1
	个
	300
	
	工业
	货物
	

	97
	导播桌椅
	1
	台
	3000
	
	工业
	货物
	

	98
	教师观摩椅
	16
	把
	1200
	
	工业
	货物
	

	99
	观摩电视机
	2
	台
	4500
	
	工业
	货物
	

	100
	POE交换机
	1
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	101
	HDMI分配器
	1
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	102
	机柜3
	1
	项
	2000
	
	工业
	货物
	

	103
	录播线材及辅材2
	1
	批
	5500
	
	工业
	货物
	

	104
	安装及调试6
	1
	项
	31000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	105
	还原同传系统软件
	2
	套
	9500
	
	工业
	货物
	

	106
	机房教学软件
	2
	套
	7000
	
	工业
	货物
	

	107
	教师工位
	2
	套
	2500
	
	工业
	货物
	

	108
	教师椅
	2
	张
	550
	
	工业
	货物
	

	109
	学生双人工位
	50
	套
	1500
	
	工业
	货物
	

	110
	学生方凳
	100
	张
	150
	
	工业
	货物
	

	111
	教师电脑
	2
	套
	5000
	
	工业
	货物
	

	112
	学生电脑
	100
	套
	3500
	
	工业
	货物
	

	113
	口语考试耳机
	102
	套
	300
	
	工业
	货物
	

	114
	LED屏体1
	17.41
	㎡
	6500
	主要产品
	工业
	货物
	

	115
	备用单元板1
	4
	张
	300
	
	工业
	货物
	

	116
	接收卡1
	40
	张
	300
	
	工业
	货物
	

	117
	控制软件1
	1
	套
	3000
	
	工业
	货物
	

	118
	LED控制器1
	1
	台
	7800
	
	工业
	货物
	

	119
	智能云盒
	1
	套
	12000
	主要产品
	工业
	货物
	

	120
	智能云盒多视窗交互系统软件
	1
	套
	8000
	主要产品
	工业
	货物
	

	121
	安装结构
	18.33
	㎡
	1200
	
	建筑业
	工程
	

	122
	配电柜1
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	123
	电源时序器
	2
	台
	3000
	
	工业
	货物
	

	124
	控制电脑1
	1
	台
	9000
	
	工业
	货物
	

	125
	高清线1
	1
	米
	200
	
	工业
	货物
	

	126
	网线1
	2
	箱
	800
	
	工业
	货物
	

	127
	模组专用电源适配器1
	60
	只
	200
	
	工业
	货物
	

	128
	电源线3
	100
	米
	9
	
	工业
	货物
	

	129
	电源线4
	100
	米
	20
	
	工业
	货物
	

	130
	外部线缆1
	100
	米
	40
	
	工业
	货物
	

	131
	机柜4
	1
	只
	2000
	
	工业
	货物
	

	132
	安装辅材5
	1
	批
	6500
	
	工业
	货物
	

	133
	安装及调试7
	1
	项
	18000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	134
	LED屏体2
	11.06
	㎡
	9000
	主要产品
	工业
	货物
	

	135
	备用单元板2
	3
	张
	900
	
	工业
	货物
	

	136
	接收卡2
	12
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	137
	控制软件2
	1
	套
	3000
	
	工业
	货物
	

	138
	钢结构部分
	12.44
	㎡
	3600
	
	建筑业
	工程
	

	139
	配电柜2
	1
	台
	3500
	
	工业
	货物
	

	140
	LED控制器2
	1
	台
	7800
	
	工业
	货物
	

	141
	高清线2
	1
	米
	200
	
	工业
	货物
	

	142
	网线2
	1
	箱
	800
	
	工业
	货物
	

	143
	模组专用电源适配器2
	56
	只
	200
	
	工业
	货物
	

	144
	电源线5
	100
	米
	9
	
	工业
	货物
	

	145
	外部线缆2
	100
	米
	50
	
	工业
	货物
	

	146
	光纤
	200
	米
	6
	
	工业
	货物
	

	147
	光纤收发器
	4
	对
	300
	
	工业
	货物
	

	148
	机柜5
	1
	只
	2000
	
	工业
	货物
	

	149
	安装辅材6
	1
	批
	6500
	
	工业
	货物
	

	150
	安装及调试8
	1
	项
	15000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	151
	功率放大器
	1
	台
	6800
	
	工业
	货物
	

	152
	反馈抑制器器3
	1
	台
	2400
	
	工业
	货物
	

	153
	数字音频处理器3
	1
	台
	6200
	
	工业
	货物
	

	154
	无线投屏器
	1
	台
	1600
	
	工业
	货物
	

	155
	电源线6
	100
	米
	13
	
	工业
	货物
	

	156
	音箱线3
	150
	米
	7
	
	工业
	货物
	

	157
	音频线3
	100
	米
	4
	
	工业
	货物
	

	158
	安装辅材 7
	1
	批
	1200
	
	工业
	货物
	

	159
	安装及调试9
	1
	项
	5800
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	




四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（1） 技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品
	功能、性能、配置不低于以下要求

	1
	主扩音箱
	1、不小于1×12"低频驱动单元；
2、不小于1×1.75"高频驱动单元
3、额定功率不小于400W/8Ω
4、特性灵敏度不小于98dB/1w/1m（有效频响范围平均）
5、输出声压级不小于130dB
6、额定频率范围（-10dB）:50～20KHz
7、覆盖角度(H×V)：90°×60°
8、可旋转高音号筒/号角设计。

	2
	主功放
	1.额定功率 :2*850W/8Ω；2*1250W/4Ω；2250W/8Ω桥接
2.频率响应 :20Hz-20KHZ±0.5dB
3.额定输入灵敏度: 0.775v/1.0v/32dB
4.输入阻抗: 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
5.失真度: ≤0.08%
6.信噪比（A计权）: ≥96dB
7.面板高度: 2U
8.额定电源电压流 :220V/50Hz

	3
	超重低音音箱
	1、不小于1×18"低频驱动单元；
2、额定功率不小于600W/8Ω
3、特性灵敏度不小于98dB/1w/1m（有效频响范围平均）
4、输出声压级不小于131dB
5、额定频率范围（-10dB）:35～500Hz

	4
	两通道功放1
	1.额定功率: 2*1000W/8Ω；2*1600W/4Ω；3000W/8Ω桥接
2.频率响应: 20Hz-20KHZ±0.5dB
3.额定输入灵敏度: 0.775v/1.0v/32dB
4.输入阻抗: 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
5.失真度 :≤0.08%
6.信噪比（A计权）: ≥90dB
7.面板高度: 2U
8.额定电源电压流 :220V/50Hz

	5
	辅助音箱
	1、不小于1×10"低频驱动单元；
2、不小于1×1.35"高频驱动单元
3、额定功率不小于250W/8Ω
4、特性灵敏度不小于97dB/1w/1m（有效频响范围平均）
5、输出声压级不小于127dB
6、额定频率范围（-10dB）:55～20KHz
7、覆盖角度(H×V)：90°×60°
8、可旋转高音号筒/号角设计。

	6
	辅助功放
	1.额定功率： 2*500W/8Ω；2*750W/4Ω；1500W/8Ω桥接
2.频率响应： 20Hz-20KHZ±0.5dB
3.额定输入灵敏度： 0.775v/1.0v/32dB
4.输入阻抗： 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
5.失真度： ≤0.05%
6.信噪比（A计权）： ≥96dB
7.面板高度 ：2U
8.额定电源电压流： 220V/50Hz

	7
	调音台1
	1、24路4编组调音台；
2、18路话筒/线路输入,6个立体声输入；
3、单通道具有EQ功能；
4、具有2路主通道输出，4组编组输出；
5、4组立体声返回+6路AUX辅助输出(AUX1-4带推子前/后适用于返送；AUX5-6推子后用于发送效果)；
6、100mm行程高精度推子；
7、内置多媒体播放器，支持USB录音及播放；
8、内置DSP效果模块，效果器预设100种效果。
9、配有USB端口，录制SUB1-2或主要输出然后播放到CH23-24系统总线
技术指标:
1、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-2dB）；
2、总谐波失真：≤0.01%@4dBu，1kHz；
3、信噪比（A计权）：≥110dB
4、增益差：≤0.5dB；
5、最大输入电平：≥20dBu
6、最大输出电平：≥20dBu；

	8
	数字音频处理器1
	1、2进6出数字音频处理器
2、灵活组合的输入输出，多种分频模式
3、输入输出通道有7段参量均衡 
4、输出具备高通和低通滤波器，滤波器频率、类型、频率均可调整
5、输入输出通道均有压缩器,压缩器门限值、压缩比例、压缩器上冲时间及释放时间均可调整。
8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便；
9、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数
10、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接
11、多台机器连网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器，同一类型机器最多达32台
12、LCD液晶屏显示，7段输入/输出电平显示LED、静音显示LED灯，按键指示LED灯

	9
	音频处理器1
	1、16*16数字音频矩阵处理器；
2、每路输入带48V幻象供电；
3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制，回声消除(选配)；
4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器(PEQ/High-Shelf/Low-Shelf)；
5、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16段均衡(PEQ/High-Shelf/Low-Shelf)、压限器、2s延时器；
6、整机16*16全矩阵混音；
7、内置信号发生器:正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
8、32个场景预设，可自定义标签；
9、前面板带LCD显示屏显示IP地址、当前预设状态、当前运行时间；
10、支持RS232及RS485控制；
11、支持墙面控制面板；
12、支持PC端，Android端
13、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB
14、参量均衡带宽Q值：0.5-20
15、低通滤波器Bessel/Butterworth/Linkwitz-Riley
16、高低通衰减斜率6、12、18、24、36、48dB
17、压限器门限值-100dB至0dB
18、压缩比1～100（斜率）

	10
	反馈抑制器器1
	1、专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所；
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能；
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正；
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB；
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用；
6、监测速度：高/中/低可选；
7、输出电平：高/中/低可选
8、2寸TFT液晶显示屏；
9、密码锁定和解锁功能；
10、中英文语言选择功能；
11、支持PC软件全功能控制。

	11
	一拖二无线麦克风（手持）1
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰。 
2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
4、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
6、载波频段: UHF530-690.000MHZ 
7、单机频带宽度 :50 MHz，单机频道数量：2000个
8、频率间隔：25KHz
9、音频灵敏度: -48±3dB
10、综合S/N比 : >100dB(A)
11、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
12、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
13、频率响应 : 65Hz-15kHz  
14、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出

	12
	天线分配器1
	1、采用高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。

	13
	有源对数周期天线1
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
4、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
5、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
6、天线阻抗 :50Ω
7、天线增益：3-5dB
8、驻波比：≤2.5:1
9、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）

	14
	小振膜电容话筒
	频率响应：20-20kHz
指向性：心型
灵敏度：20mV/Pa(-34dBV)+/-3dB
输出阻抗：200欧姆
信噪比：>75dB
最大声压级：138dBSPL
等效声压：18dB（A weighted）
动态范围：120dB
工作电压：12-48V幻象电源
连接口：3针XLR公座

	15
	话筒落地支架
	材质：PA材质；立杆高度1020-1670mm；横杆长度680-1130mm；重量：1.8kg

	16
	会议系统主机
	1、主控机与会议系统单体连接、控制及声音信号采用同一电缆传送；
2、可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能；
3、具有多种会议模式：开放式会议、限制发言、先进先出；
4、可选择同时发言麦克风数1-9支或全开放式发言；
5、内置视像跟踪功能，可实现发言者定位跟踪之功能；
6、面板具有LCD液晶显示显示会议模式，面板具有功能按键、调节旋钮;
7、具有≥1路音频输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备;
8、具≥1路MIC输入端子，可外接有线手持或无线MIC话筒信号;
9、具≥３路音频输出接口;
10、具有监听喇叭，音量可调节;
11、具有≥4路8芯接口、RS-422接口≥2路、RS-232接口≥2路、RJ45接口≥1路；
12、具有≥8路 VIDEO输入接口，≥2路 VIDEO输出接口；
13、采用220V 50Hz-60Hz交流供电。
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	主席单元
	1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用；
2、单元采用方管设计，金属底座、抗干扰、超心型指向性，内置≥14MM纯金振膜音头；
3、采用T型总线手拉手连接技术；
4、单元具有8芯T型连接方式和48V卡侬连接；系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔。
5、具有LCD显示屏、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
6、具有自动视像跟踪功能、具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作；
7、具有主席专有模式：主席按键关闭发言状态的代表单体，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风；
8、系统中主席单元不受限制，可放置回路中任意位置；
9、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先提示音；
10、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz；
11、供电电压：系统DC24V或幻象48V两种方式供电；
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	客席单元
	1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用；
2、单元采用方管设计，金属底座、抗干扰、超心型指向性，内置≥14MM纯金振膜音头；
3、采用T型总线手拉手连接技术；
4、单元具有8芯T型连接方式和48V卡侬连接；系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔；
5、具有LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
6、具有自动视像跟踪功能、具有发言功能按键；
7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V或幻象48V供电两种方式；
8、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz。
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	会议系统8芯线
	会议系统专用8芯延长线，30米/1根
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	音箱线1
	200支金银线
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	电源线1
	3*2.5平方 国标
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	音频线1
	三芯,128编

	23
	音箱壁架
	定制，加厚，全金属
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	安装辅材1
	地插，管材，模块，接线板等
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	安装及调试1
	报告厅音频设备布线、设备安装、调试集成
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	LED面光灯
	功率：≥200W
光源：1颗200W COB灯珠
通道：≥2通道
DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置，DMX512通道模式设置
光束角度：≥60°
菜单显示：数码显示
控制：DMX512,声控，自走，主从控制
特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄
照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块
防水：IP20,风机自然散热
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	LED全彩投光灯
	输入电压：AC90-240V，50/60HZ；功率：≥180W；LED光源：18*10W；光源数量：18颗10W四合一；光源寿命：6-10万小时；调光：0-100%；频闪：1-20次/秒；透镜角度：25、45度（可选）；显示板：数码/液晶；控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走模式；DMX通道：4、8CH；冷却系统：冷风；灯体部分及颜色：铸铝，黑色；防护等级：IP20；
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	摇头光束灯
	电压：AC110V-240V,50/60Hz；功率：≥300W；光源：260新型进口灯泡；固定颜色：13个色片+白光；色片：1个六色片（可做七彩效果）；3个玻璃图案片；线性调光：机械线性调光0-100；静态图案：13个固图+白光；控制通道：17CH通道；雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然；棱镜：56蜂窝棱镜，8棱镜（双棱镜可叠加，可双向独立旋转）；电机：三相电机，静音快速主板控制；
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	三基色冷光源灯
	电压：AC220V，50-60HZ；功率：≥120W；灯珠：5730贴片灯珠；数量：256颗；运行模式：自亮，DMX512；通道：一通道。流明值：60-65LM；色温：3200K或5600K可选；显色值：85-90；外壳：压铸铝，黑色，铝材静音散热
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	四眼面光灯
	电压：AC90-240V，50-60HZ；功率：≥200W；光源：4颗50W大功率COB灯珠；寿命：大于50000小时；显指：Ra≥90；角度：30°控制：自走/声控/主从/DMX512；通道：4/8通道；调光：0-100%线性调光；频闪：变速（1-30HZ）；散热：铝材自然散热和风机散热；特点：点控效果，每颗灯珠可单独控制
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	8路放大器
	电源: AC100-240V 50-60Hz ，1进8出，信号同时输入，各输入链路中的硅路大者优先的原则有效提高DMX信号传送保真能力有效提高DMX信号抗干扰能力DMX信号采用光电隔离技术防止市电高压串入调光台防止雷击高压串入调光台，提高周光系统安全性，稳定性及可靠性宽电压输入，各路均有独立的放大器,带有信号输入指示灯
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	智能电源管理中心
	1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz；
2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW
▲3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护；（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告 ）
4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关；
5、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；
6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；
7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行；
8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警；
9、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控；
10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；
11、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患；
12、显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；
13、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；
14、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务；
15、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理；
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	调光台
	DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。
最大控制120台电脑灯或120路调光。
使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。
带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。
内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。
每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。
有节目录制功能，**可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。
有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。
场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。
具有**编组功能。
可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。
素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。
可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景**可储存600个单步。
可同时输出和运行12个重演场景。
带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。
支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。
关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。
具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。
预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
支持立即黑场、场景互锁。- 240V50/60Hz开关电源尺寸: 485 x 420x 105mm
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	机柜1
	600MM*600MM*2000MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前玻后双开网门，含盲板、层板、机柜螺丝。
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	电源线2
	2.5平方三芯
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	电源线3
	4平方三芯
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	电源线4
	3*16平方
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	控制线1
	三芯
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	顶灯架
	钢结构30MM*30MM 方形钢管。
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	安装辅材2
	铜质地插，管材，各类模块，接线板,钢绳，灯钩等
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	安装及调试2
	报告厅灯光设备布线、设备安装、调试集成
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	常态化录播主机
	1. 主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。
2. 功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体。
3. 应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W。要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。
4. 具备高清视频输入接口3G-SDI in≥2、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；Digital mic≥4、Line in≥2；Line out≥2。
5. 支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。
6. Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
7. 采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。
8. 网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。
9. 存储容量：内置不少于1T存储空间，Console控制接口≥2，USB 2.0接口≥2。
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	常态化录播流媒体处理软件
	1. 整体要求
1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。
2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。
二.录播模块
1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。
2.支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制。
3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。
4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。
5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。
三.导播模块
1.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。提供对应功能界面截图及并加盖厂商公章或投标章。
2.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。
3.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。
四.直播模块
1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播。
2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。
3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。
五.互动模块
1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。
2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。
3.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。
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	教师高清摄像机
	1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸
2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于1130万。
3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
4.最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°
5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应
6.视频接口：3G-SDI≥1
7.编码技术：视频H.264/H.265
8.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式
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	学生高清摄像机
	1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸
2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于1130万。
3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
4.最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4°
5.网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应
6.视频接口：3G-SDI≥1
7.编码技术：视频H.264/H.265
8.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式
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	高清摄像机传输处理软件1
	1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
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	录制面板
	1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。
2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。
3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。
4. 支持一键式系统电源开关控制。
5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。
6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。
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	拾音麦克风
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-29dB±3dB
4.最大声压级≥130dB
5.信噪比≥70dB
6.动态范围≥106dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
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	录播线材及辅材1
	国标、满足系统布线需求。
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	安装及调试3
	录播系统软硬件设备安装调试到位及系统的培训。
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	多用途专业音箱
	1、不小于1×12"低频驱动单元；
2、不小于1×1.75"高频驱动单元
3、额定功率不小于400W/8Ω
4、特性灵敏度不小于98dB/1w/1m（有效频响范围平均）
5、输出声压级不小于130dB
6、额定频率范围（-10dB）:50～20KHz
7、覆盖角度(H×V)：90°×60°
8、可旋转高音号筒/号角设计。
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	音箱壁挂支架
	定制，加厚，全金属
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	两通道功放2
	1.额定功率： 2*650W/8Ω；2*950W/4Ω；1900W/8Ω桥接
2.频率响应： 20Hz-20KHZ±0.5dB
3.额定输入灵敏度： 0.775v/1.0v/32dB
4.输入阻抗： 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
5.失真度： ≤0.05%
6.信噪比（A计权）： ≥96dB
7.面板高度 ：2U
8.额定电源电压流 ：220V/50Hz
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	调音台2
	1、12路MIC/LINE (COMBO XLR孔型卡侬接口，兼容6.35插座)，2组立体声输入(XLR 卡侬母座，可加48V电压/6.35插座)，1路USB输入(USBstandard A接口)，1组返回输入(2路/6.35插座)，1组立体声音轨输入(RCA插座)，蓝牙输入，12路插入点(6.35插座)
2、两组立体声输出(XLR 卡侬公座/6.35插座)，4路编组输出(6.35插座)，3路辅助输出(6. 35插座)，1路立体声监听输出(6. 35插座)，1路立体声耳机输出(6. 35插座)，1组立体声录音输出(RCA 插座)
3、4.3英寸多媒体显示屏人丙置多媒体播放器，支持音乐文件，视频文件、图片文件、录音功能蓝牙接收功能，具有视频输出功能，效果可以发送至辅助输出,编组输出与立体声输出，
4、多媒体信号可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出
5、每路单通道带低切、压限功能，第11、12两路具有反馈抑制功能(移频频率3Hz)
6、支持多解码播放功能
7、内置DSP效果器，预设99种DSP效果
8、支持声音控制(话筒优先)
9、通道信号削峰指示灯
10、+48V幻象电源(分两组供电)
11、主输出7段图示均衡，单通道输入高、中、低三段均衡(中频带参量EQ),立体声输入高、中、低三段均衡
12、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB ；
13、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz；
14、信噪比（A计权：≥95dB；
15、最大输入电平：≥18dBu；最大输出电平：≥16dBu
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	数字音频处理器2
	1、3进6出数字音频处理器
2、灵活组合的输入输出，多种分频模式
3、输入输出通道有7段参量均衡
4、输出具备高通和低通滤波器，滤波器频率、类型、频率均可调整
5、输入输出通道均有压缩器,压缩器门限值、压缩比例、压缩器上冲时间及释放时间均可调整。
8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便；
9、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数
10、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接
11、多台机器连网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器，同一类型机器最多达32台
12、LCD液晶屏显示，7段输入/输出电平显示LED、静音显示LED灯，按键指示LED灯
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	反馈抑制器2
	1、专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所；
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能；
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正；
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB；
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用；
6、监测速度：高/中/低可选；
7、输出电平：高/中/低可选
8、2寸TFT液晶显示屏；
9、密码锁定和解锁功能；
10、中英文语言选择功能；
11、支持PC软件全功能控制。
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	一拖二无线麦克风（手持）2
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰。 
2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
4、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
6、载波频段: UHF530-690.000MHZ 
7、单机频带宽度 :50 MHz，单机频道数量：2000个
8、频率间隔：25KHz
9、音频灵敏度: -48±3dB
10、综合S/N比 : >100dB(A)
11、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
12、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
13、频率响应 : 65Hz-15kHz  
14、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
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	一拖二无线麦克风（腰包）
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干。 
2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
4、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
6、载波频段: UHF530-690.000MHZ 
7、单机频带宽度 :50 MHz，单机频道数量：2000个
8、频率间隔：25KHz
9、音频灵敏度: -48±3dB
10、综合S/N比 : >100dB(A)
11、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
12、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
13、频率响应 : 65Hz-15kHz  
14、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
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	MP3播放器
	1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板。
2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。
3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA。
4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。
5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质。
6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。
7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能，
8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 
9、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。
10、配置全功能遥控器，操作方便。 
11、输入电源：AC220V/50Hz
12、最大消耗功率：25W
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	天线分配器2
	1、采用高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。
2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。
3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。
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	有源对数周期天线2
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
4、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
5、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
6、天线阻抗 :50Ω
7、天线增益：3-5dB
8、驻波比：≤2.5:1
9、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
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	电源时序器
	1、配置80A空气开关具有过流漏电保护功能，可控制交流电源输出路数：14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出，直流输出路数：6路12V (土1V) /1.2A直流输出。
2、时序延迟时间：≥0.5s .
3、控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制
4、保护功能：前面板配有80A空气开关，具有过流、漏电保护功能
5、按键和指示灯：每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯
6、接口功能：前面板有USB接口USB口有5V直流电源输出
7、电源电压适应范围：AC 220V土10%, 50Hz/60Hz
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	机柜2
	600MM*600MM*2000MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前玻后双开网门，含盲板、层板、机柜螺丝。
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	音箱线2
	200支金银线
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	音频线2
	三芯,128编
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	电源线2
	2.5平方三芯
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	安装辅材3
	地插，管材，模块，接线板等
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	安装及调试4
	风雨操场扩声设备布线、设备安装、调试集成
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	智慧教室互动黑板1
	1、 整体外观尺寸：长4000±40mm，高1200±40mm，厚92±4mm。屏幕采用不低于86英寸液晶显示器。显示比例16:9，分辨率3840×2160。主屏下方支持一体化型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔等教学用品。
2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。
3、整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副板采用专用书写玻璃，可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔直接板书书写。
4、电容触控技术，不低于20点触控。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝。
5、智慧黑板模组导入性能佳，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告） 
6、为方便老师操作，整机具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量、设置等，均具有清晰简体中文标识有效避免教学误操作。电源按键支持开机、关机、熄屏三合一功能支持。
7、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 
8、整机内置安卓系统，采用不低于八核CPU，系统版本不低于安卓12.0，内存2G RAM，存储不低于16G ROM。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
9、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows 教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows 下使用又可以在安卓系统下使用。
10、OPS采用模块化设计，CPU采用不低于：主频2.0GHz，核心数量八核，线程数量十二线程，内存：≥8G ，硬盘:≥256G SSD。
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	智能网音终端一体机
	1、壁挂式防爆结构，铝合金拉丝边框工艺，镜面显示面板；独立DC12V供电；整机尺寸不小于1000*150*65mm（±5mm）。内置数字功放、电子时钟模块、温度传感器模块、全音域音箱、蓝牙无线模块、PPT翻页模块。
2、音响功能：数字功放功率2*60W,全音域3英寸扬声器；信噪比65dB，音频范围65Hz-20kHz。内置4路全音域扬声器，左右声道，立体声，无失真。
3、智慧黑板控制功能：6路ID拨码开关，内置智慧黑板RS232代码，控制智慧黑板开关功能。
4、环境显示功能：内置电子时钟模块和环境温度传感器，显示当前日期、时间和当前温度。可扩展控制空调和灯光等。
5、话筒功能：笔形话筒设计，方便携带；话筒支持语音扩声、电子教鞭、PPT翻页等功能。最远距离可达50米。调制方式：GFSK；载波频率：2.4000GHz-2.4835GHz；输出功率：14dBM；接收灵敏度：-80dBM；对频方式：自动对频，多系统共同使用；支持手动按键对频方式，可有效防止串频；射频频率：2.4G-2.4835G；音频采样率：44.1K/16bits；信噪比:95dB；失真：0.05%；频率响应:20Hz-16KHz（带语音滤波器）。6、设备接口功能：广播RJ45≧1；蓝牙天线接口≧1；其他USB≧1；RS232≧2；立体声3.5≧2；DC12V电源接口≧1；无极调音旋钮≧1个。拨码开关≧6，内置投影机（大屏）控制代码。
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	智能网音系统管理平台
	一 硬件参数：                                                                          1、标准机架式结构，纯铝面板，金属机壳。磨砂工艺，2U标准服务器机箱设计，整机尺寸≥430*350*88mm。
2、前面板≥2个按键开关，≥2个指示灯，≥2路USB接口。
3、内置八核处理器，千兆网卡，8G内存，嵌入式操作系统，128G硬盘，内置远程管理软件，WEB登录界面。
4、后面接口：标准AC220V电源≥1路，HMDI≥1路，USB2.0≥2,USB3.0≥2,NET≥1,AUDIO≥3。                                           
 二 软件功能：                                                                              1、整个系统采用B/S架构，打开web浏览器输入IP地址即可登录系统管理界面。
2、权限管理，支持权限管理功能。
3、远程运维管理功能：设备控制管理包括设备的全开全关控制、批量设备的一键开关控制和单间教室的控制等。
4、支持电子时钟手动校时与自动校时功能。
5、支持扩展教室环境管理控制功能：如：灯光、空调、窗帘控制管理。
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	视频展台
	硬件参数：
1.箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。
2.采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。
3.800万像素 展示范围A4幅面。
4.箱体外侧内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。
5.展台对焦方式采用自动+触摸对焦，也可通过实时演示画面直接控制对焦，减少老师来回走动。
6.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。
软件参数：
1.界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。
2.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。                                                                           3.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。
4.软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
5.图像功能：二维码扫描、聚光灯、延迟拍照、负片、镜像、黑白、视频冻结、对比教学、左右旋转、屏幕录制。
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	无线键鼠
	1）2.4GHz无线连接技术，可有效避免干扰和掉帧，实现长达10米的无线连接。
2）紧凑型全尺寸键盘，防泼溅及支架功能，最大分辨率：1000DPI，最高追踪速度30英寸/秒。
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	安装辅材4
	五口铁盒交换机，公牛接线板，双绞线，绝缘胶布、线扎等
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	安装及调试5
	含所有设备的运输、安装、集成、调试等，工程施工中所有线缆敷设需走暗线,墙面施工含墙面瓷砖的切割，开槽布管，墙面找平，墙面修补等，多媒体系统施时需注意设备安装的牢固度及安全性，设备安装时需保证表面的平整度、一致性以及整体美观度
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	原教室多媒体设备拆装
	多媒体拆装：教室多媒体教学设备拆除前，需测试设备性能，和校方确认设备性能良好；拆卸时需保证现有设备的完整性和可靠性，以便后期恢复设备功能及使用；设备拆除后，按甲方要求搬运至指定位置安装，包含黑板安装，投影机设备安装调试，多媒体白板一体机设备安装调试，教学应用软件调试等。
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	精品录播主机
	1. 整体设计
1.为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。
2. 要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体。
二.主机性能
1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。
2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。
3.支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式。
4具备数字音频输入接口Digital mic≥6、Line in≥2；Line out≥2，不少于2T存储空间。具备Console控制接口≥2，USB 2.0接口≥2。
5.具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈，
6.存储容量：内置，用于录制视频文件的本地存储。
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	精品录播流媒体处理软件
	1、 基本要求
1.嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用。
2.软件需采用B/S架构设计，通过网络访问主流浏览器即可进入软件后台进行管理配置与操作。
3.录播主机内置的流媒体处理软件具备自主知识产权.
2. 录播模块
1.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储。
2.录播主机支持电影模式与资源模式录制以满足不同场景的视频使用需要；
3.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）。
4.要求录播主机支持码流512Kbps～40Mbps自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制。
5.要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。
6.为保障系统使用便捷与工作稳定，要求录播主机支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法。
7.要求录播主机内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能。
8.录播主机支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等。
三.导播模块
1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。
2.录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒。
3.为保证录制效果与质量录播主机音频设置支持多场景设置配置，支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。
4. 支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果。
四.直播模块
1.多流直播：要求支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。
2. 直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。
五.互动模块
1.支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用。
2.要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。
3. 支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。
4.通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。
5.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。
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	AI智能跟踪处理软件
	1. 摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。
2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。
3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。
4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换。
5. 支持自定义AI跟踪切换画面，可以按照实际需求自定义跟踪切换逻辑的画面信号，画面支持双分屏、画中画与自定义布局等。
6. 支持基于AI人工智能技术自适应调整画面拍摄比例，即使锁定跟拍对象变速或高速移动，摄像机均会持续锁定并依预设比例自动调整拍摄画面，
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	智能课堂行为分析软件
	1、 整体要求
1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。
2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”等维度数据。
3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。
二、课堂教情分析要求
1.教学行为分析：支持“教师讲授”等多种维度的教学行为识别。
2.支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，
3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。
4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。
5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。
6.支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。
7.要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。
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	高清摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸
2.像素：有效像素不低于207万，变焦倍数≥12倍
3.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s
4.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°
5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议
6.接口：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1，RS232/RS422≥1，Line in≥1，USB Type-A≥1，预置位数量≥255。
7.背光补偿：要求具备背光补偿功能
8.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输
9.要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪
10.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置
11.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式
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	高清摄像机传输管理软件2
	1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。
9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。
9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定
10. 支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，
11. 11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。
12. 12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式。
▲13.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）
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	桌面式触控面板
	1.硬件设计
1）具备10.1英寸1280*800高清IPS屏幕；
2）存储性能：缓存容量不小于1G,存储容量不小于16G；
3）操作系统 ：Android 6.0及以上；
4）接口类型：TF 卡槽≥1，USB≥1，网络接口≥1，3.5mm耳机接口≥1；
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	音频处理器2
	1.48K采样率，高速DSP处理芯片。
2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音。
3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N：≤03 。
6.动态范围：≥100dB。
7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。
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	音频处理与功放管理软件
	1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，实现不同效果。
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	音箱
	1.内置标砖HF线性，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度
独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正
2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性
3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度
4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固
5.高音单元：1＂
6.低音单元：6.5＂
7.频率响应：60Hz-20KHz
8.阻抗： 6Ω
9.功率：60W(RMS)    120W(PEAK)
10.灵敏度：91dB
11.最大声压级：105dB
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	采访话筒（指向性）
	1. 单体：背极式驻极体
2. 指向性：超心型
3. 频率响应：40Hz—16kHz
4. 低频衰减：内置
5. 灵敏度≥-29dB±3dB
6. 输出阻抗≥500Ω±20%
7. 最大声压级≥130dB
8. 信噪比≥70dB
9. 动态范围≥106dB
10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）
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	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
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	智慧教室互动黑板2
	1、整机采用一体化设计，整机正面显示为三块拼接而成的黑板，可实现整块黑板统一屏幕书写。整机尺寸长≥4000mm，高≥1200mm。中间区域显示屏幕采用86英寸液晶显示屏，图像分辨率3840*2160。
2、中间显示屏幕使用电容全贴合技术，防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用不低于4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。
3、黑板两侧书写板采用电容识别技术，能够将无尘粉笔以及水笔书写内容实时同步至中间液晶屏，显示屏播放PPT/视频等其他操作时，软件可自动识别老师板书笔迹后台记录，侧边书写板侧边栏包含：打开、保存、上一页、下一页、红色与自定义（书写笔）常用快捷键丝印，不易磨损，方便老师操作。
4、为方便老师操作，整机具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量、设置等，均具有清晰简体中文标识有效避免教学误操作。电源按键支持开机、关机、熄屏三合一功能支持。
5、黑板前置接口：≥USB3.0*3，type-C*1。
6、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows 教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows 下使用又可以在安卓系统下使用。
7、为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。
8、支持信号源通道的名称自定义设置，可自定义各信号源名称，满足不同场景的使用需求。
10、支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。
11、内置电脑：
1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，不接受企业自定义接口，向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。接口：整机非外扩展具备≥4个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。
2.、CPU采用不低于：主频2.0GHz，核心数量八核，线程数量十二线程，内存：≥8G ，硬盘:≥256G SSD。
12、记忆软件功能要求： 
1）可通过侧边书写板电容按键一键调出记忆书写板，书写板可选择全屏书写模式或窗口书写显示模式两种书写形式。
2）结合不同使用场景，书写笔支持不少于6种模式，包括铅笔，毛笔、纹理笔，印章笔等，可对书写笔的颜色进行自定义修改且颜色不少于12种；同时不少于3种书写笔粗细度设置。
3）书写板支持多种擦除方式，包括橡皮擦除，点擦除，区域擦除，清页，对象擦除等，方便老师教学中使用。
4）为了便于管理，书写的内容支持以PNG图片的形式导出，保存在本地文件夹中。
5）书写板书内容支持扫码带走，可将课件内容保存在手机中方便随时查阅。
6）方便老师快捷使用：老师可通过书写板快捷按键或通过两侧书写板丝印电容按键一键收起书写板。
7）书写的内容可进行选中，拖拽，放大及缩小等操作。
为避免书写区域限制，支持新建页操作，数量无任何限制，可点击页码进行课件预览，通过滑动并点击即可快速选择对应课件。
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	多媒体讲台
	规格：不低于 长：1100mm ,宽650mm ,高920mm-1020mm
1、讲台采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。
2、主体材料厚度为≥1.0mm的精装冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。
3、钢木结合材料一体成型：桌面采用实木耐划台面，防火，防尘，防水、耐刮，外形全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性。
4、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，防腐蚀， 放耐磨，防刮花，安全环保。 
5、锁具：开门部位采用通用锁，一把钥匙控制所有部分。
6、道轨：抽屉部位采用消音滚珠道轨。
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	智能教学一体机
	1、采用航空级铝合金边框，电容式触摸高清显示屏，≥21.5英寸，可实现反向触控功能；显示分辨率：≥1920*1080；屏幕亮度：≥350nits；屏幕对比度：3000:1；屏幕触控方式：支持手指触控和电容笔触控。
2、采用左右区域划分，左边是高清触摸显示区域，便于大小屏同显共享与书写互动；右边是智能控制与接口区域，便于快捷控制与设备接入。
3、控制部分采用一体化镜面面板，不小于8个触摸按键、不小于8个指示灯。支持本项目所投壁挂多媒体一体机的开关、HDMI信号切换、音量+、音量-、电脑控制、投影控制等功能；支持按键操作有声提醒功能及按键指示灯指示功能。
4、支持对多媒体一体机和电子白版的反向触控操作，同步显示多媒体一体机电脑画面，书写延迟≤45ms，可使用手指或触控笔进行触控。
5、接口：USB≧5；RS232≧2，HDMI≧1，TOUCH≧1，路RJ45≧1，DC12V输出≧1；DC12V输入≧1。。
6、内置≧6路ID拨码，支持EDID设置、支持SYSID设置、支持壁挂多媒体一体机或智能交互平板等设备控制代码拨码调取功能，无需通过软件设置、录入。
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	学生桌椅
	1、桌面尺寸：长620×宽420×H（高度）mm±5mm；椅面尺寸：长（400-430mm
）×宽（365-380mm）×H（高度）mm。
2、桌面、桌斗均采用聚乙烯或聚丙烯等环保耐冲击塑料一体注塑成型，桌面厚
度19（±2）mm，桌面底部设有承重钢管，规格不小于30mm×15mm×壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象。
3、靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计。
4、桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于1.2mm，桌腿之间采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定（呈外弧型）。
5、单斗结构。桌斗高度：0-3号桌为130mm；4-10号桌为120mm。
6、课桌椅高度均可调节。要求：桌高规格：共5个档位，每档30mm，符合国标X-X号高度；椅高规格：共5个档位，每档20mm，其中8-9号档位10mm，符合国标X-X号高度。升降方式可采用手摇可调式结构和旋钮升降等，采用钢制耐用复合材料组合设计，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时关注升降高度情况。
7、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度，座垫下方加焊2根椭圆管，椅背板有圆弧。
8、金属桌腿的脚套使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。
9、左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。
10、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝；产品中涉及的油漆工艺，要求使用绿色环保油漆。
11、产品涉及的各类辅材和配件是合格正品。
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	视频展台
	1.箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。
2.采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。
3.800万像素 展示范围A4幅面。
4.箱体外侧内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。
5.展台对焦方式采用自动+触摸对焦，也可通过实时演示画面直接控制对焦，减少老师来回走动。
6.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。
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	导播控制台
	1. 支持不少于5种特技效果；
2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能；
3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能；
4. 支持录制、暂停、停止功能；
5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。
6. 支持通过USB线缆连接录播主机；
7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址；
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	导播显示器
	1.23英寸高清显示器，屏幕比例：16:9分辨率：1920×1080（全高清）对比度：1000:1响应时间：5ms
★2.签订合同时提供提供产品节能认证证书。
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	无线键鼠套装
	1. 2.4GHz无线连接技术，可有效避免干扰和掉帧，实现长达10米的无线连接。
2. 2. 紧凑型全尺寸键盘，防泼溅及支架功能，最大分辨率：1000DPI，最高追踪速度30英寸/秒。

	97
	导播桌椅
	桌：单位尺寸为1600mmx700mmx750mm（偏离不超过5%）；桌支架为（50*50MM）冷轧钢管框架，支架主钢管壁厚≥1.2mm，经加工，除锈，磷化后静电喷塑。桌面为厚度25mm原肯帝亚皖华E1级木纹色三聚氰胺装饰板，有效预防产生静电，截面采用热熔胶封边。桌面上带电源线、VGA线等线路的穿插孔；柜体设抽屉三组，第一组带钥匙，柜体可移动。主机置于桌下；,ABS工程注塑可调底脚、支架颜色为白色。椅：网布面料饰面,坐垫采用高密度发泡海绵，升降气棒，座板曲木板由多层木片高温高压成型，环保型；尼龙五星脚轮。
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	教师观摩椅
	1、海绵：高密度、高回弹定型海绵；釆用双密度方式，座绵密度高达68kg/m3,背绵密度高达62kg/m3，外型按人体工程学原理设计，最大限度保证人体与椅面的接触面，座感舒适。                                                           2、椅座内架：采用金属框配有加强橡皮筋，以保 证椅座的牢固度和长久使用无故障。                                                          座、背外板：采用多层旋切木皮经模具热 压成型，并经油漆饰面。                  3、 布料：采用麻绒布料，可根据要求更换颜色。                                      4、 站脚框架：釆用钢板焊接成型，经打磨、 除锈、防氧化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。                                                                     5、 侧板：釆用高密度中纤板面覆海绵和麻绒布。                                       6、G型写字板：面板为采用高密度板，面压防火板，转轴釆用定位装置，并加装消音垫 圈，向上收起时扶手盖自动打开。
7、加强连接结构：椅背与角码釆用不锈钢螺丝穿 透式的连接方式。角码组件采用加强横管的结构，保证座椅的牢固强度。                                            
8、扶手盖：采用实木扶手盖。回复机构：椅座采用重力回复机构，回复轻灵，不存在故障，持久耐用。产品颜色：红色；金属：灰色；木板；写字板。

	99
	观摩电视机
	1.屏幕尺寸：55英寸，分辨率：4k超高清
★2.签订合同时提供提供产品节能认证证书。
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	POE交换机
	下行接口类型：以太网交换机，下行端口速率：千兆类型：桌面式交换机，端口供电功能：POE供电，端口数量：16口
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	HDMI分配器
	一进四出 4K*2K/30HZ 1920*1080/60HZ
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	机柜3
	600MM*600MM*1600MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前玻后双开网门，含盲板、层板、机柜螺丝。
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	录播线材及辅材2
	满足精品录播系统布线需求
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	安装及调试6
	精品录播系统软硬件设备安装调试到位及系统的培训。
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	还原同传系统软件
	1、纯软件设计，免拆机、免重新构建分区，一键安装部署，支持Windows全系列操作系统，包括Windows 7/8/8.1/10/11(x32&x64)，支持WIFI网络环境使用；支持一台电脑同时安装Windows全系列和Linux多个操作系统。
2、支持网络对拷，智能识别增量数据进行差异对拷，千兆网络环境中同传速度可达10GB/Min；接收端可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动方式执行同传，内建智能测速排序机制和同传限速控制，并可跨网段不限台数同时进行对拷。
3、支持管理端远程部署网络对拷或增量对拷，无需到每台对拷机操作；如遇对拷机故障或操作难题，通过Linux下远程遥控进行协助操作；支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活；如遇断电情况，可以进行断电续传。
4、自动分配IP，对拷时可按照指定顺序自动分配IP地址和计算机名，也可以通过管理端远程批量修改，无需一台一台操作；支持不同系统分配不同IP地址。
5、系统保护，支持自动还原/定时还原/自动保存/定时保存/不还原模式，可授权客户端自主切换，或管理端一键指定切换还原保护模式，设置剩余空间报警。
6、支持机房节能，帮助机房省电：<1>管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；<2>管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；<3>根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。
7、按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。
8、文件目录管理，提供数据多级加密，可指定文件夹不还原，安全密码加密文件夹，防止重要数据泄露；目录同步可以将重要文件备份，按照后缀名等规格同步备份，单向或双向备份，双重保护文件。
9、支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境，且不被还原。方便学生在机房保存学习资料、完成作业或进行课程设计、毕业设计等任务。
10、网络同传与增量同传，接收端计算机可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动四种方式执行同传，内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动，支持正版软件（windows操作系统、office软件）的激活，支持CAD等软件批量注册；在DOS下同传也可以进行远程遥控技术指导。
11、提供多种集中管理功能，远端还原管理、锁定设备、资产管理、远程监看、远程命令、远程监看、远程开关机、远程重启、远程登录、远程遥控、上网控制。
12、支持收集驱动、进程、磁盘、服务、异常进程等信息，快速分析电脑异常原因；支持网络检测，自动侦测定位网络通讯问题。
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	机房教学软件
	软件支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。
软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。
屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。广播支持3dmax、maya等大型教学软件的广播。
讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。
屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（多达36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。
网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 
抢答和竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，即可作答，作答正确给予“星星”奖励，并可升级为月亮，吸引学生注意力，主动参与活动。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。
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	教师工位
	尺寸L1800*W700*H780mm
  1.基材：橡木指接板，厚度≥18mm。
  2.油漆：采用环保油漆，五底三面工艺，表面光滑，无气泡。
  3.连接件：采用五金配件，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。
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	教师椅
	环保木板：环保木板，板厚为1.2-1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。塑料部件：采用PP加纤，高应力条件下抗裂性强。通过疲劳与冲击强度测试。产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。
椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。
中班底盘：同步逍遥功能，采用2.5-3.5mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。
85#气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。
黑色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。
静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试，达到BIFMA标准。
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	学生双人工位
	尺寸L1400*W600*H760mm
  1.基材：橡木指接板，厚度≥18mm。
  2.油漆：采用环保油漆，五底三面工艺，表面光滑，无气泡。
  3.连接件：采用五金配件，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。
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	学生方凳
	尺寸L360*W2600*H440mm
  1.基材：橡木指接板，厚度≥18mm。
  2.油漆：采用环保油漆，五底三面工艺，表面光滑，无气泡。
  3.连接件：采用五金配件，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。                            
4.钢架选用壁厚1.2钢管，表面静电喷塑。
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	教师电脑
	1、CPU:主频≥3.0G，核心≥6核，线程≥12线程，缓存≥18M
2、主板：≥Intel H67
3、硬盘：≥1TB HD 7200RPM +256GB SSD M.2,
4、内存：≥8GB DDR4 3200
5、显示器：≥23.8寸(不低于1920*1080)
★6.签订合同时提供提供产品节能认证证书。
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	学生电脑
	1、CPU:主频≥3.0G，核心≥6核，线程≥12线程，缓存≥18M
2、主板：≥Intel H67
3、硬盘：≥1TB HD 7200RPM +256GB SSD M.2,
4、内存：≥8GB DDR4 3200
5、显示器：≥23.8寸(不低于1920*1080)
★6.签订合同时提供提供产品节能认证证书。
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	口语考试耳机
	喇叭：频响范围：100Hz---16KHz、标称阻抗：32Ω、灵敏度：90+/-3dB；麦克风：指向性：双指向、灵敏度：-43+/-3dB、频响：100Hz---10KHz
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	LED屏体1
	1、净尺寸：6400mm×2720mm=17.41㎡。
2、单元板分辨率：≥8192 Dots；
3、刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
4、像素构成：1R、1G、1B；
5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光；
6、驱动方式：恒流驱动；
7、控制方式：同步控制系统；
8、维护方式：前后双向维护；
9、整屏平整度≤0.04mm；
10、白平衡亮度：0-820cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%；
11、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；
12、水平视角≥175°；垂直视角≥175°；
13、对比度≥10000：1；
14、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置；
15、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；
16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；
17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；
18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；
19、所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感；（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）
20、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h，无渗透，灯管气密性良好。
21、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。
22、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备
23、产品采用芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能55%以上。
24、长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。
25、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值；单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值；
27、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求。
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	备用单元板1
	与屏体同批次
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	接收卡1
	1.单卡最大支持24组数据输出；
2.无需转接板，集成12组75E接口；
3.支持逐点校正功能，有效提高显示屏的画质一致性；
4.支持修缝功能，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线；
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	控制软件1
	大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能
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	LED控制器1
	1.1.5U 标准机架式结构；
2.支持以下输出信号接口：
LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接。整机最大支持分辨率为390万像素，支持自定义分辨率，最宽8192像素，最高4096像素； 
3.设备自带液晶屏，支持显示网络通讯状态、工作状态心跳等；
4.支持4路数字信号输入，具有HDMI、DP、VGA信号源输入接口；
5.支持两路4K输入分辨率接口，支持点对点显示；
6.设备具备信号源HDMI、DP、VGA音频输入接口，可实现音视频同步切换；
7.设备自带Audio（PJ35）音频输出；
8.设备具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题；
9.支持任意输出单网口：带载最长15000点，最高2048点，总点数65万，任意漫游显示；
10.支持1路HDMI2.0输入，2路HDMI1.4输入，1路DP1.2输入，1路VGA输入；
11.支持单机双4K@60HZ拼接输入，最长16000点，最高4320，所有网口带载范围内任意点对点显示，保证图像不变形与超高清晰度；
12.支持多台设备使用HDMI2.0或DP1.2，60HZ，融合拼接输入，支持更大屏幕点对点显示。
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	智能云盒
	1.操作系统：Android；
2.CPU：双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存 2MB；
3.RAM：8G；
4.内置存储：128G，可扩充到3TB。
5.影音接口：1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。
6.I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；
7.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。
8.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。
9.内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）
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	智能云盒多视窗交互系统软件
	1.支持设备的有线接入：设备具有1路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。具有1路HDMI输出接口。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。
2.支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。
3.手写板：支持手写板通过Wifi网络连接到智能云盒，支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏等不同对比模式，允许主讲人自主选择不同参会者手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）
4.投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。
5.支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
6.批注白板：批注提供选择画笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式。
7.一键录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键或软件工具栏中的“录制”按钮一键开始录制；录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录制视频可保存在智能云盒的外接U盘或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能，录制过程中可随时暂停、停止。
8.网络直播：支持创建即时直播，收看端直接收看直播。支持选择不同的收看方式：选择云盒作为收看端设备、允许云盒通过直播间ID加入收看直播、支持移动端通过扫描二维码观看本次直播。支持锁定直播间，锁定后，其他云盒则无法再加入收看直播。支持直播端设备查看：收看端是否加入直播间、收看端设备类型、收看端加入直播间方式、是否移除收看端设备、锁定直播间、结束直播等信息。
9.支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。
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	安装结构
	1、主屏：6500mm*2820mm=18.33㎡；
2、显示屏为壁挂安装。
3、国标方钢焊接，以确保系统的安全可靠性，钢结构表面须作除锈处理。
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	配电柜1
	20KW，加装防雷浪涌保护器，网口+串口，PLC+中控控制，高温+故障警示。
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	电源时序器
	1、2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态；
2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作；
3、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作
8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰
9、采用新国标电源插座，安全有保障
10、可控电源路数: 8路（另有2路辅助通道）；
11、每路可控时间: 0～999秒；
12、设备可控通道1~4通道额定输出电流不低于10A, 5~8通道额定输出电流不低于16A
13、前面板两个辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）；
14、整机额定总输出电流: 30A。
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	控制电脑1
	CPU:主频≥2.0G，核心≥4核，线程≥8线程
主板：≥Intel H67
硬盘：≥256GB SSD 
内存：≥8GB DDR4 3200
显示器：≥23.8寸(不低于1920*1080)
6、独立显卡PCI-E插槽（独立显卡带双路HDMI输出，分辨率达到4K）
★7、签订合同时提供提供产品节能认证证书。
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	高清线1
	HDMI 15米
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	网线1
	1、导体：23AWG，带宽达到250MHz；                                   
2、芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
3、护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术， PVC材质,符合CM等级阻燃要求。
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	模组专用电源适配器1
	200w/4.5v40A
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	电源线3
	3*2.5平方
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	电源线4
	3*6平方
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	外部线缆1
	电缆：一组国标纯铜RVV5*6mm²；室内6类网线：8根（布线长度不超过100米）；
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	机柜4
	600MM*600MM*2000MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前玻后双开网门，含盲板、层板、机柜螺丝。
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	安装辅材5
	地插.管材.模块.接线板等
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	安装及调试7
	LED系统设备布线、设备安装、调试集成

	134
	LED屏体2
	1、像素点间距：≤4mm，显示屏净尺寸：3840mm×2880mm=11.06㎡；
2、单元板分辨率：≥3200 Dots；
3、刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
4、像素构成：1R、1G、1B；
5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光；
6、驱动方式：恒流驱动；
7、控制方式：同步控制系统；
8、维护方式：前后双向维护；
9、整屏平整度≤0.04mm；
10、白平衡亮度：0-820cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%；
11、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；
12、水平视角≥175°；垂直视角≥175°；
13、对比度≥10000：1；
14、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置；
15、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；
16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；
17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；
18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；
19、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感；
20、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h，无渗透，灯管气密性良好。
21、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。
22、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备
23、产品采用芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能55%以上。
24、长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。
25、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值；单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值；
27、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求。

	135
	备用单元板2
	与屏体同批次

	136
	接收卡2
	1.单卡最大支持24组数据输出；
2.无需转接板，集成12组75E接口；
3.支持逐点校正功能，有效提高显示屏的画质一致性；
4.支持修缝功能，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线；

	137
	控制软件2
	大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能

	138
	钢结构部分
	1、4040mm*3080mm=12.44㎡。
2、显示屏为双立柱安装，不锈钢包边，每边约10cm，立柱高度0.8~1m。
3、屏体采用防水箱体加后盖，后盖带风扇。
4、国标方钢焊接，以确保系统的安全可靠性，钢结构表面须作除锈处理。

	139
	配电柜2
	20KW配电柜，加装防雷浪涌保护器，含PLC模块，可远程断上电，定时开关

	140
	LED控制器2
	1.三合一设计 集发送卡、处理器、异步功能为一体；
2.安卓子卡:
1）支持8 核处理器，主频 1.5GHz，采用Android 5.1系统；
2）支持WIFI、千兆网络、U盘三种通讯方式，并支持4G选配；
3）WIFI支持AP和STA两种通讯模式，并支持U盘、网线两种设置方式；
4）支持有线网络、3G/4G/Wi-Fi无线网络接入互联网管理；
5）支持UDP、DHCP网络通讯协议；
6）支持本地服务器发布内容；
7）支持远程集群发布管理系统，支持C/S、B/S双架构发布管理；
8）支持云登录动态验证，支持分组、分级、监控、审核等权限管理；
9）支持节目顺序、定时等播放方式；支持紧急事件信息插播；
10）支持日志，屏幕状态查询；多平台发送节目，支持手机、iPad、PC多平台节目发送；
11）支持手机遥控器功能，可通过手机对设备进行，节目快进、快退、暂停、播放、素材列表上下切换、节目列表上下切换、节目和内容点播、音量加减、亮度调节、开关屏；
12）支持通过手机切换处理器信号源、局部全屏切换；
13）支持多设备同步播放；
14）支持天气预报、网页、流媒体等；
15）支持Mysql等标准数据库；支持数采仪、PLC等对接；
3.支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×2（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为130万像素，支持自定义分辨率，最宽4096像素，最高2160像素；支持monitor接口输出；
4.支持多路输入信号接口：两路HDMI，一路VGA；


	141
	高清线2
	HDMI 15米

	142
	网线2
	1、导体：23AWG，带宽达到250MHz；                                   
2、芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
3、护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术， PVC材质,符合CM等级阻燃要求。

	143
	模组专用电源适配器2
	200w/4.5v40A

	144
	电源线5
	3*2.5平方

	145
	外部线缆2
	电缆：一组国标纯铜YJV5*6mm²

	146
	光纤
	室外铠装12芯

	147
	光纤收发器
	单模

	148
	机柜5
	600MM*600MM*2000MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前玻后双开网门，含盲板、层板、机柜螺丝。

	149
	安装辅材6
	KBG管、PVC管、线槽、伸缩管、固定锁卡、明盒、绝缘胶布、线扎等

	150
	安装及调试8
	LED系统设备布线、设备安装、调试集成

	151
	功率放大器
	1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110-240V 50Hz
2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度；  
3、保护功能：电源软启动，双重压缩电路，电压、电流跟踪，多点温度监控等多重检测保护性能；
4、工作模式：立体声、并接、桥接
5、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω；
6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）；
7、总谐波失真≤0.1%；
8、串音衰减≥70dB
9、信噪比(A计权)≥100dB；
10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250

	152
	反馈抑制器器3
	1、专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所；
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能；
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正；
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB；
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用；
6、监测速度：高/中/低可选；
7、输出电平：高/中/低可选
8、2寸TFT液晶显示屏；
9、密码锁定和解锁功能；
10、中英文语言选择功能；
11、支持PC软件全功能控制。

	153
	数字音频处理器3
	1、3进6出数字音频处理器
2、灵活组合的输入输出，多种分频模式
3、输入输出通道有7段参量均衡
4、输出具备高通和低通滤波器，滤波器频率、类型、频率均可调整
5、输入输出通道均有压缩器,压缩器门限值、压缩比例、压缩器上冲时间及释放时间均可调整。
8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便；
9、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数
10、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接
11、多台机器连网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器，同一类型机器最多达32台
12、LCD液晶屏显示，7段输入/输出电平显示LED、静音显示LED灯，按键指示LED灯

	154
	无线投屏器
	视频输入分辨率：可达4K/3840x2160；视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200；显示比例： 
等比，4：3，16：9，16：10；无线网卡：支持（2.4G），内置；接口： 
1xHDMI接口，1x网络接口
1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口

	155
	电源线6
	RVV3*2.5 国标

	156
	音箱线3
	200支金银线

	157
	音频线3
	高网

	158
	安装辅材 7
	含PVC管材，膨胀螺丝，PVC各类管卡，短接，扎带、地插、接线板等

	159
	安装及调试9
	小会议室音频设备布线、设备安装、调试集成



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）质量要求
 供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。
（2）验收要求
1）所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
2）中标供应商完成竣工文档整理方可申请验收，中标供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。
3）验收的相关数据及中标产品信息，中标供应商应及时填入网络管理平台。
4）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。
（3）质保（维保）及售后要求
1）本项目要求整体质保期不少于3年（招标文件另有要求的除外）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
2）质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
3）质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后45天，完成交付安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）产品演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容如下：
供应商针对具体演示内容（详见第五章），提供演示视频文件，视频画面须清晰。未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。
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第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1、2.2、2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。
	30
	客观分

	2.2
	深化设计方案
	评委根据投标人勘察金陵中学西善分校现场情况提供的本项目深化设计方案（含报告厅扩声拓扑图、扩声系统管线平面布局图；多媒体教室系统连接图，效果图；录播教室系统图、设备及管线平面布局图、录播教室整体及局部效果图；LED显示系统钢结构设计图、LED显示系统效果图等）进行综合评分：
（1）深化设计方案完整、规范、合理的，得6分；
（2）深化设计方案较完整、较规范、较合理的得4分；
（3）深化设计方案基本完整的，得2分；
（4）深化设计方案不完整或未提供的不得分。
	6
	主观分

	2.3
	
检测报告

	1、所投智慧电源管理中心产品（产品清单32）具有物联网功能,可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压、电流、功率、温度与设备的运行时长、用电量以及设备总功率，全部合格或符合得1分。
2、所投“AI智能跟踪处理软件”（产品清单79）检测报告包含以下内容：
（1）具有AI跟踪目标丢失处理机制，支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪，合格或符合得1分。
（2）支持基于AI人脸与肢体识别跟踪技术，经过人脸与肢体交叉校验后锁定正确的跟拍对象，不跟丢不跟错，合格或符合得1分。
3、所投“智能云盒多视窗交互系统软件”（产品清单120）检测报告包含以下内容：
交互系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能，合格或符合得1分。
本项最多4分，以上提供具有CMA标识的检测报告，检测报告需体现相关检测数据。
注：（1）为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）允许提供的检测报告产品名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变产品实质性内容(功能)，如提供的产品名称不一致，须提供产品内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容(功能)应符合采购需求，否则不得分。
	4
	客观分

	2.4
	软件著作权证书
	1、提供所投智慧电源管理中心产品（产品清单32）具有软件名称包含“智慧电源管理平台软件”、“智慧电源管理终端软件”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》，每提供1项得1分，最多得2分；没有不得分。
2、提供所投智能网音终端一体机（产品清单70）产品具有软件名称包含“云运维智能管理系统”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》，提供得1分；没有不得分。
3、提供所投精品录播主机（产品清单77）产品具有软件具有软件名称包含“流媒体管理软件”、“流媒体导播软件”、“流媒体直播软件”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》，每提供1项得1分，最多得3分；没有不得分。
4、提供所投智慧教室互动黑板2的（产品清单89）具有软件名称包含“电能管理系统”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》，提供得1分；没有不得分。
5、提供所投智能教学一体机（产品清单91）产品具有软件名称包含“分屏互动管理系统”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》。得1分；没有不得分。
注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。
	8
	客观分

	2.5
	产品视频演示
	1、评委根据投标人提供所投智能电源管理中心产品（产品清单32）的视频演示综合评分（视频时长不超过5分钟）：
（1）可通过手机APP端和WEB端对设备远程参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、运行时长、三相平衡监测。                                                                            
（2）支持远程一键开关功能：支持一键式顺序、逆序开关，同时支持自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关。                     
（3）报警管理：监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP和WEB端远程查看。                                                             
（4）支持APP或WEB端修改每路通道设备名称，方便对设备进行管理。                                                          （5）在APP或WEB端上，可以看到十条以上的定时任务，支持电源单路或多路回路的定时开启与关闭，可以设置定时任务的操作名称，具有单次与循环两种定时方式，同时定时设置支持精确到年、月、日以及具体时间。
以上功能，每成功演示一项得1分，全部满足得5分。
2、 评委根据投标人提供所投“智慧教室互动黑板2”（产品清单89）的视频演示（视频时长不超过5分钟）综合评分：（1）为方便教学需求，记忆内容支持在书写板上一键快速保存功能，无需操作软件界面或二次确认耽误课堂教学进度。
（2） 为方便教学需要，教师在教学时无需在中间黑板开启书写记忆画面，可直接在侧板书写板使用粉笔书写，书写内容自动同步至中间黑板实现电子化记录。书写完毕后，可通过侧板书写板一键查看板书记忆内容。
（3） 为方便教学需要，板书记忆内容支持以png图片的形式保存在本地文件夹中，也支持将板书记忆内容生成二维码，使用手机扫码保存在手机中方便随时查阅。
以上功能，每成功演示一项得1分，全部满足得3分。
3、评委根据投标人提供所投“智能教学一体机”（产品清单91）的视频演示（视频时长不超过5分钟）综合评分：
（1）支持本项目智慧教室互动黑板2（产品清单89）控制代码拨码调取功能，无需通过软件设置、录入。
（2）支持本项目智慧教室互动黑板2（产品清单89）的主页、内部ops电脑信号、HDMI信号、 音量+、音量—、息屏、自定义按键等控制管理功能；支持按键操作有声提醒功能及按键指示灯指示功能。
以上功能，每成功演示一项得1分，全部满足得2分。
本项最多10分，未提供演示不得分。
注：（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
	10
	客观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障 及服务电话等）进行综合评分： 
1、售后服务方案体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、故障响应时间及时，得3分；
2、售后服务方案体系比较完善、服务内容较合理、故障解决方案针对性较强 、故障响应比较及时，得1分； 
3、售后服务方案体系不完善或未提供的，不得分。
	3
	主观分

	3.2
	培训方案
	评委根据投标人提供的培训方案(包括但不限于培训内容、培训课时安排、培训方法等内容)，进行综合评分：
1、培训方案全面、详细的培训计划，培训方案合理可行，针对性强的得 3 分；
2、培训计划基本全面，培训方案合理性和针对性较强的得1 分；
3、提供培训计划不合理或未提供的，不得分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供自2020年1月1日以来完成的类似项目业绩（包含多媒体系统或录播系统或广播系统其中任一系统的类似项目案例），每提供一个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，业绩需同时提供中标/成交通知书、采购合同及项目验收表，缺项或未提供的不得分）

	2
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人或所投精品录播主机（产品清单77）产品厂商具有国家认可的出版社发行的有关微课或优课制作的正版教材，提供教材封面、教材出版的相关证明文件（查询链接、截图等）提供证明材料得2分，没有不得分。
	2
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分








第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录

[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、联合体协议（如有）
十三、分包承诺书









一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：



说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日    期：









四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：






五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：



六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。





七、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。







八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。
2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。



九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。




十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         









十二、联合体协议
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。





十三、分包承诺书

分包承诺书

                      ：（采购人名称）
我公司                            （供应商名称）郑重承诺：
如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的 钢结构部分   建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）
          日  期：



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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