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第一章 招标公告
项目概况
江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目JSZC-320900-JSJW-C2024-0085招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2024年12月09日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JSJW-C2024-0085
2.项目名称：江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：396.27万元
5.最高限价（如有）：396.27万元
6.采购需求（简介）：江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目，详细内容见本招标文件第四章。
7.合同履行期限：同免费质保期，其中网络改造、硬件设备供货、安装及调试要求30日历天内完成。
8. 本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
无。
3.本项目的特定资格要求：
投标人须具有建设行政主管部门核发的有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2024年12月09日09:00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
7.中标供应商在中标后需向采购人提交纸质投标文件一式三份。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省盐城技师学院
地址：盐城市盐都区海洋路29号
联系人：王老师
联系方式：13056150848
2.采购代理机构信息
名 称：江苏建威建设管理有限公司
地 址：盐城市盐都区兆泉商务中心六楼
联系人：朱女士
联系方式：18066198320
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：王老师
电　　 话：13056150848
　　　　　　　　　　　　
 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]33、政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。 
 34、其他
34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为__30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。    
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第三章  合同条款
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政府采购货物买卖合同




项目名称：江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目
合同编号：JSZC-320900-JSJW-C2024-0085
甲    方：江苏省盐城技师学院
乙    方：
签订时间：



使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：江苏省盐城技师学院（采购人）
乙方（全称）：__________________（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
采购项目名称：江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目
采购项目编号：JSZC-320900-JSJW-C2024-0085
（2）采购计划编号：_________________________________
（3）项目内容：江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目
采购标的及数量（台/套/个/架/组等） _____________________________
品牌：_______________规格型号：_________________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌： 规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称： A02091107 视频监控设备【以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）】
强制采购  优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购  优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购  优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否     不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：_________________________________
大写：_________________________________
分包金额（如有）小写：_________________________________
大写：_________________________________
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）            
分期付款： （具体详见专用条款第二节第12.2款），其中涉及预付款的：（具体详见专用条款第二节第12.2款）
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：_____年_____月_____日，完成日期：_____年_____月_____日。
（2）履约地点：同专用条款 第二节 第23.1款
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
收取履约保证金金额：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
履约担保期限：验收合格且采购人收到发票后30日内。
（4）合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
（5）履约保证金的退还：
1.方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
2.时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
3.条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
4.不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
4. 合同验收
验收组织方式：自行组织    委托第三方组织
验收主体：__江苏省盐城技师学院_____
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：同专用条款 第二节 第23.1款。
（3）履约验收方式：一次性验收 
分期/分项验收：甲方应在全部货物到货安装完毕后的10日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满1年后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（4）履约验收程序：同专用条款 第二节 第23.1款。
（5）履约验收的内容：本项目《采购文件》中每一项技术和商务要求的履约情况。
（6）履约验收标准：以乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正不明确的，以《采购文件》相关要求为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正和《采购文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自_____年_____月_____日生效。
7.合同份数
本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：_____年_____月_____日
合同订立地点：____________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	江苏省盐城技师学院
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。
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	质保期内，全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕。超过质保期的设备，终生维修（含维护），全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
9. 如因本项目乙方原因达不到质量目标，必须及时（限期）整改至符合质量要求。否则甲方有权安排其他单位进行整改到位，所需费用直接从乙方价款中代付，乙方有义务按结算价的2%向甲方支付违约金，并在结算时扣除，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_30%_款项作为预付款；
②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的__90%_款项；
③初步验收合格且项目运行满_12_个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	所有设备均由原厂免费______年质保，并且乙方承担______年免费维修维护服务。（自项目交付验收合格之日起计，不低于5年；最终以乙方承诺时间为准）。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	同合同通用条款

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	超过质保期的设备，终生维修（含维护），全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	按照银行同期存款利息计算

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：网络改造、硬件设备供货、安装及调试要求30日历天内完成。
交货地点：江苏省盐城技师学院（文港路路校区）。
（5）甲方应在全部货物到货安装调试完毕后的十五个工作日内进行初步验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，通过初步验收一年后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	其他
	合同生效及其它

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。



第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:货物类项目。
[bookmark: _Toc120614281]一、综合布线系统
1、项目说明
综合布线系统是在文港路校区已有建筑的基础上新建工程。在施工时需要充分考虑已有的土建、装修、空调、水电等基础建设相配合，同时对使用部门和管理部门进行调研后，计划出合理、高扩展的综合布线系统。
系统应根据相关国内及国际标准施工，此系统汇总了视频监控系统、无源全光网、无线WIFI覆盖、数字广播以及校园网数据系统的线路，从而组成一个模块化、系统化灵活性极高的综合布线系统。
实施要求
工作区
工作区墙面上的信息点采用明装管线敷设的施工方法，每个房间的信息点由同在一个工作区的弱电多媒体箱引出，铺设PVC管或PVC线槽，将线缆引至信息点位。采用标准模块化插座，端连设备。
在每个工作区域至少安装一个六类非屏蔽信息插座；其中教师办公室信息点位数，按照现有办公桌的数量设置，最多7个，但不少于2个；会议室信息点位数，设置在音响设备和主席台各一处，不少于2个。
[bookmark: OLE_LINK2]工作区信息点模块全部采用6类UTP模块，信息点模块安装采用墙面明装模式，即在墙上信息点位安装86型底盒，并安装86型面板封装（内置6类模块）。安装于离地35CM处，PVC管槽沿离地30CM铺设安装。
工作区内的弱电多媒体箱安装于门后离地180CM处，弱电多媒体箱内配置220V强电插排（两位五孔）且接电、接地，多媒体箱需接地。
弱电多媒体箱内固定安装网络设备、强电插排、光纤熔纤盘。
水平子系统
水平布线系统采用四芯室内光缆，水平光缆由工作区弱电多媒体箱敷设至弱电间的机柜中，与24口光纤终端盒端接。水平光缆采用PVC管、线槽从桥架引出，光缆沿桥架内壁铺设（桥架不足的部分，补充建设铺设桥架）。
弱电间内所有配线架、光纤终端盒、网络设备全部采用标准落地式机柜安装，弱电间按照标准接电、接地。
垂直线缆通过垂直桥架贯通楼宇，安装在弱电间内，自下而上，贯通整个大楼。桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接。桥架底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。
建筑群子系统
采用地下管道（或直埋）敷设的室外电缆、光缆，充分利用现有地下管网布线。校园内室外设置不少于12处，标准手孔井并配套弱电柜（柜内配置220V强电）。此外，它还需设有防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护装置。
室外弱电柜内置机架，固定安装POE交换机，用于周边AP、监控、广播等设备组网。
每个弱电柜铺设一个8芯铠装光缆直达到信息中心机房。
 
手孔井大样
每个弱电间（含26号楼两处弱电柜）到中心机房（研发楼9层903室）铺设一条不低于24芯单模直达光缆。每条24芯光缆两端端接到24位机架式光配架，共18条直达光缆。
其他
信息接入点位不少于2600个；
安防视频监控，需由中心机房UPS统一供电。
网络使用无源全光网络的方案，在选择弱电间的过程中，尽量减少弱电间的设置，并避开已被使用的弱电间。
A座、B座、C座教学楼分别设置3个弱电间、研发楼（含裙楼）设置5个弱电间、8号楼实训楼设置2个弱电间、26号教学楼设置2个弱电柜。
模块化机房空调安装包括电源线缆、外机选位、外机统一由机房供电。
3、设备参数
	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量

	1
	4芯室内光纤
	1、 GJFJV-4B；
2、 单模室内光纤光缆；
3、 束状光缆；
4、 低烟无卤阻燃；
5、 芳纶软光缆；
6、 包含PVC管槽材料；
工作内容：本体安装、光纤熔接、布线
	米
	30000

	2
	24芯单模光纤
	1、 GYTS-24B；
2、 铠装24芯单模室外光缆；
3、 工作内容：本体安装、光纤熔接、布线
	米
	5000

	3
	8芯单模光纤
	1、 GYTS-8B；
2、 铠装8芯单模室外光缆；
工作内容：本体安装、光纤熔接、布线
	米
	3000

	4
	光纤尾纤
	与设备接口配套，长度适合光纤熔接，做到光纤分线盒在配线架底部；
工作内容：本体安装、光纤熔接
	端
	4500

	5
	光纤熔接
	工作内容：本体安装、单体调试
	根
	4500

	6
	音响线
	2*1.5；
工作内容：本体安装、单体调试、布线
	米
	7500

	7
	5米SC-SC单模光纤跳线
	SC-SC 5米、单模；
工作内容：本体安装，光纤熔接
	根
	500

	8
	3米SC-SC单模光纤跳线
	SC-SC 3米、单模；
工作内容：本体安装，光纤熔接
	根
	500

	9
	5米LC-LC单模光纤跳线
	LC-LC5米、单模；
工作内容：本体安装
	对
	200

	10
	3米LC-LC多模光纤跳线
	LC-LC3米、多模；
工作内容：本体安装
	对
	200

	11
	其他光跳纤
	根据现场情况确定
	根
	500

	12
	六类网线
	1、 CAT6、UTP标准线缆；
2、 ≥300米；
3、 4对双绞线；
4、 带撕裂绳；
5、 导体线规：≥23AWG；
6、 配套一舟水晶头、PVC管槽；
7、 工作内容：本体安装、布线、模块制作、水晶头压制
	箱
	124

	13
	电源线
	RVV3*1.5；
工作内容：本体安装
	米
	1000

	14
	CAT6 UTP跳线
	1、 CAT6、UTP；
2、 3米；
3、 工作内容：本体安装、单体调试
	条
	1000

	15
	24位机架式光配架
	1、安装方式：19″机架式安装；
2、4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置；
3、通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架；
4、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；
5、端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件；
6、高度：1U；
7、表面处理：静电喷塑；
8、材料：优质冷扎钢板；
9、表面颜色：黑色；
工作内容：本体安装、光纤熔接
	套
	125

	16
	集线器
	1、 标准19英寸机架式安装；
2、 高度：1U；
3、 可提供12档和24档两种理线档位可选；
4、 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体≥1.2，盖板≥1.0mm；
5、 带有盖板；
6、 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放；
工作内容：本体安装，布线、整理
	台
	125

	17
	综合布线机柜（19"标准机柜）
	1) 产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000mm；
2) 容量： 42U；
3) 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度≥2.0㎜，框架厚度≥1.2㎜，其它主要部件厚度≥1.2㎜；
4) 机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观；
5) 顶底框同框架连接螺钉呈八字形分布，机柜稳定性好；
6) 预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，前后框架侧壁带有走线孔，方便布线，可将多余线缆隐藏起来；
7) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度，前门：长柄锁、后门小圆锁；
8) 两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手；
9) 静态负载：800KG （带支脚）；
10) 防护等级：IP20；
11) 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；
12) 安装螺丝为梅花槽防盗螺丝，受力性能好，螺钉头不打滑，安装方便可靠；
13) 机柜主要部件预留接地柱，满足使用需求；
14) 下框架预留对地安装孔，可通过膨胀螺栓直接与地面固定，满足现场使用需求；
15) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：黑色，白色；
工作内容：1、本体安装  2、标准化布线  3、相关固定件的连接
	套
	20

	18
	电源插座PDU
	每个机柜配置1条PDU，每条PDU插口要求不低于20个10A插口，4个16A插口；
工作内容：本体安装、单体调试
	套
	24

	19
	网络多媒体箱
	1、 ≥200*300；
2、 冷轧镀锌板；
3、 产品壁厚：≥0.8mm；
4、 安装方式：挂墙安装；
5、 门板有扇热设计；
6、 内腔带设备安装架、电源插座安装位置；
7、 免钥匙，拉扣设计，方便开合；
工作内容：本体安装、单体调试
	个
	455

	20
	2位接线插座
	1、 2位5孔；
2、 防误插设计；
3、 高温阻燃材料；
4、 有挂钩设计；
5、 白色；
6、 最大电流：10A；
7、 额定电压：250V；
工作内容：本体接线安装
	只
	467

	21
	光纤熔纤盘
	1、 采用ABS材质、阻燃防水；
2、 ≥4芯；
工作内容：本体安装，光纤熔接
	个
	455

	22
	明装86信息点位盒
	1、 明装；
2、 86*86；
3、 单、双信息点位（根据现场情况配置）；
4、 配套六类UTP模块；
5、 带面板；
工作内容：本体安装、模块接线、布线
	个
	1000

	23
	垂直桥架
	1、 ≥100*50*0.8；
2、 镀锌金属板材；
3、 槽式；
工作内容：本体安装
	米
	288

	24
	立杆
	1、3米；
2、4个横臂；
3、 镀锌钢管、高温静电烤漆；
4、 钢管壁厚：≥1.8mm；
5、 底部法兰盘采用Q235钢板，厚度：≥8mm；
工作内容：含底座水泥浇筑、本体安装、单体调试
	根
	20

	25
	汇聚弱电井
	1、国标400*600*700；
2、弱电管道的以下位置应设置，管道分歧点，交叉路口，直线段每隔80~100m，最大不得超过150m；
3、人孔形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定，在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5°时采用直通型人孔，两段管道的偏转角在22.5°~67.5°之间时，采用斜通型人孔，两段管道的偏转角在67.5°~90°之间，或管道作T字形分歧处，采用三通型人孔，管道作十字形分歧处，采用四通型人孔；
	个
	12

	26
	管道坡路开槽
	槽宽15CM，深30CM，在夯实的素土上铺一层5Cm厚的细土
	米
	3000

	27
	室外落地落地机柜
	560*580*1000，内置标准机架，便于安装1U 24口POE交换机
	套
	12

	28
	综合布线管路
	国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣；管子的切断可用切割机切割；管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接；PE管采用PVC胶和连接进行。
工作内容：本体安装、布线
	米
	500

	29
	广播系统管路
	国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣；管子的切断可用切割机切割；管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接；PE管采用PVC胶和连接进行。
工作内容：本体安装、布线
	米
	500

	30
	监控系统管路
	国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣；管子的切断可用切割机切割；管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接；PE管采用PVC胶和连接进行。
工作内容：本体安装、布线
	米
	500

	31
	弱电间保洁与门锁安装
	1、弱电井间锁芯；
2、铝身铜芯；
3、通用钥匙；
4、清理弱电间，验收前保持弱电间整洁；
工作内容：本体安装、单体调试、布线
	套
	16

	32
	精密空调
	1、24小时运行设计；
2、远程发送故障警报、支持RS485标准协议支持远程监控；
3、5匹；
4、来电自启动；
5、柜机；
6、断电记忆；
7、配套远程监控套件；
工作内容：本体安装、远程通信调试，接入学校网管平台
	套
	1

	33
	弱电桥架
	补充弱电桥架。
	米
	200

	模块化机房

	34
	微模块机柜
	1、外形尺寸：服务器机柜规格不小于（W*H）：600mm*2000mm，机柜深度不小于1400mm，冷风通道深度不小于200mm，前门为玻璃门，后门为钢板门；
2、机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀；
3、机柜由主框架、顶板、内嵌底板、前后门、侧横梁、矩形管、内立柱和固定层板组成。其中主框架、内立柱的、侧横梁的材料厚度不小于2.0mm，前后门和侧板的材料厚度不小于1.2mm；
▲4、承载能力：机柜静态承载能力不小于2000kg(投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章)。
5、 抗震：机柜带载不低于500kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核；
6.为方便设备安装及维护，门板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，投标产品前后门开启角度不小于110度；
▲7、为了保障用电安全，要求机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻不小于100MΩ(投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章)。
★8、机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过1mA(投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章)。
9、机柜附件：每个机柜含接地组件（接地线6mm²）、左后各1条85mm垂直理线板、19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、运输脚轮、LED灯管+行程开关；
工作内容：本体安装
	台
	7

	35
	机柜锁具
	机械锁*2；
工作内容：本体安装
	套
	7

	36
	智慧机柜M型走线槽
	顶部M型走线槽，不小于600mm(W)*300(D)*150(H),强弱分离，带隔板；
工作内容：本体安装
	套
	7

	37
	快开盲板
	1U免工具安装盲板，快开方式；
工作内容：本体安装
	个
	60

	38
	快开盲板
	2U免工具安装盲板，快开方式；
工作内容：本体安装
	个
	30

	39
	智慧机柜轻载托盘
	100kg承重开孔托盘，19" ，托盘尺寸不小于485*717；
工作内容：本体安装
	块
	6

	40
	智慧机柜L型托架
	不小于50kg承重L型托架1副（2只，左右各1）；
工作内容：本体安装
	对
	6

	41
	智慧机房机架式配电单元
	1. 配电单元可机架式安装，高度不超过10U；
2.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于99.90%；
3.支持主路开关不小于100A/3P；UPS输入不小于2*63A/3P；输出开关不小于2*63A/3P；维修旁路开关（带锁）不小于1*63A/4P；市电输出开关不小于且不少于2*32A/3P+2*40A/1P+10*32A/1P；UPS输出支路开关不小于且不少于10*32A/1P，防雷模块不低于C级防雷模块；
4. 母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%；
5.支路监测参数包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%；
▲6.为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应不超过55℃，断路器壳体的温升不超过40℃(投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章)。
工作内容：本体安装
	台
	1

	42
	智慧机柜专用普通PDU
	PDU-基本型，不小于32A输入，输出12*10A+4*16A-不含线缆，端子接入；
工作内容：本体安装
	条
	12

	43
	机架式精密空调
	1.尺寸：机柜式安装；220V±10%，50/60Hz电源；总冷量≥12.5kw，显冷量≥12.5kw，风量≥2200m3/h，水平送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410a；
2.要求空调机组具有搞精度控制：温度控制精度可达±0.3℃，湿度控制精度可达±3%，为机房设备创造更稳定的运行环境；
3.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险；
4.要求室内机EC风机具有实时按需分配风量，高效节能，高智能，寿命长，振动小，噪音低等特点；
5.要求所投空调型号或者同系列型号设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证；
工作内容：本体安装、远程通信调试，接入学校网管平台
	套
	2

	44
	机柜监控主机
	1. 通道动环监控主机，支持多路温湿度、烟雾、漏水、端门、天窗、空调、UPS、配电单元、消防、声光告警器等的监测和/或控制；
▲2.为保证机房在紧急高温情况下能实时监控机房状态，要求监控主机具有耐高温性能(投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章)。
3.监控主机应符合电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护；
▲4.具有动环监控系统软件著作权证书（投标时需提供证书扫描件并加盖投标人公章）。
工作内容：本体安装、远程通信调试，接入学校网管平台
	台
	1

	45
	温湿度传感器
	温湿度传感器，测温范围：-40℃-125℃，测湿范围：0%-100%RH；
工作内容：本体安装、配置调试
	个
	2

	46
	水浸传感器
	绳式非定位水浸传感器，工作温度：-10℃—50℃；
工作内容：本体安装、配置调试
	个
	1

	47
	水浸探测绳
	非定位式水浸探测绳；
工作内容：本体安装、配置调试
	米
	10

	48
	烟雾探测器
	光电烟感探测器，直径104mm*深50mm，工作电压：DC12V±5%；
工作内容：本体安装、配置调试
	个
	1

	49
	智慧化机房专用本地监控触摸屏
	本地监控触摸屏，10.1英寸电容触摸屏，1280*800分辨率；
工作内容：本体安装、配置调试
	套
	1

	50
	半球网络摄像头
	半球型IP摄像机，300万像素，1080P，POE供电，带一路开关量输出；
工作内容：本体安装、配置调试
	台
	2

	51
	声光报警器
	机柜用闪光电子蜂鸣器，声压105db，声频1500±500Hz，60mA，DC12V；
工作内容：本体安装、配置调试
	个
	2

	52
	短信告警
	短信告警模块；
工作内容：本体安装、配置调试
	个
	1


二、有线网络系统
1、项目说明
有线网络系统是数字化校园建设的重要基础平台，是智慧化校园应用系统的唯一传输通道，因此，有线网络系统是文港路校区建设的重点。有线网络平台不仅要能够满足学校目前的应用需求，而且需要在未来一段时间范围内适应应用系统的升级。实现核心万兆、千兆到桌面的目标。
2、 实施要求
(1)、可管理性
无源全光网的网络结构为大二层架构，配套强有力的网管软件是有效地进行网络管理的助手，网管软件应能够支持对网络进行设备级和系统级的管理和配置。
(2)、可扩充性
安装终端网络设备时，对分光器的使用需留有余量。随着用户应用规模的不断扩大，网络可以方便地扩充容量，支持更多的用户及应用；随着网络技术的不断发展，网络必须能够平滑地过渡到新的技术和设备，保证用户现有的投资。
(3)、对各种应用的支持
校园网要求具有数据、图像、话音等多种实时通讯能力；并在主干网上提供足够的带宽和可保证的服务质量，满足大量用户对带宽的基本需要，并保留一定的余量供突发的数据传输使用，最大可能地降低网络传输的延迟。整个网络在服务质量(QoS)、网络安全等方面提供合理的配置。
(4)、其他
实现与海洋路校区主干网互联网互通。
为组建无线校园网提供支撑。
支持多种虚拟网络划分。
全校网络为无源全光网设计、主干万兆速率，桌面千兆及以上速率。
所有三层网络设备集中放置在文港路校区研发楼9层903中心机房。
两校区之间已预留双芯裸纤，为确保各业务系统独立运行，组建两校区互通网络配置是，需确保各业务系统相互干扰。
文港路校区的有线网络需要接入海洋路校区。实现统一管理、统一监控、统一互联网出口。
所有智慧黑板接入有线网、所有办公电脑接入有线网。
3、设备参数
	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量

	1
	OLT
	1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥6个，交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps；
2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；
3、ACL≥4K，MAC表≥1M，路由表≥256K，ARP表≥256K；
4、支持独立安全业务插卡FW、上网行为管理、负载均衡插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中；
▲5、端口扩展支持万兆电，25G端口、40G端口、100G端口，单槽位最大可支持≥24个≥40G光接口【投标时提供相关证明材料（如产品彩页、技术白皮书、官网截图、检测报告等相关证明材料，并加盖投标人公章）】。
6、实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化；
7、支持并实配MACsec硬件加密功能
8、配置冗余主控、冗余电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口+≥20端口千兆以太网光接口+≥10端口万兆以太网光接口(含≥10对万兆模块)，提供≥72个PON接口（含≥54个OLT模块,OLT模块下行不低于10Gbps）；如单台OLT设备无法满足以太网接口需求，需要另外免费配置一台以太网核心交换机（基础配置要求不低于以上1、2、3、4、5、6、7小点要求，以太网接口要求不低于以下要求：配置冗余主控、冗余电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口+≥24端口千兆以太网光接口+≥24端口万兆以太网光接口，含满配所有光口相应速率的光模块）；
9、工作内容：本体安装、单体调试、接入ONU网管平台以及第三方网管平台。
	台
	1

	2
	分光器1分16
	光分路器-单模-1×16-均分-SC/UPC
工作内容：本体安装、单体调试
	台
	54

	3
	8口POE ONU
	1、上行PON接口提供千兆线速转发，下行用户侧提供8个千兆电口（支持POE供电）单端口最大30W，整机最大120W；
2、提供不少于电源、系统运行状态、PON端口，以太网电口指示灯；
3、支持ONU注册认证机制,认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证等多种认证方式；
4、支持动态带宽分配，链路加密，支持设置管理VLAN，支持端口环路检测；
5、支持Web管理、CLI、Telnet管理、CTC标准升级，支持以太网端口状态管理、端口限速、端口隔离；
6、支持以太网端口状态管理、以太网端口隔离、支持端口限速；
7、支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；
8、支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能；
9、工作内容：本体安装、单体调试、接入ONU网管平台以及第三方网管平台
	套
	455

	4
	ONU网络管理平台
	1、管理能力：支持对本项目PON网络业务运维监控；
2、分权管理：针对不同用户分配PON设备、功能管理权限；
3、PON业务拓扑：自动发现PON网络拓扑。支持分层展示，可以查看PON设备全局拓扑和OLT下的局部拓扑信息；
4、故障管理：支持ONU断电告警、静默告警、UNI链路告警等丰富的业务告警指标，全面覆盖对设备运行状态告警和操作变更告警。集成平台的告警声光提示以及E-mail转发、微信转发等机制；
5、性能管理：支持PON设备多种指标监控，包括OLT光功率、各种接口速率、错包率等指标。集成平台的监控功能，具备了完备的性能监控能力。
6 、PON设备管理：支持查看网络中OLT设备、接口列表，并且能够对其进行组播业务配置。通过该模块可查看指定OLT接口下ONU列表信息，并能够设置OLT、ONU端口VLAN信息；
7 、ONU设备管理：设备列表展示全网ONU信息，提供选中ONU同步、导出、导出UNI配置等功能。提供操作列，可进行ONU配置、DBA配置、带宽监控、实时监控、业务割接（绑定状态）等多种配置操作，能够配置ONU下FEC功能, 组播控制模式, ONU下行加密, ONU VLAN配置。支持UNI接口CIR的取消配置功能。支持千兆UNI口。支持配置管理ONU下UNI的VLAN信息；
8 、PON升级：对PON设备的OLT和ONU升级操作的有效管理。对于OLT和ONU升级管理，以任务的方式提供了OLT DBA算法升级和ONU软件升级的功能。可以指定任务执行时间，查看任务结果；
9 、分布式部署，要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理；
▲10、自动发现拓扑，自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等【投标时提供相关证明材料（如产品彩页、技术白皮书、官网截图、检测报告等相关证明材料，并加盖投标人公章）】。
11、支持设备与用户统一管理，支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等；
12、配置50个网络节点管理授权和600个PON节点管理授权，上述功能全部实配；
13、工作内容：本体安装、单体调试，安装在学校指定虚拟化平台
	套
	1

	5
	万兆交换机
	1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps，整机提供≥24个万兆以太网光口，≥2个≥40G以太网光接口；
2、业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡；
3、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；
4、MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K；
5、实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化；
6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持并实配VXLAN网关功能和MACsec硬件加密功能；
8、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒；
9、配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇；
10、工作内容：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台
	台
	4

	6
	万兆LC接口模块
	SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)
配套跳纤
工作内容：本体安装
	套
	96

	7
	万兆多摸光模块
	SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)
配套跳纤
工作内容：本体安装
	套
	8

	8
	POE接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W，满足24路POE视频监控摄像头同时工作；
2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF；
3、端口防雷≥10KV；
4、实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化；
5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒；
7、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理；
8、工作内容：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台
	台
	35

	9
	全光接入交换机
	1、性能：交换容量≥330Gbps，转发性能≥126Mpps；
2、接口类型：≥24个千兆SFP口（满配相应速率的光模块，与办公吸顶放装AP光口兼容通信），≥4个万兆电（8个万兆光模块及跳纤）；
3、支持最多7台设备虚拟化，统一IP地址管理；
4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；
5、支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈；
6、支持STP/RSTP/MSTP；
7、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
8、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、防Ddos攻击、CPU防攻击；
9、工作内容：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台
	台
	7

	10
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，与全光接入交换机同品牌，并确保兼容与无线AP通信。
	个
	151


三、无线AP覆盖
1、项目说明
无线网设计的目标是在文港路校园内，为全体师生提供移动终端高效访问学校内网服务器，实现文件与资料共享。
在校园网内的重点公共区域、办公室、教室、实训室、会议室等场所内布置无线AP，实现主要区域无线全覆盖、无缝漫游。以保障教学、办公的正常进行。安装位置位于弱电多媒体箱附近，避免相互干扰，实现最大化的无线网络覆盖。
为避免重复投资且能做到与有线网络相互通信，该子项目需基于有线网络系统组建。AP通过各工作区的POE ONU设备连入校园网，AC以旁路方式安装，实现管理该校区的所有AP设备。
2、实施要求
AC控制器，安装于中心机房。
认证用户由学校现有统一身份认证平台提供。
覆盖范围包括教室、实训室、会议室、办公室、地下车库、室外广场等地。
本项目所有AP以POE供电方式供电
151间办公室AP通过光缆方式联网，其他区域通过PON网络联网。
3、设备参数
	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量

	1
	无线吸顶AP
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式；
▲2、整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G【投标时提供相关证明材料（如产品彩页、技术白皮书、官网截图、检测报告等相关证明材料，并加盖投标人公章）】。
3、接口数≥2个，包括1个≥2.5G自适应光口，1个≥千兆自适应POE电口；
4、5G单射频最大速率≥2.4Gbps，2.4G单射频最大速率≥0.5Gbps；
5、支持MU-MIMO特性，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
6、支持AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，减少终端之间的冲突与不必要的唤醒次数，达到节能的目的；
7、支持壁挂、吸顶和面板安装方式；
8、与无线控制器同品牌；
9、工作内容：本体安装、单体调试、光纤连入核心机房全光交换机、DC电源供电（如POE交换机无法正常供电，则需要配置）、接入AC、无线管理系统以及第三方网管平台。
	台
	470

	2
	室外AP
	1、采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式，整机最大速率≥2.4Gbps；
2、整机提供≥2个接口，其中≥1个10/100/1000M光口接口，≥1个100/1000M电口；
3、设备支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围；
4、要求采用内置高增益定向天线设计，且支持外置天线；
5、所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，同时可部署5GHz射频数量≥2；
6、整机接入用户规格≥1000；
7、与无线控制器同品牌；
8、工作内容：本体安装、单体调试、以POE供电的方式安装，接入AC、无线管理系统以及第三方网管平台。
	台
	10

	3
	无线控制器
	1、集中转发性能≥20Gbps，提供≥16个千兆电口（GE）+≥8个千兆光口（SFP）+≥2个万兆SFP+端口（配套≥2个万兆光模块）；
2、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；
3、支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能；
4、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；
5、支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥；
6、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络；
7、能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制；
8、▲为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章。）
9、支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理；
10、要求提供所投设备进网许可证，要求提供国家强制性产品认证证书；
11、▲为实现AC的全面运维，所投产品需要满足：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近端口入方向广播组播占比过高、最近端口流量过大等异常事件（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章）。
12、管理AP数量（含授权数）不低于800个；
13、工作内容：本体安装、单体调试、接入无线管理系统以及第三方网管平台
	台
	1

	4
	无线管理系统
	1、可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线，可实现对无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作；
2、支持终端用户认证类型人数统计，支持终端操作系统识别，支持显示在网终端系统类型统计；支持终端驻留时间统计；  
3、支持第三方应用扩展（数据调用不受被调用端数目限制，也不受被调用端下联设备数目限制），并免费开放对接接口，对第三方平台数据调用响应至少应包含：AC身份信息及工作状态、带宽状况、系统综合健康度、AP在线率、AP关联终端数、区域内无线用户分布情况、AP告警指标信息等；
4、管理平台支持远程操作设备，支持远程读取设备信息、对设备进行远程配置，支持配置还原、软件升级、查看AC的网络信息等；
5、对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常；
6、支持定期收集用户设备的IP、MAC映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员；
7、支持无线定位功能，无线终端定位精度需≤3m，本次要求配置同时并发在线用户许可≥15000人；
8、支持微信认证、短信认证、固定账号认证、Portal页面定制，提供权威第三方测试机构测试报告证明，本次项目要求实配微信认证功能并发许可不少于15000人，实配无感知认证功能授权许可；
9、为减轻用户运维压力，可对外提供运维平台APP，让用户远程轻松监控平台；
10、支持平台对用户网络的无线和有线产品进行统一的云管理，通过拓扑自动显示，设备自动注册，自动告警上报，网络的云端管理，实现设备即插即用，业务配置去专业化，用户基于意图的配置；
11、终端首次认证时需要认证，终端再次认证时直接上线无需操作认证页面，提升用户上网体验；
12、支持在线终端信息、历史认证用户导出；支持 AP 基本信息、支持应用统计、网站统计、用户流量数据导出；
13、本系统实现既可以本地虚拟化主机模式，也可以由本地（与AC同地）硬件搭建实现。无论以何种模式实现，以上功能实现的所有费用已经包含在本项报价中，即：如果以本地虚拟化主机模式实现，则需要定制独立平台页面，无需增加任何硬件，且必须承诺终身免费；如果以由本地模式搭建实现，则确保每个软硬件设备正常使用，费用不额外增加；
14、与无线控制器同品牌；
15、工作内容：本软件为独立体、单体调试
	套
	1

	5
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，与无线吸顶AP同品牌，并确保与全光交换机通信。
	个
	151


四、数字广播系统
1、项目说明
文港路校区整体采用IP数字网络广播设计，校园广播实现全数字化控制，不仅实现了多节目源同步传输，还可点对点、点对多点控制到每一个班级。
室外终端一般应用在校园主干道、教学区室外背景音乐、操场跑道。考虑系统的稳定、音质效果，选用防雨音柱，立杆可以结合室外无线网络覆盖、视频监控摄像头设计。
在校园网内的教室、实训室等场所内布置数字广播。安装位置位于弱电多媒体箱附近，在弱电多媒体箱取电。
2、实施要求
数字广播的通信设备需集中安装于中心机房。
设置不少于一个主控（广播站）中心、三个分中心（监控室、中心机房、操场）。
各类播放设备放置于主控（广播站）中心。
所有室内终端采用POE供电。
室外终端通过室外弱电柜取电。
3、设备参数
	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量

	1
	矩阵式网络广播音频服务器
	功能要求：
1.机箱采用国际≥6U机架式钣金标准结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；用专业数控设备加工铝合金面板；
2.采用≥13英寸工业级加固触摸电阻屏，灵敏度高，简单方便操作；
3.标配固态硬盘，具有快速的系统启动速度；
4.前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备，方便用户操作；
5.使用工业级主板设计，适用于长时间运行；
6.使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏；
7.C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输；
8.外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口；
9.服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行；
10.负责音频流传输管理、终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；
11.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；
12.支持 千兆以上网传输，可同时传输上百种音源节目；
13.支持文件广播管理、定时管理、离线管理、硬件状态管理、对讲管理、报警管理、用户管理、授权管理媒体管理、网络自适应管理；
14.支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等；
15.支持声卡采播、外部音源采播；可以随时把音源采播到所需播放终端；
16.选配主机北斗模块校正对时，无需互联网；
17.软件支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台整合；
技术参数：
1.屏幕尺寸：≥13寸 TFT LCD 分辨率≥1024*768，≥300 亮度；
2.软件操作平台:兼容 Windows 7/Windows Server 2008 R2 或以上版本；
3.兼容 Ubuntu Linux 16.04或以上版本；
4.输入电源：AC220V\50Hz；
5.CPU：≥I5 4460 3.4GHZ 处理器，≥4G 内存，≥120G 固态硬盘；
6.音频接口：≥1*三层音频接口(MIC-in/Line-out/Line-in)；
7.音频输入电平：0dBV；
8.≥2×串口；≥1×VGA；≥2×USB 3.0；
9.主板：工业主板；
10.集成千兆网卡，集成声卡，≥300W电源，预装正版WIN7以上64位系统，配工业抽拉键盘鼠标；
11.工作环境：5℃～60℃；
12.环境湿度：相对湿度，20%～80%；
13、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	2
	网络广播系统控制软件
	功能要求
1.标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；
2.软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件；
3.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心；                                                         
4.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；
5.支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭；
6.远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话；
7.音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等；
8.分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置；
9.定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作；
10.网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等；
11.寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音；
12.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端；
13.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能；
14.广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目；
15.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换；
16.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能；
17.运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放；
18.电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知；
19.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的；
20.节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少；
21.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点；
22.支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关；
23.支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；
24、工作内容：本体安装、单体调试
	套
	1

	3
	网络数据采集主机
	标配≥1个不低于100Mbps的RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输；
2.带彩色显示屏功能，界面清晰明了；
3.设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置；
4.自带≥5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭；
5.设有≥4路音频线路输入与≥2路话筒输入，每路音量独立控制；
6.音频线路输入与话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）；
7.具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端；
8.设有≥10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务；
9.配备无线遥控，实现远程控制终端播放；                                                                                                                                                                     
10.配备无线USB2.4G话筒模块；
11.机箱采用国际机架式钣金标准机箱结构，造型美观大方，数控设备专业加工，铝合金面板。
技术参数:
1.电源：AC220V±10%；
2.网络接口：RJ45；
3.传输速率：不低于100Mbps（向下兼容）；
4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
5.采样率：8K～48K；
6.AUX灵敏度：0dB；
7.待机功耗：≤3W；
8.频率响应：20Hz～20KHz±1dB；
9.谐波失真：THD≤0.1%；
10.工作温度：5℃～40℃；
11、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	4
	CD播放器
	功能特点
1.全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等；
2.支持USB OTG，U盘/SD卡即插即用；
3.可实现DVD的全部通用功能；
4.真彩液晶屏，可直接播放DVD；
5.HiFi级的音频解码性能，带来更为逼真的听觉效果；
6.高性能的解码芯片，让实时选歌操作没有半点延迟感；
7.具有总线远程控制接口，方便主机控制播放；
8.支持多机级联；
9、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	5
	无线麦克
	功能特点
1、集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清LCD点阵液晶界面显示；
2、采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大；
3、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；
4、接收机具有一键智能混音功能，具有极高的灵敏度，各路同时开启不容易啸叫；
5、多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性；
6、选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色；
7、真分集接收空阔最大使用范围200米以上，理想空阔使用范围150米；
技术参数
频率范围 : UHF 612MHz- 698MHz；
频率稳定性 : +0.001%；
最大频率偏 :土50KHz；
调制方式 : FM；
信噪比 : >105dB；
总谐波失真 :<0.5% @1KHz；
接收机灵敏度 : 1.2/ UV @S/N=12dB；
电源供应 : DC ≤12V；
音频输出电平 :独立式:0-400mV；
混合式:0-300mV；
工作内容：本体安装、单体调试
	套
	3

	6
	会议话筒
	技术参数：              
1.广播鹅颈咪塑料底座；
2. 换能方式：电容式；
3. 频率响应(Hz)：40Hz-16KHz；
4.指向性：心型指向；
5.输出阻抗：200Ω；
6.灵敏度：-40dB±2dB；
7.供电电压：DC3V/AC220V；  
8.电源线：3M；
9.有效适音距离：≥50cm；
10.音频线配置：≥5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴；
11.开关：机械自锁，带叮咚凑音；
12、工作内容：本体安装、单体调试
	只
	2

	7
	数字前置放大器
	功能特点
1.≥4路线阵输入，≥3路话筒输入，≥3路线路输入，≥4路线路输出功能；
2.话筒1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断话筒；
3.话筒和线路音量独立可调
4.设有≥4路总音量输出独立调节；
5.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；
技术参数:
1.MIC灵敏度：-40dB；
2.AUX灵敏度：-12dB；
3.Line out:0dB；
4.频率响应：20-20KHz(≤±3dB)；
5.信噪比：≥75dB；
6.谐波失真：≤1%；
7.工作温度:5℃-45℃；
8.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；
9.电源电压范围：AC220V；
10、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	8
	数字电源时序器
	功能特点
1.工作电压 单相AC220V(±20%)；
2.工作频率 50Hz或60Hz；
3.CPU 采用ARM核32位处理器；
4.系统参数显示方式 LCD蓝色背光液晶显示；
5.电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆；
6.电源控制 单相63A空气开关，有限流保护和短路保护；
7.时序通道 ≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制，≥8通道独立硬件开关式应急停止设置；
8.RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器；
9.电源输出插座 ≥4路国标≥10A安全划盖插座，≥4路国标≥16A安全划盖插座；
10.电源输出电源输出单相总极限负载的电流为≥40A；                               
11.a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为≥20A；     
12.b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为≥10A；
13.远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控；
14.红外学习功能 内置红外IR学习功能；
15.软件可通过软件对设备进行编程控制的PC软件；
16.定时功能 内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次；
17.时序时间 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒；
18.密码功能 可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定；
19.设备级联ID设置 可设置250个ID进行级联控制；
20.中控代码 设备软件内置中控代码生成器；
21.程序存储 5组数据存储；
22.抗静电测试 可能通过抗静电4000V测试；
23.耐压测试 可能通过耐压5000V测试；
技术参数
1.接地电阻 R≤100Ω；
2.装机高度 ≥1U；
工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	9
	监听音箱
	功能特点
1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.设有≥1路本地线路输入，≥1路话筒信号输入；
3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；
4.自带2×20W功放，1路外接定阻副音箱；
5.带有话筒音量调节及总音量调节；
6.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；
7.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；
8.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”；
9.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；
10.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课；
11.选配离线打铃功能；
12.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方；
技术参数：
1.支持选配POE模块；
2.网络接口：1组RJ45；
3.传输速率：100Mbps/10Mbps；
4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
5.音频模式：16位立体声CD音质；
6.采样率：8K～48K；
7.比特率：8K～768Kbps；
8.AUX灵敏度：-12dB；
9.话筒灵敏度：-40dB；
10.输出功率：2×20W；
11.频率响应：20Hz-20KHz；
12.谐波失真：THD≤0.1%；
13.信噪比：≥85dB；
14.短路输入：0V；
15.保护电路：过载、过温、短路保护；
16、工作内容：本体安装、单体调试
	只
	1

	10
	离线打铃模块
	功能特点：在网络断开下，也可以离线打铃；
工作内容：本体安装、单体调试
	个
	1

	11
	USB蓝牙模块
	USB标准5V供电，蓝牙4.0技术；
工作内容：本体安装、单体调试
	个
	1

	12
	GPS校时器
	功能特点
1.主机北斗模块校正对时，无需网络，适合无网络地区使用；
工作内容：本体安装、单体调试
	台
	2

	13
	网络消防主机
	功能特点
1.标配≥3个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网；
2.支持≥48路消防报警信号接入，接入方式可设为0V/DC24V；
3.系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展；
4.系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播；
5.面板设有≥48路电平指示灯显示工作状态；
6.报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源；
7.机箱采用国际≥2U机架式钣金标准机箱结构，数控设备专业加工，铝合金面板。
技术参数：
1.电源：AC220V±10%；
2.网络接口：≥3组RJ45；
3.输入方式：支持0V、12V-24V；
4.环境湿度：20%-80%相对湿度，无结露；
5、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	14
	网络寻呼话筒
	功能特点
1.标配≥1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.≥7寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂；
3.全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲；
4.设有≥1路线路输入，≥1路线路输出；
5.支持USB点播功能，可采集到其他终端播放；
6.配置了高指向拾音麦克风；及内置3W全频喇叭，声音洪亮清晰；
7.带来电铃声声提示提示功能；
8.支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能；
9.具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 
10.一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 
11. 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便；  
12. 1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性；
13. 支持网络在线升级，便于工程维护；
技术参数
1.电源：DC12V/2A；
2.网络接口：1组RJ45；
3.传输速率：10Mbps/100Mbps；
4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
5.音频模式：16位立体声CD音质；
6.采样率：8K～48K；
7.比特率：8K～320Kbps；
8.AUX灵敏度：-12dB；
9.MIC灵敏度：-40dB；
10.频率响应：20Hz～20KHz±1dB；
11.谐波失真：THD≤0.1%；
12.USB：MP3；
13.显示屏：≥7英寸电容屏；
14、工作内容：本体安装、单体调试
	只
	2
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	网络广播音箱
	标配≥1个RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.设有≥1路本地线路输入，≥1路话筒信号输入；
3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；
4.自带2×20W功放，1路外接定阻副音箱；
5.带有话筒音量调节及总音量调节；
6.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；
7.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；
8.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”；
9.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；
10.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课；
11.选配离线打铃功能；
12.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方；
技术参数：
1.供电：POE模块供电、DC；
2.网络接口：RJ45；
3.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
4.音频模式：16位立体声CD音质；
5采样率：8K～48K；
6.AUX灵敏度：-12dB；
7.话筒灵敏度：-40dB；
8输出功率：2×20W；
9.功耗：＜45W；
10.频率响应：20Hz-20KHz；
11.信噪比：≥85dB；
12短路输入：0V；
13.保护电路：过载、过温、短路保护；
14、工作内容：本体安装、单体调试
	只
	283

	16
	离线打铃模块
	功能特点：在网络断开下，也可以离线打铃；
工作内容：本体安装、单体调试
	个
	283

	17
	USB蓝牙模块
	USB标准5V供电，蓝牙4.0技术；
工作内容：本体安装、单体调试
	个
	283

	18
	网络数字前置功率放大器（180W）
	功能特点
1.标配RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出；
3.≥高亮触摸电容屏,图形化界面；
4.带总音量控制；
5.支持USB点播功能，点播U盘节目；
6.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备；
7.选配1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；
8.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；
9.设有先进短路、过热、过载保护功能；
10.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；
11.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
12.选配离线打铃模块功能；
13.功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
14.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”；
15.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；
技术参数：
1.输出额定功率：240W；
2.定压输出：100V±5%；
3.输出模式：定压输出；
4.网络接口：1组RJ45；
5.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
6.音频模式：16位立体声CD音质；
7.采样率：8K～48K；
8.比特率：8K～768Kbps；
9.AUX灵敏度：-12dB；
10.话筒灵敏度：-40dB；
11.待机功耗：＜20W；
12.频率响应：20Hz～20KHz；
13.谐波失真：THD≤0.1%；
14.信噪比：≥70dB；
15.短路输入：0V；
16.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；
17.电源：AC190～240V/50Hz；
18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；
19、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	3
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	网络数字前置功率放大器（360W）
	功能特点
1.标配RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出；
3.高亮触摸电容屏,图形化界面；
4.带总音量控制；
5.支持USB点播功能，点播U盘节目；
6.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备；
7.选配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；
8.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；
9.设有先进短路、过热、过载保护功能；
10.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；
11.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
12.选配离线打铃模块功能；
13.功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
14.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”；
15.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。
技术参数：
1.输出额定功率：360W；
2.定压输出：100V±5%；
3.输出模式：定压输出；
4.网络接口：≥1个RJ45；
5.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
6.音频模式：16位立体声CD音质；
7.采样率：8K～48K；
8.AUX灵敏度：-12dB；
9.话筒灵敏度：-40dB；
10.频率响应：20Hz～20KHz；
11.谐波失真：THD≤0.1%；
12.信噪比：≥70dB；
13.短路输入：0V；
14.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；
15.电源：AC190～240V/50Hz；
16.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；
17、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	8

	20
	网络数字前置功率放大器（650W）
	标配≥1个RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出；
3.高亮触摸电容屏,图形化界面；
4.带总音量控制；
5.支持USB点播功能，点播U盘节目；
6.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备；
7.设有先进短路、过热、过载保护功能；
8.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；
9.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
10.选配离线打铃模块功能；
11.功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
12.支持定压备份，可自动切换到定压备份输入广播，符合备用系统要求，当网络异常或电源故障时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”；
13.≥2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。
技术参数：
1.输出额定功率：650W；
2.定压输出：100V±5%；
3.输出模式：定压输出；
4.网络接口：RJ45；
6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；
7.音频模式：16位立体声CD音质；
8.采样率：8K～48K；
9.AUX灵敏度：-12dB；
10.话筒灵敏度：-40dB；
11.频率响应：20Hz～20KHz；
12.谐波失真：THD≤0.1%；
13.信噪比：≥70dB；
14.短路输入：0V；
15.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；
16.电源：AC190～240V/50Hz；
17.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；
18、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	5
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	网络广播控制器
	标配1个MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；
2.高亮触摸电容屏,图形化界面；
3.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出,话筒音量独立可调，有总音量控制；
4.标配≥1路干接点输出（0V信号）；控制外围设备；
5.标配≥1路紧急输出（0V信号）,控制外围设备,≥1路紧急DC24V强切电源输出,例如：外接音量开关等；
6.通过系统设置可控制两路交流220V独立电源输出，总功率不能超于2000W,例如：周边设备及功放；
7.支持USB点播功能，点播U盘节目；
8.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；
9.电源：AC220V±10%；
10.显示屏尺寸：≥4英寸；
11.网络接口：RJ45；
12.支持协议：TCP、IP、UD、IGMP；
13.音频模式：16位立体声CD音质；
14.采样率：8K～48K；
15.比特率：8K～768Kbps；
16AUX灵敏度：-12dB；
17.MIC灵敏度：-40dB；
18.频率响应：20Hz～20KHz；
19.谐波失真：THD≤0.1%；
20.信噪比：≥65dB；
21.短路输入：0V<5A；
22.短路输出：0V<5A；
23.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；
24、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1
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	前置功率放大器（2000W）
	1.≥5路话筒输入，≥3路线路输入，≥2路紧急线路输入，≥2路线路输出功能；
2.话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级；
3.话筒和线路音量独立可调；
4.设有高音和低音独立调节；
5.≥2U标准机箱设计，铝合金面板；
技术参数:
1.MIC灵敏度：-40dB；
2.AUX灵敏度：-12dB；
3.Line out：0dB；
4.频率响应：20-20KHz(≤±3dB)；
5.信噪比：≥75dB；
6.谐波失真：≤1%；
7.工作温度:5℃-45℃；
8.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；
9.功耗：<30W；
10.电源电压：AC220V。
11、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	23
	室外防雨音柱（100W）
	1.功率：100W/50W；
2.灵敏度：97dB±3dB；
3.频响范围：140-15KHz；
4.喇叭单元：≥6寸全频*≥5，≥4寸高音号角*≥1；
5.材质：铝合金；
6、工作内容：本体安装、单体调试
	条
	32

	24
	12路调音台
	1.功能特点：                                                                                                                                                                                                                   
2.≥16路模拟输入，低本底噪声、多功能参数可调；
3.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式；
4.8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；
5.每路输入通道具有4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器；
6.每路输出通道具有6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器 ；
7.反馈抑制算法；
8.支持30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用；
9.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器；
10.通道名自定义；
11.所有输入平衡式XLR/TRS组合输入接口；
12.≥2路USB3.0输入声卡；
13.输出 LR main母线输出；
14.≥4路AUX辅助输出；
15.≥1路TRS监听；
16.≥ 7寸高清触摸屏，屏幕≥1024×600分辨率；
17.采样率 48K；
18.量化位数 24bit；
19.信噪比 -90dBu；
20.最大电平(输入) +20dBu，平衡；
21.最大电平(输出) +15dBu，平衡；
22.幻象供电 48V；
23.模/数动态范围 100dB；
23.数/模动态范围 100dB；
24.输入至输出动态范围 108dB；
25.输入阻抗(平衡式) 20KΩ；
26.输出阻抗(平衡式) 100Ω；
27、工作内容：本体安装、单体调试
	台
	1

	25
	天线放大器
	1.四组电源输出：DC；
2.频率范围：500-950MHz；
3.输入截断点：+22dBm；
4.噪声比：4.0dB Type(Center Band)；
5.增益：+6-9dB(Center Band)；
6.输出阻抗：15dB min；
7.阻抗：50Ω；
8.频宽：450MHz；
9.插座：BNC female；
10、工作内容：本体安装、单体调试
	套
	1


五、电子考场与安防监控系统
1、项目说明
电子考场视频监控系统实现在控制中心，双向通话、远程监控。
电子考场视频摄像机、安防视频摄像机的画面，实现在文港路校区已有视频监控大屏中。与原有系统融合，能够在该大屏中统一轮询显示、分组显示、分权显示、自定义显示。
实现教学区域（包括地下室、楼梯、电梯、走廊、屋顶）、室外重点区域无死角视频监控全覆盖。
2、实施要求
本项目的所有摄像头接口采用标准通用POE接口等。
电子考场视频监控机通过工作区的POE ONU设备联网。安防摄像机通过二层架构的专用网络通信。安防摄像头、接入交换机、汇聚交换机由中心机房统一供电。
所有存储设备需集中放置于研发楼9F信息中心。
3、设备参数
	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量

	1
	半球网络摄像头（电子考场）

	1、传感器类型：≥1/3英寸CMOS；
2、像素：≥400万；
3、最大分辨率：≥2560×1440；
4、最低照度：≤0.0051lux（彩色模式）；≤0.0011lux（黑白模式）；
5、镜头光圈：≥F2.0；内置≥1颗CMOS图像传感器,像元尺寸≥2.0μm×2.0μm；
6、视场角：水平：≥92°；垂直：≥50°；对角：≥109°；
7、智能编码：支持H.264、H.265；
7、支持宽动态；
8、具备有≥1路100/1000M以太网接口(RJ45接口)、≥1个内置麦克风、硬恢复默认按钮、内置≥1个扬声器；
▲9、报警功能检查:可通过浏览器或客户端软件选择动态检测、视频遮挡,非法访问、音频检测、电压检测、安全异常报警等报警类型,可在窗口记录报警信息,并可通过图标提示或播放报警提示音,报警提示音可自定义（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章）。
10、 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；
11、 GB/T28181-2022（双国标）；
12、 预览最大用户数：≥20个（总带宽：48M）；
13、 供电方式：PoE；
包含：安装本体、调试入网
	台
	245

	2
	智能编码摄像机
	采用传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，可选3.6mm、4mm、6mm、8mm、12mm镜头；
2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps；
3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
4、内置红外补光灯，最大红外监控距离≥50米；
5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
7、具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10；
8、支持内置MIC；
9、支持DC12V/POE供电方式；
10、支持IP67防护等级；
11、包含：本体安装、单体调试
	台
	520

	3
	视频存储服务器
	设备规格：
1、 ≥4U，≥36盘位，单盘支持16TB；
▲2、配置≥4个千兆RJ45自适应网络接口，支持≥1个≥百兆RJ45自适应管理网口。选配支持≥1个Mini SAS HD接口（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章）。
3、前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网、选配支持带显示器的前面板；
4、可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对指定时间的录像文件进行回放；可通过鼠标滚轴放大/缩小时间轴精度，最小精度1s,最大精度为1d；支持逐帧回放及逐帧倒放；可回放样机断网前1s的录像文件；可通过客户端软件按通道及时间检索录像文件并回放；可通过客户端软件按在线、离线及选中对通道进行筛选查询；
5、支持扩展SAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信；
6、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤；
7、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态；
8、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”；
9、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；
10、支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取；
▲11、具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章）。
12、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据；
13、包含：本体安装、单体调试。
	台
	3

	4
	企业级10T硬盘
	单盘容量：≥10TB；
硬盘接口：SATA；
转速：7200RPM；
缓存：≥256MB
包含：本体安装、单体调试
	台
	108

	5
	服务器扩容硬件
	系统主处理器 64位≥4核；
硬件参数 操作系统 Linux系统，64位； 
内存 ≥8GB*≥2； 
数据管理：支持16块3.5英寸硬盘，单盘支持容量最大10T； 
硬盘热插拔：支持硬盘热插拔、在线更换；
硬盘兼容性：支持SAS/SATA盘混插 ；
接口：≥1个GPU卡； 
前置≥2个USB，后置≥2个USB3.0； 
≥3个HDMI接口； 
≥1个VGA接口； 
网口个数：≥4个自适应≥1000Mbps以太网口； 
电源：AC100V～240V 50+2% Hz； 
工作环境温度：0-50度；
包含：本体安装、单体调试 
	台
	1

	6
	服务器扩容软件（嵌入式软件）
	支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种画面分目再分割模式选择，支持再分割子画面拖移；
2、支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、或5分钟、10分钟 5种可选时间范围的录像即时回放；
3.支持快慢放控制；
4、支持动检录像智能搜索；
5、支持人脸录像搜索与回放；
6.支持谷歌地图，百度，光栅地图，天地图，高德地图，PGIS；
7、支持查看报警详情，报警详情包含：报警录像、报警图片，以及报警处理状态，报警处理状态包含：已解决、忽略、转发给其他用户；
8.最大支持对前端摄像机图片流进行人脸检测与识别20张/s,支持同时对接入的6路前端摄像机进行人脸检测与识别；
9、支持对人脸底库和抓拍人脸库按照图片的方式查询人脸；
10、支持根据时间和车牌号码查询车辆信息并生成车辆轨迹；
11、授权扩容1100路视频路数，可与学校现有监控平台无缝扩容；
★12.支持接入结构化视频设备进行实时监控，预览画面的检测框可跟踪人体/车体，并支持人体/车体滚动显示，支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能（投标时需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明扫描件并加盖投标人公章）。
13、包含：本体安装、单体调试、实现电子考场监控与安防视频监控分权、分组显示、与学校原有大屏显示系统融合，同时轮播；
14、本校区所有摄像头（包含原有摄像头、新装摄像机、电子考场摄像机）的视频画面，在海洋路校区远程显示；
	套
	1

	7
	设备支架
	铝合金、包含：本体安装
	个
	520

	8
	其他要求
	1、 将学校现有标准化考场监控系统所有摄像机与现有安防监控系统融合。实现标准化考场监控摄像头画面在学校消控室大屏集中分组展示；
2、 将本项目新建的电子考场摄像机、安防摄像机与现有安防监控系统融合。实现所有新装摄像机画面在学校消控室大屏集中分组展示、并且视频数据集中存入新购存储系统中。
3、 教学区域（包括地下室、楼梯、电梯、走廊、屋顶）、室外重点区域实现视频监控无死角全覆盖，包含但不限于520个智能编码摄像机（超出量不超过5%，学校不承担任何费用，由投标人自行在报价中考虑）。
	项
	1


六、商务要求
1.该项目所有设备需要根据甲方给定的图纸安装、调试，并能与海洋路校区所有子系统互联互通。
2.交钥匙工程，凡漏项或少计均视为优惠，不接受任何形式的增项，不另行增加费用。
3.该项目包括所有辅材及其安装，如：光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、安装配件等，投标人自行考虑相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。
4.所有设备原厂5年免费质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。
5.中标方成功验收后，免费安排专职专业技术人员驻校服务，服务期限：三年；工作范围：不限定于本次招标范围内的工作；日常考核由学校按照相关规定考核，考核不合格的退回驻场，中标方需重新安排。驻场人员须具备和本次采购项目同类项目工作经验，须提供同类项目采购方证明函和人员社保缴纳证明，驻场人员至少需持有以下证书之一：计算机网络管理师（国家职业等级证书）、计算机类技师毕业证书、计算机类大专以上毕业证书。驻场人员必须自觉遵守学校的各项规章制度，必须维护本单位声誉和形象，严格遵守网络安全、信息安全、数据保密等相关要求；按照学校作息时间要求，不得迟到早退。需保证手机24小时畅通，节假日期间并根据项目需要现场值班或加班（中标后提供相关证书证明材料）。
6、交货时间：网络改造、硬件设备供货、安装及调试要求30日历天内完成。
7、交货地点：江苏省盐城技师学院（文港路路校区）。
8、验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。
9、合同款项的支付方式及进度安排：
①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_30%_款项作为预付款；
②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；
③初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。
七、技术方案要求
1、项目整体实施方案需包含（但不限于）：①文港路校区智能化现状、存在问题；②建设思路及设备布点原则；③项目施工方案。
2、项目深化图纸设计方案需包含（但不限于）：投标人需根据招标人建设需求、招标文件中提供的基础图纸结合自身理解，对文港路校区（①研发北楼、②研发南楼、③综合A楼、④综合B楼、⑤综合C楼、⑥8#教学楼、⑦26#教学楼、⑧文港路校区公共区域、⑨文港路校区地下车库）等9个区域出具深化设计图纸（至少包括但不限于各区域前端点位分布图、综合布线图、网络拓扑图、管井敷设图等）。
3、人员与进度计划方案需包含（但不限于）：①项目团队组织方案、②项目进度计划方案。
4、施工安全及产品质量保障措施需包含（但不限于）：对投标人施工安全方案进行评审，①施工安全保证措施、②施工应急预案，方案内容完整，安全举措合理且可操作性强的，③产品质量保障措施。
5、售后服务方案需包含（但不限于）：①售后服务团队建设、②系统培训方案、③售后服务保证措施。
八、踏勘
1.如有需要，供应商应可自行到项目现场进行踏勘。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由供应商自行承担。 
2.供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
九、本项目不接受进口产品投标。
十、采购需求中必须满足的实质性要求：
1.本次采购的监控摄像，属于节能产品品目清单政府强制采购范围，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称为： A02091107 视频监控设备，响应文件中必须提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)，未提供的将视为未实质性响应采购要求。
[bookmark: OLE_LINK6]2.投标人需承诺本次招标过程中要提供的各项产品证明材料需在中标公示期满后7个工作日内提供原厂盖章证明原件，如未按时提供原厂盖章证明原件，则作废标处理。（提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函的将视为未实质性响应采购要求。）；
3.教学区域（包括地下室、楼梯、电梯、走廊、屋顶）、室外重点区域实现视频监控无死角全覆盖，包含但不限于520个智能编码摄像机（超出量不超过5%，学校不承担任何费用）（提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函的将视为未实质性响应采购要求。）；
4.除评分项外的技术参数为实质性指标参数，投标人应在《技术要求响应及偏离表》列出，供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按无效投标处理。
4.商务要求为实质性要求，供应商需承诺完全满足要求（以提供的“响应及偏离表”为准），未提供的将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效投标处理。
5.①该项目所有设备需要根据甲方给定的图纸安装、调试，并能与海洋路校区所有子系统互联互通。
②交钥匙工程，凡漏项或少计均视为优惠，不接受任何形式的增项，不另行增加费用。
③该项目包括所有辅材及其安装，如：光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、安装配件等，投标人自行考虑相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。
④所有设备原厂5年免费质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。
⑤中标方成功验收后，免费安排专职专业技术人员驻校服务，服务期限：三年；工作范围：不限定于本次招标范围内的工作；日常考核由学校按照相关规定考核，考核不合格的退回驻场，中标方需重新安排。驻场人员须具备和本次采购项目同类项目工作经验，须提供同类项目采购方证明函和人员社保缴纳证明，驻场人员至少需持有以下证书之一：计算机网络管理师（国家职业等级证书）、计算机类技师毕业证书、计算机类大专以上毕业证书。驻场人员必须自觉遵守学校的各项规章制度，必须维护本单位声誉和形象，严格遵守网络安全、信息安全、数据保密等相关要求；按照学校作息时间要求，不得迟到早退。需保证手机24小时畅通，节假日期间并根据项目需要现场值班或加班（中标后提供相关证书证明材料）。
注：以上①-⑤项提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函的将视为未实质性响应采购要求。
10、 基础图纸下载链接：
链接：https://pan.baidu.com/s/1Ye7Prj1hMxuIOVoy_EVV0Q 
提取码：h63k
十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	 江苏省盐城技师学院文港路校区弱电改造项目
	工业



第五章  评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标方法与评标标准
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格评审
	30分
	采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	2
	技术参数评审
	28分
	投标人所投投标产品技术规格要求满足招标文件全部参数说明要求的，得28分。
其中“参数说明”中标注“▲”的参数每有一项负偏离的扣2分，本项最高扣26分；
其中“参数说明”中加注“★”的参数每有一项负偏离的扣1分，本项最高扣2分；
说明：1、以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理；
2、“技术参数要求”中要求投标人投标时提供相关证明材料加以证明的，投标人投标时未提供的或提供的证明材料上所列技术要求与要求不一致的，按不满足（负偏离）处理。

	3
	技术方案评审
	20分
	1、项目整体实施方案（3分）：对投标人项目方案进行评审，①文港路校区智能化现状、存在问题；②建设思路及设备布点原则；③项目施工方案。以上方案内容完整、有详细合理描述得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，套用其他项目等）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。
2、项目深化图纸设计方案（9分）：投标人需根据招标人建设需求、招标文件中提供的基础图纸结合自身理解，对下列文港路校区（①研发北楼、②研发南楼、③综合A楼、④综合B楼、⑤综合C楼、⑥8#教学楼、⑦26#教学楼、⑧文港路校区公共区域、⑨文港路校区地下车库）等9个区域出具深化设计图纸（至少包括但不限于各区域前端点位分布图、综合布线图、网络拓扑图、管井敷设图等）。以上方案图纸清晰、点位分布合理、内容完整得9分，每有一个区域设计图纸缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指未按照要求提供以上9个区域的点位分布图、综合布线图、网络拓扑图、管井敷设图）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。
3、人员与进度计划方案（2分）：对投标人人员与进度方案评审，①项目团队组织方案、②项目进度计划方案。以上方案内容完整、关键工作安排合理性、可操作性强得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。
4、施工安全及产品质量保障措施（3分）：对投标人施工安全方案进行评审，①施工安全保证措施、②施工应急预案，方案内容完整，安全举措合理且可操作性强的，③产品质量保障措施，得3分；每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。
5、售后服务方案（3分）：对投标人售后服务方案进行评审，①售后服务团队建设、②系统培训方案、③售后服务保证措施。售后服务方案响应及时、处理迅速内容完整得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止。

	4
	企业实力评审
	6分
	1、投标人具备质量管理体系认证（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、环境管理体系认证（ISO14001）、培训管理体系认证（ISO10015）体系认证证书。1项得1分，全部具备得4分。（须提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。）
2、投标人具有GB/T 27922-2011售后服务认证证书五星级的得2分，四星级及以下的得1分，本项最高得2分。（需提供证书扫描件加盖投标人公章。）

	5
	团队能力
	7分
	1、项目负责人（1人）具有高级信息系统项目管理师证书、信息安全专业人员（CISP）证书、中国电子技术标准化研究院认定的IT服务项目经理(ITSS)证书。每具备1项得1分，最高得3分。
2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级网络规划设计师1人、弱电系统工程师1人、系统分析师1人，每具备1项得0.5分，最高得1.5分。
3、项目组成员（除项目负责人外）具有省级应急管理部门颁发的低压电工作业证书，有1人得0.5分，最高得2.5分。
注：提供相应证书原件扫描件及相应人员投标截止时间前1个月在本单位缴纳养老保险的证明扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分（项目组成员一人多证按一证计算，不重复加分）。

	6
	业绩评审
	7分
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有类似业绩的，有1个得1分，最高得7分。
注：提供合同（合同内容至少包括合同首页、合同标的物所在页、签字盖章页）扫描件，不提供的不得分。

	7
	节能环保

	2分
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。



第六章  投标文件格式




[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094]投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             

投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（对照本项目采购公告要求提供）
1.资质证书
2.安全生产许可证
七、法人授权书
八、投标函
九、小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报表
投标人成立不满一年无需提供
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件（对照本项目采购公告要求提供）
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         
 

八、投标函
致：江苏省盐城技师学院
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省盐城技师学院组织的采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省盐城技师学院组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：
 

十二、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054]
十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389]
十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：    分包号：
	投标总报价

	小写：                   （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
	
16、 
技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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