|  |  |
| --- | --- |
| 表1：XX镇各自然村排水户排水情况调查表 | |
| 自然村 |  |
| 门牌号 |  |
| 平时家里人数  （用水） |  |
| 化粪池  是否使用 | □是 □否 |
| 化粪池是否接管  （如有请填写） | □已接管 □未接管 |
| 卫生间污水 | □已接管 □未接管 |
| 厨房间污水 | □已接管 □未接管 |
| 有无散排  生活污水 | □卫生间污水 □厨房间污水 □洗涤水 □洗浴水 |
| 有无沿河  污水直排口  （含小白管） | □无 □有，数量： 位置： |
| 雨水排放情况 | □雨水散排 □接入雨水系统 □接入污水系统 |
| 运维主体 | □北控水务 □公用环保 □属地负责 |
| 其他情况 |  |

备注：本表每一户填写一张 排查人员：

排查日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表2：XX镇各自然村污水检查井调查表 | | |
| 自然村 |  | |
| 污水井位置 | （可用门牌+房前屋后表述） | （可对井盖编号或其他方式表述） |
| 污水井  所在管网 | □自然村支管（每家农户出户井连成的支管网）  □自然村主管（汇集各条支管通往泵坑的主管网） | |
| 污水井  所处场地 | □村道上 □其他水泥场地 □旱地上 □农田内 | |
| 污水检查井  井盖材质 | □塑料 □水泥 □铸铁 | |
| 污水检查井  井盖情况 | □正常 □缺失 □破损 □被掩埋 | |
| 污水检查井  井壁情况 | □无破损 □有破损 □无法判断（井内水位较高/井盖无法开启） | |
| 有无马鞍接头 | □有 □无 | |
| 井壁与管道  连接情况 | □接口紧密连接 □接口处有缝隙 □接口处已脱落 | |
| 污水检查井  水流情况 | □没有水 □有水流，水量小 □有水流，水量大  排查天气：□晴 □雨 排查时间： 时 分 | |
| 污水井水质初判 | □初判水质较浑浊 □初判水质较清澈 | |
| 近两年污水井  是否出现漫溢 | □有漫溢 □无漫溢 | |
| 运维主体 | □北控水务 □公用环保 □属地负责 | |
| 其他情况 |  | |

备注：本表一个检查井填写一张 排查人员：

排查日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 表3：XX镇各自然村管网基本情况 | |
| 行政村 |  |
| 自然村 |  |
| 污水管网  建设年份 |  |
| 常驻人口 | （表1用水人数汇总） |
| 污水井数量 | （表2检查井数量汇总） |
| 泵坑情况 | □有杂物 □无杂物 □有异味 □无异味  如有多个泵坑，请标注问题泵坑位置： |
| 是否有  过河污水管网 | □无过河管 □有过河管，约： 米 |
| 是否有  过农田污水管网 | □无过田管 □有过田管，约： 米 |
| 是否有公共低洼场地（道路）雨水接入污水管网（井） | □无 □有 |
| 如有上述现象，填写有几处，并简要描述位置 |  |
| 其他情况 |  |

备注：本表一个自然村填写一张 排查人员：

排查日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 表4：XX镇/街市政污水井调查表 | |
| 道路名称 |  |
| 污水井位置 | （可用门牌+附近标志性构筑物距离表述） |
| 污水检查井  井盖材质 | □塑料 □水泥 □铸铁 |
| 污水检查井  井盖情况 | □正常 □缺失 □破损 □被掩埋 □井盖错盖 |
| 污水检查井  井壁属性 | □砖砌+水泥抹面 □塑料成品 □混凝土成品  □无法判断（井内水位较高/井盖无法开启） |
| 污水检查井  井壁缺陷情况 | □无破损 □有破损 □无法判断（井内水位较高/井盖无法开启） |
| 井壁与管道  连接情况 | □接口正常 □接口异常 □无法判断（井内水位较高/井盖无法开启） |
| 污水井内  雨污接管情况 | □无雨水管接入 □有雨水管接入 |
| 近两年污水井  是否出现漫溢 | □有漫溢 □无漫溢 |
| 运维主体 | □北控水务 □公用环保 □属地负责 |
| 其他情况 |  |

备注：本表一个污水井填写一张 排查人员：

排查日期

|  |  |
| --- | --- |
| 表5：XX镇/街住宅小区、公建单位、自建房调查表 | |
| （住宅小区、公建单位、自建房）  名称 |  |
| 污水井位置 | （污水检查井所处楼栋号、单元号或典型构筑物） |
| 污水检查井  井盖材质 | □塑料 □水泥 □铸铁 |
| 污水检查井  井盖情况 | □正常 □缺失 □破损 □被掩埋 |
| 污水检查井  井壁属性 | □砖砌+水泥抹面 □塑料成品 □混凝土成品  □无法判断（井内水位较高/井盖无法开启） |
| 污水检查井  井壁缺陷情况 | □无破损 □有破损 □无法判断（井内水位较高/井盖无法开启） |
| 井壁与管道  连接情况 | □有马鞍接头，接口正常 □有马鞍接头，接口异常 □无马鞍接头 |
| 污水井内  雨污接管情况 | □无雨水管接入 □有雨水管接入 |
| 近两年污水井  是否出现漫溢 | □有漫溢 □无漫溢 |
| 运维主体 | □北控水务 □公用环保 □属地负责 |
| 其他情况 |  |

备注：本表一个排水单元填写一张 排查人员：

排查日期：