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[bookmark: _Toc25791]第一章  投标邀请
受中共连云港市委政法委员会（机关）的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）信息化设备采购项目（JSZC-320700-JZCG-G2024-0136）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）信息化设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年10月9日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0136
项目名称：连云港市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）信息化设备采购
采购方式：公开招标
预算金额：人民币529.54万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：连云港市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）信息化设备采购项目拟采购叫号系统、视频会议系统、智能访调一体化系统、法治服务智能系统、LED显示屏、网络设备、台式计算机等货物，项目实施包含硬件设备和软件系统的安装、部署、调试等工作。具体要求见第四章 采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后60天内完成供货、安装、调试，达到交付条件。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2024年9月20日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年10月9日10:30:00（北京时间）
开标时间：2024年10月9日10:30:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：中共连云港市委政法委员会
地    址：江苏省连云港市海州区苍梧路36号5号楼
联系方式：0518-85808586
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：李俊怡   0518-85868290
3.项目联系方式
项目联系人：吴江波
电      话：0518-85808586
[bookmark: _Toc20940]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
26.1.1 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包含但不限于实质性条款（文件中斜体且有下划线部分）、设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等，以确定其是否对招标文件作出实质性响应。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
36、质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、支持绿色发展
38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
39、政府采购需求标准
39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：


使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：    规格型号：    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商
¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否
（7）合同是否分包：¨是  ¨否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业
¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：
国别：    品牌：    规格型号：
¨否
    （10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是  ¨否  ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自        生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年  月  日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向        人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	

























[bookmark: _Toc24403]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
本项目核心产品为：LED显示屏。

一、项目概况
市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）是提升社会治理现代化能力，通过整合力量资源，形成调解合力，不断满足人民群众的需求，提高群众满意度。连云港市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）信息化设备采购项目拟采购内容包括叫号系统、视频会议系统、智能访调一体化系统、法治服务智能系统、LED显示屏、网络设备、台式计算机等。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	闸机（含闸机伴侣）
	1
	台
	工业

	2
	安检门
	1
	台
	工业

	3
	钢化玻璃隔断
	4
	米
	工业

	4
	智能导诉融合终端
（含导诉台）
	1
	台
	工业

	5
	叫号器
	8
	台
	工业

	6
	叫号显示屏
	8
	台
	工业

	7
	多功能显示屏
	2
	台
	工业

	8
	多媒体控制盒
	1
	台
	工业

	9
	HDMI分配器
	1
	台
	工业

	10
	吸顶式喇叭
	2
	台
	工业

	11
	功率放大器
	1
	台
	工业

	12
	智能物品材料柜
	1
	台
	工业

	13
	台式计算机
	28
	台
	工业

	14
	黑白打印设备
	20
	台
	工业

	15
	高拍仪
	8
	台
	工业

	16
	多功能打印复印设备
	1
	台
	工业

	17
	电子门牌
	18
	个
	工业

	18
	电子门牌发布系统
	1
	套
	工业

	19
	垃圾桶（大）
	2
	只
	工业

	20
	垃圾桶（小）
	28
	只
	工业

	21
	法治服务智能系统
	1
	项
	工业

	22
	显示器
	5
	台
	工业

	23
	HDMI线缆
	6
	条
	工业

	24
	HDMI分配器
	1
	台
	工业

	25
	智能接访调解终端
（含联动屏）
	1
	套
	工业

	26
	碎纸机
	4
	台
	工业

	27
	排插
	20
	台
	工业

	28
	吸顶音箱
	12
	只
	工业

	29
	主音箱
	4
	只
	工业

	30
	壁挂支架
	4
	只
	工业

	31
	功率放大器
	5
	台
	工业

	32
	四通道功率放大器
	1
	台
	工业

	33
	调音台
	3
	台
	工业

	34
	音频处理器
	3
	台
	工业

	35
	反馈抑制器
	3
	台
	工业

	36
	电源时序器
	4
	台
	工业

	37
	会议系统主机
	3
	台
	工业

	38
	会议话筒
	34
	台
	工业

	39
	会议延长线
	3
	套
	工业

	40
	升降式电子桌牌
	19
	台
	工业

	41
	插卡式混合矩阵
	1
	台
	工业

	42
	HDMI无缝高清输入板卡
	1
	块
	工业

	43
	HDMI无缝高清输出板卡
	1
	块
	工业

	44
	平板触摸屏
	1
	台
	工业

	45
	无线路由器
	1
	台
	工业

	46
	网络智能中控主机
	1
	台
	工业

	47
	中控系统管理软件
	1
	套
	工业

	48
	分布式管理平台
	1
	台
	工业

	49
	设计器
	1
	套
	工业

	50
	分布式坐席输入节点
	7
	台
	工业

	51
	分布式坐席输出节点
	7
	台
	工业

	52
	高清MCU
	1
	台
	工业

	53
	会议管理平台
	1
	套
	工业

	54
	高清视频会议终端
	2
	台
	工业

	55
	高清会议摄像机
	4
	台
	工业

	56
	机柜（12U）
	2
	台
	工业

	57
	LED显示屏
	29.77
	㎡
	工业

	58
	视频拼接处理器
	1
	台
	工业

	59
	视频接入
	8
	台
	工业

	60
	配电系统
	1
	套
	工业

	61
	钢结构
	29.77
	㎡
	工业

	62
	线缆
	1
	项
	工业

	63
	UPS主机（20KVA）
	1
	台
	工业

	64
	蓄电池
	32
	节
	工业

	65
	电池架
	1
	台
	工业

	66
	市电配电柜
	1
	台
	工业

	67
	配电线缆
	220
	米
	工业

	68
	PDU
	8
	条
	工业

	69
	机柜
	4
	台
	工业

	70
	机柜底座
	4
	台
	工业

	71
	一体化智能主机
	1 
	套
	工业

	72
	一体化柜嵌入式监控软件
	1 
	套
	工业

	73
	温湿度传感器
	4 
	台
	工业

	74
	漏水控制器+漏水探头
	1
	套
	工业

	75
	七氟丙烷药剂
	90
	kg
	工业

	76
	90L无管网灭火装置
	1
	套
	工业

	77
	核心交换机
	1
	台
	工业

	78
	边缘路由器
	1
	台
	工业

	79
	汇聚交换机
	1
	台
	工业

	80
	24口交换机
	8
	台
	工业

	81
	24口POE交换机
	6
	台
	工业

	82
	防火墙
	7
	台
	工业

	83
	光模块
	26
	个
	工业

	84
	主FTTR
	2
	个
	工业

	85
	从FTTR-吸顶
	30
	个
	工业

	86
	标准光插座（1:5)
	7
	个
	工业

	87
	光电复合缆
	26
	根
	工业

	88
	电话交换机
	1
	台
	工业

	89
	话机
	22
	台
	工业


[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	闸机（含闸机伴侣）
	1.尺寸：≥L1400*W120*H980mm；
2.开门方式：人脸+刷证；
3.出门方式：红外感应；
4.材料：不锈钢   ；                                  
5.厚度：盖面≥1.5mm；
6.机箱≥1.2mm；
7.通行人数：≥40人/分钟 ；                                
8.使用寿命：连续开合300万次以上；
9.通行方向：双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打开、上电自动复位 ；
10.红外：4对不锈钢大红外；                                         11.对开通道宽度：≥700MM ；                                  12.工作环境：室内 /室外；
13.软件功能：
配备管理后台：进出人员信息统计，人员姓名、进入时间；可编辑黑白名单；自定义进出规则。

	2
	安检门
	1.供电方式 DC 12V，配备AC 100~240V，50/60 Hz电源适配器；
2.功耗 ≤11W；
3.净重 ≤37.5kg；
4.毛重 ≤47kg；
5.产品尺寸≥2209mm × 866mm × 489mm；
6.工作温度： -20℃～65℃；
7.储存温度 ：-20℃~65℃；
8.安装方式： 立式安装；
9.显示屏≥3.5寸液晶屏；
10.金属探测；
11.灵敏度：255个灵敏度级别；
12.频率：20级频率调节。

	3
	钢化玻璃隔断
	不锈钢、双层钢化玻璃。

	4
	智能导诉融合终端（含导诉台）
	1.显示单元：高清LED屏（双屏）；分辨率:≥1920x1080；可视区：476.5 X 268mm；显示模式常黑，可视角度：178/178/178/178，对比度：1000：1，亮度：250cd/m2；屏幕比例：16：9；CPU，四核、1.8GHZ，RAM≥2GB；内存：≥16GB，触摸屏：10点电容式触摸；
2.人脸识别单元：感光元件：CMOS；动态分辨率：1280×720；静态分辨率：1280×960；最大帧频：30FPS；输出格式：动态AVI/YUY2；静态：BMP/JPEG；对焦方式：自动对焦；曝光控制：自动；白平衡：自动；
3.身份证识别单元：嵌入式读取第二代居民身份证专用非接触式读卡板；符合GA467-2013《居民身份证验证安全模块接口技术规范》，符合ISO/IEC 14443 Type B国际标准。
4.打印单元：
打印方式：行式热敏打印；打印密度：8点/毫米（203dpi），384点/行 ；打印速度：最大打印速度：170mm/s(25%打印密度)；有效打印宽度：72mm/48mm；打印纸宽：80mm±0.5mm/57mm±0.5mm；支持功能：缺纸报警、黑标定位、过热保护；电源：直流DC24V±10％，2A；
5.扫描单元：A4高速双面扫描，分辨率600DPI以上。
6.软件功能：
（1）叫号：选择办理业务类型并取号，后台数据可查。取号一览：可以查看取号信息。业务端应用集成叫号、销号、暂停服务功能。
（2）排队叫号管理：编辑排队叫号规则，从基础信息、业务办理、终端配置、窗口配置、工作人员五个大类设置，建立一套排队叫号规则。
（3）登记与扫描：登记来访人员、事项，扫描纸质材料。
（4）查询：与政法单位系统对接，提供查询服务。
（5）后台管理系统提供统一的设备管理功能，如导入、新增、编辑、删除设备，查看设备ID，设备主机编号等全方位信息，提供从主机编号，设备名称等多维度查询功能，方便用户进行设备的导入及管理。
（6）后台管理系统提供全方位的管理及查询功能，提供查看取号、创建时间、号码状态等全方位信息，系统管理员可对所有取号信息查看、编辑、查询。
（7）后台管理系统提供全方位排队叫号管理功能，提供查看排队叫号名称，创建时间等全方位信息，通过多条件查询排队叫号名称，系统管理员可对所有排队叫号名称进行查看、新增、删除等操作，并对排队叫号服务进行窗口配置、终端配置、业务办理、工作人员等信息进行详细配置。
（8）人脸识别技术基于基础人脸技术叠加各类识别及跟踪算法；
7.根据现场定制配套设施辅材。

	5
	叫号器
	1.尺寸：≥8寸；  
2.电容触摸，不低于10点触摸；
3.分辨率：≥1280*800；
4.CPU:≥四核 1.3GHz；  
5.内存：≥1MB；
6.存储：≥8GB ；   
7.操作系统：≥Android6.0 ； 
8.亮度：≥250cd/m²；
9.适配器：DC5V,2A；  
10.支持重叫、下一个、过号、暂停、挂起、转移、等候人数、已呼叫人数、窗口号、柜员号、姓名等功能键；
11.支持业务绑定登录、支持多种呼叫操作、操作响应灵敏、多种显示模式。

	6
	叫号显示屏
	1.尺寸：≥42寸（±1英寸）（含壁挂架）；
2.安装方式：壁挂，具有防盗设计；
3.分辨率：≥1920(H)×1080(V)；
4.主板配置：CPU：≥四核 ；
5.系统内存：≥2G ；
6.显示：LVDS驱动；
7.存储：采用板载式 EMMC电子硬盘≥ 8G；
8.系统：采用工业主板，≥android 5.0版本；
9.架构：嵌入式架构，采用安卓操作系统；
10.亮度：≥350cd/m2；
11.对比度：≥1000：1；
12.寿命：≥50000小时；
13.数据接口：USB2.0/Micro-USB；
14.通讯：Ethernet: 10/100Mbps可扩展(WIFI、3G/4G)。

	7
	多功能显示屏
	1.尺寸：≥42寸（±1英寸）（含壁挂架）；
2.安装方式：壁挂，具有防盗设计；
3.分辨率：≥1920(H)×1080(V)；
4.主板配置：CPU：≥四核 ；
5.系统内存：≥2G ；
6.显示：LVDS驱动；
7.存储：采用板载式 EMMC电子硬盘≥ 8G；
8.系统：采用工业主板，≥android 5.0版本；
9.架构：嵌入式架构，采用安卓操作系统；
10.亮度：≥350cd/m2；
11.对比度：≥1000：1；
12.寿命：≥50000小时；
13.数据接口：USB2.0/Micro-USB；
14.通讯：Ethernet: 10/100Mbps可扩展(WIFI、3G/4G)。

	8
	多媒体控制盒
	1.支持视频/图片/字幕/音乐/doc/ppt/pdf/U盘/时间/天气/LOGO/网页/HDMI输入/摄像头/流媒体；
2.支持4K；
3.内置系统：安卓；
4.分屏播放：支持；
5.接口：HDMI。

	9
	HDMI分配器
	1进4出

	10
	吸顶式喇叭
	1.额定功率(W)：2.5W/5W/10W/20W/8欧；
2.输入电压：70V~100V；
3.灵敏度：≥87dB；
4.频率响应：90-20KHz；
5.构成：4寸同轴。

	11
	功率放大器
	1.支持不小于3路话筒输入；
2.支持不小于2路线路输入；
3.支持≥1路线路输出；
4.支持100V、70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出；
5.支持LED电平指示；
6.具有默音功能，便于接入紧急广播；
7.独立音量控制；
8.具有高低音调控输出；
9.具有短路保护告警功能；
10.额定功率：130W；
11.输入：MIC 1，2，3：600Ω 20mV,不平衡；AUX1，2：10KΩ，150mV，不平衡；
12.信噪比：MIC1，2，3：66dB；AUX1，2：70dB；
13.输出方式：70V，100V Or 4-16Ω；
14.总频波失真：<1%/1KHz,1/3额定功率；
15.频响：100Hz-16KHz；
16.保护：高温、直流输出、负载短路。

	12
	智能物品材料柜
	（一）硬件：
1.钢板镀锌板；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固； 
2.主机：CPU≥2.7GHZ；内存≥4G内存；≥1T硬盘；1×100Mb自适应；
3.副柜：每个副柜22个柜门；
4.触摸显示屏：≥32寸触 摸屏；分辨率≥1080*1920；
5.配备二维码扫描及IC卡读取二合一模块：模块化设计，可同时支持一维码，二维码扫描及IC卡读取功能，即一维码，二维码读取和IC读取集成在一个模块上；集成NFC功能；
6.配备身份证模块：供电方式：USB供电；物理接口：miniUSB；蜂鸣器：支持；指示灯：读卡灯、故障灯、电源灯；安全模块：内置公安部专供“居民身份证验证安全控制模块”；感应区面积：70*70mm；最大感应距离：50mm；射频技术：符合ISO14443 Type B标准；平均无故障时间：大于5000小时；工作温度：0℃-+50℃；
7.人脸识别摄像头：感光元件类型: CMOS；编码支持格式：YUY2、MJPEG；拍照格式：JPEG;对焦方式：定焦；分辨率：720P, 1280*960;像素：200万；
8.门锁系统：锁控板：多路输出、12V供电；门锁：12V供电，带返回信号；
9.万向轮：主要材质：高强度消音聚氨酯；承重：300kg/4个；轴承：双轴承。
（二）功能描述：
1.登录：人脸识别；
▲2.存件：来访人存取物品或文件材料。可通过选择对应人员来存件，实现当事人与入驻机构人员之间的材料流转，解决了双方之间时间冲突的问题。
（投标文件中提供物品、文件材料区别存储的软件功能截图并加盖投标人公章）
3.入驻单位人员列表展示：可供来访人给相应入驻单位人员存件时选择对应的人员；
4.二维码取件：通过短信发送的加密二维码进行取件；
5.管理员登录：管理员通过用户名密码登录，可查看云柜的使用状态以及强制开柜，更好的方便了管理员对云柜的管理；
6.取件超时通知：通过短信告知取件人，材料物品已超时，请及时拿取。
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	台式计算机
	1.CPU信息:物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥8MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。
2.内存配置容量≥8GB；
3.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
4.内存条配置数量≥1；
5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
6.主板支持的CPU和内存情况：支持1颗CPU和2根DDR4内存，主板内置；
7.PCIe 插槽数量：支持PCIe插槽数量不少于2个；
8.特殊孔位及接口：a)预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A;b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mx125mmx16.5mm(长x宽x高)；
9.主板其他内置接口：主板支持存储扩展接口类型，M.2≥2；SATA≥3；支持拓展标准光驱；
10.单内存插槽最大可支持容量≥8GB；
11.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB；
12.固态盘数量≥1个；
13.固态存储容量≥256GB；
14.机械硬盘数量:≥1个;
15.机械硬盘总容量:≥3T;
16.机械硬盘转速:≥5400rpm;
17.机械硬盘形态:2.5英寸或3.5英寸;
18.固态存储形态:M.2 插卡形态;固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
19、存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定；
20.显卡类型:集成显卡；
21.显示器屏占比≥80%；
22.显示器分辨率≥1920x1080；显示器尺寸≥23.8英寸；
23.屏幕比例16:9；
24.显示器外观颜色：黑色；
25.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB;
26.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%;
27.鼠标数量≥1个；
28.键盘数量≥1个；
29.键盘按键数目≥86键；
30.键盘连接方式：有线；
31.键盘键程：2.3mm~4.0mm；
32.键盘按键压力：键盘按键压力应在0.54N±0.14N；
33.有线键盘连接线≥1米；
34.键盘颜色：黑色；
35.鼠标连接方式有线；
36.有线鼠标连接线≥1.5米；
37.鼠标DPI分辨率：800~1600；
38.鼠标颜色：黑色；
39.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
40.有线网卡数量≥1；
41.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
42.视频接口数量≥1；
43.音频接口数量≥1；
44.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
45.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；
46.整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
47.机箱防护要求:机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
48.整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
49.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；
50.整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；
51.机身材质：金属；
52.机身颜色：黑色；
53.机箱尺寸容量≤30L；
54.CPU物理核数:≥4;
55.CPU主频:≥1.8GHz;
56.CPU 末级缓存容量:≥2MB;
57.CPU支持的内存最高速率:≥2666MT/s;
58.内存读写速率:≥2666MT/s;
59.显示分辨率:≥1920x1080;
60.显卡显示芯片核心频率:≥300MHz;
61.显存等效频率:≥1000MT/s;
62.显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080 ；
63.显示屏刷新率:≥75Hz;
64.显示屏位深:≥8位;
65.显示屏色域:≥99% sRGB;
66.显示屏色准:△E≤4;
67.显示屏响应时间:≤8ms；
68.显示屏亮度:≥300尼特;
69.显示屏亮度一致性:≥70% ；
70.显示屏对比度:≥500：1；
71.显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定；
72.有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应;
73.内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个;
74.主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能;
75.主板防静电保护:支持防静电保护功能;
76.I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力;
77.显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配;
78.显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配;
79.显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座；
80.显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节;
81.存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能;
82.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能;
83.数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能;
84.有线网卡接口类型:支持RJ45接口;
85.网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）;
86.音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式或者4段式接口;
87.视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
88.HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出;
89.电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求;
90.中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定;
91.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能;
92.固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能;
93.操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级;
94.固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级;
95.BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口;
96.固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信处理器信息和系统时间信息等功能;
97.固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动;
98.固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能;
99.固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能;
100.固态存储寿命:TBW≥80TB;
101.机械硬盘寿命:通电时间≥5万小时;
102.显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求;
103.键盘按键寿命:≥1000万次;
104.鼠标按键寿命:≥500万次;
105.鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好;
106.风扇寿命:≥4万小时;
107.电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定;
108.环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
109.环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
110.环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
111.环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
112.环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
113.MTBF测试:MTBF(m1)≥3 万小时;
114.常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件;
115.数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品;
116.中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品;
117.平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
118.标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定;
119.配置检查工具:供应商提供自检测试工具;
120.服务响应:
a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。
121.服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期;
122.预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统;
123.培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
124.典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
125.厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
126.整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
127.合格证书要求:供应商提供产品合格证;
128.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导;
129.驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式;
130.兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用;
131.产品部件保障:供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。;
132.抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障;
133.供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货;
134.关键部件安全要求:CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求：
135.密码算法实现:CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定;
136.信息安全基本要求：
a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口"；
137.固件安全启动:支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
138.限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定。
所投台式计算机具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	黑白打印设备
	1.适配国产操作系统；
2.标配有线网络打印功能，支持多人共享打印；
3.打印速度：≥33ppm(A4)；
4.处理器：≥800MHz；
5.自动双面打印：支持；
6.内存：≥512MB；
7.打印语言：PDL；
8.双面打印速度：≥14面/分钟；
9.嵌入我国自主创新的可信计算3.0技术。
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	高拍仪
	1.最大幅面：A3；
2.分辨率：≥2400dpi；
3.感光元件：CMOS；
4.扫描介质：文件合同、照片证件、教案会议、证件扫描；
5.扫描速度：≤1S。
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	多功能打印复印设备
	1.分辨率：≥1,200 x1,200dpi(1bit)；
2.复印速度：≥20页/分钟；
3.连续复印张数：999份；
4.变焦倍率：25%-400%(1%微调)；
5.网络协议：TCP/IP(IPv4/v6)；
6.扫描速度：≥17页/分钟；
7.最大原稿尺寸：A3；
8.扫描到电子邮件协议：SMTP与POP；
9.最多存储地址数量：100个；
10.扫描到文件夹协议：SMB；
11.电源：220~240V,50/60Hz；
12.最大功耗：1.70KW；
13.支持包括 300g 的厚纸、环保的薄纸、信封以及明信片；
14.兼容麒麟软件与统信UOS 操作系统。
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	电子门牌
	1.类型：壁挂式电容触摸一体机；
2.液晶：全贴合工艺零缝隙，15.6寸原装A+级液晶面板；
3.背光类型：LED背光；
4.物理分辨率：≥1920*1080；
5.对比度：≥2000：1；
6.亮度：≥280 cd/m2；
7.色彩：≥16.7M；
8.可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89；
9.CPU：嵌入式 四核64位Cortex-A55 2.0GHz处理器；
10.内存：≥DDR4 2GB；
11.存储：板载16G工业级固态存储（可定制至板载32G）。
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	电子门牌发布系统
	1.云同步服务器功能
服务端支持部署在公有云和私有云等环境，支持云端素材同步、节目同步、播表同步等同步播放模式。
2.多级用户身份和权限管理功能
系统功能模块化，支持自由管理用户和角色。
3.分区、分组、分控管理功能
终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目。
4.多级审核功能
具备多级素材和节目审核机制，可选择是否开启审核功能。并支持进行一级审核或二级审核。
5.网络管理功能
系统仅在素材传输时占用带宽，支持定时传输、断点传输，带宽自适应，定时下载。
6.批量管理功能
系统支持批量配置终端定时开关、定时重启、定时下载，支持批量导出机器码和导入注册码功能。
7.节目编辑功能
支持多种素材（视频、图片、office、字幕、时间、天气、网页、流媒体、flash等等）、多种模式的节目编辑，节目分辨率和播放窗口可以自由排版，实时预览、实时修改，节目一键发送。支持插件窗口中显示已选素材列表，支持触摸和非触摸节目混合编辑，支持节目间互相嵌套和跳转。
8.节目预览功能
支持多种素材（视频、图片、ppt/pdf原文件、字幕、时间、天气、网页、流媒体、flash等等）、多种模式的预览。
9.一键发送功能
节目支持极简发送功能，在节目编辑界面支持一键预览和一键发送功能，适合扁平化管理的单位快速发布。
10.播表管理功能
可将不同节目按照播放需求编辑为节目单，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表。
11.播表发送功能
支持万年历模式发送播表，自定义播表起止日期，单播和组播，节目插播和字幕插播，批量删除终端播表。                                             
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	垃圾桶（大）
	1.分类垃圾桶；
2.容量：不低于40L；
3.材质：pp材质；
4.开合方式：封闭式带盖结构。
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	垃圾桶（小）
	1.塑料垃圾桶；
2.容量：不低于15L；
3.材质：pp材质。
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	法治服务智能系统
	（一）配置要求：
1.材质：阻燃高强度材料，防爆，喷涂工艺；尺寸：不大于2000（高）x620（长）x600mm（宽）；
2.CPU：不低于四核；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥512G；
▲3.触控屏：尺寸≥32寸，分辨率≥1080*1920，亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200：1，电容触控屏类型，防暴、防刮、防水、防尘；
（投标文件中提供产品说明书或产品宣传页等相关证明材料并加盖投标人公章，证明材料需清晰体现上述内容）
4.签字笔：电容式可伸缩签字笔；
5.拾音器：定向拾音，硬件智能降噪；
6.扬声器：至少8Ω5w双声道；
7.二代证阅读模块：阅读距离：0-5cm；读卡标准符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准，串口(USB供电)；阅读时间：<1s；平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时；
8.二维码扫描仪：材质PC+ABS，识读精度：≥5mil，扫码特性：自动，读取距离：0-10cm，可同时支持一维码、二维码扫描；
9.双目摄像头：含人脸识别算法、活体检测；图像感光片：1/2.7”互补金属氧化物半导体；有效像素≥1920*1080dpi;像素点大小：3um*3um;信噪比：39dB;输出格式 MJPG/YUY2;默认镜头：F=2.9 无畸变镜头 角度：H:80°/V:60°/D:95°"
10.高拍仪：像素≥800万像素，分辨率：3264x2448；成像速度：≤1秒；聚焦方式：定焦，usb接口；感光器件：CMOS；
11.支持打印黑白，纸张尺寸支持A4，打印速度≥31ppm，支持双面打印，分辨率≥600*600dpi，纸盒容量≥250张；
12.话机：材质：PC+ABS；防护特性：抗噪、防尘、防水、防潮；
（二）系统功能要求：
1.支持身份证识别登录、支持手机号登录；
2.可以实现非诉功能：
▲a.提供远程公证服务；
（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
▲b.实现跟本区域内律师视频连线功能，律师分类：区、市、省及以上；
（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
▲c.实现跟区域（网格）内相关负责人视频连线功能（包括：警官、检察官、法官以及可以提供司法服务的相关工作人员）；（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
3.图文发布
（1）普法宣传
支持以视频、图片、文字等方式展示普法宣传资讯，提供信息发布更新服务。
（2）典型案例
支持以视频、图片、文字等方式展示典型案例资讯，提供信息发布更新服务。
4.智能法律服务
（1）在线咨询律师
支持现场视频连线咨询本地、外市、外省律师。
（2）实现跟区域（网格）内相关负责人在线咨询
支持现场视频连线区域（网格）内相关负责人（包括：警官、检察官、法官、以及提供司法服务的相关工作人员）；
▲（3）智能文书生成
提供要素式业务模块功能，引导群众分步填写信息，自动生成申请书、协议、合同、诉状等数十类法律文书，并提供打印、下载服务，同时支持直接打印文书模板手工填写。
（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
▲（4）智能法律评估
综合运用人工智能等技术，要素式分解纠纷数据模型，智能关联法律法规、案例、法律计算工具等，自动生成包含业务提示、法律指引、救济指引、计算辅助、风险评估、材料指引等综合意见。提供民事继承、离婚、劳动争议、工伤保险待遇、交通事故、买卖、借款、担保、承揽、房屋租赁、房屋买卖、侵权，以及行政、刑事等数十项纠纷评估服务。
（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
5.业务办理
（1）法律援助
提供业务须知、办事机构信息、业务记录查询服务，支持在线填写、打印法律援助申请表，并支持在线提交法律援助申请。
（2）人民调解
提供业务须知、办事机构信息、业务记录查询服务，支持在线填写、打印人民调解申请表，并支持在线提交人民调解申请。
（3）公证服务
▲支持使用在线公证服务
（提供功能界面截图并加盖投标人公章）。
（4）诉讼服务
▲支持办理全市法院诉讼服务业务。
（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
6.查询服务
（1）机构查询
支持查询全市公共法律服务中心、法援中心、调解委员会、公证处、司法所、法律服务所等机构信息。
（2）律所律师查询
支持查询全市律师事务所、律师等信息。
（3）行政复议
提供地图、列表方式展示全市行政复议机构位置服务。
（4）司法仲裁
提供地图、列表方式展示全市司法仲裁机构位置服务。
（5）司法鉴定
提供地图、列表方式展示全市司法鉴定机构位置服务。
7.法律工具
（1）案例查询
a.提供立案后案件的流程及节点信息（来自法院审判系统）；
b.提供全国司法行政（法律服务）案例库查询检索服务；
（2）法律法规
提供全国法律法规数据库查询检索服务。
（3）行政法规
提供全国行政法规库查询检索服务。
（4）法律计算器
提供便民法律工具服务。
（5）文书范本
提供民事继承、离婚、劳动争议、工伤保险待遇、交通事故、买卖、借款、担保、承揽、房屋租赁、房屋买卖、侵权等纠纷，以及行政、刑事数十项评估服务。
申请书、协议、合同、诉状等各类法律文书，并提供打印、下载服务，同时支持直接打印文书模板手工填写。
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	显示器
	1.显示器屏占比≥80%；
2.显示器分辨率≥1920x1080；显示器尺寸≥23.8英寸；
3.屏幕比例16:9；
4.显示器外观颜色：黑色；
5.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB；
6.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%；
7.显示屏刷新率:≥75Hz；
8.显示屏位深:≥8位；
9.显示屏色域:≥99% sRGB；
10.显示屏色准:△E≤4；
11.显示屏响应时间:≤8ms；
12.显示屏亮度:≥300尼特；
13.显示屏亮度一致性:≥70% ；
14.显示屏对比度:≥500：1；
15.显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定。
所投显示器具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	HDMI线缆
	8m,4K数字高清线视频线。
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	HDMI分配器
	1进8出，4K，60HZ。
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	智能接访调解终端（含联动屏）
	1.处理器：≥八核；主频：≥2.7GHz ；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256G；≥2G独立显卡；
2.21.5寸高清电动超薄翻转触摸屏*3，带1080P摄像头；
3.内置会议摄像机：1080p全高清，108大广角；
4.麦克风、音响：内置4颗180度波束成形麦克风阵列轻松实现8米拾音；内置内置4颗20+20w扬声器,音量可达100db，内置DSP数字信号处理器，有效消除回声和噪音，支持USB-C或USB 2.0连接及蓝牙5.0多种连接方式支持独立安装，壁挂、大屏/TV多种安装方式，符合Teams、Zoom、瞩目等主流云视频会议设计规范，支持ThinkSmart Manager远程集中管控；
5.联动屏：4K超高清护眼，超薄全面屏；
6.接口：USB,VGA，HDMI，3.5MM音频，RJ45网线接口；
7.软件功能：
现场远程接访，IP电话呼入；现场智能调解，语音识别转写，自动生成笔录；调解资源库，人员、业务、政策文件；智能辅助，自动提出调解建议，生成文书模板；支持终端互动，在线电子签名，全流程无纸化调解，双方当事人通过屏幕查看调解笔录内容；针对多人员群体性案件，支持案件一次视频调解。
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	碎纸机
	1.纸箱容量：21-30L；
2.移动轮：有移动轮；
3.单次碎纸张数：6-10张；
4.连续碎纸机时间：11-20分钟；
5.碎纸效果：米粒状；
6.可碎介质：纸；
7.卡保密等级：5级；
8.安全触停：有安全触停；
9.类型：高保密碎纸机。
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	排插
	4位5孔，1.8m
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	吸顶音箱
	1.低音单元:1x8寸低音；                                                                                                                                                                                                2.高音单元:1x1.25寸号角高音；
3.频率响应(1 Watt@1m): 50-20k Hz(-3dB)；
4.灵敏度(dB SPL): 91dB/Watt,m；
5.最大声压级: 112dB；
6.阻抗(ohms): 8Ω；
7.功率: 80w (AES)；功率选择：80-40-20w；
8.覆盖角度, -10dB(degrees):90°(横向) x 90°(纵向)；
9.输入电压: 100V；
10.连接方式: 4位凤凰盲接端子5.08；可并联连接，利于工程安装。
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	主音箱
	1.连续无故障时间MTBF:操作使用或测试期间的平均连续无故障时间 MTBF≥64800小时。
2.持续工作时间:持续24小时工作状态，无热损和机械损伤。                                                                                                                                                                                                       3.表面处理：防水金刚砂水性漆喷涂，箱体表面具备防水能力。                                                                                                                                                                                                            4.单元组成:低音1x8"；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.单元组成:高音1x1.25"；                                                                                                                                                 
6.频率响应:65-20kHz(-10dB)；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7.覆盖角度(HxV):90°x 60°；                                                                                                                                                  
8.灵敏度: ≥93dB；
9.连续声压级：≥114dB；                                                                                                                                                 
10.峰值压级: ≥120dB；                                                                                                                                                 
11.标准阻抗: ≥8Ω；                                                                                                                                                 
12.额定功率: ≤150W。                                                                                                                                                 
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	壁挂支架
	1.音箱壁架，承重≥30kg，紧固螺栓调节上下角度，前后可伸缩，调整角度:±15°中间连接杆可伸缩调节。
2.带眼的音箱:把拖板拿下来，直接插入即可；
3.下面带螺丝孔的，安装上拖板，用螺丝固定即可；
4.尺寸:托盘长度18CM最宽处11.5CM；壁架最短27.5CM最长33.5CM贴墙铁片宽度8CM贴墙铁片长度24CM；
5.可左右调节角度；
6.可上下调节角度；
7.中间连接杆可伸缩调节；
8.用料扎实，稳定性强。
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	功率放大器
	1.8Ω立体声输出功率300W×2；
2.4Ω立体声输出功率420W×2；
3.8Ω桥接输出功率840W；
4.频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB)；
5.总谐波失真加噪声<0.05%；
6.信噪比>105dB；
7.阻尼系数>350；
8.互调失真<0.05%；
9.电压转换速率30V/μS；
10.输入共模抑制比>80dB；
11.输入灵敏度1V（+2.2dBu）；
12.输入阻抗20KΩ(平衡输入)。
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	四通道功率放大器
	1.工作电压范围：85V~265V,50~60Hz,带功率因数校正（PFC),满功率工作时PF＞0.95；
2.功放可以设置为定压70V模式，可直接应用于公共广播系统中；
3.具有完整的保护功能：包含过载保护、短路保护、高频保护、直流保护、过热保护、电源功率限制保护、信号压限保护等；
4.前面板带多种指示灯，已监测功放的实时工作状态。其中包含电源指示灯、信号指示灯、信号失真指示灯、保护指示灯；
5.功放出厂设置为4进4出的工作模式，也可选择设置为1进2出的并接模式；
6.冷却风扇采用无级调速的方式，风速随功放温度自动调节，功放温度达到65℃时，风扇全速工作；                                                                                                                                                                                                       
7.额定输出功率（RMS）,总谐波失真≤0.1%, 频率F=1 KHz；
8.立体声在4Ω负载:4X300w；
9.立体声在8Ω负载:4X300w；
10.频率响应响应8Ω负载，比额定功率小10dB:±0.35dB（20Hz-20KHz)；
11.总谐波失真加噪声20Hz〜20KHz, 8Ω负载 比额定功率小10dB:<0.01%；
12.信噪比20Hz〜20KHz, 8Ω负载比额定功率小10dB:>105dB；
13.输入共模抑制比在1 KHz:>50dB；
14.通道分离度（串音）在1KHz:>76dB；
15.功放电路:Class D；
16.输入阻抗:2.7KΩ平衡输入；
17.输入灵敏度，在8Ω负载额定功率输出:0. 775V/1.4V；
18.保护电路:过载保护、短路保护、高频保护、直流保护、过热保护、电源功率限制保护、信号压限保护等；
19.冷却方式:4个直流风扇，空气流动方向从前到后，采用无极调整的方式，风俗随功放温度自动调节，功放温度达到65℃时风扇全速工作；
20.输入接口:包含4个XLR母座信号输入接口，4个XLR公座信号LINK接口；
21.输出接口:4个SPEAKON 音箱接口；
22.工作模式:立体声，并接模式，70V/100v定压工作模式；
23.功率消耗1/3额定输出功率在4Ω负载:470W；
24.电源:85〜265,50Hz/60Hz,带功率因数校正(PFC)。
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	调音台
	1.数字输入通道：USB声卡播放输入，蓝牙播放输入；
2.12路单声道(话筒)输入，4路（2组）立体声输入，带48V幻像电源，每两路独立的幻像电源开关控制；
3.单声道输入通道采用高中低3段均衡调节，立体声输入通道采用高精准4段均衡调节，中频采用宽频段扫频控制；
4.两路辅助输出，所有辅助输入控制均可以进行选择推子前推子后信号切换；
5.输入每路带低切、话筒/信号切换、两主输出、两编组、监听PFL等开关控制；
6.内置专业24-bitDSP数字效果器，采用2*12LCD屏显示；
▲7.带USB声卡，能连接电脑进行数字音乐播放和录音；可通过产品自带蓝牙播放模块，能连接手机、PC等带蓝牙发送的设备进行音乐无线播放；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
8.输出通道：一组立体声主输出，两组编组输出，两组辅助输出，一组立体声监听输出，一组CD/TAPE输出；
9.SMT表面贴片工艺，外置电源，使得设备本身噪音小、串音小、交流声小；主要技术参数：
10.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
11.左右通道串音：-66dB@20KHz；
12.信噪比：≥90dB@1KHz0dB；
13.主输出通道最大平衡输出：24dB(±1.5dB)；
14.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω18d@10KΩ20Hz-20KHz；
15.通道间增益差：≤2dB；
16.失真度：≤0.002%@0dB1KHz；
17.单声道通道均衡高频频点：14KHz；中频扫频范围：200Hz-8KHz；低频频点：80Hz；
18.立体声通道均衡高频：20KHz；中高频：3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz；
19.中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB；
20.效果器：21种DSP效果可调。
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	音频处理器
	1.可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成；                                                                                                                                                           2.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码 ；                                                                                                                                                                3.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能 ；
4.内置强大的DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠；                                                                                                                                                                5.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制；                                                                                                                                                                                                  6.8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；
7.8路平衡式输出，采用凤凰插接口；
8.面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；
9.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除等主要算法；                                                                                                                                                                                                   
10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
11.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器；
12.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；                                                                                                                                                                                                    
13.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等；
14.RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-232控制；                                                                                                                                                                                                    
15.每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源；
16.可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接；
17.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口；
18.技术参数：
输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ ；                                                                                                                                                                                         输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω ；                                                                                                                                                                                            输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) ；                                                                                                                                                                                    输出动态范围：112dBu；                                                                                                                                                                                           频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) ；                                                                                                                                                                                       信噪比：>90dB@1KHz 0dBu；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz；                                                                                                                                                                             信道分离度：>100dB（1KHz）；                                                                                                                                                                                 功耗：≤45W 。                          
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	反馈抑制器
	1.具有提供压缩、限幅、噪声门、功能设置；
2.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；
3.数字信号输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；
4.每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器；
5.指示灯，显示当前啸叫点个数；
6.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态；
7.采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点；
8.可切换工作模式为直通或反馈抑制；
9.可一键清除找到的啸叫点；
10.单机可存储30组用户程序；
11.采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平；
12.输入阻抗：平衡20KΩ；
13.输出阻抗：平衡100Ω；
14.输入共模拟制比：≥70dB(1KHz)；
15.输出范围：≤25dBu；
16.频率相应：20Hz-20KHz(-0.5dB)；
17.信噪比：>110dB@1KHz0dBu；
18.失真度：﹤0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz；
19.信道分离度：>110dB（1KHz）。
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	电源时序器
	1.采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定；
2.8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
3.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观；
4.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；
5.可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理；
6.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 
▲7.定时功能：内置万年历，可对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机至少6次；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑；
9.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作；
10.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件；
11.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统； 
12.可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。                          
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	会议系统主机
	1.采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准；
2.主机具备无线会议系统与有线会议系统同时使用功能，主机自带6个全数字6芯接口：分别支持1个2.4G无线数据采集器接口（任意6芯接口都可用于采集器连接）、5个有线手拉手输出接口；主机采用2.4G高频传输连接方式，采用128位AES 和48位PIN码加密保护技术，防止窃听和非授权访问；                     
3.通过会议主机面板五维导航键盘可对所有无线/有线会议功能进行集中控制；
4.主机具备无线会议系统与有线会议系统同时使用功能：支持无线会议单元256台，支持有线手拉手会议单元100台;；                                                                                                                                                                                                                                               5.主机可独立调节每个单元的以下功能单元：5段EQ均衡、低音切除、噪声门、自动增益/手动增益（音量大小可调）功能；    
6.采样频率48KHz,主机音频信号支持48 kHz 和32 kHz音频采样频率输出选择；
7.主机自带3个RJ45网络接口：2个RJ45网络接口为功能扩展网络接口，可进行系统升级功能扩展；1个RJ45网络接口为电脑连接接口，通过TCP/IP协议连接电脑，进行远程控制；
8.主机具备五合一功能：主机可设置为系统主机，备份主机，扩展主机，合并主机，分配主机，一机多用，满足不同会议场景需求；                   
9.具备双机热备份功能，具备会议管理软件控制双备份，具备摄像跟踪双备份功能；   
10.主机支持8个会议室拆分/合并功能，支持8个会议室合并为一个会议室使用；
11.五种话筒管理模式
1）数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个
2）先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元
3）申请发言模式:所有代表单元发言，都由主席单元否决或批准     
4）声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限
5）按键发言模式：
12.支持混合型远程视频会议功能，可通过主机自带的USB接口输出会场的数字音频信号到远程视频会议终端，实现数字音频信号无缝连接；                
13.具备2个RS-232串口，可连接中控系统、高清视频矩阵，主机自带高清矩阵控制端口，可直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换；
14.支持100个代表单元申请发言序列，具备PC软件实时申请序列显示；                 
15.主机具备会议音频矩阵技术，内置n×8 音频矩阵处理器，可将任意数量话筒划分8个区，同一个分区支持1~N个任意话筒音频输出（N为系统连接使用的单元总数），根据不同的会议室声场环境，最多8个编组独立音频输出，有效避免话筒啸叫问题，方便系统调音；
16.具有专用USB接口，支持8路麦克风数字信号输出至电脑，配合自动语音识别系统可以实现自动语音识别转换文字记录功能，配合软件可实时对全部话筒进行录音储存；   
17.主机自带1路ALARM消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离；
18.系统支持最多可以设置32台VIP单元，代表单元设置为VIP发言单元时，VIP代表的MIC按键保持亮黄灯提示，开启发言时亮红灯，当整个会议系统中话筒开启数量未满，VIP代表发言单元就可以自由开启；
19.配合会议管理软件可实现一键备份和系统恢复功能：会议管理软件具备一键备份导入导出功能，可一键备份系统主机的所有配置（包括视像跟踪数据等）并保存至电脑；可将配置文件快速导出到系统主机，实现两台配置功能完全一样的主机；                                                                                                                                                                                                                                              20.支持多路DANTE协议，实现与周边设备的数字化音频无损音质连接；                                                                                                                                                        21.支持双摄像机跟踪功能，同一单元可以配置主备两个摄像机进行视像跟踪，会议过程中可实时调整视像位置并保存；                                                                                                                        22.系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元；
23.具备会务服务功能：可发送茶、水、咖啡、笔、纸、纸巾、毛巾、帮助、请减慢语速、请减小声音等多种信息，可以自定义相关服务信息内容；                   
24.具备开启/关闭单元发言计时功能，发言时间可设置1-99分钟，可以设置结束前提示，发言时间限制快到了(红灯闪烁)/申请列表第一位(绿灯闪烁)/申请列表非第一位绿灯；                                                                                         25.技术参数：
25.1.频率响应：20－20KHz；
25.2.信 噪 比：102dB；
25.3.动态范围：106dB；
25.4.总谐波失真：< 0.05%；
25.5.球机容量：≥8台；                                                                                                                                                                                                                25.6.平均无故障时间（MTBF): ≧50000小时 。
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	会议话筒
	1.采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准；
2.全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达≥150米；                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.配置方形超心型咪杆,采用14毫米直径电容式咪芯，有效拾音距离可达≥100CM；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.具备双备份保障功能：单元采用一个会议专用六芯线缆航空锁DIN接口和一个48v幻象电源XLR接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作；
5.话筒自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置；
6.具有五种话筒工作模式；
6.1.数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个；
6.2.先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；
6.3.申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准；
6.4.声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限；
6.5.按键发言模式:按键开启单元； 
7.方形话筒杆与锌合金金属底座一体化设计，可以上下60度调节，左右180度旋转，操控灵活 ；                  
8.通过话筒自带LCD显示触摸屏设置可进行5段EQ均衡调节，每支话筒可设置专用EQ；                                                                                                                                                    9.具备会务服务功能，通过话筒自带LCD显示触摸屏，可选择不同的服务需求，如：茶水、笔纸，毛巾等服务选项，通过会议管理软件最多可自定义9个服务功能选项，满足不同会务服务的需求；                                                                                                 
10.具备指定任意话筒为VIP单元，系统支持150台主席单元 ；                                                                                                                                                                                11.具备表决及同声传译功能；                                                                                                                                                                                        12.技术参数：                                                                                                                                                                                                                                                                                             
12.1.频率响应：20Hz—20KHz ；
12.2.灵敏度：≥－48dB；
12.3.信噪比：≥102dB ；                                                                                                                                                                                                                             12.4.动态范围：≥106dB 。      
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	会议延长线
	25米6芯数字会议专用电缆
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	升降式电子桌牌
	1.升降器面板尺寸不大于：长230MM宽73MM厚 5MM。
2.双净音滑轨，配合螺旋升降杆，多点平衡升降 系统,保证升降的平稳防止抖动。
3.可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、 暂停、下降等运动状态；
4.控制方式：支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；                                                                                                                                                               5.操作系统：基于Linux的双屏异步操作系统；
6.CPU参数：Cortex A9 4核 1.6G；
7.内存：8G可扩展至64G；
8.屏幕参数：原装7寸屏1024*600广视角；
9.触控：10点电容触摸屏；
10.WIFI：支持802.11 bgn网络协议；
11.以太网：支持千兆Ethernet网络；
12.POE供电：支持；
13.面板尺寸约 L230*W73*H5 （单位mm ）。
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	插卡式混合矩阵
	1.模块化结构，纯硬件 FPGA 架构、机箱、 电源、控制卡、信号输入卡、信号输出卡、均为独立设计组合应用；
2.热拔插：输入输出板卡可热插拔，输入板卡热拔 插回复时间<2S,输出板卡热拔插恢复时间<8S；
3.开机时间<10s，此时间为启动时间到输出总画面的时间间隔。；                                            
▲4.支持风扇速度调节，支持风扇故障报警机制、报警等级设置；（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
5.具有虚拟建模功能，系统对矩阵各结构内部进行实时建模，以全景视角查看矩阵各部分状态，任何部分的数据都可实时读取，正常部分以绿色表示，异常部分以黄色表示，故障部分以红色表示；
6.控制方式：RS-232、TCP/UDP 前面板、遥控器、 LAN，前面板具有锁定功能方式误操作支持本地和远端控制；
7.具有Autoscaler 技术，自动倍线技术，支持任意端口自定义输出分辨率，满足不同分辨率显示需要；
8.支持矩阵软件对输入输出接口的亮度、对比度、色彩饱和度等信息的读取和设置；
9.能实时保存和读取场景，场景保存数量至少达到10000条；
10.支持图像实时无缝切换，无损切换，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象，无缝切换时间<20ms，字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数；
11.支持信号卡状态查询和反馈；
12.支持 Gen-lock图像拼接功能拼接画面一键切换；
13.基本的HDMI板卡需要支持4K30分辨率的输入输出同时可向下兼容，输入信号分辨率即能自适应又能调整，输出分辨率可调；
14.支持模拟音频输入和输出，支持断电现场保护；
15.输入卡槽最大支持80张4路输入卡共计160路输入信号，包括HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS/S-VIdeo/双绞线/光纤等格式，输入4K板卡支持HDMI2.0 4K@60HZ,HDBaseT 4K@60HZ,光纤4K@60HZ；
16.输出卡槽最大支持80张路4路输出卡共计160路输入信号，包括HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS/S-VIdeo/双绞线/光纤等格式，输出卡带预加重功能，支持25m-30米长线输出，输出4K板卡支持HDMI2.0 4K@60HZ,HDBaseT 4K@60HZ,光纤4K@60HZ；
17.为了保证连接线路的可靠性，HDMI板卡需要每一路带加固装置；
18.严格遵守HDCP-高宽带内容保护技术，使得HDMI传输的高清晰信号不会被非法录制,可以通过平板打开或者关闭某一路HDMI信号的HDCP保护；
19.通过可视化板卡扩展图像预览功能，能实时预览端口所存在的视频图像；
20.支持矩阵软件对EDID的在线编辑功能，支持HDMi、dvi、vga等接口的EDID编辑功能；
21.支持矩阵软件对输入输出接口的亮度、对比度、色彩饱和度等信息的读取和设置；
22.电源在工作电压额定值的85%～110%（187V～242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作；
23.平均失效间隔时间：MIBF>100000hrs；
24.4K最大支持4096*2160@60HZ　超高清视频信号交换，支持4K画质中的YCbCr 4:4:4无损显示。
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	HDMI无缝高清输入板卡
	单卡四路HDMI输入卡，具体参数要求如下：
1.支持HDMI, DVI-D，最高支持1080P；
2.板卡支持输入信号自动识别；
3.输入支持字符叠加功能；
4.支持HDMI1.3, HDCP保护协议；
5.输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置；
6.输入支持音频加嵌功能。
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	HDMI无缝高清输出板卡
	单卡四路HDMI无缝输出卡，具体参数要求如下：
1.输出支持HDMI, DVI-D；
2.输出支持HDCP, EDID管理；
3.输出最多支持36种分辨率；
4.输出支持音频解嵌；
5.可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换；
6.输出支持简单拼接。
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	平板触摸屏
	尺寸≥10.2英寸, 存储≥64G。
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	无线路由器
	双千兆路由器,5G双频。
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	网络智能中控主机
	1.需采用国产自主可控纯嵌入式硬件架构，Linux嵌入式操作系统，多处理器类型选择，支持双核ARM 32位处理器、双核心ARM 64位核心、64位4核心ARM版本和国产龙芯版本，主频1.2-2.1GHZ,Mali G52高性能GPU,内存不少于LPDDR4 2GB-8G ,FLASH存储不少于NAND 8GB-32G；
▲2.支持视频会议深入对接，支持设置视频会议相关参数，接听设备来电呼叫，拨号，拒接，取消，挂断，MIC音量，终端音量，摄像机开启和关闭，白板启用和停用，材料共享启用和停用，视频布局，获取电化薄，获取通话记录，保存地址本，设置扬声器音量等功能操作；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
3.支持ONVIF协议，可控制市面上绝大部分IPC摄像机以及专业摄像机；
4.支持POE交换机接口，可以通过一根网线将电力和数据安全地传输到远程继电器，AI语音模块，传感器、国产LINUX系统专用触摸屏、智能IC卡识别终端等设备；
5.支持1路WAN接口支持跨网远程管理，支持程序更新，支持系统升级等；
6.支持红旗、uos、麒麟、深度OS、linux系统、windows系统、Android、IOS和HarmonyOS系统控制，支持360、谷歌、Edge、搜狐、opera等浏览器进行WEB端控制；支持微信对接和二维码扫描控制等；                                                                                                                                                             
7.支持SUB-1G通信，可双向实时通信，可以实现高速100kbps，100M双向控制，主要接入单火线以及RF物联的控制和数据采集；
8.支持常用的8路 RS232/RS422/RS485接口，8路支持IR接口，8路RELAY接口，8路IO接口和1路RS-NET接口；
9.支持USB2.0通讯接口，支持USB音视频文件读取播放，支持USB数据存储和U盘事件；
10.支持TCP/IP(单播、组播、广播)、UDP(单播、组播、广播)、MQTT、JSON、TELNET、SOCKET、COPA、SHH1、PJLINK、OSC、SIPCLIENT、ArtNet、WEBSOCKET、XML、XMLRPC、OPC、SNMP、WS等网络协议或者接口，支持自定义通讯协议和组网协议；
11.内建模拟器，用于模拟平板APP显示效果；
12.自带1路POWERBUS接口只需2芯线集成了供电通信一体化，支持多种场景面板控制与电源控制器进行用电管理控制；
▲13.支持 C 语言任意控制操作逻辑编写和算法实现，支持权限管理一键登录；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
14.所有数据均为加密数据支持保密通讯，支持AES加密通讯和加密算法、对外开放API接口；
▲15.支持MQTT3.0+对接第三方协议平台，支持第三方物联网平台自动接入，支持百度、阿里、京东物联以及其它 MQTT 物联，支持物联网平台管理和远程异地操作以及状态反馈；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
16.支持多平板端状态反馈，支持平板和设备物理开关和设备自身软件调控之间的反馈，支持配置有线LINUX系统面板和多平板之间的反馈；
▲17.支持物联网组网和异地4G/5G自动双向实时状态同步和数据通讯,支持全网通，支持本地及远程多种控制方式；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
18.支持远程控制、远程调试、远程维护，支持上传主机中控程序通过网络直接下载并且可加密，同时自定义授权使用时间；
19.支持多重通讯接口：KS-NET、KS-Link、Ethernet、CR-NET、CR-LINK、CTLBUS、CTBUS、CAN-BUS等；
▲20.支持运维物联管理平台、云会务管理平台、音视频综合一体机、分布式系统、数智化音视频管控平台主机、展厅播控系统、腾讯会议综合管控主机、能耗检测系统、音频处理管控系统等多系统平台软硬件对接；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
21.支持音频处理器软件端和平板端静音、取消静音、拉条状态同步，支持拉条和音量加减双层调控，支持每个通路的电平值状态抖动数据实时显示，支持矩阵路由状态反馈等功能；
22.支持自定义时间计划管理，可远程异地进行加密设置操作。
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	中控系统管理软件
	1.软件支持撤销操作，编辑过程中可以对误操作进行撤销；
2.具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段和时间轴，时间轴具备多线程事件编辑功能；
3.具有存储调用组功能模块，可以创建存储调用组，对变量数据进行保存，实现按钮状态，拖动条状态，文本状态等数据掉电重启的恢复功能；
4.支持多个控件快速设置配置ID以及事件代码，事件代码可以实现复用；
5.Android、iOS、Windows平台APP软件可直接从主机获取控制界面，实现一机多屏，多屏多机、多机一屏等场景应用；
6.具有全屏页面、子页面、按钮、拖动条、静态文本、图片、网页视图、输入框等控件；
7.支持简易编程和专家编程，可以同时复用简易编程和专家编程功能；
8.一体化软件设计，UI设计、逻辑设计、驱动设计整合为一体，实现快速开发应用；
9.支持远程调试和远程上传工程至主机。
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	分布式管理平台
	1.将多个独立的音视频系统进行统一接入和统一管控，实现统一的指挥调度、信号切换控制、大屏显示控制；
2.平台支持跨区域集群部署以及多用户异地互控，实现高效的协同指挥和控制。为用户提供一个稳定、高效、性能强大的音视频信息交换和处理系统，打造完美的显示控制系统解决方案；
3.平台集成视频点播、屏幕管理、预监回显、音频管理、中控管理、设备管理、用户权限管理、视频转码管理、智能可视化控制等多项功能应用，具备技术先进、性能稳定、兼容性强、操作便捷等特点，为用户提供优质的显控平台解决方案；
4.C/S客户端：支持Windows7、Windows10多种操作系统，可满足不同行业用户多种业务系统的使用需求；
5.实现安卓和IOS移动端可视化显控操作；
6.通过部署分布式系统，为用户提供移动端更加简便、更加舒适、更加高效的可视化触控解决方案；
7.具备插入加密狗模块的加密方式进行加密操作，实现对分布式设备的所有操作，包括对分布式设备的上屏操作等控制；
8.软件界面具备信号预览功能，将所有输入源信号画面实时预览到软件客户端；
9.具备手势化操作功能，用户直接通过手势化拖拽的方式可将任意信号源上屏，支持全屏信号漫游，任意开窗，任意画面放大缩小，实现画中画功能；
10.支持多种窗口模板设计布局；
11.软件具备集中控制管理功能，可任意添加第三方协议RS232、RS485、IO、RELAY、IR协议控制的设备管理，如大屏、投影、电视、灯光等一体化集中智能控制管理；
12.软件具备权限分配功能，可设定一个管理员和多个用户权限，数量不限，管理员用户可任意添加用户，任意设定控制权限，可随时添加删除；
13.支持多用户协同操作，支持多种用户角色，权限划分更加细致；
14.针对不同的用户角色可分配不同的功能应用权限、信号源调度权限、屏幕墙操控权限，实现系统的多级分组管理；
15.实现对系统信号源节点的反向控制。
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	设计器
	1.支持自定义设计界面，根据现场情况设计合理工程满足需求；
2.支持各种控件选择，节省了编辑工程所耗的时常；
3.支持离线编辑界面；
4.支持Windows操作系统；
5.支持按钮控制中控界面设计；
6.支持分布式节点搜索，支持更改设备节点信息；
7.支持手动调节，LED、LCD大屏同步性；
8.支持编辑节点大屏，随时增添；
9.支持工程保存，工程提取，随时备份；
10.支持信号源预览编辑，信号源IPC编辑，支持场景保存编辑。
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	分布式坐席输入节点
	1.完全国产自主可控,嵌入式 Linux 系统 SOC 架构,支持7*24小时工作；支持去中心化架构和服务器架构两种解决方案，任何一个节点出现故障，不影响整套系统的正常运行；
2.应具备POE+IEEE802.3at class4 25.5W 和本地 DC12V 冗余供电；
3.视频接口应满足≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI环出接口。支持分辨率自适应功能，源进源出，不损失信号分辨率。
4.可以通过硬件拨码实现设备工作在编码状态还是解码状态，支持输入编码分辨率设置，而且可以即编码又解码，同时编解码状态下，输入支持1080P以内常规分辨率。编码帧率支持1帧~120帧每秒设置；
5.音频接口应满足≥1路立体声音频输入，≥1路立体声音频输出；
6.USB接口应满足≥3路USB2.0 ，≥1路USB3.0；
7.控制接口应满足≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥1路I0口、≥1路RELAY接口，≥1路红外学习、≥1路IR/IO复用接口； 
8.传输接口应满足：≥1个LAN网口，支持10/100/1000M自适应；支持1路1G光口，支持光电备份传输，网口故障自动切换光纤接口传输；
9.前面板具有OLED屏，支持IP、CPU等信息、设备型号、故障报警、MAC地址、网关地址、子网掩码等；，网口支持收发指示灯；
10.支持码率变码流、定码流、固定QP，可适应多种带宽环境。传输码率范围16kbps～20Mbps；
11.支持对信号源图像自由裁剪，可对指定裁剪区域进行编码；
12.支持内嵌或外嵌音频输入、支持内嵌或外嵌音频输出，支持输入音频自由组合设置音频输出，可对编码音频的使能（开启/关闭）、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置；
13.流媒体协议：需支持TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF、SIP、GB/T28181、HTTP、H.323、MPEG2、MPEG4、HTTP-FLV、HLS等；
14.具备远程设置超低功耗模式， 在设备闲置状态通过远程设置节点为超低功耗模式（功耗不高于 1W）正常工作时恢复正常工作模式，实现系统的动态节能管理；
15.平均无故障时间： MTBF≥200000 小时；
16.具备高分显卡同步技术，采用输入输出同步技术，确保多口显卡接入高分辨率图像整屏显示的同步性，动态图像无撕裂，拼接大屏整屏实时帧同步,屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异≤25μs；
17.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备。支持一键调取保存的场景预案。保存场景数量≥ 20000 个，支持一键调取保存的场景预案。支持多组预案自动轮巡,播放顺序、播放时间可调,支持 1 秒到1000 秒自定义轮巡时间间隔。
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	分布式坐席输出节点
	1.自主可控,嵌入式 Linux 系统 SOC 架构,支持7*24小时工作；支持去中心化架构和服务器架构两种解决方案，任何一个节点出现故障，不影响整套系统的正常运行；
2.具备POE+IEEE802.3at class4 25.5W 和本地 DC12V 冗余供电；
3.视频接口应满足≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI环出接口。支持分辨率自适应功能，源进源出，不损失信号分辨率；
4.可以通过硬件拨码实现设备工作在编码状态还是解码状态，支持输入编码分辨率设置，而且可以即编码又解码，同时编解码状态下，输入支持1080P以内常规分辨率。编码帧率支持1帧~120帧每秒设置；
5.音频接口应满足≥1路立体声音频输入，≥1路立体声音频输出；
6.USB接口应满足≥3路USB2.0 ，≥1路USB3.0；
7.控制接口应满足≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥1路I0口、≥1路RELAY接口，≥1路红外学习、≥1路IR/IO复用接口； 
8.传输接口应满足：≥1个LAN网口，支持10/100/1000M自适应；支持1路1G光口，支持光电备份传输，网口故障自动切换光纤接口传输；
9.前面板具有OLED屏，支持IP、CPU等信息、设备型号、故障报警、MAC地址、网关地址、子网掩码等；，网口支持收发指示灯；
10.支持码率变码流、定码流、固定QP，可适应多种带宽环境。传输码率范围16kbps～20Mbps；
11.支持对信号源图像自由裁剪，可对指定裁剪区域进行编码；
12.支持内嵌或外嵌音频输入、支持内嵌或外嵌音频输出，支持输入音频自由组合设置音频输出，可对编码音频的使能（开启/关闭）、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置；
13.流媒体协议：需支持TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF、SIP、GB/T28181、HTTP、H.323、MPEG2、MPEG4、HTTP-FLV、HLS等；
14.具备远程设置超低功耗模式， 在设备闲置状态通过远程设置节点为超低功耗模式（功耗不高于 1W）正常工作时恢复正常工作模式，实现系统的动态节能管理；
15.平均无故障时间： MTBF≥200000 小时；
16.应具备高分显卡同步技术，采用输入输出同步技术，确保多口显卡接入高分辨率图像整屏显示的同步性，动态图像无撕裂，拼接大屏整屏实时帧同步,屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异≤25μs；
17.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备。支持一键调取保存的场景预案。保存场景数量≥ 20000 个，支持一键调取保存的场景预案。支持多组预案自动轮巡,播放顺序、播放时间可调,支持 1 秒到1000 秒自定义轮巡时间间隔。
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	高清MCU
	1.硬件采用国产处理芯片，软件配置国产自主操作系统和数据库软件；
2.MCU支持网口备份、主控模块备份、芯片备份、风扇备份、电源备份，支持≥7×24小时连续正常工作；
3.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持BFCP、H.239双流协议；
4.支持数据会议功能：支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，具备不少于60方同时协作能力；
5.支持数据会议与H.239/BFCP双流互通；
6.支持H.264、H.264HP、H.264SVC视频协议；1080p30/60fps、720p30/60fps等分辨率的活动视频；
7.支持视频抗丢包：在40%的网络丢包情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无马赛克、无卡顿；支持音频抗丢包：在80%的网络丢包情况下，语音清晰流畅，无卡顿现象；
8.具备全编全解功能，每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果；
9.在全编全解模式下，单台MCU最大支持不低于25个1080P30fps视频端口；
10.支持同时召开多组视频会议功能，每组会议中视频终端(会场)均可独立观看不同的多画面分屏；
11.支持 AVC/SVC 混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求；
12.多级 MCU 级联支持单通道、多通道混合级联会议，无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整 MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面；
13.能指定特定 IP 地址访问和控制系统；对外管理接口采用HTTPS、SSHv2 安全加密传输方式；遇到针对 ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP/RTCP 等网络攻击时，设备管理协议暂停使用；攻击停止后， 可自动恢复至被攻击前状态；
14.当终端发送辅流时，降低其他接收辅流终端的主流接收带宽，不降低主流发送带宽；当终端停止发送辅流时，升高其他接收辅流终端的主流接收带宽；当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高，当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低；
15.支持虚拟会议室功能，无须平台预定即可召开多方会议，当没有会场加入时，不会占用MCU端口资源；
16.配置实现10个1080P 30fps全编全解会场的接入。
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	会议管理平台
	▲1.所投产品与高清MCU同一品牌。（以投标报价分项表中品牌为评定标准）
▲2.采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件；（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
3.支持国产自主的虚拟化和云平台部署；
4.采用独立硬件部署（非MCU内置模块），基于容器的服务化架构，支持将不同功能的业务部署在不同的容器内运行，避免应用对资源抢占和相互影响；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
5.支持双机热备部署，主备切换时业务平滑切换；
6.支持大容量会议，单个会议最大与会终端≥3000方；
7.支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网；
8.本次配置支持不少于50个硬件注册和50个硬件管理；
9.支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式；
10.无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面；
11.支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能；
12.支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询等功能；
13.支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端主动加入会议，保障会议私密性；
14.支持调度平台集成会控，通过DSCOM调度客户端召集会议；
15.支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响；
16.支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能；
17.支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域；
18.支持呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联；
19.支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能；
20.支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，系统可根据MCU 资源使用情况，动态分配 MCU资源，实现 MCU 资源负载均衡；
21.当某台MCU发送故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒；
22.支持≥7×24小时连续正常工作；
23.支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离；
24.支持按用户组织构架管理，上级域可对下级域统一管理，下级域可独立管理；不同用户域之间互不可见，可管理各自的子组织、账号和会议；
25.支持对外管理接口（Web、SSH、SNMP）采用HTTPS、SSHv2、SNMPv3安全加密传输方式；
26.支持SM2、SM3、SM4国密算法加密会议；
27.支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量；
28.支持在系统首页上快速获取实时的设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率,可通过图表方式显示系统资源监控信息。
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	高清视频会议终端
	1.采用分体式结构，嵌入式架构，非PC、非工控机架构；
2.采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片；
3.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；
4.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；
5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议；
6.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、7.720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力；
8.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能；
9.支持外接数字阵列麦克风，麦克风拾音距离≥8米；
10.支持H.239和BFCP双流协议；
11.支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps；
12.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；
13.支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口，提供清晰的设备背板照片证明。
14.支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电；
15.支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps高清信号传输距离不少于120米；
16.支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口；
支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；
17.支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；
18.支持70%的网络丢包时，声音清晰流畅、无卡顿；
19.支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；
20.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；
21.支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；
22.支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好；                                 23.支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像；
24.支持通过终端Web界面，实现摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节；
25.支持7×24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象；
26.支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试、断线重呼；
27.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息；
28.提供第三方接口，可基于API接口进行二次开发；
29.标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800；
30.支持通过RJ45接口以有线方式与会议终端连接；支持终端休眠和唤醒、设置/取消静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请及释放主席等功能；
31.支持电源适配器、PoE模块、PoE交换机供电。
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	高清会议摄像机
	1.支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能；
2.支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式；
3.支持≥12倍光学变焦；
4.支持水平视角≥80°；
5.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°；
6.支持≥255个预置位；
7.支持≥2路高清视频输出接口；
8.支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议；
9.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试；
10.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能；
11.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上；
12.支持本地USB接口软件升级功能。
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	机柜
	1.颜色:黑色；
2.前门:玻璃门、网孔门；
3.材质:冷轧钢板；
4.机柜容量:12U；
5.厚度:立柱2.0mm 钢板0.8mm；
6.尺寸约:600*600*600mm；
7.立柱间距:标准19英寸；
8.表面处理:脱脂酸洗磷化静电喷涂。
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	LED显示屏
（核心产品）
	1.间距0.9375mm，LED光源采用RGB全倒装晶片，晶片最小单边尺寸＜90μm，无导线焊接工艺，拼接屏表面做不反光处理，非覆膜工艺，单光源用户现场维护时间＜60秒；                                                            2.箱体自带HDMI2.0数字接口，支持4K60Hz(3840*2160)信号单路环通显示。提供接口实物照片；                                                       ▲3.峰值亮度≥2000nit,对比度≥15000：1
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）                                                         4.刷新率≥3840Hz；                                                                             5.可视角度：水平、垂直大于等于160°；                                                                                                                     6.换帧频率50Hz&60Hz；                                     
7.通过盐雾、高温测试；                                               8.节省安装空间，采用前维护方式，箱体需采用铝材质一次性压铸成型；                           
▲9.采用共阴恒流驱动方式，更节能；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
▲10.控制方式采用自主可控的ASIC逻辑处理方式；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
11.灰度处理位数25bit；                                              12.支持GAMMA校正技术；                                                  13.箱体间采用硬连接方式；                                           14.亮度均匀性≥98%；                                                15.色域覆盖率 NTSC＞120%；
16.屏幕尺寸约12.6m X 2.3625m；分辨率：13440 X 2520。                                                                                    
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	视频拼接处理器
	1.支持通过客户端软件对接入的多路视频进行多窗口显示，窗口大小可调，可进行画面漫游、缩放、叠加、裁剪、局部放大和偏移校正；
2.可通过客户端软件进行视频切换，视频切换时没有明显的黑场；
3.可通过客户端软件对输入输出接口的视频分辨率进行设置；
4.支持字符叠加功能；
▲5.抗电强度方面，支持安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受45Hz—65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无飞狐和击穿现象；
（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
▲6.设备绝缘电阻试验方面需满足：安全防范报警设备的电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%~95%，温度为40℃，48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5mΩ，基本绝缘的设备不小于2mΩ，III类设备不小于1MΩ，工作电压超过500V的设备，上述绝缘电子的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。（投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
7.输入：2路4K60Hz HDMI2.0+16路HMDI，输出：8路4K60Kz HDMI2.0 。
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	视频接入
	4K60Hz（3840*2160）视频接入，HDMI2.0接口。
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	配电系统
	1.≥20KW 标准配电柜(PLC)；
2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能；
3.防护措施：具有电源过压、过流、断电保护、分路供电、时序控制措施；
4.扩展功能：可扩展烟感、温感、亮感智能控制等。         
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	钢结构
	1.材质: 方钢 40x40x2.5mm,方钢 40x20x2.0mm ；
2.结构涂装:采用镀锌材料无需喷涂和除锈处理；
3.外包饰:采用不锈钢装饰。
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	线缆
	配电柜至屏体强电、拼接至屏体信号线。
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	UPS主机（20KVA）
	1.MCCB单路市电输入（400A）；
2.机框含3U旁路模块，最大容纳6个功率模块位置，配置不超配电容量即可；
3.标配输入、旁路、输出、维护旁路空开（250A）；
4.机框配电容量最大可配置20KVA；
5.柜体尺寸（宽*深*高）约600*1200*2000mm。
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	蓄电池
	铅酸免维护电池12V/100AH。
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	电池架
	定制拼装式电池架-黑色-立放-不含连接电缆。
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	市电配电柜
	1.单路市电输入，配置160A/3P*1塑壳开关；
2.C级防雷设计，Imax=40kA In=20kA ，配置32A/4P*1微型断路器用于防雷器分断；
3.UPS输入输出开关配置125A/3P*2微型断路器，UPS维护旁路开关带锁配置125A/4P*1微型断路器；空调输入开关配置40A/1P*3微型断路器；照明开关32A/1P*1微型断路器；备用开关32A/1P*1微型断路器； B路IT机柜开关配32A/1P*10微型断路器；  
4.A路IT机柜开关配置32A/1P*10微型断路器；监控32A/1P*1微型断路器；
5.开关元器件品牌采用国产优质品牌；
6.配置三相电子式电能表，可监测主路供电电压、电流、功率等参数；配置电源输入指示灯；≯16U高度，满足标准19英寸安装。
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	配电线缆
	WDZC-YJY5*10。
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	PDU
	16A，8位。

	69
	机柜
	1.拼装机柜，含前后门和机柜底板；
2.机柜框架采用冷轧钢板；
3.含1块层板；
4.黑色外观；
5.含并柜件 1 套；
6.含垂直理线槽两条；800 款机柜含密封组件一套；
7.含螺丝、螺母 50 套；
8.尺寸约（W *D *H）：800mm * 1200mm * 2000 mm。
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	机柜底座
	1.材质规格:5*50角钢
2.安装高度:与静电地板高度保持一致
3.部位:UPS、电池柜下部支架。
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	一体化智能主机
	1.10.1寸触摸屏，嵌入式系统、免维护；
2.嵌入式安装，钢制带侧通风孔的金属板材机身；
3.DC12电源输入；
4.4路RS485，1路RS232；
5.本地存储：16GSD卡；
6.网络接口：1×10/100 Base-T；
7.内置Linux系统SQLITE数据库，支持web管理，嵌入式安装；
8.一体柜标准监控界面，提供实时监控、告警管理、数据存储，用户管理等功能。
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	一体化柜嵌入式监控软件
	一体柜标准监控界面，对UPS、精密空调、配电等提供实时监控、告警管理、数据存储，用户管理等功能。
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	温湿度传感器
	1.工作电压：DC9V-DC24V；
2.测湿范围：0～100％RH；
3.精度：±2%RH（10%RH-90%RH）；
4.测温范围：-20～70℃；
5.精度：±0.5℃（0-60℃）内置2路开关量输入；
6.串行输出：RS485，MODBUS协议输出。
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	漏水控制器+漏水探头
	供电电压：DC6V-DC40V，支持灵敏度5挡设置，绝缘电阻大于500MΩ,RS485通讯，具有反接保护；检测探头：直径3.2mm不锈钢双“L”形探头*2。
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	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea/FM200。
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	90L无管网灭火装置
	贮存压力2.5MPa，充装密度<1120KG/m³含钢瓶、容器阀、虹吸管、抱箍、压力表、电磁铁、管配件及一个带罩标准喷头等。
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	核心交换机
	1.机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥6；
2.交换能力≥76.8Tbps，转发率≥8640Mpps；
3.主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；
4.单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48；
5.支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理；
6.支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议；
7.支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000；
8.支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术；
9.支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证；
10.本次配置：≥双主控+双电源+48个千兆光口+48个千兆电口；
11.支持 IPv4/IPv6 Portal 认证及双协议栈认证，支持最大 MAC 认证用户数量为 37383 个，支持最大 802.1X认证用户数量为16384个；
12.支持融合 AC 及统一管理功能，支持最大 AP 数量为 800个，最大 Client16)数量为 6400个；
13.支持 FW 防火墙功能、IPS 防火墙功能;支持路由协议加密，包括 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持 ICMPv6转发。
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	边缘路由器
	1.转发性能≥15Mpps，内存≥2GB，内置≥1GB flash存储；
2.三层端口≥4GE(2Combo)+2SFP；≥6个业务扩展槽；
3.支持无线AC控制功能（≥256个AP管理）；
4.实配双模块化可插拔电源；
5.支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；
6.支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥400条），URPF，GRE；
7.网关功能：支持语音；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；
8.支持3/4G扩展（全制式）；
9.可靠性：支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3
10.管理：支持U盘/短信开局，手机APP管理和开局；支持WEB；支持外网平台远程集中运维；
11.支持流量控制、用户访问控制功能；支持RIPng、OSPFV3、IS-ISV6、BGP4+等路由协议安全认证的功能；支持SNMPv1/v2/v3功能；支持安全审计功能。
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	汇聚交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥1.28Tbps；转发性能 ≥192Mpps；
2.端口≥24个千兆光口、≥4万兆光口；
3.三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；
4.支持STP/RSTP/MSTP协议、STP Root Protection、RRPP；
5.交换机支持物理设备虚拟化技术，堆叠距离≥10KM；
6.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
7.支持CPU防护、支持802、1x认证，支持集中式MAC地址认证等；
8.支持模块化双电源，双风扇，实配双电源，双风扇。
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	24口交换机
	1.交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps；
2.接口类型≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）；
3.支持802、1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；
4.支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈；
5.支持STP/RSTP/MSTP；
6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802、1p、DSCP优先级映射，支持端口限速；
7.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
8.支持IP＋MAC+PORT绑定；
9.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。
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	24口POE交换机
	1.交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps；
2.接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）；
3.支持POE+；POE供电功率≥370W；
4.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；
5.支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈；
6.支持STP/RSTP/MSTP；
7.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射；
8.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
9.支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击；
10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。
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	防火墙
	1.软硬件一体化产品，包含3年入侵防御和防病毒特征库升级服务；
2.配置要求：标准1U机箱，单电源；网络处理能力2Gbps，并发连接≥90万，每秒新建连接1.8万/秒；标准配置8个10/100/1000M自适应电，2个SFP插槽，1个Console口； 含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（100授权）、SSL VPN（50个授权）功能模块；含三年规则库升级授权；
3.基础组网：支持将接口设置为网关模式、透明模式和镜像模式部署。支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF路由。支持IPv4和IPv6双栈，产品具有IPv6 Ready Phase2认证；
4.流量编排：支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池；
5.支持灵活的服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置；
6.支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志；
7.入侵防御：支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；
8.防病毒：能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万；
9.终端安全联动：支持与本次配置终端安全管理系统协同联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址。
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	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。
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	主FTTR
	1.接口：
 4*GE + 1*POTS + 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi6 + 1*GPON + 1*USB；
2.网络：
 超大带机：整机并发可达300终端；
 高性能VPN：200Mbps IPSec 、6Gbps VXLAN隧道、灵活上云；
3.Wi-Fi ：
IEEE 802.11 ax (2.4GHz&5GHz)，空口速率达 3Gbps，实测速率≥1Gbps；
空口速率： 2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz)， 574 Mbps (2.4GHz)， 2402 Mbps (5GHz)。
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	从FTTR-吸顶
	1.接口：
 网络侧： GPON，或 GE（复用用户侧GE）；
 用户侧： GE + 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi 6；
2.Wi-Fi ：
支持协议：IEEE 802.11 ax (2.4GHz&5GHz)，空口速率达 3Gbps，实测速率≥1Gbps；
空口速率：：2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz)、574 Mbps (2.4GHz)、2402 Mbps (5GHz)；
频宽：支持20/40/80/160MHz；
最大接入用户数：128，基于 OFDMA 技术，单个从FTTR 64 并发连接 。
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	标准光插座（1:5)
	1.尺寸≥ 130 mm × 105 mm × 38 mm；
2.典型插损 ≤ 11 dB；
3.分光比 等比 1:5 PLC。
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	光电复合缆
	50M分支光电复合缆。
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	电话交换机
	1.嵌入式主机，模块化设计，支持 300分机&60并发，DSCOM系统专用CTI接口，i.MX 6Quad 1.2GHz ARM Cortex-A9 x 4芯片设计，DDR3 2GB 64bit 400MHz；
2.支持不少于100 SIP用户注册，不少于30方电话会议，可混合接入PSTN、E1/T1/J1、2G/3G/4G与VoIP外线；
3.设备内置通话录音、自动话务员、电话会议、呼叫队列、广播/对讲、点对点视频通话等丰富功能。
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	话机
	1.约2.3寸 132x64分辨率黑白屏；
2.高清音质；
3.1个SIP账号；
4.支持Opus编解码；
5.支持耳机；
6.T3系列固件合并；
7.支持POE；
8.可挂墙；
9.2个支架角度；
10.带电源。


注：上述相关检测报告检测项内容与采购需求所列要求表述不完全一致时，经评审委员会一致认定实质性符合的，视同满足评审要求，由评委统一认定后给与得分。

四、辅材、配件要求：
辅材包含铜端子、防水围堰、穿线管、扎带、标签、网络跳线、光纤跳线、六类非屏蔽网线、HDMI2.0线、桥架、JDG管、同批次模组0.2025㎡，电源2个，信号分配板6张等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。
因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
五、接入要求
1.所投智能物品材料柜须与政法单位的业务系统对接。
2.所投法治服务智能系统须与全省远程公证平台、法院审判系统对接。
3.为保证视频会议业务的连续性，所投视频会议系统需与江苏省委政法委视频会议系统无缝对接，江苏省委政法委视频会议MCU型号为华为VP9630，会议管理系统为SMC2.0。
（上述1-3项头投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，否则投标无效。详见第六章 投标文件格式 二十）
六、供货要求
1.交货期：合同签订后60天内完成供货、安装、调试，达到交付条件。
2.交货方式：现场签收。
3.交货地点：采购人指定。
4.提供的软硬件设备（含配件辅材）应是全新的的合格正品，并保证所提供设备的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。
6.所提供的技术资料（包含货物及软件系统）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。
7.在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
8.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。
七、安装调试要求
本项目安装调试内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、集成测试以及对接等内容。视频会议系统须与江苏省委政法委视频会议系统实现级联，完成相关软硬件的部署及测试，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。
1.安装调试总体要求
按照项目技术要求和产品技术操作规范在项目总体要求时间内，完成设备的安装、调试。
2.硬件产品安装要求
合同签订后，中标人应与采购人协商进行设备安装前的现场勘查与确认。对于不能满足设备安装运行需求的，应提出改造建议。
硬件设备的安装，中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与人员联系表）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证设备达到合同文件的要求。
3.软硬件设备集成接入要求
软硬件设备集成以及接入达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。
中标人负责对整个项目实施过程的安装配置、维护管理、数据备份等制定详细方案并进行实施，保证设备达到生产环境使用需求的相关要求。
八、项目实施过程控制要求
1.所投台式计算机、显示器设备均属于信创产品。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。详见投标文件第六章 格式二十 ）
2.项目计划管理：中标人在合同生效之日起60天内将本项目中设备送到采购人指定地点，并将本项目中设备安装调试完成。
3.项目进度管理：采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。
4.项目配置管理：制定项目配置管理计划，明确交付物版本控制方法等。建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。
5.项目质量管理：应当按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。
6.项目风险管理：针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。
7.配备完善的服务方案：针对项目中法治服务智能系统、智能访调一体化系统调试以及系统对接等内容制定完善的服务方案。
九、人员配备要求
本项目配备项目组成员不少于6名，其中项目负责人1名，技术负责人至少1名，项目组成员不少于4名。项目组负责所有设备安装、调试，质保期及运行维护期内售后服务等工作，同时配合采购人做好验收工作，拟配备的项目团队成员具有计算机类或电子信息类相关证书。
1.项目负责人制定详细实施计划，包括任务目标、实施周期、人员安排等。项目负责人要全流程跟进项目，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。由于本项目核心目标是建设市社会治理服务中心（矛盾纠纷调处中心）信息化系统，规模较大，项目负责人需做好现场统筹、管理等工作，因此项目负责人需具备相关技术职称或相关资格认证。
2.技术负责人负责项目的具体规划、执行、监控和控制，把握项目进度、质量把控、产品验收、指导安装、调试及验收等。技术负责人需做好项目规划、管理及技术指导等能力，同时沟通协调、问题解决、管理项目团队。
3.项目组成员需根据项目计划，负责各自分配的任务，管理和实施相应的子任务，具有参与类似项目的经验，以保证本项目按时按量完成。项目配备的主要专业人员工作职责包含但不限于如下：
1.项目实施过程中负责屏体电气、结构图纸设计；钢结构施工、屏体安装调试；强弱点线缆铺设、接驳。
2.在机房设备迁移、临时组网、回迁和最终复原上架组网的过程，需完成交换机、路由器的网络规划、架构及网络调试组网工作，保障网络畅通。
3.智能导诉融合终端、法治服务智能系统、智能接访调解终端产品及配套软件的调试、对接，以及后续售后服务工作。
十、履约验收要求
1.设备到货验收由中标人和项目单位共同完成，项目单位在指定人员收到货后，进行到货签收。硬件设备及配套软件到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，中标人应及时解决。签收单位有拒收和追究赔偿责任的权利。
2.按照采购文件、投标文件以及合同约定要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
3.中标人应在硬件到货验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证采购人在全系统合法免费使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由中标人承担。
4.技术文件：提交相应文档，包含但不限于硬件设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及软件技术说明文档等。
5.验收由中标人和项目单位共同完成，项目单位和中标人按实施计划进行设备到货、点验、开机加电等，测试正常后进行验收。中标人按照要求调试完毕，功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告，进入质量保障期。
6.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(防火墙、交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
十一、培训要求
负责对采购人相关部门及指定的用户进行应用性的培训。培训的主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，并提供实施现场和集中培训两种培训方式（现场：每次安装调试时，集中：按用户需求）。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。
十二、售后服务要求
1.设备质保期：2年。
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取成本费用。出现质量问题，中标人需协调原厂商提供原厂保修服务。如需替换设备或零件，配置不得低于原有配置其中，所有硬件内置的定制软件、配套管理软件及附带软件提供采购人使用权。
2.项目运行维护期：2年。
验收后进入运行维护期，运行维护期内设备内置的定制软件、配套管理软件遇到故障，中标人派相关技术人员在4小时内上门服务，12小时内排除故障。遇到紧急突发事件无法解决，工程师应在24小时内到排除故障，并做好售后服务工作，不影响采购人单位正常业务运行。运行维护期内如未在规定时间内解决故障或严重影响重大活动的，每有一次，扣除1000元服务费。
3.遇到重大活动、重要保障任务及重要任务时，接到通知须无条件执行采购人要求，及时配备专业技术人员。
十三、商品包装及快递包装要求
1.在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：
（一）商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（二）快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十四、付款方式与履约保证金
1.付款方式：货物到货、调试安装全部完成后一次性支付合同金额的40%货款；货物验收合格、交付使用后，两年运行维护期内付清剩余尾款(扣除考核扣款)。
2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十五、投标报价要求及其他
1.本项目报价不得超过预算金额。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
2.投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	名称（项）
	实质性要求和条件

	1
	台式计算机
	1.CPU信息:物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥8MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。
2.内存配置容量≥8GB；
3.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
4.内存条配置数量≥1；
5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
6.主板支持的CPU和内存情况：支持1颗CPU和2根DDR4内存，主板内置；
7.PCIe 插槽数量：支持PCIe插槽数量不少于2个；
8.特殊孔位及接口：a)预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A;b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mx125mmx16.5mm(长x宽x高)；
9.主板其他内置接口：主板支持存储扩展接口类型，M.2≥2；SATA≥3；支持拓展标准光驱；
10.单内存插槽最大可支持容量≥8GB；
11.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB；
12.固态盘数量≥1个；
13.固态存储容量≥256GB；
14.机械硬盘数量:≥1个;
15.机械硬盘总容量:≥3T;
16.机械硬盘转速:≥5400rpm;
17.机械硬盘形态:2.5英寸或3.5英寸;
18.固态存储形态:M.2 插卡形态;固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
19、存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定；
20.显卡类型:集成显卡；
21.显示器屏占比≥80%；
22.显示器分辨率≥1920x1080；显示器尺寸≥23.8英寸；
23.屏幕比例16:9；
24.显示器外观颜色：黑色；
25.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB;
26.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%;
27.鼠标数量≥1个；
28.键盘数量≥1个；
29.键盘按键数目≥86键；
30.键盘连接方式：有线；
31.键盘键程：2.3mm~4.0mm；
32.键盘按键压力：键盘按键压力应在0.54N±0.14N；
33.有线键盘连接线≥1米；
34.键盘颜色：黑色；
35.鼠标连接方式有线；
36.有线鼠标连接线≥1.5米；
37.鼠标DPI分辨率：800~1600；
38.鼠标颜色：黑色；
39.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
40.有线网卡数量≥1；
41.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
42.视频接口数量≥1；
43.音频接口数量≥1；
44.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
45.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；
46.整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
47.机箱防护要求:机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
48.整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
49.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；
50.整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；
51.机身材质：金属；
52.机身颜色：黑色；
53.机箱尺寸容量≤30L；
54.CPU物理核数:≥4;
55.CPU主频:≥1.8GHz;
56.CPU 末级缓存容量:≥2MB;
57.CPU支持的内存最高速率:≥2666MT/s;
58.内存读写速率:≥2666MT/s;
59.显示分辨率:≥1920x1080;
60.显卡显示芯片核心频率:≥300MHz;
61.显存等效频率:≥1000MT/s;
62.显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080 ；
63.显示屏刷新率:≥75Hz;
64.显示屏位深:≥8位;
65.显示屏色域:≥99% sRGB;
66.显示屏色准:△E≤4;
67.显示屏响应时间:≤8ms；
68.显示屏亮度:≥300尼特;
69.显示屏亮度一致性:≥70% ；
70.显示屏对比度:≥500：1；
71.显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定；
72.有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应;
73.内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个;
74.主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能;
75.主板防静电保护:支持防静电保护功能;
76.I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力;
77.显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配;
78.显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配;
79.显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座；
80.显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节;
81.存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能;
82.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能;
83.数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能;
84.有线网卡接口类型:支持RJ45接口;
85.网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）;
86.音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式或者4段式接口;
87.视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
88.HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出;
89.电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求;
90.中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定;
91.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能;
92.固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能;
93.操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级;
94.固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级;
95.BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口;
96.固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信处理器信息和系统时间信息等功能;
97.固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动;
98.固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能;
99.固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能;
100.固态存储寿命:TBW≥80TB;
101.机械硬盘寿命:通电时间≥5万小时;
102.显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求;
103.键盘按键寿命:≥1000万次;
104.鼠标按键寿命:≥500万次;
105.鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好;
106.风扇寿命:≥4万小时;
107.电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定;
108.环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
109.环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
110.环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
111.环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
112.环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定;
113.MTBF测试:MTBF(m1)≥3 万小时;
114.常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件;
115.数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品;
116.中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品;
117.平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
118.标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定;
119.配置检查工具:供应商提供自检测试工具;
120.服务响应:
a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。
121.服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期;
122.预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统;
123.培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
124.典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
125.厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
126.整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
127.合格证书要求:供应商提供产品合格证;
128.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导;
129.驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式;
130.兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用;
131.产品部件保障:供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。;
132.抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障;
133.供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货;
134.关键部件安全要求:CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求：
135.密码算法实现:CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定;
136.信息安全基本要求：
a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口"；
137.固件安全启动:支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
138.限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定。
所投台式计算机具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）

	2
	显示器
	1.显示器屏占比≥80%；
2.显示器分辨率≥1920x1080；显示器尺寸≥23.8英寸；
3.屏幕比例16:9；
4.显示器外观颜色：黑色；
5.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB；
6.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%；
7.显示屏刷新率:≥75Hz；
8.显示屏位深:≥8位；
9.显示屏色域:≥99% sRGB；
10.显示屏色准:△E≤4；
11.显示屏响应时间:≤8ms；
12.显示屏亮度:≥300尼特；
13.显示屏亮度一致性:≥70% ；
14.显示屏对比度:≥500：1；
15.显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定。
所投显示器具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）

	3
	LED显示屏
	1.间距0.9375mm，LED光源采用RGB全倒装晶片，晶片最小单边尺寸＜90μm，无导线焊接工艺，拼接屏表面做不反光处理，非覆膜工艺，单光源用户现场维护时间＜60秒；      
2.箱体自带HDMI2.0数字接口，支持4K60Hz(3840*2160)信号单路环通显示。提供接口实物照片；    

	4
	接入要求
	1.所投智能物品材料柜须与政法单位的业务系统对接。
2.所投法治服务智能系统须与全省远程公证平台、法院审判系统对接。
3.为保证视频会议业务的连续性，所投视频会议系统需与江苏省委政法委视频会议系统无缝对接，江苏省委政法委视频会议MCU型号为华为VP9630，会议管理系统为SMC2.0。
（上述1-3项头投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，否则投标无效。详见第六章 投标文件格式 二十）

	5
	交货期
	交货期：合同签订后60天内完成供货、安装、调试，达到交付条件。

	6
	项目实施过程控制要求
	1.所投台式计算机、显示器设备均属于信创产品。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。详见投标文件第六章 格式二十 ）
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（46分）
	评审因素
	评审标准

	产品功能、性能、配置响应（18分）
	技术参数响应评审基准分18分，招标文件中标注▲的要求，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如名称或内容表述不完全一致但功能一样的，由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）

	产品质量保证
（14分）
	1.所投会议系统主机以下功能单元可独立调节：5段EQ均衡、低音切除、噪声门、自动增益/手动增益（音量大小可调）功能，满足上述功能要求的得1分。
2.所投会议系统主机具备五合一功能：主机可设置为系统主机，备份主机，扩展主机，合并主机，分配主机，一机多用，满足不同会议场景需求，满足上述功能要求的得1分。
3.所投会议系统主机具备双机热备份功能，具备会议管理软件控制双备份，具备摄像跟踪双备份功能，满足上述功能要求的得1分。
4.所投会议系统主机具备会议音频矩阵技术，内置n×8 音频矩阵处理器，可将任意数量话筒划分8个区，同一个分区支持1~N个任意话筒音频输出（N为系统连接使用的单元总数），根据不同的会议室声场环境，最多8个编组独立音频输出，有效避免话筒啸叫问题，方便系统调音，满足上述功能要求的得1分。
5.所投会议话筒设备具备双备份保障功能：单元采用一个会议专用六芯线缆航空锁DIN接口和一个48v幻象电源XLR接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作，满足上述功能要求的得1分。
6.所投会议话筒设备自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置，满足上述功能要求的得1分。
(上述1-6项投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。如名称或内容表述不完全一致但功能一样的，由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审)

	
	7.所投智能导诉融合终端、法治服务智能系统、智能接访调解终端相关产品具有：智能导诉类、法治服务智能系统类、智能接访调解类、远程公证类相关软件著作权证书的，每提供一个得2分，最高得8分。
（投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评标委员会统一认定。投标人可提供相关说明等证明材料，便于评审）

	服务能力
（3分）
	1.投标人具有质量管理体系认证证书的得0.5分。
2.投标人具有环境管理体系认证证书的得0.5分。
3.投标人具有职业健康管理体系认证证书的得0.5分。
4.投标人具有信息系统服务交付能力等级证书的得1.5分。
（上述1-4项投标文件中提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分）

	履约能力
（8分）
	1.拟派项目负责人具有电子信息类高级工程师相关证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。
2.拟派技术负责人具有电子信息类高级工程师相关证书、PMP证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。
3.拟派项目组成员（不包含项目负责人和技术负责人）具有系统集成项目管理工程师证书或系统分析师证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。
（上述1-3项投标文件中同时提供有效相关证书及2024年1月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分）

	业绩
（2分）
	2021年1月1日以来，投标人具有与本项目类似项目业绩（合同内容至少包含LED屏）的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。
（投标文件中提供合同关键页扫描件并加盖投标人公章，时间、内容以合同为准，否则不得分）

	环保
（1分）
	投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的所投产品环境标志产品认证证书的得1分。
（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。具体内容详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》）


（3）商务分（24分）
	实施方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，包括但不限于项目管理、实施组织、进度管理、质量管理、风险管理、安全管理等计划与保证措施、实施过程各阶段人员和材料的投入计划等内容。
项目管理、实施组织计划贴合项目需求，对进度、质量、风险、安全等方面措施有完整阐述及配套措施，组织有序，人员安排合理，能高效推进项目实施，方案内容详细，可操作性强的得7分；
项目管理、实施组织计划较贴合项目需求，对进度、质量、风险、安全等方面措施有较完整阐述及措施，人员安排较合理，较能高效推进项目实施，方案内容较详细，可操作性较强的得5分；
项目管理、实施组织计划基本贴合项目需求，对进度、质量、风险、安全等方面措施有阐述，人员安排合理性一般，方案内容简单，可操作性一般的得3分；
项目管理、实施组织计划偏离项目需求，进度、质量、风险、安全等方面措施有阐述但内容简单粗糙，人员安排合理性一般，可操作性不强的得1分；
未见阐述不得分。

	重难点分析方案（6分）
	投标人结合项目需求提供重难点分析方案，包括但不限于结合项目需求及实际，多方面、多角度分析本项目在实施过程中的重点、难点及对应措施，针对法治服务智能系统、智能接访调解系统等设备以及接入要求配备完善的服务方案等内容。
方案包含上述内容，科学合理，有重难点分析及对应解决措施，服务方案内容详细，措施可实施性强的得6分；
方案包含上述内容，较科学合理，有重难点分析及对应解决措施，服务方案内容较详细，措施可实施性较强的得4分；
方案内容有缺项，有重难点分析及对应解决措施，服务方案与项目需求有偏差，内容简单，措施可实施性一般的得2分；
未见阐述不得分。

	售后服务方案（6分）
	投标人结合项目需求提供售后服务方案，包括但不限于服务内容、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、是否具备完善的维护服务保障体系等内容。
方案包含上述内容，科学合理，措施可实施性强，故障响应处理及时，流程清晰，具有完善的维护服务保障体系的得6分；
方案包含上述内容，较科学合理，措施可实施性较强，故障响应处理较为及时，流程较清晰，具有较为完善的维护服务保障体系得4分；
方案内容有缺项，内容简单，可实施性一般，故障响应处理及时性一般，有维护服务保障措施的得2分；
未见阐述不得分。

	培训方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容。
培训方案科学合理，内容完整，思路清晰，满足并优于项目需求，培训方式多样化的得5分； 
培训方案较合理，内容较完整，思路较清晰，较能满足项目需求，培训方式较多样化的得3分； 
培训方案与项目需求有偏差，内容简单模糊，培训方式单一的得1分； 
未见阐述不得分。


注：投标文件中所提供的全部证明材料（包含项目需求，评分项等），评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照政府采购等相关法律法规规定进行处理。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人,联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：年月日




















十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。












十三、联合体协议（如有）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

十四、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。


十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

















[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389]
















十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日





















十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日



（格式仅供参考，请投标人按照采购文件要求自行完善）













十九、开标一览表
项目编号：          分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：（电子签章）




二十、承诺函

承诺函

致：【中共连云港市委政法委员会（机关）】
我公司郑重承诺，如我公司中标，将完全响应下列要求：
一、接入要求：
1.所投智能物品材料柜须与政法单位的业务系统对接。
2.所投法治服务智能系统须与全省远程公证平台、法院审判系统对接。
3.为保证视频会议业务的连续性，所投视频会议系统需与江苏省委政法委视频会议系统无缝对接，江苏省委政法委视频会议MCU型号为华为VP9630，会议管理系统为SMC2.0。
二、信创产品要求：
所投台式计算机、显示器设备均属于信创产品。
如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。
特此承诺。




投标人（盖章）：
日期：    年     月     日


质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。


2
