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[bookmark: _Toc523143946]第一章  投标邀请（招标公告）


投标邀请（招标公告）
	[bookmark: _Hlk47015173]项目概况：
江苏电子信息职业学院全国数字技术共同体产教融合示范基地采购项目的潜在投标人应在南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼获取招标文件，并于2024年12月19日14：30整（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
（一）项目编号：XHTC-HW-2024-1859，学校编号：JSEIZB2024-089
[bookmark: _Hlk78279978]（二）项目名称：江苏电子信息职业学院全国数字技术共同体产教融合示范基地采购项目
（三）预算金额：500万元（人民币），最高限价480万元（人民币）
（四）采购需求：全国数字技术共同体产教融合示范基地采购
（五）交货期：合同签订后45个工作日内完成装修、设备安装、调试。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）本项目不接受进口产品
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
1.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标；
3.为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk42950658]时间：2024年11月28日至2024年12月5日，每日09:00-11：00、14：00-16:00(双休日及法定节假日除外)；
地点：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼；
方式：购买招标文件请携带：需携带有效的法人代表授权书原件及被授权人身份证复印件加盖公章。招标文件售价400.0元。文件售后不退。未向代理机构购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标；
售价：￥400.0元，本公告包含的招标文件售价总和。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]提交投标文件截止时间：2024年12月19日14：30整（北京时间）
开标时间：2024年12月19日14：30整（北京时间）
开标地点：淮安市枚乘东路3号江苏电子信息职业学院勤政楼107室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
本公告在江苏政府采购网发布。
投标文件递交时间：2024年12月19日14时00分（北京时间）至2024年12月19日14时30分(北京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受。
采购项目需要落实的政府采购政策：
节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk43568349]（一）采购人信息
名称：江苏电子信息职业学院
地址：江苏省淮安市枚乘东路3号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：丁老师，0517-83808578
[bookmark: _Hlk43568353]（二）采购代理机构信息
名称：新华招标有限公司
地址：南京市建邺区西城路300号
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Hlk42950718]联系方式：电话025-83715090、电子邮箱xinhuazhaobiao@qq.com
[bookmark: _Hlk43568358]（三）项目联系方式
项目联系人：张女士
电话：025-83715090












[bookmark: _Toc523143947]第二章  投标人须知前附表


投标人须知前附表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内容

	说明

	1.1
	资金来源：财政资金

	2.1
	采购人名称：江苏电子信息职业学院
详细地址：江苏省淮安市枚乘东路3号
联系方式：丁老师，0517-83808578

	2.2
	采购代理机构名称：新华招标有限公司
地址：南京市建邺区西城路300号
电话：025-83715090
联系人：张女士

	2.5
	本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

	19
	项目名称：江苏电子信息职业学院全国数字技术共同体产教融合示范基地采购项目
项目编号：XHTC-HW-2024-1859

	投标报价和货币

	12.1
	投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定地点的全部费用）

	13.1
	投标货币：人民币

	投标书的编制和递交

	14.1
	[bookmark: _Hlk523144548]投标人资格标准：
1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
1.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标；
3.为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标。

	15.1
	中标服务费支付银行及帐号：
开户单位：新华招标有限公司
开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行
帐号： 6232593799021139715

	16.1
	投标有效期：  90  天

	17.1
	【有踏勘】本项目供应商自行踏勘，未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	18.1
	投标文件份数：开标一览表1份，正本1份，副本5份，U盘电子版1份（不退）。投标人递交的电子版文件应包含纸质投标文件全部内容，其中文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式；图像文件采用JPEG、TIFF格式；影像文件采用MPEG、AVI格式；声音文件采用WAV、MP3格式。电子版文件的存储载体为U盘（为了便于区分，在U盘表面粘帖单位标识,如：投标单位简称+招标编号后三位+包号）。

	18.2
	投标文件的正本需双面打印，副本可采用正本的复印件（双面复印）。投标文件的装订：使用A4纸左侧装订，用不褪色的材料打印和/或复印，使用不可拆卸装订（胶装）。

	20.1
	投标截止时间：2024年12月19日14：30整(北京时间)
投标文件递交地点：江苏省淮安市枚乘东路3号江苏电子信息职业学院勤政楼107室

	23.1
	开标时间：2024年12月19日14：30整(北京时间)
开标地点：江苏省淮安市枚乘东路3号江苏电子信息职业学院勤政楼107室
地址：江苏省淮安市枚乘东路3号
各供应商单位法人或授权委托代表参加开标大会，法人须持身份证原件，授权代表须持法人授权委托书和身份证原件，以供查验。

	评标

	24.1
	本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。

	24.2
	评标方法：综合评分法

	24.4.5
	最高限价：480万元（人民币）

	本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	其它

	招标文件中要求提供的资格证明材料等，均为企业法人提供，投标人如为事业单位法人、其他组织或者自然人，可提供符合要求的相对应的证明文件。
招标文件中要求加盖单位公章的，投标人如为自然人，自然人本人签字即可。

	采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问；
供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目的名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4事实依据；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3、联系部门：新华招标有限公司  顾昀昀
4、联系电话：025-83715090
5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼新华招标有限公司















[bookmark: _Toc523143948]第三章  投标人须知


[bookmark: _Toc523143949][bookmark: _Hlk77084319]投标人须知
[bookmark: _Toc493422648][bookmark: _Toc322446889][bookmark: _Toc508907000]一、说明
1.资金来源
1.1采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。
2.采购人、采购代理机构、投标人、合格投标人
2.1 采购人：本招标文件中采购人为江苏电子信息职业学院。
2.2采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的新华招标有限公司。
2.3 投标人
1）投标人必须向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。
2.4合格投标人
1）合格投标人是指依法通过资格审查的投标人。
2.5联合体投标
2.5.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2.5.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体投标协议应该在投标文件中提交。
2.5.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
2.5.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2.5.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3.合格的货物和服务
3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格投标人。
3.2货物是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。
3.3服务是指招标文件规定的投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。
4.投标费用
4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
4.2 无论招标结果如何，投标文件均不予退还。
5.废标说明
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc322446890][bookmark: _Toc508907001][bookmark: _Toc493422649]二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件包括下列内容：
（一）招标文件的组成部分
第1章 投标邀请（招标公告）
第2章 投标人须知前附表
第3章 投标人须知
第4章 合同文本格式
第5章 采购需求
第6章 评标方法及评标标准
第7章 投标文件格式
（二）采购人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或者采购代理机构对在投标截止时间15日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。
8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当延长投标截止时间。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。
[bookmark: _Toc493422650][bookmark: _Toc322446891][bookmark: _Toc508907002]三、投标文件的编制
9.编制要求
9.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。
9.2采购人或采购代理机构有权随时检查投标人所提供的全部资料的真实性。如果发现投标人在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由投标人自行承担。
9.3投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。
10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：
1) 资格证明材料部分：按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。
2) 商务部分：投标书、开标一览表、投标分项（明细）报价表、商务条款偏离表、法人代表授权书等，按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。
3) 技术部分：货物技术性能参数描述、招标文件技术需求部分要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表等。技术部分和商务部分可合订成一册。
4) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。
5) 产品样本、图纸、安装示意图等。
6) 投标人应将投标文件详列目录装订成册，并填写“投标文件资料清单、目录、页码”，以便阅读。
7) 证明投标人履约能力的文件（本须知14条内容）
8) 本须知第14条内容
11.投标文件格式
11.1 投标人应按招标文件第10条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。
11.2投标人应将投标文件按第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。
12.投标报价
12.1 投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物/服务的单价和总价。
12.2 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1) 所提供设备的详细清单；
2) 报所供货物的单价；
3) 备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）；
4) 专用工具价；
5) 安装调试费用；
6) 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）；
7) 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用；
8) 投标人须知前附表中列出的其他服务的费用；
9) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。
12.3 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。
12.4 投标人根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人或采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
12.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而作无效投标处理。
12.6投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。
12.7 对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的投标人，将作无效投标处理。
13.投标货币
13.1 投标人提供的货物和服务用人民币报价。
14.证明投标人合格的资格证明材料
14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的材料，并作为其投标文件的一部分。
14.2 投标人提交的资格证明材料应符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”的要求。
14.3投标人在收到中标通知书前后或签署合同前后对于采购人或采购代理机构提出的质疑能够在3个工作日内给予满意合理的解释。
15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
15.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
货物主要技术指标和性能的详细说明；
货物的产地或主要重要部件的产地；
货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；
对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第七章技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
15.3 投标人在阐述上述第15.2时应注意招标文件技术部分中“采购需求”指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格（服务需求）的要求。
16.中标服务费
16.1 中标人应在中标后向采购代理机构交纳中标服务费。
16.2 中标服务费以中标通知书的中标金额作为收取的计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定，下浮40.0%收取。
17.投标有效期
17.1 投标应自本须知第23.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而作无效投标处理。
17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求合格投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合格投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的合格投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
18.投标文件的制作和签署
18.1 投标人应准备一份投标文件正本，“投标人须知前附表”中规定数目的副本及电子版本。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版本应与正本一致。
18.2 投标文件的正本需双面打印，并由投标人法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字并加盖公司公章。投标文件的副本可采用正本签字盖章后的复印件（双面复印）加盖公司公章（扉页及骑缝）。
18.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。
18.4 投标文件应包含资格性证明材料部分（1册）、商务部分和技术部分（1册）。投标文件正本需要打印并经正式授权的授权代表签字并加盖公章，副本可以是正本的复印件。
[bookmark: _Toc322446892]18.5投标文件封面应标注：“投标文件-资格证明材料”、“投标文件”、项目名称、招标编号[包号]、投标人名称并加盖投标人公章、正本或副本。
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19.投标文件的密封和标记
19.1投标人应完整地按招标文件要求填写投标文件，所有文件均须使用A4纸左侧装订，用不褪色的材料打印和/或复印，使用不可拆卸装订（胶装）。
19.2投标人应将投标文件全部正本和副本单独装在一个密封袋中、投标电子版文件单独装在一个信封中、开标一览表单独装在一个信封中（建议采用与A4纸大小相当的信封）。
19.3 密封袋封皮上均应：
1）清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的递交地点。
2）清楚注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号[包号]和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样。
3）投标人名称（公章）和地址。
	收件人：新华招标有限公司
投标文件递交地点：
资格证明材料/投标文件/开标一览表/电子版
项目名称：
招标编号[包号]：
投标人名称（公章）：
投标人地址：
在   年  月   日   时之前不得启封


19.4为方便开标唱标，投标人应单独提交一份开标一览表（应有被授权人签字并加盖投标人单位公章），并在信封上标明“开标一览表”字样。
19.5 建议投标人按本须知第19.1条至第19.4条要求加写标记和密封，未按要求标记和密封不会导致投标无效，但采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。采购人、采购代理机构将拒绝接收未密封完好（严实）的投标文件。
20.投标截止时间
20.1 投标人应当在投标截止时间（详见“投标人须知前附表”）前将投标文件密封送达至指定的投标文件递交地点，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。
20.2 采购代理机构可以按本须知第8条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
21.迟交的投标文件
21.1 采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知第20条规定的截止期后送达的任何投标文件。 
22.投标文件的修改与撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。
22.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。
22.4 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定不予退还
五、开标与评标
23.开标
23.1 采购代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加，参加开标的投标人法人或法人委托的授权代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果。
23.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认投标文件未被提前开启、密封完好后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、招标编号、投标报价以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第19.5、21.1、23.1条的规定原封退回或拒收的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。
23.3投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若投标人当场未提出疑义，则认为投标人已确认开标过程和开标记录。
23.4 开标过程由采购代理机构作开标记录，由参加开标的各投标人代表签字确认。
资格性审查
24.评标
24.1 评标委员会
24.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
24.1.2评标委员会负责评标工作，应当对合格投标人（通过资格审查）的投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价等，确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24.2 评标方法： 综合评分法
24.3 投标文件的澄清
24.3.1 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的内容为投标文件的组成部分。
24.4  投标文件的初审（符合性审查）
24.4.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
24.4.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第24.3.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会将进行综合打分。
24.4.4 在详细评标之前，根据本须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.4.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；
2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4) 投标有效期不足；
5) 投标报价不全，或投标人在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
6) 不接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正；
7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
7) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的（标注★号项）；
8) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。
24.4.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
24.5 投标文件的详细评审
24.5.1 评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。
24.5.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标方法和评标标准）。
24.6中标人的确定
评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。
25.与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触
25.1 除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。
25.2 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。
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26.合同授予标准
26.1 除第29条的规定之外，采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的合格投标人。
27.接受和拒绝任何或所有投标的权利
27.1采购人或采购代理机构保留依法定事由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任。
28.中标通知书
28.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出落标通知书。
90.0 中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。
29.签订合同
29.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
29.2如中标人没有按照本须知29.1条规定执行，采购代理机构有权取消该中标决定，投标保证金也将不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人，也可以重新招标。













[bookmark: _Toc523143950]第四章  合同文本格式
（以最终签订的合同为准）



江苏电子信息职业学院全国数字技术共同体产教融合示范基地项目采购合同

甲方：江苏电子信息职业学院
乙方：                    
招标编号：
采购代理机构：新华招标有限公司
签订时间：       年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目名称：江苏电子信息职业学院全国数字技术共同体产教融合示范基地采购项目（招标编号：    ）采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条 合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条 合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：（大写）   元整；（小写）   元整


第三条 合同总价款    
本合同项下货物总价款为人民币：（大写） 元整；（小写） 元整；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（相应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：    年 月 日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。
（2）交货地点由甲方指定，交货地点：             。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点7日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
5、甲方应当在到货后的  个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的  个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
[bookmark: _Hlk183690830]6、本项目为交钥匙工程。验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
合同签订后支付50%，项目通过验收支付40%，第一个年度绩效目标完成10%
第九条 履约保证金
1、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，合同价款的 1 %。
2、缴纳方式：履约保证金应以公对公转账的方式缴纳。
  	开户名称：江苏电子信息职业学院
开 户 行：
账  号：
行号：
特别提醒：向此账户转账烦请备注汇款事由（备注清楚项目名称及项目编号）
3、履约保证金的退还：验收完成后退还
第十条 安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。在货物正确安装、正常操作和维修情况下，乙方必须对协议货物的正常使用承诺不少于    （大写）个月的免费质量保证期。
2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。
3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。
3.3若货物故障在检修 工作小时后仍无法排除，乙方应在  小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_ 个_工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过3次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的  ％违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日 ‰计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  ％ 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日 ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金。
5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款  ％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的  ％向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的  ％向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时书面通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条 争议的解决
 1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
    第十七条 合同生效及其他
 1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
 2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
 3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
 4、本合同一式    份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）

             年   月    日
	乙方（公章）

                   年   月   日

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：















[bookmark: _Toc523143957]第五章  采购需求
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一、货物需求一览表

（一）项目概况
2023年7月7日教育部发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，其中重点任务包括打造行业产教融合共同体。在中国通信学会、江苏省工业和信息化厅的指导下，中兴通讯股份有限公司、北京邮电大学以及我校作为牵头单位，联合百余家高等院校、职业院校、生态企业共同发起成立全国数字技术行业产教融合共同体。共同体以促进产业数字化转型升级为己任，发挥各自优势、精诚合作，联合培养支撑数字技术产业高质量发展的高素质人才，共同开发人才培养所需的高质量教学资源，协同研发解决行业需求的高水平创新成果。
根据任务书的要求共同体将充分利用三家牵头单位的优势，产教深度融合以北京邮电大学为核心打造拔尖创新型人才培养示范基地，以江苏电子为核心建设数字工匠（技术技能）人才培养示范基地。为了支撑数字工匠人才培养示范基地建设以及共同体其它相关建设任务的开展，建设产教融合示范性实训基地成为学校承担共同体建设的重要任务之一。
（二）采购清单
	序号
	实训室
	采购标的
	数量
	单位

	1
	智能电子创新实训室
	嵌入式口袋机终端系统
	30
	台

	2
	
	智能硬件基本模块
	30
	台

	3
	
	运动小车电路设计与实训
	10
	套

	4
	
	智能电子秤电路设计与实训
	10
	套

	5
	
	圆度测量仪电路设计与实训
	10
	套

	6
	
	半导体制冷车载冰箱电路设计与实训
	10
	套

	7
	
	课程资源包
	1
	套

	8
	
	可移动式电子黑板
	1
	台

	9
	
	云终端
	49
	台

	10
	
	接入交换机
	3
	台

	11
	
	桌凳
	24
	套

	12
	
	讲台
	1
	套

	13
	
	安装调试
	1
	宗

	14
	5G应用实训室
	5G核心网系统（核心产品）
	1
	套

	15
	
	组网交换机
	2
	台

	16
	
	5G微站
	1
	台

	17
	
	5G基带单元
	1
	台

	18
	
	汇聚单元
	1
	台

	19
	
	5G 直流电源柜
	1
	台

	20
	
	卫星接收天线
	1
	台

	21
	
	课程资源包
	1
	套

	22
	
	可移动式电子黑板
	1
	台

	23
	
	云终端
	49
	台

	24
	
	接入交换机
	3
	台

	25
	
	通信实训考试网络平台
	1
	套

	26
	
	KVM
	1
	台

	27
	
	5G测试终端
	6
	台

	28
	
	桌凳
	8
	套

	29
	
	讲台
	1
	套

	30
	
	安装调试
	1
	宗

	31
	网络机房
	云桌面平台（核心产品）
	1
	套

	32
	
	服务器机柜
	2
	台

	33
	
	设备机柜
	4
	台

	34
	
	安装调试
	1
	宗

	35
	全光网实训室
	光接入网局端设备
	2
	台

	36
	
	光传送网边缘设备
	2
	台

	37
	
	光传送网核心设备
	1
	台

	38
	
	BRAS路由器
	1
	台

	39
	
	多业务光接入单元
	6
	台

	40
	
	企业级光接入单元
	6
	台

	41
	
	千兆交换机
	4
	台

	42
	
	IP话机
	6
	台

	43
	
	KVM
	1
	台

	44
	
	全光网网管
	1
	套

	45
	
	承载网网管
	1
	套

	46
	
	课程资源包
	1
	套

	47
	
	云终端
	49
	套

	48
	
	多媒体融合业务平台
	1
	套

	49
	
	多媒体终端
	6
	台

	50
	
	可移动式电子黑板
	1
	台

	51
	
	接入交换机
	3
	台

	52
	
	手持式测试终端
	6
	台

	53
	
	桌凳
	6
	套

	54
	
	讲台
	1
	套

	55
	
	安装调试
	1
	宗

	56
	展厅建设及基础装修
	1宗（详见附件施工量清单）



项目说明：
1、★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，引起废标。
2、▲号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。
3、投标人数量的认定：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。



[bookmark: _Toc523143958]二、商务要求

[bookmark: _Hlk77084381][bookmark: _Toc523143959]1．实训基地建成以后需同时满足不低于120人同时培训。
2．质保期：整体项目质保期限不低于三年。
3．★其它服务要求：（提供承诺书并加盖公章）
3.1社会培训： 实训基地打造成为全光网、5G 技术技能人才培养、企业员工培训和双师型教师培训示范基地。校企联合开展线下培训不少于 1000 人次/年；
3.2 标准开发：校企联合制定职业技能等级认证标准和相关行业标准不少于3项，校企合作开发认证配套资源；
3.3课程开发： 联合开发5G 移动通信实训、智能制造、全光网综合实训配套活页式教材，工程化实训案例等，教材可支撑移动通信技术、基站开通与维护、接入网技术、宽带接入技术、光传输网络技术、传输网络组建与维护、智能制造等课程。校企合作开发《5G移动通信》等课程4门，出版校企合作教材2部，其中数字化教材1部。联合开发实践项目20个并配备实训指导手册。
3.4 就业服务：投标人需3年内组建不少于3个班次，3个班次总人数不少于120人的订单班，企业教师每个班次授课不少于100 课时，为订单班学生提供高质量顶岗实习和就业推荐服务； 
3.5科研服务：投标人需配合采购人在实训基地的基础上建立智能电子、通信等相关产品的中试基地，实际开展产品测试业务不少于5台(套)次/年；
3.6 师资培训：校企双方共同建设双师型基地，3年内企业安排工程师承担至少96课时/年实践教学任务，接纳6位教师进行企业实践，每人次2-3个月。
3.7服务成果承诺：投标人针对本项目为采购人提供产教融合、专业建设成果服务承诺，包括科研成果和教研成果。
3.8施工安全承诺：严格遵守法律、法规，主动落实安全主体责任，做好安全隐患的自查自改，加强施工安全管理，不违法使用、储存、经营易燃易爆的化学危险物品。
4.交货地点：采购人指定地点。
5.付款方式：合同签订后支付50%，项目通过验收支付40%，第一个年度绩效目标完成后支付10%。
6.交货期：本项目为交钥匙工程。合同签订后45个工作日内完成装修、设备安装、调试。
三、技术要求
（一）详细技术参数及规格要求
	序号
	实训室
	采购标的
	技术参数要求

	1
	智能电子创新实训室
	嵌入式口袋机终端系统
	采用ARMCortex-M4处理器；需要有工艺完美的外壳包装；要满足面向职业岗位的职业教育与工程教育的教学需求。
1.MCU：需要采用ARM核心STM32F4系列芯片；
2.LED：至少有6个单色LED灯，≥5个LED电源指示灯；
3.按键：至少有6个方向圆盘电容式按键，具有震动体感反馈；≥1个复位按键；
4.拨码开关：至少有5位拨码开关，至少有一路能控制内部电源；
5.LCD液晶屏：65535真彩，≥2.4寸，分辨率：≥240×320；
6.以太网口：需采用W5500以太网芯片，至少有10/100M自适应接口，带有双色状态LED；
7.DAC模拟输出：至少有2路16bit可选的模拟信号输出，输出范围：0~3.3V，电流：25mA，输出增益可设置1dB或2dB；
8.ADC模拟输入：至少有1路12bit-ADC模拟信号采集；
9.TF卡：需要预留标准的SD卡卡槽；
10.USB：需要有USB主从接口；
11.GPIO接口：可用GPIO至少有60pin；
12.供电电压：需要至少5V-3A的TYPE-C供电。
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	智能硬件基本模块
	需要配合口袋机使用；需要有工艺完美的外包装箱。支持但不限于以下功能：点阵屏模块、IIC_SPI存储模块、直流电机模块、步进电机模块、RTC时钟模块、触摸按键模块、AD/DA模块、1602液晶模块、交通灯模块、OLED模块、卫星模块、大气压力模块、CAN总线模块、485总线通讯模块、人体热释电模块、DS18B20 数字温度模块、RFID模块、VGA模块、指纹模块、温湿度模块、PM2.5模块、4位数码管模块、数字指南针模块、三轴加速度模块、TFT触摸屏模块、WIFI模块、心率模块、语音识别模块、摄像头模块、红外测距模块、超声波模块等。
1.点阵屏模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤40mm×40mm；
（2）能够显示字符和图案；
（3）相关实验：口袋机实验的基本输出设备，配合口袋机平台可实现点阵显示实验；
2.IIC_SPI存储模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）通讯方式为IIC，SPI Flash需采用sst25vf016b芯片，至少16M存储空间，通讯方式为SPI；
（3）I2C存储器为AT24C64，通讯方式为I2C；
（4）相关实验：配合口袋机使用，可以做存储实验；
3.直流电机模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）至少包含一个霍尔传感器测量转速；
（3）直径≤20mm；输出轴≤5mm；阻值 10欧姆；驱动芯片为DRV8833PW；
（4）相关实验：口袋机实验的基本实验平台，可实现直流电机驱动与测速实验；
4.步进电机模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）直径≤ 20mm；输出轴≤ 5mm；阻值 10欧姆；步距角7.5度；驱动芯片 ULN2003；
▲（3）相关实验：口袋机实验的基本实验平台，可实现步进电机控制实验；（需要提供产品截图作证）
5.RTC时钟模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）需要具有低功耗实时时钟芯片，可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时等多种功能；
（3）相关实验：配合口袋机使用，需要使用单片机来做万年历、精准计数器、闹钟等试验；
6.触摸按键模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）电源电压：3.3V；
（3）双排针，2.54，20P；
（4）需要采用TTP233集成触摸芯片；
相关实验：如果配合口袋机使用，手指触摸按键时，口袋机液晶屏能显示输出电平的变化；
7.AD/DA模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）AD采用 ADS7816；
（3）采样率≥200k；
（4）分辨率≥12Bit；
（5）SPI接口；
（6）DA采用 DAC7512；
（7）分辨率≥12Bit；
（8）SPI接口；
（9）电压建立时间≤8us；
8.液晶模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤80mm×36mm；
（2）需要配置通用1602液晶屏；
（3）相关实验：配合口袋机使用，可以做液晶屏显示实验；
9.交通灯模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）至少需要8颗LED模拟交通灯，4路控制线，3.3V供电；相关实验：配合口袋机使用，模拟交通灯的实现；
10.OLED模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×22mm；
（2）采用≤0.96寸OLED屏；
（3）分辨率：≥128×64；
11.卫星模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）采用国产定位模块；
（3）电压：3.3V；
（4）省电模式：≤30ma；
（5）数据接口为串口，波特率：9600bps；
（6）输出NMEA0183格式的卫星信息；
12.大气压力模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）板载 BMP180气压传感器，采用I2C接口；
（3）板载 MS5611气压传感器，采用SPI接口；
13.CAN总线模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）采用CAN总线驱动芯片MAX3051ESA；
（3）需要用两个模块和两个口袋机能实现CAN总线的通讯功能；
14.通讯模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）板载MAX485芯片；
（3）可以通过单片机控制操作全部引出的芯片引脚；
（4）工作电压：3.3V；
（5）使用两个模块两个口袋机可实现485通讯功能；
15.人体热释电模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）当有人进入其感应范围则输入高电平，人离开感应范围则自动延时关闭高电平；
16.DS18B20 数字温度模块至少包含以下参数要求：
（1）温度测量范围：-60~+100℃；
（2）温度测量精度：≤0.5℃；
（3）需要板载 DS18B20和LM75两种温度测量芯片；
17.RFID模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤41mm×34mm；
（2）采用芯片：RC522；
（3）工作电流：15-25MA；
（4）有效测量距离：≥100mm；
（5）数据传输速率：≥19200bps；
18.VGA模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）至少可输出≥800×600分辨率的三色彩条；
19.指纹模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）接口：串口；
（3）波特率：9600；
（4）可保存指纹，识别指纹；
20.温湿度模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）采用DHT11传感器；
（3）湿度检测范围：20－60％；
（4）温度检测范围：0－45 ℃；
（5）湿度精度：±6％RH；
（6）温度精度：±2.5 ℃；
21.PM2.5模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤47mm×35mm；
（2）可吸入颗粒物测量范围（当量换算值）：  0~500μg/ m³(PM2.5)，0~999μg/ m³(PM10)；
（3）测试粒子径：0.3μm以上；
（4）相对误差：≦10%FS；
22.数码管模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm ；
（2）采用74HC595芯片；4位显示；   
相关实验：配合口袋机平台可实现数码管显示，输出4位数据；
23.数字指南针模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）采用 HMC5883L电子罗盘芯片；
（3）通讯接口I2C；
（4）解析度 至少5毫高斯；
24.三轴加速度模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）采用 ADXL345；
（3）通讯接口：I2C；
（4）量程： ±16g；
（5）分辨率：至少4mg/LSB；
25.TFT触摸屏模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤96mm×55mm；
（2）TFT液晶显示器，分辨率为480×320,65535真彩，电阻式触摸屏，精准定位，液晶屏背光灯可通过PWM来控制亮度；
（3）相关实验：配合口袋机使用，可以做画板、显示文字、图片等信息；
26.WIFI模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）WiFi采用ESP8266低功耗无线模块，支持串口发送命令，支持AT指令集等，默认波特率115200bps，可以通过AT指令来读取；
（3）相关实验：配合口袋机使用，可以连接外网实验，以及很多网络实验；
27.心率模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）使用芯片：MAX30102；
（3）检测信号类型：光反射信号；
（4）输出信号接口：I2C接口；
（5）通信接口电压：3.3V；
28.语音识别模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）主控芯片：LD3320；
（3）工作电压：3.3V；
（4）通信方式：SPI通信；
29.摄像头模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）采用OV2640摄像头；
（3）通过I2C接口设置摄像头工作模式、刷新率、分辨率等参数，通过8位并口读取图像数据；
30.红外测距模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤45mm×20mm；
（2）采用GP2Y0A21YK0F红外传感器；
（3）测距范围：10—80厘米范围；
（4）接口：模拟电压输出；
31.超声波模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤35mm×20mm；
（2）工作电压：3.3V；
（3）最近射程：≤2CM；
（4）测量角度：≤15度；
32.扩展模块至少包含以下参数要求：
（1）尺寸：≤80mm×54mm；
（2）需要将口袋机的所有IO和电源引出，方便查找IO标号；
（3）相关实验：配合口袋机或传感器模块使用，一个模块扩展板至少可以插2个模块，一个口袋机可插2模块扩展板，这样一个口袋机至少可以同时使用4个模块做实验。
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	运动小车电路设计与实训
	1、提供设备必要的供电及实训电源；
2、技术参数：
（1）对象尺寸：680mm×220mm×110mm左右（不包含控制套件尺寸）
（2）对象机构由直流减速电机、步进电机、摩擦传动轮、支架、皮带、滑块、行程开关、接近开关、感应线圈、光电码盘和底座等组成。控制模块包含单片机电路模块、键盘及显示电路模块、信号叠加电路模块、功率输出电路模块、脉宽调制电路模块、D/A转换电路模块等组成。可以进行滑块的往复运动，当去除滑块后，可以进行电机的转速调节控制。电机可以灵活更换，既可以用直流减速电机做驱动，也可以用步进电机做驱动。电机输出轴安装有摩擦传动轮，当电机失控时摩擦传动轮会发生打滑，防止电机电流过大烧毁。
（3）必须提供相关技术资料、元器件及配件完成车辆称重计费系统电子产品的设计及制作。按照原理图完成电路的设计、利用软件绘制印制电路板图、完成核心板和传感器测量电路的焊接装配任务、利用设计的电路完成车辆称重计费系统的软件编程和调试。
1）系统菜单包含1、系统设置；2、手动模式；3、自动模式；4、数据回看四个选项，通过面板矩阵键盘上的数字键选择进入相应子功能界面；
2）系统设置包含设置系统时间和设置费率；
3）手动模式功能包含人工控制小车运动和计费功能；
4）自动模式功能包含小车自主运动和计费功能；
5）具有回看功能。
（4）最后完成传感器运动小车的装调及控制。并撰写技术文件：包括系统框图、程序流程图、程序清单和设备使用说明书；
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	智能电子秤电路设计与实训
	1、提供设备必要的供电及实训电源；
2、技术参数：
（1）对象尺寸：450mm×280mm×50mm左右（不包含控制套件尺寸）
（2）设备对象由工业称重电子秤设计而成。将称重电子秤的应变电阻各引脚直接引出。可通过检测放大电路检测应变电阻的变化。完成电子称重仪的安装与调试，使其达到规定的技术指标，实现电子称重仪的正常工作，使其达到规定的功能要求；
（3）硬件组合设计：
1）电子称重仪安装套件包括液晶显示和键盘电路板、串口A/D转换电路板、差动放大电路实验模块以及必需的电气附件。A/D转换板、差动放大电路实验模块采用散装线路板焊接。利用软件绘制印制电路板图及电路模块，结合提供的成品电路模块，搭建电子称重仪的控制电路，完成电子称重仪系统的电路控制和调试任务。
2）串口AD转换电路：主要由模拟信号输入电路、AD7991及外围电路、数字信号输出电路组成，其中输入部分有放大和偏置功能；
3）压力变送器电路：对压力传感器检测到的液位信号进行放大、调理，变换为0-5V的标准信号。
4）信号叠加电路：具有多种信号的输入端子，0-10V，0-5V，0-20mA，以及2个5-24V开关量输入选通信号，各输入信号通过加法器叠加后缓冲输出正信号VoutA和负信号VoutB，两个输出信号互为反相，便于应用。双电源±12V供电；
5）单片机电路：具有ISP下载接口，RS232串口通信接口，支持外扩SRAM；
6）键盘及LED数字显示电路：包含有16个按键的小键盘一个和八位数码管，可与单片机89S51电路的外部总线扩展接口连接，本板地址可通过微型开关设定。
（4）硬件组合设计：
1）控制单元电路的认识与焊接；
2）控制单元电路的调试；
3）综合系统的搭建与应用；
4）逻辑电路控制的智能电子秤控制与应用；
5）电子秤的误差分析；
6）Multisim虚拟仿真实验；
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	圆度测量仪电路设计与实训
	1、提供设备必要的供电及实训电源；
2、技术参数：
（1）对象尺寸：350mm×200mm×100mm左右（不包含控制套件尺寸）
（2）根据提供的资料原理图和印制电路板条件，利用软件绘制印制电路板图； 根据资料结合传感器平台撰写圆度测量仪的工作原理和功能要求；完成给定的STM32核心板和信号调理电路板的焊接装调；（装配工艺按照典型电子产品装接工艺要求执行）。之后根据电路设计完成简单的布局，利用提供的圆度测量仪装置对象，完成圆度测量仪系统的软硬件调试，使其达到规定功能要求和技术指标；
（3）圆度测量仪测量对象：被测圆安装在直流减速电机上，由直流减速电机带动产生旋转运动，电感式位移传感器测量用于测量被测圆的实际半径。对象装置上的接线端子原边为激励线圈，2个副边为两个次级线圈）；圆度测量仪被测圆的半径测量采用电感式位移传感器，位移传感器由三个依次排列的线圈和可移动铁芯。工作时，激励线圈通入交变激励电流，次级线圈产生与磁耦合成正比的感应电动势。铁芯与被测对象固定在一起，随着被测对象的位移，铁芯在螺线管中的位置发生变化，从而使两个副边线圈感应到不同大小的电压；
（4）圆度测量仪输出PWM波驱动直流减速电机旋转，带动被测圆旋转，电感式位移传感器测量相应角度的被测圆半径，并在液晶屏上显示测量结果。整个系统由STM32F103核心板、H桥PWM输出直流减速电机驱动板、信号调理电路、串口A/D转换电路板、多功能万用板和电源等组成；
（5）圆度测量仪的装调要求在同规格机箱中完成。安装套件包括机箱、前面板、后面板、安装底板、STM32F103核心板、H桥PWM输出直流减速电机驱动板、串口A/D转换电路板、信号调理电路板等，以及必需的电气附件；
（6）软件编程和调试：通过面板上键盘实现圆度测量仪系统的设置、校验和执行功能；系统菜单由核心板编程设计而成。功能菜单包含：1、参数设定；2、圆度测量，通过面板矩阵键盘上相应的数字键选择进入对应的子功能界面，包括：参数设定子功能界面、圆度测量子功能界面、手动测量功能界面、自动测量功能界面、数据回看功能界面功能等；
▲（7）需提供此设备的功能演示视频。
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	半导体制冷车载冰箱电路设计与实训
	1、提供设备必要的供电及实训电源；
2.对象尺寸：450mm×280mm×280mm左右（不包含控制套件尺寸）
3.需满足对测温模块加热和制冷达到控温的目的；
4.支持PI调节器为系统运算放大器；
5.支持PWM波和H桥电路对半导体制冷器件进行加温和制冷；
6.支持温度检测由温度热电阻，差分放大电路构成，对温度实现反馈控制；
7.可支持车载冰箱系统设计、装调和技术文件撰写任务：可通过编写工艺设计文件及完成以下教学内容：包括电路原理图设计、印刷线路板图绘制、系统框图搭建、程序流程图编写、电气安装连接图撰写、电路线路板焊接以及对象系统的安装与调试等功能要求；
8.需提供以下硬件电路模块：运放电路模块、波形发生电路模块、比较器电路模块、仪用放大电路模块、功率驱动电路模块（电路模块参数需满足硬件系统对象的控制要求）；
9.需提供以下控制电路模块：需支持热电阻PT100恒流法桥式检测电路，基准比较电压可调，运放比较继电器输出，支持指示灯显示。需支持AD590线性检测电路，具备零点可调偏置电路（控制电路模块参数需满足硬件系统对象的控制要求）；
10.可支持半导体制冷的温度闭环控制实验。
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	课程资源包
	课程资源包包含：
1.运动小车电路设计与实训：
1）硬件设计流程≥1个；
2）教学PPT课件≥1个；
3）教学实验指导书资料（电子版）≥1个
2.智能电子秤电路设计与实训：
1）硬件设计流程≥1个；
2）教学PPT课件≥1个；
3）教学实验指导书资料（电子版）≥1个
3.圆度测量仪电路设计与实训：
1）硬件设计流程≥1个；
2）教学PPT课件≥1个；
3）教学实验指导书资料（电子版）≥1个
4）实训系统的核心板编程程序1个；
4.半导体制冷车载冰箱电路设计与实训：
1）硬件设计流程≥1个；
2）教学PPT课件≥1个；
3）教学实验指导书资料（电子版）≥1个
4）实训系统的核心板编程程序1个；
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	可移动式电子黑板
	1.边框对角线尺寸：≥65英寸；
2.分辨率：≥1920×1080，4K超清画质；
3.多人书写触控：支持至少八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写，多种画笔选择，笔刷、颜色、粗细随意组合，搭配多种智能手势操作；
4.提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作；
5.多种接口，LAN、USB、音频、天线等丰富的接口轻松连接U盘等设备，快速实现互动教学。
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	云终端
	1.CPU：ARM架构，CPU基频≥2.0GHz ，CPU核数≥4核；
2.内存：内存≥2GB；
3.存储：存储≥32GB；
4.操作系统：要求本地终端内置操作系统支持Android系统、统信UOS系统；
5.安全性要求：为保障系统安全性，要求终端采用瘦终端模式，开机即进入云电脑，不允许开放用户本地安装权限；
6.显示特性：内置显示屏，≥23.8寸IPS 显示屏，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz、色域≥72%NTSC；
7. 接口：≥1 × HDMI OUT+1 × HDMI IN；
8. 要求终端支持双屏复制模式、扩展模式；
9. USB接口：≥2个USB3.0，≥3个USB2.0；
10. Type C接口：≥1个Type C；
11.WiFi要求：要求内置WiFi6.0（2T2R）双频及以上；
12.蓝牙要求：要求内置蓝牙5.0及以上；
13.网络接口：网络接口≥1个千兆RJ-45口；
14.音频接口：要求1个3.5mm 音频口（兼容国标和美标四段式耳机），同时支持音频输出和麦克输入；
15.扬声器：要求内置扬声器数量≥2个，功率≥3W；
16.节能要求：功耗不高于48W；
17.产品可靠性：要求应标产品提供CNAS可靠性测试报告（内容包含EMC，温湿度，噪音，机械，低气压等）；
18.摄像头：要求内置摄像头，像素要求支持不低于200万，模组带双MIC；
19.配件：要求每台终端标配1套无线键鼠；
▲20.应标产品需通过无线电管理委员会认证，需提供认证证书扫描件。
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	接入交换机

	1.24个千兆RJ-45接口，4个万兆SFP+接口，并提供相应数量的光模块；
2.支持VLAN/PVLAN、STP、静态路由、RIP；
3.支持IPV6；
4.支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM以及MSDP等组播路由协议；
5.支持802.1x、RADIUS、TACACS+等多种认证方式，支持MAC地址绑定、MAC地址过滤，支持普通的用户名、密码管理，支持SSH等多种加密登陆方式。
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	桌凳
	1.定制实训桌，矩形双人桌，参考尺寸，1200mm×600mm×750mm（长×宽×高）；
2.材质：采用优质五金配件，铁质与木质材料相结合的方式，结实耐用；
3.每张桌体需要配置两个钢木方凳。
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	讲台
	1.多媒体讲台，钢木结合材料，实木扶手，冷轧钢板台体厚度≥0.8mm，木质耐磨台面尺寸≥1000mm×700mm，高度≥1米，带有储物抽屉方便使用，桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可用于固定设备；
2.需要配置复合材料升降座椅一个。
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	安装调试
	包含实训室采购设备安装、布电布线、调试开通，使用培训、室内文宣设计制作等。
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	5G应用实训室
	5G核心网系统（核心产品）
	核心网软件要求：
★1.核心网基于云计算结构，服务节点数量≥2 个，硬件架构需采用通用 X86 平台；
★2.核心网采用轻量化部署，由 5GC 控制面、UPF、EMS 组成。包括 AMF、SMF、UDM、UPF、EMS 功能；
3.对外支持 N1/N2/N3/N4/N6 等接口；
4.AMF、SMF、UDM、UPF、EMS 服务都由虚拟化架构提供；
★5.提供基本接入功能，5G 终端注册、5G 注册、PDU 会话管理、QoS、业务请求、寻呼等；
6.提供分组路由和转发功能；
7.提供用户数据签约、终端地址分配功能；
8.具备 LMT 和 EMS 两级运维功能；
★9.EMS 具备告警管理功能，支持告警展示、告警确认、告警清除功能；
10.EMS 具备性能统计和指标监控功能；
★11.EMS 支持一键采集相关网元运行日志、网管操作日志功能；
12.满足 3GPP 规范，支持 3GPP R15 及 R16版本。
13.提供工信部入网证。
硬件要求：
★1.支持≥2 颗 Intel 至强处理器，支持≥24个 DDR4 内存插槽，最大可扩展 1.5TB 内存，至少支持 8 块 2.5"硬盘插槽，至少支持 2 个电源模块插槽；
★2. 2个 CPU，每 CPU≥24 核、主频≥1.8GHZ；
3.提供至少 512GB 内存，2×1.92T SATA固态硬盘，2×GE+4×10GE 端口，阵列卡支持RAID 0,1,10；
4.硬件高度≥2U，可以放入 42U 标准机柜；
5.最大支持≥6 个 PCI-E 槽位；
6.支持 2 个≥550W 电源；供电范围110VAC-240VAC；
7.具有故障定位手段，支持最后一屏功能；
★8.为便于后期设备统一管理与稳定，5G核心网系统一体柜、5G皮站、5G基带单元、汇聚单元、组网交换机须为同一品牌。
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	组网交换机
	1.≥24 路10GE 光纤端口接入，≥12 个万兆多模光模块， ≥2 个 40G QSFP+端口接入； 
2.交换容量≥6.4Tbps；
3.包转发率≥3200Mpps；
4.支持链路聚合组特性，支持 802.3ad 协议，支持BFD 功能；
5.支持冗余电源，最大可配置2个电源模块，支持220V交流、-48V直流可选。
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	5G微站
	1. 宏射频远端单元，支持8T8R；
2. 支持4800-4960MHz n79频段；
3. 机顶功率≥80W；
4. 支持抱杆、挂墙等安装方式；
5. 可选220V交流和-48V直流两种供电方式；
6. 重量≤12Kg。
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	5G基带单元
	1.支持 GSM，UMTS，LTE，5G 单模或多模，支持 NSA/SA 组网方式；
2.19 英寸机架式设备，高度≥2U，支持-48V 供电；
3.模块式结构，≥10 个槽位，至少配电源板、风扇板、交换管理板、基带板各一块；
4.BBU 单基带板支持多基带载波，每块基带处理板需要支持最大配置 8 个 100MHz NR 小区；
5.同步方式支持北斗/1588V2； 
6.BBU 支持 UE 附着时的 AMF 选择、发送寻呼信息和广播信息移动性管理、无线资源控制和管理、小区微站设备管理和状态监控、基带信号的调制和解调；
7.安全性管理支持加密解密算法（EEA0、基于 SNOW 3G 算法的 EEA1 、基于 AES 算法的EEA2、基于 ZUC 算法的 EEA3）支持完整性算法（EIA0、基于 SNOW 3G 算法的 EIA1、基于 AES 算法的 EIA2、基于 ZUC 算法的EIA3）；
8.满足 3GPP 规范，支持 3GPP R15 及 R16 版本。
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	汇聚单元
	1.微站汇聚设备支持最大连接微站数量≥8 个；
2.25G SFP28光口≥8 个并配备相应数量的光模块；RJ45 端口支持 POE 供电； 
3.220V AC 供电。支持电压波动范围 154-286V，频率波动范围 43Hz-67Hz；
4.支持在 20ms 的瞬间交流输入断电时间内，设备仍正常工作；
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	5G 直流电源柜
	1.室内柜式通信电源，具备单相和三相交流输入，±48V 输出；
2.配监控模块，具有电流电压显示、告警显示等功能；
3.具备一次下电、二次下电功能；
4.机柜参考尺寸：1600mm(H)×600mm(W)×400mm(D)（±5%），配置≥4 个模块式整流器，单模块输出功率≥2400W。
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	卫星接收天线
	室外防雷型天线，需要与5G基带单元正常对接，支持户外部署、防水。
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	课程资源包
	包括不限于活页式教材、≥30个授课PPT、≥30个实验手册、≥30个授课视频、≥5套认证题库、工程化实训案例等，提供的课程资源能够支持数字化网络管理和应用职业技能等级标准认证。
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	可移动式电子黑板
	1.边框对角线尺寸：≥65英寸； 
2.分辨率：≥1920×1080，4K超清画质；
3.多人书写触控：支持至少八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写，多种画笔选择，笔刷、颜色、粗细随意组合，搭配多种智能手势操作；
4.提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作；
5.多种接口，LAN、USB、音频、天线等丰富的接口轻松连接U盘等设备，快速实现互动教学。
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	云终端
	1.CPU：ARM架构，CPU基频≥2.0GHz ，CPU核数≥4核；
2.内存：内存≥2GB；
3.存储：存储≥32GB；
4.操作系统：要求本地终端内置操作系统支持Android系统、统信UOS系统；
5.安全性要求：为保障系统安全性，要求终端采用瘦终端模式，开机即进入云电脑，不允许开放用户本地安装权限；
6.显示特性：内置显示屏，≥23.8寸IPS 显示屏，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz、色域≥72%NTSC；
7. 接口：≥1 × HDMI OUT+1 × HDMI IN；
8. 要求终端支持双屏复制模式、扩展模式；
9. USB接口：≥2个USB3.0，≥3个USB2.0；
10. Type C接口：≥1个Type C；
11.WiFi要求：要求内置WiFi6.0（2T2R）双频及以上；
12.蓝牙要求：要求内置蓝牙5.0及以上；
13.网络接口：网络接口≥1个千兆RJ-45口；
14.音频接口：要求1个3.5mm 音频口（兼容国标和美标四段式耳机），同时支持音频输出和麦克输入；
15.扬声器：要求内置扬声器数量≥2个，功率≥3W；
16.节能要求：功耗不高于48W；
17.产品可靠性：要求应标产品提供CNAS可靠性测试报告（内容包含EMC，温湿度，噪音，机械，低气压等）；
18.摄像头：要求内置摄像头，像素要求支持不低于200万，模组带双MIC；
19.配件：要求每台终端标配1套无线键鼠；
▲20. 应标产品需通过无线电管理委员会认证，需提供认证证书扫描件。
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	接入交换机

	1.24个千兆RJ-45接口，4个万兆SFP+接口，并提供相应数量的光模块；
2.支持VLAN/PVLAN、STP、静态路由、RIP；
3.支持IPV6；
4.支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM以及MSDP等组播路由协议；
5.支持802.1x、RADIUS、TACACS+等多种认证方式，支持MAC地址绑定、MAC地址过滤，支持普通的用户名、密码管理，支持SSH等多种加密登陆方式。
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	通信实训考试网络平台
	1.基于Docker容器的云计算、边缘计算架构开发，可通过Web浏览器访问；
2.支持本地服务器分配资源，实验拓扑界面显示设备外观多维照片；
3.接入设备类型可满足：数通、LTE、5G基站、全光网设备、服务器等类型设备接入；
4.网络设备灵活互联、拓扑随意构建，用户分时共享，支持多人同时在线；
5.包括独立的实验门户、线上线下一体的云课堂、实验设备虚拟化和云管理等功能；
6.支持在线开课、在线答疑、在线提交/批改作业等功能；
7.配套5G RAN及核心网教学资源包，可支持相关课程和实验教学操作；
▲8.提供功能演示视频。
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	KVM
	1.类型：鼠标、键盘、显示器、切换器四合一；
2.交流供电，19英寸机架安装，高度1U,≥15寸屏，分辨率≥1280×1024，≥8端口。

	27
	
	5G测试终端
	1.5G 手机，显示屏：≥6 英寸；
2.分辨率：≥1080P；
3.主摄像素：≥6400W；
4.电池容量：≥4200mAh;
5.需含授权卡，可以接入实训室 5G 网络，提供与授权卡配套的 SIM 卡烧录工具和软件。
6.需要支持主流四大运营商（中国移动、中国联通、中国电信、中国广电）4G和5G频段，支持5G NR n28a、n41、n78频段；
7.支持锁频锁网功能，可独立设置LTE和5G制式的可用频段列表，可限制手机能接入的网络类型。
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	桌凳
	1.定制实训桌体，六边形异型桌；
2.钢木结合结构，边长≥800mm，高度≥750mm，板材厚度≥18mm，桌体中间留有安装孔；
3.每套桌子配备6把钢木方凳。
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	讲台
	1.多媒体讲台，钢木结合材料，实木扶手，冷轧钢板台体厚度≥0.8mm，木质耐磨台面尺寸≥1000mm×700mm，高度≥1米，带有储物抽屉方便使用，桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可用于固定设备；
2.需要配置复合材料升降座椅一个。
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	安装调试
	1.实训室内设备安装调试，综合布线，配套实训环境搭建、室内文宣等；
2.为保障实训室内部连接带宽需要，实训室内所有网络线路需使用国标 6 类非屏蔽双绞线，两头必须贴标签；
3.根据现场设备情况，完成整个实训室云桌面的整体强弱电布线布网，含工位插排、6 类网线等；（电源需符合实训室使用要求）；
4.实训室有线和无线网络布设，实现 AAU 和BBU 间的光纤连接， 实现实验终端和网管及核心网系统的无线及有线连接。
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	网络机房
	云桌面平台（核心产品）
	一、云桌面平台软件要求：
★1.提供1套桌面云平台软件，共提供不少于147VDI用户授权，满足云桌面的接入需求； 
2.云桌面平台单管理节点，即一个管理数据库平台管理规模能力不低于10000个；提供权威第三方（要求为工信部直属单位，且具有CMA\CNAS\CAL证书）测试报告并加盖厂商公章； 
3.为了更好的划分功能单元，系统支持逻辑资源池划分，以资源池为单位进行隔离；
4.支持磁盘资源在线扩容，要求支持管理员可在线编辑用户桌面虚拟机，不影响虚拟机使用，无需重启虚拟机的情况下可实现储存等的在线扩容；
5.支持用户对当前网络状况实时了解，桌面客户端支持实时网络监测功能，可以通过工具栏颜色变化标示当前桌面连接网络状况，并能查看当前时延、丢包率指标，支持自动和手动切换TCP/UDP协议；
★6.一个管理门户即可完成云桌面相关管理维护功能，管理门户采用B/S架构，要求资源池、桌面、用户、应用软件的管理均在同一个门户，无需登录多个门户；
7.支持个性化池化桌面：关机后能还原到模板状态；且可以支持只还原系统盘、整机还原、关机立即还原等多种选项。
二、云桌面平台硬件要求：
1.服务节点为双路结构，X86架构；
★2.配置CPU数量为2颗，每颗CPU不少于10核心：
3.内存不低于128G；
4.硬盘容量不低于2000G，需支持冗余磁盘阵列；
5.220V交流供电，配置双电源，支持热备份；
★6.服务节点实际配置需满足不少于147个云桌面终端正常工作，流畅不卡顿。
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	服务器机柜
	1.机柜箱体采用优质钣金制型材焊接一体，框架整体强度高，高密度网门，柜体采用脱脂静电喷塑，并配备通风散热扇，柜子底部可选择脚轮或支撑脚；
2.柜子42U，参考尺寸：2000mm(H)×1000mm(W)×600mm(D)，前门玻璃门，背面网状门；
3.框架厚度≥1.2mm，门板厚度≥0.5mm，表面喷涂，配备一个6位PDU。
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	设备机柜
	1.机柜箱体采用优质钣金制型材焊接一体，框架整体强度高，高密度网门，柜体采用脱脂静电喷塑，并配备通风散热扇，柜子底部可选择脚轮或支撑脚；
2.柜子42U，参考尺寸：2000mm(H)×600mm(W)×600mm(D)，前门玻璃门，背面网状门；
3.框架厚度≥1.2mm，门板厚度≥0.5mm，表面喷涂，配备一个6位PDU。
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	安装调试
	1.实训室内设备安装调试，综合布线，配套实训环境搭建、室内文宣等；
2.为保障实训室内部连接带宽需要，实训室内所有网络线路需使用国标 6 类非屏蔽双绞线，两头必须贴标签。
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	全光网实训室
	光接入网局端设备
	1.采用 CLOS 全分布式架构，支持 L2 分布式转发，L3 分布式处理，线卡和控制交换板能力一致；上联板上有 NP 芯片；
2.系统需支持业务无阻塞转发：任意 PON 口和以太口间业务交换在业务线卡上完成，不需要通过交换板来完成，减少时延和交换板负荷；
3.整机高度不超过 6U，可安装在 19 英寸标准机柜中；
4.支持 GPON/10G PON/50G PON 共平台，支持平滑升级；
5.平台支持 GPON、XG-PON、XGS-PON、Combo PON、EPON、10G-EPON 和 P2P 多业务接入；
6.业务板卡槽位不少于 7 个，每槽位带宽不低于 200Gbps，系统交换容量≥8Tbit/s，背板带宽≥6Tbit/s；
7.单框支持≥112 个 GPON/XG-PON/XGS-PON/XG-PON&GPON Combo端口，单框支持≥336个 P2P 端口，支持线卡任意业务槽位混插；
8.整机要求支持 512K MAC 地址；
9.设备主控板、电源板 1+1 冗余热备份，主控板支持负载分担，主控板、业务板软件升级时不中断业务；
10.支持 OLT Type B/C 组网保护，保护切换时间<50ms；
11.支持平滑升级、支持低时延 PON。
12.提供工信部入网证。
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	光传送网边缘设备
	1.1U盒式PTN/IPRAN多业务承载设备；
2.支持G.8261和1588 V2技术；
3.支持≥6个FE/GE业务端口；
4.支持PTN、SPN业务开通和统一配置；
5.支持直流供电，最大可配置2个直流电源模块，输入电压-48V。
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	光传送网核心设备
	1. 框式城域传送网接入层或汇聚层设备；
2. 支持G.8261和1588 V2技术；
3. 支持并提供≥4个10 GE SFP+业务端口,并提供相应模块；
4.端口支持小颗粒业务开通和配置功能；
5.支持直流供电，最大可配置2个直流电源模块，输入电压-48V。
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	BRAS路由器
	▲1.提供≥8个10GE SFP+端口，并提供相应模块，须提供官网截图或实物图片证明； 
2.支持ARP/ARP Proxy、Static Route、策略路由（PBR）、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-ISv4、BGP-4、ECMP；
3.支持PPPoE Server、PPPoE Client功能；
4.支持L2TP、PPTP和IPSec VPN；
5.内置防火墙，支持QoS，支持VPN。 
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	多业务光接入单元
	1.网络侧提供 1 个XGS-PON 接口，接口符合 ITU-T G.9807.1 标准；用户侧提供 8xGE+8xPOTS 接口，GE 接口符合 IEEE 802.3ab 标准；
2.设备支持 IGMP Proxy/Snooping、MLDV1/V2Snooping 组播功能；
3.支持光链路及断电检测、OLS 光路检测、Dying gasp 断电检测，便于故障定位和故障排除；
4.设备支持 IGMP Proxy/Snooping、MLDV1/V2Snoo设备支持电源端口 6KV、数据端口 6KV，语音端口 4KV 的防雷能力；
5.设备支持 MAC、802.1X 用户认证；
6.提供工信部入网证；
▲7.为保证系统兼容性，须和无源光接入网中型局端设备保持同一品牌，并提供产品手册或彩页。
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	企业级光接入单元
	1. 网络侧 XGS-PON 上行，接口符合 ITU-T G.9807.1 标准；用户侧提供 4GE 接口，接口符合 IEEE 802.3ab 标准；
2.提供固定盒式金属结构 ONU 设备；
3.设备支持 MAC、802.1X、Portal 等用户认证方式；
4.设备支持端口限速和流量限速，支持 SP、WRR、SP+WRR 算法；
5.设备支持IGMP Proxy/Snooping、MLDV1/V2 Snooping 组播功能；
6.设备具有 Reset 端口，支持手工复位；
7.设备支持 IEEE 802.1q、IEEE 802.1ad 协议，支持 1:1VLAN、N：1VLAN 转换功能。
8.提供工信部入网证。
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	千兆交换机
	1.24个千兆RJ-45接口，4个万兆SFP+接口，并提供相应模块；
2.支持VLAN/PVLAN、STP、静态路由、RIP；
3.支持IPV6；
4.支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM以及MSDP等组播路由协议；
5.支持802.1x、RADIUS、TACACS+等多种认证方式，支持MAC地址绑定、MAC地址过滤，支持普通的用户名、密码管理，支持SSH等多种加密登陆方式。
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	IP话机
	1.电话机，支持SIP语音协议；
2.支持RJ45本地配置；
3.RJ45网口，配电源适配器。
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	KVM
	1.类型：鼠标、键盘、显示器、切换器四合一；
2.交流供电，19英寸机架安装，高度1U,≥15寸屏，分辨率≥1280×1024，≥8端口。
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	全光网网管
	1.集中拓扑视图支持同时展示OLT和ONU分组的拓扑，支持OLT网元形式展现，ONU以分组形式展现，ONU分组展现按照架/框/槽/端口方式排序，支持按照楼栋位置方式排序；
2.网管诊断管理支持PON网络一键式智能诊断，可视化呈现诊断信息；
3.单机可管理规模支持≥3000个等效网元管理；
4.网管系统软件支持基于微服务架构技术，支持将各个功能拆分为一个个独立的服务。每个独立的功能服务由轻量级、细粒度、无状态、相互独立的微服务组成；
5.网管系统软件支持B/S架构，通过浏览器访问。支持的Web浏览器包括Chrome、Firefox等。支持https访问，提高安全性；
6.网管系统软件不依赖于定制化硬件，支持部署在主流通用X86、ARM等硬件平台上，支持物理机、云主机、虚拟机、容器等多种部署方式，支持供异地容灾配置方案；
7.网管系统软件支持基于容器化部署，支持将微服务部署在Docker容器中，一个或多个微服务容器装载在POD中，并通过Kubernetes组件服务以POD为单位实现对微服务容器集群的集中统一管理；
8.网管系统软件支持微服务级别的弹性伸缩，包括自动弹缩、手工弹缩、计划弹缩，支持基于CPU、内存和业务负荷的弹性伸缩；
9.网管系统软件支持自动升级及灰度发布。支持不停服的系统自动升级。系统升级过程不会停止系统的对外服务；
10.网管系统软件北向接口支持开放API接口，以及FTP/SFTP，SNMP等；
11.网管系统软件南向接口支持Netconf、SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP、Syslog等；
12.支持交换机、路由器、POL、WLAN等设备的统一管理，提供统一的拓扑管理、告警管理、资源管理、性能管理、诊断管理、安全管理等；
13.支持交换机、POL、WLAN设备业务自动开通；
14.支持设备零配置自动开通，支持设备的版本、配置数据自动下载、启用，支持设备的业务策略、用户策略自动下发、执行等；
15.支持告警前转规则可以在符合条件的告警上报时，将其通过邮件、短信或者微信发送给指定人员。
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	承载网网管
	1.基于分布式、多进程、模块化设计的网元级网管系统，系统采用客户端/服务器（C/S）结构，各部分之间采用TCP/IP协议进行通信，含服务器端和客户端软件；
2.服务器软件有系统管理、拓扑管理、告警管理、性能管理、日志管理、任务管理、系统备份；
3.统一管理菜单中可对网元进行创建、修改、删除等配置操作；
4.系统配置中心可配置系统基本信息，有时间配置界面；
5.系统配置管理菜单有机架机柜管理功能、能查看网元单板状态、可添加单板；
6.支持光传输设备远程、在线升级，支持使用FTP的方式远程下载单板软件，并在线升级单板软件；
7.提供光传输设备通道视图，通道视图可以展示单板内的端口、端口承载的隧道、伪线、业务状态。
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	课程资源包
	1.所提供PPT 课件≥10个；
2.指导书资料（电子版）≥10个，形式包括实验设计、数据规划、数据配置、测试验证等；
3.教学视频≥12个；
4.现场实操培训不少于1次，需包含技术支持和答疑。
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	云终端
	1.CPU：ARM架构，CPU基频≥2.0GHz ，CPU核数≥4核；
2.内存：内存≥2GB；
3.存储：存储≥32GB；
4.操作系统：要求本地终端内置操作系统支持Android系统、统信UOS系统；
5.安全性要求：为保障系统安全性，要求终端采用瘦终端模式，开机即进入云电脑，不允许开放用户本地安装权限；
6.显示特性：内置显示屏，≥23.8寸IPS 显示屏，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz、色域≥72%NTSC；
7. 接口：≥1× HDMI OUT+1×HDMI IN；
8. 要求终端支持双屏复制模式、扩展模式；
9. USB接口：≥2个USB3.0，≥3个USB2.0；
10. Type C接口：≥1个Type C；
11.WiFi要求：要求内置WiFi6.0（2T2R）双频及以上；
12.蓝牙要求：要求内置蓝牙5.0及以上；
13.网络接口：网络接口≥1个千兆RJ-45口；
14.音频接口：要求1个3.5mm 音频口（兼容国标和美标四段式耳机），同时支持音频输出和麦克输入；
15.扬声器：要求内置扬声器数量≥2个，功率≥3W；
16.节能要求：功耗不高于48W；
17.产品可靠性：要求应标产品提供CNAS可靠性测试报告（内容包含EMC，温湿度，噪音，机械，低气压等）；
18.摄像头：要求内置摄像头，像素要求支持不低于200万，模组带双MIC；
19.配件：要求每台终端标配1套无线键鼠；
▲20.应标产品需通过无线电管理委员会认证，需提供认证证书扫描件。

	48
	
	多媒体融合业务平台
	1.支持IPv4、IPv6、IPv4v6双栈，满足多种场景；
2.支持SIP高清语音通话业务，同时注册并开展业务的会话/账户数量不少于50个；
3.支持IPTV高清视频功能，可同时配置并播放≥15个频道，满足≥50个终端的观看需求。

	49
	
	多媒体终端
	1.支持IPTV业务；
2.支持HDMI接口；
3.分辨率：≥2K；
4.支持100M/1000M RJ-45接口，支持组播和单播业务。

	50
	
	可移动式电子黑板
	1.边框对角线尺寸：≥65英寸 ；
2.分辨率：≥1920×1080，4K超清画质；
3.多人书写触控：支持至少八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写，多种画笔选择，笔刷、颜色、粗细随意组合，搭配多种智能手势操作；
4.提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作；
5.多种接口，LAN、USB、音频、天线等丰富的接口轻松连接U盘等设备，快速实现互动教学。

	51
	
	接入交换机
	1.24个千兆RJ-45接口，4个万兆SFP+接口，并提供相应模块；
2.支持VLAN/PVLAN、STP、静态路由、RIP；
3.支持IPV6；
4.支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM以及MSDP等组播路由协议；
5.支持802.1x、RADIUS、TACACS+等多种认证方式，支持MAC地址绑定、MAC地址过滤，支持普通的用户名、密码管理，支持SSH等多种加密登陆方式。

	52
	
	手持式测试终端
	支持PON端口信息、网络信息查看和测试，手持式PDA设备，Android操作系统。

	53
	
	桌凳
	1.定制实训桌，矩形8人桌；
2.参考尺寸，2400mm×1200mm×750mm（长×宽×高），带机箱位；
3.每张桌子配备8个凳子。

	54
	
	讲台
	1.多媒体讲台，钢木结合材料，实木扶手，冷轧钢板台体厚度≥0.8mm，木质耐磨台面尺寸≥1000mm×700mm，高度≥1米，带有储物抽屉方便使用，桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可用于固定设备；
2.配置复合材料升降座椅一个。

	55
	
	安装调试
	1.实训室内设备安装调试，综合布线，配套实训环境搭建、室内文宣等；
2.为保障实训室内部连接带宽需要，实训室内所有网络线路需使用国标 6 类非屏蔽双绞线，两头必须贴标签；
3.根据现场设备情况，完成整个实训室云终端的整体强弱电布线布网，含工位插排、6 类网线等；（电源需符合实训室使用要求）。 

	56
	展厅建设及基础装修
	包含基础装修、展厅设计涉及的装修工程和安装工程，详见附件工程量清单。 

















[bookmark: _Toc523143960]第六章  评标方法及评标标准


[bookmark: _Hlk497695563]公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不再开展评标工作。资格审查记录表如下：
	资格审查记录表

	序号
	审查因素
	审查标准
	投标人名称及审查意见

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.1项要求
	
	
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的证明
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.2项要求
	
	
	

	3
	近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.3项要求
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.4项要求
	
	
	

	5
	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.5项要求
	
	
	

	6
	符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第2条的证明材料
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.6项要求
	
	
	

	7
	投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明
	符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.7项要求
	
	
	

	资格审查结论
	
	
	


说明：采购人或者采购代理机构对投标人提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见：通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。


评标方法及评标标准
第一部分：评标方法
本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法），总分为100分。其中价格占30分，商务占13分，技术占57分。
第二部分：评标标准
一、符合性审查
评标委员会根据招标文件第三章投标人须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。
二、详细评审
[bookmark: _Hlk77084494]（一）价格分（30分）
1．价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。
2．其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
3.最低报价不作为中标的保证。
4.“小型和微型企业产品”的价格按扣除 10%后的价格参与评审。
4.1 投标人应在投标文件中如实提供并填写对应的声明材料，否则不予进行价格扣除。
4.2 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供证明文件。
4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。
（二）商务分（13分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	[bookmark: _Hlk109225457]1
	类似业绩
	3
	投标人提供自2021年11月1日（以签订时间为准）以来，签订的至少含有一项核心产品的同类项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分。
注：提供合同、中标（成交）通知书，复印件胶装于投标文件中，否则不得分。

	2
	企业资质
	3
	投标人具有有效的国家认监委认证的IS0系列:质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、环境管理体系认证证书，每有1项得1分，全部提供的得3分，未提供者不得分。(投标文件中附证书复印件或扫描件并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分)。

	3
	人员资质
	7
	投标人拟派团队人员中，
具有智能化系统集成项目经理证书的，每有1人得2分，最多得2分；
具有IT运维工程师证书，每有1人得2分，最多得2分；
具有智能化系统工程师证书，每有1人得2分，最多得2分；
具有通信方向（专业）工程师，每有1人得1分，最多得1分；
一人多证不重复计分，本项最多得7分；
（提供供应商为团队人员所缴纳近6个月内至少1个月的社保证明及资格证书复印件，未提供不得分）

	小计
	13
	


（三）技术分（57分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	投标产品技术响应
	20 
	完全符合招标文件技术参数要求且没有负偏离的技术响应分20分；
注：非▲项参数与招标文件技术参数要求有非实质性负偏离的，每存在一处负偏离在技术响应分基础上扣 1 分，扣完为止；
▲项为重要技术参数要求，对招标文件中要求的重要技术指标故意回避不做任何描述或未响应的以及有负偏离而未按要求注明的，每出现一项扣 2 分， 基础分扣完为止；
★号为实质性技术参数要求，任一项负偏离作无效标处理。
★号指标供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、国家认可的机构出具的检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

	2
	项目实施方案
	5 
	要求提供项目实施方案，要求方案包含团队人员配置方案、产品安装和调试方案、质量保证措施、实施进度计划及应急预案、培训方案等五项内容进行综合评审，本项满分5分。 
方案全面完整得 5 分；方案内容不详细有漏项的得 3 分；未提供不得分。

	3
	建设方案
	15 
	1.实训室规划设计方案（5分）
投标人需对本项目做出合理的实训室设计方案，设计图、方案全面完整得 5 分；设计图、方案内容不详细有漏项的得 3 分；未提供的不得分。
2.基础装修及展厅设计方案（5分）
投标人需对本项目做出合理的基础装修及展厅设计方案，设计方案全面完整得 5 分；方案内容不详细有漏项的得 3 分；未提供的不得分。
3.合理化建议与承诺（5分）
投标人针对本项目采购人需求提出切实可行的合理化建议并给出支持学校发展的具体举措；方案完整、支持学校发展措施有效的得5分，方案内容不够详实措施一般的得3分，未提供者不得分。

	4
	视频演示
	12 
	投标人需根据招标文件技术参数要求提供演示视频，评委根据视频演示要求打分，满足演示要求的得响应分值，不满足的不得分，未提供演示视频的不得分。
1.	圆度测量仪电路设计与实训演示：（6分）
（1）演示视频中需要体现圆度测量仪工作原理以及主处理芯片类型；演示满足此要求的得2分，不满足不得分。
（2）功能菜单中需具备手动测量被测物件功能，并能够显示测量圆度值；演示满足此要求的得2分，不满足不得分。
（3）功能菜单中需具备自动动测量被测物件功能，并能够显示测量圆度值；演示满足此要求的得2分，不满足不得分。
2. 通信实训考试网络平台演示要求：（6分）
（1）需实现拓扑界面显示设备外观多维照片，学生能在云平台中进入产品实验室来实现实验拓扑界面，并能够呈现多维照片；演示满足此要求的得2分，不满足不得分。
（2）需实现接入设备的多种类型，学生能在云平台中点击数通产品模块操作，实现数通设备的接入，在云平台中点击4G平台操作，实现LTE设备的接入，在云平台中点击5G平台操作，实现5G基站设备的接入，在云平台中点击光产品操作，实现全光网设备的接入；演示满足此要求的得2分，不满足不得分。
（3）需配套有5G RAN及核心网教学资源包，可以点击云平台资源库，呈现出相关的教学资源包。演示满足此要求的得2分，不满足不得分
注：各投标人制作视频演示资料可以采用录屏加旁白的方式。每个演示视频时长不超过 5 分钟，视频格式为 MP4，清晰度不低于 1080p。  

	5
	售后服务方案
	5 
	要求提供售后服务方案，对方案中售后服务内容范围、售后服务人员方案（含人员名单、与本项目相关的系统集成、通信类或软件类资格证书等信息）、各项售后保障措施、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务等要求责任明确，人员配备、措施到位、响应迅速，解决问题能力强。本项满分5分。 
售后服务方案完整性、操作性强得5分；
售后服务方案基本完整、操作性较强得3分；
售后服务方案欠缺、操作性较差得1分；
未提供售后服务方案的不得分。

	小计
	57
	


★号指标为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，引起废标。














[bookmark: _Toc523143961]第七章  投标文件格式















[bookmark: _Toc508907010][bookmark: _Toc523143962]一、投标文件-资格证明材料


资格证明文件封面格式
            （标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件-资格证明材料





招标编号[包号]：

投标人名称：                 （盖公章）

 年  月

资格证明材料内容及格式
[bookmark: _Toc508907011][bookmark: _Toc508907012]一、目录
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖单位公章）；
1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；
1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；
[bookmark: _Hlk493437107]1.6符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第2条的证明材料（加盖单位公章）；
[bookmark: _Hlk75783457]1.7投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明。
二、填写须知
1) 以上所列资格证明材料未提供格式的，由投标人提供，需由投标人授权代表签字并加盖公章。
2) 投标人应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。
3) 采购人或采购代理机构将依法审查投标人提交的资格证明材料。
4) 投标人提交的文件将被保密，但不退还。
5) 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。
1.1-1.7为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。


[bookmark: _Hlk77084537]1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

注：投标人为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。


[bookmark: _Toc508907013]1.2、依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1、需提供投标截止时间前六个月（2024年6月至投标截止时间）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。
2、需提供投标截止时间前六个月（2024年6月至投标截止时间）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。








本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。
特此声明。




投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            


[bookmark: _Toc508907014]1.3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

新华招标有限公司：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。




投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            

注：
1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；
2、信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前3日内；
3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

[bookmark: _Toc508907015]1.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人提供本单位上一年度（2023年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。（说明：审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）

如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。（说明：银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月（2024年6月至投标截止之日）内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。）

如投标人无法提供上一年度审计报告及银行出具的资信证明。则需提供投标截止时间前六个月（2024年6月至投标截止之日）内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）。

投标人以专业担保机构出具的投标担保函的形式交纳投标保证金的，可不再提供上述资信证明。


[bookmark: _Toc508907016]1.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。


[bookmark: _Toc508907017]1.6、符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第2条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

新华招标有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。





投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            


[bookmark: _Hlk77084588][bookmark: _Toc508907018]1.7、投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

新华招标有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。







投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            















[bookmark: _Toc523143963]二、投标文件


投标文件封面格式
            （标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件





招标编号[包号]：

投标人名称：                 （盖公章）

 年  月


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc493422658][bookmark: _Toc508907019]2.1、投标书格式
投 标 书
致：新华招标有限公司
根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份及电子文件一份（不退）。
1. 开标一览表
2. 投标分项（明细）报价表
3. 技术规格偏离表
4. 商务条款偏离表
5. 资格证明材料
6. 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为      ，（并同时用文字和数字表示的投标总价）。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为自开标日起   90   个日历日。
5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。
6. 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。
7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
8. 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。
9. 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
	地址                              
电话                              
	传真                               
电子函件                           



投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            
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[bookmark: _Toc508907020][bookmark: _Hlk77084648]2.2、开标一览表格式
开标一览表
招标编号[包号]：                              
项目名称：                                  
报价单位：元 
	序号
	货物名称
	报价
	交货期
	交货地点
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：
小写：


（退还投标保证金时，将依据以下账户信息）
投标人开户银行（全称）：                                           
投标人银行账号：                               
投标人地址：                                                               
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                         
投标人名称（加盖单位公章）：                                                 
日期：                                            
注： 1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表本表为准。
2、为了方便开标唱标，此表除在投标文件中提交外，还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份。如不一致，以单独递交的开标一览表为准。
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[bookmark: _Toc508907021][bookmark: _Toc493422660][bookmark: _Hlk77084659]2.3、投标分项（明细）报价表格式
投标分项（明细）报价表
招标编号[包号]：                              
项目名称：                                                                                       报价单位：元 
	序号
	货物名称
	型号
	规格
	数量
	单价
	总价
	原产地和
制造商名称
	产品授权书在投标
文件中的页码（如有）

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	56
	展厅建设及基础装修
	
	
	1宗
	
	
	备注：本项装修内容，投标单位须根据自身的施工设计方案，提供明细的工程量清单报价表。本项报价可另附页，装订在投标文件中。

	总价：        


投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            
注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.各项货物详细技术性能，应另页描述。
3.型号、规格必须分开填写，而且不能为空，如不是定型产品，型号可以填非标。

[bookmark: _Toc508907022][bookmark: _Toc493422662]2.4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表
[bookmark: _Hlk77084666][bookmark: _Toc508907023][bookmark: _Toc493422663]
招标编号[包号]：                              
项目名称：                                   
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件
要求规格
	投标规格
	偏离情况
	偏离程度说明及技术指标证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            
注：1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。
2、投标人应根据自身投标服务合理填写投标规格，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。


2.5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表
[bookmark: _Hlk77084673][bookmark: _Toc508907024][bookmark: _Toc493422664]
招标编号[包号]：                              
项目名称：                                   
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的
商务条款
	偏离
情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            
注：投标人如果对包括交货期、交货地点，付款方式、时间、条件，质保期及合同条款等在内的商务条款的响应有任何偏离（正偏离/负偏离），请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。


2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就                项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
本授权书于      年    月    日盖章生效，特此声明。


法定代表人签字或盖章：                           
授权代表签字：                                   
投标人名称（加盖单位公章）：                      
     

附：
被授权人姓名：                            
职务：                                    
详细通讯地址：                            
邮 政  编 码：                            
传真：                                    
电话：                                    
手机：                                    

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）


[bookmark: _Toc493422670][bookmark: _Toc508907025]2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件
[bookmark: _Hlk77084687][bookmark: _Toc493422671]一、目录
2.7.1 类似项目案例表（并附合同复印件加盖公章）；
2.7.2 质量保证、质量承诺及售后服务措施；
2.7.3招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。
2.7.4 中小企业声明材料（如适用）
二、填写须知
1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。
2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。
3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。
5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。
6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。
2.7.1-2.7.4为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。


[bookmark: _Toc493422674][bookmark: _Hlk77084721]2.7.1  类似项目情况表

类似项目情况表
	序号
	业主名称
	项目名称
	联系人
	联系方式
	完成情况
	是否有用户反馈情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc493422675]注：1、投标人必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间； 
2、所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章；
3、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑。
[bookmark: _Hlk73694386]4、审查投标单位自2021年11月1日（含）以来（以合同签订日期为准）以来做过的类似项目业绩。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                        


2.7.2  质量保证、质量承诺及售后服务措施

(投标人应根据招标文件的要求提供详细的质量保证、质量承诺及售后服务措施)










投标人法定代表人或授权代表（签字）：                            
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                            


2.7.3 招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。（包括但不限于以下材料）
承诺函
新华招标有限公司：
我单位                 （企业名称）郑重声明并作出以下服务要求承诺：
1.社会培训：实训基地打造成为全光网、5G 技术技能人才培养、企业员工培训和双师型教师培训示范基地。校企联合开展线下培训不少于 1000 人次/年；
2.标准开发：校企联合制定职业技能等级认证标准和相关行业标准不少于3项，校企合作开发认证配套资源；
3.课程开发：联合开发5G 移动通信实训、智能制造、全光网综合实训配套活页式教材，工程化实训案例等，教材可支撑移动通信技术、基站开通与维护、接入网技术、宽带接入技术、光传输网络技术、传输网络组建与维护、智能制造等课程。校企合作开发《5G移动通信》等课程4门，出版校企合作教材2部，其中数字化教材1部。联合开发实践项目20个并配备实训指导手册。
4.就业服务：投标人需3年内组建不少于3个班次，3个班次总人数不少于120人的订单班，企业教师每个班次授课不少于 300 课时，为订单班学生提供高质量顶岗实习和就业推荐服务； 
5.科研服务：投标人需配合采购人在实训基地的基础上建立建立智能电子产品、通信等相关产品的中试基地，实际开展产品测试业务不少于5台(套)次/年；
6.师资培训：校企双方共同建设双师型基地，3年内企业安排工程师承担至少96课时/年实践教学任务，接纳6位教师进行企业实践，每人次2-3个月。
7.服务成果承诺：投标人针对本项目为采购人提供产教融合、专业建设成果服务承诺，包括科研成果和教研成果。
8.施工安全承诺：严格遵守法律、法规，主动落实安全主体责任，做好安全隐患的自查自改，加强施工安全管理，不违法使用、储存、经营易燃易爆的化学危险物品。
企业名称（公章）：               

日 期：
2.7.4中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（公章）：               

日 期：
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