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[bookmark: _Toc26226]第一章 招标公告
	项目概况
泗洪姜堰实验学校信息化设备采购项目[JSZC-321324-XSZX-G2024-0005]招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。获取招标文件，并于2024-07-18 09:00 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2024-0005
2.项目名称：泗洪姜堰实验学校信息化设备采购项目
3.预算金额：451.8213万元
4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 451.8213 万元。
5.采购需求（简介）：泗洪姜堰实验学校拟定采购一批网络设备、安防设备、校园广播、中心机房等设备（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、企业业绩、环境标志、节能产品认证证书、项目实施计划方案、项目组人员配备、售后服务或服务要求等），（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：采购合同签订后80日历天内供货安装调试完毕并交付使用。
7.本项目  接受  联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.接受联合体投标。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为预留份额采购项目，预留采购项目预算总额的 40%专门面向中小企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业组成联合体投标，中小微企业的承担项目预算总额比例不低于40%。
注：须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》同时上传执行预留份额政策的承诺函（格式自拟）至投标文件且须同时在投标文件中出具联合体投标协议（格式见附件10），联合体投标协议要明确联合体成员的名称，预留份额内容，所占预算总额比例等。未按要求预留份额或未按要求提供证明材料的均作无效投标处理。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2024年06月28日至2024年07月04日，每天上午00:00-12:00，下午 12:00- 23：59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 
3.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
4.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年7月18日09点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
1.财政部门监督电话：0527-88359233。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：泗洪姜堰实验学校
地址：泗洪县人民南路108号
联系人： 刘露 
联系方式：15150713399 
2.采购代理机构信息
地　址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室
联系人：许艳
联系方式：19825846139
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc20635]第二章投标人须知
投标人须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	2
	项目类别
	本项目为 ☑ 货物 □ 服务 □ 工程 采购。

	3
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	4
	投标有效期
	60日（从提交投标文件截止之日起算）

	5
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	6
	分包要求
	□ 允许分包；
[bookmark: EBe736f7e952dc4539950235f053527a10] ☑ 不允许分包。

	7
	其他
	本招标文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。
1、踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘，未踏勘或踏勘不仔细造成的损失由投标人自负。
2、中标人在领取中标通知书之前，应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件（含链接的所有扫描件）。
3、采购人或采购代理机构发出的所有通知、答疑、澄清等文件均通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”通知所有获取招标文件的投标人，并视为所有投标人已经收到，投标人应注意登录查看，否则，造成对投标不利后果由投标人自负。
4、投标人应该在投标截止时间前上传真实、有效、充分的证明材料的原件扫描件，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，按有关规定予以处罚。
5、特别提醒：因本项目采用网上不见面开标，请各投标人提前进入网上开标大厅，确保电脑和网络正常，不要影响网上开标。如遇技术问题，请及时联系。宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。。
6、投标人投标文件由同一台电脑制作生成后上传至评标系统，视同串通投标。
各投标人：针对近期经常出现的质疑、投诉情况，经研究将投标注意事项告知如下：
（1）投标人按照采购文件规定提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究投标人相关责任并列入失信名单予以公示。
（2）投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。不符合要求的按无效标处理。投标人在编制投标文件时，如投标文件清单中有漏项或改变数量按无效标处理。
（3）在货物采购项目中，投标人填写的中小企业申明函应从制造商处获得充分、准确的信息。提供的货物应全部由符合“国家统计局关于印发《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）的通知”要求的中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），并按照采购清单中列明的货物逐条填写。未按要求填写的不享受中小企业扶持政策。享受中小企业扶持政策价格折扣的投标人，投标人提供的货物须全部为小微企业制造的货物。
（4）除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌、规格型号和产地的设备，在投标文件中必须标明设备的品牌、规格型号和产地，否则按无效标处理。
（5）投诉人在全国范围开标截止前12个月内三次（含）以上投诉查无依据的，禁止其3年内参加政府采购活动。
7、对中标方的业绩、企业和人员证书等信息随中标（成交）结果公告同步予以公示。
8、中标人与采购人应当在达到合同约定验收节点后3个工作日内验收，并发布验收公告。(因投标人原因造成逾期的，将对投标人予以罚款处罚)。
9、政府采购领域数字人民币政策落实：在政府采购评审费、代理服务费和货款资金支付中，作为支付方式之一。
10、本项目履约保证金按采购合同总价的5%计取，收取及退付方式详见投标人须知第31.4条款。


 
 
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏襄盛工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：按照苏招协[2022]002 号文标准计取，可以数字人民币方式支付。   
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。 
注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标声明及承诺函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 
四、投标文件的递交
18、投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 按以下第（2 ）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：泗洪姜堰实验学校、江苏襄盛工程咨询有限公司
联系电话：15150713399、19825846139
通讯地址：泗洪县人民南路108号、泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标方可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第（2）种方式确定：
（1）允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / 。
（2）不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第 （2） 方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： / 按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
备注：
1、履约保证金的递交时间：在中标结果公告发布之日起 ☑7□14 □21日历天内提交。
2、采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。 
（1）户名：泗洪县公共资源交易中心； 
（2）开户行：江苏省泗洪农村商业银行股份有限公司营业部；
（3）采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包（钱包ID：0092118799300008，运营机构：中国交通银行股份有限公司），并备注为：泗洪姜堰实验学校信息化设备采购项目履约保证金。
（4）采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退付；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。网址（https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付； 
进度款:货物到现场安装调试完毕稳定运行并经采购人验收合格后，自收到供应商发票后10个工作日内采购人将货款支付到合同总价款的100%。
备注:
(1)可以采用数字人民币支付。
(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。
(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
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政府采购货物买卖合同
    



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

















使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
1

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                    （供应商）
乙方2（全称）：                   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                         
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                          
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：     金额：    
         þ否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： ¨是þ否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ□是  ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       þ优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       þ优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
分包金额（如有）小写：                      
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：货物到现场安装调试完毕稳定运行并经采购人验收合格后，自收到发票后10个工作日内采购人将货款支付到合同总价款的100% ，其中涉及预付款的： 签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。
a可以采用数字人民币支付。
b资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。
c资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
d当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
e在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点： 采购人指定地点 。
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
    收取履约保证金形式：除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方缴纳；
    收取履约保证金金额：采购合同总价的5%
    履约担保期限：履约验收合格为止。 
（4）分期履行要求：   /     
（5）风险处置措施和替代方案：  /    
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：☑自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：  泗洪姜堰实验学校  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    þ否
验收组织的其他事项： 无 。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3日内组织验收）
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
（一）归集验收依据。实施验收前，甲方应当将采购合同、采购文件、供应商响应文件等验收依据进行归集。
（二）制定验收方案。甲方应当根据采购合同规定的每项技术、服务、安全、质量、数量等内容，结合采购文件和供应商响应文件内容，认真编制“验收内容项及其验收标准清单”，验收清单要全面客观反映货物供给、服务承接和工程施工完结情况，并依据验收清单内容的特点制定验收实施方法，形成总体验收方案。验收方案应当全面完整，确保合同履约要素验收不缺项漏项和不降低标准。
（三）验收实施。甲方应当根据制定的验收实施方法和验收清单开展验收工作。对验收清单列明的验收内容及标准进行逐项验收，并提供相对应的验收印证资料进行验收印证。验收印证资料包括不限于技术资料、测试测评资料、检验检测资料、专家论证资料、调研分析资料、分期验收资料、工作量及采购需求变更情况说明材料等，验收印证资料应当具有针对性和完整性，并确保相关验收印证资料具有证明效力。
（四）出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见。验收意见报告应当根据验收方案制作，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由。甲方应当对验收小组出具的验收意见进行审查，验收意见与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。
验收结束后，甲方应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由合同当事人双方共同签署。
（5）履约验收的内容：按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。
（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：/。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自 签订之日起 生效。
7. 合同份数
本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。














	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。











[bookmark: _Toc27624]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。




第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	见招标文件

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。
或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；
乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；
非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失；
项目清单中信息化设备涉及到安装、切墙、开槽、挖洞、接线、排管等产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用由乙方负责。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装、快递包装政府采购需求标准
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
1.商品包装环保要求
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； 
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； 
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
2.快递包装环保要求
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

	
	指定现场
	甲方指定的项目现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	售后运行维护期（售后服务期）：3年。3年内发现设备缺陷等质量问题，中标方负责无条件维修或调换；中标方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费售后运行维护期（售后服务期）自货物验收合格之日起算(设备厂家维保期大于3年的，以设备厂家维保期为准）。 

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	中标方应提供7X24小时服务，接到临时性应急保障及故障报修电话后30分钟内电话响应，电话解决不了的，选派经验丰富的工作人员12小时内到现场进行保障、维修。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	款项的支付方式及进度安排:
预付款：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内采购人支付合同总价款的30%；
进度款:货物到现场安装调试完毕稳定运行并经采购人验收合格后，自收到供应商发票后10个工作日内采购人将货款支付到合同总价款的100%。
备注:
(1)可以采用数字人民币支付。
(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。
(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	3年（自货物最终交付验收合格后），运行维护期内免费为甲方提供维修、保养、软件免费升级、同质备件及替换等，甲方不承担任何费用，乙方保证设备运行维护期内有效运行，运行维护期内免费为客户排除软硬件故障，与原厂商的服务结合起来，使客户方系统得到更好的维护与支持。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。















[bookmark: _Toc15909]第四章 采购需求
1、项目属性
	序号
	项目属性

	1
	本项目为货物类








2、采购标的清单对应中小企业划分标准所属行业
	序号
	采购标的清单对应中小企业划分标准所属行业

	1
	工业







3、进口产品投标
	序号
	是否接受进口产品投标

	1
	否







一、项目概况
（一）本项目地点：采购单位指定地点。
（二）采购范围：泗洪姜堰实验学校拟定采购一批网络设备、安防设备、校园广播、中心机房等设备。
（三）合同履行期限：采购合同签订后80日历天内供货安装调试完毕并交付使用。
（四）付款方式：
款项的支付方式及进度安排:
预付款：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内采购人支付合同总价款的30%；
进度款:货物到现场安装调试完毕稳定运行并经采购人验收合格后，自收到供应商发票后10个工作日内采购人将货款支付到合同总价款的100%。
备注:
(1)可以采用数字人民币支付。
(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。
(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（五）售后运行维护期（售后服务期）：3年。3年内发现设备缺陷等质量问题，中标方负责无条件维修或调换；中标方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费售后运行维护期（售后服务期）自货物验收合格之日起算(设备厂家维保期大于3年的，以设备厂家维保期为准）。 
（六）质量：合格。
（七）采购需求：包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、企业业绩、环境标志及节能产品认证证书、项目实施计划方案、项目组人员配备、售后服务或服务要求等。
二 、采购清单及技术要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	A网络系统

	A1、校园网
	
	
	

	A1-1
	出口路由器
	#1、交换容量≥700Gbps，转发性能≥320Mpps。
#2、万兆光口≥8个，千兆电口≥16个。
#3、存储≥16GB, 内存DRAM≥8GB。
#4、支持槽位扩展，可扩展插槽数≥4，支持模块化电源，并支持电源热插拔，实配双电源。
#5、支持双系统备份功能。
#6、支持IPv4表容量≥100W；IPv6表容量≥50W；ACL容量：IPv4 ACL ≥8K，IPv6 ACL ≥8K；NAT会话数：≥1000W。
#7、支持加密算法SM3/SM4。
#8、支持IPv6+，标准SRv6相关功能并提供配套控制器；支持Netconf、YANG、Telemetry等SDN控制协议。
	台
	1
	

	A1-2
	核心交换机1
	#1、交换容量≥86Tbps，包转发率≥57600Mpps。
#2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个。
#3、设备高度≤10U，设备深度≤600mm。
#4、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框个数≥2个。
#5、机箱业务板卡区具备后出风风道。
#6、支持CPU保护功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全。
#7、整机转发业务物理端口≥312个。
▲8、配置管理软件和业务模板，免安装，极速部署；支持对网络的业务规划，对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能（提供官网链接及截图）。
▲9、具备IPv6 Ready Phase2认证证书（提供第三方机构的检测证书）。
#10、配置要求：具备双引擎、双电源，≥12口千兆电接口、≥40个千兆光接口、≥12个万兆光接口。
	台
	1
	

	A1-3
	无线控制器
	#1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个。
#2、硬盘容量≥1T。
#3、集中转发AP可管理数≥256个，本地转发AP可管理数≥1000个。
#4、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。
#5、支持审计设备IP、用户IP、用户名、发件人、收件人、邮件主题、邮件大小、访问时间、附件。
▲6、IK防护级别≥IK07（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
#7、可管理AP数目授权≥288个。
	台
	1
	

	A1-4
	网络运维管理系统
	#1、支持根据账号密码确认对应的用户分组，同一用户分组内安全策略一致，用户在不同位置登录，输入账号标识的用户组不变，实现策略随行。
#2.支持针对用户分组进行网络访问策略下发，界面化的网络策略调整，业务间可视化互访策略调整。
#3.支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集。
#4.支持动、静态IP地址混合部署场景。
#5.支持室内交换机零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。
#6、支持网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑图中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口。
#7、支持分级分权的账号审批，不同的账号有不同的审批范围和权限。可以根据业务网分组生成对应范围权限的管理账号。
#8、配置要求：提供≥500台网络设备的管控授权；提供≥300台无线设备的管控授权；≥64G内存；≥2块1.8TB 企业级硬盘。
	套
	1
	

	A1-5
	48口汇聚交换机
	#1、交换容量≥24Tbps,包转发率≥760Mpps。
#2、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发。
#3、业务插槽≥1个（不含引擎、电源等槽位），可扩展≥2端口100G以太网光口。
#4、满负荷情况下功耗≤105W。
#5、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
#6、支持硬件层级双boot，≥2个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序）。
▲7、配置管理软件和业务模板，免安装，极速部署；支持对网络的业务规划，对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能（提供官网链接及截图）。
#8、IK防护级别≥IK05。
#9、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于源/目的端口、基于协议的ACL。
#10、配置冗余电源，电源模块≥2个；万兆SFP+光口数≥4个，10/100/1000M光口≥48个。
	台
	3
	

	A1-6
	24口汇聚交换机
	#1、交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥200Mpps。
#2、设备MAC地址≥32K。
#3、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。
#4、IK防护级别≥IK05。
#5、支持云管理功能，支持一键设备发现、在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作、自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。
#6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。
#7、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，支持识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
▲8、支持快速链路检测协议，支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障（提供官网链接及截图）。
#9、配置：支持主控引擎，电源模块≥2个；≥28个10/100/1000M自适应光口，≥8个复用的100/1000M 电接口，≥4个1G/10G SFP+光口。
	台
	3
	

	A1-7
	4口POE交换机
	#1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥126Mpps。
#2、固化10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。
#3、所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE供电功率≥45W。
#4、IK防护级别≥IK05。
#5、支持室内交换机零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。
#6、支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
▲7、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
	台
	29
	

	A1-8
	8口POE交换机1
	#1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥126Mpps。
#2、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。
#3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W。
▲4、IK防护级别≥IK05（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
▲5、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑图中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
#6、支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
#7、支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
	台
	146
	

	A1-9
	16口POE交换机
	#1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥126Mpps。
#2、固化10/100/1000M以太网端口≥16个，固化1G SFP光接口≥2个。
#3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W。
#4、IK防护级别≥IK05。
#5、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，支持在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
▲6、支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
#7、支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术
	台
	22
	

	A1-10
	24口POE交换机1
	#1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。
#2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。
#3、IK防护级别≥IK05。
#4、支持POE和POE+,POE供电端口≥24个，POE输出功率≥370W。
#5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
▲6、支持快速链路检测协议，支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障（提供官网链接及截图）。
#7、支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。
	台
	11
	

	A1-11
	室内放装式无线AP
	#1、支持802.11ax标准；支持双射频，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。
#2、整机无线速率≥2.97Gbps。
#3、支持≥1个1G以太网接口、≥1个2.5G SFP光口。
#4、防护等级≥IP51。
#5、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，支持通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，支持通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。
#6、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。
#7、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。
▲8、IK防护级别≥IK08（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
	台
	211
	

	A1-12
	室内放装式无线AP（高
密）
	#1、支持802.11ax标准，支持三张射频卡同时工作在5G频段。
#2、整机最大接入速率3.2Gbps。
#3、支持≥2个以太网口，其中1个支持10/100/1000M/2.5GE电口，另一个支持1个10/100/1000M电口。
#4、防护等级≥IP51。
#5、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）等数据加密方式。
#6、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。
▲7、IK防护级别≥IK08（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
	个
	55
	

	A1-13
	室外无线AP
	#1、支持802.11ax标准。
#2、支持内置定向天线2.4G&5.8G。
#3、支持≥4条空间流,2.4GHz单频最大接入速率0.575Gbps,5.8GHz单频最大接入速率1.2Gbps，整机提供≥2.4Gbps的无线接入速率。
#4、避雷方式：网口和天线口内置避雷器，满足6KV防雷要求。
#5、提供≥1个RJ45 console管理口；≥1个SFP上联光口；≥1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，支持PoE受电。
#6、防护等级≥IP68。
#7、支持PoE供电，整机功耗≤12.95W。
▲8、具备网优工具与Wi-Fi检测APP（提供网络优化相关软件著作权证书原件扫描件）。
	个
	7
	

	A1-14
	室内面板式无线AP
	#1、支持802.11ax标准，整机空间流≥4条，整机最大接入速率2.975Gbps。
#2、支持≥1个1G以太网口上联，≥4个1G以太网口下联。
▲3、整机功耗≤10W（提供官网链接及截图）。
#4、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，支持通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，支持通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。
#5、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。
	个
	30
	

	A1-15
	万兆光模块
	#万兆单模光模块，传输距离10KM
	个
	12
	

	A1-16
	千兆光模块
	#千兆单模光模块，传输距离10KM
	个
	416
	

	A2、设备网
	
	
	
	

	A2-1
	核心交换机2
	#1、交换容量≥45Tbps，最大支持168Tbps， 包转发率≥36000Mpps。
#2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个。
#3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。
#4、整机转发业务物理端口≥156个。
#5、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。
#6、支持CPU保护功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。
#7、N:1虚拟化：可将≥2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。
▲8、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
▲9、具备IPv6 Ready Phase2认证证书（提供第三方机构的检测证书）。
#10、配置要求：具备双引擎，双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥8个。
	台
	1
	

	A2-2
	汇聚交换机
	#1、交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥200Mpps。
#2、设备MAC地址≥32K。
#3、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。
#4、IK防护级别≥IK05。
#5、支持云管理功能，支持一键设备发现、在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作、自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。
#6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，支持流区分和优先级队列分级处理，支持根据需要实施带宽限速。
#7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
▲8、支持快速链路检测协议，支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。（提供官网链接及截图）
#9、配置：支持主控引擎，电源模块≥2个；≥28个10/100/1000M自适应光口，≥8个复用的100/1000M 电接口，≥4个1G/10G SFP+光口。
	台
	4
	

	A2-3
	24口POE交换机2
	#1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。
#2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。
#3、IK防护级别≥IK05。
#4、支持POE和POE+,支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率370W。
#5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
#6、支持快速链路检测协议，支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。
#7、支持N:1虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。
	台
	33
	

	A2-4
	8口POE交换机2
	#1、交换容量≥3.36Tbps，80Mpps。
#2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。
#3、支持POE和POE+，支持可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率125W。
#4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
#5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
#6、设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。
▲7、支持快速以太网链路检测协议，支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网链接及截图）。
	台
	6
	

	A2-5
	万兆光模块
	#万兆单模光模块，传输距离10KM
	个
	10
	

	A2-6
	千兆单模光模块
	#千兆单模光模块，传输距离10KM
	个
	72
	

	A3、等保
	
	
	
	

	A3-1
	等保测评
	#网络安全等级保护二级测评
	项
	1
	

	A4、线材管路
	
	
	
	

	教学楼
	

	A4-1
	网络线缆
	#1、敷设方式：穿管或桥架等综合考虑
#2、参数：
1）支持ISO/IEC 11801:2000标准和ANSI/TIA/EIA568-C.2的标准；
带宽：传输带宽≥500MHz；
2）线缆规格：支持23AWG的线规；
3）设计要求：＜1%的绝缘层厚度变化，≥99.5%铜导体同心度；
4）支持千兆以太网，带十字芯骨架结构；
5）满足以太网零误码率传输性能。
	米
	12000
	

	A4-2
	单口面板
	#1、标准86型墙装式单口面板；
#2、支持永久性的防尘门；
#3、具备高强度的塑料或隔热塑材料。
	个
	391
	

	A4-3
	TV单口面板
	#1、标准86型墙装式单口面板；
#2、具备高强度的塑料或隔热塑材料。
	个
	113
	

	A4-4
	双口面板
	#1、标准86型墙装式双口面板；
#2、支持永久性的防尘门；
#3、具备高强度的塑料或隔热塑材料；
#4、支持固定螺丝内藏。
	个
	346
	

	A4-5
	网络模块
	#1、打线方式：兼容T568B/A；
#2、支持EIA/TIATSB－40-A，568C.2 六类传输性能。 
#3、带宽≥250Mhz。
#4、满足6类单体测试性能；
#5、支持双镀层, 50μ镀金；
#6、卡接次数≤1200次。
	个
	1083
	

	A4-6
	理线架
	#1、支持19英寸标准机柜/机架；
#2、支持高度1U；
#3、铝合金材质。
	个
	42
	

	A4-7
	光纤配线架
	#支持2U，72芯，LC满配，配套光跳线
	套
	14
	

	A4-8
	光纤配线架
	#支持1U，12芯，LC满配，配套光跳线
	套
	3
	

	A4-9
	光缆熔接
	#定制
	芯
	1404
	

	A4-10
	光纤跳线
	#支持LC-LC，每根≥2米
	根
	254
	

	A4-11
	机柜
	#≥600mm*600mm*2000mm
	台
	6
	

	A4-12
	6芯室内单模光缆
	#1、敷设方式：穿管或桥架等综合考虑
#2、参数：
1）支持ANSI－FDDI、TIA/EIA568B.2、IEC/ISO IS11801(1995)和CENELEC　EN　50173标准；
2）荷重：≥20倍缆线直径；
3）工作温度范围：－40至70度。
	米
	9000
	

	A4-13
	12芯单模光缆
	#1、敷设方式：穿管或桥架等综合考虑
#2、参数：
1）支持ANSI－FDDI、TIA/EIA568B.2、IEC/ISO IS11801(1995)和CENELEC　EN　50173标准；
2）荷重：≥20倍缆线直径；
3）工作温度范围：－40至70度。
	米
	4000
	

	A4-14
	金属软管
	#直径≥25mm
	米
	500
	

	A4-15
	终端盒
	#1、工作温度：-5℃~40℃；
#2、相对湿度：≤85%（30℃时）；
#3、大气压力：70~106Kpa；
#4、工作波长：支持850nm、1310nm 、1550nm；
#5、插入损耗：≤0.5dB ；
#6、回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；
#7、抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；
#8、绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；
#9、尺寸：≥160*100*13mm。
	个
	150
	

	A4-16
	多媒体箱
	#≥400*300*120mm，不锈钢材质
	个
	150
	

	A4-17
	有线电视线
	#≥SYW75-5
	米
	1400
	

	A4-18
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	电子班牌
	

	A4-19
	电源线
	#≥RVV3*2.5
	米
	2000
	

	A4-20
	网线
	同“A4-01 网络线缆”技术参数
	米
	2000
	

	A4-21
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	综合楼
	

	A4-22
	网络线缆
	同“A4-01 网络线缆”技术参数
	米
	5000
	

	A4-23
	双口面板
	同“A4-04 双口面板”技术参数
	个
	110
	

	A4-24
	网络模块
	同“A4-05 网络模块”技术参数
	个
	220
	

	A4-25
	理线架
	同“A4-06 理线架”技术参数
	个
	12
	

	A4-26
	12芯ODF
	#12芯，含跳线光缆
	套
	1
	

	A4-27
	光纤配线架
	同“A4-07 光纤配线架”技术参数
	套
	5
	

	A4-28
	光缆熔接
	同“A4-9 光缆熔接”技术参数
	芯
	420
	

	A4-29
	光纤跳线
	同“A4-10 光纤跳线”技术参数
	根
	80
	

	A4-30
	机柜
	同“A4-11 机柜”技术参数
	台
	1
	

	A4-31
	6芯室内单模光缆
	同“A4-12 6芯室内单模光缆” 技术参数
	米
	2000
	

	A4-32
	KBG线管
	#直径≥25mm，壁厚≥1mm
	米
	300
	

	A4-33
	终端盒
	同“A4-15 终端盒”技术参数
	个
	31
	

	A4-34
	多媒体箱
	同“A4-16 多媒体箱”技术参数
	个
	31
	

	A4-35
	金属软管
	同“A4-14 金属软管”技术参数
	米
	300
	

	A4-36
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	食堂报告厅
	

	A4-37
	网络线缆
	同“A4-01 网络线缆”技术参数
	米
	2500
	

	A4-38
	双口面板
	同“A4-04 双口面板”技术参数
	个
	6
	

	A4-39
	网络模块
	同“A4-05 网络模块”技术参数
	个
	12
	

	A4-40
	理线架
	同“A4-06 理线架”技术参数
	个
	20
	

	A4-41
	12芯ODF
	同“A4-25 12芯ODF”技术参数
	套
	4
	

	A4-42
	24芯ODF
	#24芯，含跳线光缆
	套
	1
	

	A4-43
	光缆熔接
	同“A4-9 光缆熔接”技术参数
	芯
	72
	

	A4-44
	光纤跳线
	同“A4-10 光纤跳线”技术参数
	根
	16
	

	A4-45
	机柜
	同“A4-11 机柜”技术参数
	台
	1
	

	A4-46
	机柜
	#≥600mm*600mm*1600mm
	台
	2
	

	A4-47
	KBG线管
	同“A4-31 KBG线管”技术参数
	米
	800
	

	A4-48
	金属软管
	同“A4-14 金属软管”技术参数
	米
	200
	

	A4-49
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	室外
	

	A4-50
	网络线缆
	同“A4-01 网络线缆”技术参数
	米
	350
	

	A4-51
	双口面板
	同“A4-04 双口面板”技术参数
	个
	6
	

	A4-52
	网络模块
	同“A4-05 网络模块”技术参数
	个
	6
	

	A4-53
	终端盒
	同“A4-15 终端盒”技术参数
	个
	3
	

	A4-54
	多媒体箱
	同“A4-16 多媒体箱”技术参数
	个
	3
	

	A4-55
	光缆熔接
	同“A4-9 光缆熔接”技术参数
	芯
	72
	

	A4-56
	光纤跳线
	同“A4-10 光纤跳线”技术参数
	根
	24
	

	车库部分
	

	A4-57
	网络线缆
	同“A4-01 网络线缆”技术参数
	米
	540
	

	A4-58
	6芯室外光缆
	同“A4-12 6芯室内单模光缆”技术参数
	米
	1000
	

	A4-59
	主线电源线
	#≥RVV3*2.5
	米
	500
	

	A4-60
	12芯ODF
	同“A4-25 12芯ODF”技术参数
	套
	3
	

	A4-61
	光缆熔接
	同“A4-9 光缆熔接”技术参数
	芯
	36
	

	A4-62
	光纤跳线
	同“A4-10 光纤跳线”技术参数
	根
	12
	

	A4-63
	机柜
	#≥9U,玻璃门
	台
	3
	

	A4-64
	金属软管
	同“A4-14 金属软管”技术参数
	米
	300
	

	A4-65
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	B监控系统

	B1、安防监控
	

	B1-1
	人脸识别相机
	#1. 设备支持双通道，主码流均支持≥2560×1440@25fps，400万像素。
#2. 内置双镜头，具有≥2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸。内置≥2颗GPU芯片
#3. 通道1和通道2均支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。
#4. 设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。
#5. 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，支持将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。
#6. 在分辨率≥1920x1080 @ 25fps，码流设置为≥1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
#7. 支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。
#8. 支持人脸、行人属性识别功能，可识别≥11种行人衣服/裤子颜色。
#9. 支持检出人脸瞳距≥13像素点的人脸图片。
#10. 设备内置≥4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台支持独立控制，支持通过浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。
#11. 双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。
▲12. 支持通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#13. 内置能耗检测模块，支持实时检测输入电压和功耗信息，生成日报表、周报表，并以图表形式展现。
#14. 具备内置机身平衡检测模块，指示设备安装是否水平。
#15. 具备内置≥8颗混合补光灯，通道1通道2均具有≥4颗混合补光灯，各含≥1组近光灯和≥1组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下支持独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
#16. 支持识别距离设备≥80m的人体轮廓。
#17. 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
#18.设备具有≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥3路报警输入接口，≥2路报警输出接口。
#19. 设备防护等级≥IP67。
	台
	4
	校园出入口

	B1-2
	●全彩枪式摄像机
	#1. 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS。
#2. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）。
#3. 最大图像尺寸：2560 × 1440，400万像素。
#4. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。
#5. 补光距离：红外光最远可达≥30 m，白光最远可达≥30 m。
#6. 视频压缩标准：主码流支持H.265/H.264。
#7. 子码流：支持H.265/H.264/MJPEG。 
#8. 音频：≥1个内置麦克风。
#9. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 
#10. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，Class 3。
#11. 防护：≥IP66。
	台
	441
	普通监控

	B1-3
	周界摄像机
	#1. 支持输出2560×1440@25fps主码流。
#2. 具有1/1.8"英寸传感器。
#3. 最低照度：彩色0.0002lx，黑白≤0.0001lx。
#4. 光圈≥F1.0。
#5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。
#6. 内置≥1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。
#7. 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。
#8. 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距≥40像素的人脸进行检测。
▲9. 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角≤13°的阳光或雨水。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
▲10. 设备具有≥16颗补光灯，支持≥8颗远光灯、≥8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，设备支持自动开启补光灯补光，在白天、夜晚均支持输出彩色视频图像。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
▲11. 镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#12. 支持≥IP67防护等级。
#13. 内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。
	台
	38
	围墙周界、楼顶、露台

	B1-4
	全彩半球摄像机
	#1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
#2. 最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR。
#3. 最大图像尺寸2560 × 1440。
#4. 补光灯类型：支持智能补光，可切换白光灯、红外灯。
#5. 补光距离≥红外光30 m，白光20 m。  
#6. 视频压缩标准：主码流：支持H.265/H.264。
#7. 子码流：支持H.265/H.264/MJPEG。 
#8. 音频≥1个内置麦克风。
#9. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。
#10. 防护≥IP66。
	台
	54
	室内走廊

	B1-5
	电梯半球摄像机
	#1. 设备内置GPU芯片，配置≥1个麦克风、≥1个扬声器，≥1颗红外补光灯，≥1颗白光闪光灯，≥1颗ToF传感器、≥1个温湿度和楼层传感器，≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口，≥1个SD卡卡槽。
#2. 设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。
#3. 支持≥2560x1440@25fps，中心水平分辨力≥1500线。
#4. 设备支持多码流同时输出访问，码流满足：主码流≥2560x1440、30fps，子码流≥704x576、25fps。
#5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。
#6. 设备水平视场角≥120°，垂直视场角≥75°。
#7. 支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，支持通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，支持在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。
#8. 支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，支持实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。
#9. 支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，支持将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。
	台
	3
	电梯

	B1-6
	防拥挤摄像机
	#1. 传感器≥1/3" Progressive Scan CMOS。
#2. 最低照度彩色0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。
#3. 最大图像尺寸2560 × 1440。 
#4. 补光距离≥红外光30 m，白光20 m。  
#5. 系统内存≥60 MB。
#6. 智能内存≥400 MB。
#7. Flash≥2 GB。 
#8. 整机算力≥1.5 TOPS。
#9. 内置≥1个内置麦克风。
#10. 内置≥1个内置扬声器。
#11. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。
#12. 防护：≥IP66。
#13. 支持当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示。
#14. 支持人数报警阈值可配置为0~100人。
#15. 支持“上下楼梯，请注意安全”、“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”至少两种语音提示声音可选。
	台
	62
	楼梯防踩踏

	B1-7
	枪球一体摄像机
	#1. 支持不少于输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440。
#2. 全景通道水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°。
#3. 全景通道支持对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警。
#4. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时设备支持自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
#5. 细节镜头≥23倍光学变倍,焦距≥135mm。
#6. 支持最低照度彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
#7. 全景、细节白光补光距离≥30m，细节红外补光距离≥200m。
#8. 全景通道支持≥2个画面的偏色、曝光同步，支持通过产线矫正和现场矫正两种方式进行。
#9. 支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥60°/S，云台定位精度为≥±0.1°。
#10. 水平旋转范围：360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°。
#11. 支持对镜头前盖玻璃加热。
	台
	5
	室外楼顶

	B1-8
	高空全景摄像机
	#1. 自带镜头，具备≥4个图像采集模块，支持输出≥1路主视频图像，支持将≥4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：≥2560×1440；辅视频：≥5520×2400。
#2. 水平视场角≥180°，垂直视场角≥100°。
#3. 内置≥3个GPU芯片。
#4. 主视频图像：≥2560×1440@25fps，辅视频图像：≥5520×2400@30fps。
#5. 主视频支持≥40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。
#6. 支持镜头前盖玻璃加热功能。
#7. 摄像机全景镜头光圈均≥F1.0。
#8. 摄像机内置除湿器，支持对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。
#9. 彩色：≥0.0003lux；黑白：≥0.0001lux。
#10. 动态范围≥120dB。
#11. 红外灯开启时，支持根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离设备≥550m外人体轮廓。
#12. 支持当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
#13. 支持远距离跟踪功能，对距离设备≥700米处的≤1.7米*0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。
#14. 支持偏色矫正功能，支持通过手动或自动的方式对设备视频采集模块进行偏色矫正。
	台
	4
	室外楼顶

	B1-9
	紧急报警柱
	#1. 外壳防护等级≥IP65，外壳防暴等级≥IK10。
#2. 具备夜间红外补光灯，在光照强度≥0.1Lx时红外补光距离应≥10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换。
#3. 支持防拆报警，防区报警，喧哗报警。
#4. 前端设备具有≥2个TCP/IP网络接口，≥2个报警输入接口，≥2个报警输出接口，≥1个防拆输入接口，≥1个面板按键输入接口，≥1个3G/4G模块接口，≥1个电话接口，≥1个SD卡接口，≥1个RS485接口，≥2个音频输入接口，≥2个音频输出接口。
#5. 支持通话转移，通话保持、托管、自动接听功能。
#6. 支持≥256G的SD卡，支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储支持双向通过混音的音视频复合流。
#7. 支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放，支持1倍速、2倍速和4倍速播放。
#8. 支持实时全双工双向视频对讲和语音通话，支持实时多方通话。
#9. 后端管理机支持对前端设备语音广播，支持分区域或分组广播。支持导入“.wav”和“.mp3”格式音频文件进行语音广播。
#10. 支持双网口、无线、PSTN电话信息上报链路。
#11. 支持声音、闪灯提示，具有声音、灯光、电锁独立控制功能。
#12. 支持网络在线远程升级，看门狗功能。
#13. 报警响应时间≤1s。
#14. 具备高灵敏度麦克风以及3.5mm音频输入接口，拾音距离≥10米，双向对讲距离≥5米。
#15. 支持通话变声，保护人员隐私。
	台
	2
	紧急求助，学校门口或者操场

	B2、监控中心
	

	B2-1
	拼接屏
	#1.显示单元尺寸：55“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。
#2.显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度≥1000：1，亮度鉴别等级≥11级。
#3.显示单元通过CCC检测认证。
#4.显示单元具有视频输入接口：≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、≥1个USB，视频输出接口：≥1个HDMI，控制接口：≥1个RS232 IN、≥1个RS232 OUT。
#5.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
#6.显控系统支持自动识别屏幕的行列号信息，根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。
#7.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
#8.显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。
	台
	9
	

	B2-2
	拼接屏支架
	#1. 材质：优质冷轧钢板(SPCC)
#2. 颜色：黑色
#3. 厚度≥400mm
#4. 表面处理：静电喷塑，涂层厚度≥60微米
	套
	9
	

	B2-3
	解码器
	#1. 支持GB/T 28181-2022。
#2. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
#3. 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
#4. 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
#5. 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
#6. 显控系统支持自动识别屏幕的行列号信息，根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。
#7. 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
#8. 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。
	台
	1
	

	B2-4
	网络键盘
	#1. 显示屏：≥10.1英寸TFT LCD
#2. 支持网络控制方式
#3. 电源：支持DC12V/POE
#4. 功耗：≤15W
#5. 最大解码分辨率：≥4路1080P或1路4K 
#6. 网络接口≥1个
#7. WiFi≥1个
#8. 语音对讲输入≥1个，3.5mm立体声
#9. 语音对讲输出≥1个，3.5mm立体声
#10. 摇杆类型：支持四维单按键摇杆
#11. USB接口：≥2个USB2.0
#12. 视频接口：≥1个DVI，≥1个HDMI
	台
	1
	

	B2-5
	磁盘阵列
	#1. 配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，支持内存扩展到64GB，支持扩展到2个SSD作为缓盘，支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，支持热插拔 1+1AC220V 电源。
#2. 具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
#3. 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。
#4. 支持GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。
#5. 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。
#6. 支持接入并存储≥4096Mbps视频图像，同时转发≥4096Mbps的视频图像，同时下载≥4096Mbps的视频图像；同时回放≥1400Mbps的视频图像；在转发模式下，支持进行≥4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
#7. 支持≥2048Mbps图片转发；支持≥2048Mbps图片并发输入，同时≥2048Mbps图片并发输出。
#8. 网络中断后重新恢复，支持续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，支持通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持≥256路4Mbps的录像回传。
#9. 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图。
#10. 支持将前端1路视频流同时存入≥2台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。
#11. 支持对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，支持自动备份到存档卷中，支持根据标签查询录像，支持将相同标签的录像进行统一回放、下载；支持对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。
#12. 支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。
	台
	6
	

	B2-6
	企业级硬盘
	#1. ≥16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
#2. 支持氦气盘， CMR传统磁记录 
#3. 传输速率≥270 MB/s
#4. MTBF≥2,500,000小时
#5. 支持高级格式（AF）512e扇区技术，支持硬盘扇区4K对齐
	台
	213
	

	B2-7
	监控综合管理软件系统
	#1、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、车辆管理、日志管理；
#2、支持视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力；
#3、支持电子地图；支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件等；
#4、支持门禁管理，通过接入多种门禁设备，支持人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；
#5、支持紧急报警实时监测能力，支持实时查看现场视频画面，支持与报警人员对讲沟通；支持历史报警事件查询及导出能力；
#6、支持视频级联应用，支持基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制；
#7、支持防欺凌应用，学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置，支持录音调取功能；
#8、支持出入口车辆放行管理，通过接入多种出入口道闸设备，支持车辆识别、出入管控等应用；
#9、支持校门口学生进行考勤统计，支持请假管理；
#10、支持人员检索，支持以图搜图功能；
#11、支持设备运维，支持视频设备在离线状态监测，支持提供视频运维报表统计。
★12、投标人须做出以下承诺：支持与泗洪县教育局智慧校园管理平台进行对接融合。（投标人须做出以上承诺，承诺格式自拟，在对接过程中产生的费用由中标人自行承担与采购人无关。如无法满足目标需求的按照虚假应答处理。）
	套
	1
	

	B2-8
	视频管理终端
	#1. 支持2U，机架式服务器
#2. CPU：≥1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz
#3. 内存：≥64G DDR5，≥8根内存插槽，支持扩展至≥1TB内存
#4. 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，支持≥8个3.5寸/2.5寸硬盘，≥4个NVMe硬盘
#5. 阵列卡：具备SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;
#6. PCIE扩展：支持≥4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中≥2个PCIe 5.0
#7. 网口：≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
#8. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口
#9. 电源：≥550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源
	套
	1
	

	B2-9
	紧急报警管理机
	#1. 操作系统：嵌入式操作系统
#2. 屏幕尺寸：≥10.1英寸720P彩色TFT LCD
#3. 屏幕分辨率：≥1920*1080
#4. 摄像头参数：≥200W高清旋转摄像头
#5. 操作方式：触摸屏+机械按键
#6. 通信方式：支持有线网络
#7. 网络协议：支持TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP
#8. 硬件接口：≥1个RJ45，≥1个电源接口，≥2个RS485，≥4个IO输入，≥4个IO输出，≥1个VGA输出，≥1个HDMI输出，≥1个3.5mm音频输入接口，≥1个3.5mm音频输出接口，≥1个TF/SD卡接口（最大支持≥256G），≥2个USB接口
#9. 安装方式：支持桌面安装
#10. 供电方式：支持DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）
#11. 设备功耗：≤15W
#12. 支持报警盒（箱/柱）一键报警，紧急管理机接听呼叫并进行对讲和视频预览
#13. 支持对报警盒（箱/柱）进行呼叫、预览和广播
#14. 支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听，通话保持等
#15. 支持管理机之间互相可视对讲，支持管理机托管
#16. 支持VGA、HDMI接口输出以及外接音频输入输出
	台
	1
	

	B3、门卫
	

	B3-1
	硬盘录像机
	#1. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥9块SATA接口硬盘。 
#2. HDMI1和HDMI2支持单路≥8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
#3. 支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别。
▲4. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
▲5. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#6. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
▲7. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大≥4路音频设备管理。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#8. 支持音视频动态调整组合分配功能，支持将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
#9. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。
▲10. 支持切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#11. 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭智能POS信息等操作。
#12. 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps。
	台
	1
	

	B4、明厨亮灶
	

	B4-1
	全彩半球摄像机
	同“B1-04全彩半球摄像机”技术参数
	台
	30
	室内走廊

	B4-2
	防油污摄像机
	#1. 支持≥2560x1440 @ 25fps，分辨力≥1500TVL。
#2. 内置GPU芯片。
▲3. 支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#4. 可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。
▲5. 支持用户自定义≥ 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）
#6. 支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不重启。
#7. 最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.001 lx，最大亮度鉴别等级11级。
#8. 红外补光距离≥30米。
#9. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
#10. 支持防水防尘等级≥IP67。
#11. 支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。
#12. 支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理。
#13. 支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警。
#14. 支持内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS-485接口，≥1个DC12V电压输出接口。
	台
	39
	厨房检测、人员穿戴、老鼠、

	B4-3
	温湿度摄像机
	#1、具有≥200万像素CMOS传感器。
#2、内置GPU芯片。
#3、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从≥2路MIC IN输入的音频或≥2路从LINE IN输入的音频。最低照度彩色：0.0003 lx，黑白：0.0001 lx，亮度鉴别等级（灰度等级）11级。
#4、支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。
#5、支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。
#6、支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台。
	台
	4
	厨房检测、人员穿戴、老鼠、

	B5、线材管路
	

	教学楼

	B5-1
	监控线缆
	#1、敷设方式：穿管或桥架等综合考虑
#2、参数：
1）支持ISO/IEC 11801:2000标准和ANSI/TIA/EIA568-C.2的标准；
带宽：传输带宽≥500MHz；
2）线缆规格：支持23AWG的线规，小于±3欧姆的阻抗变化；
3）设计要求：＜1%的绝缘层厚度变化，≥99.5%铜导体同心度；
4）支持千兆以太网，带十字芯骨架结构；
5）满足以太网零误码率传输性能；
	米
	13000
	

	B5-2
	KBG线管
	#直径≥25mm，壁厚≥1mm
	米
	500
	

	B5-3
	金属软管
	#直径≥25mm
	米
	300
	

	B5-4
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	综合楼
	

	B5-5
	监控线缆
	同“B5-1监控线缆”技术参数
	米
	3500
	

	B5-6
	KBG线管
	同“B5-2 KBG线管”技术参数
	米
	500
	

	B5-7
	金属软管
	同“B5-3金属软管”技术参数
	米
	300
	

	B5-8
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	报告厅及食堂
	

	B5-9
	监控线缆
	同“B5-1监控线缆”技术参数
	米
	12000
	

	B5-10
	KBG线管
	同“B5-2 KBG线管”技术参数
	米
	1500
	

	B5-11
	金属软管
	同“B5-3金属软管”技术参数
	米
	1000
	

	B5-12
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	室外部分
	

	B5-13
	室外监控阻水网线
	同“B5-1监控线缆”技术参数
	米
	6000
	

	B5-14
	6芯室外光缆
	#1、敷设方式：穿管或桥架等综合考虑
#2、参数：
1）支持ANSI－FDDI、TIA/EIA568B.2、IEC/ISO IS11801(1995)和CENELEC　EN　50173标准；
2）荷重：≥20倍缆线直径；
3）工作温度范围：-40至70度；
	米
	3000
	

	B5-15
	主线电源线
	#≥RVV3*2.5
	米
	1800
	

	B5-16
	终端盒
	#1、工作温度：-5℃~40℃；
#2、相对湿度：≤85%（30℃时）；
#3、大气压力：70~106Kpa；
#4、工作波长：支持850nm、1310nm 、1550nm；
#5、插入损耗：≤0.5dB ；
#6、回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；
#7、抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；
#8、绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；
#9、尺寸：≥160*100*13mm。
	个
	9
	

	B5-17
	监控立杆
	#≥140mm*76mm*3500mm，热镀锌钢管，厚度≥2mm
	根
	38
	

	B5-18
	立杆地笼
	#≥300mm*300mm*400mm
	个
	38
	

	B5-19
	立杆基础
	#标号≥C25混凝土，≥400mm*400mm*650mm
	m³
	11
	

	B5-20
	周界监控立杆
	#≥76mm*1000mm，热镀锌钢管，厚度≥2mm
	根
	23
	

	B5-21
	室外弱电箱
	#1、≥15U
#2、≥600mm*600mm*800mm
#3、内置恒温风扇接口与PDU安装口
#4、箱体≥1mm，立梁≥1.5mm
	套
	9
	

	B5-22
	弱电箱基础
	#标号≥C25混凝土，≥800mm*800mm*500mm
	个
	9
	

	B5-23
	主线管
	#≥φ110，双壁波纹管
	米
	3200
	

	B5-24
	检修手井
	#≥500mm*500mm*800mm
	座
	43
	

	B5-25
	手井盖
	#≥500mm*500mm，重型井盖
	套
	43
	

	B5-26
	室外支线管
	#≥PE25
	米
	2000
	

	B5-27
	室外主线开挖
	#≥500mm*800mm
	米
	1600
	

	B5-28
	室外支线开挖
	#≥300mm*300mm
	米
	2000
	

	车库部分
	

	B5-29
	监控线缆
	同“B5-1监控线缆”技术参数
	米
	2000
	

	B5-30
	KBG线管
	同“B5-2 KBG线管”技术参数
	米
	500
	

	B5-31
	金属软管
	同“B5-3金属软管”技术参数
	米
	50
	

	B5-32
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	C广播系统

	C1、
	主机房设备
	
	
	
	

	C1-1
	控制主机
	#1.具备LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持≥1920×1080分辨率。
#2.具备抽拉式键盘；支持≥1路短路触发开机接口。
#3.支持≥8个USB接口、≥1个PS/2接口、 ≥6个串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口。
#4.配置≥四核处理器。
#5.支持录音存储功能，支持后台自定义设置录音文件保存路径。
	套
	1
	

	C1-2
	数字化IP网络广播软件系统
	#1.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间。
#2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
#3.支持管理节目库资源，为音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
#4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
#5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
#6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
#7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
#8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
#9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
#10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
#11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
#12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
#13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。
#14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。
#15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。
#16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
#17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
	套
	1
	

	C1-3
	调音台
	#1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。
#2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
#3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。
#4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
	台
	1
	

	C1-4
	IP音频采集器1
	#1.支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。
#2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。
#3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。
#4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频，自动建立采集任务，可自定义执行区域，可自定义延时关闭时间。
	台
	1
	

	C1-5
	CD播放器
	#1.具备吸入式机芯；
#2.支持自动播放控制，全数码伺服；
#3.支持播放CD/VCD/MP3/DVD碟片；
#4.内置宽频监听扬声器；
#5.内置MP3播放器，支持读USB和SD卡；
#6.支持面板按键或红外遥控器控制操作；
#7.支持上电自动播放功能。
	台
	1
	

	C1-6
	调谐器
	#1.支持调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个；
#2.支持电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
#3.支持石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；
#4.≥2组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；
#5.≥1路音频信号左右声道（L/R）输出；
#6.支持通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	台
	1
	

	C1-7
	话筒
	#1.换能方式：支持驻极体
#2.钟声提示：支持钟声提示功能
#3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）
#4.咪杆长度 ：≥390mm
#5.支持灯环提示功能。
	只
	1
	

	C1-8
	寻呼话筒1
	#1.具备显示屏，支持触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
#2.≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
#3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
#4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。
#5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。
#6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
#7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
#8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
	台
	1
	

	C1-9
	IP网络音箱1
	#1.≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
#2.≥1路音频线路输入接口，支持独立的音量调节功能。
#3.支持数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。
#4.支持≥2级优先级功能：(1)支持AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)支持网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。
#5.支持IPv6、IPv4网络协议
	台
	1
	

	C1-10
	采集器
	▲1.设备获得消防产品CCCF认证证书（提供证书原件扫描件）。
#2.支持嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术。
#3.≥16路消防短路信号输入，支持无限扩展输入接口。
#4.面板支持一键取消任务。
#5.支持广播系统对终端进行远程固件升级。
#6.网络接口：标准RJ45输入
#7.传输速率：≥100Mbps
#8.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）
#9.短路接口：支持工业标准压线接线端子
	台
	1
	

	C1-11
	电源管理器
	#1.≥2U；
#2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量≥ 6KVA；
#3.支持船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；支持与定时器、智能控制器相连接；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
#4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。
	台
	1
	

	C1-12
	机柜
	#≥2000mm*600mm*600mm
	台
	1
	

	C2、
	分控设备
	
	
	
	

	C2-1
	控制终端
	#1.配置：≥E5800性能，≥2GB DDR3内存，≥500GB硬盘，≥独立显卡ATI Radeon HD 5450性能，≥20英寸，支持DVD-ROM。
#2.客户端软件支持网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
#3.支持终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。
#4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。
#5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
#6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。
#7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。
#8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。
#9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。
#10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。
#11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。
	套
	1
	

	C2-2
	IP网络广播系统分控软件
	#1.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。
#2.客户端软件支持网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
#3.支持终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。
#4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。
#5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
#6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。
#7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。
#8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。
#9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。
#10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。
	套
	1
	

	C2-3
	远程分控移动端操作软件
	#1、支持移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。
#2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。
#3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，支持通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上。
	套
	1
	

	C2-4
	寻呼话筒2
	同“C1-8 寻呼话筒1”技术参数
	台
	1
	

	C3、
	周边设备
	
	
	
	

	C3-1
	IP网络功放终端350W
	#1.≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
#2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
#3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，支持独立调节音量。
#4.支持高低音调节电位器控制。
#5.具有≥1路EMC输入接口。
#6.具有≥1路音频输出接口。
#7.具有≥1路三线制强切输出接口。
#8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。
#9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
#10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
#11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
#12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。
	台
	3
	

	C3-2
	IP网络功放终端500W
	#1.≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
#2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
#3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，支持独立调节音量。
#4.支持高低音调节电位器控制。
#5.具有≥1路EMC输入接口。
#6.具有≥1路音频输出接口。
#7.具有≥1路三线制强切输出接口。
#8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。
#9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
#10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
#11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
#12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。
	台
	4
	

	C3-3
	IP网络功放终端650W
	#1.≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
#2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
#3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
#4.支持高低音调节电位器控制。
#5.具有≥1路EMC输入接口。
#6.具有≥1路音频输出接口。
#7.具有≥1路三线制强切输出接口。
#8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。
#9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
#10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
#11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
#12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。
	台
	2
	

	C3-4
	IP终端
	#1.≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
#2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，支持独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
#3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
#4.具有≥2路三线制强切输出接口。
#5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	台
	2
	

	C3-5
	前置放大器1
	#1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
#2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
#3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
#4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
#5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	2
	

	C3-6
	纯后级功放
	#1.支持D类数字功放技术。
#2.额定输出功率：≥1500W。
#3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
#4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
#5.具备PFC电路，支持软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
#6.功放电路支持零交越失真。
#7.支持智能削顶失真和过流压限系统。
#8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
#9.具有≥2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	1
	

	C4、
	操场本地扩声
	
	
	
	

	C4-1
	无线话筒1
	#1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。
#2.支持≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。
#3.支持UHF超高频段双真分集接收，支持PLL锁相环多信道频率合成技术。
#4.接收机：支持自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应：50Hz-16.5kHz。
#5.发射机：音头支持动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。
#6.输出功率:≥30mW。
	套
	2
	

	C4-2
	天线分配器1
	#1.提供≥2进8出的天线信号分配器设备。
#2.≥2路天线信号接收到分配器的天线输入端。
#3.≥2路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。
	台
	1
	

	C4-3
	话筒天线1
	#1.支持接收470-960MHZ的频率
#2.天线极化方式：线性 
#3.天线驻波比：≤2.0      
#4.放大器增益：≥4档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
#5.放大器低噪：<2.6dB
	套
	1
	

	C4-4
	IP音频采集器2
	同“C1-4 IP音频采集器1”技术参数
	台
	1
	

	C4-5
	避雷器
	#1.支持在雷暴天气时保护设备；
#2.支持直观展示电涌保护器的工作状态；
#3.支持自动把雷电引入大地；
#4.支持当保护模块损坏时，模块上对应的绿色指示区域会变为红色，提示需要更换；
#5.支持每组通道并上≥2只持续电压≥420V AC、标称放电电流≥20KA、放电电流≥40KA、电压保护水平≥2.0KV电涌保护器（二级）。
#6.通道数≥4组独立输入/输出通道
	台
	1
	

	C5、
	风雨本地扩声
	
	
	
	

	C5-1
	无线话筒2
	同“C4-1 无线话筒1”技术参数
	套
	2
	

	C5-2
	前置放大器2
	同“C3-5 前置放大器1”技术参数
	台
	1
	

	C5-3
	天线分配器2
	同“C4-2 天线分配器1”技术参数
	台
	1
	

	C5-4
	话筒天线2
	同“C4-3 话筒天线1”技术参数
	套
	1
	

	C5-5
	IP音频采集器3
	同“C1-4 IP音频采集器1”技术参数
	台
	1
	

	C6、
	教室
	
	
	
	

	C6-1
	IP网络音箱2
	#1.≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
#2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。
#3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。
#4.设备支持主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。
	套
	115
	

	C7、
	音箱
	
	
	
	

	C7-1
	天花喇叭
	#1．额定功率（100V）：支持3W,6W,9W
#2．额定功率（70V）：支持1.5W,3W,4.5W
#3．灵敏度≥94dB
#4．频率响应：110Hz-18KHz
#5．喇叭单元：≥5"×1
	只
	148
	

	C7-2
	20W音柱
	#1．额定功率：≥20W
#2．灵敏度≥91dB±3dB
#3．频率响应：130Hz-18KHz
#4．喇叭单元：≥4"×2,2.5"×1
	只
	91
	

	C7-3
	30W音柱
	#1．额定功率：≥30W
#2．灵敏度≥89dB
#3．频率响应：130Hz-18KHz
#4．喇叭单元：≥4"×3,2.5"×1
	只
	10
	

	C7-4
	60W音柱
	#1．额定功率(100V)：≥60W
#2．额定功率(70V)：≥30W
#3．灵敏度≥91dB
#4．频率响应：110Hz-15KHz
#5．防护等级：≥IP66
#6．喇叭单元：≥6.5"×2+3"×1
	只
	7
	

	C7-5
	120W音柱
	#1．额定功率(100V)：≥120W
#2．额定功率(70V)：≥60W
#3．灵敏度≥94dB
#4．频率响应：110Hz-15KHz
#5．防护等级：≥IP66
#6．喇叭单元：≥6.5"×4+3"×1
	只
	8
	

	C8、
	辅助材料
	
	
	
	

	C8-1
	音频连接线
	#≥1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	条
	4
	

	C8-2
	音频连接线
	#≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	条
	1
	

	C8-3
	水晶头
	#六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个
	盒
	3
	

	C8-4
	交换机
	#非网管≥8口千兆以太网交换机 
	台
	15
	

	C8-5
	音频线
	#≥RVS2*1.5
	米
	3600
	

	C8-6
	KBG线管
	#直径≥25mm，壁厚≥1mm
	米
	1450
	

	C8-7
	金属软管
	#直径≥25mm
	米
	750
	

	C8-8
	桥架
	#桥架≥200mm*100mm*1mm
	米
	100
	

	C8-9
	室外音柱线缆
	#≥RVS2*2.5
	米
	1100
	

	C8-10
	安装辅材
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	D中心机房系统

	D1、机柜系统

	D1-1
	综合柜
	#1、机柜尺寸要求≥600（W)*1350(D)*2000(H)；
#2、前门具备单点式机械锁；后门具备双连杆式机械锁，前门支持配合显示屏开孔，支持封闭冷通道和热通道；
#3、机架≥1个；顶底板≥1块；方孔条≥4个；竖直理线环≥6对；接地铜排组件≥1个；进风风阀组件及顶部排放风扇组件≥1套（含控制器）；
#4、机柜符合GB/T 19520.2-2007(标准19in)标准，≥42U。
	台
	1
	

	D1-2
	IT柜
	#1、机柜尺寸要求≥600（W)*1350(D)*2000(H)；
#2、前门具备单点式机械锁；后门具备双连杆式机械锁，自带支持封闭冷通道和热通道；
#3、机架≥1个；顶底板≥1块；方孔条≥4个；竖直扎线板≥2个，1U横装理线架≥1个；接地铜排组件≥1个；进风风阀组件及顶部排放风扇组件≥1套（含控制器）；
#4、机柜符合GB/T 19520.2-2007(标准19in)标准，≥42U。
▲5、机柜动态承载能力≥1200kg，静态承载能力≥2550kg（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）。
#6、机柜应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载800kg测试通过8、9级烈度抗震试验。
	台
	6
	

	D1-3
	左侧侧板
	#机柜侧板，用于封堵
	件
	2
	

	D1-4
	右侧侧板
	#机柜侧板，用于封堵
	件
	2
	

	D1-5
	层板
	#承重能力≥80KG
	件
	2
	

	D1-6
	L型导轨
	#L型导轨
	对
	6
	

	D1-7
	1U盲板
	#1U盲板
	块
	140
	

	D1-8
	柜体照明包
	#柜体照明包+LED氛围灯带
	套
	7
	

	D1-9
	上走线槽
	#机柜上走线槽，含强弱电
	套
	7
	

	D2、配电系统

	D2-1
	交流配电单元
	#1、单路市电输入，配置≥125A/3P*1 微型断路器；
#2、支持C级防雷，Imax=40kA In=20kA ，配置≥32A/4P*1 微型断路器；
#3、输入输出开关配置≥ 63A/3P*2 微型断路器，维护旁路开关带锁配置 ≥63A/4P*1 微型断路器；空调输入开关配置≥ 40A/1P*2 微型断路器；照明开关≥32A/1P*1微型断路器；备用开关≥32A/1P*1微型断路器，B路IT机柜及备用开关配置 ≥32A/1P*8 微型断路器；
#4、A路IT机柜及备用开关配置 ≥32A/1P*8 微型断路器，监控开关≥32A/1P*1微型断路器；
#5、具备RS485智能采集模块、电源输入指示灯，支持监测主路及支路供电电压、电流、功率等参数；≤8U高度，支持标准19英寸安装。
	台
	1
	

	D2-2
	集中供电系统
	#1、支持机架式安装架构，带载能力≥30KW。
#2、支持在线双转换，整流及逆变支持IGBT，监控屏支持触摸控制，支持EPO功能，具备RS232或RS485通讯接口或协议。
#3、输入电压范围不低于120~300VAC。
#4、输出稳压精度 ≤1%，转换时间 0ms(包括市电与电池之间，旁路与逆变之间)。
#5、蓄电池可调范围±16~±20。
#6、系统效率不低于95.5%。
	台
	1
	

	D2-3
	32A竖装PDU
	#32A输入，输出≥12位国标10A插孔+4位国标16A，带接线盒，指示灯等
	条
	14
	

	D2-4
	配线辅材
	#≥线径3*6mm2，包含配套辅材，以及安装配套服务，满足单排微模块使用场景
	套
	1
	

	D3、温控系统

	D3-1
	制冷设备
	#1、单台恒温恒湿总制冷量≥12.5KW，风量≥2200m3/h。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
▲2、具备高节能特性，具备高效变频压缩机，设备能效比≥3.2（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构检验报告原件扫描件）；  
#3、室内风机具备可无极调速的EC离心风机，支持在线热插拔；
#4、机组具备微处理控制器，支持按照设定的温度要求进行自动调节，显示即时的工作状态，支持储存并显示≥200条历史告警信息；
#5、电加热具备陶瓷式PTC，支持温度自动保护、多级加热，支持精确控制环境温度，PTC电加热≥1.5KW，加湿量≥2.5kg/h； 
#6、根据安装环境制冷设备需配强排水泵，水泵带自吸功能，以满足安装要求； 
▲7、设备具备全国工业产品生产许可证，且通过国家CCC强制认证（提供全国工业产品生产许可证及CCC证书）。
	套
	2
	含室外机

	D3-2
	制冷设备辅材
	#满足2台制冷设备安装，每套含≥20m冷媒管
	套
	2
	

	D4、新风系统

	D4-1
	新风机
	#风量≥400m3/h；过滤效率≥95%；支持液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；支持过滤器更换提醒，功率≥70w，用电支持220v
	台
	1
	

	D4-2
	防火阀
	#3C型式认证，支持与消防主机联动，接收24V信号启动；手动复位，常开模式
	个
	1
	

	D4-3
	风管
	#≥0.6mm厚镀锌钢板，≥20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管
	平米
	5
	

	D4-4
	风口
	#散流器
	个
	2
	

	D4-5
	防雨百叶风口
	#配套
	个
	1
	

	D4-6
	控制线及铺设
	#新风机配套
	项
	1
	

	D4-7
	配件及安装
	#根据所投设备定制，含电源部分及阀布线接线等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	D5、动环系统及其他配套

	D5-1
	动环监控系统
	#1.具备微模块监控管理系统，支持对模块化机房各环节的数据采集与管理，具备标准智能通讯接口，支持与动环系统的信息交互。具备触摸显示屏，尺寸≥10.1寸，支持智能终端嵌入式安装。支持监控以下范围的设备：空调、配电柜、精密列头柜等动力设备、烟雾传感器、温/湿度传感器、水浸传感器等环境设备。
#2.具备监控管理系统功能，支持监控微模块内部设备的配电、电源、空调、IT设备、环境、用电、PUE等参数，支持对外设置独立的通讯接口。
#3.支持PUE检测，支持测试微模块总用电及IT设备总用电。
#4.支持自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常，一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障)，支持发出报警信息。
#5.支持WEB服务功能，支持管理人员通过IE浏览器查看到监控画面，画面刷新速度＜4s。
#6.支持实时动态数据、告警分级管理、联动控制、查询统计归纳等监控管理功能。
	台
	1
	

	D5-2
	电源控制组件
	#含开关电源，为监控一体机、氛围灯、传感器设备组件供电
	台
	1
	

	D5-3
	温湿度传感器
	#具备RS485接口，支持12V供电，冷通道安装
	个
	2
	

	D5-4
	烟雾传感器
	#支持热通道安装
	个
	2
	

	D5-5
	不定位漏水传感器
	#漏水传感器，水浸绳≥5米
	套
	1
	

	D5-6
	视频监控
	#≥2台400万像素摄像机，存储时间≥30天
	套
	1
	

	D5-7
	线缆套包
	#根据所投设备定制，包含电源开关、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝、配套线缆等辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	套
	1
	

	D6、中心机房装饰、装修
	

	
	地面工程
	
	
	

	D6-1
	地面防尘漆
	#环保水性防尘漆≥2次
	㎡
	38
	

	D6-2
	地面保温
	#≥20mm B1级
	㎡
	38
	

	D6-3
	抗静电地板
	#≥600×600×35mm，地板滚动载荷364KG地板的板面变形＜0.5MM；
#集中载荷：当压头加载≥364KG弹性变形≤1.5MM
	㎡
	38
	

	
	墙面工程
	
	
	

	D6-4
	门窗封堵
	#定制
	项
	1
	

	D6-5
	墙面防尘漆
	#环保水性防尘漆≥2次
	㎡
	80
	

	D6-6
	墙面保温
	#≥20mm B1级
	㎡
	80
	

	D6-7
	墙面彩钢板
	#≥0.6mm厚热熔镀锌钢板，≥1200mm宽*3000mm高*12mm厚防火石膏板
	㎡
	80
	

	
	顶面工程
	
	
	

	D6-8
	顶面防尘漆
	#环保水性防尘漆≥2次
	㎡
	38
	

	D6-9
	顶面保温
	#≥20mm B1级
	㎡
	38
	

	D6-10
	微孔铝扣板
	#≥600×600×0.8mm，支持微孔吸音
	㎡
	38
	

	D6-11
	LED平板灯
	#≥600mm*600mm*32W
	盏
	6
	

	D6-12
	LED平板灯
	#≥600mm*600mm应急90min
	盏
	2
	

	D6-13
	线缆
	#≥BV2.5
	米
	300
	

	
	消防
	
	
	

	D6-14
	疏散指示灯
	#疏散指示安全出口
	盏
	2
	

	D6-15
	手持灭火器
	#七氟丙烷4KG手持式气体灭火器，质保≥5年
	个
	2
	

	
	防雷接地
	
	
	

	D6-16
	等电位铜排
	#≥30*3mm
	m
	20
	

	D6-17
	绝缘子
	#≥m8
	个
	40
	

	D6-18
	接地线
	#≥BV16
	米
	10
	

	D6-19
	等电位箱
	#≥300mm*200mm*100mm，厚度≥0.8
	个
	1
	

	
	管路桥架
	
	
	

	D6-20
	金属网格式桥架（弱电上走线）
	#≥400*100mm
	米
	15
	

	D6-21
	金属槽式桥架（强电下走线）
	#≥200*100mm
	米
	15
	

	D6-22
	KBG管
	#直径≥25mm，壁厚≥1mm
	米
	50
	

	
	辅材
	
	
	

	D6-23
	辅材
	#根据所投设备定制，包含管线、开关、插座、铜鼻等、胶带、钢丝、扎带、膨胀螺丝、固定螺丝等配套辅材，以及穿墙、打孔、砸洞安装配套等服务，满足使用要求。
	项
	1
	

	D7、监控中心装饰、装修
	

	D7-1
	抗静电地板
	#≥600×600×35mm，地板滚动载荷364KG地板的板面变形＜0.5MM； 
#集中载荷：当压头加载≥364KG弹性变形≤1.5MM
	㎡
	38
	

	D7-2
	地面防尘漆
	#环保水性防尘漆≥2次
	㎡
	38
	

	D7-3
	操作台
	#≥750mm*700mm*1800mm，三联操作台
	套
	1
	

	D7-4
	等电位铜排含绝缘子
	#≥30*3mm
	m
	4
	

	D7-5
	手持灭火器
	#七氟丙烷4KG手持式气体灭火器，质保≥5年
	个
	2
	

	D8、其他
	

	D8-1
	设备承重支架
	#含机柜承重支架、制冷设备室外机承重支架，承重≥1200KG
	项
	1
	

	注：核心产品与重要技术参数要求
1、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；
2、采购清单中技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，按要求提供证明材料，否则按无效标处理；
3、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料。成交后七个工作日内提供原件备查，未提供属于提供虚假材料，采购单位有权取消中标资格；
4、采购清单中技术要求前标有“#”的为一般技术参数，投标人需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况；
5、除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。
6、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。
7、中标人供货时产品的品牌、型号必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。



三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
2、节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体详见采购需求内容。
5、限制标准的产品要求
本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。 
四、项目要求
（一）产品的包装、发运及运输要求
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。
（6）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。
（二）培训要求
（1）中标人须派遣有设备操作、管理、维护经验的工程师，到采购人单位对采购单位的人员进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。 
（2）中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。上述资料的费用包含在投标报价内。 
（3）所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中。
（三）供货、安装及质量要求
1、供货要求
中标人应严格按照投标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
2、安装施工现场要求：
（1）标的物由中标方负责安装，现场调试。中标方应派驻现场项目负责人及成员具备相关项目集成管理、信息安全、安防系统规划、网络规划、网络安全保障等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；
（2）中标方应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标方原因造成网络规划不合理、重大信息或网络安全事件、安防系统覆盖不全面、质量事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任；
（3）中标方负责标的物合格、正常、安全使用。
（4）中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的施工人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。
（5）施工现场的协调工作由中标方负责，采购人配合；
（6）中标方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；
（7）在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；
3、产品质量要求：
（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。
（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；
（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。
（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（5）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。
（四）质量保证及售后服务
1、产品质量要求
1.1产品质量必须执行相关强制性执行标准，没有国家标准的执行行业标准。
1.2保证提供的产品为原装正品。其它设备、辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。
1.3设备以生产厂家出具的质量保证及售后服务承诺书原件为准。验收通过之日起对所投产品运行维护期 三 年。在 三 年运行维护期内因质量问题包换。运行维护期内免费为甲方提供维修、保养、软件免费升级、同质备件及替换等，甲方不承担任何费用，乙方保证设备运行维护期内有效运行，运行维护期内免费为客户排除软硬件故障，与原厂商的服务结合起来，使客户方系统得到更好的维护与支持。
2、售后服务
2.1所投产品售后服务期（运行维护期）不少于三年。
2.2供应商须配备技术人员，服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法，并能够及时派出技术人员，现场提供临时性应急保障及维修需求。
2.3售后服务响应时间：中标方应提供7X24小时服务，接到临时性应急保障及故障报修电话后30分钟内电话响应，电话解决不了的，选派经验丰富的工作人员12小时内到现场进行保障、维修。
2.4服务保证：自验收单上签字之日起计算,在规定的售后服务期（运行维护期）内，对提供的产品进行维修，不收取任何额外费用；保修期间内，应保证提供每年至少2次的免费维护、检修服务，除易损件（出厂随机配备的备品、备件范围）外，各种设备经两次维修后仍不能正常使用，应更换同品牌、同型号设备。自更换之日起重新计算质量保证期限。
2.5项目实施及售后服务要求：中标方需编制维保方案提供本次采购的货物保修期内的合理、科学的维护和后续其他维护服务方案，售后服务期（运行维护期）期满后，相关备品备件承诺不得高于市场价。
（五）验收要求
（1）签订合同后  80   日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕成交供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。
（2）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。
（3）对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。
（4）如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
（5）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
（6）验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。
（7）中标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。
（8）若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。
（9）合同履行期满，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后   3   个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。
（10）验收标准：按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求，同时服从采购人安排要求。
（六）项目实施要求
 1、项目实施计划方案
投标人针对本项目根据采购清单结合平面图情况提供包含但不限于以下四个方面深化设计方案：
（1）网络系统：包含校园网整体网络建设规划、无线网络组网规划、网络设备运维管理设计、教室内网络点位布局、网络通信光缆建设规划、汇聚节点网络互联规划等方面进行深化设计并提供设计图及设计理念描述。
（2）安防监控系统：根据实际场景需求进行深化设计，并提供详细点位布局图、监控网络设备组网规划、监控中心设备布局图、明厨亮灶平台对接方案等。
（3）广播系统：根据校园环境实际需求针对教学楼、综合楼、食堂、风雨操场和室外场景等区域进行深化设计，按照集中式或分布式进行广播控制，提供详细点位布局图及设计理念描述。
（4）中心机房系统:根据需求进行机房布局深化设计，提供设计图纸，图纸须契合现场，至少包含以下图纸：机房总布局图、配电柜系统图等电位连接图、空调内外机安装、机房防雷接地系统（含接地环网系统图)、新风系统布置图、动力环境监控系统图、综合布线系统图。
2、项目组人员配备
（1）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有人社部门颁发的信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员证书；
 （2）项目组其他人员（不含项目负责人）具有相关行政主管部门颁发的安防系统工程师证书、网络安全能力认证证书、网络工程师证书。
3、售后服务
投标人针对本项目提供售后服务，包括但不限于响应时间、上门时间、服务人员的技术水平和应急处理方案、备品备件等：
（1）提供项目全周期售后服务方案（现场服务措施以及售后服务期内外的后续技术支持、响应时间、上门时间和维护能力等）；
（2）提供专业售后保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术能力等）； 
（3）应急处理方案、应急保障措施、故障响应及修复时间方案、应急服务电话等；
（4）备品备件：依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、售后服务期满后的服务方案及保养等。













































[bookmark: _Toc26937]第五章评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	接受联合体投标

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	技术响应
	技术参数要求
	47
	投标人所投产品的技术参数能够完全响应招标文件要求的得47分：
1、标“★”部分，为关键技术参数（共1条），不接受负偏离，按要求提供证明材料，否则按无效标处理。
2、标“▲”部分，为重要技术参数（共32条，合计32分），每有一项负偏离扣1分，重要技术参数是否偏离以采购需求技术要求中规定的证明性材料为准。
3、标“#”部分为一般技术参数（共737条，合计15分），每有一项负偏离扣0.02分,扣完为止。投标人需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	2
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。
注：投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含业绩中标（或者成交）通知书、合同（或者合同协议书）、验收报告（或者验收证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。

	
	环境标志、节能产品认证证书
	1
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分，未提供的不得分。本小项最高得0.5分。
2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分，未提供的不得分。本小项最高得0.5分。

	项目实施
	项目实施计划方案
	12
	投标人针对本项目根据采购清单结合平面图情况提供包含但不限于以下四个方面深化设计方案：
(1)网络系统：包含校园网整体网络建设规划、无线网络组网规划、网络设备运维管理设计、教室内网络点位布局、网络通信光缆建设规划、汇聚节点网络互联规划等方面进行深化设计并提供设计图及设计理念描述。①内容全面、组织严谨、关键点把控到位的，且优于采购需求的，得3分；②内容较完整详实、思路清晰、可行性较好能够满足采购基本需求的，得2分；③内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分，没有内容的不得分。
(2)安防监控系统：根据实际场景需求进行深化设计，并提供详细点位布局图、监控网络设备组网规划、监控中心设备布局图、明厨亮灶平台对接方案等。①内容全面、组织严谨、关键点把控到位的，且优于采购需求的，得3分;②内容较完整详实、思路清晰、可行性较好能够满足采购基本需求的，得2分；③内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分，没有内容的不得分。
(3)广播系统：根据校园环境实际需求针对教学楼、综合楼、食堂、风雨操场和室外场景等区域进行深化设计，按照集中式或分布式进行广播控制，提供详细点位布局图及设计理念描述。①内容全面、组织严谨、关键点把控到位的，且优于采购需求的，得3分;②内容较完整详实、思路清晰、可行性较好能够满足采购基本需求的，得2分；③内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分，没有内容的不得分。
(4)中心机房系统:根据需求进行机房布局深化设计，提供设计图纸，图纸须契合现场，评委根据图纸的完整性、可行性，进行综合打分。至少包含以下图纸：机房总布局图、配电柜系统图等电位连接图、空调内外机安装、机房防雷接地系统（含接地环网系统图)、新风系统布置图、动力环境监控系统图、综合布线系统图。①图纸符合国家规范及标准，契合实际情况，全面、详细、准确，得3分；②图纸符合国家规范及标准，基本符合实际情况，基本全面、详细、准确，得1分；③不符合现场实际的不得分。

	
	项目组人员配备
	5
	1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有人社部门颁发的信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员证书的，每有一个得1分，最高得2分；
2、项目组其他人员（不含项目负责人）具有相关行政主管部门颁发的安防系统工程师证书、网络安全能力认证证书、网络工程师证书的每有一个得1分，最高得3分。
注：（1）上述项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2023年12月以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）同一人员（项目负责人除外）具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分；（3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，同时提供身份证正反面原件扫描件，未提供的本项不得分； （4）提供上述项目组成员相关证书原件备查，服务过程中，人员不得更改。

	
	售后服务
	3
	投标人针对本项目提供售后服务，包括但不限于响应时间、服务人员的技术水平和应急处理方案、备品备件等：
（1）提供项目全周期售后服务方案（现场服务措施以及售后服务期内外的后续技术支持、响应时间和维护能力等）；
（2）提供专业售后保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术能力等）； 
（3）应急处理方案、应急保障措施、故障响应及修复时间方案、应急服务电话等；
（4）备品备件：依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、售后服务期满后的服务方案及保养等。
售后服务方案内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，且优于采购需求的得3分；内容较完整详实，基本符合项目需求的得2分；内容存在缺陷的得1分；没有内容不得分。


 
（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1  
1、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第  2  种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
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[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
[bookmark: _Toc10180]投  标  文  件





[bookmark: _Toc24708]项 目 名 称：               
[bookmark: _Toc2350]项 目 编 号：               
[bookmark: _Toc13341]      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Toc11129]      日      期 ：               




[bookmark: _Toc26650]投标文件的组成

[bookmark: _Toc26761]一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
[bookmark: _Toc10487]二、资格审查内容
1.投标声明及承诺函（格式见附件5）
2.信用信息
3.联合体投标协议书（格式见附件10）
4.落实政府采购政策需满足的资格要求（格式自拟）
5.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
[bookmark: _Toc13419]三、符合性审查内容
1.法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件6）
2.投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件9）
[bookmark: _Toc13832]四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件7）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

[bookmark: _Toc26291]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                            
































[bookmark: _Toc4056]附件2 投标分项报价表（分包号：***）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	产品
名称
	品牌
	
型号

	规格
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	
	合同签订
后  日
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意品牌型号的准确填写。

















[bookmark: _Toc4071]附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


[bookmark: _Toc22134]附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

[bookmark: _Toc17161]附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


[bookmark: _Toc16190]附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

[bookmark: _Toc120614284]
[bookmark: _Toc15559]
附件5                              投标函
致：           
根据贵方的JSZC-321324-XSZX-G2024-0005号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日








[bookmark: _Toc1506]附件6                        法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-321324-XSZX-G2024-0005号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         















[bookmark: _Toc23772]附件7  中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-321324-XSZX-G2024-0005号，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件8  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为 JSZC-321324-XSZX-G2024-0005号的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：









[bookmark: _Toc6846]附件9实质性要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


[bookmark: _Toc19353]附件9-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。












[bookmark: _Toc8375]附件10
[bookmark: _Toc13500]联合投标协议书
甲方（牵头人）:
乙方（联合体成员单位）:
丙方（联合体成员单位）：（如果有，可按甲、乙、丙序列增加，没有请删除）
各方经协商,就响应  （采购人名称)   组织的采购编号为        ，的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:
1、 双方一致决定,以  （牵头人名称)  为牵头人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
2、在本次投标过程中牵头人法定代表人或授权委托人（即代理人）根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就供货合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、联合投标乙方保证对牵头人为响应本次招标提供全部质量保证及售后服务支持。
4、本次联合投标中，甲方所占份额为：    ，承担的工作和义务为：       
乙方所占份额为：    ，承担的工作和义务为：                    
丙方所占份额为：    ，承担的工作和义务为：                  
5、有关本次联合投标的其他事宜:                                             
6、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
7、本协议一式    份,签约各方各持   份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
成员名称：                                     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）



[bookmark: _Toc7997]质疑函范本
[bookmark: _Toc2557]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
[bookmark: _Toc12578]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
[bookmark: _Toc4854]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc32611]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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