**苏锡通人民医院厨房设备采购及安装项目更正公告**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320693-NTCJ-X2025-0020

原公告的采购项目名称：苏锡通人民医院厨房设备采购及安装项目

首次公告日期：2025年7月8日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

1、原询价文件第四章 四、采购需求中必须满足的实质性要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 便携式空气消毒机 | ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识。)  ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供生物安全三级（BSL - 3 ）实验室出具的实验报告) |

**更正为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 便携式空气消毒机 | ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告。)  ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供生物安全三级（BSL - 3 ）实验室出具的实验报告) |

2、原询价文件 第四章 二、技术要求 3.1产品清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | 便携式空气消毒机 | 230\*127\*300 | 1.臭氧浓度和流量：0.05ppm标准(有人模式) 0.1ppm加强(无人模式) 2.额定功率和电压： 32W,100-240V,50Hz 3.耗材寿命：HEPA滤芯：1500小时，电解水滤芯：1500小时，臭氧发生器：9000小时 4.水温条件和进水要求：5-35℃(41-95F) 5.启动设定：插电即用  6.材质：ABS工程塑料 7.前期施工预装水管要求：需要安装五孔10A插座 8.应用场景：空气杀菌除臭，垃圾房，冷库，独立空间内 ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识。） ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供生物安全三级（BSL - 3 ）实验室出具的实验报告) | 1 | 台 |  |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | 便携式空气消毒机 | 230\*127\*300 | 1.臭氧浓度和流量：0.05ppm标准(有人模式) 0.1ppm加强(无人模式) 2.额定功率和电压： 32W,100-240V,50Hz 3.耗材寿命：HEPA滤芯：1500小时，电解水滤芯：1500小时，臭氧发生器：9000小时 4.水温条件和进水要求：5-35℃(41-95F) 5.启动设定：插电即用  6.材质：ABS工程塑料 7.前期施工预装水管要求：需要安装五孔10A插座 8.应用场景：空气杀菌除臭，垃圾房，冷库，独立空间内 ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告。） ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供生物安全三级（BSL - 3 ）实验室出具的实验报告) | 1 | 台 |  |

3、原询价文件 第五章 附件2 分项报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **品牌** | **制造商** | **产地** |
| \* | 便携式空气消毒机 | 230\*127\*300 | 1.臭氧浓度和流量：0.05ppm标准(有人模式) 0.1ppm加强(无人模式) 2.额定功率和电压： 32W,100-240V,50Hz 3.耗材寿命：HEPA滤芯：1500小时，电解水滤芯：1500小时，臭氧发生器：9000小时 4.水温条件和进水要求：5-35℃(41-95F) 5.启动设定：插电即用  6.材质：ABS工程塑料 7.前期施工预装水管要求：需要安装五孔10A插座 8.应用场景：空气杀菌除臭，垃圾房，冷库，独立空间内 ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识。） ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供具有第三方权威机构出具的实验报告) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **品牌** | **制造商** | **产地** |
| \* | 便携式空气消毒机 | 230\*127\*300 | 1.臭氧浓度和流量：0.05ppm标准(有人模式) 0.1ppm加强(无人模式) 2.额定功率和电压： 32W,100-240V,50Hz 3.耗材寿命：HEPA滤芯：1500小时，电解水滤芯：1500小时，臭氧发生器：9000小时 4.水温条件和进水要求：5-35℃(41-95F) 5.启动设定：插电即用  6.材质：ABS工程塑料 7.前期施工预装水管要求：需要安装五孔10A插座 8.应用场景：空气杀菌除臭，垃圾房，冷库，独立空间内 ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告。） ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供具有第三方权威机构出具的实验报告) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |

4、开标时间延期至2025年07月21日9时30分（北京时间）

更正日期：2025年07月14日

三、其他补充事宜

1、本项目更正说明作为本项目招标文件的组成部分，对各供应商具有约束作用。

2、本更正公告与本项目招标文件不一致的，均以本更正公告为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏锡通科技产业园区人民医院

地 址：南通苏锡通科技创业园竹松路

联 系 人：孙女士

联系方式：051351080909 、19895931915

2.采购代理机构信息

名 称：南通城建工程项目管理有限公司

地 址：南通市世纪大道18号兴业大厦801A室

联系人：顾莉玲 电话：0513-85502599/18912268177

3.项目联系方式

项目联系人：顾莉玲

电话：0513-85502599/18912268177