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第一章采购公告
受射阳县海河镇人民政府的委托，江苏华恒工程项目咨询管理有限公司就射阳县海河镇海湾、永坛、条海、六份、大有、三河六个村居安装智慧安防项目【项目编号：JSZC-320924-HHGC-G2024-0008】项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
射阳县海河镇海湾、永坛、条海、六份、大有、三河六个村居安装智慧安防项目的潜在投标人可在中国政府采购网、江苏省政府采购、盐城市政府采购网获取招标文件，并于投标文件截止时间2024年10月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：射阳县海河镇海湾、永坛、条海、六份、大有、三河六个村居安装智慧安防项目
项目编号：JSZC-320924-HHGC-G2024-0008
预算金额：169.884万元
最高限价：151.294万元，(采购包1：76.75万元；采购包2：74.544万元)投标报价高于最高限价的作无效标处理。
评标方法：综合评分法
采购需求：根据县委县政府《关于学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》(射发(2024)1号)文件要求。为加快建设智慧安防村居，推动农村“雪亮工程”提档升级，持续推进平安乡村建设。现拟在海河镇六个村居安装智慧安防摄像头。具体要求详见招标文件中的项目需求部分。
注：本次招标项目共分2个标段，各投标人可对本项目所有标段进行投标，但最多只能中一个标段。各标段评审及定标顺序如下:一标段→二标段。当投标人在一标段中已确定为中标供应商时，其投标文件不再参与二标段的评审。
合同履行期限：自合同生效之日起30个工作日内完成供货，具体要求服从采购人供货期需要。
履约地点：射阳县海河镇人民政府指定地点。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）； 
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3. 本项目的特定资格要求：
3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。
三、获取招标文件
时间：2024年9月14日至2024年9月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。
地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”。
方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2024年10月11日15点00 分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人78操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次采购不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本肆份（评审结束后由中标候选人邮寄至招标代理机构，未中标单位不需要提供）。
6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
七、本次招标联系方式
1、采购人信息
名称：射阳县海河镇人民政府
地址：江苏省盐城市射阳县陈海线(海河镇派出所西侧)
联系方式：18762528375  
 
2、采购代理机构信息
名称：江苏华恒工程项目咨询管理有限公司
地　　址：射阳县解放东路奥林春天对面太商银行大楼6楼(吾悦广场西侧)　
联系方式：13851152972
 
3、项目联系方式
项目联系人：梁主任
电话：18762528375
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
第二章投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏华恒工程项目咨询管理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3本项目招标代理服务费用按苏招协[2022]002 号文件规定收取。该费用折算在报价中，不在投标文件中单独列出。在中标公告发布后由中标人向采购代理机构缴纳。
4.4中标人如果未按规定缴纳招标代理服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、盐城市政府采购事前信用承诺书等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 招标代理机构将在“中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
供应商对评标结果提出质疑的，采购人仅就投标文件（不含样品）本身及评审的相关内容进行核查，也可以要求被质疑方提供相关证明。质疑方可以要求采购人组织原评审委员会协助处理质疑事项（复议），但质疑方需承担复议费用人民币：3000元（评标委员会为5人的）或4000元（评标委员会为7人的）。采购人依据评审委员会出具的意见进行答复。
采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l. 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。 
34、履约保证金
34.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须交纳中标额5%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。
34.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
35、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象
35.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。
35.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。
35.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。 
35.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。
35.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。
35.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。
35.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。
36、踏勘
36.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。
36.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
36.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏华恒工程项目咨询管理有限公司组织的         项目【项目编号：         】公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）
（备注：合同金额的5%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》供应商可选择电子保函(保险)的形式，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.3履约保证金的退还：
6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10日内。
6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，采购方付至合同总价的90%，并无息退还履约保证金；余款在二年后无服务问题，财政拨款到位后10日内一次性付清。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：乙方： 
  地址： 地址： 
  法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
联系电话：联系电话：
                    
 
                    签订日期：年  月 日
 
 
 
 
 
 
第四章 采购需求
一、项目内容
项目名称：射阳县海河镇海湾、永坛、条海、六份、大有、三河六个村居安装智慧安防项目
预算金额：169.884万元
最高限价：151.294万元，(采购包1：76.75万元；采购包2：74.544万元)投标报价高于最高限价的作无效标处理。
采购需求：根据县委县政府《关于学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》(射发(2024)1号)文件要求。为加快建设智慧安防村居，推动农村“雪亮工程”提档升级，持续推进平安乡村建设。现拟在海河镇六个村居安装智慧安防摄像头。具体要求详见招标文件中的项目需求部分。
注：本次招标项目共分2个标段，各投标人可对本项目所有标段进行投标，但最多只能中一个标段。各标段评审及定标顺序如下:一标段→二标段。当投标人在一标段中已确定为中标供应商时，其投标文件不再参与二标段的评审。
合同履行期限：自合同生效之日起30个工作日内完成供货，具体要求服从采购人供货期需要。
履约地点：射阳县海河镇人民政府指定地点。
本项目不接受联合体投标。
二、设备要求及参数
（一）采购包1需设备参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双向双云台变焦全结构化相机
	设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps
★设备内置双镜头，内置不少于2颗GPU芯片，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。
支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
★支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。
★设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换，双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°，可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。
★样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现，自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。
★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，设备内置多颗混合补光灯，通道1通道2均具有不少于3颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。
设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	43

	2
	双镜头结构化相机
	设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
★上镜头支持电动变焦。
结构化镜头不小于8-32mm焦距
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	17

	3
	环境补光灯
	颗数：≥12颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠             
功 率：≤20W
发光角度：30°/45°/60°等可选、标配45度                                                                     
色温：3500K~4500K（暖光设计）；其他色温可定制                       
光通量：120LM/W； 
供电电源：AC220V（176V～264V）                                                                         最佳照射距离：16米～28米                      
开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启。
工作环境温度：-40℃~+80℃；            
工作湿度：10-90%
使用寿命：＞50000小时； 
安装方式：支持多种安装方式；              
防护等级：IP67；                              
☆状态检测功能：支持通过RS485或RJ45接口远程显示补光灯的工作状态，包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         支同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。                                                                                                                                                                                                                            
☆远程调节功能：支持通过RS485接口或RJ45接口或摄像机接口远程开启，关闭补光灯，远程调节亮度，亮度35级可调。                                                                                                                                                                                       
☆自动调光功能：支持在不同亮度环境中补光装置可自动调节亮度，自动调节等级35级可设置。                                                                                                                                                                        
需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）
	台
	60

	4
	室外防雨箱
	箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体整体材质为不锈钢；配带单托板、插座、重合闸防雷保护器、配电单元等；箱体：箱体正面为警徽，警徽颜色公安蓝，下方“射阳公安”+项目名称字母缩写字样。
	个
	60

	5
	六类网线
	国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm
	米
	400

	6
	电源线
	国标，RVV2*1.5mm²
	米
	1000

	7
	L杆4.5米挑1米
	热镀锌材质，白色，底部1.5M 公安蓝，杆长4.5m，根径不小于140mm，梢径不小于110mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm 厚；基础不小于 600mm*600mm*800mm，4 根不小于 M18*600mm 地脚螺栓（其中牙长不低于 80mm）；横臂长1m，等径 60mm，不小于3mm壁厚。
	根
	60

	8
	手井
	300*300*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板
	个
	60

	9
	供电开户、安装接入施工
	含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工
	点位
	60

	10
	安装调试费
	调试开通接入平台
	点位
	60

	11
	光纤租赁
	5年
	条
	60



（二）采购包2所需设备参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双向双云台变焦全结构化相机
	设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps
★设备内置双镜头，内置不少于2颗GPU芯片，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。
支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
★支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。
★设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换，双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°，可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。
★样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现，自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。
★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，设备内置多颗混合补光灯，通道1通道2均具有不少于3颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。
设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	20

	2
	双镜头结构化相机
	设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
★上镜头支持电动变焦。
结构化镜头不小于8-32mm焦距
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	35

	3
	枪球联动一体机
	设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像
全景摄像机内置多颗暖光灯，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，镜头光圈不小于F1.0，细节摄像机内置多颗混合补光灯，内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸
★细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，支持光学变倍，支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s。
全景路视频分辨率为2560x1440，细节路视频分辨率为2560x1440。
★设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出，具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。
设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。
可通过客户端软件显示行人的属性。
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。
★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。
覆盖范围：
覆盖宽度15米，覆盖距离4-30米
	台
	5

	4
	环境补光灯
	颗数：≥12颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠             
功 率：≤20W
发光角度：30°/45°/60°等可选、标配45度                                                                     
色温：3500K~4500K（暖光设计）；其他色温可定制                       
光通量：120LM/W； 
供电电源：AC220V（176V～264V）                                                                         最佳照射距离：16米～28米                      
开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启。
工作环境温度：-40℃~+80℃；            
工作湿度：10-90%
使用寿命：＞50000小时； 
安装方式：支持多种安装方式；              
防护等级：IP67；                              
☆状态检测功能：支持通过RS485或RJ45接口远程显示补光灯的工作状态，包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         支同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。                                                                                                                                                                                                                            
☆远程调节功能：支持通过RS485接口或RJ45接口或摄像机接口远程开启，关闭补光灯，远程调节亮度，亮度35级可调。                                                                                                                                                                                       
☆自动调光功能：支持在不同亮度环境中补光装置可自动调节亮度，自动调节等级35级可设置。                                                                                                                                                                        
需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）
	台
	60

	5
	室外防雨箱
	箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体整体材质为不锈钢；配带单托板、插座、重合闸防雷保护器、配电单元等；箱体：箱体正面为警徽，警徽颜色公安蓝，下方“射阳公安”+项目名称字母缩写字样。
	个
	60

	6
	六类网线
	国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm
	米
	400

	7
	电源线
	国标，RVV2*1.5mm²
	米
	1000

	8
	L杆4.5米挑1米
	热镀锌材质，白色，底部1.5M 公安蓝，杆长4.5m，根径不小于140mm，梢径不小于110mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm 厚；基础不小于 600mm*600mm*800mm，4 根不小于 M18*600mm 地脚螺栓（其中牙长不低于 80mm）；横臂长1m，等径 60mm，不小于3mm壁厚。
	根
	57

	9
	抱箍支架
	1500mm
	套
	3

	10
	手井
	300*300*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板
	个
	57

	11
	供电开户、安装接入施工
	含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工
	点位
	60

	12
	安装调试费
	调试开通接入平台
	点位
	60

	13
	光纤租赁
	5年
	条
	60


三、付款方式
1、合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；
2、中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，采购方付至合同价的70%；
3、项目验收合格后满一年且无质量问题，采购方付至合同价的90%；
4、项目验收合格后满两年且无质量问题，采购方付清剩余合同价款。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可就预付款比例作相应调整。
 































第五章评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目采购包1和采购包2分别选取1名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标标准
	评分项目
	满分
（100分）
	评分标准

	报价部分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）× 30（该结果四舍五入，保留两位小数）。对小型和微型企业产品或者服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。
依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术参数响应
	30分
	所投产品技术参数全部满足或优于招标文件要求的得30分，投标人需详尽真实的提供投标产品的技术参数偏离表，列明偏离情况。重要指标项有负偏离的有一项扣3分，其它项有负偏离的有一项扣1分，扣完为止。
注：招标文件中要求提供证明材料但在投标时未提供的视为负偏离。★项为重要指标项，须提供符合要求的证明材料进行佐证。

	团队服务能力
	14分
	1、供应商应组建成熟的项目团队，项目经理具有信息系统项目管理师（计算机技术与软件专业技术资格）、工程师职称证书（人社部门颁发）、注册信息安全专业人员（中国信息安全测评中心颁发），每有一项得2分，本项最高得6分，未提供不得分。
2、项目技术负责人同时具有信息系统项目管理师（计算机技术与软件专业技术资格）、系统规划与管理师（计算机技术与软件专业技术资格），每满足一项得2分，本项最高得4分，未提供不得分。
3、拟投入项目组成员（除项目经理与项目技术负责人外）分别具有电子信息工程专业高级工程师（人社部门颁发）、网络规划设计师（计算机技术与软件专业技术资格），每提供1个得2分，最多得4分，未按要求提供不得分。
（以上证书提供有效期内的证书原件彩色复印件加盖投标人公章，未提供不得分）
(以上人员不得重复，提供证书原件彩色复印件并加盖投标人公章为准)

	投标人综合能力
	6分
	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证，每提供一个证书得1分。最高得6分。
（以上证书提供有效期内的证书原件彩色复印件加盖投标人公章，未提供不得分）

	业绩
	6分
	投标人具有监控类项目业绩的，每提供一份得2分，最多得6分，提供相关合同。

	实施方案
	6分
	1、 根据本项目的采购需求及实际情况，具体实施方案应包含：（1）项目的总体概述；（2）施工组织总体设想；（3）方案针对性；（4）施工段划分的表述；（5）方法科学合理。
方案中有上述内容，方案内容理解到位并与采购需求对应，内容详实贴合，完全符合采购需求的得3分，方案内容均有涉及但不够详细，基本符合采购需求的得2分;方案中有上述内容，方案内容不完整、具有部分逻辑错误，各项工作要求理解有所欠缺的得1分，案思路较混乱、目标设置不明确、对项目各项工作有所偏差或未提供的不得分。
2、 根据本项目的采购需求及实际情况，编制人员配备的方案应包含：（1）项目管理的人员配备、素质及管理经验；（2）劳动力、机械设备；（3）材料投入计划。
方案中有上述内容，方案内容理解到位并与采购需求对应，内容详实贴合，完全符合采购需求的得3分，方案内容均有涉及但不够详细，基本符合采购需求的得2分，案思路较混乱、目标设置不明确、对项目各项工作有所偏差或未提供的不得分。

	售后服务方案
	6分
	1、 根据本项目的采购需求及实际情况，具体售后服务方案应包含：（1）售后服务保障体系；（2）维修点；（3）维护履盖面；（4）维修力量。
方案中有上述内容，方案内容理解到位并与采购需求对应，内容详实贴合，完全符合采购需求的得4分，方案内容均有涉及但不够详细，基本符合采购需求的得3分;方案中有上述内容，方案内容不完整、具有部分逻辑错误，各项工作要求理解有所欠缺的得2分，案思路较混乱、目标设置不明确、对项目各项工作有所偏差或未提供的不得分。
2、 根据本项目的采购需求及实际情况，编制售后人员配备的方案应包含：（1）售后人员配备（不少于5人）；（2）人员架构科学合理性。
方案中有上述内容，方案内容理解到位并与采购需求对应，内容详实贴合，完全符合采购需求的得2分，方案内容均有涉及但不够详细，基本符合采购需求的得1分，案思路较混乱、目标设置不明确、对项目各项工作有所偏差或未提供的不得分。

	节能
环保
	2分
	1、响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。












第六章投标文件格式
 
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称：（加盖CA电子公章）
      日期 ：               
 
 


投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。
七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。
八、法人授权书
九、投标函
十、小微企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、采购需求承诺书格式
十六、开标一览表
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 
 

 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）
 
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
        声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理
声  明
我单位郑重声明： 
我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。


八、法人授权书
致：【采购单位】
本人__（姓名）   系__（供应商名称）   的法定代表人（单位负责人），现授权__（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
授权期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
被授权人无转委托权。
供应商名称（加盖CA电子公章）：________________ 
地址：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________ 
法定代表人（单位负责人）联系电话：（手机）                       
被授权人（签字/签章）：________________   
被授权人身份证号码：         
被授权人联系电话：（手机）       
日期：_____年______月______日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	 
	 


被授权人有效期内的身份证正反面电子件：
	 
	 


填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若招标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
 
 
 

 
法定代表人（单位负责人）身份证明
致：【采购单位】
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。（可电子粘贴）
	 
	 


 
供应商名称（加盖CA电子公章）：________________ 
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______ 
日期：_____年______月______
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
九、投标函
致：江苏华恒工程项目咨询管理有限公司、射阳县海河镇人民政府
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：________年____月____日
 
 
 
 





 
十、小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加代理机构组织的（射阳县海河镇人民政府）采购编号为JSZC-             ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
 
2.（标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（小型企业、微型企业）；
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
                                      企业名称（加盖CA电子公章）： 
日  期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
相关企业的具体情况如下：
1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；
2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；
 …… 
 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 
 
                              供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                           
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离
	证明材料
（页码）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十四、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离
	证明
材料

	 
	最高限价 
	 
	 
	 

	 
	合同履行期限
	 
	 
	 

	 
	 实质性响应内容（采购需求承诺书）
	 
	 
	 

	 
	 开标一览表
	 
	 
	 

	 
	 法人授权书
	 
	 
	 

	 
	 投标函
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。不得负偏离，否则作无效文件处理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十五、采购需求承诺书格式
         
采购需求承诺书
一、项目内容
项目名称：射阳县海河镇海湾、永坛、条海、六份、大有、三河六个村居安装智慧安防项目
预算金额：169.884万元
最高限价：151.294万元，(采购包1：76.75万元；采购包2：74.544万元)投标报价高于最高限价的作无效标处理。
采购需求：根据县委县政府《关于学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》(射发(2024)1号)文件要求。为加快建设智慧安防村居，推动农村“雪亮工程”提档升级，持续推进平安乡村建设。现拟在海河镇六个村居安装智慧安防摄像头。具体要求详见招标文件中的项目需求部分。
注：本次招标项目共分2个标段，各投标人可对本项目所有标段进行投标，但最多只能中一个标段。各标段评审及定标顺序如下:一标段→二标段。当投标人在一标段中已确定为中标供应商时，其投标文件不再参与二标段的评审。
合同履行期限：自合同生效之日起30个工作日内完成供货，具体要求服从采购人供货期需要。
履约地点：射阳县海河镇人民政府指定地点。
本项目不接受联合体投标。
二、设备要求及参数
（一）采购包1需设备参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双向双云台变焦全结构化相机
	设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps
★设备内置双镜头，内置不少于2颗GPU芯片，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。
支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
★支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。
★设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换，双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°，可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。
★样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现，自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。
★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，设备内置多颗混合补光灯，通道1通道2均具有不少于3颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。
设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	43

	2
	双镜头结构化相机
	设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
★上镜头支持电动变焦。
结构化镜头不小于8-32mm焦距
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	17

	3
	环境补光灯
	颗数：≥12颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠             
功 率：≤20W
发光角度：30°/45°/60°等可选、标配45度                                                                     
色温：3500K~4500K（暖光设计）；其他色温可定制                       
光通量：120LM/W； 
供电电源：AC220V（176V～264V）                                                                         最佳照射距离：16米～28米                      
开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启。
工作环境温度：-40℃~+80℃；            
工作湿度：10-90%
使用寿命：＞50000小时； 
安装方式：支持多种安装方式；              
防护等级：IP67；                              
☆状态检测功能：支持通过RS485或RJ45接口远程显示补光灯的工作状态，包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         支同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。                                                                                                                                                                                                                            
☆远程调节功能：支持通过RS485接口或RJ45接口或摄像机接口远程开启，关闭补光灯，远程调节亮度，亮度35级可调。                                                                                                                                                                                       
☆自动调光功能：支持在不同亮度环境中补光装置可自动调节亮度，自动调节等级35级可设置。                                                                                                                                                                        
需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）
	台
	60

	4
	室外防雨箱
	箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体整体材质为不锈钢；配带单托板、插座、重合闸防雷保护器、配电单元等；箱体：箱体正面为警徽，警徽颜色公安蓝，下方“射阳公安”+项目名称字母缩写字样。
	个
	60

	5
	六类网线
	国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm
	米
	400

	6
	电源线
	国标，RVV2*1.5mm²
	米
	1000

	7
	L杆4.5米挑1米
	热镀锌材质，白色，底部1.5M 公安蓝，杆长4.5m，根径不小于140mm，梢径不小于110mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm 厚；基础不小于 600mm*600mm*800mm，4 根不小于 M18*600mm 地脚螺栓（其中牙长不低于 80mm）；横臂长1m，等径 60mm，不小于3mm壁厚。
	根
	60

	8
	手井
	300*300*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板
	个
	60

	9
	供电开户、安装接入施工
	含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工
	点位
	60

	10
	安装调试费
	调试开通接入平台
	点位
	60

	11
	光纤租赁
	5年
	条
	60



（二）采购包2所需设备参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双向双云台变焦全结构化相机
	设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps
★设备内置双镜头，内置不少于2颗GPU芯片，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。
支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
★支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。
★设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换，双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°，可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。
★样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现，自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。
★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，设备内置多颗混合补光灯，通道1通道2均具有不少于3颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。
设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	20

	2
	双镜头结构化相机
	设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
★上镜头支持电动变焦。
结构化镜头不小于8-32mm焦距
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
覆盖范围：
400万覆盖宽度4-5米
	台
	35

	3
	枪球联动一体机
	设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像
全景摄像机内置多颗暖光灯，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，镜头光圈不小于F1.0，细节摄像机内置多颗混合补光灯，内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸
★细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，支持光学变倍，支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s。
全景路视频分辨率为2560x1440，细节路视频分辨率为2560x1440。
★设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出，具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。
设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。
可通过客户端软件显示行人的属性。
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。
★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。
覆盖范围：
覆盖宽度15米，覆盖距离4-30米
	台
	5

	4
	环境补光灯
	颗数：≥12颗原装进口大功率暖光色温LED 灯珠             
功 率：≤20W
发光角度：30°/45°/60°等可选、标配45度                                                                     
色温：3500K~4500K（暖光设计）；其他色温可定制                       
光通量：120LM/W； 
供电电源：AC220V（176V～264V）                                                                         最佳照射距离：16米～28米                      
开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启。
工作环境温度：-40℃~+80℃；            
工作湿度：10-90%
使用寿命：＞50000小时； 
安装方式：支持多种安装方式；              
防护等级：IP67；                              
☆状态检测功能：支持通过RS485或RJ45接口远程显示补光灯的工作状态，包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         支同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。                                                                                                                                                                                                                            
☆远程调节功能：支持通过RS485接口或RJ45接口或摄像机接口远程开启，关闭补光灯，远程调节亮度，亮度35级可调。                                                                                                                                                                                       
☆自动调光功能：支持在不同亮度环境中补光装置可自动调节亮度，自动调节等级35级可设置。                                                                                                                                                                        
需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）
	台
	60

	5
	室外防雨箱
	箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体整体材质为不锈钢；配带单托板、插座、重合闸防雷保护器、配电单元等；箱体：箱体正面为警徽，警徽颜色公安蓝，下方“射阳公安”+项目名称字母缩写字样。
	个
	60

	6
	六类网线
	国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm
	米
	400

	7
	电源线
	国标，RVV2*1.5mm²
	米
	1000

	8
	L杆4.5米挑1米
	热镀锌材质，白色，底部1.5M 公安蓝，杆长4.5m，根径不小于140mm，梢径不小于110mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm 厚；基础不小于 600mm*600mm*800mm，4 根不小于 M18*600mm 地脚螺栓（其中牙长不低于 80mm）；横臂长1m，等径 60mm，不小于3mm壁厚。
	根
	57

	9
	抱箍支架
	1500mm
	套
	3

	10
	手井
	300*300*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板
	个
	57

	11
	供电开户、安装接入施工
	含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工
	点位
	60

	12
	安装调试费
	调试开通接入平台
	点位
	60

	13
	光纤租赁
	5年
	条
	60


三、付款方式
1、合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；
2、中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，采购方付至合同价的70%；
3、项目验收合格后满一年且无质量问题，采购方付至合同价的90%；
4、项目验收合格后满两年且无质量问题，采购方付清剩余合同价款。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可就预付款比例作相应调整。
我公司承诺响应上述项目需求内容。              
   投标人（加盖CA电子签章）：
日期：年月日













 
十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：
 
	[bookmark: _GoBack]投标总报价（大写）：

	小写：                        （人民币：元）


                                            
                                       
日期：     年   月   日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                法定代表人签名：
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
                  日期：
 
 
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                            
地址：                            
邮编：                               
联系人：                      
联系电话：                                           
授权代表：                         
联系电话：                       
地址：                           
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                           
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。（营业执照复印件、授权委托书，授权委托人社保等证明材料）
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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