**徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目**

**公开招标更正（澄清）内容（一）**

**一、以下为更正（澄清）的内容**

**1、****原招标文件 第六章 采购需求 一、项目概况**1、采购内容：

本项目分为七个设备间，需要更换15KW档案馆专用空调3台，40KW档案馆专用空调1台，50KW档案馆专用空调2台及80KW档案馆专用空调1台，并对配电系统整体改造更新。

**更正为：**

本项目分为七个设备间，需要更换15KW档案馆专用空调3台，40KW档案馆专用空调1台，50KW档案馆专用空调1台及80KW档案馆专用空调2台，并对配电系统整体改造更新。

**2、原招标文件 第六章 采购需求 二、设备采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 制冷量 | 数量 | 备注 |
| 1 | 档案馆空调 | 80KW及以上 | 1台 | 包含所有配件安装材料 |
| 2 | 档案馆空调 | 50KW及以上 | 2台 | 包含所有配件安装材料 |
| 3 | 档案馆空调 | 40KW及以上 | 1台 | 包含所有配件安装材料 |
| 4 | 档案馆空调 | 15KW及以上 | 3台 | 包含所有配件安装材料 |
| 5 | 前置过滤系统 | 96W及以上 | 7套 | 包含所有配件安装材料 |
| 6 | 供配电线路改造 |  | 7项 | 包含所有配件安装材料 |
| 7 | 线路检测 | 绝缘、电能质量分析、防雷接地 | 7次 | 提供合格的检测报告 |
| 8 | 移动电源车应急供电切换服务 | 120KW，并提供配套连接电缆 | 1项 | 发电车到现场保障 |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 制冷量 | 数量 | 备注 |
| 1 | 档案馆空调 | 80KW及以上 | 2台 | 包含所有配件安装材料 |
| 2 | 档案馆空调 | 50KW及以上 | 1台 | 包含所有配件安装材料 |
| 3 | 档案馆空调 | 40KW及以上 | 1台 | 包含所有配件安装材料 |
| 4 | 档案馆空调 | 15KW及以上 | 3台 | 包含所有配件安装材料 |
| 5 | 前置过滤系统 | 96W及以上 | 7套 | 包含所有配件安装材料 |
| 6 | 供配电线路改造 |  | 7项 | 包含所有配件安装材料 |
| 7 | 线路检测 | 绝缘、电能质量分析、防雷接地 | 7次 | 提供合格的检测报告 |
| 8 | 移动电源车应急供电切换服务 | 120KW，并提供配套连接电缆 | 1项 | 发电车到现场保障 |

3、**原招标文件第六章 采购需求** 四、采购设备的技术规格参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 制冷量 | 线径 | 数量 | 备注 |
| 1 | 内机： | 80KW及以上 | 45mm² | 1 | 冷量：80KW；电加热40KW;加湿量：15 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:1台；系统类型：双系统； |
| 外机 |  |  | 1 |
| 2 | 内机 | 40KW及以上 | 25mm² | 1 | 冷量：35KW；电加热25KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:1台；系统类型：双系统； |
| 外机 |  |  | 1 |
| 3 | 内机 | 50KW及以上 | 32mm² | 2 | 冷量：45KW；电加热25KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:2台；系统类型：双系统； |
| 外机 |  |  | 2 |
| 4 | 内机 | 15KW及以上 | 10mm² | 3 | 冷量：15KW；电加热9KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：正回风、上送风；压缩机：定频；数量:3台；系统类型：单系统； |
| 外机 |  |  | 3 |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 制冷量 | 线径 | 数量 | 备注 |
| 1 | 内机： | 80KW及以上 | 45mm² | 2 | 冷量：80KW；电加热40KW;加湿量：15 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:2台；系统类型：双系统； |
| 外机 |  |  | 2 |
| 2 | 内机 | 40KW及以上 | 25mm² | 1 | 冷量：35KW；电加热25KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:1台；系统类型：双系统； |
| 外机 |  |  | 1 |
| 3 | 内机 | 50KW及以上 | 32mm² | 1 | 冷量：45KW；电加热25KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:1台；系统类型：双系统； |
| 外机 |  |  | 1 |
| 4 | 内机 | 15KW及以上 | 10mm² | 3 | 冷量：15KW；电加热9KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：正回风、上送风；压缩机：定频；数量:3台；系统类型：单系统； |
| 外机 |  |  | 3 |

**二、其他内容不变。**

江苏人间建设项目管理有限公司

2025年5月28日