**黄码一支维修养护工程清单编制说明**

**一、工程概况：**

黄码一支大沟清江浦区境内长 1.95km，北起创业路，南至省道 S327。黄码一支渠全长5.06km，北起蛇家坝干渠，南至省道 S325。本次工程整治黄码一支大沟总长 1.40km（含支沟0.3km），排涝面积 0.92km2，黄码一支渠 0.47km，灌溉面积 0.53 万亩。**二、编制范围：**

工程施工图纸内容。

**三、编制依据：**

1、南京市水利规划设计院股份有限公司设计的黄码一支维修养护工程施工图纸；

2、苏水基（2015）32 号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》；

3、苏水基（2019）6 号关于颁发《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

4、GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》

5、苏水基（2012）39 号关于颁发《江苏省水利工程设计概（预）算编制规定》（2012 年版）的通知；

6、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

7、《江苏省水利预算定额》（2010年版）

8、国家及地方有关政策法规；

9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

**四、其他说明**

根据建设单位要求以及结合工程具体情况，本清单作如下说明：

1、所有工程中的土石方工程，其内部调配的运距投标人自行考虑，土方工程的投标报价均应包括一般土方、淤泥土、建筑物等的开挖与拆除、装卸、运输及植被清理、表土开挖、弃土及建筑垃圾处理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等所需全部人工、机械设备、材料等费用。

2、施工过程中回填所需土源费用（含购土、装运）由投标人综合考虑在投标报价内；

3、安全文明措施费按29000.00元计算，为不可竞争费用，结算时按《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》执行，超出部分由中标人自行承担；

4、保险费由投标人自行报价，结算时报价范围内按实计算，超出部分由中标人自行承担；

5、本工程所用砼需要采用商品砼，所用砂浆为预拌砂浆；

6、措施项目清单中，其他临时工程包括施工房屋、施工用电、水等可能发生的费用投标人自行报价；

7、本工程所涉及的其他施工措施费投标人在措施项目清单中自行添加，后期不予增加签证。

二〇二五年三月四日