
廊下幼儿园消防系统改造工程

工程量清单编制说明

一、总说明
1、工程概况：本工程为廊下幼儿园消防系统改造工程，本次维修范围为廊下幼儿园消防系统改造；包含增加喷淋系统，喷淋稳压系统，喷淋水泵房等。

2、工程招标范围：图纸及清单范围内的消防系统改造工程。

3、工程量清单编制依据:工程量清单的编制及清单工程量的计算按照国家《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的计算规范（GB50854-2013~GB50862-2013）的相关规定执行，各项目编码中的工程内容与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的计算规范（GB50854-2013~GB50862-2013）中的内容相同。
4、各投标单位在投标报价时应注意：工程量清单范围内的安装工程，清单项目“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工程内容，凡说明了的工作内容均应包括在投标报价中；清单特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

5、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

6、工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

二、其他必须说明的问题

1、本工程量清单所列的工程量系本招标人按设计图纸估算的，作为投标报价的基础，付款时以由承包人计量、监理签证、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用。

2、竣工结算时报工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的计算规范（GB50854-2013~GB50862-2013）的工程量计算规则执行（项目特征中有明确描述的以项目特征的描述为准）。

3、投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素。

4、中标单位自行装表支付水电费，故投标单位必须把水电费自行考虑在投标报价中。

5、各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 
7、投标人对招标文件（包括工程量清单的项目特征描述）有疑义的，应在招标文件规定的提疑时间内向招标人提出。招标完毕后招标人的答疑，可作为工程计量、计价的依据；招标人不再受理投标人提出的关于招标文件的异议。
8、招标人对本工程部分材料、设备设置了招标人推荐的品牌（或厂家），主要材料品牌（或厂家）见下表：

	材料名称
	品牌要求（三个）
	备注

	消防应急照明与疏散指示系统
	深圳嘉泰、利英斯特电气、珠海西默
	

	镀锌钢管
	劳动、国强、大洲
	

	阀门
	埃美柯、上海沪工、上海沪航
	

	消防水泵
	凯泉、东方泵业、三联泵业
	


注：投标人在投标时承诺使用招标人推荐的品牌（或厂家），在合同履行过程中进行选择，提供承诺书至投标文件中；如投标人选择招标人推荐品牌（或厂家）以外的品牌（或厂家），应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件提出的技术标准和质量要求，并由招标人同意。在后续施工中招标人有权指定使用推荐品牌中的任一品牌。其他未在该推荐品牌中列出的材料、设备按中档品牌标准报招标人确认后实施。推荐品牌中已列出的材料、设备，如果与施工图纸的技术参数不符，按中档品牌标准报招标人确认后实施。需专业深化设计的，按中档品牌标准报招标人确认后实施。
9、本工程暂列金额50000元（不含税费），专业工程暂估价60000元（不含税费），详见清单。

