**1、更正（澄清）内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 原招标文件 | 现更正为 |
| 第一章第四条 （一）投标截止时间：2024年11月8日北京时间10:00。  （二）开标时间：2024年11月8日北京时间10:00。 | 第一章第四条 （一）投标截止时间：2024年11月14日北京时间10:00。  （二）开标时间：2024年11月14日北京时间10:00。 |
| 第三章第三条（十九）投标文件的提交与接收：  1.投标文件提交时间：2024年11月8日10:00前。  2.投标截止时间：2024年11月8日北京时间10:00。 | 第三章第三条（十九）投标文件的提交与接收：  1.投标文件提交时间：2024年11月14日10:00前。  2.投标截止时间：2024年11月14日北京时间10:00。 |
| 第三章第四条（二十五1）开标时间及地点：  1.开标时间：**2024年11月8日10:00（标准时间）** | 第三章第四条（二十五1）开标时间及地点：  1.开标时间：**2024年11月14日10:00（标准时间）** |
| 第六章 采购需求“**四、项目技术要求2. 采购清单及技术参数要求（2）技术参数：★**1、指掌纹采集设备须通过公安部GA认证，符合《活体指纹图像采集技术规范》(GA/T 625-2010)、《活体指纹图像应用程序接口规范　第1部分：采集设备》(GA/T 626.1-2010)、《活体指纹图像应用程序接口规范 第2部分：图像拼接》(GA/T 626.2-2010)、《活体掌纹图像采集技术规范》(GA/T 864-2010)、《活体掌纹图像采集接口规范》(GA/T 865-2010)相应标准的活体指纹(十指平面、滚动、连指)、掌纹(平面掌纹、侧掌纹)采集设备。（**须提供GA认证扫描件并加盖投标人公章**） | 第六章 采购需求“**四、项目技术要求2. 采购清单及技术参数要求（2）技术参数：★**1、指掌纹采集设备须通过公安部GA认证，符合《活体指纹图像采集技术规范》(GA/T 625-2010)、《活体指纹图像应用程序接口规范　第1部分：采集设备》(GA/T 626.1-2010)、《活体指纹图像应用程序接口规范 第2部分：图像拼接》(GA/T 626.2-2010)、《活体掌纹图像采集技术规范》(GA/T 864-2010)、《活体掌纹图像采集接口规范》(GA/T 865-2010)相应标准的活体指纹、掌纹采集设备。（**须提供GA认证扫描件并加盖投标人公章**） |
| 第六章 采购需求“**四、项目技术要求2. 采购清单及技术参数要求（2）技术参数：**▲3、采集仪主要性能参数：（**须提供公安部门检测报告扫描件并加盖投标人公章**）  （1）有效图像尺寸：掌纹≥117mm×117mm、侧掌≥52mm × 99mm、四指≥81mm×76mm、指纹≥32mm×32mm；  （2）图像像素数：掌纹≥2304像素×2304像素、侧掌≥1024像素×1968像素、  四指≥1600像素×1500像素、指纹≥640像素×640像素；  （3）采样分辨率：500dpi±1%；  （4）图像畸变：≤1%；  （5）图像灰度等级：256 级；  （6）信号传输接口：USB2.0；  （7）掌纹采集速度：≥2帧/秒；  （8）指纹采集速度：≥18帧/秒； | 第六章 采购需求“**四、项目技术要求2. 采购清单及技术参数要求（2）技术参数：**▲3、采集仪主要性能参数：（**须提供公安部门检测报告扫描件并加盖投标人公章**）  （1）有效图像尺寸：掌纹≥117mm×117mm、四指≥81mm×76mm、指纹≥32mm×32mm；  （2）图像像素数：掌纹≥2304像素×2304像素、四指≥1600像素×1500像素、指纹≥640像素×640像素；  （3）采样分辨率：500dpi±1%；  （4）图像畸变：≤1%；  （5）图像灰度等级：256 级；  （6）信号传输接口：USB2.0；  （7）掌纹采集速度：≥2帧/秒； |
| 第六章 采购需求“**四、项目技术要求2. 采购清单及技术参数要求（2）技术参数：**▲15、采集软件与国家指纹库指掌纹比对引擎无缝对接，实现数据上传、查询、反馈等应用服务，服务性能须满足如下指标：**（须提供原厂家承诺函并加盖投标人公章**，**格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》附件十）**。  （1）1分钟内反馈国家库全库查重结果，准确率>99.999%。。  （2）30分钟内反馈倒查结果。  （3）倒查结果比对引擎实现自动排否，排除99%以上的候选结果，排否后比中准确率＞95%。  （4）免费服务期限3年。 | 现已删除此条要求。 |
| 第七章 投标文件相关格式“十、支持指掌纹采集仪及采集系统软件与国家指纹库指掌纹比对引擎无缝对接承诺函” | 现已删除“支持指掌纹采集仪及采集系统软件与国家指纹库指掌纹比对引擎无缝对接承诺函”，十为“预付款保函支付条款模板” |

**2、其他事项不变。**