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第一章投标邀请
项目概况JSZC-320582-HYJS-G2025-0005招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年04月03日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0005
项目名称：香山小学厨房设备项目
预算金额：1585910元； 
最高限价：1585910元；
    采购方式：公开招标
采购需求：本次招标的标是保税区金港街道新建香山小学，拟采购厨房设备一批。具体要求见招标文件第四章项目需求。
交货期：在合同生效后50日内供货安装调试结束。
本项目不接受联合体投标。
本次采购不允许进口产品投标。
二、申请人的资格要求
（一）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.授权委托书。
7.资格证明文件的书面承诺。
（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求:
1.本项目专门面向中小企业采购
注：
(1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
(2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（三）、本项目的特定资格要求：
1.投标人或所投产品的生产企业应具有有效期内的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）；投标人或所投产品的生产企业应具有有效期内的消毒产品生产企业卫生许可证。




三、获取招标文件
时间：2025-03-03 00:00 - 2025-03-08 00:00 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-04-03 14:00 （北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。 
（三）本次招标不收取投标保证金。 
（四）其他注意事项：
1.CA证书办理：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系： 
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 
 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省张家港保税区城乡发展局
地 址：张家港市金港街道滨江大厦A座5楼
联系方式：黄勇、0512-58339528
2.采购代理机构信息
名 称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
地 址：张家港市国泰北路15号
联系方式：张晨岚 13915712708
3.项目联系方式
项目联系人：张晨岚
电 话：13915712708
 


第二章投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
  4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付 ;
  4.2.2 代理费用收取方式：采用转账或者汇款方式向招标代理支付。
  4.2.3 代理费用收取标准：预算金额的1.35%,也即21445元
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 请各投标人根据自身投标需要，联系采购人勘察项目现场（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。
7.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑时间截止前在苏采云政府采购一体化平台提出。招标人对答疑时间截止前收到的任何澄清要求将以网上平台予以答复。
8、招标文件的修改
8.1在提交投标文件截止15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
8.2张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
10.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
11、投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
11.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
12、投标人资格证明文件
12.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
13、投标配置与分项报价表
13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。
13.2 标的物
13.2.1采购人需求的有关服务等。
13.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
13.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
13.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
14、技术及服务方案
14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
14.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
15、投标人情况介绍
15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件的签署
18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
21、投标文件的递交
21.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
五、开标与评标
23、开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
24.1 开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25、评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26、投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
26.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1关于诚信库：
27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3 查询渠道：“信用中国”。
27.1.1.2 关于失信联合惩戒
根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《省政府关于印发江苏省加强政务诚信建设实施意见等文件的通知》（苏政发〔2018〕23号）、《市政府办公室印发关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见的通知》（苏府办〔2017〕273号）等文件要求,限制严重失信主体参与公共资源交易的投标等政府采购活动。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。
28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
 28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
 28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
 28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
 28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
 28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
 28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；
 28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
 28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
 28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
 28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
 28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
 28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
 28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
 28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
 28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;
28.2 废标条款：
 (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
 (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 (4)因重大变故，采购任务取消的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。
29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门制定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者张家港保税区宏宇建设咨询有限公司工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）其他不符合法律、法规规定的。
30、质疑
30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。
30.6 以下情形的质疑不予受理
30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
33、履约保证金
33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。
33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
34、货物和服务的追加、减少和添购。
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、监督和公证
35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
 


第三章合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	 
	 
	 


二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：               （元）人民币。
合同金额包括但不限于含所需货物以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1合同签订前，乙方向甲方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
七.转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：                       
8.2 交货方式：                     
8.3 交货地点：                     
九、货款支付
9.1结付程序：                   。
9.2结付期限：                   。
9.3乙方收款账户：                
9.4甲方合同款支付方式：              （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十.税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3响应时间：                      。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述的货物免费质保期为：                    。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在      个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与抽样送检，并由其出具质量检测报告，抽样送检费用同乙方承担。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
  甲方：
  地址：
  法定代表人或授权代表：
  联系电话：
签订日期：      年月日
 
乙方：
地址：
法定代表人（或负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年月日


第四章 项目需求
一、清单
1、采购需求清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	贯流式风幕机
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	贯流式风幕机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	平板推车
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	落地式电子秤
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	六门更衣柜
	9
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	挂墙式单星洗手池
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	台出电子感应龙头
	2
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	挂墙式烘手机
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	自动杀菌净手器
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	不锈钢地架
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	四层货架
	7
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	单星拖把池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	拖把架连接水盆
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	四层货架
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	不锈钢水池
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	冷热水龙头
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	单门砧板刀具消毒柜
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	四门立式风冷双温冰箱
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	不锈钢工作台
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	不锈钢地架
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	挂墙式洗地龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	落地式绞切肉机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	四层货架
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	不锈钢工作台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	不锈钢水池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	单星盆工作台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	四层货架
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	35
	单门砧板刀具消毒柜
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	36
	四门立式风冷双温冰箱
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	37
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	39
	挂墙式洗地龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	40
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	41
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	42
	双孔脏物台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	43
	不锈钢水池
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	44
	冷热水龙头
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	45
	不锈钢工作台
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	46
	不锈钢地架
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	47
	四层货架
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	48
	毛刷清洗去皮机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	49
	多功能切菜机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	50
	双门砧板刀具消毒柜
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	51
	挂墙式洗地龙头
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	52
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	53
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	54
	自动灭火系统装置
	2
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	55
	过滤式油网烟罩
	26.8
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	56
	油网烟罩前封板
	20.6
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	57
	不锈钢封墙板
	41.2
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	58
	不锈钢调料台
	8
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	59
	电磁双眼大锅灶
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	60
	电磁双眼小炒灶（配锅）
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	61
	电磁全自动可倾式汤锅
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	62
	不锈钢工作台
	8
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	63
	不锈钢地架
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	64
	不锈钢工作台
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	65
	双层送餐车
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	66
	不锈钢水池
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	67
	冷热水龙头
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	41
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	42
	双层送餐车
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	43
	贯流式风幕机
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	44
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	45
	挂墙式洗地龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	46
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	47
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	48
	落地式淘米机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	49
	不锈钢水池
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	50
	冷热水龙头
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	51
	高身饼盆车
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	52
	不锈钢工作台
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	53
	集气罩
	8.3
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	54
	不锈钢前封板
	6.9
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	55
	 商用电蒸饭箱
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	56
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	57
	挂墙式洗地龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	58
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	59
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	60
	不锈钢水池
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	61
	冷热水龙头
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	62
	不锈钢工作台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	63
	单门砧板刀具消毒柜
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	64
	四门立式风冷冷藏冰箱
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	65
	挂墙式双星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	66
	台出电子感应龙头
	2
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	67
	挂墙式烘手机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	68
	自动杀菌净手器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	69
	紫外线杀菌灯
	7
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	70
	不锈钢工作台
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	71
	五格保温台
	8
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	72
	不锈钢工作台
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	73
	双玻璃门风冷留样冰箱
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	74
	四门保洁柜
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	75
	单移门工作柜
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	76
	单星盆工作台
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	77
	冷热水龙头
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	78
	粘捕式灭蝇器
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	79
	挂墙式洗地龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	80
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	81
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	82
	开水器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	83
	四层货架
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	84
	单星大浸泡池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	85
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	86
	牛角罩
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	87
	长龙式洗碗机带烘干
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	88
	不锈钢工作台
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	89
	双层送餐车
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	90
	单孔脏物台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	91
	不锈钢水池
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	92
	冷热水龙头
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	93
	双门电热消毒柜
	5
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	94
	紫外线杀菌灯
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	95
	四门保洁柜
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	96
	贯流式风幕机
	18
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	97
	挂墙式双星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	98
	台出电子感应龙头
	2
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	99
	挂墙式烘手机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	100
	自动杀菌净手器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	101
	紫外线杀菌灯
	5
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	102
	五格保温台
	8
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	103
	不锈钢工作台
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	104
	单移门工作柜
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	105
	单星盆工作台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	106
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	107
	双玻璃门风冷留样冰箱
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	108
	四门保洁柜
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	109
	保温推车
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	110
	粘捕式灭蝇器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	111
	挂墙式洗地龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	112
	挂墙式单星洗手池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	113
	台出电子感应龙头
	1
	个
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	114
	开水器
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	115
	单孔脏物台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	116
	不锈钢水池
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	117
	冷热水龙头
	4
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	118
	四层货架
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	119
	单星大浸泡池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	120
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	121
	牛角罩
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	122
	长龙式洗碗机带烘干
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	123
	不锈钢工作台
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	124
	双层送餐车
	3
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	125
	双门电热消毒柜
	6
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	126
	紫外线杀菌灯
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	127
	四门保洁柜
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	128
	单星拖把池
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	129
	冷热水龙头
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	130
	拖把架连接水盆
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	131
	四层货架
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	132
	贯流式风幕机
	18
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	133
	贯流式风幕机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	134
	后倾式双进风离心风机
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	135
	油烟净化器（净化率90%）
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	136
	风机、净化器支架
	2
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	137
	不锈钢顶风管
	49.6
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	138
	不锈钢室内风管
	96.8
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	139
	不锈钢室外风管
	128.4
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	140
	不锈钢弯头
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	141
	不锈钢大小头
	2
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	142
	帆布接头
	2
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	143
	150℃防火阀
	4
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	144
	防震垫
	2
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	145
	风机启动箱
	2
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	146
	后倾式双进风离心风机
	1
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	147
	风机、净化器支架
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	148
	不锈钢顶风管
	16.3
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	149
	不锈钢室内风管
	20.5
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	150
	不锈钢室外风管
	52.5
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	151
	不锈钢弯头
	2
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	152
	不锈钢大小头
	3
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	153
	帆布接头
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	154
	150℃防火阀
	2
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	155
	防震垫
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	156
	风机启动箱
	1
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	157
	1F、2F、3F、4F洗消间  轴流风机
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	158
	不锈钢风管
	16.8
	㎡
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	159
	不锈钢弯头
	2
	台
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	160
	学生不锈钢快餐盘
	2000
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	161
	教师不锈钢快餐盘（带盖）
	200
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	162
	不锈钢汤碗
	2000
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	163
	不锈钢留样盒
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	164
	木质筷子
	200
	双
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	165
	不锈钢勺
	2000
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	166
	斩肉墩
	5
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	167
	切菜刀
	10
	把
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	168
	斩骨刀
	10
	把
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	169
	削皮刀
	10
	把
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	170
	聚酯切菜板
	16
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	171
	聚酯切肉/砍骨板
	5
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	172
	铲刀
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	173
	铲刀
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	174
	菜勺
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	175
	菜勺
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	176
	菜勺
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	177
	不锈钢笊篱
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	178
	塑料菜筐（新料）
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	179
	带盖餐厨垃圾桶
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	180
	不锈钢脸盆
	30
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	181
	不锈钢脸盆
	30
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	182
	不锈钢脸盆
	30
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	183
	不锈钢提桶
	30
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	184
	塑料周转箱
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	185
	塑料密封整理箱
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	186
	不锈钢方盘
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	187
	不锈钢汤桶
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	188
	广式水勺
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	189
	长柄水勺
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	190
	炒勺
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	191
	打汤勺
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	192
	漏勺
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	193
	宽边油隔
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	194
	饭勺
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	195
	洗米箩
	3
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	196
	荷花夹
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	197
	铲刀头连木柄
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	198
	带盖调料罐
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	199
	油钵
	6
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	200
	剪刀
	5
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	201
	刨刀
	6
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	202
	鱼鳞刨
	4
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	203
	肉锤
	2
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	204
	水果刀
	2
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	205
	保鲜盒
	15
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	206
	份数盒连盖
	10
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	207
	份数盒连盖
	20
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	208
	打蛋器
	2
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	209
	进口油石
	4
	只
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	210
	厨师工作服
	20
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	211
	耐高温手套
	4
	套
	
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
	序号
	名称

	1
	电力双门蒸饭柜

	2
	保温推车


 
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★冷热水龙头

	2
	★台出电子感应龙头

	3
	后倾式双进风离心风机

	4
	开水器


 
环境标志产品采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	油烟净化器

	2
	六门更衣柜


 
注：以★标注的为政府强制采购产品
 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品
二、技术要求

	序号
	名称
	规格
	技术描述

	1F过磅区、男女更衣室
	
	

	A01
	贯流式风幕机
	L=900
	节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-2
0°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用;电压/功率：220V/0.2KW。

	A02
	贯流式风幕机
	L=1500
	节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-2
0°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用;电压/功率：220V/0.2KW。

	A03
	平板推车
	900*600*200
	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
衬筋：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.0mm；
立管：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.0mm；
手柄：采用SUS304不锈钢圆管φ32*1.0mm；
台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

	A04
	落地式电子秤
	450*600
	具有简易计数、计重及百分比、检校秤功能；具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能；具有液晶 LCD 显示、LED背光及双色LED充电指示功能；按键舒适，背胶采用3M胶贴，防水性高；外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；电子显示头可调整适当的显示角度；电压/功率：220V/0.2KW；称量：150kg；

	A05
	六门更衣柜
	900*500*1800
	材料：采用304不锈钢制作,厚度1.2mm;分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁

	A06
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	A06a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	A06b
	挂墙式烘手机
	250*165*470
	电压：220V                              
功率：1020w                                    
风速：105m/s                                                                    
吹干时间：约4-9秒

	A06c
	自动杀菌净手器
	230*150*375
	安装方式：挂壁式                            
出液方式：自动感应式                          
容量：1500ml                                                             
功率：20w

	1F主、副食库
	
	

	B01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	B02
	不锈钢地架
	1200*500*250
	框架：SUS304不锈钢方38*38*1.2mm
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	B03
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	1F清洁工具间
	
	

	C01
	单星拖把池
	1200*600*500
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	C01a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	C02
	拖把架连接水盆
	1200*1800
	采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作，下接盛水盆。

	C03
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	1F荤菜、水产加工间
	
	

	D01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	D02
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	D02a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	D03
	单门砧板刀具消毒柜
	600*600*1800
	电压：220v
紫外线功率：≧18w
红外线功率：≧300w
消毒方式：干热加紫外线加臭氧消毒
消毒刀数量：15把
消毒砧板数量：5块（直径50cm厚度10cm）

	D04
	四门立式风冷双温冰箱
	1200*800*1950
	有效容积：1000L
内外材质：食品级304不锈钢
温度范围：-2ºC/+8ºC及-21ºC/ -16ºC
制 冷 剂：R404a
搁架数量：6套
100mm不锈钢调整脚
电 源：220V/50Hz/1Ph
额定功率：750W

	D05
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	D06
	不锈钢地架
	1200*500*250
	框架：SUS304不锈钢方38*38*1.2mm
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	D07
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	D07a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	D08
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	D09
	落地式绞切肉机
	700*600*770
	外形尺寸：510*410*800
绞肉能力：200-300kg/h                          
切片厚度：3.5mm；
不锈钢刀片

	D10
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	D11
	不锈钢工作台
	1750*750*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	D12
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	D12a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	D13
	单星盆工作台
	1800*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	D13a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	D14
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	D15
	单门砧板刀具消毒柜
	600*600*1800
	电压：220v
紫外线功率：≧18w
红外线功率：≧300w
消毒方式：干热加紫外线加臭氧消毒
消毒刀数量：15把
消毒砧板数量：5块（直径50cm厚度10cm）

	D16
	四门立式风冷双温冰箱
	1200*800*1950
	有效容积：1000L
内外材质：食品级304不锈钢
温度范围：-2ºC/+8ºC及-21ºC/ -16ºC
制 冷 剂：R404a
搁架数量：6套
100mm不锈钢调整脚
电 源：220V/50Hz/1Ph
额定功率：750W

	1F蔬菜加工间
	
	

	E01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	E02
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	E03
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	E03a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	E04
	双孔脏物台
	1780*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方38*38*1.2mm
台脚：可调不锈钢子弹脚

	E05
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	E05a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	E06
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	E07
	不锈钢地架
	1200*500*250
	框架：SUS304不锈钢方38*38*1.2mm
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	E08
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	E09
	毛刷清洗去皮机
	1800*680*980
	材质：机柜 1.2mm SUS304 不锈钢板；刷辊：曲线型尼龙，数量：七根；可定时控制；底部敞开式网孔板设计；电压功率：380V/1.1KW

	E10
	多功能切菜机
	1350*600*1400
	电压功率：220v/1.34KW
生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)
叶菜切段规格：1-60mm(可调)
球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘）
              标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘）
           标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁规格6/8/10/12/15/20/25立方毫米)
传送带宽： 120mm
机器材质：整体SUS304不锈钢。 
机器净重：140KG
机器尺寸： 1350*600*1400mm
机器需加大料斗，便于入料
加高机身，便于出料
传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜
球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条），片，丁（块）

	E11
	双门砧板刀具消毒柜
	1200*600*1800
	电压：220v
紫外线功率：≧18w
红外线功率：≧300w
消毒方式：干热加紫外线加臭氧消毒
消毒刀数量：30把
消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）

	1F烹饪加工间
	
	

	F01
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	F02
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	F02a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	F03
	自动灭火系统装置
	双瓶组
	工作环境温度：0℃～55℃；
感温器动作温度：183℃～232℃；
灭火剂持续喷射时间：≥10s；
灭火时间：≤9s；
冷却水喷洒时间：≥ 5min；
每套装置灭火剂容量（kg）：25kg；
喷嘴数量：18只
储存方式及压力：外贮压式，12MPa；

	F04
	过滤式油网烟罩
	10300*1300*500*2组
	材料：采用SUS304不锈钢板制作，
油烟罩采用1.2mm不锈钢板,前后两块整体制作，导游板采用0.8mm不锈钢板

	F04a
	油网烟罩前封板
	10300*1000*2组
	采用优质304不锈钢 厚度1.2mm

	F04b
	不锈钢封墙板
	10300*2000*2组
	采用优质304不锈钢 厚度1.2mm

	F05
	不锈钢调料台
	400*1200*800
	台面：SUS304 不锈钢板厚度1.2mm；
档板：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；                                                                            
脚通：SUS304不锈钢方管38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	F06
	电磁双眼大锅灶
	2200*1200*800
	面板采用304不锈钢料厚1.2，其余材料厚1.0，独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保证控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用；采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上采用全封闭式的结构设计，使机芯100%做到防、防油烟防虫害，大大提高机芯的使用寿命

	F07
	电磁双眼小炒灶（配锅）
	2200*1200*800
	面板采用304不锈钢料厚1.2，其余材料厚1.0，独特设计的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保证控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用；采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上采用全封闭式的结构设计，使机芯100%做到防、防油烟防虫害，大大提高机芯的使用寿命

	F08
	电磁全自动可倾式汤锅
	200L
	机芯采用分层次散热结构，磁控开关感应开关寿命长达10万次以上，采用245*115显示屏，操作更直观，SUS304304不锈钢结构，超宽电压工作330-460V均可工作，防辐射外壳。锅体厚度4.0mm。

	F09
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	F10
	不锈钢地架
	1200*500*250
	框架：SUS304不锈钢方38*38*1.2mm
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	F11
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	F14
	双层送餐车
	800*500*800
	内胆：采用SUS304厚度1.2不锈钢板制作                                                  角条用1.2mm不锈钢板制作，外胆用SUS304 0.8mm磨砂不锈钢板制作配有不锈钢铰链。

	F15
	不锈钢水池
	1000*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	F15a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	1F回收间
	
	

	G01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	G02
	双层送餐车
	800*500*800
	内胆：采用SUS304厚度1.2不锈钢板制作                                                  角条用1.2mm不锈钢板制作，外胆用SUS304 0.8mm磨砂不锈钢板制作配有不锈钢铰链。

	G06
	贯流式风幕机
	L=900
	节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-2
0°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用;电压/功率：220V/0.2KW。

	1F蒸饭间
	
	

	H01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	H02
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	H03
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	H03a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	H04
	落地式淘米机
	φ600*800
	不锈钢SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	H05
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	H05a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	H06
	高身饼盆车
	470*650*1500
	框架：采用SUS304不锈钢方管30*30*1.2mm；
条挡：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；                 氩焊处满焊；
台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。

	H07
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	H08
	集气罩
	6900*1200*500
	罩体板：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm；
两侧板：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm。

	H08a
	不锈钢前封板
	6900*1000
	采用优质304不锈钢 厚度1.2mm

	H09
	 商用电蒸饭箱
	1330x700x1650（24盘）
	箱体：304不锈钢板内胆厚1.2mm；
搁条：304不锈钢磨纱板，厚度1.2mm；
饭盘：304不锈钢磨纱板，厚度0.8mm；
手柄：手轮渐进式门锁铰；
密封条：嵌入式硅胶条；全不锈钢手轮。

	1F水果间
	
	

	I01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	I02
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	I03
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	I03a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	I04
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	I04a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	I05
	不锈钢工作台
	1200*750*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	I06
	单门砧板刀具消毒柜
	600*600*1800
	电压：220v
紫外线功率：≧18w
红外线功率：≧300w
消毒方式：干热加紫外线加臭氧消毒
消毒刀数量：15把
消毒砧板数量：5块（直径50cm厚度10cm）

	I07
	四门立式风冷冷藏冰箱
	1200*800*1950
	有效容积：1000L
内外材质：食品级304不锈钢
温度范围：-2ºC/+8ºC (出厂设置：+1℃+5℃）
制 冷 剂：R134a
搁架数量：6套
100mm不锈钢调整脚
电 源：220V/50Hz/1Ph
额定功率：450W

	1F二次更衣、售卖间
	
	

	J01
	挂墙式双星洗手池
	900*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	J01a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	J01b
	挂墙式烘手机
	250*165*470
	电压：220V                              
功率：1020w                                    
风速：105m/s                                                                    
吹干时间：约4-9秒

	J01c
	自动杀菌净手器
	230*150*375
	安装方式：挂壁式                            
出液方式：自动感应式                          
容量：1500ml                                                             
功率：20w

	J02
	紫外线杀菌灯
	36W
	灯管：石英高压放电管，
紫外线（UV-B）波长：200～290nm
强力杀菌，效率高，时间短
电压/功率：220v/0.04kw

	J03
	不锈钢工作台
	740*700*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	J04
	五格保温台
	1800*700*800
	台面：SUS304油膜板 厚度1.2mm；
层板：SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 
侧板：SUS304 厚度1.0mm；                                     
功率：3KW电加热：恒温控制；
份数盘：1/1*1.0mm″连盖，配5只；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	J05
	不锈钢工作台
	1100*700*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	J06
	双玻璃门风冷留样冰箱
	600*730*1900
	容    积：405L    冷却方式：风冷；
温度范围：0℃～+10℃；
电    压：220V    功    率：235W；                            门体材料：铝合金玻璃门；                               内外为全不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡，带暗锁。

	J07
	四门保洁柜
	1100*500*1800
	侧板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm；
层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm，可调；
柜门：双层门、上滑道、静音吊轮、按钮锁，               
柜脚：可调不锈钢子弹脚。

	J08
	单移门工作柜
	1800*750*800
	台面采用3041.2mm不锈钢板制作；衬板采用优质木工板；国家E1级标准厚18mm底层采用SUS3041.2不锈钢板制作；侧板采用SUS3041.2不锈钢板制作；门板采用SUS3041.2不锈钢板制作

	J09
	单星盆工作台
	1500*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	J09a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	1F洗消间、保洁间
	
	

	K01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	K02
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	K03
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	K03a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	K04
	开水器
	12KW
	内箱采用SUS304/2B 1.2mm不锈钢板制作
外包采用SUS304/2B 1.2mm不锈钢板制作
挡水板高度120mm,配备不锈钢沥水器，
功率为12KW,具有自动进水及防干烧功能。

	K05
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	K06
	单星大浸泡池
	1500*900*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	K06a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	K07
	牛角罩
	660*300
	1.2mm SUS304 不锈钢板

	K08
	长龙式洗碗机带烘干
	3800*860*2101
	双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量
· 双层隔热，减少热量损失，降低噪音
· 整体深拉水箱设计，卫生无死角
整体深拉水箱设计，卫生无死角
· 光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋
· 一体掀盖式护板，清洁更加简便
· 自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁
· 烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底
· 药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗
· 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作
· 配置排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出

	K09
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	K10
	双层送餐车
	800*500*800
	内胆：采用SUS304厚度1.2不锈钢板制作                                                  角条用1.2mm不锈钢板制作，外胆用SUS304 0.8mm磨砂不锈钢板制作配有不锈钢铰链。

	K11
	单孔脏物台
	930*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方38*38*1.2mm
台脚：可调不锈钢子弹脚

	K12
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	K12a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	K13
	双门电热消毒柜
	1250*650*1800
	箱内配置六层可移动层架，采用304方管制作而成，数显温控采用触摸式显示屏，热风循环风机采用耐高温蜗牛式离心风机2台，电热管采用高效远红外线304不锈钢电热管2支，功率4.4KW，箱体内外采用全不锈钢，高效远红外线发热管耗电低，比电热蒸汽消毒节电75%，消毒效率高、灭菌力强，消毒器具后干爽、明净、无破损，采用优质保温材料，升温快、恒温稳定，有自动控温、自动恒温和定时装置超温保护，安全节能，操作简便，多功能于一体，既可消毒又可做无菌存柜和食品温柜

	K14
	紫外线杀菌灯
	36W
	灯管：石英高压放电管，
紫外线（UV-B）波长：200～290nm
强力杀菌，效率高，时间短
电压/功率：220v/0.04kw

	K15
	四门保洁柜
	1100*500*1800
	侧板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm；
层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm，可调；
柜门：双层门、上滑道、静音吊轮、按钮锁，               
柜脚：可调不锈钢子弹脚。

	1F学生、教师餐厅
	
	

	L01
	贯流式风幕机
	L=900
	节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-2
0°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用;电压/功率：220V/0.2KW。

	2F二次更衣、学生分餐间
	
	

	A01
	挂墙式双星洗手池
	900*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	A01a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	A01b
	挂墙式烘手机
	250*165*470
	电压：220V                              
功率：1020w                                    
风速：105m/s                                                                    
吹干时间：约4-9秒

	A01c
	自动杀菌净手器
	230*150*375
	安装方式：挂壁式                            
出液方式：自动感应式                          
容量：1500ml                                                             
功率：20w

	A02
	紫外线杀菌灯
	36W
	灯管：石英高压放电管，
紫外线（UV-B）波长：200～290nm
强力杀菌，效率高，时间短
电压/功率：220v/0.04kw

	A03
	五格保温台
	1800*700*800
	台面：SUS304油膜板 厚度1.2mm；
层板：SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 
侧板：SUS304 厚度1.0mm；                                     
功率：3KW电加热：恒温控制；
份数盘：1/1*1.0mm″连盖，配5只；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	A04
	不锈钢工作台
	1400*600*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	A05
	单移门工作柜
	1500*750*800
	台面采用3041.2mm不锈钢板制作；衬板采用优质木工板；国家E1级标准厚18mm底层采用SUS3041.2不锈钢板制作；侧板采用SUS3041.2不锈钢板制作；门板采用SUS3041.2不锈钢板制作

	A06
	单星盆工作台
	1500*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	A06a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	A07
	双玻璃门风冷留样冰箱
	600*730*1900
	容    积：405L    冷却方式：风冷；
温度范围：0℃～+10℃；
电    压：220V    功    率：235W；                            门体材料：铝合金玻璃门；                               内外为全不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡，带暗锁。

	A08
	四门保洁柜
	1100*500*1800
	侧板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm；
层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm，可调；
柜门：双层门、上滑道、静音吊轮、按钮锁，               
柜脚：可调不锈钢子弹脚。

	A09
	保温推车
	1460*845*1200（100盘）
	车身内胆：采用SUS304不锈钢板1.5mm制作；角 条：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作；背 板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作；侧板：采用SUS304不锈钢板1.2mm制作；门板：采用SUS304不锈钢板1.0mm制作；门内胆：采用SUS304不锈钢板0.8mm制作；脚轮：采用两只5寸带刹车万向轮，两只5寸万向脚轮，防止餐车打滑；门把拉手:冰箱锁；铰链:采用不锈钢制作；电压：220V；功    率：3KW；该餐车两侧配备不锈钢圆管拉手柄，机器折弯满焊打磨；该采用热风循环和蒸汽发热同时加温，底部放置水盆,保证饭菜的湿度和温度；该设备前方设有温度控制器, 确保餐车内的温度，能使柜内温度保持恒定,温度保持在40℃~60℃可调节；风机送风加热模式，升温快、发热均匀；门板及车身采用整体保温材料。

	2F洗消、保洁间
	
	

	B01
	粘捕式灭蝇器
	360*170*200
	220-240V 40W   额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；带不锈钢支架。

	B02
	挂墙式洗地龙头
	L=11米
	1、喷阀配耐热把手；                       
2、不锈钢封闭式卷盘                            
3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D            
4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；                                5、3/8”NPT内螺牙接头：                         
6、可调节（臂位）软管止动位置；                 
7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上

	B03
	挂墙式单星洗手池
	450*400*250
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	B03a
	台出电子感应龙头
	/
	全铜材质，交直流两用型。

	B04
	开水器
	12KW
	内箱采用SUS304/2B 1.2mm不锈钢板制作
外包采用SUS304/2B 1.2mm不锈钢板制作
挡水板高度120mm,配备不锈钢沥水器，
功率为12KW,具有自动进水及防干烧功能。

	B05
	单孔脏物台
	930*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方38*38*1.2mm
台脚：可调不锈钢子弹脚

	B06
	不锈钢水池
	1200*750*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	B06a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	B07
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	B08
	单星大浸泡池
	1500*900*800
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	B08a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	B09
	牛角罩
	660*300
	1.2mm SUS304 不锈钢板

	B10
	长龙式洗碗机带烘干
	3800*860*2101
	双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量
· 双层隔热，减少热量损失，降低噪音
· 整体深拉水箱设计，卫生无死角
整体深拉水箱设计，卫生无死角
· 光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋
· 一体掀盖式护板，清洁更加简便
· 自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁
· 烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底
· 药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗
· 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作
· 配置排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出

	B11
	不锈钢工作台
	1800*800*800
	台面：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304光亮不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。

	B12
	双层送餐车
	800*500*800
	内胆：采用SUS304厚度1.2不锈钢板制作                                                  角条用1.2mm不锈钢板制作，外胆用SUS304 0.8mm磨砂不锈钢板制作配有不锈钢铰链。

	B13
	双门电热消毒柜
	1250*650*1800
	箱内配置六层可移动层架，采用304方管制作而成，数显温控采用触摸式显示屏，热风循环风机采用耐高温蜗牛式离心风机2台，电热管采用高效远红外线304不锈钢电热管2支，功率4.4KW，箱体内外采用全不锈钢，高效远红外线发热管耗电低，比电热蒸汽消毒节电75%，消毒效率高、灭菌力强，消毒器具后干爽、明净、无破损，采用优质保温材料，升温快、恒温稳定，有自动控温、自动恒温和定时装置超温保护，安全节能，操作简便，多功能于一体，既可消毒又可做无菌存柜和食品温柜

	B14
	紫外线杀菌灯
	36W
	灯管：石英高压放电管，
紫外线（UV-B）波长：200～290nm
强力杀菌，效率高，时间短
电压/功率：220v/0.04kw

	B15
	四门保洁柜
	1100*500*1800
	侧板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm；
层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm，可调；
柜门：双层门、上滑道、静音吊轮、按钮锁，               
柜脚：可调不锈钢子弹脚。

	2F清洁工具间
	
	

	C01
	单星拖把池
	1200*600*500
	台面：SUS304油膜板，厚度1.2mm；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调不锈钢子弹脚。

	C01a
	冷热水龙头
	/
	镀铬镍黄铜本体，铅含量低于0.1%。

	C02
	拖把架连接水盆
	1200*1800
	采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作，下接盛水盆。

	C03
	四层货架
	1200*500*1500
	层板：SUS304厚度1.2mm；                        
平板式机制冲压成型，承受力强，扣件连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
脚通：SUS304不锈钢方管， 38*38*1.2mm；
柱脚：SUS304不锈钢子弹脚。

	2F学生餐厅
	
	

	D01
	贯流式风幕机
	L=900
	节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-2
0°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用;电压/功率：220V/0.2KW。

	D02
	贯流式风幕机
	L=1500
	节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-2
0°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用;电压/功率：220V/0.2KW。

	排油烟系统
	
	

	1
	烹饪加工间排油烟风机（中压）
	1350*1190*1250
	箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。

	2
	油烟净化器（净化率90%）
	28000m³/h
	外壳A3钢，内材不锈钢铝电热板，静电净化器，箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强，能达到97%以上，高频高压电源工作频率高（20～40KHZ），稳定性好，可靠性高,有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护。

	3
	风机、净化器支架
	配套
	采用4#槽钢制作，涂层防锈漆

	4
	不锈钢顶风管
	600*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	6
	不锈钢室内风管
	1000*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	7
	不锈钢室外风管
	1000*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	8
	不锈钢弯头
	1000*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	9
	不锈钢大小头
	配套
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	10
	帆布接头
	配套
	采用帆布制作

	11
	150℃防火阀
	1000*600
	采用镀锌板制作，外涂防锈防火漆。 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

	12
	防震垫
	配套
	采用50mm厚度天然胶制作。

	13
	风机启动箱
	配11KW
	功率：7.5KW,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。

	14
	蒸饭间排油烟风机（中压）
	1150*1010*1000
	箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。

	15
	风机、净化器支架
	配套
	采用4#槽钢制作，涂层防锈漆

	16
	不锈钢顶风管
	600*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	17
	不锈钢室内风管
	700*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	18
	不锈钢室外风管
	700*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	19
	不锈钢弯头
	700*600
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	20
	不锈钢大小头
	配套
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	21
	帆布接头
	配套
	采用帆布制作

	22
	150℃防火阀
	700*600
	采用镀锌板制作，外涂防锈防火漆。 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

	23
	防震垫
	配套
	采用50mm厚度天然胶制作。

	24
	风机启动箱
	配11KW
	功率：7.5KW,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。

	25
	1F、2F、3F、4F洗消间  轴流风机
	φ400
	转速（r/min)：1440                                               
流量（m3/h）：4460-3420                                    
全压（Pa）：100-300  噪声dB（A）：63
电压（V）：380  功率（kw）：0.55

	26
	不锈钢风管
	400*400
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	27
	不锈钢弯头
	400*400
	采用304不锈钢厚度1.2mm

	厨房小件
	
	

	1
	学生不锈钢快餐盘
	深四格
	食品级纯正304厚度1.2mm

	2
	教师不锈钢快餐盘（带盖）
	深五格
	食品级纯正304厚度1.2mm

	3
	不锈钢汤碗
	直径12
	304不锈钢制作厚度1.0mm

	4
	不锈钢留样盒
	直径8
	304不锈钢制作厚度1.0mm

	5
	木质筷子
	25cm
	优质鸡翅木

	6
	不锈钢勺
	2#
	304不锈钢制作厚度1.2mm

	7
	斩肉墩
	φ500
	砧板系列产品取材浑然天成，无补丁、粘贴、人工上色等掩盖菜板裂痕的行为。菜板纹理清晰、卫生耐用,厚度：5cmφ500

	8
	切菜刀
	25cm
	材质：特种不锈钢，已经热处理
规格：刀长：30cm，                             刀厚 ：1.8cm，高长:9cm，重量约：400g

	9
	斩骨刀
	30cm
	1、适用斩切排骨、鸡、鹅、鸭等中、小类骨头食物
2、 斩切时宜直起直落，不可左右摇摆，以免损坏刃口
3、 刀体采用优质不锈钢制作，经特殊淬硬处理，刃口锋利、耐用
4、刀柄选用高强度ABS工程塑料，凤凰造型，人性化设计，符合人体工程学原理
5、  整体造型简洁线条流畅，做工精细，手感舒适

	10
	削皮刀
	20cm
	1.该产品刀体采用优质不锈钢制作。刀柄选用高强度ABS工程塑料，人性化设计，符合人体工程学原理。
2.经特殊淬硬处理，刃口锋利、耐用
3.整体造型简洁，线条流畅，做工精细，手感舒适。宝贝优势，该产品刀柄选用高强度ABS工程塑料，根据人体工程学设计，手感舒适。刃口经过特殊的淬硬处理，锋利、耐用

	11
	聚酯切菜板
	500*400*20/绿色8块，蓝色4块，红色4块
	无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素；成品多用在水产品加工和肉类食品的切割加工使用,厚度:2cm500*400*20/绿色8块，蓝色4块，红色4块

	12
	聚酯切肉/砍骨板
	φ450*40
	无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素；成品多用在水产品加工和肉类食品的切割加工使用,厚度:2cmφ450*40

	13
	铲刀
	大号
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	14
	铲刀
	中号
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	15
	菜勺
	6两
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	16
	菜勺
	8两
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	17
	菜勺
	10两
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	18
	不锈钢笊篱
	φ300
	1.捞油渣，隔油渣,2.过滤豆浆。
3.洗紫菜，洗虾米，过滤里面的沙子。
4.盐炒花生，瓜子，胡椒，花椒等，用来过滤里面的盐。                                             5.冬天捞菜，避免手沾水，可以预防皮肤干燥，皲裂和冻疮的发生。                                   6.捞馄饨。                                     7.淘洗芝麻，过滤掉里面的小细沙和灰尘                8.做葡萄酒过滤里面的皮。
9.泡药酒过滤里面的药渣 

	19
	塑料菜筐（新料）
	中号/红色/蓝色/绿色
	采用全新的HDPE高密度抗冲击聚乙稀一次性注塑而成，没有任何废料及石膏成份，光泽度高，手感好，使用周期长其优点：美观、质轻、防滑、防霉、抗冲击易冲洗不助燃,耐寒﹑耐热﹑耐磨耐压耐酸﹑耐碱﹑耐腐中号/红色/蓝色/绿色

	20
	带盖餐厨垃圾桶
	中号
	采用高密度聚乙烯，按国际统一标准设计生产一次注塑成型。原料中，加入抗紫外线剂，不易褪色。产品无毒无味，无钉无刺，耐酸碱，防霉变，防潮，防蛀，无须修理，可循环利用。符合国际环卫设备发展趋势，具有抗强压，抗冲击，密封式存放、方便移动等特点，中号

	21
	不锈钢脸盆
	¢80
	不锈钢制作,厚度：1.2mm 

	22
	不锈钢脸盆
	¢60
	不锈钢制作,厚度：1.2mm 

	23
	不锈钢脸盆
	¢40
	不锈钢制作,厚度：1.2mm 

	24
	不锈钢提桶
	φ30
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	25
	塑料周转箱
	500*650
	100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐压，耐用，耐冲击,无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染,经济，环保，便捷，卫生，安全,可回收等。质轻，平滑，使用寿命长，整体性能好，美观大方。桶身、箱口及底部特别加固，可相互套叠，方便运输，节省空间与费用

	26
	塑料密封整理箱
	中号480*340*290
	加固箱体，方正透明，进口食品级PP原材料，不添加有害材质

	27
	不锈钢方盘
	600*400*40
	不锈钢制作,厚度：1.2mm

	28
	不锈钢汤桶
	φ500
	不锈钢双层结构，中间采用整体发泡技术，厚度达2.5CM，保温效果好，食品级不锈钢内胆。

	29
	广式水勺
	4斤
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	30
	长柄水勺
	16cm
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	31
	炒勺
	12两
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	32
	打汤勺
	8两
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	33
	漏勺
	30cm
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	34
	宽边油隔
	10寸
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	35
	饭勺
	20cm
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	36
	洗米箩
	20KG
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	37
	荷花夹
	9"
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	38
	铲刀头连木柄
	18#
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	39
	带盖调料罐
	ф200
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	40
	油钵
	10"
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	41
	剪刀
	张小泉
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	42
	刨刀
	小号
	刀片:采用不锈钢制作;                手柄：采用工程塑料制作

	43
	鱼鳞刨
	3寸
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	44
	肉锤
	大号
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	45
	水果刀
	10寸
	采用优质不锈钢制作厚度1.2mm

	46
	保鲜盒
	2#
	材料：玻璃的材质采用环保硼硅玻璃，不含不人体有伤害的成分；                                                                                              特点：PP盖子可通过国际认证的食品测试硅胶圈可通过国际认证的食品测试密封性好，锁扣盖的设计，美观大方；                                                                                                           3玻璃盒体，可在微波炉里使用

	47
	份数盒连盖
	1/1*6"
	304不锈钢制作厚度1.2mm

	48
	份数盒连盖
	1/1*10"
	304不锈钢制作厚度1.2mm

	49
	打蛋器
	12“
	高强度不锈钢线，符合SUS304食品级要求

	50
	进口油石
	10寸
	形状：长方形；材质：采用金刚砂制作

	51
	厨师工作服
	定制白色
	优质白色纯棉面料，舒适透气

	52
	耐高温手套
	大号
	材料：防火布、优质隔热棉



 
三、商务条款 
1 质保期
（1）质保期自物品验收合格，物品的质保期为2年。（2）质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对设备进行免费质保，对其提供的物品进行免费维修或更换。（以双方在验收报告签订日期为准）
2 售后技术服务要求
中标人在接到采购人维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场并维修完毕，若24小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由中标人负责。
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
在合同生效后50日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。
3.2、交货方式
原厂包装免费送至采购方指定地点。
3.3、交货地点
采购方指定地点
4 货款支付
4.1、结付程序 
供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款结算手续。
4.2、结付期限 
（1）合同签订生效后，采购人支付货款总价的30%作为预付款；
（2）中标人将所供货物交货安装调试完毕，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后，支付剩余合同金额，并一次性退回履约保证金；
5 投标货币
5.1、投标货币
人民币
6 备品备件及耗材等要求
[bookmark: EBeba33935409e4c76a800f8c7f49348de]6.1、备品备件及耗材等要求
免费质保期后，可对物品进行有偿维护，但必须确保材料配件的稳定供应。

四、其他要求
1、检测报告要求
1.1投标时需提供第三方检测机构出具的原材料检测报告。
包括 304不锈钢板（厚度≥1.5mm）、 304不锈钢板（厚度≥1.2mm）、304不锈钢板（厚度≥1.0mm）、304 不锈钢管材（厚度≥1.0mm）检测内容应当包含成分、拉伸、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾、晶间腐蚀、理化指标。
1.2为保证产品安全，针对本项目的多功能切菜机制造商需要提供通过GB4706.1-2005《家用和类 似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等18项安全检验合格。
所投灭火系统制造商提供感温支架通过GB/T20123-2006《钢铁-总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》;YB/T4396-2014《不锈钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》；GB/T223.11-2008《钢铁及合金铬含量的测定可视滴定或电位滴定法》，碳≤0.08  硅≤1 锰≤2  硫≤0.03 磷≤0.045 镍≤8-11 铬≤18-20  7项检测合格，符合GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准要求。
1.3成品需要提供下述检测报告
（1）保温推车：包括对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位，表面粗糙度；
（2）教师不锈钢快餐盘（带盖）：包括感官要求以及理化指标，成分；
（3）不锈钢汤碗：感官要求以及理化指标，成分；
（4）木质筷子：感官要求、二氧化硫浸出量；
（5）不锈钢水池：对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚、水槽性能；
（6）集气罩：对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位，表面粗糙度；
（7）不锈钢工作台：对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚；（8）四层货架：对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位。
2、方案要求
投标文件中应当至少包括下列方案，方案应当具体详尽、符合实际要求。
2.1 设计方案
投标单位根据实际情况以及各自投标产品的性能，对厨房给排水、用电、送排风等提供安置及施工深化图纸,要求在平面图纸的基础上进行详细的布置及深化设计，详细到具体的布线布管，其中荤菜加工间、水产加工间、蔬菜加工间、主厨房、蒸饭间、分餐间区域还要提供三维效果图。电磁双眼大锅灶、双门电热消毒柜、商用电蒸饭箱等产品需要提供详细的产品技术方案，包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案）。
2.2项目实施方案
安装调试方案应包括（1）质量保证（2）质量违约责任承诺（3）质量标准（4）安全保障措施（5）培训方案及保障措施等内容。
2.3售后服务方案分
售后服务方案应至少包含:（1）服务计划（2）售后服务流程（3）质保服务内容（4）日常巡检制度（5）保障措施人员安排（6）维保应急方案及服务承诺及服务方式(包含保修期内、保修期外的服务)。


第5章 [bookmark: _Toc54119655][bookmark: _Toc35244877][bookmark: _Toc256000011]评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc40428754][bookmark: EB7740e15b02a344909a5d71e8b03a5f6a][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5]一、评标方法与定标原则1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: _Toc40428755]二、评标标准    
1 价格分 35.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术质量分 22.0 分
2.1.原材料检测报告分
投标时需提供第三方检测机构出具的原材料检测报告，包括 304不锈钢板（厚度≥1.5mm）（包含成分、拉伸、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾、晶间腐蚀、理化指标）： 304不锈钢板（厚度≥1.2mm）（包含成分、拉伸、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾、晶间腐蚀、理化指标）；304不锈钢板（厚度≥1.0mm）（包含成分、拉伸、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾、晶间腐蚀、理化指标）；304 不锈钢管材（厚度≥1.0mm）（包含成分、拉伸、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾、晶间腐蚀、理化指标），检验合格的检测报告，完全符合得 1分，缺项漏项不得分，本项最高得8分。
2.2.产品检测报告分
（1）所投多功能切菜机制造商提供通过GB4706.1-2005《家用和类 似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等18项安全检验合格。完全符合得3分，缺项、不提供、检测的内容达不到要求或检测不合格均不得分。

（2）所投灭火系统制造商提供感温支架通过GB/T20123-2006《钢铁-总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》;YB/T4396-2014《不锈钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》；GB/T223.11-2008《钢铁及合金铬含量的测定可视滴定或电位滴定法》，碳≤0.08  硅≤1 锰≤2  硫≤0.03 磷≤0.045 镍≤8-11 铬≤18-20  7项检测合格，符合GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢  牌号及化学成分》标准要求（需提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。完全符合得3分，缺项、不提供、检测的内容达不到要求或检测不合格均不得分。
2.3.产品外观检测报告分
投标时提供第三方检测机构出具的有效期内的成品相应标准检测合格的检测报告（1）保温推车，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位，表面粗糙度；（2）教师不锈钢快餐盘（带盖），感官要求以及理化指标，成分；（3）不锈钢汤碗，感官要求以及理化指标，成分；（4）木质筷子，感官要求、二氧化硫浸出量；（5）不锈钢水池，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚、水槽性能；（6）集气罩，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位，表面粗糙度；（7）不锈钢工作台，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位、调整脚；（8）四层货架，对产品表面要求、产品焊接部位、产品连接部位、产品与人体接触部位：提供证明材料有一项得1分，最高8分，每个产品检测报告存在缺项、不提供、检测的内容达不到要求或检测不合格均不得分。

3 设计方案分 22.0 分
3.1.整体设计方案分
投标单位根据实际情况以及各自投标产品的性能，对厨房给排水、用电、送排风等提供安置及施工深化图纸,及荤菜加工间、水产加工间、蔬菜加工间、主厨房、蒸饭间、分餐间区域的三维效果图。提供三维图与设计图贴合度高、视觉效果好，方案完全包括上述内容且优于项目需求的得10分；方案有部分缺少，但缺少量少于等于2项的得7分，方案缺少量大于2项但少于等于4项的得5分；提供的方案不能完全满足项目需求的得2分；不提供的不得分。
3.2.电磁双眼大锅灶技术方案分
技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案），优于项目需求的得4分；技术方案基本满足项目需求的得2分；技术方案不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。
3.3.双门电热消毒柜技术方案分
技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案），优于项目需求的得4分；技术方案基本满足项目需求的得2分；技术方案不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。
3.4.商用电蒸饭箱技术方案分
技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案），优于项目需求的得4分；技术方案基本满足项目需求的得2分；技术方案不能完全满足项目需求的得1分；不提供的不得分。
4 项目实施方案分 10.0 分
4.1.项目实施方案分
安装调试方案:质量保证、质量违约责任承诺、质量标准、安全保障措施、培训方案及保障措施。方案完全包含.上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得10分;方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量或无实质性意义量少于等于2项上述内容的6分;方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量或无实质性意义量大于2项少于等于4项上述内容得3分，缺少量或无实质性意义量大于4项或者内容完全脱离本项目内容的不得分。
5 售后服务方案 9.0 分
5.1.售后服务方案分
售后服务方案应至少包含:服务计划、售后服务流程、质保服务内容、日常巡检制度、保障措施人员安排、维保应急方案及服务承诺及服务方式(包含保修期内、保修期外的服务)。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的9分;方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量或无实质性意义量少于等于2项上述内容的得6分;方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量或无实质性意义量大于2项上述内容且提供方案的得3分，未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。
6 其他分 2.0 分
6.1.环境标志产品分
投标人所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单的，有1个得0.5分，最多得1分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材料（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。
6.2.节能产品分
投标人所投产品属于节能产品政府采购品目清单（以★标注的政府强制采购产品除外）的，有一个得0.5分，最多得1分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。
[bookmark: EBddd2bfca11f1432aa788263fdcdf8517]
注：
1、以上证明材料，不提供不得分 

 

 
 


第六章投标文件格式
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件
  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
  授权委托书
  关于资格证明文件的书面承诺
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
八、投标配置及分项报价表
九、常用零件及耗材报价表
十、技术参数响应及偏离表
十一、商务条款响应及偏离表
十二、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
十三、技术方案、服务方案
十四、投标人情况介绍
  拥有的加工设备介绍
  类似业绩一览表
  投标人获得的相关证书
  投标人获得的相关奖项
十五、检测报告
十六、其他材料


一、封面
投 标 文 件
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   


二、投标函格式
投标函格式
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 


三、开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）： 
项目编号JSZC-320582-HYJS-G2025-0005
分包号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0005
	项目名称
	投标总报价

	香山小学厨房设备项目
	小写：  （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：  年  月 日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
 


四、资格证明文件
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
	序号 
	证书名称 
	查看 

	 
	 
	  


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  


2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
近年财务状况表
	年度 
	说明 
	查看 

	  
	 
	 


 


3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
 
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


6、授权委托书
授权委托书
 
本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于   起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   


7、关于资格证明文件的书面承诺
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


8、中小企业声明函
中小企业声明函(货物)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为_    万元，资产总额为    _万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):
日期:



注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。


9、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
残疾人福利性单位声明函
   本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


10、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件
 
注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
 


五、投标配置及分项报价表
投标配置及分项报价表 
  
	选择
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	小型或微型企业(或残疾人福利性单位或监狱企业)物品（或服务）

	        

	 
	小计 
	   元（大写：   ） 


 
	选择
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	其他物品(或服务)

	        

	 
	小计 
	   元(大写：   ) 

	 
	合计 
	   元(大写：   ) 


  
注： 
1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3、若无品牌，可填“自制”。 


六、常用零件及耗材报价表
常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。


七、技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标货物的技术性能
	参与投标的货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	 
	 
	 
	 
	 

	        

	 


  
注： 
1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 
3、表格不够可另接。 


八、商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表 
  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  


九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表 
  
	序号
	第四章项目需求中的实质性要求
	是否响应（填是或者否）

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 


十、技术方案、服务方案
技术方案、服务方案
（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）


十一、投标人情况介绍
1、拥有的加工设备介绍
 
拥有的加工设备介绍（若有的话）


2、类似业绩一览表
类似业绩一览表 
	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	 
	 
	    
	 


  


3、投标人获得的相关证书
 
各类证书
	证书名称 
	查看 

	  
	 


 
 
 


4、投标人获得的相关奖项
 
各类奖项
	证书名称 
	查看 

	  
	 


 
 
 


十二、检测报告
检测报告（如有）


十三、其他材料
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