


常州常投招标有限公司
 工业互联网边缘计算实训室项目 合同
                     
[bookmark: _GoBack]甲方:  常州机电职业技术学院       合同编号：ZC202512058-Z              
乙方:  江苏秦唐科技有限公司       签订时间:   2025    年  12  月  22  日

根据常州常投招标有限公司 2025 年  12 月 15 日进行的  JSZC-320400-CZCT-G2025-0028 号招标要求，甲、乙双方就 工业互联网边缘计算实训室   项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
一、合同标的
	[bookmark: _Hlk514701348]序号
	名称
	型号
规格
	品牌
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1 
	工业互联网边缘计算实训装置
	QT-EC-01
	秦唐
	江苏常州
	13
	套
	100000
	1300000
	

	2 
	工业边缘计算软件平台
	QT-PT-01
	秦唐
	江苏常州
	1
	套
	638500
	638500
	

	
	合计金额：大写  壹佰玖拾叁万捌仟伍佰元整  ；小写   1938500.00    元



本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
二、合同标的技术要求 
1.技术质量要求：详见采购文件第五章 采购需求  二、招标清单及技术要求；
2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） JSZC-320400-CZCT-G2025-0028 号招标文件。
（2）乙方提交的投标书。
（3）谈判文件及相关的资料。
（4）乙方投标的其他资料及承诺。
（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。
[bookmark: _Toc154830750][bookmark: _Toc251500492][bookmark: _Toc471819251][bookmark: _Toc430158359]三、交货与运输
[bookmark: _Toc251500493][bookmark: _Toc154830751][bookmark: _Toc430158360][bookmark: _Toc471819252]1．货物交付：合同签订后30天内完成供货，供货后10天内完成设备及系统安装调试、经采购人验收合格并投入使用。
2．资料交付
乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书）壹套。
   3．交货地点：乙方应将货物运到甲方指定的地点。货物现场交付，甲方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给甲方。
[bookmark: _Toc471819255][bookmark: _Toc251500496][bookmark: _Toc154830755][bookmark: _Toc430158363]四、验收方案
[bookmark: _Toc471819256][bookmark: _Toc154830756][bookmark: _Toc251500497][bookmark: _Toc430158364]1.验收时间和地点
系统试运行完成无重大故障后由常州机电职业技术学院组织验收专家进行验收。
2.验收内容
2.1 设备功能性验收
2.1.1出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。
2.1.2到货检验：货物运达目的地后，甲方通知乙方派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。
2.1.3安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期10天，结束后由甲方组织相关部门进行验收，需满足招标合同要求，并出具验收结果。若对验收结有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
	工业互联网边缘计算实训装置验收内容
	验收指标
	验收结果

	质量检测流水线单元
	包含：驱动传送装置；高度传感器；触摸屏；可编程控制器（PLC）；编码器；工况指示灯；接近开关。
	¨是  ¨否

	试验箱框架
	采用便携式试验箱设计，尺寸不小于550*400*250mm（长*宽*高）。
	

	工业网络单元
	包含：工业边缘计算网关工业级交换机工业级路由器。
	¨是  ¨否

	工业环境单元
	包含：温湿度传感模块；空气质量传感模块。
	¨是  ¨否

	碳中和采集单元
	包含：电能表；二氧化碳传感模块。
	¨是  ¨否



	工业边缘计算软件平台验收内容
	验收指标
	验收结果

	工业边缘计算软件平台功能
	实时监控中心：支持实时展示网关运行状态数量以及边缘数据接收流水记录。
	¨是  ¨否

	
	边缘权限管理：组织架构管理:支持角色、人员的增删改操作，角色对应权限配置。
	¨是  ¨否

	
	边缘网关管理：支持网关增删改。
	¨是  ¨否

	
	边缘参数配置:支持网关参数增删改、网关参数实时监控、曲线显示。
	¨是  ¨否

	
	边缘设备管理：支持设备与网关关联绑定参数。
	¨是  ¨否

	
	边缘可视化设计：支持零代码可视化开发进行数据画面构建。
	¨是  ¨否

	
	工业仿真模块：拖拉拽设计：支持拖拉拽进行三维场景构建。
	¨是  ¨否

	
	工业仿真模块：预制模板：提供一套内置模板，可快速搭建标准化教学与训练环境。
	¨是  ¨否

	
	工业仿真模块：块化配置：设备、逻辑、通信接口均支持动态配置。
	¨是  ¨否

	
	工业仿真模块：数据配置映射：提供自定义数据映射地址配置。
	¨是  ¨否

	
	工业仿真模块：场景保存与复用：支持用户将已搭建的仿真场景与配置参数进行保存。
	¨是  ¨否


2.1.4配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
2.1.5提出异议的时间和办法如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。
[bookmark: _Toc154830757][bookmark: _Toc471819258][bookmark: _Toc430158366][bookmark: _Toc251500498][bookmark: _Hlk514701096]五、履约保证金：
为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，计96925.00元（玖万陆仟玖佰贰拾伍元整）；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）
六、付款方式：
本合同经费按以下第  2  种方式支付：
1.一次性支付，支付时间和方式。合同签订后，按验收标准验收合格后15个工作日内付合同总额的100%。
2.分期支付，支付时间和方式：
（1）合同签订后15个工作日内甲方支付给乙方合同总额的 35   %作为预付款；
（2）余款    65%  待验收合格后15个工作日付清。
3.其他约定的支付方式，约定如下：                       ；
七、质量保证期与售后服务
    1.质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后  1  年。
2. 售后服务
（1）质保期内，中标人负责联系产品厂家对其提供的设备、软件进行维修或更换，不收取额外费用。
（2）质保期内，在接到校方报修通知后，中标人维修人员需按约定赶到现场提供故障排除服务，如涉及非本次采购的其他网络设备故障，仍需协助校方排除故障，直至校方系统完全恢复正常。
（3）超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，中标人需提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，中标人应按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。
（4）技术培训要求：投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。
[bookmark: _Toc430158367][bookmark: _Toc471819259][bookmark: _Toc154830758][bookmark: _Toc251500499]八、违约责任
1、乙方不履行或未按约定要求完全履行合同，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。
2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日千分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付 违约金，守约方有权解除合同或要求继续履行合同。
3、提供的部件不符合谈判文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此 发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
4、验收不合格甲方可以解除合同，乙方全额退还预付款，并按照合同总额20%支付违约金。
九、不可抗力
1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2.由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），不应视为违反本合同。
3.不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可以延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
十、合同纠纷处理
因履行本合同发生争议，由双方协商解决，解决不成则提交常州仲裁委员会仲裁。
十一、生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。 见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进
见证，本合同的履行与见证方无关。
十二、合同份数
本合同一式伍份。甲方叁份、乙方贰份。
以下无正文




甲方：   常州机电职业技术学院               乙方：江苏秦唐科技有限公司
单位名称（章）：                             单位名称（章）：                            
单位地址：   常州市武进区鸣新中路26号      单位地址： 常州市武进区湖塘镇花园街178号         
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                
项目负责人：                                委托代理人：
开户银行： 农行邱墅支行                     开户银行：建设银行常州湖塘支行                       
账    号： 10-605701040004030               帐号：32050162673800000937           
税    号： 123200004660069658               税号：91320412MA22JY8BXC
电    话：                                  电  话：






附件
	序号
	项目名称
	技术指标要求
	数量
	单位

	1
	工业互联网边缘计算实训装置（核心产品）
	总体要求：工业互联网边缘计算实训装置是一款便携箱式设计的工业互联网边缘计算教学实训平台，以工业非接触式质量检测为教学案例，生成复杂多变的内外部环境数据、实现动态系统特性数据分析及应用。装置包括：质量检测流水线单元、工业网络单元、工业环境单元、碳中和采集单元。实现工业边缘计算应用、运动控制、组态设计、监控管理、数据上云等应用，具有丰富的教学、生产仿真、数据展示、对外培训、专业比赛、科普教育等用途和功能，为工业互联网应用及开发提供数据支撑。
▲1、质量检测流水线单元：
质量检测流水线单元采用高速运动控制，精准定位逐个扫描工件数据，实现工件精确测量，完成流水线数据采集和汇总。
▲1.1驱动传送装置： 
线性模组导程4mm，净行程不小于250mm。驱动模块脉冲控制工件移动，可精准定位，额定电压：12~40VDC；最大输出电流：3.5A，驱动方式：脉冲+方向；IP防护等级：IP20；环境温度：-10～40℃；环境湿度：5～95 % 无凝结；可调节细分。
▲1.2高度传感器：
工作电压：12~24VDC；输出电流：100mA；检测距离35-65mm；检测精度:0,05mm；反应时间:最大1.5ms。
▲1.3触摸屏：
屏幕尺寸7”；工作电压：DC12-24V；分辨率：≥800×480；以太网：10/100M自适应；通讯接口包含RS232/RS485；工作温度：-10~60℃，工作湿度：10~90%RH。
▲1.4可编程控制器（PLC）：
1)输出类型：晶体管；
2)额定电压：DC24V；
3)数字量输入数量：不少于12点；
4)数字量输出数量：不少于8点；
5)以太网：10/100M自适应；
6)支持HMI连接。
▲1.5模拟量输入模块：
4 通道输入：输入电压范围±10V、±5V、±2.5V 或输入电流 0-20mA.
▲1.6编码器：
额定电压：5~24VDC；输出相位：A，B；分辨率：600；环境温度：-10～70℃；环境湿度：35～85 % 无凝结。 
▲1.7工况指示灯：
1)工作电压24VDC；
2)红黄绿三色一体；
3)IP67防护等级；
4)放光方式:LED；
▲1.8接近开关：
工作电压：24VDC，工作电流: 0.15A，检测距离:3mm，输出信号：NPN常开。
▲1.9其他电气元件：
操作面板包含工作站启动、复位、急停功能按钮，空气开关、继电器、按钮、指示灯、线缆、端子等均采用知名品牌。
▲1.10试验箱框架：
采用便携式试验箱设计，尺寸不小于550*400*250mm（长*宽*高）。
2、工业网络单元
▲2.1工业边缘计算网关：
支持数十种常用工业协议接入，本地完成数据解析，将数据推送至云端服务器；
支持边缘计算，可在本地进行数据运算，支持远程配置；
支持历史数据本地缓存，网关支持RS485、以太网等常见工业通讯接口；
支持常见PLC、串口协议、网络协议；
支持边缘计算算法；
电源：9V～48VDC,支持防反接，抗雷，过流等保护；
功率：≤2W；
防护等级:IP51；
工作温度：-40～85℃；
工作湿度：20～90%RH（无冷凝）
遵循 OPC UA 协议的网关；
遵循DLT645协议的网关；
遵循 Modbus TCP/IP 协议的网关。
2.2工业级交换机：
1)5口工业级以太网交换机；
2)5个RJ45端口，端口支持10/100BaseT（X）自动侦测；
3)全/半双工MDI/MDI-X自适应；
4)工作温度 ：-40～85 ℃；
5)相对湿度 :5%～95%(无凝露）；
6)电源支持防接反保护；
7)金属外壳，防护等级IP40。
2.3工业级路由器：
1)端口数量：4个RJ45端口支持10/100M；
2)支持网页配置方式；
3)宽电压9～36VDC供电；
4)工作温度：-25 ～ 85°C；
5)湿度：5 ～ 95% RH（无凝水）
3、工业环境单元
3.1温湿度传感模块：
1)湿度量程：0～100%RH；
2)温度量程：-10～+60℃；
3)湿度精度：±0.3%RH；
4)温度精度：±0.5℃；
3.2空气质量传感模块：
1)测量范围：0-65535ug/m3；
2)接口类型：RS485；
3)工作环境；-40℃-85℃；<=95%RH。
4、碳中和采集单元
4.1电能表：
1)交流电表；
2)显示方式：液晶显示；
3)额定电压：AC 220V；
4)频率：50/60Hz；
5)精度：1级；
6)功耗：≤2W /5VA；
7)通讯接口：RS485；
4.2二氧化碳传感模块：
1)工作电压：10-30VDC，功耗：0.3W；
2)接口类型：RS485；
3)检测范围：0-5000ppm。
▲提供实训装置整体实物图片并对构件和模块进行标注，展示设备完整结构形态及各工作状态
★通过新增工业互联网边缘计算实训装置与学校 2 台现有工业互联网装置（以下简称 “现有装置”，现有装置开放接口协议，硬件接口需与现有设备适配，若涉及接口转换，需由中标方提供匹配的接口模块）的技术兼容、功能整合，形成一套完整、可协同运行的工业互联网实训系统，将现有 2 台设备全面纳入实训室教学场景，满足工业数据采集与分析、设备数据监控、边缘计算应用、工业仿真等功能需求，确保实训室整体功能连贯、教学效果最优。
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	工业边缘计算软件平台
	1、实时监控中心
 1)边缘节点总览：实时展示边缘网关运行状态，包含：运行数据总览、日志查询。
 2)运行态势总览：
边缘设备在线率、节点总数、在线节点、离线节点统计；
设备运行效率趋势图（运行、待机、离线、告警）；
设备综合效率(OEE)雷达图（运行、故障、待机、离线状态时长分析）；边缘数据接收流水记录；
2、边缘权限管理：
1)组织架构管理:包含：边缘角色管理、人员管理、操作日志管理、权限策略管理,实现边缘场景下的分级权限控制,支持人员权限配置。
3、边缘网关管理：
1)网关配置管理：网关设备注册/删除/导出/检索：
支持SN码、编号、网关类型、维护人员、最后心跳等全字段管理。
▲4、边缘参数配置：
1)网关参数维护
边缘计算参数配置
参数精度、设定值、容差范围配置
运行状态标识与告警策略设置
2)网关实时监控：
边缘数据流实时监测
关键参数历史趋势可视化
参数状态显示
▲5、边缘设备管理：
1)边缘节点绑定
网关与边缘单元关联
网关参数继承
采集点配置状态监控
2)设备实时监控
边缘设备数据流监控
数据趋势图表分析
▲6、边缘可视化设计：
1)零代码可视化开发：
在线组态设计器
拖拽式边缘场景构建
提供丰富的工业互联网组件库：
基础组件：交互控件、图形元素、智能图表
行业图库：传感器、执行器等专用图元
7、工业仿真：
▲1)、三维可视化与交互层
使用PBR材质，高度还原现实中存在的设备和硬件；通过多级优化策略，即使在低端设备上也能流畅运行；提供三维拖拽交互操作，提升教学与培训沉浸感。
▲2)、仿真环境创建与管理：
三维虚拟设备，支持实时运行状态与虚拟工艺参数同步，动画物理仿真；预制模板：提供一套内置6A21板，可快速搭建标准化教学与训练环境；模块化配置：设备、逻辑、通信接口均以组件形式组织，用户可通过提供的设备库组合设备模型、逻辑单元与通信接口，满足科研、培训和企业实际工况复现需求；数据配置映射：提供可视化的数据配置界面，降低工程人员配置门槛；场景保存与复用：支持用户将已搭建的仿真场景与配置参数进行保存，便于后续快速加载、修改与重复使用，实现跨课程与跨项目的高效复用。
▲3)、协议与数据接入层
原生支持 Modbus TCP、Siemens S7(S7-300/400/1200/1500)、MQTT 协议；类型转换与字节序：支持 Big/Little Endian驱动层统一做显式转换，转换规则写入配置并参与校验。
★需要将学校现有工业互联网平台（以下简称 “现有平台”开放API接口，新增平台需提供接口适配开发服务，确保接口调用成功率≥99.9%）全面接入新增平台，将学校2 台现有装置全面接入工业仿真，实现 “现有平台 + 新增平台” 的技术融合、数据互通与功能协同，形成一套稳定运行、满足教学需求的综合性工业互联网实训平台，确保整体系统无兼容性故障、操作流程连贯.
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