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项目名称：信息化服务器硬件支撑
采 购 人：无锡市公安局（本级）




采购代理机构：无锡市公共资源交易中心
二○二四年九月
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第一章  投标邀请
受无锡市公安局（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心就信息化服务器硬件支撑（JSZC-320200-JZCG-G2024-0201）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
信息化服务器硬件支撑采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年10月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0201
2.项目名称：信息化服务器硬件支撑
3.项目预算金额：367万元
4.项目最高限价：367万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2024年10月22日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市公安局（本级）
地    址：无锡市滨湖区高浪西路58号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心
地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：王年丰；电话：0510-82222667
采购人质疑受理联系人：王年丰；电话：0510-82222667
交易中心项目联系人：邰云祥；电话：0510-81827764
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的
26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。
8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日


注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
本项目中的通用服务器为核心产品。
第一部分  项目技术要求
1. 建设背景
无锡市公安局警务云平台主要部署于公安信息网和感知网(视频网)。随着警务信息化的发展，目前硬件资源池已趋于饱和，已经无法为新的警务信息化项目提供硬件资源支撑。通过本次项目建设，开展硬件资源服务器的采购，为警务信息化项目提供计算资源的硬件支撑。
2. 建设内容
本项目依据《关于无锡市公安局2023年信息化服务器硬件支撑项目建议书的批复》（锡行审投许〔2023〕190号）文件实施。
该项目建设内容主要包括：采购数据库服务器、通用服务器、大数据节点服务器、前置服务器、GPU服务器和服务器内存等硬件。
3. 建设需求
无锡市公安局警务云平台计算资源处于满负载运行状态，已无法为新的警务信息化项目提供硬件资源支撑。通过本项目的实施，提升平台服务能力，为警务信息化项目提供硬件支撑，满足信息化建设需求。
四.采购清单和产品参数要求：
	序号
	分项名称
	性能指标
	数量
	单位

	1
	数据库服务器
	见详细技术指标要求
	5
	台

	2
	通用服务器
	见详细技术指标要求
	20
	台

	3
	大数据节点服务器
	见详细技术指标要求
	8
	台

	4
	前置服务器
	见详细技术指标要求
	4
	台

	5
	GPU服务器
	见详细技术指标要求
	2
	台

	6
	内存条
	见详细技术指标要求
	120
	条



详细技术指标要求：
4.1 数据库服务器 5台
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	否
	配置2颗鲲鹏920处理器，主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；核数≥32个物理核/颗，非超线程数量；内存通道为4通道，最高速率2933MHz，位宽64位，功耗115w

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	支持鲲鹏920系列CPU 2颗，支持DDR4 2933MHz频率内存 16根

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	否
	非板载内存的可扩展插槽数量≥16个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	否
	支持SATA、SAS等存储接口

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽
接口
	否
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe 插槽数量及规格
	否
	服务器PCIe插槽或接口数量≥5个

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	板载网络接口≥1个1GE网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	否
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	8根

	11
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	DDR4 32GB

	12
	产品规格
	
	*内存通道
	否
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	否
	支持SATA、SAS、SSD硬盘

	14
	产品规格
	
	*硬磁盘实配容量
	是
	配置600GB、1.2TB容量硬盘

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	配备硬磁盘，应提供SAS 3.0接口

	16
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配600GB SAS硬磁盘数量4块，1.2TB SAS硬盘数量12块

	17
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	配置的硬盘尺寸为2.5英寸硬磁盘；
服务器可支持的硬盘数量应不少于12块。

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	机械硬盘准备时间应小于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数符合GB/T12628 的相关规定；

	19
	产品规格
	RAID 卡规格（若支持 RAID 卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	是
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格 (若支持SAS 直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	否
	≥0

	21
	产品规格
	HBA卡规格 (若支持HBA 直通卡)
	HBA卡端口数量
	否
	≥0

	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	服务器千兆电口数量4个,万兆光口数量数量2个，配置2*光模块10G多模模块

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	否
	独立网卡网口数量≥1

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	否
	支持RJ45/SFP等

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	支持RJ45

	27
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	否
	显示接口类型为VGA 

	28
	产品规格
	
	*USB接口
	否
	配备USB接口USB3.0

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	
	其他接口
	否
	串口数量1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能； 
服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按1+1冗余配置

	32
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	2个

	33
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	≥900W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；

	36
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高
度单位(U) 比
	否
	1（CPU）：1（U高度）

	39
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压
86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	否
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
1) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和INT16等中的1种；
单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	/

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	 //

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、
BMC管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	*CPU 功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD 单die故障隔离
	否
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）
	RAID卡 RAID级别支持
	是
	RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID卡
BBU单元
	否
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
	否
	不涉及

	60
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	否
	1) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
2) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMG固件基础功能
	否
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报
警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	否
	//

	66
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	否
	//

	67
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	配置正版国产化商用操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	*操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	不涉及

	75
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS 固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	否
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS 不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	*系统安全要求
	syslog双
向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等) 都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	否
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	安全要求
	
	增强要求
	否
	1) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
2) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
3) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
4) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
5) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
6) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
7) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求

	102
	性能要求
	*CPU 性能
	*CPU主频
	否
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	*单CPU核数
	否
	≥32

	104
	性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	是
	≥8MB

	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥2933MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的硬磁盘转速不小于10krpm

	108
	性能要求
	RAID 卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	109
	性能要求
	FC HBA 卡性能
	FC HBA卡
速率
	是
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	≥1GE

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	否
	≥1GE

	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡
兼容性
	否
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	否
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、
移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD
可靠性
	是
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于20000h

	126
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	1) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
2) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供介质保留服务不小于5年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	支持如下功能
1) 本地的数据备份和还原功能；
2) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提
供源码迁移功能，检查分析
C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、
IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力( )

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



4.2 通用服务器20台
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU 规格
	*CPU信息
	否
	配置2颗鲲鹏920处理器，主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；核数≥32个物理核/颗，非超线程数量；内存通道为4通道，最高速率2933MHz，位宽64位，功耗115w

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	支持鲲鹏920系列CPU 2颗，支持DDR4 2933MHz频率内存 16根

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量≥16个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	支持SATA、SAS等存储接口

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽
接口
	否
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe 插槽数量及规格
	是
	服务器PCIe插槽或接口数量≥5个

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	板载网络接口≥1个1GE网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	否
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	16根

	11
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	DDR4 32GB

	12
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	否
	支持SATA、SAS、SSD硬盘

	14
	产品规格
	
	*硬磁盘实配容量
	是
	配置600GB容量硬盘

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	配备硬磁盘，应提供SAS 3.0接口

	16
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配600GB硬磁盘数量4块 

	17
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	配置的硬盘尺寸为2.5英寸硬磁盘；
服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	机械硬盘准备时间应小于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数符合GB/T12628 的相关规定；

	19
	产品规格
	RAID 卡规格（若支持 RAID 卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	是
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格 (若支持SAS 直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	否
	≥0

	21
	产品规格
	HBA卡规格 (若支持HBA 直通卡)
	HBA卡端口数量
	否
	≥2  ，配置 2个16GB  HBA口（含模块）

	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	2个万兆光口和4个千兆电口，配置2*光模块10G多模模块，

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	否
	独立网卡网口数量≥1

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	否
	支持RJ45/SFP等

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	支持RJ45

	27
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	否
	显示接口类型为VGA 

	28
	产品规格
	
	*USB接口
	否
	配备USB接口USB3.0

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	
	其他接口
	否
	串口数量1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能； 
服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按1+1冗余配置

	32
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	2个

	33
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	≥900W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高
度单位(U) 比
	否
	1（CPU）：1（U高度）

	39
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压
86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	否
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和INT16等中的1种；
单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	//

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	 //

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、
BMC管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	*CPU 功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD 单die故障隔离
	否
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）
	RAID卡 RAID级别支持
	是
	RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID卡
BBU单元
	否
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
	否
	不涉及

	60
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	否
	支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC固件基础功能
	否
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报
警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	否
	//

	66
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	否
	//

	67
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	配置正版国产化商用操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	*操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	不涉及

	75
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS 固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	否
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS 不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	*系统安全要求
	syslog双
向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等) 都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	否
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	安全要求
	
	增强要求
	否
	嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
支持可信平台控制模块(TPCM)；
支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求

	102
	性能要求
	*CPU 性能
	*CPU主频
	否
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	*单CPU核数
	否
	≥32

	104
	性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	是
	≥8MB

	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥2933MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的硬磁盘转速不小于10krpm

	108
	性能要求
	RAID 卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	109
	性能要求
	FC HBA 卡性能
	FC HBA卡
速率
	是
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	≥1GE

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	否
	≥1GE

	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡
兼容性
	否
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	否
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、
移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD
可靠性
	是
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供介质保留服务不小于5年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； 
c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	支持如下功能
本地的数据备份和还原功能；
网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提
供源码迁移功能，检查分析
C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、
IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



4.3 大数据节点服务器 8台
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU 规格
	*CPU信息
	否
	配置2颗鲲鹏920处理器，主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；核数≥32个物理核/颗，非超线程数量；内存通道为4通道，最高速率2933MHz，位宽64位，功耗115w

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	支持鲲鹏920系列CPU 2颗，支持DDR4 2933MHz频率内存 16根

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量≥16个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	支持SATA、SAS等存储接口

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽
接口
	否
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe 插槽数量及规格
	是
	服务器PCIe插槽或接口数量≥5个

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于
55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	板载网络接口≥1个1GE网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	否
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	8根

	11
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	DDR4 32GB

	12
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	否
	支持SATA、SAS、SSD硬盘

	14
	产品规格
	
	*硬磁盘实配容量
	是
	配置600GB、4TB容量硬盘

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	配备硬磁盘，应提供SAS 3.0接口

	16
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配600GB硬磁盘数量2块，4TB硬盘数量12块

	17
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	配置的硬盘尺寸为2.5英寸或3.5英寸硬磁盘；
服务器可支持的硬盘数量应不少于12块。

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	机械硬盘准备时间应小于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数符合GB/T12628 的相关规定；

	19
	产品规格
	RAID 卡规格（若支持 RAID 卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	是
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格 (若支持SAS 直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	否
	≥0

	21
	产品规格
	HBA卡规格 (若支持HBA 直通卡)
	HBA卡端口数量
	否
	≥0

	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	提供2个万兆光口和4个千兆电口，配置2*光模块10G多模模块，

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	否
	独立网卡网口数量≥1

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	否
	支持RJ45/SFP等

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	支持RJ45

	27
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	否
	显示接口类型为VGA 

	28
	产品规格
	
	*USB接口
	否
	配备USB接口USB3.0

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	
	其他接口
	否
	串口数量1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能； 
服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按1+1冗余配置

	32
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	2个

	33
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	≥900W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 
c) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U) 比
	否
	1（CPU）：1（U高度）

	39
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压
86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	否
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
2) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和INT16等中的1种；
单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	 //

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、
BMC管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	*CPU 功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD 单die故障隔离
	否
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）
	RAID卡 RAID级别支持
	是
	RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	不涉及

	60
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	否
	3) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
4) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC固件基础功能
	否
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报
警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	否
	//

	66
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	否
	//

	67
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	配置正版国产化商用操作系统,支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	*操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	不涉及

	75
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS 固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	否
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS 不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	*系统安全要求
	syslog双
向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等) 都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	否
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	安全要求
	
	增强要求
	否
	8) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
9) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
10) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
11) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
12) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
13) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
14) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求

	102
	性能要求
	*CPU 性能
	*CPU主频
	否
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	*单CPU核数
	否
	≥32

	104
	性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	是
	≥8MB

	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥2933MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的600GB硬磁盘转速不小于10krpm，4TB硬磁盘转速不小于7krpm

	108
	性能要求
	RAID 卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	109
	性能要求
	FC HBA 卡性能
	FC HBA卡
速率
	是
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	≥1GE

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	否
	≥1GE

	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡
兼容性
	否
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	否
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、
移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD
可靠性
	是
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	3) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
4) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供介质保留服务不小于5年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	支持如下功能
3) 本地的数据备份和还原功能；
4) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提
供源码迁移功能，检查分析
C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、
IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



4.4 前置服务器 4台
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU 规格
	*CPU信息
	否
	配置2颗鲲鹏920处理器，主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；核数≥32个物理核/颗，非超线程数量；内存通道为4通道，最高速率2933MHz，位宽64位，功耗115w

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	支持鲲鹏920系列CPU 2颗，支持DDR4 2933MHz频率内存 16根

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量≥16个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	支持SATA、SAS等存储接口

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽
接口
	否
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe 插槽数量及规格
	是
	服务器PCIe插槽或接口数量≥5个

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于
55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	板载网络接口≥1个1GE网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	否
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	8根

	11
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	DDR4 32GB

	12
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	否
	支持SATA、SAS、SSD硬盘

	14
	产品规格
	
	*硬磁盘实配容量
	是
	配置1.2TB容量硬盘

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	配备硬磁盘，应提供SAS 3.0接口

	16
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配1.2TB硬磁盘数量8块

	17
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	配置的硬盘尺寸为2.5英寸硬磁盘；
服务器可支持的硬盘数量应不少于8块。

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	机械硬盘准备时间应小于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数符合GB/T12628 的相关规定；

	19
	产品规格
	RAID 卡规格（若支持 RAID 卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	是
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格 (若支持SAS 直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	否
	≥0

	21
	产品规格
	HBA卡规格 (若支持HBA 直通卡)
	HBA卡端口数量
	否
	≥0

	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	提供2个万兆光口和4个千兆电口，配置2*光模块10G多模模块

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	否
	独立网卡网口数量≥1

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	否
	支持RJ45/SFP等

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	支持RJ45

	27
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	否
	显示接口类型为VGA 

	28
	产品规格
	
	*USB接口
	否
	配备USB接口USB3.0

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	
	其他接口
	否
	串口数量1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能； 
服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按1+1冗余配置

	32
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	2个

	33
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	≥900W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U) 比
	否
	1（CPU）：1（U高度）

	39
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压
86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	否
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
3) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和INT16等中的1种；
单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	 //

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、
BMC管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	*CPU 功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD 单die故障隔离
	否
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）
	RAID卡 RAID级别支持
	是
	RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID卡
BBU单元
	否
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	不涉及

	60
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	否
	支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC固件基础功能
	否
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报
警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	否
	//

	66
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	否
	//

	67
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	配置正版国产化商用操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级,

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	*操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	不涉及

	75
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS 固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	否
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS 不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	*系统安全要求
	syslog双向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等) 都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	否
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	安全要求
	
	增强要求
	否
	15) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
16) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
17) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
18) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
19) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
20) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
21) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求

	102
	性能要求
	*CPU 性能
	*CPU主频
	否
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	*单CPU核数
	否
	≥32

	104
	性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	是
	≥8MB

	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥2933MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的1.2TB硬磁盘转速不小于10krpm

	108
	性能要求
	RAID 卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	109
	性能要求
	FC HBA 卡性能
	FC HBA卡
速率
	是
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	≥1GE

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	否
	≥1GE

	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡
兼容性
	否
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	否
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、
移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD
可靠性
	是
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	5) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
6) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供介质保留服务不小于5年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	支持如下功能
5) 本地的数据备份和还原功能；
6) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提
供源码迁移功能，检查分析
C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、
IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



4.5 GPU服务器 2台
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU 规格
	*CPU信息
	否
	配置2颗鲲鹏920处理器，主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；核数≥32个物理核/颗，非超线程数量；内存通道为4通道，最高速率2933MHz，位宽64位，功耗115w

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	支持鲲鹏920系列CPU 2颗，支持DDR4 2933MHz频率内存 16根

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量≥16个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	支持SATA、SAS等存储接口

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽
接口
	否
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe 插槽数量及规格
	是
	服务器PCIe插槽或接口数量≥5个

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于
55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	板载网络接口≥1个1GE网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	否
	支持OCP2.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	8根

	11
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	DDR4 32GB

	12
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	否
	支持SATA、SAS、SSD硬盘

	14
	产品规格
	
	*硬磁盘实配容量
	是
	配置600GB容量硬盘

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	配备硬磁盘，应提供SAS 3.0接口

	16
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配600GB硬磁盘数量4块 

	17
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	配置的硬盘尺寸为2.5英寸硬磁盘；
服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	机械硬盘准备时间应小于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数符合GB/T12628 的相关规定；

	19
	产品规格
	RAID 卡规格（若支持 RAID 卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	是
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格 (若支持SAS 直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	否
	≥0

	21
	产品规格
	HBA卡规格 (若支持HBA 直通卡)
	HBA卡端口数量
	否
	≥1

	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	提供2个万兆光口和4个千兆电口，配置2*光模块10G多模模块，
配备HBA卡数量不少于1个，且网口速率不小于16GB（含模块）

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	服务器1GE网口数量不少于4个,10GE网口数量不少于2个，16GB网口数量不少于2个

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	否
	独立网卡网口数量≥1

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	否
	支持RJ45/SFP等

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	支持RJ45

	27
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	否
	显示接口类型为VGA 

	28
	产品规格
	
	*USB接口
	否
	配备USB接口USB3.0

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	
	其他接口
	否
	串口数量1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能； 
服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按1+1冗余配置

	32
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	2个

	33
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	≥900W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高
度单位(U) 比
	否
	1（CPU）：1（U高度）

	39
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压
86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	否
	配备1张不小于16GB显存AI计算单元，符合如下要求：
4) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和INT16等中的1种；
单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	 //

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、
BMC管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	*CPU 功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD 单die故障隔离
	否
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）
	RAID卡 RAID级别支持
	是
	RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	不涉及

	60
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	否
	5) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
6) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC固件基础功能
	否
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报
警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	否
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）Web GUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s

	66
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	否
	//


	67
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	配置正版国产化商用操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	*操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	不涉及

	75
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS 固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	否
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS 不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	*系统安全要求
	syslog双
向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等) 都可以查看

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	否
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	安全要求
	
	增强要求
	否
	22) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
23) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
24) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
25) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
26) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
27) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
28) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求

	102
	性能要求
	*CPU 性能
	*CPU主频
	否
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	*单CPU核数
	否
	≥32

	104
	性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	是
	≥8MB

	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥2933MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的硬磁盘转速不小于10krpm

	108
	性能要求
	RAID 卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	109
	性能要求
	FC HBA 卡性能
	FC HBA卡
速率
	是
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	≥1GE

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	否
	≥1GE

	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡
兼容性
	否
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	否
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、
移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD
可靠性
	是
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	7) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
8) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供介质保留服务不小于5年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	支持如下功能
7) 本地的数据备份和还原功能；
8) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提
供源码迁移功能，检查分析
C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、
IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力( )

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



4.6 内存条 120根
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标 
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	内存规格
	*内存数量
	否
	120根

	2
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	DDR4 32GB 2933GHz




相关服务
1.设备采购、安装调试服务
本次采购是对采购人现有硬件资源池进行扩容改造，实施过程中有义务配合采购人部署调试相关系统，对采购人在安全、稳定、兼容等方面的关注予以充分理解。供应商必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性。
中标人须在按照本招标文件要求时限内完成软硬件到采购人指定地点的供货及所有安装服务并投入运行。中标人须确保产品的数量、产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因中标人提供的产品的数量不足、性能不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任并按合同进行违约赔偿。
 中标人须根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量完成软硬件的安装、调试及投入运行。中标人须在施工前提供详细的施工方案，并提交采购人认可。软硬件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由中标人自行解决。中标人须向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由中标人拟定，经采购人确认。
到货后，采购人与中标人共同配合有关部门（监理单位）对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。根据招标文件要求对本次所有软硬件的型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。产品安装完成，由中标人制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现产品性能指标或功能上不符合招标文件要求时，采购人有拒收的权利。
中标人必须在对其所提供的软硬件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。技术文件：中标人须向采购人提供产品的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

2.售后服务
（1）在本项目竣工验收后3个月内，每月提供不少于1次巡检服务，服务范围包括但不限于现场健康检查、性能调优和配置调整，并提供相关报告。
（2）项目质保期间须指定专人或专门小组负责应对用户的技术咨询和服务，实现7*24小时电话技术支持咨询服务。发生故障时，供应商应在30分钟内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务；
（3）定期与采购人交流系统使用、系统维护方面的经验，及时提供采购人有关系统运行的状态报告和运行建议。


第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 交货期：合同签订生效之日起60个日历天。
6. 项目整体质保期：5年。
7. 付款方式：合同签订生效后支付合同金额的30%（预付款）；设备到货安装调试完毕通过初验后支付合同金额的40%；项目终验并完成审计后支付至审计金额的95%；余款质保期满后在一个月内支付。
8. 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9. 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
 

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。


第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准
1. 价格（35分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 项目人员配置情况（4分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。
2.1  项目负责人（2分）：项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务项目服务经理证书的，每有一个得1分，最高得2分。以提供证书复印件为准。
2.2  项目组成员（2分）：项目组其他成员（除项目经理外）具备高级系统集成项目管理工程师、高级IT运维工程师、ITSS IT服务工程师，每种证书得1分，最高得2分，同一人具有多项证书的不得重复计算。以提供证书复印件为准。
3. 投标人综合情况（5分）：
3.1  业绩（3分）：投标人2021年1月1日以来承担过类似项目成功案例的，每提供1份有效合同复印件加盖公章得1分，最高得3分。
3.2  认证体系（2分）：投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得2分。（投标文件中须提供相应证书扫描件和相应证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，并加盖投标人公章，否则不得分）
4. 产品技术（10分）： 
4.1 所投数据库服务器、大数据节点服务器、前置服务器和GPU服务器预装的国产化操作系统（3分）：
①支持自研内核统一访问控制安全框架安全管控，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，可提供安全增强组件得1分；
②系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等得1分；
③支持RPM软件包管理工具DNF，提供自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块，提供软著复印件和系统截图证明材料并加盖原厂公章得1分。
4.2  所投数据库服务器、大数据节点服务器、前置服务器和GPU服务器预装的国产化操作系统内置国密算法，内核kernel 4.19稳定版本及以上，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算，提供产品白皮书截图并加盖原厂公章，满足得1分，不满足不得分；
4.3  所投GPU服务器支持备份功能（3分）：
①支持主流国产化操作系统及数据库备份得1分。
②支持普通和三权分立多种运维访问管理模式得1分。
③具备数据安全隔离模式，提供功能截图并加盖原厂公章得1分。
4.4  所投数据库服务器、大数据节点服务器、前置服务器和GPU服务器支持（3分）：
①预装的国产化操作系统内置国密算法；
②内核kernel 4.19稳定版本及以上；
③支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算，提供产品白皮书截图并加盖原厂公章。每满足1项得1分，满分3分，不满足不得分；
5. 项目方案（44分）：无方案不得分
5.1  项目理解与技术方案（12分）：针对投标人提供的技术方案，评委根据项目理解程度、技术方案内容合理性等因素进行酌情打分：
方案完整详实、合理、可行性强且符合实际要求的最多得12分。
方案可行性较好、合理、较为符合实际情况的得9分。
方案基本可行、基本合理且满足招标文件基本要求的得6分。
5.2  安装调试方案（12分）：针对投标人提供的安装调试方案，评委根据安装调试方案的合理性、可行性，包括各类系统安装方案、安装管理（组织、进度计划、技术力量安排等）、技术支撑保障等内容进行酌情打分；
方案完整详实、合理、可行性强且符合实际要求的最多得12分。
方案可行性较好、合理、较为符合实际情况的得9分。
方案基本可行、基本合理且满足招标文件基本要求的得6分。
5.3  售后服务方案 (10分)：针对投标人提供的售后服务方案，评委根据方案描述的设备日常维护、功能维护、简单故障排除方法、系统升级实施方法等内容进行酌情打分；
方案完整详实、合理、可行性强且符合实际要求的最多得10分。
方案可行性较好、合理、较为符合实际情况的得8分。
方案基本可行、基本合理且满足招标文件基本要求的得5分。
5.4  培训方案（10分）：针对投标人提供的培训服务方案，评委根据培训内容、培训方案合理程度、培训方式、场地安排、时间安排等因素进行酌情打分；
方案完整详实、合理、可行性强且符合实际要求的最多得10分。
方案可行性较好、合理、较为符合实际情况的得8分。
方案基本可行、基本合理且满足招标文件基本要求的得5分。
6.  节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0201
项目名称：信息化服务器硬件支撑
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2024-0201项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
(被授权人身份证原件扫描件附后)
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0201进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）： 
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2024-0201招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0201在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：
 


八、开标一览表：

开标一览表

 

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0201
	项目名称
	投标总报价(小写)

	信息化服务器硬件支撑
	

	投标总报价（大写）： 


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表
项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0201
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
[bookmark: _Toc120614284]（3）表格不够可自行延长。
 
 

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0201
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0201
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

1

１８
 
