2025年度开发区（三水街道）路灯设施维保项目采购清单及最高投标限价

（一个年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 最高投标限价（单价） |
| 1 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN65拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 150 | 90.07 |
| 2 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN50拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 450 | 82.32 |
| 3 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN40拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 450 | 80.47 |
| 4 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN32拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 450 | 71.03 |
| 5 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN100拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 20 | 170.05 |
| 6 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN80拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 20 | 157.01 |
| 7 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN65拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 25 | 133.58 |
| 8 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN50拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 50 | 100.61 |
| 9 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN40拆除后重新安装2、配置形式：埋地3、人工挖填沟槽 | m | 50 | 95.80 |
| 10 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-4\*25mm2拆除后重新安装 | m | 50 | 105.17 |
| 11 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5\*16mm2拆除后重新安装 | m | 500 | 72.23 |
| 12 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5\*10mm2拆除后重新安装 | m | 500 | 59.47 |
| 13 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-3\*6mm2拆除后重新安装 | m | 300 | 23.70 |
| 14 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5\*25mm2拆除后重新安装 | m | 80 | 35.56 |
| 15 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-4\*25+1\*16mm2拆除后重新安装 | m | 110 | 34.35 |
| 16 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5\*10mm2拆除后重新安装 | m | 450 | 22.35 |
| 17 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-3\*10mm2拆除后重新安装 | m | 450 | 18.95 |
| 18 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-2\*10mm2拆除后重新安装 | m | 140 | 16.84 |
| 19 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-4\*25+1\*16mm2拆除后重新安装 | m | 110 | 31.89 |
| 20 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5\*16mm2拆除后重新安装 | m | 600 | 25.15 |
| 21 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5\*10mm2拆除后重新安装 | m | 600 | 20.86 |
| 22 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 ZRC-VLV22-2\*10mm2拆除后重新安装 | m | 110 | 17.80 |
| 23 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-4\*25mm2安装 | m | 50 | 103.75 |
| 24 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5\*16mm2安装 | m | 500 | 70.81 |
| 25 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5\*10mm2安装 | m | 500 | 58.57 |
| 26 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-3\*6mm2安装 | m | 220 | 22.81 |
| 27 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5\*25mm2安装 | m | 80 | 34.14 |
| 28 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-4\*25+1\*16mm2安装 | m | 110 | 32.93 |
| 29 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5\*10mm2安装 | m | 450 | 21.45 |
| 30 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-3\*10mm2安装 | m | 450 | 18.05 |
| 31 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-2\*10mm2安装 | m | 190 | 15.94 |
| 32 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-4\*25+1\*16mm2安装 | m | 110 | 30.47 |
| 33 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5\*16mm2安装 | m | 600 | 23.73 |
| 34 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5\*10mm2安装 | m | 600 | 19.96 |
| 35 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 ZRC-VLV22-2\*10mm2安装 | m | 110 | 16.91 |
| 36 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换YJV-4\*25mm2 | 个 | 10 | 209.23 |
| 37 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换铝芯、铝合金4\*25、4\*25+1\*16mm2 | 个 | 10 | 188.03 |
| 38 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铜芯5\*10~16mm2 | 个 | 25 | 64.83 |
| 39 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铝芯5\*10~16mm2 | 个 | 25 | 51.62 |
| 40 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铜芯3\*10mm2 | 个 | 25 | 38.90 |
| 41 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铝芯3\*10mm2 | 个 | 200 | 30.98 |
| 42 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铜芯2\*10mm2 | 个 | 10 | 25.93 |
| 43 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铝芯2\*10mm2 | 个 | 10 | 20.64 |
| 44 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换3\*6mm2 | 个 | 10 | 20.67 |
| 45 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJLHV-2\*10mm2拆除后重新安装 | m | 75 | 12.59 |
| 46 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJV-3\*4拆除后重新安装 | m | 75 | 19.82 |
| 47 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJLHV-2\*10mm2安装 | m | 75 | 10.61 |
| 48 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJV-3\*4安装 | m | 75 | 17.90 |
| 49 | 常规照明灯 | 照明灯具更换 路灯灯头200W | 套 | 20 | 916.74 |
| 50 | 常规照明灯 | 照明灯具更换 路灯灯头150W | 套 | 80 | 812.25 |
| 51 | 常规照明灯 | 照明灯具更换 路灯灯头120W | 套 | 30 | 749.55 |
| 52 | 一般路灯 | 大马路弯灯更换 臂长1200mm以下 | 套 | 15 | 438.26 |
| 53 | 落地式控制箱 | 更换落地式路灯控制箱[防水型] | 台 | 10 | 4086.34 |
| 54 | 控制器 | 更换时间控制器 | 台 | 25 | 243.46 |
| 55 | 接触器 | 更换交流接触器 | 台 | 25 | 776.44 |
| 56 | 控制开关 | 更换DZ装置式自动空气开关100A | 个 | 25 | 348.65 |
| 57 | 控制开关 | 更换DZ装置式自动空气开关63A | 个 | 10 | 307.28 |
| 58 | 小电器 | 更换断路器安装4A | 套 | 10 | 110.93 |
| 59 | 低压熔断器 | 更换熔断器  | 个 | 10 | 55.69 |
| 60 | 小电器 | 更换路灯灯杆内端子板 | 套 | 25 | 70.23 |
| 61 | 配线 | 1、名称：更移绝缘护套线BVV2\*2.52、配线形式：灯杆内 | m | 1125 | 41.64 |
| 62 | 接地极 | 1、名称：接地极2、材质：镀锌角钢3、规格：∠50\*50\*5\*25004、土质：普通土 | 根 | 10 | 130.97 |
| 63 | 接地母线 | 1、材质：镀锌扁钢2、规格：-40\*4 | m | 75 | 60.81 |
| 64 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌手孔井（350\*500\*1000半砖）2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20砼垫层3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌 矩形^M7.54、勾缝、抹面要求：井内侧1：2水泥砂浆抹灰5、盖板材质、规格：钢筋混凝土井盖550\*700 | 座 | 20 | 992.60 |
|
|
| 65 | 路灯基础 | C20钢筋混凝土基础制作0.5m\*0.5m\*1m | 套 | 15 | 219.30 |
| 66 | 日常检查、排查等维护 | 路灯日常巡检、排查等维护 | 年 | 1 | 100000.00 |

注：单价为全费用单价，包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、服务期内最低工资上调等费用）、设备材料（采购文件规定由采购人提供的除外）、专用设备、工器具、易耗品、办公设备、巡检器材、巡检车辆、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、规费、措施费、管理费、利润、风险、招标代理费及责任等的费用。本项目未尽服务内容及具体岗位工作职责，供应商可根据本单位实际情况及采购项目特点另行增加，响应供应商须充分考虑相关费用，涵盖在报价内。