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第1章 [bookmark: _Toc11171] 招标公告
项目概况：
灌云县临港产业区化工产业园区应急物资采购项目招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网（苏采云政府采购一体化平台）免费获取招标文件，并于 2024年6月6日 10点 00 分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320723-LYHH-G2024-0002
项目名称：灌云县临港产业区化工产业园区应急物资采购项目
预算金额：170万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：灌云县临港产业区化工产业园区应急物资采购。采购清单具体详见第四章“项目需求”。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]合同履行期限：自合同签订之日起15个工作日内完成供货。
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；提供以下材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报告或财务报表）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第五部分格式。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库2020 46号）、苏财购【2020】45号文，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中、
（三）本项目的特定资格要求：
1、投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（招标人对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存）；
2、若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证；
3、法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]获取时间：2024年05月16日至2024年05月23日23:59:59止（北京时间）
获取地点：在“江苏省政府采购网”（“苏采云”系统自行免费下载采购文件，网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：线上获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件上传的截止时间：2024年6月6日10点00分（北京时间）
开标时间：2024年6月6日10点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统进入系统“开标大厅”
注：本项目采用不见面开标交易模式（2024年4月9日10点00分完成不见面开标程序。各投标单位在报名前应慎重考虑并确保在招标文件规定的时间完成投标文件。）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1、本项目不收取投标保证金。
2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注苏采云政府采购系统网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
3、本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标处理。
4、对于制作工具中要求的且必填的项目，请供应商按实填写；供应商制作响应文件时如遇投标工具中响应格式与招标文件不一致，请投标人按照采购文件中响应文件的格式要求编制，添加在投标工具的【投标其他文件】中作为评审依据。如因供应商未按要求执行造成的一切后果(包括废标)均由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：灌云县临港产业区管理办公室
地址：灌云县临港产业区
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：姚主任
2.采购代理机构信息
名 称：江苏华海项目管理有限公司
地　址：连云港市海州区博大新城商务大厦D幢2301室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：王工 18000191055
3.项目联系方式
项目联系人：姚主任
电　话： 0518-88584455
[bookmark: _Toc9047][bookmark: _Toc494123932]八、特别提醒：
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

第二章  投标人须知

[bookmark: _Toc397699186]一、说明
1. 总则
1.1 “采购人”系指使用财政性资金依法采购的国家机关、事业单位或团体组织。 
1.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
1.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
1.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
1.6.质疑
1.6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.6.2投标人应当认可代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未违反法律禁止性规定时，不得提出异议。
1.7.投标委托
1.7.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人的，应同时提供法定代表人出具的授权委托书。
1.8.关联企业投标
1.8.1本招标文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。
1.8.2 关联企业中，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。
1.8.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
1.9特别说明
1.9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本法人所拥有。
1.9.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构(不具有独立的法人资格)参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书( 或授权书)。
1.9.3投标人投标不得含有任何虚假材料,否则作无效标处理；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假投标人之行政与刑事责任。
2. 招标方式
2.1 招标将以公开招标方式进行。
2.2 招标采购单位是指该项目的委托人灌云县临港产业区管理办公室。
2.2.1、本项目属性为：货物
2.2.2、项目采购方式为：公开招标
2.2.3、采购标底对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业
2.3 合格投标人
2.3.1 在招标公告中有详细的要求。
2.3.2 投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。
2.3.3 投标人应不属于本章32规定的有腐败和欺诈行为的不合格的投标人。
2.3.4 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
3. 投标费用
3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标采购单位对上述费用不承担任何责任和义务。
3.2本次招标代理服务费收费标准按苏招协【2022】002号文货物采购收费标准收取，代理费为2.8万元由中标人支付，领取中标通知书时一次性付清；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。
4.现场踏勘：
请各投标人自行勘查现场(本次现场勘查由投标人自行组织前往，所产生一切费用及安全问题由投标人自行承担。
[bookmark: _Hlt103568988][bookmark: _Hlt109402536]5. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc397699187]二、招标文件
6. 招标文件的内容
6.1 招标文件对投标单位资格、招标过程、合同条件和技术要求等作出详细规定，招标文件包含以下内容：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 政府采购合同格式
第四章 项目需求
第五章 投标文件格式
第六章 评标方法
6.2 投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
7. 招标文件的澄清
7.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。招标采购单位以书面或传真方式予以答复，同时将该答复在政府采购网站上公告(答复中不标明问题的来源)。
7.2采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构质疑。采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项受理质疑并作出答复。
7.3供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
7.4供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：
⑴质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；
⑵质疑项目的名称、编号；
⑶权益受到损害的事实和理由；
⑷相关证明材料；
⑸提起质疑的日期。
质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
7.5质疑投标单位可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
7.6质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
⑴质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；
⑵质疑书内容符合规定；
⑶在质疑有效期限内提起质疑；
⑷属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
⑸同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
⑹财政部门规定的其他条件。
7.7采购人或采购代理机构收到质疑书后,应在二个工作日内进行审查，对不符合质疑条件的，分别按下列规定予以处理： 
⑴质疑书内容不符合规定的，应一次性告知质疑供应商修改后重新提出质疑；
⑵质疑不属于本采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动的，应告知质疑供应商。
⑶质疑不符合其他条件的，书面告知质疑供应商不予受理，并应当说明理由。对符合质疑条件的质疑，自采购人或采购人委托的采购代理机构收到质疑书之日起即为受理。
7.8供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以减少供应商在同一采购环节反复质疑投诉现象的发生。
7.9如果举行标前答疑会，投标人的指定代表可以按规定的时间和地点出席会议。会议的目的旨在澄清和解答问题，投标人务必派代表准时参加。
7.10质疑与投诉时必需提供授权委托书（原件、且必须是投标单位法定代表人签字并加盖企业公章）、授权委托人（必须为投标时候委托代理人同一人）身份证（原件）、授权委托人（必须为投标时候委托代理人同一人）至少连续近6个月及以上（质疑或投诉时间前）的社保证明（原件）、企业营业执照（复印件加盖企业公章）、投标人参与此次项目相关证明（对招标文件有质疑，提供投标人购买标书凭证）。必须由授权委托人（必须为投标时候委托代理人同一人）本人持以上相关材料和质疑函或投诉书到相关单位进行质疑或者投诉，质疑或投诉执行《中华人民共和国财政部令第94号》规定，无以上相关材料和质疑函（或投诉书）（正本原件）、或非本次投标的授权委托人（必须为投标时候委托代理人同一人）本人到现场，采购人或者招标代理机构或采购行政监督部门将拒绝其质疑或者投诉。
7.11 投诉执行相关法律法规。
8. 招标文件的变更
8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc397699188]三、投标文件的编制
9. 投标文件的语言
9.1 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的往来函电均应使用中文书写，如果使用其它语言应译成中文，否则无效。
10. 投标文件的编制及构成
10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
10.2 投标文件由报价文件、技术文件和商务文件三部分组成，请按照投标文件格式要求编制。
11. 投标函和价格表
11.1 投标人按本章12、13的要求，以招标文件指定的方式完整地填写《投标函》和《开标一览表》。
12. 投标价格
12.1 根据《项目需求》规定的货物及服务内容和责任范围，投标人应按《开标一览表》和《报价明细表》（如果有）指定的格式报出投标价格。
12.2 投标人应按照招标文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。
12.3 在所有价格表中，投标人应对项目全部内容投标，只投部分内容的为无效投标。报价包含但不限于为完成本项目最终成果所附带的全部费用，中标后费用不再另行增加，请投标人综合考虑。
12.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
12.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
13. 投标货币
13.1所有投标均以人民币报价。
14. 投标保证金
14.1 本项目不收取投标保证金。
15. 投标文件的有效期
15.1投标文件必须保持自开标日之后60日内有效，投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
15.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
16. 投标文件的制作和签署
16.1投标文件应按第五章“投标文件相关格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。
16.2电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“苏采云平台”中。
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17. 投标文件的密封和标识
17.1 无。
18. 签到和投标文件的递交
18.1 投标文件提交截止时间前完成网上投标文件上传，不再要求投标人准备纸质文件。中标单位在领取中标通知书时需提供5份完整投标文件，其中正本一份副本四份。
19. 迟交的投标文件
19.1代理机构将拒绝在规定的投标文件接收截止时间后接收任何投标文件。
20. 投标文件的修改和撤回
20.1投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回已递交的投标文件，但这种修改和撤回，必须在投标截止期前重新上传至“苏采云一体化平台”中。
20.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。
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五、开 标
21. 开标
21.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
21.2本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
相关要求和说明如下：
1.远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 
2.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过苏采云政府采购系统参加开标会议（苏采云： http://jszfcg.jsczt.cn/）； 
3.投标文件递交截止时间前，招标人提前进入苏采云政府采购系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人提前进入不见面交易系统，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 
4.投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在发出投标文件解密的指令后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 
本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。 
5.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通驱动。 
为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：投标人在签到时，需填写单位名称、联系人姓名、手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上，产生的所有后果由投标人自行承担）。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
21.3开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
投标人不足3家的，不得开标。
21.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
(一)招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;
(二)招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
21.6公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
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22．评标工作职责
22.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
(二)宣布评标纪律;
(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;
(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;
(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;
(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;
(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
(八)核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;
(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;
(十)处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
22.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
(三)对投标文件进行比较和评价；
(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
22.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
23. 投标文件的初审
23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
23.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
23.3投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
23.5 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的，微小的不正规、不一致或不规范。
23.6 在详细评标之前，评标委员会将判定每个投标文件是否完整以及是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：
①实质性影响合同的范围、质量和履行；
②实质性违背招标文件，限制了买方的权利和中标人合同项下的义务；
③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。
23.7 评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容， 而不寻求外部的证据。但投标有不真实、不正确的内容时除外。
23.8 如果投标人没有实质性响应招标文件的要求，其投标将被视为无效标，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。
23.9有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
23.10出现下列情况之一的，本项目予以废标：
①投标截止后投标人不足3家的；
②通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
③出现影响采购公正的违法、违规行为的；
④投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
⑤因重大变故，采购任务取消的。
23.11评标委员会只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行技术和商务评审。
23.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.13投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
24. 投标文件的澄清
24.1 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25. 投标的评审
25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.2 评标以本章12.3规定的价格为基础，采用招标文件中规定的方法进行评审。评标委员会根据全体成员签字的原始记录编写评标报告，向招标采购单位报告评标结果，推荐3名有排序的合格中标候选人。
25.3推荐中标候选人的方法如下：
本项目评标方法采用“综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的通过抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
　　评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
　　投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26. 与招标采购单位的接触
26.1 除按本章24 规定的澄清，从开标到中标通知书发出期间，投标人不得就与其投标有关的任何事项与招标采购单位联系。
26.2 投标人试图对评标委员会的评标、确定中标人的决定进行影响，都可能导致废标。
[bookmark: _Toc397699192][bookmark: _Toc397699193]七、中标人的确定
27. 确定中标人的标准
27.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.2采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
28.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。
29. 中标通知书
29.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.2评标委员会有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能提供有效文件，评标委员会将根据客观事实，有权取消中标人资格；同时投标人承担相应的法律责任。
八、合同的签署
30.合同协议的签署
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31. 履约保证金：
31.1履约保证金金额：按中标金额的5%收取。如果成交供应商不同意按照规定去做，代理机构有权取消本次采购成交决定。
31.2 履约保证金形式：保函或者保险等其他非现金形式。
31.3履约保证金在招标采购单位存放期间，不计利息。
31.4履约保证金的返还：待本项目验收通过后一次性退还（无息）。
32. 腐败和欺诈行为
32.1 招标采购单位、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
1、腐败和欺诈行为
① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或招标采购单位及他人的行为。
② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或招标采购单位及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，招标采购单位有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。
33.解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
34.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
35.政策功能
[bookmark: _Toc27799]根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
《中小企业声明函》应上传至电子投标文件中，否则不予认可。
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第三章  政府采购合同格式
本合同格式为参考格式，最终以采购人与中标单位签订的合同为准。





 一、政府采购合同
政府采购合同（货物）
项目名称：
项目编号：
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据本             项目采购的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称： 
1.2 型号规格： 
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________圆整（￥_______元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按询价通知书规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方向交纳合同金额的　     　元作为本合同的履约保证金。
6.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期： ______ 
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、合同款支付
10.1 付款方式： 合同签订后20个工作日内支付合同总额30%作为预付款；所有产品交付、安装及调试完成并验收合格后30个工作日内支付至合同总额的97%，余款3%作为质保金，质保期满后一次性退还（无息）。       
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进
行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验
收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
    15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
    15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
    15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
    15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
    17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港经济技术开发区。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、备案方及财政监管部门各执一份。
  甲方（盖章）：                           乙方（盖章）： 
  地址：                                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
  签订日期：      年  月  日
附件：               
廉 政 承 诺 书
为加强物品采购中的廉政建设，规范物品采购项目的各项活动，确保采购的质量，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护甲、乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，乙方特向甲方作出如下廉政承诺：
一、不以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
二、不以任何理由为甲方单位及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。
三、不以任何理由为甲方单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
四、不以任何理由为甲方单位及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动。
五、对以上廉政承诺，如有违反，乙方承担如下责任：乙方工作人员有违反以上廉政承诺行为的，按照管理权限和有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；甲方有权视情中止《采购合同》，给甲方造成直接经济损失的，乙方应给予全额赔偿，并在采购决算时扣除。
六、本《廉政承诺书》作为《采购合同》的附件，与采购合同具有同等法律效力。《廉政承诺书》的有效期为双方签署《采购合同》之日起至该采购项目验收合格、决算完毕时止。
七、本《廉政承诺书》一式三份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。          
		
                        乙方单位：（盖章）
                            法定代表人：（签名）
                            地址：
                            电话：
                               年  月  日
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第四章  项目需求
本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。
一、货物清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高扬程大流量污染物转运泵
	套
	2
	

	2
	高扬程耐酸耐碱泵
	套
	2
	

	3
	移动式泵车
	辆
	2
	

	4
	大流量耐腐蚀排水水带
	米
	2000
	

	5
	蠕动式粘稠液体回收车
	台
	1
	

	6
	收油机
	台
	2
	

	7
	水陆两用移动式存储囊
	套
	2
	

	8
	应急水囊及配套泵
	套
	1
	

	9
	应急吸附推车
	台
	2
	

	10
	通用吸附卷
	卷
	50
	

	11
	吸油毡/棉
	箱
	50
	

	13
	重型围油栏
	米
	500
	

	14
	通用型围油栏
	米
	500
	

	15
	围油栏布放机
	台
	1
	

	17
	下水道阻流袋
	套
	10
	

	18
	快速膨胀袋
	袋
	100
	

	19
	排水井保护垫
	块
	100
	

	20
	防爆无火花堵漏装置
	套
	1
	

	21
	有毒有害易爆气体降解剂
及投放装置
	套
	1
	

	22
	粉末炭应急装置
	套
	1
	

	23
	防爆对讲机
	台
	20
	

	24
	多功能快艇
	艘
	1
	

	25
	场地照明灯
	套
	2
	

	26
	应急逃生呼吸器
	套
	2
	

	27
	安全帽
	个
	10
	

	28
	护目镜
	个
	50
	

	29
	防化防割手套
	幅
	20
	

	30
	反光马夹
	套
	5
	

	31
	雨衣
	套
	20
	

	32
	绝缘防护鞋
	双
	10
	



二、货物规格参数：
	序号
	名称
	参数

	污染物收集（12类）

	1
	高扬程大流量污染物转运泵
	（1）该移动式污水泵灵活机动；设备集成驱动动力，可用于无电源地区的突击排涝抢险。
（2）设备到现场，用其安装的控制系统启动发动机带动自吸泵即可抽送流体，方便快捷。配有照明系统可适应夜间工作。
（3）移动式柴油机水泵无需抽真空和采用其它方式附助抽水，把抽水管伸入所需抽水地方后，可达到快速直接启动泵抽排水。
 （4）采用集装式机械密封，机械密封采用独立润滑和冷却腔，冷却腔采用油润滑，冷却腔保持2bar压力；
（5）轴偏不得大于0.003毫米；
（6）转子泵的粗轴采用无台阶设计，直径不得小于85毫米，减少轴的偏移，延长使用寿命；
（7）泵确保转子在二端刚性支撑下，长久运行，并且二端的支撑都装配机械密封，保证轴承不接触输送物料。确保轴不偏移，降低转子及相关部件磨损量。
（8）泵送能力：普通的塑料袋、纺织袋、泥浆、毛发等杂物能顺利通过抽排，不会堵塞泵体；
（9）管件：进口金属骨架橡胶管，出口软管，并配快速接头；
（10）配有拖车架，合金钢底盘车架，硬质钢板隔音罩；整车颜色为军绿色。
（11）▲移动式柴油机水泵控制系统：采用集成面板集中操控。
（12）▲移动式柴油机水泵技术参数：不小于500m³/h，吸程：9m，扬程：30m.
（13）驱动：电启动柴油机，并配有燃油表机油报警装置；
（14）每套设备是一个独立可移动的，无需任何辅助工程；机动性作业，随时到达；高排水量或远距离输送；单人短时间内安装操作；不需额外电源和起吊设备；无复杂维修保养。
（15）▲提供国家权威检测机构出具的检测报告。

	2
	高扬程耐酸耐碱泵
	1、大流量便携式污水泵采用优质304不锈钢材质制作而成，
2、重量轻方便移动，损耗小，效率非常高；
3、使用范围广，可以用于各种场合，适用于海水和酸碱介质。。
4、电机泵配套的电器柜，有面板显示或触摸屏显示的控制柜，内置变频驱动器，具有频率，电压，电流转速显示，能够实现电脑和手机APP的远程控制，其有过热、过流、过藏，过电压，缺租自动保护，水抽完后会在半分钟内自动停机待机，使用方便，安全，可靠；
5、出口口径不小于200mm，吸入压力：5pa,噪音不大于70db，总重量小于90kg；
6、组成：全铜大功率电机、便携吊环、浮筒、不锈钢滤网、加厚防锈机身、过热保护、一控一变频控制柜、30米潜水电缆。
7、具有漏电保护功能。
8、▲电压：220或380V，功率不小于45kw。
9、▲流量不小于500m3/h。
10、▲防护等级：IPX8,
11、▲绝缘电阻≥500MΩ,
12、▲符合GB10396-2006标准。
13、▲扬程≥30m；
14、▲电泵效率≥62%；
15、▲最大通过颗粒≥25mm。
16、▲绝缘等级：H级；
17、▲提供国家权威质量检测所检测报告。

	3
	移动式泵车
	1、主要功能和特点：
用于城市内涝排水，也可作为供水模块给消防车供水。
机器一体化设计，无需外接动力源。
▲2、参数：
能独立行走；具有醒目消防红或军绿色颜色，便于在水中辨识。
装有真空轮胎，可水面浮于水面，具有水陆两栖功能；
可远程遥控操作，遥控器可实时接收和显示油量、发动机转速等数据，遥控距离≥200m；
机器具有集成控制面板，在遥控器失灵的情况下可以手动控制工作装置，并配有可以控制行走的有线手持控制器，配有不小于5米线缆。具有应急推行阀门，当出现故障无法遥控或手动控制行走时，可打开应急推行阀门，通过人力推行转移。
行走速度≥5km/h；
倾覆角≥25°；
越障高度≥200mm；
最小离地间隙≥150mm；
整机牵引力≥5.5 kN；
配备双进水口，进水口直径≥250mm。
整机重量≥1500kg。
▲3、发动机主要参数：
柴油发动机功率≥25kW；
燃油箱容积≥80L；
连续工作时间≥12h；
▲4、水泵主要参数：
扬程≥30m；
最小吸水入水深度≤180mm；
可吸排含有最大固体颗粒直径≤25mm杂质液体，通过更换滤网，可吸排含有最大固体颗粒直径≤3mm杂质液体；
当扬程0m时，排水量≥500m³/h；
▲需提供具有国家质量认证中心资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件。 提供产品样品。

	4
	大流量耐腐蚀排水水带
	1、重量轻，耐压高，耐腐蚀，质地柔软，铺设及撤收速度快，环境适应性强；
▲2、结构组成：高强度聚氨酯双面涂层。水带内径不小于305mm，聚氨酯厚度：≥1.8mm。（检验报告中体现）
▲3、水带单位长度质量：4600-4700g/m。（检验报告中体现）
▲4、工作压力不小于1.3MPa。爆破压力：≥4.65MPa。工作温度：-10℃ ～ +55℃。（检验报告中体现）
▲5、水带延伸率：≤1.5%。膨胀率：≤2.1%。（检验报告中体现）
▲6、水带附着强度：织物层与衬里≥200N/25mm。织物层与外覆层≥87N/25mm。（检验报告中体现）
▲7、扯断伸长率：≥438%；扯断强度：≥42Mpa。（检验报告中体现）
8、由DN300压铸式高强度铝合金插转式接头连接（接口型式与国际标准保持致，并完全互换），具有自动锁止装置和水带接口防震保护套，可有效地防止接口脱落和摔坏。
▲9、水带符合GB6246-2011标准，并提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。
▲10、接口提供国家消防装备质量监督检验中心报告。
▲11、水带提供消防产品认证证书。
12、提供产品样品。

	5
	蠕动式
粘稠液体
回收车
	对不明化学品泄漏产生的粘稠流体和液体，可以快速抽取化学品或油污，降低应急响应时间；
1、 过滤器系统，当达到时自动关机
2、 排水管（防油）
3、 2根0.5米长的金属管
4、 2个免维护抽吸风扇
5、 通用地面吸尘扒头（360毫米）
6、 4米长带弯管和MODULE的吸尘管
7、 扁平褶皱过滤器（防尘等级：中）
8、两个电机专为抽吸大量液体设计，当抽吸到淤泥时，该泵会自动换档。可以无间断快速高效地工作，一直抽吸到地表干涸为止。抽吸深度可达11米。
▲9、空气流量： （l/s） 2x56
▲10、真空度：（mbar/Kpa） 235 / 23.5
11、标准配件：带自动调节开关的抽吸泵抽吸口、连接器、4米长连接管、5米长延
12、电源线 : (m)5
▲13、工作噪音 :(dB/A)74
▲14、防爆型；额定功率:( W )2750；
▲15、提供国家权威检测机构出具的产品检验报告。

	6
	收油机
	1、收油机能回收可以流动的油，特别适宜中低粘度的油。油膜厚度0.5mm以上的水面溢油层就可以用转盘收油机回收。
2、 收油机收得的油中含游离水少。在转盘转速、油膜厚度、油的粘度和水文气象条件合适时，最佳可达3%，这是其它收油机难以达到的。
 3、收油机结构紧凑，体积小，重量较轻。撇油器可用人工抬入场地，动力站装在四轮车上，便于拖动。
4、收油机由收油头、动力站和管线组成。
5、收油头由机架、收油围堰、中心浮筒以及固定浮筒等组成。
6、动力站：包括动力机、抽排泵和液压站
7、 液压站包括液压泵、油箱、集成块，三者用液压管线连接。液压泵用动力机带动；
▲8、收油头：最大收油速率：40m3/h。最大扬程：20m (H2O)。吸油管内径（mm）：50。重量( Kg)：128。
 ▲9、动力站
液压系统最大压力     15MPa
             工作压力     ≤ 10MPa
          油箱容量   80L
             液压油温     ≤ 65℃
       抽排泵自吸吸程     ≥20m
            ▲ 最大流量     >40m3/h（报告中体现）
             ▲排出扬程     ≥20m（报告中体现）
重量≤400kg   
  ▲ 10、管线DN10mm 液压软管       长10m   5根
             DN25mm 抽吸管（带浮子）长10m   1根
             DN25mm 排出管         长10m   1根
    ▲ 11、提供国家船级社产品试验符合性证明报告。  

	7
	水陆两用移动式存储囊
	1、框架采用金属件拼装，材质耐腐蚀；
2、在溢油污染防治中，由于溢油地点无法准确预测，不少情况下，现场没有回收油的储存设备，或储存容量不够或储油设备难以进入现场（例如车、船难进入的滩岸、狭小场地等等）致使溢油回收后无处存放，应急行动不能持续进行。3、轻便储油罐就是针对上述情况设计开发的。它重量轻、储存体积小，可快速装配起来，在陆岸上应急使用，不仅可以储油，还可储存大多数液体化学品。
4、结构：轻便储油罐主要由两大部分组成：第一部分是锦纶增强双面涂塑布制成的柔性罐，耐化学品腐蚀。第二部分是用不锈钢管制作的支撑架。
▲5、使用温度-18~50℃（检验报告中体现），
▲6、有效容积：10立方（检验报告中体现）。
▲7、硬度：≥92邵氏A（检验报告中体现）；
8、 净重：≤ 50kg。
▲9、提供国家权威检测机构出具的检测报告。

	8
	应急水囊及配套泵
	一、产品由移动式应急水囊及防爆泵组成
1、移动式应急水囊具有重量轻，无毒无味，耐老化。
2、▲符合《移动式消防储水装置》XF1204-2014标准，
3、▲提供国家权威检验中心出具的检验报告
4、▲储水容积：按需定制；不小于10立方
5、上浮圈样式：充气式、填充式
6、主体材料：PVC双面涂层夹网布
7、材料厚度：≥1.0mm
8、主体材料性能：抗刺穿力≥150N
9、外观颜色：可根据需求定制
10、排水口：≥50mm，消防接头。储水装置所配的管路接口
符合GB 12514的规定。
11、储水装置的所有阀门、开关等设置位置指示。
12、储水稳定性：储水装置加注水至溢流，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。
13、容积100—500m3
二、防爆泵
1、结构组成：防爆泵、转换电插头、转换线盘、输转管、各类转换接头。
2、主要应用场景：用于现场对各类易燃易爆化学液体作输转处理。
3、配备转换接头可与有毒物质密封桶和集污袋以及槽罐车配合使用。
4、驱动电压：380V。
5、功率：1100W。
▲6、最大输转流量：10T/h。（检验报告中体现）
▲7、最高输转液体温度：＞40℃。（检验报告中体现）
▲8、吸液深度：8.5m。（检验报告中体现）
9、线缆卷盘长度不小于30M;
10、尺 寸：≤650 x 400 x500mm。
▲11、提供产品检验报告和防爆证书。

	9
	应急吸附推车
	主要是针对油品化学品泄漏应急和泄漏后的清理所配备的快速有效的应急产品
适用于清理、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域，包括生产制造业、运输业、石油化工业、海上紧急救援、港口、消防、水电站、能源电力业、环保局、化工厂、油田、石油基地等任何需要清除泄漏液体的场所。
    ▲推车采用HDPE材质，结实耐用，防酸碱抗腐蚀。内部空间层次分明，两扇门上配有储物盒。当使用的时候非常方便运送到现场并尽快找到相应的应急物资与防护用品。
主要的适用范围：适用于吸收强酸和强碱、固化液和未知液体的理想选择。此类常见的液体包括：硫酸、氢氧化钠、盐酸、氢氧化钾、磷酸、氢氟酸、过氧化氢、氢氧化铵
▲详细规格：
1，1个移动式应急推车：105*50*50厘米
2，70片吸附垫      3，5个吸附棉条，        4，4个吸附棉枕
5，1罐吸附剂       6，5个防护垃圾袋和扎绳   7，2双防化手套
8，1只防护眼镜     9，1份安装说明书
10,1本常用危险化学品应急速查手册    11, MSDS  

	10
	通用吸附卷
	1、快速吸附水面漂浮油污或有机液体，不吸水，浮于水面，抗UV紫外线。
2、 吸附快（以分钟计） 吸附量大（10或25倍自重）
3、 可悬浮，适合工业或海上使用
4、 清洁，轻便，快速
5、 可重复使用，省钱
6、 不容易发生化学反应（抗化学品性）
7、 不助燃，不腐烂或发霉
8、 高温焚化灰烬仅余0.02%，燃烧后每磅产品可释放出 18000BTU 的热量
9、 主动式方案，保护设备及员工
10、 每根长度13cm*30cm。并且有挂钩连接装置。
11、条形吸污袋采用模塑型设计，可适应各种墙角空间和机器底座以阻止液体扩散
12、与粘土不同，它含有的吸污剂可以使清洁工作快速而轻松
 13、聚丙烯填充物耐化学药品，能锁住及吸收腐蚀性或反应性溢漏
14、外层采用聚丙烯材料，耐化学药品及耐撕扯；减少灰尘，甚至能在完全饱和的状态下锁住液体
15、吸收及锁住大部分酸，碱及未知液体
16、吸收高浓度腐蚀性液体，比如98%硫酸及30%氢氧化钠
17、粉红色容易辨别，防止溢漏处置用品的不当使用及被盗
18、使用后可焚烧，以减少废料
▲19、自动燃点 ---- 摄氏441 度。熔点 ---- 摄氏149-204 度。
▲20、产品符合GB/T7573-2009标准，PH值8.0.（检验报告中体现）
▲21、吸油倍数：采用46号润滑油时不小于8倍。（检验报告中体现）
▲22、吸水率≥11%；（检验报告中体现）
▲23、持油性≥89%；（检验报告中体现）
▲24、沉浮性≥0.25；（检验报告中体现）
▲25、提供国家权威产品检验报告。

	11
	吸油毡/棉
	1、快速吸附水面漂浮油污或有机液体，不吸水，浮于水面，抗UV紫外线。
2、 吸附快（以分钟计） 吸附量大（10或25倍自重）
3、 可悬浮，适合工业或海上使用
4、 清洁，轻便，快速
5、 可重复使用，省钱
6、 不容易发生化学反应（抗化学品性）
7、 不助燃，不腐烂或发霉
8、 高温焚化灰烬仅余0.02%，燃烧后每磅产品可释放出 18000BTU 的热量
9、 主动式方案，保护设备及员工
10、 100件/箱。
11、条形吸污袋采用模塑型设计，可适应各种墙角空间和机器底座以阻止液体扩散
12、与粘土不同，它含有的吸污剂可以使清洁工作快速而轻松
 13、聚丙烯填充物耐化学药品，能锁住及吸收腐蚀性或反应性溢漏
14、外层采用聚丙烯材料，耐化学药品及耐撕扯；减少灰尘，甚至能在完全饱和的状态下锁住液体
15、吸收及锁住大部分酸，碱及未知液体
16、吸收高浓度腐蚀性液体，比如98%硫酸及30%氢氧化钠
17、粉红色容易辨别，防止溢漏处置用品的不当使用及被盗
18、使用后可焚烧，以减少废料
▲19、自动燃点 ---- 摄氏441 度。熔点 ---- 摄氏149-204 度。
▲20、产品符合GB/T7573-2009标准，PH值8.1.（检验报告中体现）
▲21、产品符合JT/T560-2004标准，（检验报告中体现）
▲22、吸油倍数：采用57号润滑油时不小于9倍。（检验报告中体现）
▲23、吸水率≥22%；（检验报告中体现）
▲24、持油性≥86%；（检验报告中体现）
▲25、提供国家权威产品检验报告。

	污染物控制（3类）
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	重型围油栏
	1、结构组成：围油栏，夹子/吊环
2、主要应用场景：对应急现场油性污染物进行拦截与导流；防止油类及污水蔓延。
▲3、提供交通运输部环境保护中心的检测报告。
▲4、产品符合GB18188.1-2000.
▲5、PH值7.5.（检验报告中体现）.
▲6、燃点≥90℃；（检验报告中体现）
▲7、运动粘度≤23mm2/s；（检验报告中体现）
▲8、可生物降解性≥38%；（检验报告中体现）
9、固体浮子式PVC重型围油栏，特别适用于近岸平静水域溢油和其他漂浮物的拦截控制，可长期固定布放，已被广泛应用于内陆污染物排放入口处、河流、港湾、湖泊和近海石油钻井平台等水域。
▲10、耐油、耐腐蚀、抗紫外线辐射，抗波高2m，总高度450mm，水上高度15cm，水下≥30cm，高可视性黄色外观，在紧急情况下易于识别，强力挂钩可稳固和叠放，标准节长20m，最大抗风速：20m/s，
11、栏体上、中下各有拉绳、加强带和拉力配重链 作为纵向受力构件，栏体抗拉性能高，整体强度 高，使用寿命长，外表光洁、利手导油、便手清洗、维修。
12、双面涂覆pvc栏体材料。横木型浮子,浮子间有柔性段。色彩鲜艳、美观、耐油、抗晒、浮力储备大、滞油性能强。
▲13、提供国家船级社交通产品认证证书。
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	通用型围油栏
	1、结构组成：围油栏，夹子/吊环
2、主要应用场景：对应急现场油性污染物进行拦截与导流；防止油类及污水蔓延。
▲3、产品符合GB/T34621-2017标准，并提供国家级权威检验机构出具的检验报告。
4、固体浮子式PVC围油栏是一种经济通用型围油栏，特别适 用于近岸平静水域溢油和其他漂浮物的拦截控制，可长期固定 布放，已被广泛应用于内陆污染物排放入口处、河流、港湾、湖泊和近海石油钻井平台等水域。
▲5、耐油、耐腐蚀、抗紫外线辐射，抗波高2m，总高度1100mm，吃水560mm，标准节长20m，最大抗风速：20m/s，
6、栏体上、中下各有拉绳、加强带和拉力配重链 作为纵向受力构件，栏体抗拉性能高，整体强度 高，使用寿命长，外表光洁、利手导油、便手清洗、维修。
7、双面涂覆pvc栏体材料。横木型浮子,浮子间有柔性段。色彩鲜艳、美观、耐油、抗晒、浮力储备大、滞油性能强。
▲8、拉升强度≥2040N/50mm，撕裂强度≥195N（检验报告中体现）
▲9、耐油性：体积变化率≤0，抗拉强度变化率≤31%。
▲10、提供国家船级社交通产品认证证书。
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	围油栏布放机
	 1、产品可有效控制水面凝聚溢油防止漂移扩散，耐腐蚀、耐油、抗紫外线强。由围油栏、柴油机型动力站、卷绕架和围油栏拖头组成。围油栏的功能是拦截溢油；动力站给卷绕架提供液压动力布放、回收围油栏；围油栏拖头可保证将载荷均匀的分部围油栏上、动力站等附件。
 2、广泛应用于海洋、海湾、江河、湖泊等水域具有良好的凝聚效果，受到各地海事、危防、安全专家的高度评价和大力推崇。
▲3、技术参数
b．卷绕辊尺寸                    2.4x4.4
c．重量                          2000kg
d．卷绕辊最大扭矩                14000Nm
e．储存围油栏的数量               500m
a．柴油机                         20KW
b．发动机启动方式                 电启动
▲4.主要结构
   高强度柔性材料PU布或PVC为主体，由两层PU布或PVC制成的上部多个独立的软浮体、中部为PU布或PVC裙体、下部包裹配重链，两条围油栏之间由连接绳连接，由卸扣连接配重链，另外配备2套拖头装置等组成。
▲5、主要材质
由pvc布、卷绕机、动力站、配备2套拖头装置等组成。等组成。控油性能好，耐腐蚀、耐油、抗紫外线强。动力站与围油栏卷绕架、液压充吸气机配套可完成围油栏的布放和回收。
动力站放置在一个坚固的钢架上，可用顶部的吊带和底部的两叉车槽移动动力站。
动力站由风冷两缸（电起动）柴油机、液压泵、燃油箱、液压油箱、手动比例换向阀组等组成。
该动力站可给卷绕架的液压马达、风机的液压马达提供液压动力，并带有控制卷绕架、风机马达的转向及速度的阀组。
动力站的工作状态可从操作位置进行监视。液压油箱里的液压油位和油温可在油箱上看到，发动机和液压系统的运转情况显示在仪表盘上
6、性能及储存条件
1. 采用双面涂覆色彩鲜艳PVC的高强度布制作，耐油、抗晒、适用寿命长。
2. 乘波性好，垂直稳定，滞油能力强。
3. 栏体有加强带和拉力配重链作为纵向受力构件。
4．栏体抗拉性能高。外表光洁，利于导油并易于清洗。
5. 使用完之后可用清洗设备把表面油污清洗干净，储存在干燥通风的地方。
① 可靠性
  高强度柔性材料PU布或PVC为主体，由两层PU布或PVC制成的上部多个独立的软浮体、中部为PU布或PVC裙体、下部包裹配重链，两条围油栏之间由接头绳连接，由卸扣连接配重链，另外配备2套拖头装置等组成。
② 通用性
   该设备无需与其它设备相匹配，具有良好的通用性。
③ 可操作性
   可直接用船只拖带围油栏、无需人工布防，直接启动卷绕机即可布防。
   所提供的设备应可靠、实用、耐用，并具备较强的工作环境适应能力和作业效率。
   所提供的设备应具有操作简单、使用方便，便于水陆运输、耐腐蚀、便于存储等优势，且操作、维护成本低廉。
④ 可维护性
   使用、储存期无需维护和保养。
7.使用概要
1. 将产品一头固定配套围油栏拖头，固定到需要拖带的船只上。
2. 将液压胶管连接到动力站和卷绕机上面。
3. 待检查完毕以后，启动动力站。
4.摁下开关，卷绕机转动，船只随着卷绕机的转动拖带围油栏。
5.每200m配备一套快速接头板，直接拼接插上插头，即可继续拖带。
6.使用完成之后，即可用卷绕机卷回即可。方便、快捷。
8、最大液压压力:18Mpa
额定流量 ：52 L/min
外形尺寸:1100（L）×1000（W）×1300（H）mm
质量:约300kg（带然油和液压油）
容量燃油 ：9 L    液压油：70 L
结构机架：低碳槽钢、方钢管和钢板
液压油箱：钢板
发动机形式：风冷2缸柴油发动机（电启动）
▲功率/转速：9.5KW/3000r/min (最高)  ▲9、提供国家权威检测机构提供的检测报告。

	污染物切断（5类）
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	下水道阻流袋
	产品用途：用于有害物质泄漏事故发生后，阻止有害液体污染排水沟渠、排水管道、地下水及河流，且能查出排水管道漏泄位置，为检修人员提供方便。化学耐抗性中等，耐热性大90度（短期）、85度（长期），弹性急强。
产品特点：优美的外形设计，橡胶材质，加固的材料，合适的长度，质量轻、密封性强，具有防腐性，各种型号齐全，确保工作时的安全性。
▲结构组成：下水道阻流袋、脚踏泵、碳纤维气瓶、连接管路、开关阀、携行箱等。
▲1、所有内内封式堵漏袋均配有快速充气接口，堵漏袋可以插入到300-500毫米大小的沟渠中，鉴于其灵活性，可以弯曲90度。：
2、气垫体由带柔性的纤维层和符合GB/T14647-2008中CR121型氯丁二烯橡胶复合制成
▲3、 额定工作压力为0.4Mpa，并配有压力表、安全阀。
4、 压力表的外壳采用塑料全密封表，直径不大于65mm
▲5、 袋体重量≥5kg
▲6、充气时间：≤25S
7、可堵压力：≤0.3 Mpa
8、耐高低温性能：堵漏气垫分别承受60℃±4℃和-25℃±2℃的2小时高低温实验，试验后进行气密性实验无气泡出现
9、耐稀酸、碱腐蚀性能：堵漏气垫分别在40硫酸、30%盐酸和15%氢氧化钠溶液中浸72h，不渗漏、不粘、不脆
▲10、提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。
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	快速膨胀袋
	采用加厚无纺布，遇水自吸水膨胀；规格40*60cm，膨胀时间3-5分钟，耐压强度不小于150kg，
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	排水井保护垫
	适用于各种油、酸碱、水或未知化学液体，抗撕裂耐磨损，可承受卡车或铲车碾压
1、围堵垫也叫做排水井保护垫 雨水口围堵封盖
▲2、61厘米*61厘米*1厘米/片 
3、放置在雨水口或下水道口，防止废液等污染物流入地下水等重要区域；
4、有高密封度，即使存在细小的沙粒或石粒，也可紧贴地面；
5、具有抗化学品以及抗老化功能。
6、可伸缩围堤，贴紧任何弯角或弧面，在不吸收漏液的情况下堵截泄漏
粘性底部形成严实的密封状态来围堵液体
7、醒目的黄色设计，减少绊倒的可能性
8、聚亚安脂具有不吸收，耐化学性及可重复使用的特点
9、可用肥皂及水轻松清洗
10、排水井保护垫,封闭严密，甚至可以在上面开车通行；
11、世界各地的专业工厂均致力于防止有害液体进入排水系统，严格遵循环保标准；
12、将保护垫放置于排水井上以防发生液体溢漏，也可用于保护液体溢漏状况多发的区域；
13、排水井保护垫既耐用，也可以承受叉车及重卡通行时的重量；
14、耐用的上表面可以抵抗撕扯、刺穿及磨损；下表面紧贴排水进提供保护；
15、放置于排水井上用做长期保护，或妥善储存用于应对紧急溢漏状况
▲16、覆盖排水井时，保护垫与井口每一边重叠8cm以上；
17、基于软聚氨酯的特性,该产品的性质可能随着时间,或因接触到某些环境条件,如温度,湿度和紫外线辐射而有所改变；
18、产品寿命为5年。
▲19、提供产品权威检验报告。
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	防爆无火花堵漏装置
	一、木质堵漏工具
▲1.1、结构组成：27种规格各种木楔、1把木锤及便携箱。
1.2、主要应用场景：用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业，是消防和应急救援单位常用的基本装备。
1.3、符合《快速堵漏工具试验大纲》。
▲1.4、提供国家级检验机构出具的检验报告。
1.5、材质：红松或同等性质的材质。
1.6、表面处理：表面要经过蒸僧、防腐、软化、干燥处理。
▲1.7、耐温性检验 -80-160°C浸泡60min不开裂、不变型。 
▲1.8、吸水膨胀率：优等品的吸水膨胀率应在1.2%及以下。
1.9、耐介质性能检验：耐弱酸、耐油、耐弱碱、耐水、耐蒸汽。
▲1.10、压力试验：试验压力在1.0MPa的环境下保持20分钟无泄漏。
▲1.11、堵漏压力≥0.8MPa；
二、注入式堵漏
2.1、结构组成：注胶枪，手压泵，油管，注射阀，注胶螺母，注胶螺栓，堵漏胶。
2.2、主要应用场景：消防员用于对化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金、造纸、采掘和钻探等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，如法兰、阀门、接头、弯头、三通管等破损泄漏及贮油塔、煤气柜、变压器等泄漏。
2.3、符合的标准/检验报告：《快速堵漏工具试验大纲》
▲2.4、提供国家级检验机构出具的检验报告。
▲2.5、液压油泵技术参数：额定压力:≥100MPa。
▲2.6、枪体、注胶筒技术参数：额定压力:≥100MPa，自退速度:6s/次，注胶筒直径:φ25mm，行程:≥110mm；
▲2.7、注胶阀：4件/套。注胶螺套：7种规格/套。
2.8、耐高、低温性能好，能在-200-2500℃环境下长期工作。在真空状态下，当介质温度为1000℃时，机械性能比常温下提高20%；在1500℃时，机械性能提高30%；在2000℃时，机械性能提高50%；当介质温度为2500℃时，比常温提高75% 。
2.9、耐介质广泛，能耐受 130℃的硫酸 、100℃的30%盐酸和100℃的各种纯碱、甲苯、苯乙烯等产品还可耐100℃氯气（干气）。
▲2.10、修复后可承受压力：30MPa。
三、阀门堵漏套具
3.1、结构组成：堵漏套具常用规格有12种规格组成。（明确规格）
3.2、主要应用场景：应用于管道、法兰、接头、直管、弯管、等部位进行带温带压不停车赌漏的配套专用卡具。
3.3、符合《快速堵漏工具试验大纲》标准要求
▲3.4、提供国家级检验机构出具的检验报告。
▲3.5、材质：优于45#钢，含碳≥44.8%。
3.6、表面处理：红色防腐油漆喷涂。
▲3.7、耐温性检验：350℃高温不开裂、不变型。
3.8、螺栓强度：8.8级高强螺栓，螺栓直径>12mm。
▲3.9、螺栓孔：M12内螺纹，数量不少于2个。
▲3.10、套具壁厚：>20mm。
四、金属堵漏套管
4.1、结构组成：产品由10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，40，51，65，76，89，102mm），配呆扳手1把、棘轮扳手一把、17mm套筒头1个、专用包装箱1个。
4.2、主要应用场景：产品广泛应用水管、煤气管、空气管、输油管、化学材料传输管和排污管等低压管道中使用。
4.3、符合《快速堵漏工具试验大纲》的标准要求
▲4.4、提供国家级检验机构出具的检验报告。
4.5、表面材质：由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。
4.6、橡胶密封板耐温性：在-20-100℃环境下不老化、不变形。
▲4.7、压力：在5kg/m2的环境下保持不少于20分钟无泄漏。
4.8、装箱配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。
4.9、最大封堵压力≥2.5MPa
五、外封式堵漏袋
5.1结构组成：绑带及锁紧器、结漏袋、转气接头、脚踏泵、通气软管。
5.2主要应用场景：堵塞管道、容器油罐车或油槽车、桶与储罐的泄漏。
▲5.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
5.4轮廓尺寸(cm)：长60±1、宽30±1。
5.5外封式堵漏袋重量(Kg)：5±0.3。
5.6外封式堵漏袋总重量(Kg)：6土0.5。
5.7背压(MPa)：≤0.3。
5.8外封式堵漏袋材质：由带有柔性的纤维层与符合GB/T14674中CR1211型氯丁橡胶复合制成。
▲5.9充气时间<25(s)。
5.10外封式堵漏袋袋体；表面不得有裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸。
5.11额定工作压力：8(Bar)。
5.12耐高低温性能：耐高低温性能试验后，应无裂纹。
5.13耐酸碱油性能：耐酸碱油性能试验后，应不渗透、不粘、不脆。
5.14耐压性能：耐压性能试验后，应无泄漏。
▲5.15气密性能：气密性能试验后，应无气泡出现。
5.16捆绑带：合成纤维带，带宽40±5mm，厚度2.5±5mm，断裂强力应不小于4000N。
5.17拉紧装置：捆绑带应有拉紧装置，捆绑带和拉紧装置经4000N的拉力试验后应无明显的破损、变形现象。
六、无火花工具组
6.1结构组成：21件无火花工具采用高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金组成。
6.2主要应用场景：用于可燃、易燃气体场所破拆、堵漏使用。
▲6.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
▲6.4试验材料：铜在硫酸介质中：在く80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012 mm ~0.1 mm 。
6.5硬度：洛氏硬度＞45 。
6.6抗拉强度： ≤170 kg / mm 。
6.7旋转摩擦式试验装置： FX87-5 。
6.8落锤试验装置：FL87-5 。
6.9高速冲击式试验装置：FL87-5 。
6.10摩擦棒：10 mm ×15 mm 摩擦试验 。
6.11落锤试块：60 mm ×33 mm 碰撞试验。
6.12子弹：5.5 mm ×7 mm 冲击试验。
6.13合格试验气体浓度：甲烷：6.5%±0.5%、丙烷：5.3%±0.2%、乙烯：7.8%±0.5%、氢气：21.0%±2.0%。
七、捆绑式堵漏袋
7.1结构组成：主要由据绑带及锁紧器、堵漏袋、排气接头、通气软管、快速接接头、脚踏气泵。
7.2主要应用场景：捆绑式堵漏袋由高强度橡胶和增强材料复合制成,适用于管道堵漏,封堵管道裂缝,独特的拉紧固定装置,可在狭窄空间方便使用。
▲7.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
7.4轮廓尺寸(cm)；长99±2，177±2、宽30±2。
7.5捆绑式堵漏袋重量(Kg)3±0.3，6±0.3。
7.6捆绑式堵漏袋总重量(Kg)17.5±0.5。
7.7背压(MPa)0.15。
7.8捆绑式堵漏袋材质；由带有柔性的纤维层与符合GB/T14674中 CR1211型氯丁橡胶复合制成。
7.9充气时间(s)<15.5。
7.10捆绑式堵漏袋袋体；表面不得有裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸。
▲7.11额定工作压力(Mpa)0.15。
7.12耐高低温性能：耐高低温性能试验后，应无裂纹。
7.13耐酸碱油性能：耐酸碱油性能试验后，应不渗透、不粘、不脆。
7.14耐压性能：耐压性能试验后，应无泄漏。
▲7.15气密性能：气密性能试验后，应无气泡出现。
7.16捆绑带：合成纤维带，带宽25±5mm，厚度2.5±5mm，断裂强力应不小于4000N。
7.17拉紧装置：捆绑带应有拉紧装置，捆绑带和拉紧装置经4000N的拉力试验后应无明显的破损、变形现象。
八、下水道阻流袋
8.1结构组成：由一个一升气瓶，一个下水道阻流袋和一个减压阀组成。
8.2主要应用场景：用于防止有害液体流入城市排水系统，适用范围为直径为30到50厘米的管道堵漏。
▲8.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
8.4抗拉强度：≥2500N/5cm，撕裂强度≥400N。
8.5产品规格：≤800mm*800mm。
▲8.6工作压力≤0.4MPa。
8.7堵漏直径：30-50厘米。
九、阀门堵漏套具
9.1结构组成：堵漏套具常用规格有12种规格组成。
9.2主要应用场景：应用于管道、法兰、接头、直管、弯管、等部位进行带温带压不停车赌漏的配套专用卡具。
▲9.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
9.4材质：45#钢，含碳>44.8%。
9.5表面处理：红色防腐油漆喷涂。
▲9.6耐温性检验：350℃高温不开裂、不变型。
9.7螺栓强度：8.8级高强螺栓，螺栓直径>12mm。
▲9.8螺栓孔：M12内螺纹，数量不少于2个。
9.9套具壁厚：>20mm。
十、磁压式堵漏工具
10.1结构组成：磁压器1个，极靴4块，快速堵漏胶2条，不干胶1卷，铝合金携带箱1个。
10.2主要应用场景：用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。
▲10.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
10.4适用压刀≥2.5MPa。
10.5适用温度≤80摄氏度。
10.6最大吸附力≥300公斤。
10.7内压≤1.8公斤。
10.8电磁式堵漏工具（磁压式堵漏工具）采用高性能磁性材料、使之体积更小、自重更轻、吸持强力。独特磁路设计，剩磁几乎为零。安全系数高，最大拉脱力是额定起重力的3.5倍。手柄开关附有安全钮，可单手操作，方便安全。不用电，磁力恒久不衰，使用安全。
10.9  A孔洞状泄漏口，a直径≤Ф15mm，b堵漏速度10min。
10.10  B线状泄漏口，a长*宽≤50*5mm；b堵漏速度10min。
11、气动吸盘式堵漏器
11.1结构组成：吸盘一只、排流系统一套、真空系统一套、排流管一根、充气软管一根、截流阀一只、铝合金工具箱一只。
11.2主要应用场景：用于油罐车，液 柜车，大型容器与储油罐。对干净的、平滑的、微弧形平面的裂缝进行密封，无需任何拉伸带。
▲11.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
11.4（1）尺寸大小：≥Φ500mm；（2）封堵面积：≥Φ500/200mm；（3）充气压力：≥8bar；（4）真空压力：≥0.85bar；（5）重量：≤5.4kg。
▲11.5气动吸盘式堵漏器主要用于封堵不规则孔洞。本产品为气动、负压式吸盘，可用于输转作业。
▲11.6气动吸盘式堵漏器圆形密封软垫对泄漏部位用真空盘密封的时候，通过排流箱排流液体。圆形设计，能取得最佳排流效果。直径50厘米，排流箱直径20厘米，排流面积300平方厘米。真空喷嘴小而结实，真空输入口配有截流器与压力表，压力显示真空状况。
▲11.7气动吸盘式堵漏器化学耐抗性能中等，耐热性达90℃（短期）或85℃（长期）。
▲11.8气动吸盘式堵漏器最高真空操作压力8巴，操作压力1巴，需气200升/秒，重量≤5.5公斤。
十二、注入式堵漏
12.1结构组成：注胶枪，手压泵，油管，注射阀，注胶螺母，注胶螺栓，堵漏胶。
12.2主要应用场景：消防员用于对化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金、造纸、采掘和钻探等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，如法兰、阀门、接头、弯头、三通管等破损泄漏及贮油塔、煤气柜、变压器等泄漏。
▲12.3提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
12.4液压油泵技术参数：额定压力:76MPa，流量:2.3ml/次，贮油量:0.7L，重量:2.2kg。
12.5枪体、注胶筒技术参数：额定压力:76MPa，自退速度:6s/次，注胶筒直径:φ20mm，重量:2.6kg。
12.6流动性好，能较好的填充所需填充的密封空腔，不留死角并能将很小的空隙填实。
12.7耐高、低温性能好，能在-200-2500℃环境下长期工作。在真空状态下，当介质温度为1000℃时，机械性能比常温下提高20%；在1500℃时，机械性能提高30%；在2000℃时，机械性能提高50%；当介质温度为2500℃时，比常温提高75%。
12.8耐介质广泛，能耐受 130℃的硫酸 、100℃的30%盐酸和100℃的各种纯碱、甲苯、苯乙烯等产品还可耐100℃氯气（干气）
十三、带压堵漏胶
13.1由高分子材料纳米灰、树脂、固化剂等原料经过先进设备精制而成，为加强型胶剂，本胶泥以改性环氧树脂为主体，有甲、乙、丙三个组份所组成，主胶甲为米黄色胶泥，固化剂乙为黑色胶泥，促进剂丙为白色粉末，铁桶装。
13.2用途：该产品广泛用于石油、化工、电力、轻纺、冶金、机械制造、建筑等系统的管道、法门、容器、变压器油路、机械部件金属、硬塑料、陶瓷、水泥、胶木、捏塑电缆接头、酸池、汽车发动机、水箱、油罐、气罐的带压粘堵、抢修、修补、堵漏。
13.3该产品可在-40℃～+ 250℃长期使用，在厌氧密闭部位，可达350℃。适用介质为：水、油、蒸汽、酸、碱及多种有机溶剂等。常温下0.5—4小时基本固化，高温数分钟完全固化，固化后常温下抗剪强度（钢）＜13Mpa。可车、铣、磨、削等机加工。
▲13.4提供国家级检验机构出具的检验报告。

	污染物降解（10类）
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	有毒有害易爆气体降解剂及投放装置
	1、清除易燃易爆气体、控制泄露燃油，可用于镁铝钛等D类及锂电池火灾；
▲2、采用不锈钢材质，风压不小于18000立方米/h，电压频率220v/hz；面积不小于500平方米，噪音不大于70db,
▲3、智能电控制系统，多面水膜过滤器，容量不小于160L.距离不小于40m，
▲4、功率≥15kw；
5、气体降解剂经降解后无二次环境污染的风险；
▲6、降解剂具备高浓缩，倍数300倍以上。
7、对常见的有毒易燃易爆气体作用明显，如:一氧化碳，硫化氢，二氧化硫，苯等。
8、▲提供国家权威检测报告。
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	粉末炭应急装置
	用于处置泄漏事故，吸附有毒有害物质。
1、产品配置：观察窗、导流槽、 防爆灯、防爆排风扇、粉末炭装填装置、粉末炭输出装置，手动输出装置，控制装置系统，警示装置。
2、分区设计，设计合理，安全可靠。
3、防爆、防火、抗震、耐高温、防寒、防潮等特性；
▲4、采用集装箱式的应急箱结构，配备粉末炭储罐不少于3立方；箱体方便起吊和叉车搬运。箱体采用双层加厚镀锌钢板,阻燃性能好,防火防冻防潮；内芯:岩棉板,具备抗寒、隔热、降噪等环保特性。
▲5、箱体尺寸约6000*2300*2300mm。
6、整体颜色采用警示颜色，防水防爆外接电源系统，装有安全警示标识。
▲7、导管直径不小于50mm，长度不小于20m，耐压不小于6MPa；
▲8、粉末炭输转桶不少于3个，方便人员搬运及装卸，且符合粉末炭运输要求，提供国家权威检测报告。
9、罐体具有抗震功能，结构稳定，无尘化设计，环保安全；
▲10、应急输出反应速度快，配备微电脑控制系统，全自动操作控制面板，操作简单，快速实现填装和输出的要求，每小时不小于750kg。
▲11、提供国家权威检验机构出具的检验报告。

	应急通信与指挥（7类）
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	防爆
对讲机
	技术要求部分
1、▲提供厂家针对本项目授权书及售后服务承诺函扫描件。
2、▲具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。
3、支持DMR协议Tier1和Tier2模式，兼容其它标准DMR终端，支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源，同时支持中转模式双时隙功能。
4、▲所投产品通过“中国国家强制性产品认证”（CCC），防护等级不低于IP67要求，需提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。
5、▲所投产品通过国家防爆等级认证，防爆等级不低于“Ex ib IIB T4 Gb”要求,需提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。
6、▲所投产品支持显示中文/英文操作界面，1.3英寸显示屏和全数字键盘，操作灵活便捷。
7、所投产品信道数量不少于256个，支持12.5/20/25KHz带宽选择。
8、采用先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术，无论是在嘈杂的环境中，还是在覆盖范围的边缘地带，您均可获得清晰的话音，保证声音清晰、洪亮，让您轻松保持通信畅通。
9、▲支持单独工作模式，当在危险场合工作人员处于独自作业的情况下，在一段时间内对讲机一直没有操作，在这段时间内会响起报警提示音，保障使用者人身安全。
10、▲所投产品尺寸不大于116mm×54mm×36mm（不含天线），机身重量不大于310g（带电池、天线和背夹）。
11、▲所投产品支持选配内置高精度GPS定位模块，支持实时定位功能，实时发送地理位置信息。可配合调度系统，实现实时定位查询和运动轨迹回放。（选配）
12、▲所投产品支持数、模混合优先信道，启用该功能时，只要在数/模混合信道写好数字信号和模拟信号的参数（数模的频点必须是一样的！），那么数字对讲机发过来的信号，可以接收；模拟对讲机发射过来的信号，也可以接收，在不转换信道前提下，实现与模拟机和数字对讲机互通。
13、▲所投产品支持多种语音呼叫模式（个呼、组呼、全呼）、来电显示、短信息功能、状态信息功能、键盘锁定等功能。
14、▲所投产品支持漫游功能，设置为漫游的对讲机在通常情况下首先锁定在本中转台，一旦接收到的本中转台的信号弱于设定值时，终端会自动搜索信号更强的中转台信号，并且自动进行信号判断，自动切换并且锁定。
15、▲所投产品支持倒放功能，启用该功能后，如对讲机倒下或倾斜达到预定时间，对讲机会自动向其他用户或控制中心示警寻求帮助。（选配）
16、▲所投产品电池容量≥2400mAh，满足更长的续航需求。
17、具有多种报警类型和模式应用，支持常规和秘密报警模式，满足不同客户群体的需求，安全有保障。
18、▲支持自定义语音播报，满足客户要求。
19、▲所投产品支持多种加密功能，如：数字语音加密（40位），读写频密码保护，保障用户通话内容不被窃听，为用户提供更高的保密性和安全性。
20、技术参数:
信道容量: ≥256；
工作模式：模拟、数字、数字/模拟混合通信；
重量：≤310克（带电池、天线和背夹）；
尺寸（带标配电池，不带天线）：≤116mm×54mm×36mm ；
工作电压：7.4V；
电池容量：≥2400mAh锂电池；
频率稳定度：≤±1.5ppm；
灵敏度：模拟：≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)，数字：≤0.3μV/BER5%；
额定音频输出功率：0.5W；
功率：≤3.5W。
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	多功能快艇
	产品主要适用于江河、水库、湖泊、近海等水域防汛抢险、水域救援、防汛救灾、运输物资以及城市内涝救援、转移受灾群众，也可实现水面物体、油污打捞清理等作业。船底部做防磨耐刮处理，▲船底采用M型，底部设有两个小浮筒，且整船底部做防磨耐刮处理，粘贴耐磨条，采用3+1+2气室，船身设有外置控制单元，充气前打开使各气室连通，一次充满，无需各个气室单独充气，减少充气时间。充气完成后关闭，使各气室又相互独立。每条船艇配备一个快速充气装置，充气时间≤90s（气瓶），橡皮艇充气口能够与空气呼吸器瓶快速链接。船艇配备船桨2付，高压气泵1个，船包1个，修理桶1个。
技术参数：
▲1）外形尺寸（mm）：长3810，宽1725，船高535，型深390，型宽790；   
▲2）质量参数（kg）：58；                                              
▲3）承重（kg）：400；
▲4）核载人数（人）：6；  
▲5）船体材质：采用优质进口PVC加网材质，具有耐油、耐磨损、耐盐碱的优点及优越的抗腐蚀,抗高温，抗紫外线性能；
▲6）船体材料性能：扯断伸长率（%）≤65  ；扯断强度（MPa）≥66；粘和强度（N/mm）≥6；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥630；耐磨体积（cm3）≥4.2；耐油性能质量变化（%）≤0.8；耐油性能体积变化（%）≤0.1；抗刺穿力（N）≥530 橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥165KN/m 、纬向拉伸强≥140KN/m、经向梯形撕裂强度≥600N。耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 40kPa，静放 5min无异常。气密性：浮囊在充气40kPa，静放120min时，剩余压力≥36kPa；龙骨在充气20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥18kPa；  
▲7）船底：采用与船身一体化铝合金底板，免拆装，易折叠，大量减少安装时间，厚度15mm；底部有两个小浮筒，呈M型
▲8）船底材料性能：扯断伸长率（%）≤98 ；扯断强度（MPa）≥38；粘和强度（N/mm）≥4.2；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥680；耐磨体积（cm3）≥3.5；耐油性能质量变化（%）≤0.4；耐油性能体积变化（%）≤-0.3；抗刺穿力（N）≥570 
▲9）整船提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告
▲10）船身材料提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告
▲11）船底材料提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告
船外机参数：
1、两冲程船外机系列。该系列用于恶劣条件，包括每日使用，适用于长时间（不小于8小时）连续工作的情况。在多个位置增强了强度和耐用性，如滚柱轴承，曲轴和气缸体，改进了水泵，从而确保了足够的冷却效果，在耐用性和可靠性方面进行了实质性改善。
2、主要参数：
机油供给：预混
机型：30马力                  随机油箱：25L
尾板高度：423mm               螺旋桨：14”铝
净重： ≥60kg                启动方式：手动和电动启 动
▲排气量：526cc               操舵系统：后操
重量：≤72kg
缸数：2              调整和倾斜方式：手动倾斜
最大油耗：12l/h             发动机类型：L3
全油门操作范围：4500-5500RPM
螺旋桨最大输出功率对应转速：22.1kw(30ps)/5000r/min 
3、提供船级社检测报告。

	37
	场地照明灯
	适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。
结构特点：
1、额定电压AC220V，由4个500W高效节能品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。
2、选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。
3、可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。
4、通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。
5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。
6、整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
7、为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。
▲8、外壳防护等级IP65；
9、采用本田发动机作为动力源，产品重量小于65kg.
10、▲提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告

	个人防护（14类）
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	应急逃生呼吸器
	1、逃生空气呼吸器使用时间≥15分钟。
2、该逃生呼吸器主要由气瓶、减压器/瓶阀、头罩和背袋四部分组成。呼吸用的空气由高压压缩气瓶通过减压器/瓶阀，供气管和头罩提供给使用者。呼出的气体通过内部口鼻罩的排气阀直接排入到环境大气中。
3、产品易于佩戴、10年内几乎无需维护或保养、可在易爆环境中使用；
4、工作压力：30MPa；
5、气瓶容积：≥4L.
6、▲提供国家权威检测机构出具的检验报告。

	45
	安全帽
	结构:由安全头盔、护目镜、照明装置组成。
头盔
1、盔壳采用特种纤维材料制成，具备阻燃与防爆功能，顶筋两侧有通风气孔，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能。
2、头盔粘贴有反光标志，提供头灯安装部位。头盔指定位置可粘贴标识
3、头盔帽箍应能灵活方便地调节大小，接触头前额的部分须能透气、吸汗。
4、耐穿刺性能（在高温50℃时）：经高温、低温试验，钢锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落；
5、冲击性能（在高温50℃时）≥3700N;
6、阻燃性能：续燃时间≤2s.
7、侧向刚性：最大变形≤18mm，残余变形：≤5mm。
8、耐低温性：（在低温-30℃时）≤3300N;
9、电绝缘性：G级。
10、产品符合GB2811-2019国家标准；
▲11、提供国家级检验中心出具的检验报告。
照明装置
▲1、防爆执行标准符合 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010、GB12476.1-2013、GB12476.4-2010 国家标准，防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃；
▲2、提供防爆证书和国家级检测机构出具的检验报告。
护目镜
1.防冲击等级 B 级（120m/s）。
2.紫外线防护：UV400≥99%防护。
3.黑色镜框，内置镜框设计，可根据用户需求自由装卸。
4.180度大视野，防雾镜片，镜脚设计有通风孔，尼龙材质编织头带，佩戴舒适；
5、通过低等能量冲击测试（6MM的钢珠以45M/S的速度撞击测试）及极度温度
（55¢2°C及一5土2°C）下的冲击测试。。
6、产品符合EN166和ANSIZ87.1标谁。重量不小于100g。
▲7、提供国家权威检测机构出具的检验报告。

	46
	护目镜
	1.检测报告要求：提供所投产品完整有效的检测报告，出具报告的第三方检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
2.▲防冲击等级 B 级（120m/s）。
3.▲紫外线防护：UV400≥99%防护。
4.黑色镜框，内置镜框设计，可根据用户需求自由装卸。
5.180度大视野，防雾镜片，镜脚设计有通风孔，尼龙材质编织头带，佩戴舒适；
6、通过低等能量冲击测试（6MM的钢珠以45M/S的速度撞击测试）及极度温度
（55¢2°C及一5土2°C）下的冲击测试。。
7、产品符合EN166和ANSIZ87.1标谁。重量不小于100g。
▲8、提供国家权威检测机构出具的检验报告。

	47
	防化防割手套
	1、主要用于应急现场人员有需要切割防护的化学取样；
▲2、防切割等级5级；耐磨等级4级。
3、五指式多层结构（4层），凯夫拉涂层，具有防割、防穿刺、隔热、防酸碱、防化功能。能有效防护280多种类型的化学品；
▲4、长≥36cm，缝制卷边袖口设计，便于穿脱，手腕部分有收紧保护装置，具有反光功能，反光面积不小于75cm2。
 5、超过 280 种化学物质防护 : 酸、碱、脂肪类、芳香族、氯化物、酮、酯等
6、不含可能引起过敏反应的化学催化物
7、具有耐强酸碱性能，防化等级EN374.
▲8、提供国家级权威检测机构出具的检验报告。提供样品。

	48
	反光马夹
	1、款式结构：前开襟马甲式样，开襟用拉链拉合，前身应具有二条横向反光条带后身应具有两条反光带；左右胸前有两个口袋,可放置工作证等 2、面料材质要求为聚酰胺纤维(锦纶)100%，符合GB/T 6836 要求。3、采用立体式口袋，不少于8个。4、全后配备悬挂式，前后均有反光条设计，面积不少于20cm2.5、V领口设计，整体双层结构。6、可按照要求烫印单位标识。

	49
	雨衣
	1.防水胶层：PVC；
2.厚度：≥0.25mm；
3.重量：≥1.3kg；
4.产品描述：条纹状设计提高视觉警示效果、防风防雨，分体式设计。配备不少于3个口袋。多层防护，脚口和袖口均有收缩装置，防止雨水倒流。
5.双层内衬，柔软透气；
6.时尚型隐藏式防雨帽；雨帽可自动调节，缝纫处全方面进行封胶处理防漏雨，拉链加翻盖门襟，领口上端有搭扣；

	51
	绝缘防护鞋
	1.符合GB21148-2020《足部防护—安全鞋》标准；
2.主要用于污染物采样、监测、处置时足部防护
3.采用橡胶大底，内衬凯夫拉，轻便耐磨、伴有后跟减震、耐油、防静电、电绝缘性能；
4、绝缘电压：≥6KV。
5.抗穿刺≥1100N。
6.成品鞋安全性能检测; 检测项目标准要求实测结果抗冲击鞋头内变形间隙≥15mm合格耐压力鞋头内变形间隙≥15mm合格
7.成品鞋机械物理性能检测: 检测项目标准要求实测结果鞋外底厚度鞋底任何一处的厚度≥4mm左:合格, 右:合格耐磨(磨痕长度mm)≤10mm合格耐折(4万次裂口长度mm)≤12mm合格剥离强度≥59N/cm合格产品。
8.尺码35-47可供采购方任意选配。
▲9.提供国家级权威检测机构产品检验报告。



三、质量要求
1、供应商应严格按照采购文件的要求和有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。且负责将所有产品运至采购人指定的地点，并安装调试等。
2、供应商应保证提供的产品完全与采购文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。
3、产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
4、投标供应商应确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。
5、中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，必须免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。
四、安装要求
1、中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。
2、本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商应在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。
3、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担，中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。
五、服务要求
1、 ★付款方式：合同签订后20个工作日内支付合同总额30%作为预付款；所有产品交付、安装及调试完成并验收合格后30个工作日内支付至合同总额的97%，余款3%作为质保金，质保期满后一次性退还（无息）。
2、交货期及交货地点：
2.1.★交货期：自合同签订之日起15个工作日内完成供货
2.2.交货地点：招标人指定地点
3、★产品质保期：最低要求一年。
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第五章  投标文件格式
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投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
      年    月    日
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第一部分  报价文件
（一） 投标函（格式）
                        :
根据贵方为             项目（招标编号          ），签字人       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人          （投标供应商名称）提交投标文件正本1份及副本1份（包括招标文件要求提供的全部资料），据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 愿意以人民币               元（大写）的投标总价，按照本项目招标文件的要求承包招标范围内的全部内容。
2. 我单位保证在收到贵单位发出的书面通知后，按照采购人要求在规定时间内完成本项目工作。
3.本投标文件有效期为自开标日起     个日历天（不少于60天）。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内不得撤回或撤销投标。
5.我方愿意向采购单位提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标供应商的所有规定。
6.我方完全理解采购单位有保留在授标之前任何时候，接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解采购单位对此无解释的义务。
7.我方完全理解招标采购单位不一定接受投标价最低的报价。
8.我方承诺不向任何第三方泄露在此次招投标过程中涉及的一切应当保密的事项，否则承担一切法律责任。
9.如果我方中标，我们将在签订合同之后按照采购方规定的合同履约期限完成本项目；并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
投标人名称（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：
地址：            邮政编码：
电话：       
日    期：         年   月   日


（二）报价明细表
（投标人根据采购需求，格式自拟）







备注：
1、本报价表中的合计金额必须与投标函的投标总价一致。

投标人名称（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：
日    期：    年   月   日

第二部分  技术文件
（一）技术方案


（二）投标人认为需要提供的其他材料
第3部分 
 商务文件

（一）投标人基本情况表

	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人应将企业营业执照的原件扫描件作为本表的附件，否则不予认可。


（二）资格审查所需资料
包含但不限于资格审查及打分项资料
	序号
	资料名称
	提供方式
	备  注

	
	投标人《营业执照》副本、基本户开户许可证（或基本存款账户证明）
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	
	投标人法定代表人身份证
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	法人参加投标时提供

	
	授权代表人身份证
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	授权代表参加投标时提供

	
	法定代表人授权委托书（格式）
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	
	提交参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报告或财务报表）
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	

	
	提供中小企业声明函
	原件扫描件上传至电子投标文件中
	


注：上述资料必须上传至投标文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。









（三）企业业绩
企业类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目金额
	业主单位
	合同/证明材料
	项目时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


备注：
1、投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；
2、行数不够，自行添加。

（四）人员配备一览表

	序号
	姓名
	专业
	岗位名称
	证书名称及编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、如投标人中标，本项目团队人员必须按本表承诺人员实际操作，不得随意更换；
2、参与本项目人员的资格证书或职称证书、社保证明等证明材料附后。


（五）商务条款偏离表
请逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的商务条件，认真填写该表。

	分标号
	项号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                

投标人（公章）：                                        

技术规格偏离表（格式）
各投标人可以根据实际情况自定义格式作详细介绍，介绍内容不少于但不限于第四章 “项目需求”中设备技术参数的主要技术指标和性能。
	分标号
	项号
	采购文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                

投标人（公章）：                                        


（六）投标人认为需要提供的其他材料

附件：
无重大违法违纪承诺（格式）

致：                   （招标人）

我单位承诺贵单位，在参加                      项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，愿意接受上级监管部门和各级领导审查、监督、如有不符，愿接受任何处罚。
 
 
  
                                              投标人：（单位全称）
法定代表人或授权代理人：（签章）
日期：      年      月      日

财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


供应商（公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               。
主要专业技术能力有：                    。
                                   

注：后附相关证明材料
                




                                            投标人：（单位全称）
法定代表人或授权代理人：（签章）
日期：      年      月      日
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中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：.           
1. （标的名称） ，属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
                                                          日期：








1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



法定代表人授权委托书（格式）
委托人（名称）                  ：
地  址：
法定代表人：               职务：          
法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）  
年  龄：   岁              民族：   族
职务：                      
身份证号：                               

灌云县临港产业区管理办公室：
兹委托我公司职工        全权代表我公司参与             项目的招、投标活动及签订经济合同。            以我公司名义所为的法律行为及签署的文件，我公司均予以认可。有关法律责任均由我公司（企业）承担。
委托期限自      年  月   日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。 
特此授权委托。

委托人（公章）：                     受托人：                 
法定代表人（签字）：              
年   月   日
附 被委托人（全权代表）身份证：










身份证粘贴处
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[bookmark: _Toc20240]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


第六章  评标办法
一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
三、评标办法：
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的由招标人现场抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准

	1
	价格（30分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）

	2
	技术响应（45分）
	45
	1、投标人必须按照采购需求中的技术参数要求进行逐条响应，评审委员会根据投标人投标产品的技术参数响应情况进行评分：所投产品技术参数完全响应招标文件要求的得满分45分；
2、★号参数为实质性参数，不响应的投标做废标处理；
3、标注▲参数负偏离每有一项扣3分;其他参数负偏离每有一项扣1分；
4、凡要求提供检测报告或认证证书的均需提供完整的检测报告及认证证书，检测报告或认证证书不完整扣1分，检测报告或认证证书未提供则该产品参数认定为全部负偏离。
5、本项最高得45分。

	4
	服务方案（15分）














	3
	根据投标人针对本项目提供的具体实施方案（包括项目交付方案、项目验收、培训方案、项目实施过程中人员组成等内容）进行评分，评委根据方案完整度、合理性、可行性等方面酌情打分0-3分，未提供者不得分。

	
	
	3
	根据投标人针对本项目提供的维修服务方案（包括设备维修方案、项目维修过程中人员组成等内容）进行评分，评委根据方案完整度、合理性、可行性等方面酌情打分0-3分，未提供者不得分。

	
	
	3
	根据投标人针对采购人需求（包括采购人的维修要求）的响应情况进行评分：投标人承诺3小时内响应并能在提供相应解决方案的，得3分；5 小时内响应并能在 5 小时内提供相应解决方案的，得2分；承诺8小时内响应并能在 8 小时内提供相应解决方案的，得1分；承诺12小时内响应并能在12小时内提供相应解决方案的，得 0.5 分。其它不得分，提供加盖公章的承诺函 （须体现上述相关内容并提相供证明材料），否则不得分。

	
	
	3
	根据投标人针对本项目供货产品质保期后的配件更换折扣率方案进行综合比较后评分：折扣率综合比较最高得3分，最低得0.5分；其它酌情打分；分差值为0.5分。未提供者不得分。

	
	
	3
	投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求者得1分， 本项目质保期最低要求为1年。每增加一年加0.5分，最高得3分。提供加盖公章的承诺函，否则不得分。

	5
	类似业绩(10分)
	10
	投标人自2019年1月1日（以合同签订之日为准）以来具有应急消防或环保物资的类似成交业绩的，每提供 1个得2分，最高得10分。（提供合同原件扫描件，合同须能体现签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效。）



说明：提供上述相关证明材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。造成打分项不能及时得分的，后果由投标人自行承担；
（四） 中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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