**启东市公安局警务辅助人员服装采购项目**

更正公告（一）

一、项目基本情况

采购项目名称：启东市公安局警务辅助人员服装采购项目

项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0045

首次公告日期：2025年7月4日

二、更正信息

1.更正事项：采购文件

更正内容：采购需求-技术参数

**现更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 夏执勤服(文职款)  主要标的 | 面料：多异聚酯复合纱平纹布  ▲纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维  单位面积质量：160 g/m²（±10）  线密度/dtex：  经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝  纬纱：288 防透弹力丝  密度：经向265（根/10cm）±10、纬向215（根/10cm）±10  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  断裂强力：经向≥700N、纬向≥400N  耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光、汗复合色牢度：≥4级  耐汗渍色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐摩擦色牢度：干磨≥4级、湿摩≥4  耐热压色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光色牢度：≥5级  勾丝：经向≥3级、纬向≥3级  起毛起球：≥4级  透气性：≥300mm/s  摩擦电荷面密度：洗涤10次后≤3.0μC/m2  水洗尺寸变化率：径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0  ▲防紫外线性能：UPF≥30、T（UVA）AV /%＜5  干燥速率：≥0.20g/h | 件 | 1068 |
| 2 | 夏执勤服(勤务款)  主要标的 | 面料：多异聚酯复合纱平纹布  纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维  单位面积质量：160g/m²（±10）  线密度/dtex：  经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝  纬纱：288 防透弹力丝  密度：经向265（根/10cm）±10、纬向215（根/10cm）±10  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  断裂强力：经向≥700N、纬向≥400N  耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光、汗复合色牢度：≥4级  耐汗渍色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐摩擦色牢度：干磨≥4级、湿摩≥4级  耐热压色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光色牢度：≥5级  勾丝：经向≥3级、纬向≥3级  起毛起球：≥4级  透气性：≥300mm/s  摩擦电荷面密度：洗涤10次后≤3.0μC/m2  水洗尺寸变化率：径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0  防紫外线性能：UPF≥30、T（UVA）AV /%＜5  干燥速率：≥0.20g/h  后过肩里面料：涤纶网眼布  ▲纤维含量：100%聚酯纤维  单位面积质量：60 g/m²（±3）  腋下片面料：单向导湿双面薄针织布  ▲纤维含量：100%聚酯纤维  单位面积质量：140 g/m²（±5） | 件 | 1578 |
| 3 | 夏作训服  主要标的 | 面料：棉聚酯纬弹斜纹布  ▲纤维含量：58%棉，42%复合聚酯弹性纤维  单位面积质量：160g/m²（±10）  线密度/dtex：  经纱：棉28tex  纬纱：复合聚酯弹性长丝167dtex/72F  密度：经向310（根/10cm）±20、纬向300（根/10cm）±20  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  ▲断裂强力：经向≥600N、纬向≥400N  撕破强力：经向≥20N、纬向≥25N  耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥3-4级  耐刷洗色牢度：变色≥3级  耐光、汗复合色牢度：≥4级  耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥3-4级  耐摩擦色牢度：干磨≥3-4级、湿摩≥3级  耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥3-4级  耐光色牢度：≥5级  起毛起球：≥4级  水洗尺寸变化率：经向-2.0~+1.0、纬向-2.0~+1.0  前、后过肩里面料：涤纶网眼布，纤维含量：100%聚酯纤维  单位面积质量：60g/㎡（±3）  腋下片面料：单向导湿双面薄针织布  纤维含量：100%聚酯纤维单位面积质量：140g/㎡（±5）  裤前插袋布、裤后袋布面料：涤棉平布  涤 80%棉 20%，13tex/13tex | 套 | 340 |
| 4 | 长袖制式衬衣(文职款)  主要标的 | 面料：多异聚酯复合纱平纹布  纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维  单位面积质量：160 g/m²（±10）  线密度/dtex：  经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝  纬纱：288 防透弹力丝  密度：经向265（根/10cm）±10、纬向215（根/10cm）±10  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  断裂强力：经向≥700N、纬向≥400N  耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光、汗复合色牢度：≥4级  耐汗渍色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐摩擦色牢度：干磨≥4级、湿摩≥4级  耐热压色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光色牢度：≥5级  勾丝：经向≥3级、纬向≥3级  起毛起球：≥4级  透气性：≥300mm/s  摩擦电荷面密度：洗涤10次后≤3.0μC/m2  水洗尺寸变化率：径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0  防紫外线性能：UPF≥30、T（UVA）AV /%＜5  干燥速率：≥0.20g/h | 件 | 544 |
| 5 | 长袖制式衬衣(勤务款)  主要标的 | 面料：多异聚酯复合纱平纹布  纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维  单位面积质量：160 g/m²（±10）  线密度/dtex：  经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝  纬纱：288 防透弹力丝  密度：经向265（根/10cm）±10、纬向215（根/10cm）±10  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  断裂强力：经向≥700N、纬向≥400N  耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光、汗复合色牢度：≥4级  耐汗渍色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐摩擦色牢度：干磨≥4级、湿摩≥4级  耐热压色牢度：变色≥4-5级、沾色≥4-5级  耐光色牢度：≥5级  勾丝：经向≥3级、纬向≥3级  起毛起球：≥4级  透气性：≥300mm/s  摩擦电荷面密度：洗涤10次后≤3.0μC/m2  水洗尺寸变化率：径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0  防紫外线性能：UPF≥30、T（UVA）AV /%＜5  干燥速率：≥0.20g/h  后过肩里面料：涤纶网眼布  纤维含量：100%聚酯纤维  单位面积质量：60 g/m²（±3）  腋下片面料：单向导湿双面薄针织布  纤维含量：100%聚酯纤维  单位面积质量：140 g/m²（±5） | 件 | 789 |
| 6 | 内腰带 | 材料规格：钎扣主体  为锌合金，YZZnAl4A  ； 带体为黑色移膜牛皮革（一级，双层）；缝纫线为黑色涤纶缝纫线； | 条 | 544 |
| 7 | 执勤腰带 | 材料规格：钎扣为压铸锌合金，YZZnAl4A； 带体为高强弹力机织带390 D 涤纶长丝线：1800 根，纬线：4 根  橡胶筋 37R× 200 根  宽 40 mm，厚 3.5 mm  ；缝纫线为高强涤纶长丝缝纫线；  304不锈钢螺钉；宽 20 mm，厚 2.2 mm松紧带；15 mm×20 mm标签布；钎扣表面保护漆为丙烯酸聚氨酯清漆Ⅱ型 外用面漆 2 类。 | 条 | 959 |
| 8 | 冬执勤服(文职款)  主要标的 | 面料：聚酯仿毛哔叽  ▲纤维含量：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维44%（含导电纤维）  单位面积质量：260 g/m²（±15）  线密度/dtex：  经纱：330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维，间隔加入22导电纤维  纬纱：330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维  密度：经向360（根/10cm）±15、纬向270（根/10cm）±10  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  断裂强力：经向≥1500N、纬向≥1000N  撕破强力：经向≥300N、纬向≥150N  耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥4级  耐光色牢度：≥5级  耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色≥4级  耐摩擦色牢度：干磨≥3-4级、湿摩≥3级  耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥4级  勾丝：经向≥3级、纬向≥3级  起毛起球：≥4级  摩擦电荷面密度：洗涤10次后≤4.0μC/m2  水洗尺寸变化率：径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0  干热尺寸变化率：径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0  ▲里布：衣里面料：防静电弹力涤丝绸  纤维含量：99%聚酯纤维，1%导电纤维  单位面积质量：79 g/m²（±5）  ▲内胆面里料：春亚纺涂层面料  纤维含量： 99.5%聚酯纤维，0.5%复合纤维  单位面积质量：70 g/m²（±5）  ▲内胆填充物：超细纤维絮片  单位面积质量：内胆袖子80 g/m²（±5）、内胆大身120 g/m²（±5） | 套 | 544 |
| 9 | 冬执勤服(勤务款)  核心产品、主要标的 | 面料：棉涤纬弹加厚斜纹布  ▲纤维含量：58%棉，42%复合聚酯弹性纤维  单位面积质量：240g/m²（±10）  线密度/dtex：  经纱：棉37tex  纬纱：复合聚酯弹性长丝330dtex/144F  密度：经向340（根/10cm）±20、纬向240（根/10cm）±20  可分解致癌芳香胺染料：≤20  PH值：4.0～8.5  甲醛含量：≤75 mg/kg  断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N  撕破强力：经向≥20N、纬向≥40N  耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥3-4级  耐刷洗色牢度：变色≥3级  耐摩擦色牢度：干磨≥3-4级、湿摩≥3级  耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥3-4级  耐光色牢度：≥5级  起毛起球：≥4级  水洗尺寸变化率：径向-2.0%~+1.0、纬向-2.0%~+1.0  内胆面料：春亚纺涂层面料  纤维含量：100%聚酯纤维  单位面积质量：70g/m²（±5）  ▲内胆填充物：超细纤维絮片  单位面积质量：  袖子：120 g/m²（±5）  大身：150 g/m²（±5） | 套 | 959 |
| 10 | 布面执勤帽 | 面料：聚酯仿毛哔叽  纤维含量：聚酯纤维56%±5、粘胶纤维44%±5（含导电纤维）  单位面积质量：260 g/m²（±15） | 顶 | 1503 |
| 备注：款式、技术标准按照公安部《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》标准执行 | | | | |

2.更正事项：采购文件

更正内容：样品要求：

**现更正为**：1、样品递交方式： 投标时须提供所有的样品，投标方必须严格按招标文件及公安部新颁发的辅警服装技术标准要求的样式、面料质地、型号、数量提供样品；每套样品均用防尘袋装好，注明样品名称及号型。

2、样品要求：所有样品不能出现投标供应商的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等，否则作为无效投标处理。采购单位将对中标候选人的样品进行封存，所有投标供应商自行承担相关样品制作、运输等费用。

3、递交地点及时间：请各投标人于2025年 7 月 23 日 16 时00 分前（北京时间）按本招标文件第三部分“样品清单”的要求提供样品送或邮寄至规定接收地点。邮寄地点：启东市民乐路万豪花园35号4楼，样品接受联系人：陈女士，联系电话：15962735597。

投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，（只接受顺丰）不接受到付。未在规定时间内（以签收时间为准）送达的样品将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

4、供应商未提供样品或提供的样品不全或样品提供不符合要求的，技术标中“样品”得0分。

5、成交供应商的样品在中标(成交)公示结束后予以封存作为验收依据，其他投标人的样品中标(成交)公示结束后二个工作日内取走，否则将予以废品处理。投标人在投标过程中因提供样品而发生的制作、运输、看管等所有费用(包括未中标人收回样品的费用)均由投标人自负。

**【特别提醒】各供应商应同时递交加盖投标人公章的纸张密封在信封中并将信封与样品一起打包装箱送或邮寄至规定接收地点。供应商递交的样品上及信封外不能出现该产品制造商的任何标志、标记如：投标单位名称、品牌、制造商等，否则，评审小组采用综合评分法对资格审查通过的供应商的响应文件进行评审时，评审因素中的样品评分将得零分，请供应商提前处理好各自相应的样品。**

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市公安局

地址：启东市汇龙镇金沙江路668号

联系人：张先生

联系方式：0513-83721086

2.采购代理机构

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地 址：启东市民乐路万豪花园35号4楼

联系方式：陈女士 0513-83286202

启东市公安局

2025年7月10日