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[bookmark: _Toc179464465]第一章  投标邀请
受江苏省自然资源厅的委托，江苏省政府采购中心就海洋卫星遥感系统建设()项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
海洋卫星遥感系统建设服务招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc179464466]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0454
2.项目名称：海洋卫星遥感系统建设
3.预算金额：3214.75万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为3214.75万元。
5.采购需求：构建海洋卫星遥感系统，包含以下五项内容：
（一）省级卫星通信管理系统建设
基于我国自主可控的北斗三号卫星定位导航系统，依托自然资源领域北斗短报文分理服务平台，建立省级北斗卫星通信系统，保障偏远或离岸海洋观测站点实时通信能力和岸基观测站点的应急备份通信能力，支撑海洋观测数据感知采集和防灾减灾业务化应用。
[bookmark: _Toc170056282][bookmark: _Toc169703020]（二）海洋卫星遥感产品真实性检验系统
为进一步检验海洋卫星数据产品质量，为更高层级的卫星数据应用提供可靠输入数据源，提升江苏近岸海洋卫星数据的应用水平，拟建设海洋卫星遥感产品真实性检验系统，利用海洋环境多参数测量系统为卫星载遥感器数据产品真实性检验提供基础数据。该系统将充分考虑海洋卫星产品类型、江苏海域空间分布特征和海洋卫星应用需求，在江苏海域布设相关传感器系统，用以获取现场检验数据，形成海洋卫星遥感产品检验数据获取系统。引接现场观测数据源、参考卫星数据源以及其它共享数据，研发星载遥感数据产品质量评估技术和软件系统，实现海洋遥感卫星产品的快速评估和分析。
（三）海洋生态遥感调查监测分系统
基于多源卫星数据和海量观测数据，使用深度学习、遥感反演、经验拟合等多种要素解译技术，建设海洋生态遥感调查监测分系统，具备面向盐沼湿地、泥/砂质海滩、河口湿地、海岛等典型海岸带生态系统的群落分布、生境状况、地形地貌、生态威胁和灾害参数在内的多要素综合监测能力，实现江苏海域多种海洋生态系统的一体化调查和智能化监测，以支撑政府部门开展典型海洋生态系统的防灾减灾、生态预警、保护与修复等业务。
（四）海洋灾害遥感监测分系统
面向浒苔、马尾藻、赤潮、溢油、海岸侵蚀、风暴潮、巨浪和海冰等典型海洋灾害，基于海洋防灾减灾综合数据信息服务平台中多源异构数据引接分系统海量观监测数据池，借助机器学习、遥感反演、经验拟合等多种要素手段，实现多种海洋生态系统和海洋灾害的一体化调查和智能化监测，为江苏省海洋防灾减灾提供基础保障。

[bookmark: _Toc170056343]（五）天基遥感产品生产支撑分系统
[bookmark: _GoBack]本系统主要包括天基观监测数据接引子系统、综合数据管理子系统、任务调度子系统、监测产品三维可视化子系统、数据共享推送子系统，分系统功能涵盖实现天基观监测数据的接收、质量检验、数据的永久存储和高效管理、业务过程中的处理过程提供任务的调度管理、各类卫星定量反演产品、实时监测产品、多源遥感卫星应用产品的显示应用、数据及产品与海洋监测模型综合管理分系统、海洋监测数据综合服务分系统的共享服务。

6.交付周期：自合同签署生效后90个工作日内完成硬件设备到货验收、安装布放，各软件系统具备布署能力；合同签订之日起至2025年6月30日前完成所有内容建设并通过终验。
质保期：自项目验收合格之日起计算，并承诺硬件提供不低于5年免费维护服务，软件提供不低于3年免费升级维护服务。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc179464467]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求
无
[bookmark: _Toc179464468]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc179464469]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年11月1日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc179464470]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc179464471]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc179464472]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]　　1. 采购人信息
名 称：　江苏省自然资源厅　　　
地 址：　南京市水西门大街58号　
联系人：     王老师             
联系方式：　025-86599884　　　　
     2. 江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区 
联系人：    付钢、唐文    
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：025-83668520、83668519
[bookmark: _Toc179464473]八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc179464474][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc179464475]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc179464476]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc179464477]三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc179464478]四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18、投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc179464479]五、开标与评标
20、开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会
   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25、无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc179464481]七、授予合同
29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

[bookmark: _Toc179464483]江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：海洋卫星遥感系统建设                 
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：海洋卫星遥感系统建设

1.2标的内容：开展海洋卫星遥感系统建设，具体技术要求如下：
[bookmark: _Toc170056235]（1）省级卫星通信管理系统建设
基于我国自主可控的北斗三号卫星定位导航系统，依托自然资源领域北斗短报文分理服务平台，建立省级北斗卫星通信系统，支持采用双链路模式，即通过空中链路和地面链路（经自然资源领域北斗短报文分理服务平台转发）同时接收本省观测设备发送的短报文数据，确保在单一链路故障或发生数据丢失情况时最大程度保障数据接收成功率，确保省级业务中心及时获取本省海洋观测数据。
（2）海洋卫星遥感产品真实性检验系统
1）具备海洋卫星遥感产品真实性检验系统中现场观测数据（包括海面温度、盐度、风场、海面高度、气溶胶光学厚度、叶绿素浓度、黄色物质浓度等）的集成与处理的功能；
2）具备海洋水色卫星的二级产品（包括遥感发射率、叶绿素浓度、有色可溶有机物浓度、气溶胶光学厚度、海面温度等）的检验功能；
3）具备新一代海洋水色观测卫星的二级产品（包括遥感发射率、归一化离水辐亮度、叶绿素浓度、悬浮泥沙浓度、有色可溶有机物浓度、气溶胶光学厚度、海面温度、漫射衰减系数等）的检验功能；
4）具备海洋动力环境系列卫星的二级产品（包括海面温度、海面风速风向、水汽总量、云液水含量、海面高度、有效波高等）的检验功能；
5）具备CFOSAT卫星的二级产品（包括有效波高、波周期、波向、海面风速风向等）的检验功能；
6）具备海洋监视监测卫星的二级产品（包括有效波高、波周期、波向、海面风速风向等）的检验功能；
7）具备海洋盐度探测卫星的二级产品（包括海面盐度、海面温度、海面风速等）检验功能。
8）针对业务化海洋遥感卫星二级产品，检验周期分别为月、季、年，生成相应产品检验报告。
9）软件系统能够高稳定、高可靠的运行，系统可靠性达到99%。
[bookmark: _Toc170056340]（3）海洋生态遥感调查监测分系统
基于多源卫星数据和海量观测数据，使用遥感反演、经验拟合、影像分类等多种要素解译技术，建设海洋生态遥感调查监测分系统，具备面向盐沼湿地、泥/砂质海滩、河口湿地、海岛等典型海岸带生态系统的群落分布、生境状况、地形地貌、生态威胁和灾害参数在内的多要素综合监测能力，实现多种海洋生态系统的一体化调查和智能化监测。
（4）海洋灾害遥感监测分系统
基于综合数据信息开展各类海洋灾害信息提取，根据数据解析和业务规则，构建灾害遥感监测应用系统。判别并提取各类灾害分布信息，输出专题产品并形成灾害评估结果，对数据得数据产品进行存储归档。
（5）天基遥感产品生产支撑分系统
天基遥感产品生产支撑分系统主要建设天基观监测数据接引、综合数据管理、任务调度、三维可视化、数据共享推送功能，实现天基观监测数据的接收、质量检验、数据的永久存储和高效管理、业务过程中的处理过程提供任务的调度管理、各类卫星定量反演产品、实时监测产品、多源遥感卫星应用产品的显示应用、数据及产品与海洋监测模型综合管理以及海洋监测数据综合共享服务。
1.3 标的数量（规模）：
	序号
	系统模块
	工作内容
	单位
	工程量
	备注

	1
	省级卫星通信管理系统建设
	北斗通信指挥机
	台
	1
	

	
	
	北斗通信融合处理机
	台
	1
	

	
	
	卫星通信监控管理系统（含服务器系统等运行支撑环境）
	套
	1
	

	2
	海洋卫星遥感产品真实性检验系统
	海洋环境多参数测量系统建设
	海洋环境多参数测量系统内容包括：气象仪、温盐测量仪、多参数水质仪、太阳能供电系统、数据采集系统、无线通信系统各1套。
	个
	1
	

	
	
	高精度测高系统建设
	高精度测高系统的基本组成包括：GNSS数据采集器、姿态传感器、水位传感器、供电设备、通信设备、仪器设备支架、数据采集器、仪器箱等部分。本项目包含2套高精度测高系统，1套安装建设，1套作为备份。
	套
	2
	

	
	
	大气气溶胶观测系统建设
	在海上平台或海岛建设1套大气气溶胶观测系统，包含用于固定大气气溶胶观测系统的水泥基座。基座上预留大气气溶胶观测系统的连接孔，且强度需保证能承受台风等极端恶劣天气的影响。
	套
	1
	

	
	
	自动海面光谱测量系统建设
	自动海面光谱测量系统的建设内容包括：自动海面光谱测量系统、仪器支撑结构、供电系统、通讯系统以及防护措施等。本项目包含2套自动海面光谱测量系统，1套安装建设，1套作为备份。
	套
	2
	

	
	
	验潮仪建设
	验潮仪建设内容包括验潮仪、高精度GNSS基准站、水准点、供电系统、通讯系统、防护系统等。本项目包含2套验潮仪，1套安装建设，1套作为备份。
	套
	2
	

	
	
	海洋卫星遥感产品真实性检验系统硬件配置
	应用服务器
	台
	1
	

	
	
	
	数据库服务器
	台
	1
	

	
	
	
	运维工作站
	台
	1
	

	
	
	
	数据库软件
	套
	1
	

	
	
	
	服务器操作系统
	台
	2
	

	
	
	
	终端操作系统
	台
	1
	

	
	
	现场观测数据集成与处理子系统
	海洋环境多参数测量系统数据处理与质量控制模块
	个
	1
	

	
	
	
	高精度测高系统数据处理与质量控制模块
	
	
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统数据处理与质量控制模块
	
	
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统数据处理与质量控制模块
	
	
	

	
	
	
	验潮仪数据处理与质量控制模块
	
	
	

	
	
	
	海洋环境多参数测量系统电源管理模块
	
	
	

	
	
	
	高精度测高系统电源管理模块
	
	
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统电源管理模块
	
	
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统电源管理模块
	
	
	

	
	
	
	验潮仪电源管理模块
	
	
	

	
	
	
	海洋环境多参数测量系统远程监控模块
	
	
	

	
	
	
	高精度测高系统远程监控模块
	
	
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统远程监控模块
	
	
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统远程监控模块
	
	
	

	
	
	
	验潮仪远程监控模块
	
	
	

	
	
	
	海洋环境多参数测量系统数据采集与存储模块
	
	
	

	
	
	
	高精度测高系统数据采集与存储模块
	
	
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统数据采集与存储模块
	
	
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统数据采集与存储模块
	
	
	

	
	
	
	验潮仪数据采集与存储模块
	
	
	

	
	
	
	海洋环境多参数测量系统数据传输与接收模块
	
	
	

	
	
	
	高精度测高系统数据传输与接收模块
	
	
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统数据传输与接收模块
	
	
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统数据传输与接收模块
	
	
	

	
	
	
	验潮仪数据传输与接收模块
	
	
	

	
	
	
	海洋环境多参数测量系统日志记录与查询模块
	
	
	

	
	
	
	高精度测高系统日志记录与查询模块
	
	
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统日志记录与查询模块
	
	
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统日志记录与查询模块
	
	
	

	
	
	
	验潮仪日志记录与查询模块、实验室环境监测模块
	
	
	

	
	
	
	岸基指令发送与设备受控模块
	
	
	

	
	
	海洋水色卫星二级产品真实性检验子系统
	HY-1C/D卫星二级产品数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D检验源数据库多源数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	数据质量判别模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D检验时间窗口匹配模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D检验空间窗口匹配模块
	
	
	

	
	
	
	遥感反射率检验模块
	
	
	

	
	
	
	叶绿素浓度检验模块
	
	
	

	
	
	
	悬浮泥沙浓度检验模块
	
	
	

	
	
	
	有色可溶有机物浓度检验模块
	
	
	

	
	
	
	气溶胶光学厚度检验模块
	
	
	

	
	
	
	海面温度检验模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D误差地理分布显示模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D误差时间序列绘制模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D检验结果分析展现模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1C/D检验报告生成模块
	
	
	

	
	
	新一代海洋水色观测卫星二级产品真实性检验子系统
	新一代海洋水色观测卫星二级产品数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星检验源数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星检验数据质量判别模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星检验时间窗口匹配模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星检验空间窗口匹配模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星遥感反射率检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星归一化离水辐亮度检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星叶绿素浓度检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星悬浮泥沙浓度检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星有色可溶有机物浓度检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星气溶胶光学厚度检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星海面温度检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星漫射衰减系数检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星截获的光合有效辐射量检验模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星误差地理分布显示模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星误差时间序列绘制模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星检验结果分析与展现模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星检验报告生成模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星产品检验日志记录与管理模块
	
	
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星产品检验任务编排定制模块
	
	
	

	
	
	海洋动力系列卫星二级产品真实性检验子系统
	海洋动力卫星二级产品数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星检验源数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星检验地理时空匹配模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星检验匹配数据集入库模块
	
	
	

	
	
	
	雷达高度计海面高度检验模块
	
	
	

	
	
	
	雷达高度计有效波高检验模块
	
	
	

	
	
	
	雷达高度计海面风速检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计风速检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计风向检验模块
	
	
	

	
	
	
	10米中性稳定风速校正模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计模糊解选择质量检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计不同刈幅观测位置精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计不同风速条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	扫描微波辐射计海面温度检验模块
	
	
	

	
	
	
	扫描微波辐射计不同风速条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	扫描微波辐射计不同海温条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	扫描辐射计云液水含量检验模块
	
	
	

	
	
	
	扫描辐射计水汽含量检验模块
	
	
	

	
	
	
	扫描辐射计海面风速检验模块
	
	
	

	
	
	
	校正辐射计云液水含量检验模块
	
	
	

	
	
	
	校正辐射计水汽含量检验模块
	
	
	

	
	
	
	校正辐射计海面风速含量检验模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星误差地理分布显示模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星误差时间序列绘制模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星检验结果分析与展现模块
	
	
	

	
	
	
	海洋动力卫星检验报告生成模块
	
	
	

	
	
	CFOSAT卫星二级产品真实性检验子系统
	CFOSAT二级产品数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT检验源数据库多源数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT检验时空地理匹配模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT检验匹配数据集入库模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪有效波高检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪海浪成分波高检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪波周期检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪海浪成分波周期检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪波长检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪海浪成分波长检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪波向检验模块
	
	
	

	
	
	
	波谱仪海浪成分波向检验模块
	
	
	

	
	
	
	散射计风速检验模块
	
	
	

	
	
	
	散射计风向检验模块
	
	
	

	
	
	
	10米高度中性稳定风速校正模块
	
	
	

	
	
	
	散射计模糊解选择质量检验模块
	
	
	

	
	
	
	散射计不同风速条件精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT误差地理分布显示模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT误差时间序列绘制模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT检验结果分析与展现模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT检验报告生成模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT检验日志与任务管理模块
	
	
	

	
	
	海洋监视监测卫星二级产品真实性检验子系统
	海洋监视监测卫星二级产品数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星检验源数据库多源数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星检验地理时空匹配模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星检验匹配数据集入库模块
	
	
	

	
	
	
	10米高度中性稳定风速校正模块
	
	
	

	
	
	
	海洋雷达卫星的海浪谱成分分离模块
	
	
	

	
	
	
	SAR有效波高检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR海浪波长检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR海浪周期检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR海浪波向检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同海浪成分的波高检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同海浪成分的波长检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同海浪成分的波周期检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同海浪成分的波向检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同风速条件海浪参数精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同雷达入射角条件海浪参数精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同海况条件海浪参数精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR风速检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR风向检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同风速条件风矢量精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同雷达入射角条件风矢量精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同极化条件风矢量精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	SAR不同海况条件风矢量精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星误差地理分布显示模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星误差时间序列绘制模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星检验结果分析展现模块
	
	
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星检验报告生成模块
	
	
	

	
	
	
	海洋雷达卫星检验日志与任务管理模块
	
	
	

	
	
	海洋盐度卫星二级产品真实性检验子系统
	海洋盐度卫星二级产品数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星检验源数据输入模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星检验匹配数据集入库模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星检验地理时空匹配模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计风速检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计风向检验模块
	
	
	

	
	
	
	10米中性稳定风速校正模块
	
	
	

	
	
	
	微波散射计不同风速条件精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波辐射计海面温度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波辐射计不同风速条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波辐射计不同海温条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波盐度计海表盐度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波盐度计不同风速条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	微波盐度计不同海温条件反演精度检验模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星误差地理分布显示模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星误差时间序列绘制模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星检验结果分析展现模块
	
	
	

	
	
	
	海洋盐度卫星检验报告生成模块
	
	
	

	3
	海洋生态遥感调查监测分系统
	河口湿地生态调查监测子系统
	河口湿地生态数据搜集与调用模块
	个
	1
	

	
	
	
	河口湿地信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	河口湿地生态系统水质要素反演模块
	
	
	

	
	
	
	河口湿地植被信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	河口岸线要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	河口开发利用现状调查模块
	
	
	

	
	
	
	河口湿地生态系统专题成图模块
	
	
	

	
	
	盐沼湿地生态调查监测子系统
	盐沼湿地生态数据搜集与调用模块
	
	
	

	
	
	
	盐沼湿地信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	盐沼湿地生态系统水质要素反演模块
	
	
	

	
	
	
	盐沼湿地植被信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	盐沼岸线要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	盐沼开发利用现状调查模块
	
	
	

	
	
	
	盐沼湿地生态系统专题成图模块
	
	
	

	
	
	泥/砂质海滩生态调查监测子系统
	泥/质海滩生态数据搜集与调用模块
	
	
	

	
	
	
	数据融合处理模块
	
	
	

	
	
	
	海滩要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	海滩植被要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	泥/砂质岸线要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	海滩高程信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	海滩侵蚀淤积状况分析模块
	
	
	

	
	
	
	泥/砂质海滩生态系统专题成图模块
	
	
	

	
	
	海岛生态调查监测子系统
	海岛生态数据搜集与调用模块
	
	
	

	
	
	
	海岛空间范围提取模块
	
	
	

	
	
	
	海岛植被要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	海岛水质要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	土地覆被信息要素提取模块
	
	
	

	
	
	
	海岛生态系统专题成图模块
	
	
	

	4
	海洋灾害遥感监测分系统
	浒苔遥感识别子系统
	卫星数据获取模块
	个
	1
	

	
	
	
	卫星数据处理模块
	
	
	

	
	
	
	浒苔信息识别提取模块
	
	
	

	
	
	
	浒苔产品和专题图制作模块
	
	
	

	
	
	马尾藻遥感识别子系统
	卫星数据获取模块
	
	
	

	
	
	
	卫星数据处理模块
	
	
	

	
	
	
	马尾藻信息识别提取模块
	
	
	

	
	
	
	马尾藻产品和专题图制作模块
	
	
	

	
	
	赤潮遥感识别子系统
	卫星数据获取模块
	
	
	

	
	
	
	环境信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	赤潮分布信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	赤潮产品和专题图制作模块
	
	
	

	
	
	溢油灾害遥感监测子系统
	溢油灾害SAR卫星遥感数据处理模块
	
	
	

	
	
	
	溢油灾害光学卫星遥感数据处理模块
	
	
	

	
	
	
	光学数据海上溢油疑似信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	SAR数据海上溢油疑似信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	海上溢油遥感监测专题图制图模块
	
	
	

	
	
	海岸侵蚀遥感动态监测子系统
	数据输入输出模块
	
	
	

	
	
	
	岸线信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	岸滩信息提取模块
	
	
	

	
	
	
	海岸侵蚀识别模块
	
	
	

	
	
	
	人机交互处理模块
	
	
	

	
	
	
	专题制图模块
	
	
	

	
	
	风暴潮遥感监测子系统
	多源遥感数据预处理模块
	
	
	

	
	
	
	风暴潮受灾区土地覆被变化分析模块
	
	
	

	
	
	
	风暴潮灾害影响评估专题制图模块
	
	
	

	
	
	海冰灾害遥感监测子系统
	数据预处理模块
	
	
	

	
	
	
	海冰范围提取模块
	
	
	

	
	
	
	海冰密集度反演模块
	
	
	

	
	
	巨浪灾害遥感监测子系统
	多源卫星遥感沿轨波高数据采集模块
	
	
	

	
	
	
	常规观测海浪实况数据采集模块
	
	
	

	
	
	
	多源海浪观测资料数据预处理模块
	
	
	

	
	
	
	多星波高数据融合处理模块
	
	
	

	
	
	
	巨浪实况信息提取及分析处理模块
	
	
	

	
	
	
	巨浪信息专题制图模块
	
	
	

	5
	天基遥感产品生产支撑分系统
	天基观监测数据接引子系统
	高分一号卫星数据接引模块
	个
	1
	

	
	
	
	高分二号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	高分三号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	高分四号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	高分五号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	高分六号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	高分七号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	HY-1系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	HY-2系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	CFOSAT卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	1米CSAR卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	资源一号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	资源三号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	吉林一号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	海丝系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	陆探系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	珠海一号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	宏图系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	MODIS卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	哨兵一号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	哨兵二号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	哨兵三号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	风云二号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	风云三号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	风云四号卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	Landsat卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	葵花系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	GOCI卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	HJ-1系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	
	HJ-2系列卫星数据接引模块
	
	
	

	
	
	综合数据管理子系统
	数据入库模块
	
	
	

	
	
	
	入库插件管理模块
	
	
	

	
	
	
	数据字典管理模块
	
	
	

	
	
	
	任务调度模块
	
	
	

	
	
	
	入库日志管理模块
	
	
	

	
	
	任务调度子系统
	算法注册管理模块
	
	
	

	
	
	
	作业流程管理模块
	
	
	

	
	
	
	作业任务监控模块
	
	
	

	
	
	
	任务日志管理模块
	
	
	

	
	
	监测产品三维可视化子系统
	地理信息数据显示模块
	
	
	

	
	
	
	数据及其反演产品显示模块
	
	
	

	
	
	
	专题图展示模块
	
	
	

	
	
	
	历史结果查询模块
	
	
	

	
	
	数据共享推送子系统
	定时推送模块
	
	
	

	
	
	
	数据推送管理模块
	
	
	

	
	
	
	多任务中心模块
	
	
	



1.4 履行时间（期限）：自合同签订到XX年X月。
1.5 履行地点：江苏省自然资源厅.
1.6履行方式：软件研发
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244]四、知识产权
4.1基于本项目新研发的知识产权成果归甲方所有。
4.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：
1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。
2）中标人完成系统开发，系统上线后运行稳定并通过初验后，采购人向中标人支付至合同总价的60%;
3）中标人完成项目交付且通过终验后(提供终验报告)，采购人根据政府采购合同要求向中标人支付至合同总价的100%;
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权要求乙方限期内改正或拒绝接受服务，且有权单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十四、通知条款
一方向对方发出的通知、文件应按本合同确定的联系方式进行。如当面送交，以联系人签收视为送达；如以电子邮件方式传送，则以电子邮件进入联系人的电子邮箱所在的收件系统之日视为送达；如以邮寄方式送达，则以特快专递方式，按本合同确定的联系地址寄出，自寄出邮戳之日起三日内视为送达。一方如果变更联系方式的，应当及时书面通知对方。一方拒收对方邮件或变更联系方式未通知对方的，发件人所发出的文件视为已送达给了对方。若双方产生诉讼的，亦以此为通知送达地址。
十五、其它
1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十六、合同生效
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  
	甲方：
	 乙方：

	联系地址：
	联系地址： 

	法定代表人或授权代表：
	 法定代表人或授权代表：

	项目负责人：
	项目负责人：

	联系电话：
	联系电话：

	邮箱地址：
	邮箱地址：

	 签订日期：      年    月   日
	 签订日期：      年    月   日



                                                                    
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc179464484]
第四章 采购需求
项目属性:服务类项目。
	采购包
	序号
	采购标的
	采购数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	海洋卫星遥感系统建设
	1套
	软件和信息技术服务业



进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否



[bookmark: _Toc424645733][bookmark: _Toc179464485]一、项目背景
[bookmark: _Toc424645734]《海洋预警监测工作方案》提出，要进一步加强海洋环境预警监测技术研发，打造高效、精准的海洋灾害预警系统。全面提升海洋生态环境监测预警能力，加强海洋灾害防控，保障海洋资源的可持续利用和人民群众生产生活需要，要建立完善海洋灾害监测预警体系。长期以来，受风暴潮、海浪、海冰、海啸、赤潮、绿潮、海平面变化、海岸侵蚀等自然灾害影响严重，海上沉船、溢油、搜救打捞等突发事件频繁，直接威胁人民生命财产安全。
[bookmark: _Toc179464486]二、工作目标
通过建设省级卫星通信管理系统、海洋卫星遥感产品真实性检验系统、海洋生态遥感调查监测分系统、海洋灾害遥感监测分系统、天基遥感产品生产支撑分系统等，为保护沿海人民生命、财产安全提供有力支撑。
[bookmark: _Toc179464487]三、工作内容
[bookmark: _Hlk103957491][bookmark: _Toc179464488]（一）省级卫星通信管理系统建设
在江苏省级节点配置1台北斗通信指挥机、1台北斗融合通信处理机、1套卫星通信监控管理系统、1套服务器系统（含机架式服务器、操作系统、国产数据库）。
1、北斗通信指挥机
依托我国北斗三号卫星定位导航系统，在江苏省级节点配置北斗通信指挥机，用于集中接收本省北斗短报文数据。北斗通信指挥机可实现北斗三号卫星定位、通信授时、北斗三号通播指挥以及下属子用户的定位和通信信息的兼收等功能，支撑省级用户在应急情况下完成指挥控制、调度组网等工作任务。
2、北斗通信融合处理机
北斗短报文数据源包括分理服务平台通过地面专线转发的数据和通过空中链路由北斗通信指挥机接收的数据，在江苏省级节点配置北斗通信融合处理机，主要用于实现安全接收上述北斗短报文数据，完成数据融合去重处理和按需转发等功能。北斗通信融合处理机输出的数据对接的是省级业务应用平台。
3、卫星通信监控管理系统
卫星通信监控管理系统部署于江苏省级中心节点，配合北斗通信融合处理机使用，完成卫星通信设备的配置管理、运行监控、统计分析等主要功能。
4、服务器系统
服务器系统提供卫星通信管理系统运行支撑环境，用于支撑卫星通信综合管理系统部署，实现本省卫星通信系统管控功能。服务器系统需满足国产化需求，省级北斗通信管理中心节点配置1台服务器（含系统运行支撑环境）。

[bookmark: _Toc179464489]（二）海洋卫星遥感产品真实性检验系统
为进一步检验海洋卫星数据产品质量，为更高层级的卫星数据应用提供可靠输入数据源，提升江苏近岸海洋卫星数据的应用水平，本项目拟建设海洋卫星遥感产品真实性检验系统，利用海洋环境多参数测量系统为卫星载遥感器数据产品真实性检验提供基础数据。该系统将充分考虑海洋卫星产品类型、江苏海域空间分布特征和海洋卫星应用需求，在江苏海域布设相关传感器系统，用以获取现场检验数据，形成海洋卫星遥感产品检验数据获取系统。引接现场观测数据源、参考卫星数据源以及其它共享数据，研发星载遥感数据产品质量评估技术和软件系统，实现海洋遥感卫星产品的快速评估和分析。
1、海洋卫星遥感产品真实性检验观测系统

1）海洋环境多参数测量系统建设
真实性检验系统建设1套海洋环境多参数测量系统，搭载集成气象仪、温盐测量仪、多参数水质仪等观测传感器，完成对气象、水文、水质参数的全天候、全天时长期连续定点观测。测量参数包括风速风向、气温、相对湿度、气压、表层温盐、叶绿素浓度、浊度、黄色物质浓度等，为卫星载遥感器数据产品真实性检验提供基础数据。
海洋环境多参数测量系统内容包括：气象仪、温盐测量仪、多参数水质仪、太阳能供电系统、数据采集器、无线通信系统各1套。
2）高精度测高系统建设
高精度测高系统是用于测量水面高度的专用浮标，是一种装有全球导航卫星系统（GNSS）接收机和雷达水位计的船载设备，其中GNSS接收机可以接收北斗卫星数据，主要功能为设备部署位置的海面高度。
高精度测高系统的基本组成包括：GNSS数据采集器、姿态传感器、水位传感器、供电设备、通信设备、仪器设备支架、数据采集器、仪器箱等部分。本项目包含2套高精度测高系统，1套安装建设，1套作为备份。
3）大气气溶胶观测系统建设
大气气溶胶观测系统主要用于测量可见光和近红外不同波段上太阳直射辐照度，并通过经纬度、观测时间等辅助测量数据，推算得到大气气溶胶的物理和光学特性，其中气溶胶光学厚度可与卫星反演的产品直接进行比对，是真实性检验系统进行气溶胶光学厚度产品真实性检验的关键设备。
在海上平台或海岛建设1套大气气溶胶观测系统，包含用于固定大气气溶胶观测系统的水泥基座。基座上预留大气气溶胶观测系统的连接孔，且强度需保证能承受台风等极端恶劣天气的影响。
4）自动海面光谱测量系统建设
目前表观量的现场测量技术可以归为两类，即剖面法和水面之上法，对应的观测设备也包括水中辐射计和水上辐射测量仪器两类。自动海面光谱测量系统是利用水面之上法获取水体表观光学量，是水体表观光学参数产品真实性检验的关键设备。自动海面光谱测量系统主要用于自动测量海面离水辐亮度和遥感反射比。该参数是海洋水色遥感的核心参数，可与水色卫星产品直接进行比对，同时为生物光学算法的开发提供重要现场数据。
自动海面光谱测量系统的建设内容包括：自动海面光谱测量系统、仪器支撑结构、供电系统、数据采集器、通讯系统以及防护措施等。本项目包含2套自动海面光谱测量系统，1套安装建设，1套作为备份。
5）验潮仪建设
通过建设真实性检验系统验潮仪，为微波遥感卫星体系提供现场同步观测数据，从而完成对海洋微波遥感效能的全面评估。真实性检验系统验潮仪主要由验潮仪和高精度GNSS基准站两部分构成。其中验潮仪获取潮位数据，可长期、连续、定点获取海面高度，并将海面高度推算到卫星高度计星下点，可以长时间序列的完成卫星高度计的定标检验工作。高精度GNSS基准站一直保持跟踪观测GNSS卫星，为验潮仪高度计定标提供绝对的高程基准，并为GNSS浮标测高系统提供GNSS载波相位差分数据，使现场测量的海面高度数据与卫星测量的数据处于同一基准面。
验潮仪建设内容包括验潮仪、高精度GNSS基准站、水准点、数据采集器、供电系统、通讯系统、防护系统等。本项目包含2套验潮仪，1套安装建设，1套作为备份。
6）现场观测数据集成与处理子系统研发
现场观测数据集成与处理子系统负责海洋遥感产品检验现场观测系统的日常业务运转工作，完成各类试验数据的集成、存档、处理、分发及现场观测设备及基础设施的控制、维护，负责收集场区现场观测数据的采集汇总存储，并传输至岸基数据管理中心。设备的控制通过4G、UHF无线电通信系统及有线传输方式，完成运行控制中心和海洋遥感观测效能评估系统所有观测设备之间的通信，实现水文、气象、海洋光学等观测仪器的业务运行调度、运行状态监控、统计与分发运行信息。
现场观测数据集成与处理子系统由海洋环境多参数测量系统数据处理与质量控制模块、高精度测高系统数据处理与质量控制模块、大气气溶胶观测系统数据处理与质量控制模块、自动海面光谱测量系统数据处理与质量控制模块、验潮仪数据处理与质量控制模块、海洋环境多参数测量系统电源管理模块、高精度测高系统电源管理模块、大气气溶胶观测系统电源管理模块、自动海面光谱测量系统电源管理模块、验潮仪电源管理模块、海洋环境多参数测量系统远程监控模块、高精度测高系统远程监控模块、大气气溶胶观测系统远程监控模块、自动海面光谱测量系统远程监控模块、验潮仪远程监控模块、海洋环境多参数测量系统数据采集与存储模块、高精度测高系统数据采集与存储模块、大气气溶胶观测系统数据采集与存储模块、自动海面光谱测量系统数据采集与存储模块、验潮仪数据采集与存储模块、海洋环境多参数测量系统数据传输与接收模块、高精度测高系统数据传输与接收模块、大气气溶胶观测系统数据传输与接收模块、自动海面光谱测量系统数据传输与接收模块、验潮仪数据传输与接收模块、海洋环境多参数测量系统日志记录与查询模块、高精度测高系统日志记录与查询模块、大气气溶胶观测系统日志记录与查询模块、自动海面光谱测量系统日志记录与查询模块、验潮仪日志记录与查询模块、实验室环境监测模块、岸基指令发送与设备受控模块等组成。
2、海洋卫星遥感产品真实性检验软件
1）海洋水色卫星二级产品真实性检验子系统研发
海洋水色卫星二级产品真实性检验子系统主要是利用定标检验源数据综合管理分系统获得的现场数据，实现海洋水色系列卫星二级产品的真实性检验，评价产品的精度，生成海洋水色卫星二级产品真实性检验结果报告。
海洋水色卫星二级产品真实性检验子系统由HY-1C/D卫星二级产品数据输入模块、HY-1C/D检验源数据库多源数据输入模块、数据质量判别模块、HY-1C/D检验时间窗口匹配模块、HY-1C/D检验空间窗口匹配模块、遥感反射率检验模块、叶绿素浓度检验模块、悬浮泥沙浓度检验模块、有色可溶有机物浓度检验模块、气溶胶光学厚度检验模块、海面温度检验模块、HY-1C/D误差地理分布显示模块、HY-1C/D误差时间序列绘制模块、HY-1C/D检验结果分析展现模块和HY-1C/D检验报告生成模块等组成。
2）新一代海洋水色观测卫星二级产品真实性检验子系统研发
新一代海洋水色观测卫星二级产品真实性检验子系统主要是利用定标检验源数据综合管理分系统获得的现场数据，实现新一代海洋水色观测卫星二级产品的真实性检验，评价产品的精度，生成新一代海洋水色观测卫星二级产品真实性检验结果报告。
新一代海洋水色观测卫星二级产品真实性检验子系统由新一代海洋水色观测卫星二级产品数据输入模块、新一代海洋水色观测卫星检验源数据输入模块、新一代海洋水色观测卫星检验数据质量判别模块、新一代海洋水色观测卫星检验时间窗口匹配模块、新一代海洋水色观测卫星检验空间窗口匹配模块、新一代海洋水色观测卫星遥感反射率检验模块、新一代海洋水色观测卫星归一化离水辐亮度检验模块、新一代海洋水色观测卫星叶绿素浓度检验模块、新一代海洋水色观测卫星悬浮泥沙浓度检验模块、新一代海洋水色观测卫星有色可溶有机物浓度检验模块、新一代海洋水色观测卫星气溶胶光学厚度检验模块、新一代海洋水色观测卫星海面温度检验模块、新一代海洋水色观测卫星漫射衰减系数检验模块、新一代海洋水色观测卫星截获的光合有效辐射量检验模块、新一代海洋水色观测卫星误差地理分布显示模块、新一代海洋水色观测卫星误差时间序列绘制模块、新一代海洋水色观测卫星检验结果分析与展现模块、新一代海洋水色观测卫星检验报告生成模块、新一代海洋水色观测卫星产品检验日志记录与管理模块、新一代海洋水色观测卫星产品检验任务编排定制模块等组成。
3）海洋动力系列卫星二级产品真实性检验子系统研发
海洋动力系列卫星二级产品真实性检验子系统主要是利用定标检验源数据综合管理分系统获得的现场数据，实现海洋动力系列卫星和海风海浪探测卫星二级产品的真实性检验，评价产品的精度，生成海洋动力系列卫星二级产品的真实性检验结果报告。
海洋动力系列卫星二级产品真实性检验子系统由海洋动力卫星二级产品数据输入模块、海洋动力卫星检验源数据输入模块、海洋动力卫星检验地理时空匹配模块、海洋动力卫星检验匹配数据集入库模块、雷达高度计海面高度检验模块、雷达高度计有效波高检验模块、雷达高度计海面风速检验模块、微波散射计风速检验模块、微波散射计风向检验模块、10米中性稳定风速校正模块、微波散射计模糊解选择质量检验模块、微波散射计不同刈幅观测位置精度检验模块、微波散射计不同风速条件反演精度检验模块、扫描微波辐射计海面温度检验模块、扫描微波辐射计不同风速条件反演精度检验模块、扫描微波辐射计不同海温条件反演精度检验模块、扫描辐射计云液水含量检验模块、扫描辐射计水汽含量检验模块、扫描辐射计海面风速检验模块、校正辐射计云液水含量检验模块、校正辐射计水汽含量检验模块、校正辐射计海面风速含量检验模块、海洋动力卫星误差地理分布显示模块、海洋动力卫星误差时间序列绘制模块、海洋动力卫星检验结果分析与展现模块、海洋动力卫星检验报告生成模块等组成。
4）CFOSAT卫星二级产品真实性检验子系统研发
CFOSAT卫星二级产品真实性检验子系统主要是利用定标检验源数据综合管理分系统获得的现场数据，实现CFOSAT卫星二级产品的真实性检验，评价产品的精度，生成CFOSAT卫星二级产品真实性检验结果报告。
CFOSAT卫星二级产品真实性检验子系统由CFOSAT二级产品数据输入模块、CFOSAT检验源数据库多源数据输入模块、CFOSAT检验时空地理匹配模块、CFOSAT检验匹配数据集入库模块、波谱仪有效波高检验模块、波谱仪海浪成分波高检验模块、波谱仪波周期检验模块、波谱仪海浪成分波周期检验模块、波谱仪波长检验模块、波谱仪海浪成分波长检验模块、波谱仪波向检验模块、波谱仪海浪成分波向检验模块、散射计风速检验模块、散射计风向检验模块、10米高度中性稳定风速校正模块、散射计模糊解选择质量检验模块、散射计不同风速条件精度检验模块、CFOSAT误差地理分布显示模块、CFOSAT误差时间序列绘制模块、CFOSAT检验结果分析与展现模块、CFOSAT检验报告生成模块，CFOSAT检验日志与任务管理模块等组成。
5）海洋监视监测卫星二级产品真实性检验子系统研发
海洋监视监测卫星二级产品真实性检验子系统主要是利用定标检验源数据综合管理分系统获得的现场数据，实现Sentinel-1海洋监视监测卫星二级产品的真实性检验，评价产品的精度，生成Sentinel-1海洋监视监测卫星二级产品真实性检验结果报告。
海洋监视监测卫星二级产品真实性检验子系统由海洋监视监测卫星二级产品数据输入模块、海洋监视监测卫星检验源数据库多源数据输入模块、海洋监视监测卫星检验地理时空匹配模块、海洋监视监测卫星检验匹配数据集入库模块、10米高度中性稳定风速校正模块、海洋雷达卫星的海浪谱成分分离模块、SAR有效波高检验模块、SAR海浪波长检验模块、SAR海浪周期检验模块、SAR海浪波向检验模块、SAR不同海浪成分的波高检验模块、SAR不同海浪成分的波长检验模块、SAR不同海浪成分的波周期检验模块、SAR不同海浪成分的波向检验模块、SAR不同风速条件海浪参数精度检验模块、SAR不同雷达入射角条件海浪参数精度检验模块、SAR不同海况条件海浪参数精度检验模块、SAR风速检验模块、SAR风向检验模块、SAR不同风速条件风矢量精度检验模块、SAR不同雷达入射角条件风矢量精度检验模块、SAR不同极化条件风矢量精度检验模块、SAR不同海况条件风矢量精度检验模块、海洋监视监测卫星误差地理分布显示模块、海洋监视监测卫星误差时间序列绘制模块、海洋监视监测卫星检验结果分析展现模块、海洋监视监测卫星检验报告生成模块、海洋雷达卫星检验日志与任务管理模块等组成。
6）海洋盐度卫星二级产品真实性检验子系统研发
海洋盐度卫星二级产品真实性检验子系统主要是利用定标检验源数据综合管理分系统获得的现场数据，实现海洋盐度卫星二级产品海面盐度、海面温度、海面风速、土壤湿度的真实性检验，评价产品的精度，生成盐度卫星二级产品的真实性检验结果报告。
海洋盐度卫星二级产品真实性检验子系统由海洋盐度卫星二级产品数据输入模块、海洋盐度卫星检验源数据输入模块、海洋盐度卫星检验匹配数据集入库模块、海洋盐度卫星检验地理时空匹配模块、微波散射计风速检验模块、微波散射计风向检验模块、10米中性稳定风速校正模块、微波散射计不同风速条件精度检验模块、微波辐射计海面温度检验模块、微波辐射计不同风速条件反演精度检验模块、微波辐射计不同海温条件反演精度检验模块、微波盐度计海表盐度检验模块、微波盐度计不同风速条件反演精度检验模块、微波盐度计不同海温条件反演精度检验模块、海洋盐度卫星误差地理分布显示模块、海洋盐度卫星误差时间序列绘制模块、海洋盐度卫星检验结果分析展现模块、海洋盐度卫星检验报告生成模块等组成。
3、海洋卫星遥感产品真实性检验系统硬件配置
基于海洋卫星遥感产品真实性检验系统运行支撑环境，用于数据存储、系统部署，满足业务化运行及国产化需求。采购服务器1台、数据库服务器1台、运维工作站1台、数据库软件1套、服务器操作系统2台、终端操作系统1台。
[bookmark: _Toc179464490]（三）	海洋生态遥感调查监测分系统
基于多源卫星数据和海量观测数据，使用遥感反演、经验拟合、影像分类等多种要素解译技术，建设海洋生态遥感调查监测分系统，具备面向盐沼湿地、泥/砂质海滩、河口湿地、海岛等典型海岸带生态系统的群落分布、生境状况、地形地貌、生态威胁和灾害参数在内的多要素综合监测能力，实现多种海洋生态系统的一体化调查和智能化监测，以支撑政府部门开展典型海洋生态系统的防灾减灾、生态预警、保护与修复等业务。
1、河口湿地生态调查监测子系统
基于高分辨率卫星遥感数据，通过遥感影像的数字图像处理、分类和变化检测等算法，构建一种对河口湿地生态要素全方位监测系统，具备对遥感数据进行空间分析和可视化表达，为生态资源调查监测提供直观、准确信息的能力。
河口湿地生态调查监测子系统由河口湿地生态数据搜集与调用模块、河口湿地信息提取模块、河口湿地生态系统水质要素反演模块、河口湿地植被信息提取模块、河口岸线要素提取模块、河口开发利用现状调查模块、河口湿地生态系统专题成图模块等组成。
2、盐沼湿地生态调查监测子系统
盐沼湿地生态调查监测子系统引接多源遥感影像数据，借助图像处理、遥感反演、等多种要素解译手段，获取盐沼湿地生态系统本体、水质、植被、岸线及开发利用现状监测信息，为盐沼湿地防灾减灾提供可靠的信息支撑。
盐沼湿地生态调查监测子系统由盐沼湿地生态数据搜集与调用模块、盐沼湿地信息提取模块、盐沼湿地水质要素反演模块、盐沼湿地植被信息提取模块、盐沼湿地岸线要素提取模块、盐沼湿地开发利用现状调查模块和盐沼湿地生态系统制图模块七个模块组成，子系统组成图如下所示。
3、泥/砂质海滩生态调查监测子系统
泥/砂质海滩生态资源调查监测子系统基于卫星遥感数据，借助遥感解译手段，获时间序列的生态系统的本体、地形、植被、岸线等信息，动态展示包括空间分布范围、面积等本体信息、植被及覆盖度信息、岸线长度及变迁信息；海高程及变迁信息；以及时间序列下海滩的侵蚀淤积程度信息，用以实现海滩生态系统资源的一体化调查和智能化监测。
泥/砂质海滩生态调查监测子系统由泥/质海滩生态数据搜集与调用模块、数据融合处理模块、海滩要素提取模块、海滩植被要素提取模块、泥/砂质岸线要素提取模块、海滩高程信息提取模块、海滩侵蚀淤积状况分析模块、泥/砂质海滩生态系统专题成图模块组成。
4、海岛生态调查监测子系统
基于引接的多源遥感大数据，使用图像分析、光谱分析、机器学习、遥感反演、经验拟合等多种遥感数据处理方法，建设海岛生态调查监测子系统，具备对包括海岛范围、海岛植被、水质参数和土地利用类型等在内的海岛生态资源的调查监测能力，实现海岛生态系统资源的一体化调查和智能化监测。
海岛生态调查监测子系统由海岛生态数据搜集与调用模块、海岛空间范围提取模块、海岛植被要素提取模块、海岛水质要素提取模块、土地覆被信息要素提取模块和海岛生态系统专题成图模块组成。
[bookmark: _Toc179464491][bookmark: _Toc170056341]（四）	海洋灾害遥感监测分系统
面向浒苔、马尾藻、赤潮、溢油、海岸侵蚀、风暴潮、巨浪和海冰等典型海洋灾害，基于海洋防灾减灾综合数据信息服务平台中多源异构数据引接分系统海量观监测数据池，借助机器学习、遥感反演、经验拟合等多种要素手段，实现多种海洋生态系统和海洋灾害的一体化调查和智能化监测，为江苏省海洋防灾减灾提供基础保障。
1、浒苔遥感识别子系统
基于国产海洋系列卫星数据，建设浒苔遥感识别子系统。当海上出现浒苔绿潮时，该子系统收集海区的海洋卫星遥感观测数据，对卫星影像进行信息提取，结合遥感解译结果，形成浒苔绿潮信息产品及其专题图。
浒苔遥感识别子系统由卫星数据获取模块、卫星数据处理模块、浒苔信息识别提取模块、浒苔产品和专题图制作模块等组成。
2、马尾藻遥感识别子系统
基于国产海洋系列卫星数据，建设马尾藻遥感识别子系统。当海上马尾藻大规模爆发时，该子系统收集海区的海洋卫星遥感观测数据，对卫星影像进行信息提取，结合遥感解译结果，形成马尾藻信息产品及其专题图。
马尾藻遥感识别子系统由卫星数据获取模块、卫星数据处理模块、马尾藻信息识别提取模块、马尾藻产品和专题图制作模块等组成。
3、赤潮遥感监测子系统
基于国产海洋系列卫星数据，建设赤潮遥感监测子系统。当海上赤潮发生时，该子系统收集海区的海洋卫星遥感观测数据，对卫星影像进行信息提取，提取出疑似赤潮的区域，结合遥感解译结果，形成赤潮分布产品及其专题图。
赤潮遥感监测子系统由卫星数据获取模块、环境信息提取模块、赤潮分布信息提取模块、产品和专题图制作模块组成。
4、溢油灾害遥感监测子系统
基于国产海洋系列卫星数据，建设溢油灾害遥感监测子系统。当海上溢油灾害发生时，该子系统收集海区准实时卫星遥感观测数据，并进行预处理；对卫星影像进行自动信息提取，提取出疑似溢油的区域；综合多源遥感解译结果给出溢油灾害的定量监测结果；监测并形成海洋溢油的时空分布产品及其专题图，对溢油灾害开展天基遥感监测与和信息提取。
溢油灾害遥感监测子系统包括溢油灾害SAR卫星遥感数据处理模块、溢油灾害光学卫星遥感数据处理模块、SAR数据海上溢油疑似信息提取模块、光学数据海上溢油疑似信息提取模块、海上溢油遥感监测专题图制图模块等5个模块。
5、海岸侵蚀遥感动态监测子系统
海岸侵蚀遥感动态监测子系统利用多源遥感数据、海基岸基观测数据，通过遥感反演、机器学习等解译方法，获取长时序岸线信息、岸滩分布范围、岸滩坡度，分析海岸侵蚀距离、侵蚀面积、侵蚀速率、侵蚀岸线长度、侵蚀类型等，判断海岸侵蚀强度，为开展海岸侵蚀防护、海岸修复等提供可靠信息。
海岸侵蚀遥感动态监测子系统由数据输入输出模块、岸线信息提取模块、岸滩信息提取模块、海岸侵蚀识别模块、人机交互处理模块、专题制图模块等6个模块组成。
6、海冰灾害遥感监测子系统
海冰灾害遥感监测子系统基于高分辨率光学遥感、多/高光谱遥感、SAR等多源卫星遥感数据，通过遥感反演、机器学习等遥感解译手段，提供海冰时空分布范围、海冰密集度、海冰厚度等信息产品，为海冰冰情监测、灾害评估和应急响应、通航保障等提供可靠的信息支撑。
海冰灾害遥感监测子系统由数据预处理模块、海冰范围提取模块、海冰密集度反演模块组成。
7、巨浪灾害遥感监测子系统
基于高度计、SAR等卫星遥感观测以及江苏沿岸浮标、海洋站等常规观测海浪实况数据，对不同源观测数据进行质控、时空匹配、交叉检验等预处理技术，基于现场观测数据的卫星波高产品订正技术，开展多源波高数据融合处理、对巨浪实况信息进行提取及分析，建设巨浪灾害遥感监测子系统，生成灾害性巨浪分析产品，具体包括巨浪实况分析图、浪高、海浪级别及影响范围等信息，可以评估灾害性巨浪影响范围及程度，为政府防灾减灾工作提供基础数据和信息支撑。
巨浪灾害遥感监测子系统由多源卫星遥感沿轨波高数据采集模块、常规观测海浪实况数据采集模块、多源海浪观测资料数据预处理模块、多星波高数据融合处理模块、巨浪实况信息提取及分析处理模块、巨浪信息专题制图组成。
8、风暴潮遥感监测子系统
基于引接的可见光、高度计、SAR等卫星的遥感观测数据，使用辐射校正、地形校正、数据增强、滤波处理等遥感图像处理技术，对影像进行自动信息提取，建设风暴潮遥感监测子系统，具备对风暴潮遥感监测数据的预处理能力；监测风暴潮受灾情况的能力；监测分析受灾区土地覆被类型变化能力，实现对风暴潮灾害的遥感监测，可以评估风暴潮灾害的受灾程度，支撑政府防灾减灾工作的开展。
风暴潮遥感监测子系统由多源遥感数据预处理模块、风暴潮受灾区土地覆被变化分析模块、风暴潮灾害影响评估专题制图模块组成。
[bookmark: _Toc179464492]（五）天基遥感产品生产支撑分系统
天基遥感产品生产支撑分系统主要建设天基观监测数据接引、综合数据管理、任务调度、三维可视化、数据共享推送功能，实现天基观监测数据的接收、质量检验、数据的永久存储和高效管理、业务过程中的处理过程提供任务的调度管理、各类卫星定量反演产品、实时监测产品、多源遥感卫星应用产品的显示应用、数据及产品与海洋监测模型综合管理以及海洋监测数据综合共享服务。
1、天基观监测数据引接子系统
天基观监测数据接引子系统具备从系统获取卫星原始影像，到系统应用卫星影像进行融合处理之前，对数据进行一系列的质量检验，基于输入数据的元数据以及图像数据等信息，检查原始影像和元数据是否完整，是否存在空数据等缺陷的能力，并对本业务系统所有业务数据和参数数据进行统一的存储管理，按业务要求配置管理数据空间的目标。
天基观监测数据接引子系统由高分一号卫星数据接引模块、高分二号卫星数据接引模块、高分三号卫星数据接引模块、高分四号卫星数据接引模块、高分五号卫星数据接引模块、高分六号卫星数据接引模块、高分七号卫星数据接引模块、HY-1系列卫星数据接引模块、HY-2系列卫星数据接引模块、CFOSAT卫星数据接引模块、1米CSAR卫星数据接引模块、资源一号卫星数据接引模块、资源三号卫星数据接引模块、吉林一号卫星数据接引模块、海丝系列卫星数据接引模块、陆探系列卫星数据接引模块、珠海一号卫星数据接引模块、宏图系列卫星数据接引模块、MODIS卫星数据接引模块、哨兵一号卫星数据接引模块、哨兵二号卫星数据接引模块、哨兵三号卫星数据接引模块、风云二号卫星数据接引模块、风云三号卫星数据接引模块、风云四号卫星数据接引模块、Landsat卫星数据接引模块、葵花系列卫星数据接引模块、GOCI卫星数据接引模块、HJ-1系列卫星数据接引模块和HJ-2系列卫星数据接引模块组成。
2、综合数据管理子系统
综合数据管理子系统具备综合存储管理产品加工所需要的多种卫星的多级（L1、L2、L3等）产品数据及常规观测资料、数值预报资料和基础地理数据，并针对不同的数据将设置为不同的存储策略和存储周期，同时实现产品加工和业务运行过程中所生成的各种中间产品数据、业务运行管理数据及最终产品数据的永久存储和高效管理。综合数据库管理子系统的建设实现为其它子系统提供新增数据的检索、下载服务，实现对新增数据资料的统计、分析功能。
综合数据管理子系统由数据入库模块、入库插件管理模块、数据字典管理模块、任务调度模块和入库日志管理模块组成。
3、任务调度子系统
任务调度子系统实现对业务过程中的处理过程提供任务的调度管理以及运行状态监控和管理功能。实现业务过程中的算法插件集成管理、业务流程编排、业务流程管理、业务运行调度、运行状态监控、故障诊断与处理、系统运行状态分析等功能。
任务调度子系统由算法注册管理模块、作业流程管理模块、作业任务监控模块、和任务日志管理模块组成。
4、监测产品三维可视化子系统
监测产品三维可视化子系统按照遥感专题监测业务可视化需要，将海洋生态遥感调查监测分系统和海洋灾害遥感监测分系统分系统，形成的可视化应用产品，相关的遥感专题图、专题动画、专题视频等进行三维展示。分系统基于二三维基础地理信息平台框架，可实现各类基础地理信息的加载展示以及常规GIS功能包括：空间量算分析、标注标绘等，实现海洋遥感信息二三维可视化展示，以B/S的方式实现对海洋卫星遥感数据的统一管理、展示、实现各类卫星定量反演产品、实时监测产品、多源遥感卫星应用产品等显示应用。
监测产品三维可视化子系统由地理信息数据显示模块、数据及其反演产品显示模块、专题图展示模块和历史结果查询模块组成。
5、数据共享推送子系统
数据共享推送子系统根据一定的规则，将天基观监测数据推送到海洋监测模型综合管理分系统指定的目录下，将监测产品推送到海洋监测数据综合服务分系统指定的目录下，提供给整个业务集群进行使用，数据推送的方式主要有文件夹定时推送、消息驱动推送和手动推送等方式，数据推送完成后，将推送信息存入数据分发数据库中，以便后期的统计分析。
数据共享推送子系统由定时推送模块、数据推送管理模块和多任务中心模块组成。
[bookmark: _Toc179464493]四、采购清单
	序号
	系统模块
	采购内容
	单位
	工程量
	备注

	1
	省级卫星通信管理系统建设
	北斗通信指挥机
	台
	1
	

	
	
	北斗通信融合处理机
	台
	1
	

	
	
	卫星通信监控管理系统
	套
	1
	

	
	
	服务器系统
	台
	1
	

	2
	海洋卫星遥感产品真实性检验系统
	海洋卫星遥感产品真实性检验观测系统




	海洋环境多参数测量系统
	个
	1
	

	
	
	
	高精度测高系统
	套
	2
	

	
	
	
	大气气溶胶观测系统
	套
	1
	

	
	
	
	自动海面光谱测量系统
	套
	2
	

	
	
	
	验潮仪
	套
	2
	

	
	
	海洋卫星遥感产品真实性检验软件
	海洋水色卫星二级产品真实性检验子系统研发
	套
	1
	

	
	
	
	新一代海洋水色观测卫星二级产品真实性检验子系统研发
	套
	1
	

	
	
	
	海洋动力系列卫星二级产品真实性检验子系统研发
	套
	1
	

	
	
	
	CFOSAT卫星二级产品真实性检验子系统研发
	套
	1
	

	
	
	
	海洋监视监测卫星二级产品真实性检验子系统研发
	套
	1
	

	
	
	
	海洋盐度卫星二级产品真实性检验子系统研发
	套
	1
	

	
	
	海洋卫星遥感产品真实性检验系统硬件配置
	应用服务器
	台
	1
	

	
	
	
	数据库服务器
	台
	1
	

	
	
	
	运维工作站
	台
	1
	

	
	
	
	数据库软件
	套
	1
	

	
	
	
	服务器操作系统
	台
	2
	

	
	
	
	终端操作系统
	台
	1
	

	3
	海洋生态遥感调查监测分系统
	河口湿地生态调查监测子系统
	套
	1
	

	
	
	盐沼湿地生态调查监测子系统
	
	
	

	
	
	泥/砂质海滩生态调查监测子系统
	
	
	

	
	
	海岛生态调查监测子系统
	
	
	

	4
	海洋灾害遥感调查监测分系统
	浒苔遥感识别子系统
	套
	1
	

	
	
	马尾藻遥感识别子系统
	
	
	

	
	
	赤潮遥感监测子系统
	
	
	

	
	
	溢油灾害遥感监测子系统
	
	
	

	
	
	海岸侵蚀遥感动态监测子系统
	
	
	

	
	
	海冰灾害遥感监测子系统
	
	
	

	
	
	巨浪灾害遥感监测子系统
	
	
	

	
	
	风暴潮遥感监测子系统
	
	
	

	5
	天基遥感产品生产支撑分系统
	天基观监测数据引接子系统
	套
	1
	

	
	
	综合数据管理子系统
	
	
	

	
	
	任务调度子系统
	
	
	

	
	
	监测产品三维可视化子系统
	
	
	

	
	
	数据共享推送子系统
	
	
	


[bookmark: _Toc179464494]五、主要技术要求
（一）省级卫星通信管理系统建设
1、北斗通信指挥机
（1）功能指标
1）通信功能：支持北斗三号RSMC短报文通信，具备北斗短报文通播、组播与兼收功能；
2）传输内容：支持汉字、代码传输；
3）定位功能：具备北斗三号RNSS定位功能；
4）显示功能：具备时间、RNSS定位及设备状态信息显示功能； 
5）授时功能：支持秒脉冲信号输出，支持NTP网络授时。
（2）性能指标
1）通信成功率：RSMC通信成功率≥95%，对下属用户位置报告信息和通信信息监收成功率≥95%；
2）短报文通信长度：最长1000个汉字；
3）输出接口：RS232、RJ45、1pps；。
2、北斗通信融合处理机
（1）功能指标
  1）分理服务平台数据接入功能：与自然资源领域北斗短报文分理服务平台对接，实现北斗短报文数据和定位数据等终端设备数据接入，并能基于国产密码算法进行解密处理；
2）指挥机数据接入功能：与北斗通信指挥机对接，实现短报文数据和定位数据等终端设备数据接入，可调用指挥机向本省终端设备发送短报文；
3）数据融合处理与存储功能：地面链路（分理平台转发）和空中链路（指挥机接收）的数据融合，去除/合并重复数据并实现数据存储，具备原始短报文和解析后短报文存储功能；
4）数据转发功能：支持通过接口调用方式、消息队列方式、文件、内部邮件等方式将数据推送给业务应用系统；
5）状态数据采集功能：实时采集省级北斗通信管理中心节点主要软硬件设备（包含：指挥机、融合处理机等）状态数据，并能向分理服务平台实时报送上述状态信息；
（2）性能指标
1）终端接入能力：北斗RDSS终端用户接入能力不少于2000；
2）并发处理能力：可并发处理短报文、位置等实时信息量不少于200条/秒；
3）身份认证能力：对北斗融合通信处理机所属的单位及此节点的合法授权进行鉴别，具备双因子认证功能；
4）国产化要求：符合国产化要求的国产化软硬件架构。
3、卫星通信监控管理系统
（1）功能指标
1）安全与访问控制功能：主要功能是管理用户账户和应用权限，只有合法授权用户才能访问系统功能，包括用户账户管理、权限分配和安全性设置。
2）核心设备运行监控功能：主要功能是实现省级北斗通信管理中心节点核心设备、链路、数据接收和转发状态的实时可视化监控，发现故障及时告警。
3）终端管理与监控功能：具备本省终端和北斗卡基础信息管理能力（包括终端号、生产厂商、型号、卡号、持卡单位、持有人等），支持对终端设备监控，包括位置等信息（具体实现程度需依托终端能力）。
4）核心设备配置管理功能：主要功能是用于查看和管理北斗通信融合处理机等核心通信设备的配置，包括各个节点的设备信息、网络设置、通信协议和其他相关配置参数。
（2）性能指标
1）并发能力：至少可支持500个用户，页面每秒并发用户超过50人； 
2）国产化要求：采用符合国产化要求的完全国产化软件基础架构。
4、服务器系统
1）服务器具体参数
[bookmark: _Toc170056550]卫星通信监控管理系统服务器参数
	指标项
	技术参数

	处理器
	CPU类型
	不小于64核

	
	CPU频率(MHz)
	2.2G或以上主频

	内存
	内存容量
	不小于64GB，支持内存扩展

	存储
	阵列控制器配置
	支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10等，支持电容掉电保护；

	
	容量
	不小于16T

	其他
	网卡
	千兆网卡接口不少于2个


（2）操作系统具体参数指标
[bookmark: _Toc170056551]卫星通信监控管理系统操作系统参数
	指标项
	技术参数

	架构支持
	支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等国产处理器

	计算支持
	支持双核及多核处理器

	存储支持
	内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO
支持 swap 压缩以减少 IO 并提高性能

	
	支持Ext3、Ext4、Ext2、GFS2、XFS、NTFS、VFAT、GFS、OCFS2、LVM2、SOFT RAID 等文件系统。

	基础功能
	具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理、安全中心等基本功能。提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具。

	网络支持
	支持网卡 bonding

	虚拟化支持
	支持容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用。支持 KVM 虚拟化
内置单机虚拟化管理程序
支持作为 KVM、Xen、Hyper-V、Docker虚拟机

	常用应用支持
	支持HTTP、FTP、TCP/IP、UDP、IPv4、IPv6、SMTP、BFTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH 等多种网络协议。默认提供 apache http、ftp、DNS、DHCP、Samba、LDAP 等应用

	易用性
	提供全中文化的图形操作界面及帮助

	
	提供常用的系统服务支持并提供常用服务的中文帮助文档

	高可用性
	支持负载均衡

	安全性
	内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用

	
	支持 PAM 认证机制，支持密码及秘钥管理.

	
	支持文件系统加密、支持文件完整性检查

	
	支持 Firewalld（IPtables），支持动态管理的防火墙，
并支持网络“区域”以便为网络及其相关链接和接口分
配可信度，支持 IPv4 和 IPv6 防火墙设置，支持以太
网桥接并有独立的运行时和持久配置选项，提供可直接
添加防火墙规则的服务或者应用程序接口

	
	提供系统审计日志

	软件兼容性
	兼容中创、东方通、金蝶、宝兰德等中间件；兼容人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等数据库；支持主流云平台，适配主流云平台镜像标准。兼容CentOS生态。


（二）海洋卫星遥感产品真实性检验系统
1、海洋卫星遥感产品真实性检验观测系统
	设备名称
	主要技术参数

	海洋环境多参数测量系统
	（1）气象参数
风速：测量范围0-65 m/s；准确度±0.3m/s（小于10m/s）,±3%（大于等于10m/s）
风向：测量范围0-360°；准确度±3°
气压：测量范围300~1100hPa；准确度±0.5hPa（0～﹢30℃）±1hPa（-52～﹢60℃）
气温：测量范围-40℃～+60℃；准确度±0.3℃
相对湿度：测量范围0～100%RH；准确度±3%RH（0～90）%RH；±5%RH（90～100）%RH
（2）水文参数
表层水温：测量范围-2℃～40℃；准确度±0.1℃
表层盐度：测量范围0～41；准确度±0.2
（3）水质参数
叶绿素：监测范围：不小于0-7000ug/L灵敏度：优于0.01ug/L
浊度：监测范围：不小于0-1000FTU灵敏度：优于±2FNU 或读数的±5% 
CDOM：监测范围：不小于0-500ug/l灵敏度：优于0.003ug/L
（4）太阳能供电系统
在连续阴天的情况下，应保障观监测传感器连续工作时间大于7天
1）太阳能充电控制器
系统电压：12V/24V自适应
系统电流：≤20A
太阳能输入电压：≤55V
2）蓄电池
额定电压：12V
额定容量：≥100Ah
3）太阳能电池板
总功率：≥100W
工作温度：-45℃～85℃
额定电压：18V
（5）数据采集器
数据采集器具备对被测参数实时采集、数据质量控制、验证、存储与分发的基本功能。可实时展示现场观测数据，同时支持RS485，RS232通信，可以通过液晶触摸屏配置数据采样频率、数据发送间隔、时钟校准等
工作电压：DC 8～24V
工作温度：-20℃～50℃ 
储存温度：-40℃～60℃
防护等级：≥IP66 
数据接口：支持RS485、RS232、TTL、普通IO接口、ADC接口
（6）通讯系统
通过4G/5G全网通网络进行通讯传输，所有设备含三年通信费用。
工作电流：≤54mA（12V）
工作电压：9-36V
工作湿度：5%-95%
工作温度：-20℃～70℃ 
储存温度：-40℃～80℃

	[bookmark: _Hlk168145996]高精度测高系统
	（1）GNSS天线
扼流圈测量天线：相位中心精度达到亚毫米级，且相位中心稳定性高，重复性好
（2）GNSS基准站
基准站接收机：内置440通道，可接收BDS、GPS、GLONASS、SBAS等卫星数据
静态定位精度：水平±2.5mm+1ppm，垂直±5mm+1ppm
（3）水位传感器
测量范围：30m
水位测量精度：优于10mm
水位分辨力：1mm；
稳定性：0.05%F.S/年
防护等级：IP67
（4）姿态传感器
准确度：水平：0.8°rms
倾斜：0.2°rms
分辨率：0.1°
重复性：0.05°
倾斜范围：±90°
（5）太阳能供电系统
在连续阴天的情况下，应保障观监测传感器连续工作时间大于7天
1）太阳能充电控制器
系统电压：12V/24V自适应
系统电流：≤20A
太阳能输入电压：≤55V
2）蓄电池
额定电压：12V
额定容量：≥100Ah
3）太阳能电池板
总功率：≥100W
工作温度：-45℃～85℃
额定电压：18V
（6）数据采集器
数据采集器具备对被测参数实时采集、数据质量控制、验证、存储与分发的基本功能。可实时展示现场观测数据，同时支持RS485，RS232通信，可以通过液晶触摸屏配置数据采样频率、数据发送间隔、时钟校准等
工作电压：DC 8～24V
工作温度：-20℃～50℃ 
储存温度：-40℃～60℃
防护等级：≥IP66 
数据接口：支持RS485、RS232、TTL、普通IO接口、ADC接口
（7）通讯系统
通过4G/5G全网通网络进行通讯传输
工作电流：≤54mA（12V）
工作电压：9-36V
工作湿度：5%-95%
工作温度：-20°～70° 
储存温度：-40°～80°

	大气气溶胶观测系统
	1.辐照度精度：＜0.1%
2.光谱范围：波长范围：在可见光、近红波段拥有10个观测波段，其中在870±10nm范围内至少有一个波段
3.光学滤光片漂移：每年＜1%
4.天空角度扫描整个天空：方位角0-360°，天顶角0-180°

	自动海面光谱测量系统
	（1）自动海面光谱测量系统
波长范围：400nm~800nm，覆盖可见光范围 
积分时间：8ms~2s
光谱准确度:0.3nm
可用通道:190
光谱采样: 3.3nm/pixel
（2）太阳能供电系统
在连续阴天的情况下，应保障观监测传感器连续工作时间大于7天
1）太阳能充电控制器
系统电压：12V/24V自适应
系统电流：≤20A
太阳能输入电压：≤55V
2）蓄电池
额定电压：12V
额定容量：≥100Ah
3）太阳能电池板
总功率：≥100W
工作温度：-45℃～85℃
额定电压：18V
（3）数据采集器
数据采集器具备对被测参数实时采集、数据质量控制、验证、存储与分发的基本功能。可实时展示现场观测数据，同时支持RS485，RS232通信，可以通过液晶触摸屏配置数据采样频率、数据发送间隔、时钟校准等
工作电压：DC 8～24V
工作温度：-20℃～50℃ 
储存温度：-40℃～60℃
防护等级：≥IP66 
数据接口：支持RS485、RS232、TTL、普通IO接口、ADC接口
（4）通讯系统
通过4G/5G全网通网络进行通讯传输
工作电流：≤54mA（12V）
工作电压：9-36V
工作湿度：5%-95%
工作温度：-20℃～70℃ 
储存温度：-40℃～80℃

	验潮仪
	（1）验潮仪
量程：＞15m
水位测量精度：优于5mm
水位分辨力：1mm
防护等级：IP68
工作温度：-40℃～70℃
防护等级：IP67
（2）高精度GNSS基准站
基准站接收机：可接收BDS、GPS、GLONASS、SBAS等卫星数据
静态定位精度：优于水平±2.5mm+1ppm，垂直±5mm+1ppm
（3）太阳能供电系统
在连续阴天的情况下，应保障观监测传感器连续工作时间大于7天
1）太阳能充电控制器
系统电压：12V/24V自适应
系统电流：≤20A
太阳能输入电压：≤55V
2）蓄电池
额定电压：12V
额定容量：≥100Ah
3）太阳能电池板
总功率：≥100W
工作温度：-45℃～85℃
额定电压：18V
（4）数据采集器
▲数据采集器具备对被测参数实时采集、数据质量控制、验证、存储与分发的基本功能。可实时展示现场观测数据，同时支持RS485，RS232通信，可以通过液晶触摸屏配置数据采样频率、数据发送间隔、时钟校准等（提供具有CMA标识的数据采集器检验合格报告复印件证明材料。）
工作电压：DC 8～24V
工作温度：-20℃～50℃ 
储存温度：-40℃～60℃
防护等级：≥IP66 
数据接口：支持RS485、RS232、TTL、普通IO接口、ADC接口
（5）通讯系统
通过4G/5G全网通网络进行通讯传输
工作电流：≤54mA（12V）
工作电压：9-36V
工作湿度：5%-95%
工作温度：-20℃～70℃ 
储存温度：-40℃～80℃


设备安装布放要求：
设备在采购人指定地点安装，由专业人员进行安装，安装布放符合相关技术规范，安装过程不额外产生费用。
设备配套安装辅件采用耐氧化、耐海水腐蚀材料；
抗风等级≥12级。
2、海洋卫星遥感产品真实性检验软件
（1）功能指标
1）具备海洋卫星遥感产品真实性检验系统中现场观测数据（包括海面温度、盐度、风场、海面高度、气溶胶光学厚度、叶绿素浓度、黄色物质浓度等）的集成与处理的功能；
2）具备海洋水色卫星的二级产品（包括遥感反射率、叶绿素浓度、有色可溶有机物浓度、气溶胶光学厚度、海面温度等）的检验功能；
3）具备新一代海洋水色观测卫星的二级产品（包括遥感反射率、归一化离水辐亮度、叶绿素浓度、悬浮泥沙浓度、有色可溶有机物浓度、气溶胶光学厚度、海面温度、漫射衰减系数等）的检验功能；
4）具备海洋动力环境系列卫星的二级产品（包括海面温度、海面风速风向、水汽总量、云液水含量、海面高度、有效波高等）的检验功能；
5）具备CFOSAT卫星的二级产品（包括有效波高、波周期、波向、海面风速风向等）的检验功能；
6）具备海洋监视监测卫星的二级产品（包括有效波高、波周期、波向、海面风速风向等）的检验功能；
7）具备海洋盐度探测卫星的二级产品（包括海面盐度、海面温度、海面风速等）检验功能。
（2）性能指标
1）针对业务化海洋遥感卫星二级产品，检验周期分别为月、季、年，生成相应产品检验报告。
2）软件系统能够高稳定、高可靠的运行，系统可靠性达到99%。
3、海洋卫星遥感产品真实性检验系统硬件配置
海洋卫星遥感产品真实性检验系统硬件配置技术指标
	设备名称
	主要技术参数

	应用服务器
	CPU：国产处理器≥2颗，每颗处理器主频≥2.0GHz，单机总核心数≥64、总线程数≥128；
内存：≥16根DDR4 3200 16G；
硬盘：≥2块480G SATA SSD；
RAID：≥1块8口RAID卡，支持RAID 0/1/10；
网络：≥2个千兆网口，≥4个万兆网口；
电源：冗余电源，支持1+1冗余。

	数据库服务器
	CPU：国产处理器≥2颗，每颗处理器主频≥2.0GHz，单机总核心数≥64、总线程数≥128；
内存：≥16根DDR4 3200 64G；
硬盘：≥2块480G SATA SSD，≥6块8TB SATA；
RAID：≥1块8口RAID卡，支持RAID 0/1/10；
网络：≥2个千兆网口，≥4个万兆网口；
电源：冗余电源，支持1+1冗余。

	运维工作站
	CPU：国产处理器≥2颗，每颗处理器主频≥2.9GHz，单机总核心数≥16、总线程数≥32；
内存：≥32G DDR4；
硬盘：≥960G SSD+2T SATA；
显卡：独显，显存≥12G；
接口：≥2个千兆端口；配套：27寸4K显示器，鼠标键盘。

	数据库软件
	国产数据库软件，不限制服务器的CPU数量及核数、应用数量和用户数量，且必须具有完全功能。
1、▲产品拥有自主知识产权，完全自主可控，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于95%，须提供代码开源率证明和国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品自主原创性测评证书（提供证书复印件并加盖公章）。
2、 具备智能数据库自治优化技术，支持基于代价的查询优化器，支持表及索引的统计信息；支持通过分析对象统计信息来生成最优（代价最小）的执行计划；支持数据库动态配置调整，支持数据库内存及执行计划智能配置。
3、▲支持LEN、SPACE、MEDIAN、sec_to_time、time_to_sec、FIND_IN_SET、ADD_DAYS/ ADD_WEEKS、field、date_format、WEEKDAY、WEEKS_BETWEEN、TEXT_EQUAL等函数语法，提供产品功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章。
4、系统支持将加密列与指定用户进行绑定，并且只允许经过授权的用户访问这些加密的数据列，支持表空间自动扩展，并允许调整其扩展参数，包含支持修改扩展值：next_size值、扩展上限。
5、▲支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。提供产品功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章
6、▲支持查询SQL执行计划，包括查看操作符执行的操作、每个操作符所花费的时间及返回的结果条数、执行节点字节数以及执行计划操作符耗时，提供产品功能截图或产品说明书或白皮书并加盖公章。

	服务器操作系统
	投标人提供的服务器操作系统应为国产企业版服务器操作系统，并为本项目提供原厂售后服务，服务期不低于3年；
提供服务承诺函并加盖投标人公章。

	终端操作系统
	投标人提供的终端操作系统应为国产终端操作系统，并为本项目提供原厂售后服务，服务期不低于3年；
提供服务承诺函并加盖投标人公章。


（三）海洋生态遥感调查监测分系统
（1）功能指标
1）具备盐沼湿地生态系统的遥感监测能力，获取盐沼湿地生态系统监测信息，并生成相应产品；
2）具备泥/砂质海滩生态系统的遥感监测能力，获取生态系统监测信息，并生成相应产品；
3）具备河口湿地生态系统的遥感监测能力，获取生态系统监测信息，并生成相应产品；
4）具备海岛生态系统的遥感监测能力，获取生态系统监测信息，并生成相应产品；
（2）性能指标
1）所生产产品数量不少于10个。
2）单景单要素产品处理时间优于30min。
3）产品生产频次不低于1次/年。
（四）海洋灾害遥感监测分系统
（1）功能指标
1）具备浒苔绿潮遥感监测能力，当浒苔绿潮大规模爆发期间能够对卫星影像进行信息提取，形成浒苔绿潮信息产品及其专题图。
2）具备马尾藻监测能力，当马尾藻大规模爆发期间能够对卫星影像进行信息提取，形成马尾藻信息产品及其专题图。
3）具备赤潮应急监测能力，当关注区域出现大面积赤潮灾害时能够对卫星影像进行信息提取，形成赤潮信息产品及其专题图。
4）具备海上溢油应急监测能力，当关注区域海面发生大型溢油灾害时，能够对卫星影像进行信息提取，形成溢油信息产品及其专题图。
5）具备海岸遥感动态监测能力，对关注区域海岸进行信息提取。
6）具备风暴潮监测能力，实现对风暴潮灾害的遥感监测。
7）具备巨浪实况信息进行提取及分析能力，生成灾害性巨浪分析产品。
8）具备海冰灾害监测能力，对关注区域海冰情况进行卫星影像信息提取，形成信息产品及其专题图。
（2）性能指标
1）灾害高发期，可针对监测卫星数据实现每日1次处理能力；
2） 具备灾害精准识别和快速处理能力，单景数据处理时间优于30分钟；
3）分系统具有稳定、高效运行性能，可靠性达到99%。
（五）天基遥感产品生产支撑分系统
1）支持我国海洋系列、高分系列、风云系列及本项目天基遥感产品生产所需的其他卫星数据的引接管理，功能至少包括数据据到达监测、数据解压缩、空数据检验、数据有效性检查、数据读取分析、数据规范化设置等。
2）支持引接子系统引接的卫星数据以及为了实现产品加工所需要的多种卫星的多级（L1、L2、L3等）产品数据及常规观测资料、数值预报资料和基础地理数据的综合存储管理（针对不同的数据将设置为不同的存储策略和存储周期），功能至少包括包括数据入库、入库插件管理、数据字典管理、任务调度和入库日志管理等。
3）支持对本项目卫星遥感数据业务处理过程提供任务的调度管理以及运行状态监控和管理，功能至少包括算法注册管理、作业流程管理、作业任务监控、和任务日志管理等。
4）支持基于二三维基础地理信息平台框架实现各类基础地理信息的加载展示以及常规GIS功能包括（空间量算分析、标注标绘等），实现海洋遥感信息二三维可视化展示，以B/S的方式实现对海洋卫星遥感数据的统一管理、展示、实现各类卫星定量反演产品、实时监测产品、多源遥感卫星应用产品等显示应用。
5）推送模式支持定时推送、数据推送管理和多任务管理。
6）支持在国产服务器操作系统运行。
[bookmark: _Toc179464495]
六、商务要求
[bookmark: _Toc179464496]1、交付周期：自合同签署生效后90个工作日内完成硬件设备到货验收，各软件系统具备布署能力；合同签订之日起至2025年6月30日前完成所有内容建设并通过终验。
[bookmark: _Toc179464497]2、质保期：自项目验收合格之日起计算，软件质保期不低于三年，硬件质保期不低于五年。
[bookmark: _Toc179464498]3、售后服务要求
（1）投标人实施团队应精通海洋卫星遥感、海洋环境预警监测等相关技术，熟悉卫星遥感产品真实检验业务，了解浒苔、赤潮、溢油、海岸侵蚀等卫星遥感识别技术。熟悉数据融合处理、数据治理、数据质量管理的方法和工具，能够确保数据的准确性、完整性和一致性。
（2）能够快速理解客户的业务需求，将业务问题转化为技术解决方案。
（3）具备良好的沟通能力，能够与不同部门的人员（包括技术人员、业务人员和管理人员）进行有效的沟通和协作。能够清晰地表达技术观点和解决方案，撰写详细的技术文档和汇报材料。
（4）在服务期内，提供7x24 通过远程、电话、E-mai1 等方式为用户提供免费售后技术咨询服务；
（5）系统维护:投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7x24小时响应服务:
（6）质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统升级、迁移方面的服务。
（7）后续技术服务：当平台运行中出现故障时，一般问题(不危及运行)在2小时内响应，重大问题(危及运行)在1小时内响应；特大问题(系统不能正常运行)在30分钟内响应，并在 24 小时内解决。
（8）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。
（9）项目验收后，在质保期内提供对各设备仪器的检查、清洁和维护保养，软件系统的运行监控、故障排除、数据备份、技术支持。
（10）质保期结束后，中标人应保证以优惠价格优先对采购人进行设备技术支持和维护。
4、重难点分析要求
投标人应对项目建设中所涉及的以下重难点问题进行详细的阐述，描述对其理解、技术内涵、解决方案等内容。
（1） 海洋灾害遥感监测精度和实效保障技术的重点难点分析；
（2） 海洋环境信息的现场实时获取、处理与质控技术的重点难点分析
（3） 海洋卫星遥感产品的多周期、大范围的实时验证与评估技术的重点难点分析。
[bookmark: _Toc179464499]5、驻场服务要求
（1）驻场人员不低于4人，驻场时间为合同签订之日起至项目交付验收完成。
（2）驻场人员应具备相关专业背景，如海洋学、遥感技术、地理信息系统等，具有丰富的项目经验。熟悉海洋卫星遥感系统的架构、原理和操作流程，能够快速诊断和解决技术问题。具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与项目团队成员、客户进行有效的沟通和协作。
（3）驻场人员负责系统安装与调试，负责现场安装、配置和调试，确保系统正常运行。协助进行系统的性能测试和优化，保证系统满足项目的技术指标和性能要求。
（4）定期对系统进行巡检，检查硬件设备、软件系统的运行状态。及时处理系统故障和异常情况，记录故障处理过程和结果，形成维护报告。
（5）为用户提供技术咨询和支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题。针对用户需求，开展系统操作和维护的培训工作，提高用户的操作技能和维护能力。
（6）协助用户进行海洋卫星遥感数据的处理和分析工作，提供数据处理的技术方案和建议。确保数据的准确性、完整性和安全性，按照规定的流程和标准进行数据管理。
[bookmark: _Toc179464500]6、培训要求
（1）需提供全面的系统操作、运行、管理、维护方面的培训，使相关应用人员全面掌握系统，对业务系统能够正常、有效地使用；
（2）培训计划：投标人应在投标文件中提交培训计划，中标人应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训老师，重点功能录制操作视频备用；
（3）培训内容
系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置，熟练掌握系统基本组成及原理、系统的操作与运行管理、权限、用户配置等系统管理，熟练掌握系统的安装、检测、维护、故障排除的基本技术。
其他人员培训要求：了解系统基本组成及原理，熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。
（4）培训时间、地点、场次在签订合同时采购人与供应商自行协商。
[bookmark: _Toc179464501]7、验收服务要求
1、 验收标准：供应商根据合同相关条款要求，完成验收测评后，提供完善的相关文档、源代码、软件和观测系统成果，以光盘形式提交采购人。
2、 服务成果要求：所有交付的服务成果需满足合同中规定的质量标准和技术要求，成果应完整、无遗漏，包括但不限于文档、报告、软件代码、硬件设备等。交付成果应符合行业标准。
3、 服务过程要求:服务提供商应遵循合同约定的服务流程和时间，确保服务的连贯性和及时性。服务过程中应有详细记录，包括但不限于工作日志、会议纪要、变更管理记录等。中标人应定期向采购人提交项目状态报告，以确保采购人了解项目进度和潜在风险。
[bookmark: _Toc179464502]8、履约能力要求
(1) 技术能力要求:投标人需提交针对本项目的技术实施方案，包括技术路线、关键技术和创新点，以及技术风险评估和应对措施;
(2)技术团队:投标人需提供项目技术团队成员清单及能力证书，团队成员需具备相关专业资格和项目经验。项目团队不低于（20人），其中项目负责人（1人）应具信息系统项目管理相关专业技能或同等职称以及以项目负责人身份参与过类似项目的经验；技术负责人（1人）应具备与项目需求相关专业技能或具备类似高级职称；质量控制负责人（1人）应具备与项目相关的专业技能或职称；项目团队成员（若干）：应具有与项目需求相关专业技能或职称；
(3)投标人需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案。
(4)投标人应具备信息化项目服务能力，包括对于信息化项目质量管理、安全管理、售后服务管理等能力。
（5）投标人应具备承担过与本项目类似的项目经验。
（6）投标人应具备质量管理能力、信息安全管理能力或取得同等认证证书；
（7）投标人应具备与本项目类似的数据处理相关专利。
[bookmark: _Toc179464503]9、服务保障承诺
(1)投标人应对照采购文件要求，书面说明己对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
(2)如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。
(3)如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。
（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。
[bookmark: _Toc179464504]10、报价说明
(1)报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
(2)投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务增加收费、降低服务质量的理由。
(3)投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
[bookmark: _Toc179464505]11、保密要求
投标人应在响应文件中提供保密承诺书(格式自拟)，内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外,投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。
投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。
[bookmark: _Toc179464506]12、付款条件
1）合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。
2）中标人完成系统开发，系统上线后运行稳定并通过初验后，采购人向中标人支付至合同总价的60%;
3）中标人完成项目交付且通过终验后(提供终验报告)，采购人根据政府采购合同向中标人支付至合同总价的100%;
[bookmark: _Toc179464507]13、等保要求
严格按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(等级保护2.0)第三级安全要求中的有关要求进行建设并通过测评。
[bookmark: _Toc179464508]14、知识产权要求
本项目所有成果（含文档、软件和数据库、源代码）的所有权及版权归采购人所有，未经采购人同意不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。
[bookmark: _Toc120614281]


[bookmark: _Toc179464509]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	分项
名称
	评分标准
	满分

	价格部分（10分）

	投标
报价
	1.评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价；
2.其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10。
3.得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。
	10

	技术部分（54分）

	重要参数评审
	根据招标文件设置的重要参数进行评分， 重要参数为打▲项（共计5项），每有一项负偏离扣2分，最高扣10分。
投标人需针对重要参数在《技术条款偏离表》中逐条响应，并按照招标文件要求提供有效的证明材料，否则视为负偏离处理。
	10

	省级卫星通信管理系统建设方案
	根据投标人提供的省级卫星通信管理系统建设方案，包括①系统组成结构设计，②系统实施技术路线，③系统集成与测试，④仪器安装与调试是否考虑周全、思路清晰，科学合理，切实可行等方面进行综合评审：方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	海洋卫星遥感产品真实性检验系统建设方案
	根据投标人提供的海洋卫星遥感产品真实性检验系统建设方案，包括①系统组成结构设计，②系统实施技术路线，③系统集成与测试，④仪器安装与调试，要求方案各方面考虑周全、思路清晰，科学合理，可实施性强。
方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	海洋生态遥感调查监测分系统建设方案
	根据投标人提供的海洋生态遥感调查监测分系统建设方案，包括①系统组成结构设计，②系统实施技术路线，③系统集成与测试，④仪器安装与调试，要求方案各方面考虑周全、思路清晰，科学合理，可实施性强。
方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	海洋灾害遥感监测分系统建设方案
	根据投标人提供的海洋灾害遥感监测分系统建设方案，包括①系统组成结构设计，②系统实施技术路线，③系统集成与测试，④仪器安装与调试，要求方案各方面考虑周全、思路清晰，科学合理，可实施性强。
方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	天基遥感产品生产支撑分系统建设方案
	根据投标人提供的天基遥感产品生产支撑分系统建设方案，包括①系统组成结构设计，②系统实施技术路线，③系统集成与测试，④仪器安装与调试，要求方案各方面考虑周全、思路清晰，科学合理，可实施性强。
方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	重难点分析方案
	根据投标人提供的重难点分析方案进行评分。
方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	驻场服务方案
	根据投标人提供的驻场服务方案进行评分。
方案优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分
优于采购需求的得5分，符合采购需求的得3分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	5

	培训服务方案
	根据投标人提供的培训服务方案进行评分
优于采购需求的得4分，符合采购需求的得2分，不符合采购需求或未提供的得0分。
	4

	商务部分（36分）

	业绩
	投标人提供自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的案例（主要标的物：卫星遥感数据处理相关），每提供一个得2分，本项最多得10分。
（提供中标（或成交）通知书以及项目合同证明文件复印件，加盖投标人公章。合同须反映项目名称、主要标的物、签订时间和签章清晰可见，否则不得分。）
	10

	人员投入情况
	1、 项目负责人（1人）
(1) 具有信息系统项目管理师（高级）证书，得2分；
(2) 具有以项目负责人身份参与类似项目经验的（提供项目合同或项目验收证明或项目甲方出具的证明材料），得2分
2、技术负责人（1人）
具有与项目需求相关的高级工程师职称证书的，得2分；
3、质量控制负责人（1人）
具有与项目需求相关的中级及以上工程师职称的，得2分；
4、项目主要成员：
（1）项目实施团队成员中具有与项目需求相关的高级工程师证书或高级职称的， 每提供一人得1分， 最高得4分；
（2）项目实施团队成员中具有与项目需求相关的中级及以上工程师证书或中级及以上职称的，每提供一人，得0.5分，最高得7分。
（以上人员证书不能重复计分，项目负责人与技术负责人不能兼任。提供相关佐证材料，①相关人员证书复印件，②毕业证书复印件，③工作经验证明文件含合同业绩及用户证明资料，需体现合同内容、签字盖章页、人员名单内容④提供拟投入人员在投标人单位近半年内任意一个月（不含开标当月）的社保缴纳证明复印件。）
	19

	履约能力
	（1）具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书，得2分；
（2）具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分；
（3）具有与项目相关的数据采集类、数据应用类、数据处理类专利证书的，每提供一个得1分，不作重复计分，此项最高得3分
（提供相关证书复印件并加盖公章。）
	7



说明：
以上证明、证书、认证等资料的复印件或扫描件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标人提供原件备查，如有虚假，按虚假投标处理。



第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）


附件1 开标一览表（备注：经办人在要求投标人报总价时使用。招标文件定稿后该备注删除。）
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




附件2 投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 投标人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。



附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日









附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：



附件11 联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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