最高限价：117万元/年，在该项服务年度预算总额的总框架下，单项限价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测方法 | 项目明细 | 计费单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 射线检测（RT） | X射线拍片 | 张 | 40 |  |
| 2 | 超声波检测（UT） | 焊缝 | 米 | 24 |  |
| 3 | 磁粉检测（MT） | 焊缝 | 米 | 20 |  |
| 焊缝（荧光磁粉） | 米 | 25 |  |
| 4 | 渗透检测（PT） | 焊缝 | 米 | 30 |  |
| 接管外径≤30mm | 个 | 7 | 接管外径大于100mm的按米数计 |
| 30mm＜接管外径≤50mm | 个 | 10 |
| 50mm＜接管外径≤100mm | 个 | 15 |

**注：1：渗透检测中接管外径大于100mm的按米数计；**

**2、磁粉检测、渗透检测的焊缝和接管焊缝检测指内表面或外表面检测，内外表面都检测按2倍计。**

**3、投标报价按照上表每项单价进行统一折扣率报价，投标报价超过最高限价或折扣率报价高于100%为无效投标。**

**4、本项目共有2个包，本次招标为包1、包2，2个包同时进行招标，同一供应商可以同时参加2个包招标，但只能中一个包（即“兼投不兼中”）。本项目评标顺序为：包1、包2，在评标阶段按评标顺序，若供应商在依次评标的包中被推荐为第一成交候选人，则供应商可以继续参加后续标段的评审，但不得被推荐为后续标段的第一成交候选人。**