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第一章 竞争性磋商公告

机电工程系电工电子专业实训室建设JSZC-320111-WJJS-C2024-0012潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年12月03日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320111-WJJS-C2024-0012

项目名称：机电工程系电工电子专业实训室建设。

预算金额：103万元

最高限价：103万元，超过最高限价的作无效标处理

采购需求：机电工程系电工电子专业实训室建设。具体详见第四章采购项目需求。

合同履行期限：45日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、投标供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需要满足的资格要求：无。

3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。

三、获取磋商采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 

地点：江苏政府采购网 

方式：网上下载 

售价：0.00元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2024年12月03日 14:30 （北京时间）

地点：(1)提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（“苏采云”）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）(2)开标地点：“苏采云”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2. 供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京浦口中等专业学校　　

地 址：南京市浦口区江浦街道龙华路18号 

联系人：季老师

联系电话：15951653708
2.采购代理机构信息

名称：万锦建设集团有限公司　

地 址：南京市江宁区天元西路59号银城INC中心1号楼4层
联系人：刘工

联系电话：17712915725

第二章 竞争性磋商须知
一、总 则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10% (施工为5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格(施工为5%)扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★分项报价表；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★《技术条款偏离表》； 

（2）供应商业绩一览表

（3）项目实施方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价 的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2本次采购代理服务费及评审费：招标代理费中标人支付，按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件的32%计取（含招标清单及招标控制价编制费），不足1000元，按照1000元计取。专家评审费以实际发生为准（不开票）。此类费用含在投标报价中，并不单独立项，中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位付清。

三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3条规定做无效投标处理。

8、响应文件的解密

8.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件解密不成功的，做无效投标处理。

9、响应文件的修改和撤回

9.1 响应文件的撤回

9.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

9.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

9.2 响应文件的修改

9.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

9.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

9.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商
11、磋商组织

11.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

11.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

11.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

12、评审过程的保密与公正

12.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

12.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13、评审过程中的澄清

13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

五、响应文件的审查
14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3 未实质性响应磋商文件的情形

14.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

14.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

14.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

14.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

14.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

14.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

14.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

14.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

14.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

14.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

14.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

14.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

14.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

14.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

14.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

15、磋商程序及评审方法和评审标准

15.1 磋商程序

15.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、采购要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

15.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

15.2 评审方法和评审标准

15.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

15.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

15.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

六、成交

16、确定成交单位

16.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

16.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

16.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

16.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

16.4.1 提供虚假材料谋取成交。

16.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

16.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

16.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

16.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

16.4.6 将合同标的转包。

17、成交通知书

17.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

17.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构处。

20.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

20.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

20.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

23.违约风险及处罚

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第三章 评分标准

采用综合评分法。在符合第一章申请人资格的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。具体的评分细则见下表。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	投标

报价

30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点后保留两位） 
	30

	2
	技术参数响应

30分
	根据投标供应商所投产品的技术参数及性能与采购文件要求的响应程度进行比较，投标供应商所投产品的设备技术参数及功能全部满足采购要求的得满分30分。

标注“★”为实质性技术指标，若不满足按无效投标处理，标注“▲”技术参数，每有一项负偏离扣2分，未标注“▲”技术参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。
	30

	3
	现场

演示

14分
	虚拟多功能实训模拟系统软件演示或者视频演示：全部满足采购要求得2分，部分满足得1分，不满足不得分。

3D电工电气实训系统仿真软件演示或者视频演示：全部满足采购要求得2分，部分满足得1分，不满足不得分。

3D机床电气综合实训系统软件演示或者视频演示：全部满足采购要求得2分，部分满足得1分，不满足不得分。

提供“基于智能中控的一体化示教系统”现场演示或者视频演示的，符合要求的得4分，部分满足得2分，不提供者或不符合要求者均不得分。

提供“气动与PLC实训装置的8、教学资源”现场演示或者视频演示的，符合要求的得4分，部分满足得2分，不提供者或不符合要求者均不得分。
	14

	4
	技术

方案

16分
	根据投标供应商对项目需求理解透彻，针对每种设备能够提供合理、完整和科学的实施方案进行评分。整体方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分；基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，未提供不得分。
	6

	
	
	根据投标供应商提供的售后服务方案进行评分。包含不限于详细的售后计划和流程、日常维保维护、常见故障的排除及紧急情况的处理及售后服务响应时间和方式、备品、配件供应保障措施等。

方案优秀合理、可行且具有针对性的得6分；方案良好、合理可行针对性较强的得4分；方案概述一般，满足项目需求得2分，未提供不得分。
	6

	
	
	根据投标供应商所提供培训方案进行评分。包含不限于培训体系与培训方案等内容。方案详尽、可操作性强得4分；方案比较完善全面可操作性较好得3分；方案比较完善全面可操作性一般得2分，未提供不得分。
	4

	5
	质量

保证

4分
	投标供应商提供的产品在满足质保期一年的基础上，免费质保每增加一年加2分，最多加4分。一年免费质保期本项不得分。（提供质保承诺书并加盖公章）
	4

	6
	企业

业绩

6分
	投标供应商或制造商自2019年11月01日（含）以来承担过类似供货业绩的，每提供一个得2分，满分6分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准）。
	6

	合计
	100


说明: 
1、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 
2、政策功能： 

2.1 本项目对小微企业投标报价给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
2.3 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： 
2.3.1 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准； 
2.3.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。 
3、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 
4、残疾人福利性单位的价格扣除 
4.1 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
6、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

第四章 采购项目内容及技术要求

一、项目概况
1、项目名称：机电工程系电工电子专业实训室建设
2、项目地点：南京市浦口区

3、合同履行期限：45日历天。

二、设备清单
	序号
	产品名称
	数量
	备 注

	1
	维修电工技能实训考核装置
	24套
	

	2
	电子焊接实训考核装置
	24套
	

	3
	中职学测仪器套装

（含任意波形发生器、数字示波器、可编程直流电源）
	12套
	

	4
	气动与PLC实训装置
	10套
	

	5
	基于智能中控的一体化示教系统
	3套
	

	6
	多媒体辅助示教系统
	3套
	

	7
	包含动力线路的改造
	3间
	


三、技术要求

3.1维修电工技能实训考核装置采购要求

1.装置总体要求

24套设备放置在12.4m *7.8m的实训室中，项目应包含每个实训室的强弱电布线及施工，要求提供实训室平面设计图及三维效果图，图中需体现设备布局及功能区域的划分。

要求电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、更换便捷，易扩展功能或开发新实训。

要求操作台只需三相五线的交流电源即可投入使用，占地面积小，节约用房。

需设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，能确保操作者的安全；各电源输出均有监示及短路保护等功能，各测量仪表也均有可靠的保护功能，使用安全可靠。

★实训台要求每个工位电源要求独立控制，至少配置4块铁质喷塑网孔板，网孔板尺寸不小于700mm*600mm。另额外配置2块同尺寸的木工板备用。

设备具有漏电、过流、短路等保护功能，符合国家低压电气安全标准的要求。

2.技术性能要求

输入电压：三相五线制～380V±10%  50Hz；

装置容量：＜500VA；

安全保护：设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器

3.实训平台的配备及功能要求

1)▲主体框架：要求选用优质的冷轧板, 桌脚采用72*72mm优质铝型材，桌脚与主体采用四个铝压铸件浮空式链接，外形美观大方，便于拆装，并配置四个蹄脚，实训桌设有网孔板放置隔层。为确保产品质量可靠,投标时需提供能保证工作台长期稳定运行的悬浮式支撑脚合格国家产品。

2)控制屏板材：要求选用厚度1.5mm的整板。

3)实训桌桌面要求为防火、防水、耐磨高密度板，厚度为5CM，面板采用耐酸、耐油、耐高温的防静电贴面。

4)▲每个工位要求配置工具专用展示台架，所有工具和万用表等均可有序挂置存放，方便教师检查和管理，要求提供设备实物图片。

5)▲整个实训室配有无线电源管理系统，能无线控制每个工位的电源。

系统由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。核心板采用ESP8285微控制器，供电采用低电压100-340V；

系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线，节省资源，通信距离最，系统通信稳定可靠；

无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，具有全部通电、全部断电和任意设备通电等功能，教师可随时随地处理设备通电需求；

具有APP具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；支持256个节点电源控制（投标提供实物控制板照片等佐证材料，中标后提供功能演示，不满足要求视为虚假应标）。
6)交流电源：配置五孔AC220V单相电源插座和三相AC380V电源插座。

7)提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路。

8)配备三路AC220V交流电源和一路AC380V交流电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。

9)▲配有安全电源系统：

系统要求为ARM核心处理，支持USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，能够集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，支持DMA控制器、ADC；系统要求配置分散采集和集中控制方法，系统要求模拟信号的采集处理，要求不同处理模块间的SPI高速通信传输,保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行初步运算，将计算结果打包编码；中心信息管理模块对结果进行解码，将安全接口实时监控信息进行处理，系统能够实现实训平台工作编号，安全接口连接电压、及负载状态，人性化提示引到信息进行实时显示；安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。

10)要求设置求助呼叫系统：

每套设备均配有一套无线呼叫系统，学生遇到问题希望得到老师的帮助或者需要上电时，可通过“呼叫求助按键”向课堂教师求助或者上电，教师讲台上方设置有LED屛，可显示需要帮助或者上电的工位号，同时语音提醒老师前往帮助或者上电。

11)仪表配置要求：交流电压表0～500V带镜面交流电压表二只，精度1.0级。交流电流表0～5A带镜面交流电流表二只，精度1.0级，具有超量程报警、指示、切断总电源等。

12)要求提供整流二极管四个，用于能耗制动电路。提供变压器150VA 380V/110V、36V一台，原边输入380V的交流电压，变压器副边输出36V、110V两种交流电压。

13)各种规格的电阻要求：

要求提供75Ω/75W功率电阻三个，用于降压启动电路。

要求提供10Ω/25W功率电阻一个，用于能耗制动电路。

14)每个工位要求配置一张钢制方凳。

4.★实训项目所需元器件清单要求（每套设备配置2组）

	编号
	名 称
	技术规格及要求
	数量

	1
	空气开关
	额定电流：6A；极数：4P；瞬时脱扣器类型：C6。
	1

	2
	熔断器
	工作电压：500V(AV)；额定电流：32A；极数：带灯3P。
	1

	3
	熔断器
	工作电压：500V(AV)；额定电流：32A；极数：带灯2P。
	1

	4
	熔断芯
	材质：陶瓷；尺寸：10*38；额定电流：5A。
	5

	5
	交流接触器
	工作电流：9A；四组常开，额定电压：AC380V。工作电压AC220V
	3

	6
	辅助触头
	一常开一常闭
	2

	7
	热继电器
	辅助触点：一常开一常闭；电流范围:0.63A-1A；额定绝缘电压：690V。
	1

	8
	热继电器底座
	独立基座，导轨安装；额定电压：690V
	1

	9
	通电延时时间继电器
	延时型式：通电延时，延时2转换；延时时间：60s；额定电压：380V。
	1

	10
	断电延时时间继电器
	延时型式：断电延时；延时时间：10s；额定电压：AC380V。
	1

	11
	时间继电器座
	孔位数：8；安装方式：U导轨安装，螺丝固定；内部结构：铁片连接；额定电压：300V。
	2

	12
	2孔开关按钮盒
	配套LA4-2红，黄，绿按钮各1个
	1

	13
	3孔开关按钮盒
	配套LA4-3红，黄，绿，黑按钮各1个
	1

	14
	行程开关
	额定电压：380V；超行程：7mmm；工作行程：2mm。
	2

	15
	三相鼠笼式交流电机（带速度继电器）
	三相交流380V供电，380/△，120W，额定转速1430 r/min，绝缘等级E级
	1

	16
	TB接线端子排
	TB2508
	2

	17
	实验导线
	4mm-U
	15

	18
	线槽
	40*30灰色
	若干

	19
	铝导轨
	C35导轨
	若干


5.虚拟多功能实训模拟系统软件要求（共配置一套）

1)软件须包含“PLC教学培训模块”“三维虚拟仿真训练模块”“电器元件基础实训模块”“网络智能考核系统模块”“互联网大数据搜索引擎”“项目设备详情介绍模块”。可以充当教学学习软件满足学生对PLC基础教学、电工实训教学、设备介绍、设备使用指导、智能考核、互联网引擎搜索等需求。“（DBMS）互联网智能虚拟实训考核系统软件”为密码登录可段时间保存密码方便下次登录，也可以删除原有密码防治密码外泄。

2)PLC教学培训模块要求：

plc教学培训模块内置两种教学模式分别包含“视频数字教学”与“图文基础认识”plc教学培训模块内置智能显示系统支持多种视频图文显示功能无需界面切换方便内容显示。

视频数字教学包含西门子、三菱、安川等主流plc教学培训教程，配套相关视频内置AVI、mov、rmvb、mp4、3GP、Media Player播放器支持库。软件包含几十套数字本地教学视频，并配套10G PLC教学课程辅助软件教学。

图文基础认识包含西门子、三菱、安川等主流plc教学图文教学，配置“plc主图展示”“plc内部结构”“连接器”“通讯线”“模拟量输出模块”“输出输出介绍”“端子排列介绍”等数十种PIC图像呈现，并配套相关文字介绍。

3)三维虚拟仿真训练模块：

三维虚拟仿真训练模块具有电工基础介绍、电工电工安全知识培训、仪表3D展示、仪表智能实训、电机及控制实训等多种教学项目。软件所有重要电工元件均配备可控式3D成像技术，直观表现元件内外部结构，支持空间转动及多视角观察。同时并附带电机装调、电路仿真训练、电机控制等人工操作功能。配置语音报错，功能讲解，实训指导，视频引导等辅助功能。

4)电器元件基础实训模块：

三维虚拟仿真训练模块内包含常见电工元件介绍及电工元件PIC图像呈现。有不少于二十种元器件介绍。

5)网络智能考核系统模块：

网络智能考核系统模块内置多种考核试题。基础包括电工电子4阶段考核试题、PLC技术4阶段考核试题。支持在线答题并具有试题时间限制、在线交卷等功能，考试试题可支持移动式手机答题交卷。

考核系统内设老师改卷登录界面，设置登录密码。教师对式题修改、删除、增加等试题难度调节。教师界面可对考试数据进行智能分析、错题判断、各选项选着占比等数据分析，并支持错题修和结果导出打印功能。教师界面自拟考试试题，完成课程成果训练。

6)互联网大数据搜索引擎：

数据搜索引擎根据需求进行搜索可选择百度引擎、数据库与搜狗引擎。支持≥500种语言内容识别搜索内置百度搜狗驱动器。并有教学视频资源，教学文档资源快捷网络云储存预览，可在引擎中进行下载需要教学资源。

7)项目设备详情介绍模块：

项目设备进行详情介绍模块包含设备图片展示、设备操作演示、设备注意事项、实训手册、实训项目介绍等功能。图片展示可以全方位展示该设备可点击设备不同区域进行功能讲解。操作演示可提供该设备基础操作视频并提供该设备的日常维护简单维修操作的视频演示。实训手册为仿真书式阅览模式方便阅读且内置视频等展示模块。

6.3D电工电气实训系统仿真软件要求（共配置一套）

要求软件可以从模型库中拖拽方式选择所需要的器件，库中模型不少于20个，具有手动接线和自动接线演示，同时提供原理图进行参考，让学生掌握识图选器件并接线的知识点，具备考核功能，本软件总共有两个界面，分别为登录界面和仿真界面，用户需要在登录界面填入正确的账号和密码才能正常使用本软件，仿真界面包含有：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、得分显示区、错误提示区等。

要求软件总共需包含24个实训项目，分别是：1单极开关控制、2触摸开关控制、3感应开关控制、4声控开关控制、5单极开关串联控制、6单极开关并联控制、7单极开关混联控制、8白炽灯并联控制、9白炽灯混联控制、10日光灯控制、11单相电度表直接安装控制、12单相电度表间接安装控制、13异步电动机手动单向运转控制、14异步电动机点动控制、15异步电动机自锁控制、16具有过载保护自锁控制、17异步电动机单向点动启动控制、18异步电动机两地控制、19异步电动机联锁正反转控制、20正反转点动、启动控制、21双重联锁正反转控制、22自动往返控制、23电机延时启动控制、24自动顺序启动控制。用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式。

要求模型选择区共计包含有：单相电源、单极开关、触摸开关、感应开关、声控开关、白炽灯、日光灯、启辉器、镇流器、保险丝、三相电源、启动按钮、停止按钮、中间继电器、热继电器、限位开关、时间继电器、电流互感器、三相电机、电度表等二十多种器件，用户根据不同的实训项目需要选择模型，如果选错或者多选得分扣一分，如果已经选择模型还没放到面板上，可以按ESC键取消该模型并重新选择模型。

线材工具选择要求：用户可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有黄、绿、红、蓝、黑5种颜色导线，可以避免在线路复杂时分不清线材导通电路。用户需要严格按照原理图进行接线，如果接错扣一分并删除该导线。用户可以在选出线材后或者接好一头时按ESC键取消该导线。

智能评分要求：得分默认为100，模型或导线选择错误时会扣1，用户进行实验中切换到另一个实训项目时得分会恢复到100并清空之前实验的模型和线材。

自动接线要求：每一个实训项目对应一个自动接线功能，用户可以点击启用自动接线按钮，软件系统会自动生成该实训的模型和线材，用户可以在自动接线中进行仿真，能让用户更直观的观察实验现象。

7.3D机床电气综合实训系统要求（共配置一套）

1)要求软件共有三种界面，分别为主界面、功能选择界面、仿真界面，其中选择界面可以选择10种不同的机床来进行实训，仿真界面可以进行设备的模拟仿真。

2)要求登录界面采用传统的账号密码形式，但不会存储用户的明文密码，采用单项加密存储的形式来确保软件安全。

3)软件包含的机床的实训项目要求，分别是1.X62W万能铣床培训、2.M7130平面磨床培训、3.C650-2普通车床培训、4.C6140普通车床培训、5.PDH电动葫芦培训、6.T68卧式镗床培训、7.Z3040B摇臂钻床培训、8.Z37摇臂钻床培训、9.M7120平面磨床培训、10.Z3050摇臂钻床培训。在技术文件中提供功能截图。

4)要求在选择了实训项目以后，具有原理介绍、仿真实训、操作演示功能模块，可以更加直观的看到机床的外形结构，可以选择查看机床的原理介绍或者进行仿真实训、操作演示。在技术文件中提供功能截图。

5)仿真实训界面可以根据使用者的需求自由的切换视角、包括上视、左视、右视与主视，通过不同的视角来观察实训的过程。设故区可以进行多种故障的设置，让使用者更加直观的看到各种故障会产生的不同现象，包含自由设定故障、固定三种故障、随机多种故障等设置方式。自由设故界面可以自行选择故障内容，不限故障数量，可以多次随机故障来提示难度。在技术文件中提供功能截图。

6)具有人工智能提示按钮，可以显示故障图，使用者可以根据故障图提供的信息更加方便的排除故障。在技术文件中提供功能截图。

7)具有虚拟仪表功能，排除故障时需要使用者用虚拟数字万用表、虚拟电笔等测量工具测量各元器件的通断情况，来找出故障位置。在技术文件中提供功能截图。

8)万用表采用高级逻辑算法，使万用表具有真实的物理现象，使用者可以自由的用万用表测量任何地方，配有一键收回表笔按钮，以及单独收回表笔按钮。

9)万用表配有三个档位，蜂鸣档，200V交流电压档，600V交流电压档，足以设备的检测与排故。

10)具有一键示教复位功能，可以让设备回到最初的状态，方便使用者快速重新进行新一轮的实训。在技术文件中提供功能截图。

11)（操作演示界面可以进行一个正常操作流程的示范，引导使用者根据实际使用方法来操作设备，操作演示时还提供文字提示与解说，让使用者更加清楚的了解设备运转的各种情况。在操作演示的同时，可以查看此时电路的通电情况，更加直观的了解设备的具体情况。在操作演示界面也可以直接切换到仿真实训界面，可以让使用者更快捷的切换界面，同时也贴心的设置了重新演示功能，让未了解设备的使用者重新观看演示。

12)软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，二次开发后师生具有相应知识产权，可用于其他类型成果展示及竞赛；投标文件中需提供承诺书。

8.★要求完成的实训考核项目（包括但不限于以下项目）

1)元器件、线槽的选型、安装和布局

2)常用低压开关类电器使用与修理；

3)熔断器使用与检修

4)交流接触器使用与检修

5)继电器结构、使用与检修

6)低压断路器结构、使用与检修。

7)三相异步电动机直接启动控制

8)三相异步电动机接触器点动控制线路

9)三相异步电动机接触器自锁控制线路

10)Y-△启动自动控制线路

11)接触器联锁的正反转控制线路

12)按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路

13)双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路

14)三相异步电动机的多地控制

15)自动往返控制线路

16)配电箱控制电路

3.2电子焊接实训考核装置采购要求

技术参数要求

输入电压：单相三线制～220V±10%  50Hz；

装置容量：＜1kVA；

外形尺寸：不小于1800*800*1600（mm）；

安全保护：设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器（漏电保护动作电流IΔn≤30mA、分断时间≤0.1s）。

平台的组成及功能配置要求

整个平台由钢结构框架、实验桌面平台等组成，采用40*40*1.5优质冷轧方管经裁剪、整体焊接而成，表面经过酸洗磷化、除锈去油、静电喷塑及高温固化，不脱塑，环保无气味；配四只橡胶底脚并设有高度微调机构，整体高度可以微调，双工位设计。

1.钢制结构框架分为四层结构，具体组成如下：

第一层电源层设置内容：

输入电源AC220V，设16A单相漏电保护器开关，电源总开关及电源指示；

电洛铁固定卡位2组；

壁挂式元器件专用收纳盒8个；

220V交流电源6组；

第二层仪器仪表层设置内容：

数字示波器、函数信号发生器、直流稳压电源等固定卡位3组；

220V交流电源6组；

第三层图有PVC看板等；

第四层照明层位于框架顶部，装有LED日光灯（30W）；

2.★实训工具专用架配置要求：每个工位要求配置一套，具体配有大小一字螺丝刀、大小十字螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳及数字万用表，所有工具和万用表等均可有序挂置存放，方便教师检查和管理，要求提供设备实物图片。

3.桌面下面配有三个抽屉，可放置实训套件、工具和资料等。

4.★桌面采用不低于5cm厚的防火耐压桌面板及不低于2mm绿色防静电胶皮一次成型，桌面材料防火阻燃、耐油、抗划伤、抗冲击，环保无气味。

5.单套设备工位数：2工位，可同时容纳2名学生，每个工位要求配置一张钢制方凳。

6.包含实训室的强弱电布线及施工，要求提供实训室平面设计图及三维效果图，图中需体现设备布局及功能区域的划分。

3.3 中职学测仪器套装采购要求（中标后三天内提供样机，提供承诺函）

	序号
	设备名称
	仪器参数要求
	数量

	1
	函数/任意波形发生器
	1)双通道同等性能输出，最大输出正弦波40MHz

2)▲最大采样率最少1.2GSa/s，垂直分辨率:16bit                    

3)4.3英寸彩色显示屏，支持触摸操作

4)▲任意波波形长度:8pts～8Mpts

5)逐点输出任意波:在保证不丢失波形细节的前提下，能够以1μSa/s~75MSa/s的可变采样率输出8pts~7Mpts范围内任意长度的低抖动波形

6)输出小电压特性:最小输出电压为1mVpp(50Ω端接)

输出高频高压特性(1MΩ端接）:在20MHz以内可达到20Vpp

7)脉冲波特性:占空比分辨率0.001%，最小脉宽16.5ns，上升/下降时间最小8.6ns，且沿和占空比可大范围可调，并不受当前频率影响，过冲小于3%（100K，1Vpp），抖动小于150ps

8)反灌保护设计:支持前端BNC口输入反灌保护设计。

9)▲提供以太网LAN接口以支持组建云实验室系统及对接江苏省中等职业学校学业水平考试平台。

（提供所投产品的官方网址，产品参数以生产厂商的官网为准）
	12台

	2
	数字示波器
	1)带宽100MHz, 采样率1GSa/S,

2)双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制

3)▲存储深度高达14Mpts，垂直分辨率500uv/div

4)256级辉度等级及色温显示，历史模式最大可记录75000帧波形

5)▲波形捕获率90000帧/秒，顺序模式下高达400000帧/秒

6)支持37种以上自动测量参数，支持手动配置5组测量参数，并于屏幕下方显示，不影响波形显示面积

7)光标和测量：水平和垂直光标可同时测量并同时显示，支持光标追踪功能

8)通道菜单支持电流/电压显示切换

9)7英寸彩色TFT(800*480)LCD显示屏

10)支持存储/调出数据类型：设置、波形、CSV文件、位图

11)支持多种语言显示功能

12)缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置

13)▲提供以太网LAN接口以支持组建云实验室系统及对接江苏省中等职业学校学业水平考试平台。

14)提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能。

15)1M FFT点数学运算。

16)用户自定义Default 按键参数，实现Default 按键的个性化需求。
	12台

	3
	可编程直流电源
	1)三路高精度电源独立可控输出：32V/3.2A×2，可切换2.5V/3.3V/5V/3.2A×1，总功率220W 

2)电压 4位、电流3位，最小分辨率：10mV，10mA

3)▲4.3寸LCD液晶显示，内置V，A，W测量和定时显示

4)设定精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）

电流：±（0.5% of reading+2digits）

5)回读精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）

电流：±（0.5% of reading+2digits）

6)支持恒压和恒流模式，恒压模式纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）；  恒流模式纹波和噪声：≤3mArms 

7)▲支持面板定时编程和定时输出功能，可实现5组定时设置和输出控制.比如可以自动产生第一秒1V 第2秒12V 第3-5秒10V的波形。

8)前面板即可一键操作独立、串联、并联三种输出模式，提高输出功率范围，

并联模式：电源调整率：≤0.01%+3mV

              负载调整率：≤0.01%+3mV

串联模式：电源调整率：≤0.01%+5mV

              负载调整率：≤300mV

9)CH3输出规格： 输出电压：(2.5/3.3/5V) ±8%

电源调节率：≤ 0.01% + 3 mV

负载调节率：≤  0.01% + 3 mV

    纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）

10)智能型温控风扇，有效降低噪声;100V/120/220/230V兼容设计，满足不同电网需求

11)具有锁键功能，防止用户误操作；具有电压电流波形显示功能；

12)内部5组系统参数保存/调取，并支持数据存储空间扩展。

13)▲提供以太网LAN接口以支持组建云实验室系统及对接江苏省中等职业学校学业水平考试平台。
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	其他要求
	▲本项设备均要求提供原厂质保函。


3.4气动与PLC实训装置要求

1、总体要求：

本次项目建设需采用先进的气动元件和新颖的模块化设计，构成插接方便的气动训练组合装置，该组合装置需采用立体壁挂设计，能有效利用实训室空间，要求具备PLC控制、继电器控制、时间继电器控制、手动控制。同时要求配套先进的3D仿真资源，用于虚拟仿真训练，要求满足学生气动课程的实验要求及拓展训练要求，可以真正培养和提高学生的气动系统设计能力、动手能力和综合运用能力。需提供整个实验室布局设计图、效果图。

2、工作台要求

要求整体尺寸不大于长1250mm×宽700mm×高1650mm。主体框架：选用优质的冷轧板,桌脚采用≥72*72mm优质铝型材，桌脚要求采用四个铝压铸件悬浮式支撑脚链接，外形美观大方，便于拆装。标书中提供悬浮式支撑脚符合国标的检测报告。要求采用钣金结构与工业铝型材一体化设计，工业铝型材在钣金的基础上建立一个固定阀板的平台，主要用于安装相关元件，型材表面有标准的两道固定槽，两道之间距离为40mm，最上面层主要以电气控制及挂件位置。实训屏的固定与实训桌融为一体，结构稳定，外形美观。

实训桌桌面要求为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，厚度≥25MM。

万向轮：要求试验台配有4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强。

要求运维工作台不大于长600×宽580×高1050mm，要求铝木结构；台面：E1级≥25mm厚中密度板；台面围板：台面上左、右、后三面需设置黑色钢制围板，高度300mm左右，采用1.2mm冷轧钢板制作，钢板上开有数量不等的圆孔，便于显示器散热。框架要求：采用优质矩形铝型材，规格30*30㎜，型材表面经过严格的酸洗、磷化处理后，阳极氧化处理。万向轮：电脑台配有4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强，配有机箱锁。键盘架；采用钣金电脑键盘架，配置三节承重滑轨。

3、电源控制模块要求

▲无线电源控制系统

该系统能够对实训室设备进行无线电源管理,由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成;核心板采用ESP8285微控制器，具备100-340V电压供电。

系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线。

无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，要求具有全部通电、全部断电和任意设备通断电等功能，要求教师可随时随地处理设备通电需求；同时提供非无线电源控制的选择开关，满足在智能电源故障时进行手动切换。

具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；具备可达≥256个节点电源控制。

确保产品质量可靠。投标时提供手机端的控制界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个不同操作界面。

交流电源要求

提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，并配置电源报警与复位功能，配有三相数字式智能电压表实时监控。

配备三路AC220V交流电源和一路AC380V交流电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。

配有安全电源系统：采用ARM核心处理器，具备USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，具备DMA控制器、具有ADC功能；系统配置分散采集和集中控制方法，数字、模拟信号的采集处理，不同处理模块间的SPI高速通信传输,保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行过程运算，将计算结果打包编码，中心信息管理模块对编码数据进行解码，对安全接口实时监控信息进行处理；能够对安全接口连接电压、负载状态进行人性化指引，并将信息进行实时显示；监测到安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。

气源要求：实训室采用集中供气方式，整体实训室要求采用1台大功率的无油静音空压机：工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率≥2200W，公称容积≥120L，额定流量：≥160L/min，额定输出气压0.7MPa。

4、电气实训模块要求

继电器模块要求：配置≥4只直流+24V继电器，开关量(包括线圈)接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。

控制按钮模块要求：≥6只带绿灯自锁双刀双掷按钮开关，≥6只带红灯自复位双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。

直流时间继电器模块要求：配置≥2只直流24V时间继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引在面板上。

▲PLC主机模块要求：数字量模块要求16路输入/16路输出，支持I/O和特殊功能模块扩展，控制点数为256点，使用CC-Link远程I/O时最大可控制384点；模拟量模块要求：4入/2出；输入支持漏型/源型信号，输入响应时间约10ms，输出类型为继电器最大阻性负载2A；内置64k步程序存储，可扩展闪存存储器；运算速度基本指令0.065μs，应用指令0.642μs；支持8路高速计数器输入，最高100kHz。电源电压允许AC85-264V配有下载线。

5、数字孪生仿真软件要求

要求实物对象采用虚拟平台，与实物1:1的应用场景，基于3D界面制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端，或者云端等进行虚拟操作，软件为中文界面，适用的软件环境广。

▲支持通过内置通讯驱动与外部真实PLC连接，实现通讯，主要包含型号（在投标文件中提供不少于5种PLC型号，且均能通讯，提供截图佐证并加盖公章），支持与虚拟PLC连接与通讯。

支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，要求采用拖拽式的IO匹配功能，要求实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等；同时可实现默认IO分配及清楚原有IO分配点。真正的做到PLC自由编程，虚拟界面自由动作。提供截图佐证。

内部场景由现实实训1：1搭建，贴合实际课程，所有实训设备均为实物模拟操作方式与现实器件相对应，并设置“实物PLC控制方式”、“虚拟PLC控制方式”与“查看状态监控”“查看IO分配图”满足学生的需要。所有模块包含数字孪生仿真系统，包含的功能模块有虚拟PLC控制虚拟对象，真实PLC控制虚拟对象、真实PLC控制实物对象、虚拟PLC控制实物对象。包含：抢答器、音乐喷泉、装配流水线、十字路口交通、水塔水位、天塔之光、自控轧钢机、机械手、自控成型机、自动洗衣机、分拣线、输送线等数字孪生仿真资源等。虚实结合仿真至少具备6个PLC电气场景与20个PLC应用场景（支持场景定制）用于由浅入深虚拟控制。

▲提供支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，要求采用拖拽式的IO匹配功能，要求实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等；同时可实现默认IO分配及清除/复位原有IO分配点功能进行视频演示，且软件界面上需体现“南京浦口中等专业学校”字样。

▲软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，二次开发后师生具有相应知识产权，可用于其他类型成果展示及竞赛。
6、气动元件要求

主要器件采用不低于亚德客等品牌产品，要求主要包括：三联件1只；手旋阀1只；手控二位五通阀1只；按钮阀（常开）2只；按钮阀（常闭）2只；气控延时阀1只；梭阀（或阀）1只；双压阀（与阀）1只；单电控二位五通阀2只；双电控二位五通阀2只；双电控三位五通阀2只；电动行程开关4只；单气控两位五通阀2只；双气控两位五通阀2只；可调单向节流阀4只；滚轮杠杆式机械阀2只；单杆双作用气缸2只；单气控两位三通阀2只；传感器4只；同时配套L型外螺纹二通接头，直通接头铜消声器PU气管等配件，组成气动实训元件组，每个气动元件成独立模块，均装有带弹性插脚的底板，底板采用ABS工程塑料，一次压制而成，实训时可在通用铝型材板上构建成各种气动回路，气动元件装卸快捷。

▲投标时提供带安装板的照片不少于5张，同时配套气动软件，需包含实训元件阀块介绍、实物图、剖视图和文字介绍，用户可以旋转、放大缩小、平移阀块模型，每个阀块阀体都采用透明材质，用户可以直观清晰地了解内部结构。

7、教学软件要求

要求基于液压气动的虚拟仿真软件，是在3D开发软件下制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端、VR客户端、云端等进行虚拟操作，软件为中文界面，适用的软件环境广。

液压仿真实训功能要求

包含：实训项目选择菜单、模型选择区、工具选择区、得分显示区、错误提示区、自动接线等。其中液压仿真总共包含了12个实训项目；用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式。模型选择区包含19种器件，用户根据不同的实训项目需要选择模型，且可根据需要进行选型评分；模型菜单可以隐藏为用户提供清晰的实训视角，需要放置模型时可以点击显示出来。工具选择区包含导线和油管，线材和油管又分为不同的颜色能让用户更容易区分线路。用户需要按照原理图进行接线和气管。具有智能评分显示和错误提示功能，同时，为方便实训，提供一键自动示教功能。提供软件截图。

气动仿真实训功能要求

包含：实训项目选择菜单、模型选择区、工具选择区、得分显示区、错误提示区、自动接线等。其中气动仿真总共包含了13个实训项目；用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式。模型选择区包含19种器件，用户根据不同的实训项目需要选择模型，且可根据需要进行选型评分；模型菜单可以隐藏为用户提供清晰的实训视角，需要放置模型时可以点击显示出来。工具选择区包含导线和气管，线材和气管又分为不同的颜色能让用户更容易区分线路。用户需要按照原理图进行接线和气管。具有得分显示和错误提示功能，同时，为方便实训，提供一键自动实训功能。提供软件截图。

阀块示教功能

阀块示教中共计包含有30多种液压阀块和气动阀块，每个阀块又包含有：实物图、剖视图和文字介绍，用户可以旋转、放大缩小、平移阀块模型，每个阀块阀体都采用透明材质，用户可以直观清晰地了解内部结构。提供软件截图。

集成教学视频功能

软件中集成教学视频功能，包含有液压和气动共计20多种经典实训项目的实际接线操作步骤，辅助实训及教学示教，能让用户更贴近现实地体验到液压气动的知识。提供软件截图。

8、教学资源要求

PLC自动化编程与仿真应用案例
提供西门子PLC、三菱PLC的虚拟仿真控制资源包，包含仿真工程、编程环境、以及案例手册；

提供基于西门子PLC从基础入门、IO控制、PID控制、运动控制以及总线通讯集成、HMI设计的综合仿真资源包，数量≥50个，包含PPT、三维工程、手册、视频指导、源代码工程；（提供实训手册目录、部分案例截屏证明文件）

提供基于西门子PLC与机器视觉的集成仿真资源包，能够实现机械手二维码、形状、OCR文字分拣功能。
人工智能仿真资源包及应用案例人工智能仿真资源包及应用案例

▲提供基于OpenCV编程的仿真资源包，包含基于机器人的形状分类、颜色识别、垃圾分拣、OCR文字识别、五子棋人机对弈、二维码识别的应用案例；（提供案例界面功能证明文件）

提供完整的从理论讲解、源代码说明、工程案例手册指导书；

工业机器人仿真资源包及应用案例

提供机器人示教与编程的SCARA机器人、六轴机器人、并联delta机器人、四轴码垛机器人的仿真资源包与案例；

提供机器人从基础入门到集成应用的综合仿真资源包，数量≥20个，包含机器人基础编程、机器人喷涂、机器人搬运、机器人喷涂自动化、机器人焊接自动化、机器人码垛自动化以及多机器人集成协作组装的自动化工程案例；

提供协作六轴机器人仿真应用案例，包含基础示教、码垛搬运，再到综合工作站（包含机器视觉、输送带、分拣、组装调试功能）集成应用的仿真资源包；

运动控制集成与控制仿真资源包

▲提供一套开放式运行控制器编程软件，支持8路伺服运动控制，集成Basic语言以及梯形图编程，内置组态虚拟触摸屏功能，支持G代码数控加工，提供CAM解析软件；（提供软件功能界面截屏证明文件）

提供基于该运动控制的单轴、双轴、三轴伺服直角坐标机器人的应用与仿真；

基于多关节的SCARA机械手编程与搭建的仿真资源包；

基于激光雕刻及XYZ机械手上下料的系统集成多轴运动控制仿真资源包；

机器视觉运动控制集成与仿真资源包

基于视觉运动控制器仿真，提供提供该机器视觉仿真的完整教材、教程资源包，包含指导手册、开发手册、课程仿真资源包，每个课程资源包包含PPT、源码、三维工程场景、视频指导；

▲提供轮廓提取机器手分类、二维码识别分拣、手机液晶划痕检测自动分拣、芯片引脚检测自动化分拣、OCR文字识别自动化分拣的应用案例资源包；（提供案例界面功能证明文件）

9、六边形讨论桌3套，具体要求如下：实木材质，无中空，可拼接方式，对角线长度不小于1400mm，每套含6张钢木板凳。

10、设备放置在约12.4m *7.8m的实训室中，项目应包含每个实训室的强弱电布线及施工，要求提供实训室平面设计图及三维效果图，图中需体现设备布局及功能区域的划分。

11、实训项目要求（包括但不限于，投标时详细列出。）：

1)一个单作用气缸的直接控制

2)双作用气缸的换向回路

3)一个双作用气缸的速度控制

4)一个双作用气缸的与逻辑功能的直接控制

5)一个双作用气缸或逻辑功能的控制

6)双手操作（串联）回路控制

7)“两地”操作（并联）回路控制

8)具有互锁的“两地”单独操作回路控制

9)延时返回的单往复回路控制

10)采用双电控电磁阀的连续往复回路控制

11)多气缸、主控阀为单电控电磁阀电－气控制回路的延时顺序控制

12)双缸多往复电－气联合控制回路控

13)计数回路

14)二次压力控制回路

15)高低压转换回路等

16)行程阀控制气缸连续往返气控回路

17)气动基础实训及PLC控制原理实

18)压力控制回路

19)方向控制回路

20)速度控制回路

21)常用气动回路

22)电车、汽车自动开门装置

23)鼓风炉加料装置

24)气缸给进（快进→慢进→快退）系统

25)双缸动作回路

26)模拟钻床上钻孔动作

27)雨伞试验机

28)气动工作站及模型套件实训

3.5 基于智能中控的一体化示教系统的采购要求

1.★基于智能中控的一体化示教系统，要求配置空间旋转及自由角度选择一体化系统，可水平360度旋转，二节转臂垂直90cm调节，可多方位转调节录播视频监控系统，该系统能够完成教师示教视频课件制作，示教学生一体化观看。可与投影仪或示教显示单元高清播放。解决单台设备的演示示教时学生无法全面观看的问题。要求采用人体工程学设计理念，录像视角可在空间不小于1米的范围移动，并配套系统软件与实训室形成智能中控的一体化示教系统，要求适用于示教录播智能化。

2.要求支持老师实训示范教学功能，无缝对接老师实训特写相机、全景相机等机位，实现多角度拍摄效果；支持通过触摸按键实现画面拉近、拉远；

3.要求支持实训摄像机自动、手动聚焦两种模式；

4.要求支持老师实训示教录播功能，支持按照日期、时间顺序维度列表显示，支持通过内嵌播放器实现快速点播回放，支持全屏播放、进度条拖动快进、音量控制切换等多种播放控制功能；

5.要求支持实操回看视频0.5倍、1倍、1.5倍、2倍播放速度切换，针对部分复杂操作，实现慢动作播放，方便学生更加轻松掌握老师操作细节。

6.▲示教录播一体化系统配置要求：采用不低于800万像素摄像头，星光级夜视距离不小于30米，内置麦克风，可实现音画同录，采用Smart265编码，为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构系统，高性能低故障的固态硬盘≥4T，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。支持教师办公室电脑监控和手机远程APP监控，能让现场状况随时随地尽在教师掌握之中，保障实验室环境安全。

7.设置点位数：3个。
8.安装地点：校方指定。
3.6 多媒体辅助示教系统采购要求

	序号
	设备名称
	数量
	规格、参数要求

	
	钢制多媒体讲台
	1台
	钢制结构，尺寸不小于1400mm*800mm*100mm，含可编程智能中控系统（具有一键上、下课功能）及信息接口面板等.

	
	信息化教学大屏
	1套
	一、硬件参数

1、采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，采用86英寸液晶显示屏

2、整机采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。

3、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C

4、后置接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB，≥1路Audio in 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出，≥1路Audio out 3.5mm

5、每台机器支持配置教学智能笔，整机包含1个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电，可支持充电15分钟，使用45分钟。

6、整机内置智能笔无线接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现扩音和语音指令功能。

7、整机内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，总功率70W，声音清晰度STI≥0.70

8、喇叭声音具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换，适应各个教学场景

9、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB

10、整机屏体亮度≥400cd/㎡,色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：1，整机屏体最大可视角度≥178度

11、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

12、整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度50% ，降低色温至6500K以下

▲13、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频

14、整机内置AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器

15、整机内置蓝牙模块，需支持蓝牙Bluetooth 5.2标准

▲16、整机采用内置广角摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135°，水平角度≥117°。

17、整机内置非独立的高清摄像头可用于远程巡课，拍摄范围：摄像头垂直线左右水平距离各大于等于3.5米，左右最边缘深度大于等于2米范围

18、整机内置非独立的高清摄像头，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。。

▲19、整机摄像头支持人脸识别、AI选人和AI考勤，可识别镜头前的所有学生进行人数统计，随机抽人。

20、整机触控须支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768，定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤8ms，Windows系统下触摸书写延迟≤60ms。

21、整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单调取

22、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。

23、外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。

24、Android系统下，书写白板支持双屏和三屏分屏书写.

二、内置OPS主机

1.CPU采用Intel第12代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4，硬盘：256G SSD

2.USB接口要求：USB3.0+USB2.0不少于6个，其中高速USB3.0不少于3个

3.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个

4.Wi-Fi：需支持802.11b/g/n/ac；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上

三、智能笔

1、在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义。
▲2、搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码。

3、搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。

▲4、在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要。

四、展台

1.展台像素：采用1200万像素摄像头。1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。

2.采用USB五伏接口，单根USB线实现数据传输和供电，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘。

3.产品有下出和侧出接口（USB*2），壁挂主场景为主，同时兼顾桌面摆放的次场景需求。

4.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，满足光生物安全要求，同时可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。

5.对焦方式：AF自动+MF按需对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反复对焦。

6.支持抬臂自启。

7.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。

五、配套可移动式支架一套。

	
	可移动白板
	1套
	1、外形尺寸：150cm*180cm（长*高）；

2、白板有效尺寸：150cm*90cm（长*高）；

3、要求白板具有双面磁性，可一键翻转；

4、要求配有移动支架；

	
	壁挂式音响
	2对
	功率：30W/对

	
	功放
	1个
	1、功率：250W；

2、阻抗：4-16欧姆；

3、电压：110V；

4、尺寸：90*485*445mm

	
	无线话筒套装
	1套
	1、一拖四：1台主机+3套领夹式+1套手持式；

2、S/N比：》100DB；

3、频率范围：40-18KHZ；

4、传输距离：不小于200米。

	
	电子教鞭
	1套
	1、无线射频技术；

2、2.4GHZ无线频率；

3、遥控距离30米。

	
	实训室文化布置
	1项
	每个实训室提供至少6张雪弗板，尺寸不小于900*1200mm，素材由校方提供，供应商负责设计并制作。

	
	系统集成及电路改造
	1项
	包含对整个多媒体辅助示教系统的系统集成及实训室的强弱电电路改造。


五、验收标准

验收标准：双方协商确定，可按照国家、行业、省市相关部门的规定。

★六、质保期：一年

上述设备免费原厂质保一年，设备验收时须提供有效的质保证明材料。供应商应按生产厂家的保修规定和磋商文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务且只收取维修材料成本费，免收其它一切费用。

七、付款方式

1、自合同签订后10个工作日内，采购人支付合同价的30%。

2、货到安装调试完毕验收合格支至合同价的90%（含已付），余款一年后付清。

第五章  合同条款及格式

（仅供参考）

政府采购合同

合同编号 ：                    
项目名称 ：                    

采购单位 ：                    

供应商单位 ：                  
签订日期 ：                    
南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本次的采购结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列货物：
	设备名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）：（人民币）元整
	小写：￥
	


注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。
第二条 合同总价款本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。这些文件包括但不限于： 
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表； 
（2）服务一览表； 
（3）交付一览表； 
（4）技术规格响应表； 
（5）投标承诺； 
（6）服务承诺； 
（7）中标或成交通知书； 
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供的货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1.乙方提供的货物和服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

3.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、根据甲方要求完成供货。同时做好安装调试及培训等服务。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、货物验收的标准：

（1）项目完成后，成交供应商须负责所涉及全部设备的保护、清洁等工作，直至设备验收合格，交付采购人之日为止。

（2）验收合格条件：验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书；设备在交付采购人使用之前应通过政府有关部门验收和采购人的内部验收并取得检测合格证和准用证书。

（3）成交供应商应严格按照采购文件的有关规定和响应文件中承诺提供合格的产品。
（4）相关设备初验收发现质量问题或与采购文件不符，成交供应商负责免费退换，并承担相关费用。相关设备安装完毕后，经验收发现设备质量出现问题，成交供应商负责包修、包退和包换，费用由成交供应商承担。由此对采购人造成损失的，应赔偿相应损失。

（5）相关设备的到货验收包括但不限于以下内容：数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。
（6）验收标准：符合国家相关政策法规标准，符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其它指标。
第八条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

第九条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

1、自合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总额的30%。

2、货到安装调试完毕验收合格支付90%（含已付），余款一年后付清。
第十条违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、乙方因供货货物质量检验不符合质量要求或核查不合格的，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、乙方对检验结果的真实性负责，由于虚假、错误检验数据和结论而给被检人造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方承担赔偿责任及相应法律责任。

4、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	日      期：     年    月    日
	日      期：     年    月    日

	
	

	
	

	采购代理机构：（盖章）
	

	地址：
	

	经办人：
	

	日      期：     年    月    日
	


第六章  响应文件格式

响应文件

项目名称： 
                          
项目编号： 

                    供 应 商：                   （单位公章） 联 系 人： 

   

联系方式： 

    

单位地址： 


 
年
月
日

目录

一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京浦口中等专业学校  

根据贵方  （项目名称）、（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人
  (姓名和职务)代表             （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。 

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。 

2、按磋商需求，我们的磋商首轮报价为（大写）                元人民币，小写       元人民币。其中，小型和微型企业产品/服务 
     元人民币。

3、我方项目负责人为          ，合同履行期为       。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的全部工作内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地
址： 
 

电
话： 


  传
真： 
 

8、我方正式开户银行和帐号为： 

开户银行： 

 

帐

号： 

 

供应商授权代表姓名（签字）： 
  

供应商名称（公章）： 
  

日   期：      年    月   日
二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：     采购人        
    本授权书声明：注册于            （供应商注册地址）的         （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：        号，项目名称              ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

                                        法定代表人签字：               

                                    被授权人签字：

                                 供应商（盖章）：                 

                                           日    期：     年    月    日

此处附法人及被授权人身份证明

三、磋商报价汇总表

因“苏采云”系统自动引入的格式固定，请供应商按照“苏采云”系统和客户端工具的格式填写开标一览表的报价和日期等信息

（一）磋商报价汇总表（第   轮）

项目编号：

项目名称：

	序号
	名称
	报价（元）
	其中,小、微型企业报价（元）
	其中残疾人福利单位报价（元）
	其中监狱企业报价（元）

	
	
	
	
	
	

	磋商总价（人民币，大写）
	             元
	
	
	

	供应商是否属于小微企业
	是        否
	
	
	

	供应商是否属于残疾人福利性单位
	是        否
	
	
	

	供应商是否属于监狱企业
	是        否
	
	
	


供应商名称:                              （加盖公章扫描上传或电子签章）               

日    期：    年    月   日

注：1、未列在本表中的项目，采购人认为其费用已包含在本表其他项目报价之中。

（二）分项报价表
	项目名称：
	采购编号：

	序号
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	是否属于中、小和微型企业的产品
	是否属于残疾人福利单位的产品
	是否属于监狱企业的产品
	备注（是否为核心产品）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	元
	
	
	
	


注： 1、投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价的各个组成部分的报价，如需增加内容，请自行增加。
“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

在“是否属于中、小和微型企业的产品”、 “是否属于残疾人福利单位的产品”、 “是否属于监狱企业的产品”栏内，填写“是”或“否”。

供应商名称:                （加盖公章扫描上传或电子签章）：

日期： 年 月 日

四、资格证明文件

1、营业执照（提供营业执照复印件加盖公章）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（法定代表人签字并加盖公章）

3、供应商资格承诺函

4、其他资格证明文件

五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：
项目名称：
	序号
	磋商文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称:                    （加盖公章扫描上传或电子签章）               

日    期：    年    月   日

注：1.按照商务要求详细填列。

行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。
六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：
	序号
	磋商文件条目号
	采购文件的技术要求
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称:                     （加盖公章扫描上传或电子签章）               

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。
4、供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购项目内容”中的技术要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标接受响应文件的所有要求。
七、供应商业绩一览表

供应商类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系

方式
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称:                              （加盖公章扫描上传或电子签章）               

日    期：    年    月   日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。

八、项目实施方案

项目实施方案

根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写
九、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料 
竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）
十、附件

附件一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
采购人  ：
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：             。

                                                供应商（加盖电子公章）：            
   日   期：   年   月  日
附件二

无重大违法记录声明

采购人   ：
    我单位                 （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                               供应商（加盖电子公章）：            
   日   期：   年   月  日
附件三、政府采购政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名
称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含

联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、
小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企
业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、
小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：            
   日   期：   年   月  日
备注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                             单位名称（盖章）： 

                    日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书） 

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四   承诺函

供应商资格承诺函

采购人     ：

我公司                 (供应商名称）郑重承诺:

我公司符合下列要求:

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交)，将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验:

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章）：

日期:__年__月__日
附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况表
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称(盖章)：
法定代表人(签字)：
二〇   年   月   日


★上表为样式，自填无效，须替换成在线打印的带有【二维码】的信用承诺书，按要求盖章签字。

