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第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411-CZCY-G2025-0009 
2.项目名称： 圩塘中学新建教学楼智能化装备采购项目 
3.项目预算金额：人民币80万元。

4.项目最高限价：人民币80万元。
5.采购需求：本项目为圩塘中学新建教学楼智能化装备采购项目，具体详见招标文件。
6.合同履行期限： 180天。 

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发出之日至 2025 年 6 月 24 日。（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。

4.售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间： 2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间： 2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话    0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市新北区圩塘中学 
地    址： 常州市新北区永新路 
联系方式： 孙先生  0519-85770012 
2.采购代理机构信息

名    称： 常州承宇工程顾问有限公司 
地    址： 常州市新北区太湖中路18号5楼 
联系方式： 0519-81009985 
3.项目联系方式

项目联系人： 龚先生 
电      话： 0519-81009985 
注：以上信息由于工作需要经本人或机构同意对外公布

第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。

□本项目__包为单一产品采购项目。

■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机。

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点：  /  。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点：  /  。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；

（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 

	11.2
	报价
	报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形：  /  。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。

	25.5
	分包
	本项目是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：  /  。

（1）可以分包履行的具体内容：  /  ；

（2）允许分包的金额或者比例：  /  ；

（3）其他要求：  /  。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式： 于2025年6月25日11：00（北京时间）前以书面形式递交至常州承宇工程顾问有限公司 。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：  龚先生  ；

联系电话：  0519-81009985  ；

通讯地址：  常州市新北区太湖中路18号5楼  。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

■成交供应商

收费标准： 招标代理服务费按苏政采协【2024】20号文收取 ；
缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的指定账户 。


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
报价包含但不限于所有人员的工资、福利、各项法定社会保险（不得以其他保险来代替法定的社会保险，国家法定社保指：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险），高温费、装备工具、食宿、物品和物品损耗、洗扫产生垃圾清理及处置费用，以及管理、劳务、培训、利润、税金、风险及政策性文件规定的其它各种费用中的数项，以及为完成招标文件规定的各项管理工作所涉及到的一切相关费用。
按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、加盖公章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。
投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

   27.2  集中采购机构不收取代理费。
第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供相关证明文件


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价作为无效响应处理；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。（格式见《投标（响应）文件格式》）

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：

1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值（30）。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	客观分
	52
	
	

	2.1
	产品综合评价
	30
	供应商技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分30分；采购清单中带“★”项为实质性响应参数，必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”项为重要参数，每有一项负偏离的，扣1.5分；其余为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。
  注:投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实填写响应情况，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等），否则评标小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。

为便于评分，请供应商逐条列出证明材料所在页码并编制评分索引表，格式自定；未列出对应页码此项不得分。

投标人中标后，在中标通知书发出后、合同签订前提供加盖原厂公章证明材料核查，不提供则取消中标资格、不予签署合同。
	

	2.2
	供应商业绩
	2
	自2022年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目（至少包含综合布线，网络系统，安防系统等内容）业绩，有一个得1分，最高2分。

注：时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件并加盖供应商电子公章，未提供不得分。
	

	2.3
	项目负责人
	4
	1、本项目需设项目负责人1名

具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的一级建造师（机电专业）的得1分，二级建造师证书（机电专业）的得0.5分；
具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师的得1分；

具备网络工程师的得1分；

具备通信专业技术人员中级及以上职业资格证书（互联网技术）得1分；

本项最高得4分。

注：提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳的开标截止时间前三个月缴纳社保的证明材料，加盖供应商电子公章，不提供不得分。
	

	2.4
	技术负责人
	4
	1、本项目需设技术负责人1名

具备ITSS信息技术服务创新服务经理证书得1分；

具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师得1分；

具备中华人民共和国通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务高级工程师证书的得1分，中级工程师证书的得0.5分；
具备人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师证书的得1分，中级工程师职称证书的得0.5分；

本项最高得4分。

注：提供相关证书扫描件及为供应商其缴纳的开标截止时间前三个月缴纳社保的证明材料，加盖供应商电子公章，不提供不得分。
	

	2.5
	项目组售后负责人
	3
	1、本项目需设项目组售后负责人1名

具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（认证方向：安全运维）的得1分；

具有省级及以上应急管理厅颁发的低压电工作业证的得1分；

具有具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级IT运维工程师证书的得1分；

本项最高得3分。

注：提供相关证书扫描件及为供应商其缴纳的开标截止时间前三个月缴纳社保的证明材料，加盖响应单位电子公章，不提供不得分。
	

	2.6
	项目组安全负责人
	3
	本项目需设项目组安全负责人1名

具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CISAW 信息安全保障人员证书（认证方向：安全运维）得1分；

具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师证书的得1分；

具备国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证证书（认证类别：网络安全管理）得1分；

本项最高得3分。

注：提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳的开标截止时间前三个月缴纳社保的证明材料，加盖响应单位电子公章，不提供不得分。
	

	2.7
	综合实力
	4
	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估五级证书（CS5）及以上的得2分；四级及以下得1分；

具有有效的LS国产化信息系统集成和服务能力等级证书，四级得2分；三级及以下得1分；

本项最高得4分。

注：提供相关证书扫描件，加盖响应单位电子公章，不提供不得分。
	

	2.8
	质保承诺


	2
	在质保期三年基础上，每承诺延长一年质保得1分，最高得2分。

注：提供质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子公章，不提供不得分。
	

	3
	主观分
	18
	
	

	3.1
	组织实施方案
	10
	供应商应根据本项目的实际需求及自身实际情况编制相应的组织实施方案，方案内容包括但不限于项目部署、人员团队配备、进度计划安排、实施安全保障等方面：组织实施方案描述全面、涵盖上述全部内容、无缺漏、条理清晰的得10分；组织实施方案基本涵盖上述内容，方案措施描述较全的得7分；组织实施方案内容有缺失，有一定的方案措施描述的得4分；未提供不得分。
	

	3.2
	具体实施方案
	5
	供应商针对本项目的重点和难点进行分析并出具具体的实施内容方案，方案可行性高有相关针对性的措施，重点难点分析到位、措施针对性强、方案全面性、完整性、科学性高的得5分；方案可行性一般有相关针对性的措施，重点难点分析一般、措施针对性一般、方案全面性、完整性、科学性一般的得3分；方案可行性较差且无有相关针对性的措施，重点难点分析不到位、措施针对性较差、方案全面性、完整性、科学性差的得1分；没未提供的不得分。
	

	3.3
	售后服务方案
	3
	供应商提供完整的售后服务方案包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间及培训方案等，售后服务保障能力优、响应时间及时、技术支持操作性强的，得3分；售后服务保障能力及响应和技术支持可操作性一般的，得2分；售后服务措施、售后服务网点分布、技术支持方案等较为简单，响应时间及方式内容缺失的，得1分；不提供不得分。
	

	合计
	100
	


注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

以上所需资料均应真实、有效，如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。
第五章   采购需求

一、项目内容
本项目是圩塘中学新建教学楼智能化装备采购项目，项目内容为对在常州市新北区圩塘中学进行新建中的智能化设备建设包含综合布线系统、网络系统、综合安防系统、校园广播系统等内容。本项目包括但不限于点位踏勘及设计、设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人的验收以及质量保修、免费维保等全部工作，具体详见招标文件。

二、预算金额：人民币80万元。
三、最高限价：人民币80万元。
四、服务期限：180天。

五、质量要求：合格，满足采购人要求。

六、交付时间和地点

（1）交货期：实施现场满足实施条件，供应商接到采购人入场通知后180个工作日内完成采购及安装调试工作。

（2）交货地点：

1）供应商负责将货物运到招标人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。

2）由采购人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3）供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

七、实施要求
1.供应商的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。
2.供应商项目负责人应及时向采购人提供项目实施组织、实施进度、有关质量标准及项目技术安全管理措施。
3.供应商应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备实施规范等进行实施和质量检验。
八、其他要求

网络系统：无线授权可在原控制器添加，或自备AC控制器。

综合安防系统：新建一体化安防平台，支持统一管理原监控系统，原录像机品牌：海康威视。

广播系统：如现场符合条件，中标单位须配合实施广播系统与消控系统对接。

网络中心机房整改要求：拆除原机房设备，机房墙顶地出新，并重新敷设放静电地板。未改造楼宇线路重新驳接。

校门入口原双立柱显示屏（15平方），供应商须移装至司令台壁装（8.1M*0.58M)，投标报价中包含此费用。
系统实施人员要求：本项目涵盖综合布线、网络、安防等多系统，各关键岗位人员需具备相应专业资质与能力，岗位内容如下：
	序号
	岗位名称
	岗位人数
	岗位内容
	备注

	1
	项目组负责人
	1
	统筹各系统项目实施，有效把控项目进度、成本与质量；保障网络及通信系统的稳定搭建。
	

	2
	技术负责人
	1
	凭借专业知识和管理能力，为项目技术难题提供解决方案，确保各系统技术架构合理、稳定。
	

	3
	售后负责人
	1
	能快速响应售后故障，保障系统安全稳定运行。
	

	4
	安全负责人
	1
	可全面负责项目安全管理，制定并执行安全策略，保障数据和系统安全。
	


九、验收及售后服务要求

（一）质量及验收标准

1、采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，同时验收需符合苏财规【2024】7号发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关要求，验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

2、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，供应商应及时进行整改，逾期整改不到位的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

（二）免费保修

供应商需提供针对本项目3年的原厂免费质保服务，在保修期内设备运行故障，免费提供维修服务，调查故障原因并免费修复，直至满足设备性能的要求，或者更换整机或有缺陷的组件和材料。质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。
（三）响应时间

提供7×24小时上门服务响应，服务包含相关软件服务，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后30分钟内响应，如需现场服务，2小时内到达现场，并在用户规定时间内修复，如果修复不了的，在用户规定时间内提供同一品牌、同一型号、同等配置或更优型号备用设备进行替换，保证系统正常运行。

（四）技术培训

由专业技术人员在项目交货1个月内就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行免费现场培训，培训对象为系统各节点的日常操作维护、管理人员，通过现场技术培训使其基本了解、掌握设备的基本安装、维护、操作和日常故障的诊断等。

（五）质保期后的服务

所提供产品实行终身服务，质量保修期满后为用户方提供专业有偿维修服务，维修响应时间、服务质量承诺不变。在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，成交方只收取材料费，以确保设备的正常运行。

十、本项目的核心产品为核心交换机。

十一、报价方式

投标人须明确知道本项目为全费用固定总价，具体包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、设备、原材料、运输费、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行总价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在承包人的报价中。凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中。

圩塘中学新建教学楼智能化装备采购项目清单。

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量

	一、综合布线系统

	一、工作区子系统
	
	
	

	1
	六类非屏蔽信息模块
	六类非屏蔽信息模块插座
1. 结构及性能：
(1) 不需工具卡接，Keystone国际通用端接口尺寸，色标清晰，兼容T568 A/B 线序
(2) 锁扣灵活，易于面板以及配线架的装卸，选择45°、90°安装，或高密度堆叠安装
(3) 卡接位双重固定，4线对之间设计物理隔离空间
(4) 支持110卡接方式，对绞线对的“退扭”及对绞的芯线“开绞”工序简易
(5) 设计采用平衡EMI干扰技术的柔性PCB以及端接点高低错位针技术的簧片
(6) 优质FR4板材，环保免焊锡工艺，全自动整体式组装，无分组结构
(7) 通过金针、端子和印刷电路的连续阻抗分析，实现阻抗匹配关系
2. 其他要求：
▲(1) 提供具有CMA标识的六类非屏蔽模块测试报告关键页复印件并加盖投标人公章；
▲(2) 提供具有CMA标识的六类非屏蔽信道（12连接点）测试报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	个
	60

	2
	单口信息面板
	一位墙面安装信息面板
1. 产品材质：整体选用阻燃聚碳酸酯材料（PC级工程塑料），工业无毒害添加剂，防老化、变色
2. 规格尺寸：86mm×86mm×8mm，可适配信息插座模块1个
3. 产品应用：可安装超五类、六类、增强六类非屏蔽及屏蔽数据模块，语音模块，光纤适配器等
	个
	36

	3
	双口信息面板
	二位墙面安装信息面板
1. 产品材质：整体选用阻燃聚碳酸酯材料（PC级工程塑料），工业无毒害添加剂，防老化、变色
2. 规格尺寸：86mm×86mm×8mm，可适配信息插座模块2个
3. 产品应用：可安装超五类、六类、增强六类非屏蔽及屏蔽数据模块，语音模块，光纤适配器等
▲4.提供具有CMA标识的信息面板检测报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	个
	12

	二、水平区子系统
	
	
	

	1
	六类非屏蔽双绞线
	六类四对非屏蔽双绞电缆
1. 遵循标准：ANSI/TIA-568-C.2-2009、ANSI/TIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、IEC61156-5、EN 50173-1-2018、EN 50288-6-1、GB 50311-2016、IEEE 802.3af 、YD/T 926.2-2009、YD/T 1019-2013
2. 电缆护套：
聚氯乙烯：PVC（HDPE/CM）
3. 物理特性：
(1) 电缆铜芯线径：0.565±0.005mm，AWG 23
(2) 无氧圆铜线：纯度99.99%
(3) 绝缘材料：高密度聚乙烯 HDPE
(4) 最大牵引拉力：80N，最小弯曲半径：55mm
(5) 燃烧性能：IEC 60332-1, UL 1581-VW-1, IEC 60332-3 或按护套类型
(6) 工作温度：-20℃～+60℃
4. 其他要求：
▲(1)提供具有CMA标识的六类非屏蔽信道（12连接点）测试报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	米
	3500

	2
	10对大对数线缆
	三类10对室内非屏蔽双绞电缆
1. 结构及性能：
(1) 大对数对绞电缆，U/UTP，Category 3，0.40mm，AWG 26
(2) 传输速率高达10Mbps，传输带宽达16MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号
(3) 主材选用4N级无氧纯铜线芯（OFC，99.99%），每一组对绞线缆的工作阻抗达到100±15Ω
(4) 护套厚度0.55±0.05mm，线缆更加坚实、耐用，绝缘层采用全新低密度PE塑料
(5) 线对颜色为1x10子单位
2. 电缆护套：聚氯乙烯：PVC（HDPE/CM）
	米
	200

	3
	弱电箱电源线
	国标RVV3*2.5
	米
	410

	4
	线管
	PVC25,含管配件
	米
	400

	三、垂直子系统
	
	
	

	1
	4芯光纤（蝶形）
	4芯室内单模蝶形光缆
结构及性能：
（1）蝶形引入光缆是将单模光纤置于中心，两侧放置两根平行非金属加强元件KFRP/ 金属加强件，挤制低烟无卤阻燃聚烯烃护套成缆
（2）采用弯曲不敏感光纤，具有优良的抗弯性能，提供更大的带宽，增强网络传输特性
（3）光缆结构简单，重量轻，抗拉力强，有很高的抗压扁力和抗张力
（4）独特的凹槽设计，光缆易于开剥、固定，方便接续，简化安装和维护 
（5）采用低烟无卤阻燃材料，达到光缆在室内使用对阻燃性能的要求，
	米
	300

	2
	4芯光纤
	4芯室内单模阻燃光缆
1. 结构及性能：
(1) Single-mode Optical Fiber， E9/125/250μm， OS2/G.652.D
(2) ITU-T G.652. D单模光纤兼容全频谱单模光纤，全面优化1260～1625nm 波段的衰减性能和色散性能，抑制了普通单模光纤在1383nm附近由于氢氧根离子吸收造成的水峰损耗，提高L波段（1565～1625nm）的抗“宏弯损耗”性能
2.其他要求：
▲(1)提供具有CMA标识的室内单模光缆（24芯及以下）测试报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	米
	480

	3
	24芯光纤
	24芯室外单模层绞式铠装光缆
1.光缆的中心构件采用磷化圆钢丝，铝带/钢带/双面镀铬涂塑皱纹钢带等铠装层加强，能够防止环境和机械应力所造成的破坏
2. 将250μm光纤套进用高等阻水的材料制成的松套管中，松套管内以及纤芯内的缝隙填充油膏（阻水化合材料），逐道工序阻水油膏填充，具有良好的耐水性和防潮、抗湿能力
3. 双面涂塑的皱纹钢带（PSP）纵包后，聚乙烯粘接优质PE外护套，抗紫外线，防水、防霉，耐环境应力开裂
4. 松套管与填充芯线围绕“中心加强芯”互绞紧凑成圆形的缆芯
5. 采用双向层绞技术，成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化
6. 实施方便，适用于通过管道、直埋、架空等实施敷设方式
	米
	200

	四、设备间子系统
	
	
	

	1
	六类非屏蔽RJ45跳线
	2米六类非屏蔽RJ45-RJ45跳接线
结构及性能：
(1) RJ45 PATCH CORD，Cat.6，U-UTP ，Transmission Bandwidth：250MHz
(2) 非屏蔽RJ45跳接线组件基于PCB技术，抗干扰结构，提升优化跳接软线的性能
(3) 导体采用多股绞合软线结构，线对间十字隔离技术，易弯曲不易折断，具有较好的柔韧性
(4) 水晶头的设计采用“软尾结构”， 渐变型受力原理的护套符合人体工程学，能起到拉力缓冲的作用
(5) 压接簧片采用50μin整体镀金工艺，触点通畅，耐腐蚀、防氧化
(6) 水晶头 “注塑灌胶”工艺固定缆芯与压接簧片位置，保护套尾翼分解弯曲应力，保障弯曲半径
(7) 水晶头弹片保护套设计有效防倒锁扣装置，提升水晶头使用寿命
(8) 跳接线护套材料选用符合IEC 60332-1要求的低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZH）
▲(9) 提供具有CMA标识的六类非屏蔽信道（12连接点）测试报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	根
	62

	2
	110跳线
	2米110-RJ45型鸭嘴模组跳接线
1.结构及性能：
(1) RJ45-110 UTP VOICE PATCH CORD，Transmission Bandwidth：16MHz
(2) 适用于语音系统的配线管理或设备连接， RJ45-110配线架间的无缝连接
(3) 跳线是由鸭嘴插头、水晶头和软线组成，一端为1对110型鸭嘴端接插头，另一端为RJ45水晶头
2.物理特性：
(1) 导体材料：无氧裸铜（99.99%）
(2) 导体直径：AWG 24 （AWG 26）
(3) 绝缘材料：高密度聚乙烯 HDPE
	根
	20

	3
	 110型配线架
	100对110型语音跳线架
结构及性能：
(1) 110 Phone Patch-Panel, 100 Pairs, Unshielded，Rack / Cabinet Installation
(2) 非屏蔽，19"/1U，无腿式跳线架体可以与1U跳线架背板支架组合安装
(3) 配线架架体选用优质冷轧钢材一体成型，表面喷涂厚度≥1.5mm，美观光滑，耐腐蚀
(4) 连接块的设计采用彩色色标及独立线对分离器，便于缆线的端接安装
(5) 连接部由4对和5对110连接块组成，配备4对连接端子20个、5对连接端子4个
(6) 选用优质环保材料，符合国内环保标准
	个
	2

	4
	光纤配线架
	24芯LC型光纤配线架
结构及性能：
(1) 标准19英寸宽度，箱体式结构，机柜/机架挂耳安装，留有理线和纤芯盘存的空间
(2) 结构紧凑，简洁设计，强度高，光纤耦合器卡装牢固，满载光纤耦合器
(3) 高品质冷轧钢材质和颗粒磨砂喷塑工艺，耐腐蚀、防老化
(4) 设计紧凑，可墙壁支架、机架挂耳、网格式桥架安装，用于光缆的接续
(5) 前置扣板设计为锁扣转轴结构，开合便捷，光纤标识便于路径管理，引导光纤跳接线的最佳弯曲半径
(6) 配置包含：1U高度箱体、12个LC型双工光纤耦合器、安装螺丝、熔纤盘、熔纤保护夹具、扎带等
	套
	1

	5
	光纤配线架
	48芯LC型光纤配线架
结构及性能：
(1) 标准19英寸宽度，箱体式结构，机柜/机架挂耳安装，留有理线和纤芯盘存的空间
(2) 结构紧凑，简洁设计，强度高，光纤耦合器卡装牢固，满载光纤耦合器
(3) 高品质冷轧钢材质和颗粒磨砂喷塑工艺，耐腐蚀、防老化
(4) 设计紧凑，可墙壁支架、机架挂耳、网格式桥架安装，用于光缆的接续
(5) 前置扣板设计为锁扣转轴结构，开合便捷，光纤标识便于路径管理，引导光纤跳接线的最佳弯曲半径
(6) 配置包含：1U高度箱体、24个LC型双工光纤耦合器、安装螺丝、熔纤盘、熔纤保护夹具、扎带等
	个
	3

	6
	光纤终端盒
	4口光纤熔接盒
	套
	13

	7
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
1. 遵循标准：ANSI/TIA-568-C.3-2008、ANSI/TIA-568.3-D-2016、ISO/IEC 11801-2017、IEC 60793、IEC 61754、GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、YD/T 1272-2018、YD/T 987
2. 物理特性：
(1) 连接器类型：3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线
1.物理特性：
(1) 连接器类型：LC-LC
(2) 连接器插芯材质：Zirconia（氧化锆）套管
(3) 光纤类型：E9/125 G.652.D OS2（yellow黄色）
(4) 缆线结构：双工，4.8mm×3.2mm
(5) 外护套：LSZH（低烟无卤阻燃聚乙烯）
(6) 重复插拔：500次插拔（插拔损耗 ≤ 0.2 dB）
(7) 工作温度：-40 ℃ ～ +60 ℃
2.光学性能：
(1) 插入损耗：≤ 0.2dB
(2) 回波损耗：≥ 50dB
(3) IL的重现性（maximal）：± 0.1dB
3. 其他要求 ：
▲(1) 提供具有CMA的单模跳线测试报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	对
	40

	8
	网络配线架
	非屏蔽RJ45模组式跳线架
1. 结构及性能：
(1) 非屏蔽RJ45信息插座端口式设计，根据需要可以配合1~24个非屏蔽模块使用
(2) 1U高度，有效防止临近信息模块的信号干扰，能提高抗外部串扰性能（ANEXT）
(3) 6位一组的模块安装支架，支架与架体互为卡扣结构，支架可前置拆解，便于后期应用维护
(4) 模块安装支架采用高抗压及阻燃塑料材质（ABS），UL94 V-0 等级，Snap-in结构，模块装卸方便
(5) 前置面板合页式标识窗设计方便进行标记，便于线缆识别与管理
(6) 半透明式可拆卸防尘盖设计，内置高筋弹簧，防尘盖弹拨触点3°递减设计，保障了防尘盖的韧性，减少静电吸附灰尘，确保防尘、防滴液，延长端接点的工作周期
(7) 后置可折叠的理线托盘，配合的固线锁扣应用，根据线径可调节，锁固线缆的同时，消除应力影响
2. 其他要求：
▲(1) 提供具有CMA标识的非屏蔽配线架测试报告关键页复印件并加盖投标人公章。
	个
	3

	9
	理线架
	琴键式封闭理线架
结构及性能：
(1) 主体选用1.3mm冷轧钢板材质冲压成型，背部留有开口，可支持机柜后部设备调节
(2) 整体静电粉末喷塑，喷塑后厚度1.5mm，坚固耐用，抗氧化，防划伤，耐腐蚀
(3) 标准1U高度，提供12条弹性琴键式管理环路，充分隐藏跳线，符合各类跳线的弯曲半径要求
(4) 19英寸宽度，双铰链盖板，可拆卸，结构紧凑，防尘以及保护、整理缆线
(5) 圆弧倒角防刮设计，避免用力拉扯时划破被管理的缆线
(6) 选用的材料符合国内、外的各项环保标准
	个
	7

	10
	网络机柜
	600*600*2000mm，机柜前门为玻璃门,后门为钢板门
	台
	3

	五、系统小计
	
	
	

	A
	设备总价
	
	
	

	B
	安装调试
	
	
	

	C
	系统合计
	
	
	

	二、网络系统

	一、校园网
	
	
	

	1
	核心交换机（核心产品）
	1.主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构；
★2.交换容量≥51Tbps，包转发性能≥38000Mpps，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，（提供官网截图及链接并加盖投标人公章）；
3.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；
▲4.为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，（提供官网截图及链接并加盖投标人公章）；
5.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；
6.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议；
▲7.支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
▲8.支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
▲9.设备支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
10.每台实配双主控、双电源，万兆以太网光口≥32个，2根3米万兆堆叠线缆。
	台
	2

	2
	实名认证系统
	1.软硬一体化设备，1U机箱，≥6个GE电口，≥1个RJ-45配置口，USB口≥2个；硬盘≥1T，内存≥2G；
2.为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS）；
3.支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定；
4.支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证；
5.支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户；
▲6.首次登陆账号激活，并强制修改密码，首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一，（提供功能界面截图证明，并加盖投标人公章）；
▲7.支持密保找回密码功能，支持邮箱、手机号、密保问答等方式找回密码，（提供功能界面截图证明，并加盖投标人公章）；
▲8.支持防密码暴力破解-随机校验码机制，（提供功能界面截图证明，并加盖投标人公章）；
9.支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址；
10.禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制；
11.杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包；
12.支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行；
13.配置500个并发在线数量授权；
	台
	1

	3
	光口汇聚交换机
	★1.支持千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准，（提供官网截图及链接加盖投标人公章）；
2.支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余；
3.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 
▲4.支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
▲5.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
6.支持快速以太网链路检测协议，快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
7.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 
	台
	1

	4
	48口万兆交换机
	★1.支持10/100/1000M以太网端口≥48，支持1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准，（提供官网截图及链接加盖投标人公章）；
▲2.端口浪涌抗扰度≥10KV，在10KV冲击下功能或者性能暂时丧失或者降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
3.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
▲4.支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
5.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；
6.支持快速链路检测协议，快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
	台
	1

	5
	24口万兆交换机P0E
	★1.支持10/100/1000M以太网端口≥24个，支持1G/10G SFP+非复用口≥4个，交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps；以官网最小值为准，（提供官网截图及链接并加盖投标人公章。）；
2.要求设备MAC地址≥16K；
3.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W；
4.支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
5.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；
▲7.支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章.）；
8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
▲9.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，（提供所投产品官网截图、实物照片并加盖投标人公章。）
	台
	1

	6
	8口万兆交换机P0E
	★1.支持10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个，交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准，（提供官网截图及链接加盖投标人公章）； 
2.支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为≥125W；
3.支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
▲4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
▲5.端口浪涌抗扰度≥8KV，在8KV冲击下功能或者性能暂时丧失或者降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
7.支持配合SDN平台实现零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
8.配合SDN平台支持故障设备自动替换，当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；
	台
	9

	7
	万兆光模块
	1.万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。
	个
	12

	8
	千兆光模块
	1.千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。
	个
	18

	二、设备网
	
	
	

	1
	24口千兆POE交换机
	★1.支持10/100/1000M以太网端口≥24，支持1G SFP光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；以官网最小值为准，（提供官网截图及链接加盖投标人公章）；
2.要求设备MAC地址≥16K；
3.支持POE和POE+，支持单端口POE输出功率≥60W，最大输出功率≥370W；
4.支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
5.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
▲6.端口浪涌抗扰度≥8KV，在8KV冲击下功能或者性能暂时丧失或者降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
▲7支持OpenFlow 1.3协议，（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）；
	台
	1

	2
	8口千兆交换机P0E
	★1.支持10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个，交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准，（提供官网截图及链接加盖投标人公章）； 
2.支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W；
3.支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，
5.端口浪涌抗扰度≥8KV，在8KV冲击下功能或者性能暂时丧失或者降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预，
7.支持配合SDN平台实现零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
8.配合SDN平台支持故障设备自动替换，当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；
	台
	1

	3
	工业级交换机
	1.导轨式工业级；
2.支持≥4个10/100/1000Base-X自适应电口和≥1个1000Base-X SFP光口，其中千兆电口均支持POE供电；
3.POE协议：IEEE802.3af/ IEEE802.3at；
4.供电方式：1/2+,3/6- (末端跨接法End-Span)，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W/30W。
5.交换容量10G，无阻塞设计，全线速转发；
6.卡轨式波纹型材机壳，宽电压输入，双冗余电源，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级；
7.工作温度-40~85℃；
	台
	3

	4
	千兆光模块
	1.千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	个
	4

	三、无线覆盖
	
	
	

	1
	无线授权
	1.支持无线接入点接入授权；
	点
	32

	2
	放装AP
	1.支持标准的802.11ax协议，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.9Gbps，（提供官网截图及链接加盖投标人公章）；
2.具有≥1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，≥1个2.5G光口；
3.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
4.AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09；
▲5.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP41，(提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章)；
6.AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰；
7.支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报，内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测；
	个
	18

	3
	室外AP
	▲1.室外型无线接入点，支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，最大无线接入速率≥2.9Gbps（提供官网截图和链接证明并加盖投标人公章）；
2.内置全向天线；
3.支持1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个；
4.支持IP68防护等级；
5.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
	个
	1

	四、系统小计
	
	
	

	A
	设备合计
	
	
	

	B
	安装调试
	
	
	

	C
	系统合计
	
	
	

	三、中心机房

	一、UPS设备更新
	
	
	

	1
	10KVA主机
	容量≥10KVA,三进单出高频机
1、要求为全智能型单进单出高频纯在线式UPS，整机采用双变换在线式设计；
★2、具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护输出过欠压保护、风扇故障告警等(提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章)；
3、UPS输入\输出端具有强雷击、突破、杂讯保护等功能；
4、零转换设计与纯正弦波输出，适用负载领域广，可选配手动维修旁路开关以方便日后UPS的保养与维护；
5、采用液晶面板（LCD）加LED显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、更换电池、电池容量和负载大小等参数清晰地显示在面板上，具有电池自检模式，可手动测试电池是否正常； 
6、通过UPS液晶面板可以设置UPS的输出电压（208\220\230V\240V）范围等技术参数；
7、高输入输出功率因数,输入端采用功率因数校正技术（PFC），输入功率因数≥0.99，输出功率因数1.0；
8、低输入电流谐波失真＜5%，逆变输出失真度（Thd）＜1%(线性负载)，非线性负载＜3%；
9、冷启动功能，直流（DC）开机，可在市电中断时，用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能，具有冷启动UPS功能；
10、标配RS232通信接口及可选配SNMP网络适配器，可通过TCP/IP或Internet进行UPS网络远程监控，支持远程操作，监视UPS实时状态、具有带故障远程诊断功能；
	套
	1

	2
	蓄电池组
	容量≥12V/100AH
蓄电池技术要求：
1、 采用12V铅酸免维护蓄电池。
2、 超长的使用寿命
采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命≥6年（25℃）。
3、 免维护的专业设计
采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
4、 容量保存率：
用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置28天后，其容量保存率≥97%，减轻电池存储时的维护工作。
5、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
6、密封反应效率≥97%。
7、大电流放电：电池以30I10放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。
8、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出，对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充4h，PH值应呈中性。
9、安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是15-49kPa，闭阀压应是10-15kPa。
10、耐过充能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h,无变形，无漏液。
11、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。
12、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。
13、电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤6mV。
14、蓄电池容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%。
15、外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。
	节
	16

	3
	电池柜
	配套16节电池柜
	套
	1

	4
	机房双电源切换UPS输出配电箱(10KVA)
	标配双电源切换开关63A/2P*1，总开63A/2P,机柜支路开关16A/1P*4，电量仪等元器件
	台
	1

	5
	机柜电缆
	国标ZRRVV3*6
	米
	30

	6
	插座电缆
	国标ZRRVV3*4
	米
	20

	二、系统小计
	
	
	

	A
	设备合计
	
	
	

	B
	安装调试
	机房出新，静电地板
	
	

	C
	系统合计
	
	
	

	四、综合安防系统

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量

	一、前端设备
	
	
	

	1
	网络摄像机
	★1、400万筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，支持SmartIR，防止夜间红外过曝（提供产品彩页加盖投标人公章）
2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
3、1个内置麦克风
4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
5、符合IP67防尘防水设计，可靠性高
▲6、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）
▲7、靶面尺寸为1/2.7英寸（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）
	台
	52

	2
	枪机配套支架
	壁装支架/铝合金
	支
	28

	3
	室外红外球机
	1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米
2、支持32倍光学变焦，最大焦距≥188mm
3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
4、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
5、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
	台
	2

	二、存储及管理
	
	
	

	1
	综合安防一体机
	1、【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理
2、【关键规格】：≥500路视频，
▲4、设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口、1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、≥ 5个SATA 3.0接口；具有≥2路音频输入，≥2路音频输出（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）
 ▲5、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）
	台
	1

	2
	网络硬盘录像机
	1、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
2、视频接口：1×HDMI，1×VGA
3、输入带宽：160Mbps，输出带宽：80Mbps
4、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
5、解码能力：最大支持8×1080P
6、显示能力：最大支持4K输出
	台
	1

	3
	硬盘
	1、标称容量：8TB
2、外形规格：3.5-inch
3、接口类型：SATA
4、刻录技术：CMR
5、转速：7200RPM
6、缓存：256MB
7、最大读取速度：267MB/s
	块
	8

	4
	校时服务器
	天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns
面板显示：配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态
WEB管理：1、 WEB设置：NTP设置，网络设置 2、 NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况,
卫星接收机：支持GPS、北斗二代双参考源
配备30米长度天线
	台
	1

	5
	平板
	操作系统： HarmonyOS4.2
系统内存： 8GB
存储容量： 256GB(2款)
摄像头： 双摄像头（前置：800万像素，F/2.2光圈；后置：1300万像素，F/1.8光圈，自动对焦）
屏幕分辨率： 2200*1440
	台
	6

	三、外场前端设备
	
	
	

	1
	室外防水箱
	1.箱体尺寸：400mm*300mm*250mm
2.不锈钢材质，壁厚1.2mm
3.箱体预装插排，漏保
	个
	4

	2
	立杆
	1.不锈钢材质，杆长4M±50mm,
2.立杆下端壁厚不小于2mm,上端壁厚不小于1.2mm.
3.含地垄及混凝土基础600×600×800mm;
	套
	7

	四、系统小计
	
	
	

	A
	设备合计
	
	
	

	B
	安装调试
	
	
	

	C
	系统合计
	
	
	

	五、校园广播系统

	一、主机房设备
	
	
	

	1
	智慧广播管理主机
	1.IP网络广播系统软件运行载体，是网络广播系统管理控制中心，安装在主控室，对整套广播系统进行实时有效的管理；
2.采用电容触摸屏触控点≧10点，A+规以上工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠；
3.支持专用百兆网/千兆网传输，同时传输节目源≧100套，设置分区≧1000个；
4.屏幕尺寸：≧17.3英寸；
	台
	1

	2
	IP网络智能公共广播系统
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
7.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
8.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
10.支持广播系统后台对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。
11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。
12.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。
13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。
14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。
15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
18.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录
	套
	1

	3
	前置放大器
	1.输入通道≧10个，其中话筒(MIC)输入≧5路，标准信号线路(AUX)输入≧3路，紧急线路(EMC)输入≧2路；
2.2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口；
3.第1个话筒(MIC 1)具有最高优先、强行切入优先功能；
4.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量；
5.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节；
6.输出静噪：≤3mV；
7.频率响应：20Hz-20KHz；
8.信噪比：MIC 输入≧50dB， AUX输入≧80dB；
	台
	1

	4
	网络定时编码管理器
	1.采用机架式设计，电容触摸屏尺寸：≧4.3英寸。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠.低功耗省电状态
2.电源管理接口：≧4路，≧4个开关按键，实现定时或手动打开与关闭，每路电源最大输出功率≧2000W，总功率≧4000W。
3.设有≧4路MIC与≧4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态
4.应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高.中.低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。
5.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间＜1S
6.标配≧1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
	台
	1

	5
	三合一播放器
	1.采用1U机架式结构设计，多种音频播放器集成，可实现DVD/MP3/FM/AM/选配播放，音频输出设有切换按钮； 
2.DVD采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，采用7位数码管DVD彩屏显示，清晰醒眼； 
3.支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式，可外接U盘，播放U盘里的MP3格式的歌曲。
4.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；
5.FM/AM采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定，采用液晶屏显示，轻触式按键操作，飞梭键选台控制，操作简单方便。
6.支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储≧99个；
7.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；
8.≧2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz，
	台
	1

	6
	有线鹅颈话筒
	1.收音头： 固定充电背板,静电型电容式；
2.指向特性： 心形单指向性；
3.频率响应：40Hz--16KHz；
4.高通滤波： 80 Hz, 18 dB/octave；
5.开通灵敏度：-43 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa；
6.输出阻抗： 200 欧姆；
7.最大承受声压：≧135 dB 声压, 1KHz 于 1% T.H.D.；
8.动态范围 (典型)：≧111dB, 1KHz于最高声压；
9.讯噪比：≧75dB, 1KHz于1Pa；
	套
	2

	7
	网络触控话筒
	1.桌面式7英寸电容触摸屏控制；
2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，高速工业级芯片启动时间小于1s；
3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持操作监听现场播放情况；
4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，同时网络回声啸叫彻底抑制；
5.1路USB接口，内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能；
6.支持求助信号铃声，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接；
7.带有一个红色键广播按钮，按下此按钮可与设定好的区域广播；
8.支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；
9.内置全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听；
10.一路音频线路输出，可外接功率放大器，一路音频线路输入可提供多音源传输；输入输出带有音量调节旋钮
▲11.本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）
12.2路报警触发短路输出可级联外扩警示设备或控制门禁，1路短路输入可以用作触发预置语音提示（或报警）亦可用于控制门禁联动输入短路信号；
技术参数：
1.网络接口：标准RJ45×1
2.显示方式：7英寸电容屏
3.传输速率：10M/100Mbps
4.音频格式：MP3/MP2
5.采样率：16K～48KHz
6.音频模式：16位立体声CD音质
7.输入灵敏度 MIC：10.mv/AUX：250mv
8.输出频率：20Hz—20KHz
9.支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）
10.谐波失真：≤0.3%
11.信 噪 比：≧90dB
12.内置扬声器输出阻抗及功：8Ω，5W
线路输出电平、阻抗：775MV、1KΩ
13.工作环境：工作温度 ：-20℃～+60℃；工作湿度： 10%～90%
14.电源电压：DC16V
	台
	2

	8
	网络壁挂音箱
	1.设备需具有两个单元：低音≧5.5寸，高音≧3寸；
2.设备音箱功率≧20W/8Ω；
3.输出频率：20Hz--20KHz
	套
	1

	9
	电源时序器
	1.采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击；
2.采用LCD屏显示输出功率的电压与电流状态，便于用户了解设备的负载功耗；
3.每路电源开启间隔时间可以根据用户需求自由设置，设置范围从0到10秒；
4.设有≧16个按键独立控制每路电源开与关，1个紧急开关控制按钮，指示灯显示工作状态，一目了然；
5.具有断电记忆功能，来的时自动回复当前工作状态；
6.最大支持AC220V/6000W功率输入，≧16路万能电源接口输出，每路接口可承受AC220V/3000W功率输出；
7.设有≧1路紧急接口输入，≧1路紧急短路输出，并支持485通讯，方便与其他设备连接使用；
	台
	1

	10
	网络消防采集器
	1.设备采用标准2U机箱设计和铝合金面板；
2.设备需支持消防报警信号接入接口≧16路，接入方式需至少两种，如短路与12V-24V信号触发；
3.设备需自动发送报警信息到服务器，执行播放任务并需任意设置进行邻层报警、全区报警；
4.报警需设有两种不同的结束模式，报警结束后自动结束广播和报警结束后需要手动结束广播；
5.设备带有紧急预警按钮，有紧急突发事件时可按下此按钮启动广播预警，同时带有取消按钮报警，当报警结束时或误报时中断广播预警；
6.设备面板需设有电平指示灯≧16路，出现报警时相对应的指示灯就得闪亮；
	台
	1

	二、周边设备及音箱
	
	
	

	
	操场
	
	
	

	1
	网络定时编码管理器
	1.采用机架式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠.低功耗省电状态
▲2.支持自带4路电源管理，4个开关按键，实现定时或手动打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率≥4000W。（提供设备接口功能图片并加盖投标人公章，)
▲3.支持4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态；（提供设备接口功能图片并加盖投标人公章，)
4.应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高.中.低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。
5.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s
6.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
7.本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
8.功    耗：≤30W
	台
	1

	2
	网络功率放大器
	1.设备采用机架式一体化结构设计；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）启动时间＜1S；
3.设备需采集播放和呼叫功能的网络延时时间＜30mS；
4.设备具有话筒输入接口≧2路和线路输入接口≧2路，辅助输出接口≧1路，输入接口每路都需有独立音量调节；
5.设备具有优先等级≧3级；
6.设备具有短路输入接口≧1路和短路输出接口≧1路；
7.设备具有DC 24V强切电源接口≧1路；
8.设备具有支持寻呼功能，寻呼延时时间＜30mS；
9.设备具有功率≧800W，输出方式具有100V.70V.4~16Ω选择；
10.设备具有节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
11.设备具有功放接通电源指示灯.功放保护指示灯.功放工作信号及消峰指示灯工作状态指示灯；
12.设备需支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播），传输速率：10M/100Mbps；
	台
	2

	3
	防水音柱
	1.额定功率：≧120W
2.输入电压：70V/100V
3.灵敏度：≥98dB
4.频率响应:140-15KHz
5.喇叭单元:6"*6+号角高音*3
	只
	8

	4
	网络广播遥控器
	1.标配≧1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间＜1s
3.内置无线接收模块，可接收本公司标配的遥控，实现远程无线控制，最远空旷距离≧800M。
4.本接收模块具有16位地址码设置功能，可实现多台遥控在一个广播系统里同时控制，互不干扰
5.遥控设有≧12个按键，每个按键可自由定义为广播或采播，也可设为上下键.播放键.暂停键及音量加减键
6.采用壁挂箱体设计，全铝合金外观，体积小，便于安装。
7.本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
	台
	1

	
	室外停车区
	
	
	

	1
	网络功率放大器
	1.设备采用机架式一体化结构设计；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）启动时间＜1S；
3.设备需采集播放和呼叫功能的网络延时时间＜30mS；
4.设备具有话筒输入接口≧2路和线路输入接口≧2路，辅助输出接口≧1路，输入接口每路都需有独立音量调节；
5.设备具有优先等级≧3级；
6.设备具有短路输入接口≧1路和短路输出接口≧1路；
7.设备具有DC 24V强切电源接口≧1路；
8.设备具有支持寻呼功能，寻呼延时时间＜30mS；
9.设备具有功率≧500W，输出方式具有100V.70V.4~16Ω选择；
10.设备具有节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
11.设备具有功放接通电源指示灯.功放保护指示灯.功放工作信号及消峰指示灯工作状态指示灯；
12.设备需支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播），传输速率：10M/100Mbps；
	台
	1

	2
	防水音柱
	1.额定功率：≧30W
2.输入电压：70V/100V
3.灵敏度：≧93dB
4.频率响应:100-15KHz
	只
	3

	
	原模拟接入
	
	
	

	1
	前置放大器
	1.输入通道≧10个，其中话筒(MIC)输入≧5路，标准信号线路(AUX)输入≧3路，紧急线路(EMC)输入≧2路；
2.2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口；
3.第1个话筒(MIC 1)具有最高优先、强行切入优先功能；
4.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量；
5.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节；
6.输出静噪：≤3mV；
7.频率响应：20Hz-20KHz；
8.信噪比：MIC 输入≧50dB， AUX输入≧80dB；
	台
	2

	2
	网络音频解码终端
	1.设备采用标准机柜式一体结构设计，电容式触摸屏尺寸≧4.3英寸；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）启动时间＜1S；
3.设备采集播放和呼叫功能的网络延时时间＜30mS；
4.设备具有话筒输入接口≧2路、线路输入接口≧2路，线路输出接口接口≧1路，每路输入都需有独立音量调节；
5.设备需优先等级≧3级，MIC1设为最高优先级，网络为第二级优先，MIC2.AUX1.AUX2为第三级优先；
6.设备具有短路输入接口≧1路和短路输出接口≧2路；
7.设备具有DC24V电源输出接口；
8.设备需要具有AC 220V电源接口≧1路且最大输出率≧3KW，电源接口也具有自动唤醒和延时关闭功能；
9.设备具有支持双向点播、呼叫功能，、双方互相通话时延时时间＜30mS
10.设备具有节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下可自动进入休眠状态；
11.设备具有LED音频指示灯对音频输出大小显示；
12.设备需支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播），传输速率：10M/100Mbps；
13.设备谐波失真：≤0.3%，信噪比：≧90dB；
14.设备具有MP3解码模块且能显示歌曲名称、上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能；
	台
	2

	
	教室
	
	
	

	1
	网络壁挂音箱
	1.木质壁挂式音箱；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）启动时间＜1S；
3.内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及呼叫功能；
4.内置数字功放：≧2×20W；
5.≧一路话筒输入和≧一路线路输入可分别设有独立音量调节；
6.本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制便于安装调试； 
▲7.优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节本地信号与网络信号的音量；（提供具有CMA标识的测试报告关键页复印件并加盖投标人公章）
8.内设有话筒混响调节电位器；
9.喇叭单元：5.5寸低音+3寸高音高保真单元；
10.具有≧1组辅音箱输出接口，输出功率为≧20W/8Ω，可外接定阻音箱；
11.具有≧1个10/100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网通讯；
12.支持选配蓝牙模块（HP-WXLY），可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接，支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
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	走廊
	
	
	

	1
	网络功率放大器
	1.设备采用机架式一体化结构设计；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）启动时间＜1S；
3.设备需采集播放和呼叫功能的网络延时时间＜30mS；
4.设备具有话筒输入接口≧2路和线路输入接口≧2路，辅助输出接口≧1路，输入接口每路都需有独立音量调节；
5.设备具有优先等级≧3级；
6.设备具有短路输入接口≧1路和短路输出接口≧1路；
7.设备具有DC 24V强切电源接口≧1路；
8.设备具有支持寻呼功能，寻呼延时时间＜30mS；
9.设备具有功率≧500W，输出方式具有100V.70V.4~16Ω选择；
10.设备具有节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
11.设备具有功放接通电源指示灯.功放保护指示灯.功放工作信号及消峰指示灯工作状态指示灯；
12.设备需支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播），传输速率：10M/100Mbps；
	台
	1

	2
	壁挂音箱
	1.额定功率：30W/20W/15W/10W/5W
2.阻抗：8Ω
3.定压输入：70V/100V
4.灵敏度：92dB
5.频率响应：150-18kHz
6.喇叭单元：5.5寸全频+1寸丝膜高音
7.安装形式：壁挂式
	只
	9

	三、辅助材料
	
	
	

	1
	辅材
	音频连接线等
	项
	1

	四、线材
	
	
	

	1
	室内广播线
	RVVP2*1.5
	米
	270

	2
	室外广播线
	RVVP2*2.5
	米
	360

	五、系统小计
	
	
	

	A
	设备合计
	
	
	

	B
	安装调试
	
	
	

	C
	系统合计
	
	
	

	项目合计
	
	
	


第六章   拟签订的合同文本

（以采购人提供的合同为准）
采购人：常州市新北区圩塘中学
供应商：
签订时间：2025年    月    日

根据常州承宇工程顾问有限公司     年    月    日进行的       （项目编号）公开招标，采购人、供应商二方就供应商方成交的圩塘中学新建教学楼智能化装备采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

合同内容 

本项目为圩塘中学新建教学楼智能化装备采购项目，具体详见招标文件中的采购需求。
二、服务期限：180天。本次服务期自   年   月   日至   年   月   日。
三、合同文件构成
下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交通知书； 
（2）供应商的响应文件； 
（3）供应商提交的其他资料及承诺； 
（4）          （项目编号）招标文件； 
（5）最终报价及分项报价表； 
（6）合同附件。

四、项目经理

指派      为供应商的项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由供应商负责的各项事宜。

五、合同价格
本合同金额为人民币大写：             ，小写：                 ；其中系统集成设备费     元，开具13%的增值税发票，安装调试服务费       元，开具6%的增值税发票。
六、付款方式

付款方式：合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价的100%。

结算方式：投标人须明确知道本项目为全费用固定总价，具体包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、设备、原材料、运输费、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行总价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在承包人的报价中。凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中。

七、质量保证 
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

八、包装及验收要求

 1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

4.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。
5.验收要求详见招标文件中的采购需求。

九、 违约责任
1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
十、本合同生效 
1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。 

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。 

十一、合同的解除和转让 
1、采购人和供应商协商一致，可以解除合同。 

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同： 

（1）因不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，采购人有权解除合同，并不承担任何费用； 

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。 

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。 

4、合同的部分和全部都不得转让。 
十二、其它 
本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地 
人民法院提起诉讼。 
十三、附则 
1、合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。 

2、未尽事宜： 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

采购人：单位名称（章）：                  供应商：单位名称（章）：               

单位地址：                               单位地址：          

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

经办人：                                 经办人： 

电  话：                                 电  话：

                                         开户银行：    

                                         银行帐号：
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、资格证明文件格式
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州市政府采购中心
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函（如有）
说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：
2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有，见第一章《采购邀请》）
3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求：见第一章《投标邀请》
二、商务技术文件格式
1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2-1  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
2-2 授权委托书（实质性格式）（如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次招投标活动中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的招投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：
附：代理人身份证正反面电子件

	
	


3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	核心产品品牌
	投标总报价

	
	小写：            元

	
	大写：            元


注：1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。                      

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
5  分项报价表
分项报价表
项目编号/包号：________     项目名称：_________ 报价单位：人民币元
	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合     计
	 
	 


 
 
注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

6    合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
7  技术要求响应及偏离表（实质性格式）

技术要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）组织实施方案；
2）具体实施方案；

3）售后服务方案；
4）合理化建议；

5）其他。

9  参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

20

