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项目名称：
农村道路“三口”隐患治理提升智能科技设施采购项目


（盐城市大丰区公安局）
2024年10月

第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]农村道路“三口”隐患治理提升智能科技设施采购项目的潜在投标人应在“政府采购一体化平台（苏采云）”获取招标文件，并于2024年11月25日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28203][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc332][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2024-0064
2、项目名称：农村道路“三口”隐患治理提升智能科技设施采购项目
3、预算金额：900万元
4、最高限价：900万元
5、采购需求：包含农村路口交通信号灯建设、智能信号机建设与联网、电子警察及卡口补盲与改造、农村路口违停抓拍系统建设及改造、货车不靠右行驶抓拍、牵引货车、半挂货车等车长超过9.6米以上的货车闯红灯抓拍、区间测速、农村道路三口优化、标志标牌和标线的补盲、安装及校园周边路口交安设施的升级改造等采购、包装、运输保险、安装布置就位、调试、验收，质保期内的维保服务，配套光纤服务和其他服务，还包括但不限于提供各项资料等伴随服务,具体详见本项目招标文件采购需求。
6、项目完成期限：合同签订后90日历天全部完成并经采购人验收合格。
7、资金来源：财政资金
8、本项目不接受联合体投标
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（5）招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件


3、本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc7098][bookmark: _Toc20702]（1）采购人谢绝联合体和杜绝挂靠单位参与本项目的投标，中标后不得以任何方式进行转包；
（2）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标活动；
（3）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）。
三、获取招标文件
1、时间：至自招标公告发布之日起5个工作日，即2024年11月7日截止
2、地点：网上获取（http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、方式：网上注册登记成功后系统内免费下载
4、售价：0元
[bookmark: _Toc42249844][bookmark: QLCZYSX_1][bookmark: _Toc42249797]5、注意事项：
（1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。
[bookmark: _Toc35393646]（2）本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。
各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc5556][bookmark: _Toc20333][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月25日9时00分00秒（北京时间）
2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc29825][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc14527]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc5671][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc16554]六、其他补充事宜
1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。
2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]3、本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]名    称：盐城市大丰区公安局
[bookmark: _Hlk130225944]地    址：盐城市大丰市区健康西路21号
联 系 人：沈鸣熙              
联系电话：18862030899
2.采购代理机构（如有）
单位名称：盐城市大丰区公共资源交易中心
单位地址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）
联系人：邹海君
电　　话：13921826080
2、项目联系方式
项目联系人：邹海君
电　　话：13921826080

第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6、招标文件的解释
6.1 本招标文件由采购人负责解释。
二、招标文件
7、招标文件构成
7.1 招标文件有以下部分组成：
7.1.1招标公告
7.1.2投标人须知
7.1.3合同条款及格式
7.1.4项目需求
7.1.5定标原则与评标标准
7.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件。须保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8、招标文件的询问
8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人书面提出。
9、招标文件的修改
9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。
9.3招标文件的澄清或者修改的内容将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件构成
11.1 投标文件正、副本至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：(请各单位根据实际情况进行调整)
投标文件的组成
11.1.1资信证明文件
11.1.2资格性审查响应对照表
11.1.3符合性检查响应对照表
11.1.4 投标函
11.1.5开标一览表（详见投标文件格式）
11.1.6投标报价明细表（详见招标文件格式）
11.1.7技术参数响应及偏离表
11.1.8商务条款响应及偏离表
11.1.9项目技术方案等
11.1.10招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
11.1.11盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
12.4证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13、报价表
13.1采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。
13.2招标报价采用固定单价报价方式，投标人的报价应包括投标文件所承诺的合同履行期限内并达到投标人所承诺的质量标准为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络建设及使用费用、售后服务费、培训费、管理费、前期咨询费、验收服务费、与原有平台对接及融合费、利润及税金、总承包服务费等全部费用），招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
投标人须充分考虑各种影响报价的因素包括但不限于充分了解采购人现有平台及网络架构的与本项目融合对接费用，进行合理化报价。
为保证本项目的正常运行所必须的所有费用，未列入的清单或技术参数（若有缺失项）投标人须自行补充完整，采购人认为参加本项目投标的潜在供应商应是具有足够经验、供货或服务能力的供应商，采购人在验收时要求成交供应商所供货物具有完整性与成套性，投标人因自身原因考虑不周并不影响合同的履行及最终质量的验收，采购人不因投标人投标时考虑不周而额外补偿任何费用。
13.3 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。
13.4 如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。
13.5投标报价的单位为人民币。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付未支付的合同价款。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。 
13.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
13.6.1投标人认为报价组成不明确的请于投标截止时间前向采购人或项目联系人提出，中标后采购人不因投标人投标时考虑不周而额外补偿任何费用。
13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.7开标时，当投标文件中开标一览表内容与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。
13.8投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。
13.9未宣读的投标价格信息评标时不予承认。
以下14-16条，如有则提供，如已在13条中提供，则不用重复提供。
14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
14.2 提供参加本项目类似案例简介；
14.3 项目的实施方案培训计划；
14.4 详细阐述所投本项目的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
18.2电子投标文件应当使用“盐城政府采购交易管理系统投标文件制作客户端”制作，在线通过系统提交,详见《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》，客户端和操作手册自行到“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目下载。以电子投标文件为准。
四、投标文件的递交
19、电子投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照盐城政府采购交易管理系统要求，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人未在规定解密时间内解密电子投标文件的，作为无效投标，不予参加开标和评审。
20、投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1投标文件的撤回
22.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。
22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
24、资格审查
24.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格，投标文件中无需提供证明材料。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25、评标委员会
25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
25.2 评委会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
26、评标过程的保密与公正
26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
26.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
27、投标的澄清
27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
27.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
28、对投标文件的评审
28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
28.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
28.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
28.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
28.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
29、无效投标条款和废标条款
29.1无效投标条款
29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
29.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；
29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
29.1.6未通过符合性检查的；
29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
29.1.8投标人串通投标；
29.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
29.2废标条款：
29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.2.3因重大变故，采购任务取消的；
29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。
29.2.5 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
29.2.6如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。
六、定标
30、确定中标单位
30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3采购人将在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的；
30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
30.4.7不符合法律、法规的规定的。
30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
31、质疑处理
31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述31.9规定向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：
31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市大丰区公共资源交易中心业务受理处。
31.3以下情形的质疑不予受理
31.3.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.3.2 超出政府采购法定期限的质疑。
31.3.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.3.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.3.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.4质疑函应当包括下列内容：
31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；
31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
31.4.4提起质疑的日期；
31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（或负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。
31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
31.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
31.10 投诉：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级主管部门提起投诉。提起投诉应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。
32、中标通知书
32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、合同签订相关事项
33、签订合同
33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
34、服务的追加、减少和添购。
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、履约保证金
在签订合同时，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。
36、其他
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。


第三章  合同条款及格式

甲方：（买方）              
乙方：（卖方）              
甲、乙双方根据                    （项目名称）公开招标的中标结果及中标通知书，经协商一致后签署本合同。
一、采购内容
详见招标文件
二、合同金额
本合同金额含税为（大写）：______________元（¥：_______元）人民币。乙方已充分考虑为完成上述全部招标内容并进行相关服务所必需的所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在合同金额中，其一切风险均由乙方自行负责。
三、技术资料
1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供实现合同目的所需的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方若违反本合同约定的保密义务，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。
四、知识产权
甲方提供给乙方的任何计划、方案或资料等以及乙方向甲方交付的方案等服务成果的知识产权属于甲方。乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
[备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低为缴纳合同金额5%履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）]
2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3、履约保证金的退还：
3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、转包或分包
1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得全部或部分分包给他人供应；
3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、质保期
质保期 五 年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。
九、项目完成期限、交货方式及交货地点
合同签订后        日历天全部完成并经采购人验收合格。
交货方式：_________
交货地点：_________
十、合同价款支付
合同签订后付30%预付款，项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，验收合格满五年后一次性无息结清，
本项目结算须经甲方委托的审核单位审核。甲方按合同约定付款前，乙方应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。待合同签订生效后，对满足合同支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付资金。具体实际按财政保障资金的情况拨付。
当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在3小时内响应，24小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在乙方合同价款中扣除，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。
4、本项目实施过程中禁止采用“飞线”施工。每发现一处，处以1万元的违约处罚，直接从当期应付合同款项中扣除，同时乙方还须整改到位。如甲方多次通知整改仍拒不整改的，甲方有权终止合同并追究乙方因此造成的损失。
5、在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达    %及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。
6、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。
5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。
十四、货物包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5、甲方根据上级规范性文件、政策措施及上级行政主管部门要求，变更合同内容、项目实施及解除合同的，乙方承诺予以理解、认可。甲方不承担由此产生的违约责任，但应赔偿乙方实际损失。
十六、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向盐城市大丰区人民法院起诉。
十八、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份(用于备案及存档)。
甲方：                                      乙方： 
地址：                                      地址： 
法定（授权）代表人或负责人：                法定（授权）代表人或负责人：
签字日期：      年  月  日                  签字日期：      年  月  日
安全合同
为在                      合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                       （以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全管理。
3、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时发现并处理各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全的安全管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展活动。各级领导和具体服务人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到服务与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全责任制。从派往项目实施的项目经理、现场管理人员到服务人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全的第一责任人。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。
5、服务人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和现场管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
6、所有机具设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
7、乙方应对安全技术资料建立档案，安全技术资料应当真实、完整齐全。
8、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。
9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。
三、违约责任
1、乙方应对发生在本项目服务期间的交通安全、安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。
2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用。
3、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。由双方法定代表人（或负责人）或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）
法定代表人（或负责人）  　　　　　　　　     法定代表人（或负责人）
或授权委托人：　　　　　　　　　　           或授权委托人：
签订日期：　　年　 月　 日                   签订日期： 　年　 月　 日

廉 政 合 同
采购方：                     （以下简称甲方）
供应方：                      （以下简称乙方）
为贯彻执行党风廉政法规，加强                           中的党风廉政建设，特订立本廉政合同。
一、甲乙双方约定
1、强化廉政意识，共同遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》等党风廉政建设的各项规定。
2、认真执行                              合同文件，自觉按合同办事。
3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严谨损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。
4、加强本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。
5、对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。
6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。
二、甲方在廉政建设方面的责任
1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
2、不得接受乙方礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。对无法推辞的礼金、礼品、有价证券和贵重物品应交见证部门登记。
3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。
4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。
5、不得在家接待乙方有关招投标和采购供应事项等涉及公务的询访。
6、不得有其他违反廉政规定的行为。
三、乙方在廉政建设方面的责任
1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。
2、不得以甲方人员报支应由其支付的任何费用。
3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项高消费娱乐性活动。
4、不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。
5、不得到甲方人员家里询访有关招标和采购事项。
6、不得谋取私利擅自与甲方人员就项目承包、物资采购、设备供应项目的费用等问题私下商谈或达成默契。
7、不得有其他违反廉政规定行为。
四、违约责任
1、甲方有违反本合同第一条第1至第5款和第二条的，除按党风廉政建设规定进行责任追究和执行主管部门有关处罚规定外，另外支付违约金2000元；给乙方造成损失的应于赔偿。
2、乙方有违反本合同第一条第1至第5款和第三条的，除按《盐城市市场廉政准入规定（试行）》和行政主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给与项目总价的5%违约处罚，并承担由此造成的损失。
3、甲方双方凡违反本合同规定的均要视情节追究纪律责任，情节严重的已经移送司法机关处理。
五、见证单位的约定和授权
1、双方约定：本合同的见证单位为各单位的内设纪检组织、市纪委派驻纪检组或纪检监察机关和检查机关。双方授权见证单位组织 本合同执行情况的检查，提出在本合同在规定范围内的意见。
六、检查方式
本合同的履约情况检查由甲乙双方共同派人参加。检查方式为座谈、问卷、调查、查阅资料或其他约定方式。检查时间、次数、检查方式和检查结论、处罚意见由见证单位依据事实确定或裁定。
七、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目验收合格后合同价款付清时止。
八、本合同作为                           合同的附件，于本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）
法定代表人（或负责人）  　　　　　　　　      法定代表人（或负责人）
或授权委托人：　　　　　　　　　　            或授权委托人：
签订日期：　　年　 月　 日                    签订日期： 　年　 月　 日

附件：

[bookmark: MOFFICE_OUTDOC_NTDOC__TITLE]政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	
	项目地点
	

	预算金额
	
	承接单位
	

	合同时间
	
	项目开始时间
	

	项目结束时间
	
	项目联系人
	

	验收情况和验收意见
（可另附）


	验收小组（签名）：

　　　　　　　                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：

　　　　　　　                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：

　　　　　                                  年    月    日





第四章 项目需求
[bookmark: _Toc29791]一、项目概述
[bookmark: _Toc12989][bookmark: _Toc148][bookmark: _Toc27114][bookmark: _Toc20493]1.1 项目名称
农村道路“三口”隐患治理提升项目
[bookmark: _Toc12210]1.2 项目建设单位
盐城市大丰区公安局
[bookmark: _Toc16810]1.3 设计方案和投资概算编制单位
[bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc21595][bookmark: _Toc23282]中通服咨询设计研究院有限公司
[bookmark: _Toc7739]1.4 设计方案及投资概算编制依据
[bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc15442][bookmark: _Toc10384][bookmark: _Toc8589]1.4.1设计编制依据
依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：
《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》
《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）；
《中华人民共和国公路法》2016年11月7日
《道路危险货物运输管理规定》交通运输部令2016年第36号
《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令2016年第55号
《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》
《公安交通集成指挥平台结构和功能》(GA/T1146)
《公安交通集成指挥平台通讯协议》(GA/T1049)
《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445)
《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651)
《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)
《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)
《道路交通信息监测记录设备设置规范》(GA/T1047)
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497)
《道路通行状态信息发布规范》(GA/T994)
《公安车载应急通信系统技术规范》(GA/T528)
《道路交通违法管理信息代码》(GA408)
《公安交通管理信息系统安全防范体系建设规范》
《公安信息通信网边界接入平台安全规范》
《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》
《全国公安交通管理信息系统安全备份建设指导意见》
《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T27524-2010)
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）
《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）
《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501168-92）
《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-2011）
《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）
《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2002）
《安全防范工作工作技术》GB50348-2004
《智能运输系统通用术语》（GB/T20839-2007）
《智能运输系统数据字典要求》（GB/T20606-2006）
《智能运输系统体系结构服务》（GB/T20607-2006）
《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007 ）
《机动车区间测速技术规范》（GA/T 959-2011） 
《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）
《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134-2006）
《软件包质量要求和测试》（GB/T－17511）；
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）
《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）
《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）
《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）
《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）
《安全防范系统验收规范》GA308-2001
《安全防范系统通用图形符号》GA\T74-2000
《安全防范工程程序与要求》 GA\T74-1994
《安全防范工程费用预算编制办法》 GA\T70-2004
《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006
《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）
《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2011）
《警用电子地图坐标系与比例尺》（GA/T629-2006）
《城市警用地理信息空间数据质量》（GA/T628-2006）
《城市警用地理信息数据采集与更新规范》（GA/T627-2006）
《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）
《计算机软件开发规范》（GB8566-88）
《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）
《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2007)
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）
《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502—2004）
《信息标准-计算机信息系统安全等》(GA216.1—1999)
《城市交通信号控制系统术语》（GA/T 509-2004）
《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GAT 1400.1-2017）
《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GAT 1400.2-2017）
《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GAT 1400.3-2017）
《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GAT 1400.4-2017）
《公安视频图像分析系统第1部分通用技术要求》（GAT1399.1-2017）
《公安视频图像分析系统第2部分视频图像内容分析及描述技术要求》（GAT 1399.2-2017）
公路工程技术标准（JTGB01—2014）
公路路线设计规范（JTGD20-2017）
公路交通安全设施设计规范（JTGD81-2017）
公路交通安全设施设计细则（JTG/TD81-2017）
公路护栏安全性能评价标准（JTGB05-01-2013）
小交通量农村公路工程技术标准（JTG 2111—2019）
小交通量农村公路工程设计规范（JTG/T3311-2021） 
《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（交办公路〔2022〕14号）
《江苏省农村公路安全生命防护工程实施技术指南》（江苏省交通运输厅公路局2016年）
《江苏省普通公路安全生命防护工程路段排查手册》（江苏省交通运输厅公路事业发展中心2020年）
限于篇幅，此处列举部分依据，除上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求
[bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc16043][bookmark: _Toc6971][bookmark: _Toc23925]1.4.2概算编制依据
（1）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（苏建价【2014】299号）。
（2）住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）。
（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）。
（4）江苏省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2019】142号）
（5）财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）
（6）财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建【2016年】504号）。
（7）建设单位下发的关于本工程的概算编制的意见。
[bookmark: _Toc30514]1.5项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限
[bookmark: _Toc19573]1.5.1建设目标
[bookmark: _Toc427250416]随着城镇化和农业现代化的快速发展，农村地区道路机动化水平不断提高，由此带来的交通安全隐患也日益突出，尤其是交叉口、路侧搭接口、道路开口交通事故高发。为改善农村地区道路出行条件，提高农村地区道路交通安全水平，积极防范和减少道路交通事故，本次重点针对农村道路交叉口、路侧搭接口、道路开口的道路安全隐患，制定了治理对策。
农村地区“三口”交通隐患治理工作是今年区政府为民办实事项目“农村道路交通安全提质工程”的重点项目，各板块及相关职能部门要高度重视，深入开展农村地区“三口”交通隐患治理工作，确保隐患得到全面、有效的治理。
[bookmark: _Toc1194]1.5.2建设规模、内容
在盐城市大丰区各乡镇组织实施智能科技设施类项目：农村路口交通信号灯建设、智能信号机建设与联网、电子警察及卡口补盲与改造、农村路口违停抓拍系统建设及改造、货车不靠右行驶抓拍、牵引货车、半挂货车等车长超过9.6米以上的货车闯红灯抓拍、区间测速等。交安设施类项目：农村道路三口优化、标志标牌和标线的补盲、安装及校园周边路口交安设施的升级改造等。
[bookmark: _Toc6592]二、需求分析
2.1基本情况
大丰区，隶属江苏省盐城市，位于江苏省东部，盐城市东南，北与盐城市亭湖区交界，南与东台市接壤，西与兴化市毗邻，东濒黄海，总面积3059平方千米。截止至2022年3月，大丰区常住人口64.56万人。截至2022年3月，大丰区下辖2个街道、11个镇、2个省级开发区，江苏省属农场3家、上海市属农场1家。 
“大丰”之名，源于境内有大中、新丰两镇，各取一字而得名。民国31年（1942），建台北县。1951年，台北县改为大丰县。1996年，撤销大丰县，设立大丰市。2015年，撤销县级大丰市，设立盐城市大丰区。
2.2地理环境
2.2.1位置境域
大丰区，位于江苏省东部，盐城市东南，介于北纬32°56’~3336'、东经120°13’~120°56'之间，海岸线长112千米。北与盐城市亭湖区交界，南与东台市接壤，西与兴化市毗邻，东濒黄海，总面积3008平方千米。
2.2.2地形地貌
大丰区，是长江和黄河东流入海泥沙长期淤积而成的滨海平原，地形南宽北窄，呈不规则三角形。东西宽44千米，南北长63千米，地面高程1.8米~4.5米。除沿海滩涂外，全区地势东高、西低、南高、北低。
2.2.3气候
大丰区属于亚热带与暖温带的过渡地带，适宜喜温作物的生长。常年平均气温14.4℃，无霜期203.8天，常年降水量1066.7毫米，日照2214.4小时。 
2.3运输条件
2.3.1运输条件
筑路条件主要采用公路运输。可以满足本项目建设期间材料长短途运输要求。
2.3.2社会环境
本项目的建设受到了地方政府部门的大力支持，为设计组人员提供了一个十分宽松的社会环境；本项目对改善区域建设条件，促进区域经济发展有着积极的作用，附近百姓对本项目的建设持支持态度，热情很高，有利于设计工作的顺利开展。
[bookmark: _Toc12361]三、本期项目设计方案
[bookmark: _Toc32381][bookmark: _Toc91064096][bookmark: _Toc110456625]3.1设计思路
在当前社会发展的背景下，农村道路交通安全已成为一个不容忽视的重要议题。根据《国务院安委会办公室关于切实加强农村道路交通安全工作的通知》以及《2024年盐城市政府为民办实事项目实施方案》的精神，结合《2024年全市农村道路交通安全提升工程建设实施方案》，我们明确了道路智能化科技设备建设作为交通管理基础性项目的重要性。
实现交通管理的基础功能是核心目标。这包括通过多渠道、大范围的交通信息采集、处理和发布，有效组织调度交通流，以及监测管辖区内的交通行为等，从而提高道路服务水平。
为提高城市交通安全水平，保障道路畅通是我们不懈追求的目标。通过降低事故发生率，确保交通安全和道路畅通，我们可以为市民创造一个更加安全、顺畅的交通环境。这需要我们在交通管理中不断探索和实践，以科技创新为支撑，不断提升交通管理的科学化、精细化水平。
[bookmark: _Toc25829][bookmark: _Toc110456626][bookmark: _Toc91064097]3.2设计原则
本项目严格控制造价，节约投资，将功能需要与立面处理相结合，做到功能在实用经济的基础上适当体现现代感，整体设计具备一定可扩展性。设计力求体现“功能合理、技术先进、成本核准、品质高尚”的设计原则及思想。设计既要满足甲方的要求，又要节省投资、加快建设速度。建筑充分体现甲方文化。
[bookmark: _Toc27474]3.5 农村道路“三口”隐患治理提升项目
[bookmark: _Toc25867]3.5.1系统概述
为加强路交通安全管理工作，最大限度消除交通安全隐患，压降道路交通事故，交通以营造“智慧、平安、畅通、文明”的道路交通环境为总目标，运用科技手段，全面推进农村道路“三口”隐患治理提升项建设，创新国省道现代管理机制，转变传统交管模式，建立一个科学高效、覆盖广泛、防控严密、服务便捷的智能交通安全系统，满足交通管理部门对国省道交通进行管理、控制、组织、规划和公众信息服务的需求。
[bookmark: _Toc25364]3.5.2系统功能
为进一步提高盐城大丰区交通安全设施系统建设，实现对农村道路的交通安全及道路信息全方位动态监控，落实切实有效的交通安全秩序。 本项目旨在以视频监控、车辆抓拍、人脸抓拍、人脸识别、交安设施等等先进的技术为基础，对车辆、行人抓取数据，满足交通管理部门对机动车道交通进行管理、控制、组织、规划的需求。
为深入贯彻落实全国公安机关社会治安防控体系标准化城市和示范城市创建活动的要求,推动大丰区辖区内的国道、省道、县道等出入口进行红绿灯、卡口（电子警察）建设，形成全局管控，形成一个封闭的外围防控圈。同时运用科技手段,创新城市道路现代管理机制,转变传统交管模式,建立一个科学高效、覆盖广泛、防控严密、服务便捷的智能交通安全系统,满足交通管理部门对城市道路交通进行管理、控制、组织、规划和公众信息服务的需求。



本次采购项目核心产品为：900W电警抓拍单元、900W环保卡口抓拍单元、四合一环保爆闪灯。
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[bookmark: _Toc12492]3.5.3现场点位部署
农村三口智能化点位
	农村道路“三口”隐患治理提升项目

	序号
	路口名称
	经度
	维度
	方向
	900万电警相机
	500万电警相机
	900万环保卡口相机
	500万环保卡口相机
	800W结构化相机
	400W双镜头球机
	800W球机
	高空球机
	违停球
	备注

	1
	阜北村（东宁路与纬一路）
	120.475205
	33.22668993
	东
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	东口900W卡口用于炸街

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	泰丰村（东宁路与细水路）
	120.4789259
	33.17848494
	东
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	泰丰村（东宁路与南环路）
	120.4511963
	33.16624811
	东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	泰丰村（张謇路与春柳路）
	120.4874253
	33.17430563
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	西向杆件移位至停止线25米处

	
	
	
	
	北
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	恒北村（恒北路与春柳路）
	120.4888254
	33.15893028
	东
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	新民村（张謇路与西康路）
	120.4390812
	33.17243774
	东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	红花村（南翔路与常新路）
	120.4500407
	33.18179924
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	刚强村（恒北大道与方大线）
	120.4663823
	33.15826788
	东
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	阜北村（上川路与纬一路）
	120.4680322
	33.2229263
	东
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	信号机更换主线缆

	
	
	
	
	南
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	北
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	10
	阜北村（东宁路与纬二路）
	120.475205
	33.22668993
	东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	阜北村（方大线与纬一路）
	120.4616332
	33.22262342
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	原杆件加装

	12
	纬一路东违停球
	120.4713321
	33.22321578
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	杆件走春柳与恒北大道西口拆过来

	13
	大新村（新时代大道与纬二路）
	120.447278
	33.22515438
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更换红绿灯主线缆，大中街道

	
	
	
	
	南
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	同德村（丰和路与丰悦路）
	120.4514462
	33.21344581
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	东向和南向分别在路顶头分别立杆安装违停球，广场东侧道路与南侧道路中间绿化带安装违停球，南侧用T形杆装两个违停

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	2
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	2
	

	15
	丰裕村（新村路与裕丰路）
	120.5194831
	33.2148371
	东
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	改造，新增卡口，无汇聚机箱，信号机在东南角

	
	
	
	
	西
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	丰裕村（飞达路与裕丰路）
	120.5197513
	33.21175828
	西
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	新建，南，北，西立杆7米，

	
	
	
	
	南
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	丰裕村（幸福路与裕丰路）
	120.5201376
	33.2083158
	东
	3
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	改造，改造电警，新增卡口，无汇聚机箱，新增机箱3台，改造管网

	
	
	
	
	西
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	丰裕村（幸福路与福成路）
	120.5276048
	33.20881849
	东
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	改造，已有汇聚机箱（西南角），东，南，西新增卡口 

	
	
	
	
	西
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	19
	丰裕村（大华路与福成路）
	120.5281735
	33.20202294
	东
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	新建，东向杆件利旧，西5米，北8米

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	

	20
	丰裕村（新北路与万丰路）
	120.5130243
	33.21746253
	东
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	改造，新增卡口，无汇聚机箱，信号机在西南角绿化带，派出所取电

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	21
	丰裕村（新北路与裕丰路）
	120.5192471
	33.21778566
	东
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	改造，新增卡口，与汇聚机箱，信号机在东北角

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	丰裕村（北兴路与万丰路）
	120.5127561
	33.22101685
	东
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	新建，东向杆件利旧，南北新增杆件12米，信号机在东南角，人民路上移位两个球机安装在该路口东、南向 

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	23
	丰裕村一组1（新村路交陈李线）
	120.5406272
	33.21646476
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东向西与信号灯，信号机在西北角，人民路上移位两个球机安装在该路口东、南向

	
	
	
	
	西
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	丰裕村一组2（幸福路交陈李线）
	120.5409937
	33.20995323
	西
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	西向杆件利旧，南向7米，北门5米，将信号机联网，人民路上移位两个球机安装在该路口东、南向

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	同丰村（同丰路交新区大道）
	120.4485118
	33.2516623
	东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	将原有抱杆箱内的设备移至新抱杆箱并将原有设备调试接通至交警现有平台

	
	
	
	
	南
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	同丰村（同丰路交南环大道）
	120.4495311
	33.23941438
	东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	将原有抱杆箱内的设备移至新抱杆箱并将原有设备调试接通至交警现有平台

	
	
	
	
	南
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	同丰村（新时代大道与新区大道）
	120.4446606
	33.25146051
	东
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	信号机更换主线缆

	
	
	
	
	南
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	同丰村（新时代大道与温泉大道）
	120.4441636
	33.25832339
	东
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	信号机更换主线缆

	
	
	
	
	南
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	同丰村（同丰路与淮海大道）
	120.4475391
	33.26316524
	东
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	将原有设备调试接通至交警现有平台

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	太兴村（新龙路交森林大道）
	120.405618
	33.26694063
	东
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	将原有设备调试接通至交警现有平台

	
	
	
	
	南
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	赤旗村（X206交友谊路）
	120.3781414
	33.25562793
	东
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	将原有设备调试接通至交警现有平台

	
	
	
	
	南
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	方强村（方强小街）
	120.4304977
	33.3774198
	东
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	将原有设备调试接通至交警现有平台

	
	
	
	
	南
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	36
	镇南村（920门口）
	120.4569877
	33.26662078
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	原杆加装

	37
	镇南村（920北1）
	120.4569344
	33.26833088
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	38
	镇南村（920北2）
	120.4567207
	33.27128892
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	原杆加装

	39
	镇南村（920北3）
	120.4566058
	33.27260860 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	原杆加装

	40
	全心村（新时代大道与新龙路）
	120.4430144
	33.27244975
	北
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	41
	裕北村（新阵线与五一路）
	120.4994478
	33.26634125
	东
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	东向、南向反向安装电警杆，信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	长安村（南翔路与祥丰路）
	120.4175484
	33.17994498
	东
	 
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	4个方向监控管道线缆重新布放

	
	
	
	
	南
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	43
	长安村（南翔路与锦丰路）
	120.3936982
	33.17621838
	东
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	路口电压不稳需重新开户

	
	
	
	
	西
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	44
	长安村（南翔路与大奇路）
	120.3993416
	33.1775474
	东
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	45
	新民村（南翔路与昌平路）
	120.4343605
	33.18109435
	东
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	46
	灶圩村（新村路与灶圩小区西北门）
	120.4069805
	33.20795673
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	更换红绿灯线缆

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	47
	和瑞村（常新路与南环路）
	120.4511963
	33.16624811
	东
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	重新取电

	
	
	
	
	南
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	48
	和瑞村（龙城大道与鸿腾路）
	120.4081821
	33.13852145
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	南
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	49
	和瑞村（新226与鸿腾路）
	120.4188521
	33.14165089
	南
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	50
	西渣村（新草线交丁成线）
	120.4194796
	32.9462107
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	51
	双垛村（双草线双垛十字路口）
	120.3592131
	32.96344309
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	52
	进步村（351省道与双草线）
	120.3750024
	32.96941097
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	T型杆南侧反向安装，抓拍逆行，施划地面标线

	53
	大桥村（226与民建街）
	120.6376398
	32.99245377
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	可以拆除原有监控

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	54
	大东村（大洋线与X354）
	120.6504166
	32.98935579
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	

	55
	海东村（兴海路与园业路）
	120.4843692
	33.03453262
	东
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	派出所取电，信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	56
	海东村（兴海路与园海路）
	120.4910703
	33.03635833
	东
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	57
	江北村（226与立新河桥）
	120.4997635
	33.07841720 
	南
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	东西向电警走人民路拆

	
	
	
	
	北
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	新团村（沪丰大道交343国道）
	120.3656883
	33.17200405
	东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	原杆加装，东口桥上安装辅助信号灯

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	59
	祥北村（X305线与226省道）
	120.551985
	33.12283917
	东
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	原杆件加装，红绿灯箱取电（南向杆件拆走，新杆件装在西向）

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	60
	盐城港大道（343国道北侧路口）
	120.6990966
	33.24640039
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	路对面立杆加装2球机，原有相机取电取网

	61
	永为路与众合路
	120.4040623
	33.19675311
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	62
	广州港路与南港大道
	120.8293748
	33.21601743
	东
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	63
	上海港路与泰晤士港路
	120.7378578
	33.24839636
	南
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	64
	博汇小区门口
	120.7375145
	33.25117780 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	65
	上海港路与中港大道
	120.7373415
	33.25472513
	东
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	更换红绿灯主线缆

	
	
	
	
	南
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	66
	钱塘江路与珠江路
	120.7336159
	33.24821354
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	更换各方向红绿灯线缆

	
	
	
	
	南
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	67
	中港大道与日月湖大道
	120.7258952
	33.25386944
	东
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	东向电警位置安装

	68
	日月湖大道与泰晤士港路
	120.7247029
	33.24827523
	东
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	原有电警杆件向后移位

	
	
	
	
	南
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	69
	盐城港大道与日月湖大道
	120.6973672
	33.23854395
	东
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	南
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	70
	南港大道与大丰海堤
	120.7415058
	33.20150991
	东
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	南向原杆件加装

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	71
	博汇厂门口违停
	120.766182
	33.22619547
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	画黄线

	72
	草庙镇东灶村
	120.8100068
	32.99149971
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	高路灯杆上，加装不低于20米
加装球机  西向

	73
	草庙镇东灶村1
	120.8051454
	32.99214257
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	原有杆件加装

	74
	新场村上（川线与行政路）
	120.6777704
	33.04430242
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	原杆件加装

	75
	竹港村（草庙初级中学）
	120.6699432
	33.04347752
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	X205交陈李线南口杆件移位至此

	76
	草庙镇东灶村1
	120.8051454
	32.99214257
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	原有杆件加装

	77
	351-大中农场路口
	120.692723
	33.08497625
	东
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	红绿灯取电，东、南、西三个方向监控杆移位至标准电警位

	
	
	
	
	南
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	西
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	北
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	204国道与351省道
	120.3038009
	32.97150099
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	79
	204国道与大白公路
	120.3064927
	33.07047759
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	80
	204国道与刘高线
	120.2835476
	33.19351519
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	81
	金海路与幸福路
	120.4082212
	33.19834626
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	82
	金海路与新村路
	120.4038951
	33.20695644
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	83
	五一路与343国道
	120.5044767
	33.2197504
	东向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	西向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	84
	226省道与展望路
	120.4332989
	33.24269652
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	85
	226省道与淮海大道
	120.4253214
	33.2618857
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	86
	226省道与港便线
	120.4219714
	33.26876192
	南向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	
	
	
	
	北向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	离停止线30米左右安装辅助信号灯

	87
	G343-五一路
	120.504511
	33.21961668
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北向安装辅助信号灯

	88
	川东闸测速点1
	120.8039475
	33.05097558
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	开通链路

	89
	川东闸测速点2
	120.8517551
	33.05424888
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	开通链路

	90
	川东闸测速点3
	120.8653164
	33.06536282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	开通链路

	91
	川东闸测速点4
	120.8591366
	33.10872609
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	开通链路

	92
	大刘路交申丰路
	120.4008919
	33.18757727
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	93
	幸福路交花园路
	120.5089045
	33.20547913
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信号机进行联网，对接平台

	94
	人民路（健康路-工农路）
	120.4632425
	33.19783044
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	可以拆除原有监控，，抱杆箱颜色须与现场杆件一样

	95
	人民路（飞达路-新村路）
	120.4622018
	33.20947378
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	可以拆除原有监控，，抱杆箱颜色须与现场杆件一样

	96
	人民路（幸福路-健康路）
	120.4629207
	33.20108032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	可以拆除原有监控，，抱杆箱颜色须与现场杆件一样

	97
	331中重型货车不靠右抓拍、区间测速
	120.4951286
	33.42370499
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	原杆加装

	98
	331中重型货车不靠右抓拍、区间测速
	120.4451752
	33.4027131
	
	
	
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	99
	黄海路交金海路
	120.41250587
	33.18981296
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南向杆件移位至标准电警位

	100
	新草线交东塘线
	120.39272189
	33.10885191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南向杆件移位至标准电警位

	101
	人民路育红路西
	120.46366096
	33.19253791
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西向杆件向西移位至标准电警位



交安设施点位

	标志标牌标线点位

	序号
	隐患地点
（具体到路名村/组/户或路口经纬度)
	预警标牌
	抓拍标牌
	禁停标志牌及辅助标
	校园标志
	备注

	
	
	数量
	数量
	
	数量
	

	1
	阜北村（东宁路-方大线）
	2
	5
	2
	
	预警标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	2
	同德村（丰和路与丰悦路）
	6
	8
	6
	
	预警标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	3
	方强村（方强小街）
	4
	4
	
	
	预警标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	4
	镇南村（920门口）
	2
	3
	
	
	预警标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	5
	博汇小区门口
	2
	3
	
	
	预警标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	6
	博汇厂门口违停
	2
	4
	2
	
	预警标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	7
	健康路城东实验初中南门
	2
	2
	
	2
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	8
	幸福路外国语学校南门
	2
	2
	
	2
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	9
	东方路城东实验小学南门
	2
	2
	
	2
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	10
	公园路新丰中学南门
	2
	2
	
	2
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	11
	鹿鸣路城东实验幼儿园西门
	2
	2
	
	2
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	12
	人民路（健康路-工农路）
	2
	2
	
	
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	13
	人民路（飞达路-新村路）
	
	2
	
	
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线

	14
	人民路（幸福路-健康路）
	
	2
	
	
	违停标牌，监控抓拍标牌、边黄线
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[bookmark: _Toc5077]3.6主要设备参数要求
主要设备参数
500W电警抓拍单元
包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。
★图像传感器不小于2/3英寸。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
★最大图像尺寸≥2448×2048像素。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。
支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。
支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。
支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照明光照度不高于30lx的条件下进行测试，白天车辆闯红灯行为捕获率≥99%；晚上车辆闯红灯行为捕获率≥99%。
支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。
支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。
支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。
支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。
支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。防护等级不低于IP66。
支持35114 A级加密；
工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。

900W电警抓拍单元
包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。
图像传感器不小于1英寸。
★最大图像尺寸≥4096×2160像素。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
字符叠加时最大可支持4096×2800。
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。
支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。
支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。
支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。
支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。
支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%。
支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。
支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。
支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。
支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。
支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。
具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项，可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。
支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别,支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
支持35114 A级加密；
防护等级不低于IP66。
工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
500W环保卡口抓拍单元
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。
★最大图像尺寸≥2448×2048像素。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。
支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。
支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。
开启混合抓拍模式后，支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。
设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。
支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%。
支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。
具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。
支持35114 A级加密；
防护等级不低于IP66。
工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
900W环保卡口抓拍单元
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。
图像传感器不小于1英寸，镜头焦距不小于50mm。
抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移
★最大图像尺寸≥4096×2160像素。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
字符叠加时最大可支持4096×2800。
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。
支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。
支持抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、识别等检测功能。
支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。
支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。
支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。
支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。
支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。
支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。
支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 110 个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标。
支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。
支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。
具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。
支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。
支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
支持35114 A级加密；
外壳防护等级应不低于IP66。
工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
400W球机
★具有不小于1/2.8"靶面尺寸，视频输出分辨率不小于2560×1440。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
支持采用H.265、H.264视频编码标准。
支持不小于23倍光学变焦，焦距不小4.8 mm~110 mm。
最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°。
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。
信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms。
动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。
具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能。
支持SD卡热插拔，最大支持512GB。
支持不低于IP67，8kV防浪涌。
支持35114 A级加密；
工作温度范围可达-45℃-70℃。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
800W球机
★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频分辨率与帧率不小于3840×2160，内置GPU芯片。（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
摄像机自带雨刷，内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。
设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。
开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。
开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%。
开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。
设备可显示行人、非机动车属性。
设备支持人脸图片比对功能。
设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。
具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度。
设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
支持GB35114 A级安全加密。
防护等级不低于IP67。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
高空球机
摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头。
全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯
细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯。
细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°，全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。
红外距离不小于200米。
支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
★内置不少于2个GPU芯片（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。
设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m
在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。
支持GB35114 A级安全加密。
防护等级不低于IP67。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
800W结构化相机
设备内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"英寸传感器，最高分辨率可达800万像素；
主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps；
最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx；
内置补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 
设备内置电动变焦镜头，焦距&视场角：8~32 mm：水平视场角：41.8°-14.9°，垂直视场角：22.9°-8.5°，对角视场角：48.7°~17.1°；
支持多种智能模式：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图，多种智能模式可按需切换；
全结构化模式：1)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，2)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，3)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，4)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别；
在环境照度≤20lx且关闭设备补光灯情况下，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥9/10；
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；
可对检测区域内不低于45个目标进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示；
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；可同时检测监控场景内出现的不少于 320张人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸； 
支持车牌检测、识别、抓拍、存储功能，可识别车型、车身颜色、车辆品牌；可识别通过监视画面中的机动车车牌颜色，包括:蓝、黄、黑、白、绿不少于5种； 
支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型；
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；
支持DC12V或POE供电；
支持GB35114 A级安全加密。
支持IP67防尘防水。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
违停球
★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，摄像机内置镜头，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
▲视频输出支持2560×1440；（提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标人公章）
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；
支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头等城市道路违章取证；
支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率；
支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能；
支持对静止或运动车辆的手动取证功能；
支持违法数据的断点续传功能；
支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台；
支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡；
设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米；支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%；
可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；
可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；
可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%；
可识别18种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；
支持35114 A级加密；
支持DC36V或AC24V供电；
防护等级不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
本项目采购设备采集的各类数据需无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、公安部集成指挥等平台深度应用】，并提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章。
LED频闪灯
LED灯珠：16颗原装进口大功率暖光LED灯珠
光照角度：15/25/40度常规，40度常规
覆盖范围：单车道
最的佳补光距离：16米～28米
触发方式:同时支持电平量触发、开关量触发
视频补光同步：支持
抓拍补光同步：支持
参数配置：支持，支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式
频闪亮度调节：支持亮度可调，档位由相机随意调整
环境亮度：相机控制        
防护等级：IP66；
▲防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。（投标时须提供公安部检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
▲相机控制功能：支持通过相机IO口调节补光灯亮度等级。（投标时须提供公安部检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）
★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求，（投标时须提供公安部检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）
四合一环保爆闪灯
光源：进口石英灯管+24颗进口原装CREE大功率LED灯珠双光源；            
闪光指数：GN 73（ISO 100 1M）；
闪光次数：≥2000万次；                                                                    
色温：3500-6500K（夜晚红外补光）；
照射距离：标配18-32m；
日夜功能：支持环境亮度检测，根据亮度切换光源（白天爆闪补光，夜晚红外+LED补光）；
触发输入：1路频闪触发输出，1路爆闪触发输入，1路转页触发输入；                   
供电电源：AC180V-250V(50Hz）              
工作环境温度：-40℃~+80℃；
工作环境湿度：10%Rh～95%Rh;    
▲光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值多级可调。支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节。支持自适应亮灯，自适应熄灯。（投标时须提供招标前签发的符合GAT1202-2022标准的公安部权威机构检测报告原件扫描件加盖投标人公章）
▲同步功能：支持与摄像机自适应同步。（投标时须提供招标前签发的符合GAT1202-2022标准的公安部权威机构检测报告原件扫描件加盖投标人公章）
★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，（投标时须提供公安部权威机构检测报告原件扫描件证明并加盖投标单位公章）；
终端服务器（4T）
支持12路IPC接入，支持新国标电警。
支持区间测速功能。
设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。
可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
设备具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口。
最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。
支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，设备至少内置1块4T硬盘。
可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。
可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。
支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。
可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。
工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%。
满屏信号灯
1、产品概述
每套信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用蝴蝶扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。
2、产品特性
.灯芯尺寸：392mm，三联体
.外壳材料：ABS&PC合金塑料
.透明玻璃面罩：高透光率，阻燃，防紫外线
.单灯发光强度：红灯≥697cd           
                黄灯≥613cd        
                绿灯≥701cd 
.LED光强：红色≥6000mcd
黄色≥6000mcd
绿色≥10000mcd
.LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm
.单灯功率：红、黄、绿均≤14W 
.以250g±0.5g的钢球从40cm的有效高度自由跌落，落点位于处于工作状态的信号灯面罩的中央。试验后，试样面罩不得碎裂，封接处不得有开裂等缺陷。
夜间降光功能：以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，当电压有效值不大于150V时，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于150cd且不大于250cd，亮度应不小于1500cd/m2且不大于2500cd/m2。
3、性能指标
1)工作电压：AC220V±20%
2）工作频率：50Hz±2Hz
3）功率因数：≥0.91
4）启动瞬间电流：≤1.2A
5）启动响应时间：＜10ms
6）关闭响应时间：＜85ms
7）绝缘电阻：≥500MΩ
8)介电强度：耐压1440VAC
9)泄露电流：≤0.059mA
10)接地电阻：≤0.1Ω
11)电源类型：恒压电源
12)LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA
13)工作温度：-40℃～+80℃
14)湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％
15）外壳防护等级：IP55
16）整灯寿命：超过10年
17）抗振动、抗风压：＞145km/h
18).执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》
倒计时
倒计时显示器是按照行业标准GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器的要求，应用自主研发、具有完全知识产权的发光组件技术，结合倒计时显示器的外壳实际使用要求实施开发并取得成功的新款道路交通信号倒计时显示器产品。该倒计时显示器外壳采用ABS&PC合金塑料材料制作，内、外表面光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷，转动部件活动灵活，紧固部件紧固。
显示单元与倒计时器箱体连接紧密，无松动。显示单元由防水底壳、PC透光罩、橡皮圈、LED发光面板、控制板、开关电源、密封条等组成，单元密封性好，密封表面平整。
较传统笔画段式倒计时显示器，单元式倒计时显示器密封性好，防水效果好，结构简单，笔画段和控制板之间连接点少，故障点少，便于维护。
2.重量和尺寸
倒计时器的尺寸和重量: 
型号 单字高 单字宽 字间距 笔画宽度 单套质量
DX-3-T-1-ST802 487mm 261mm 137mm 35mm ＜12kg
3. 结构性能
倒计时器的箱体设计满足户外的使用条件，便于安装、使用和维护。
倒计时器机箱门为双开门结构，开启方便，开启角度>90°，机箱门关闭后无松动、变形。  
4. 文字、图形和标志符号
所有标志、文字、图形和符号清晰、醒目。
5. 接线标志及说明
接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在产品说明书中有说明。交流电源线、接地线均用规范的符号或文字标出。
6. 安全标记
倒计时器的接地端子有标记，AC220V 在其显著位置设置醒目的警告标志。
7. 内部电气装置
倒计时器内部的各种电气装置布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，便于零部件的更换。
8. 接线端子及导线
接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时无松动。正确接线后在不借助工具的情况下不能将导线松开。
倒计时器内部的导线有保护，使导线绝缘性不会被其他锐利部件损伤。线束均进行编扎，走线安排合理以便进行接、拆线操作时不会影响其它与该操作无关的线缆。
倒计时器内部接线均使用线夹、电缆套等专用件，以保证接线的牢固性、及良好的接触性。
9. 接地
倒计时器内设置专门的接地端子,保护接地线使用专用绿/黄双色导线。
10. 工作方式(支持以下三种工作方式）
11. （1）采用通讯方式控制的倒计时显示器
a)  根据道路交通信号控制机的指令显示；
b)  与道路交通信号控制机之间的通讯每秒进行一次
c)  当通讯中断时， 或者道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时， 倒计时显示器应能在2 s内显示黑屏。
（2）采用跟随方式控制的倒计时显示器
a)  当道路交通信号控制机开机、 信号周期发生改变或者道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时，跟随方式倒计时显示器应进入跟随状态，跟随时间不超过 2 个信号周期；
b)  跟随期间倒计时显示器应显示黑屏；
c)  当道路交通信号控制机中断输出或转入黄闪控制后， 倒计时显示器应能在当前相位结束前显示黑屏；
d)  当道路交通信号机输出信号相位提前结束时，倒计时显示器能在当前相位结束前显示黑屏；
e)  当道路交通信号机输出信号相位时间延长时，倒计时显示器能逐秒递减显示 1 之后 0.1 s 内显示黑屏。
（3）采用触发方式控制的倒计时显示器
a)  道路交通信号控制机控制信号相位的特定灯驱闪灭一次作为触发信号输出， 倒计时显示器接收到触发信号后即开始定程显示；
b)  有效触发信号持续时间范围应为 150 ms~300 ms；
c)  定程显示时间采用事先设置或根据触发信号跟随的方式设定；
d)  对事先设置定程显示时间的倒计时显示器， 能在收到第一次有效触发信号即开始正常计时并显示；
e)  触发式倒计时显示器定程显示的跟随时间应不超过一个信号周期， 跟随期间倒计时显示器显示黑屏状态；
f)  当道路交通信号控制机中断输出或转入黄闪控制后， 倒计时显示器能在当前相位结束前显示黑屏；
g)  当道路交通信号机输出触发信号后信号相位提前结束时， 倒计时显示器能在当前信号相位结束前显示黑屏；
h)  当道路交通信号机输出触发信号后信号相位时间延长时，倒计时显示器能逐秒递减显示 1之后 0.1 s 内显示黑屏。
二、性能指标
输入电压 : 176～264VAC
电源频率 : 48～52Hz
发光亮度：红色≥10172cd/㎡，黄色≥8270cd/㎡，绿色≥11447cd/㎡
色度：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器
光源寿命：≥10万小时
可视角度：≥30度
可视距离：≥ 400m
外壳防护等级：IP55
耐温：-40℃～+80℃
湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95%±2％
绝缘电阻：≥500MΩ
抗振动：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器
立柱式信号灯
【90度自适应一体化】
90度一体化4.5米高，包括雷达、一体化箱体、90度双面安装，每面安装一组403信号灯及一组LED显示屏（320*1600mm）、行人过街按钮。雷达检测到放行目标后本相位信号灯自动放行。
功率：≤400W、电压范围：AC220V±20%
详细技术规格：
1、403满屏信号灯中间带倒计时
1).灯芯尺寸：392mm，三联体 
2).外壳材料：ABS&PC合金塑料
3).透明PC面罩或高强钢化玻璃：高透光率，阻燃，防紫外线
4). 单灯功率：红、黄、绿均≤14W 
5).光学性能：红灯≥680cd       
黄灯≥620cd        
绿灯≥720cd   
6).LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm
7).启动瞬间电流：信号灯启动时的瞬间电流应小于1.2A。
8).绝缘电阻：信号灯带电部件与壳体之间的绝缘电阻不应低于2MΩ
9).泄漏电流：电源各级与信号灯壳体之间的泄露电流不应超过0.05mA
10).单灯功率：红、黄、绿均≤14W 

2、LED显示屏：
支持通用显示及人工诱导显示两种发布模式，通过网络远程实时控制内容显示及预存内容显示，在通讯断开后显示预存内容；
可通过控制中心软件进行节目编辑，可编辑显示警示标语、指路标志、宣传语等，在手动、特勤等特殊控制模式下不出现乱码及不同步现象；
中心管理系统对路口可进行节目管理，系统后台服务可对路口节目进行轮询，实现特殊情况下的交通诱导控制。
控制接口：RS485接口+网络接口（可接入中心管理平台）
P10模组全彩户外SMT贴片封装，2R1G1B,静态恒流驱动方式；
平均寿命：≥100000小时。
显示单元具有防腐、防锈、防水、防尘的功能，防护等级不低于IP55标准。
象素点间距误差≤ 0.5mm，不平整度≤ 1mm；
最大功率小于300W每平方米，功率因数大于0.9。
在额定电流时的法向发光强度：不小于单色 5000cd/m2。
显示屏的对地漏电流应不超过3.5mA。
3、雷达主要性能指标：
	工作频率
	80GHz

	数据刷新率
	50ms(20Hz)

	距离
	280米小车、400米大车

	最近距离
	0.5m

	距离精度
	±0.3m

	方位角度
	±12.5°

	俯仰角度
	±10°

	方位分辨率
	1°

	探测相对速度
	-250Km/h~250Km/h

	速度精度
	±0.2Km/h

	最大探测目标数
	≥256个

	输出接口
	232 & TTL

	平均功耗
	≤2W

	温度
	-40℃～+85℃

	供电
	9～36V



微波检测器采用二维主动扫描式雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向可靠地检测道路上每一车道的目标。
检测器应能进行大区域检测，沿来车方向每个车道能检测机动车不低于400米远。微波车辆检测器能同时检测横向40米不低于10个车道，同时识别及跟踪不低于256个目标对象。
检测器支持静态和动态排队长度检测功能，可通过上位机软件输出排队长度、队首队尾车辆位置、排队车辆数，可根据需求设置动态排队条件参数值。       
检测器可检测经过各车道虚拟线圈上经过的车辆的存在信息，可通过上位机软件显示车辆进入时的驶入信号、车辆离开时的驶离信号，车辆处于静止状态时可持续稳定保持存在信号。支持静态目标、来向逆行、去向逆行、范围屏蔽、目标合并跟踪、排队等算法开启和关闭；                                                  
防护等级达到IP67
行人过街按钮
行人过街按钮主要安装在行人过街需求不均衡且车流量较大的路段或丁字路口上。没有行人过街的时候，信号控制器会自动延长机动车绿灯信号时间，让机动车顺畅通过;有行人要通过时，按下按钮“预约”绿灯，信号控制器根据实时车流量和行人过街需求调整信号灯配时来放行行人，两侧的车辆则会被红灯指示停车等待。这样就科学地实现了人车双赢。该产品采用高强度压铸铝外壳和高品质零部件，防尘、防水效果好，使用寿命长。
技术指标:
控制方式:机械开关
工作温度:-40°C~+80C
湿热性能:温度为40℃时，空气相对湿度≤95%+2%
4.5米一体化
定制钣金一体化人行灯高4.5米。基础法兰350*500-14mm厚，螺栓孔中心距360(255*255)mm-4个 24x50mm 腰孔,M20 地脚螺栓,灯具面对应法兰大面杆件喷塑白色。灯杆嵌入式安装一组塑壳403满屏灯上红色满屏，中黄色满屏加双色倒计时，下绿色满屏。前面配一组全彩 P10,320*1600mm 显示屏。支持中心联网编辑。
一体式人行灯-侧发光
行人灯符合国标GB14887-2011并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测；
屏体接入信号控制中心，可通过中心编辑显示文字，颜色与行人灯同色同步。一体化灯侧向增加倒计时排，可显示本向或对向的时间倒计时排，增加路口行人过街视角宽度。
1.	显示画面：国标红人、绿人，可编辑字幕显示屏，立柱侧发光倒计时排，立柱式一体化设计；
2.	灯面直径：φ300 mm，发光单元采用超高亮度发光二极管；
3.	立柱显示屏，采用P8双基色全户外屏体设计，显示像素：32*192，顶端倒9秒显示倒计时读秒，和行人灯同色同步；显示屏字幕颜色与行人灯灯色同步显示，绿灯时显示绿色提示语，红灯时显示红色提示语，提示语可通过中心软件编辑，根据需要更改显示内容。
4.	立柱侧面安装倒计时灯带，采用高亮红、黄、绿LED发光管，每排LED不少于三颗，支持学习、通讯、触动等控制模式，可设置和本相或对向行人灯倒计时同步倒计递减显示；
5.	行人灯灯形式：一体化国标两联结构。  
6.	整体和发光单元有文字清晰的铭牌，壳体防护等级大于IP53。
7.	信号灯壳体表面经喷塑处理，外观完整、光洁、无开裂、银丝等缺陷。
8.	信号灯发光单元采用圆形结构，全密封设计，除了信号灯引线外，所有电气部件应密封在专用信号灯托盘内，保证在壳体轻微损坏变形条件下仍具有良好的防护性能。
9.	所有安装螺丝要求采用不锈钢螺丝，保证长时间室外使用不锈蚀；
10.	为了便于信号灯的维护，每个信号灯单元的电源部分为独立部件，统一接口，所有信号灯单元采用统一的电源，不同单元之间的电源部件能够互换；
11.	光源寿命：≥10万小时；
12.	工作温度：－40℃～+80℃；
13.	工作湿度：＜90％rh；
14.绝缘电阻：≥500MΩ。
交通信号主机
★能够无缝接入大丰区交警大队现有信号控制系统平台。（投标人提供对接平台承诺函，格式自拟）
▲交通信号控制机须符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）国家强制标准的相应要求，且耐温等级为A级。（投标人提供承诺函，格式自拟）
▲信号机与上位机间的通讯协议符合《GB/T20999-2017交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》标准要求，符合度达到100%。（投标人提供承诺函，格式自拟）
信号机采用嵌入式架构设计，为集中协调式联网信号机，模块化程度高，可积木式扩展；操作系统采用嵌入式 Linux系统，稳定可靠；采用工业级触摸屏显示界面，可实现全图形化操作；
信号机组成要求
信号机需主要由外箱机柜、4U控制插箱（含工业级触摸屏操作面板）、接线端子、手动面板、配电开关、黄闪控制器等组成。整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置可大可小，而且机器的维修被简化为功能模块的现场快速代换。
机柜箱体材质为钢板。内机箱需采用铝合金材料，表面防锈蚀氧化拉丝处理，外机柜采用高强度钢板，表面喷塑处理，完全适合全天候的户外运行。全封闭增强型机箱设计，有防雨、防潮、防尘、防震能力。机柜内部采用机架式安装方式，机柜箱门具有存放A4版面资料的存储盒，机柜与箱门接合处具有导水槽。机柜采用前后双开门，柜门采用内嵌式结构，具有防撬功能。
信号机主要功能要求
多种控制功能
要求信号机具备多种控制功能，包括：多时段控制功能、单点自适应功能、全感应和半感应控制功能、手动控制、行人过街触发功能、公交车辆优先控制功能、车载特勤控制功能、绿波协调控制功能、线协调控制功能、区域协调控制功能等。
要求信号控制实行平滑过渡策略，可半程显示倒计时器、可设置无跳变，可以保证系统通讯通、断、工作方式切换时，交叉口信号平滑过渡，保证倒计时显示器准确显示（每秒一次）而不跳相位。
交通流信息采集功能
可以与开关量、RS232串行通讯方式作为输出的车辆检测器接口，完成交通流信息采集功能；
可自定义采集间隔，数据可以在本地保存，及向上传入中心数据库。
系统控制参数的设定、修改和查询
系统数据包括：时基调度表、时段表、方案表、阶段表、相位表、通道表、公共参数等等。可对各种系统参数进行设定、修改和查询。并同时完成操作正确性检查和数据正确性检查。
人机对话功能
可通过前面板的工业级触摸屏或笔记本电脑（或手机、平板电脑等）设置和查询方案，提供全中文操作人机界面，实现信号机的参数设定与查询，提供全中文操作人机界面，实现信号机的参数设定与查询。
完善的故障检测功能
具有绿冲突故障检测，信号灯组所有红灯熄灭故障检测，信号灯工作电压、工信电流检测，通讯故障检测等功能。
系统故障保护功能
在设定的故障条件下，或系统严重故障（如电源故障，控制主机故障，绿冲突等）时，或信号机维护保养时，信号机自动启动配套的硬件黄闪控制器以实现黄闪功能，确保路口通行安全。
对因网络设备、网卡故障、网络环路的原因容易造成网络瘫痪，从而导致信号机运行不能正常运行，影响路口交通安全时。要求信号机具备在网络瘫痪的情况下正常运行，不黄闪的功能。
过电压保护
灯具驱动输出具备过载、短路、电压电流快速上升保护功能。在供电电压超过AC280V时，系统自动断电保护。
数据本地存储
信号机本地储存1个月以上的交通数据，具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。
8.	方案自动生成功能
信号机具备方案自动生成功能，可在基础方案配置的基础上，根据路口检测器信息计算自动生成多时段顶周期方案，并依据流量自动规划时段，生成时段方案、周期、绿信比时间。
9.	手动指定相位放行功能
通过手动控制面板选择相应的相位编号，转换至手动指定相位。
10.  支持宽压启动
信号机供电电压小于150V时，且工作一个小时后，信号机各项功能均正常。
主要技术指标
产品设计
硬件采用嵌入式架构设计，模块化程度高，可积木式扩展；
操作系统采用嵌入式 Linux系统，稳定可靠；
采用工业级触摸屏，全图形化操作；
机械性能
外壳防护等级：IP54
使用电源
电压：单相 AC220V±20% 50Hz±2Hz
无负载功耗：20W
输入输出接口
信号灯输出：48路，可扩展至96路，可控硅输出,单路驱动能力AC220V/5A；
车辆检测输入：标准配置可连接24个车辆检测器，可扩展至48个，支持线圈、视频、微波、地磁等车辆检测器，干触点或OC晶体管输出；
通讯接口：标准EIA电平RS232接口：3个，波特率：1200bps—115200 bps；RS485电平信号接口：1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2004；可支持8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯时和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时。
网络接口：1个，10M/100M自适应；
GPS接口：1个，可接收GPS授时（选配件）；
光纤收发器
千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口，有效传输距离大于20KM
工业级交换机千M
至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电；
抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备IP40防护等级认证报告；
采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；
背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务；
运行温度：-40度到75度； 
抱杆箱
体规格尺寸：高530*宽400*深250MM，板材厚度≥1.2MM；柜体采用防晒、隔热顶盖；采取导流槽、胶垫等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208 的规定，柜门采用静音轴承合叶铰链。柜体电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 100MΩ，在 20℃相对湿度 5%RH～95%RH 状态下不小于 2MΩ。西安门需要做加强筋固定，保证箱体的防撬、防盗，机箱内部设计强弱电分离线槽，确保线路安全。
电子式自动重合闸保护器；额定电流；10-16A可选；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。
▲外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。（提供公安部权威机构检验报告原件或扫描件，并加盖投标人公章）
箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；内置1个32A空开，不少于5个五口国标插座，一个温控风扇。 

落地机柜
箱体采用热镀锌板材质，板材厚度≥1.5mm，箱体 尺寸：高度（≥1200mm)、宽度（≥650mm)、深度（≥550mm）, 底座不低于100mm高度，两侧开百叶窗通风口配防虫网保护，箱体喷防腐蚀防锈漆，内部标准19英寸机架式设计，前后双开门方式，箱门设计天地锁防撬功能；
电子式自动重合闸保护器；额定电流32A；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。
▲外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。（提供公安部权威机构检验报告原件或扫描件，并加盖投标人公章）
箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；
配装1个63A空开、4个32A空开、2个温控风扇、不少于10个5口国标插座、1个电源引入防雷模块，可根据实际情况增加配置，满足使用需求；箱体侧面需要配置一个直流指示灯，电源异常时能清晰辨别市电故障。
7米挑臂6M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径110-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
7米挑臂8M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径220-280-6mm厚，横臂八角直径110-210-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径240-330-6mm厚，横臂八角直径110-240-5mm厚，基础法兰直径550-18mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.6m*1.6m*1.8m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径300-370-6mm厚，横臂八角直径110-265-6mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.8m*1.8m*2.0m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
7米挑臂14M杆件（含基础、地笼、浇筑）
[bookmark: _Hlk117871092]立杆八角直径310-370-8mm厚，横臂八角直径110-200+200-295-4+6mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，横臂对接法兰直径340-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.8m*1.8m*2.0m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s，外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
7米挑臂（7+7）M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，顶端双法兰盘90°，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡。地笼：固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
7米挑臂（3+3）M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径180-240-5mm厚，横臂八角直径110-145-3mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，横臂法兰方型320*320-16mm厚，热镀锌后喷塑处理。固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。基坑规格1200*1200-1400mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；
7米挑臂（9+9）M杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆八角直径270-330-8mm厚，横臂八角直径110-240-5mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，横臂法兰方型420*420-18mm厚，热镀锌后喷塑处理。固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M30圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600-1800mm深。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；
15米挑臂1米杆件（含基础、地笼、浇筑）
立杆对角直径210-290-360-6+8mm厚，横臂60-3mm厚-1米，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑白色。立柱顶部焊避雷针。含检修平台。含爬梯。立杆做对接，基础开挖尺寸不低于2m*2m*2.2m
固定法兰直径600-6mm厚，预埋件螺栓对角中心距500mm-8支M30圆钢长1.8米，C25商砼基础浇筑，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；
U型球机支架
U型支架，臂厚不小于2mm，热镀锌喷塑。安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。
结构化组件
直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.3米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。
辅助信号灯杆（含基础、地笼、浇筑）
杆件L型，立杆高4.5m，立杆八角直径120-150-4mm厚；表面热镀锌喷塑，蓝底白杆，基础开挖尺寸不低于0.8m*0.8m*1m，含地笼、开挖、C25商砼基础浇筑。外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致；
砖砌手井（含手井圈、盖）
规格尺寸:500mm*500mm*500mm。
盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。
井盖上印有“公安专用”标志。
服务器
国内自主品牌,电子数据网盘扩容300T：
硬件参数
1、3U机架式，嵌入式64位4核8线程3.4GHz存储专用处理器，内存≥32GB DDR4 ECC，含原厂安装导轨；
2、盘位≥16，支持2.5/3.5 SATA、SAS、SSD；包含16个20TB 企业级SAS硬盘，MTBF≥250万小时；支持热插拔，支持在线扩充磁盘柜挂载；
3、系统盘：240GB 企业级SSD；
4、RAID：具有RAID级别：RAID 0,1,5,6,7,10,50,60,单盘，具有专用热备、全局热备、具有磁盘漫游；具有RAID自动重建、重建接续等；
5、网口：1GB网络电口≥4，USB3.0接口≥2，10G SFP+接口≥2个；SFF-8644扩展接口≥1个；
6、550W 冗余电源≥2；
7、提供产品售后承诺函及原厂项目授权书原件。
8、含配套UPS不间断电源，C1K 1000VA/800W+com线
[bookmark: _Toc23322]3.7项目硬件配置清单
	农村三口

	序号
	产品类别
	标底参数
	单位
	数量

	一
	主要设备部分

	1
	500W电警抓拍单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	57

	2
	900W电警抓拍单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	72

	3
	500W环保卡口抓拍单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	97

	4
	900W环保卡口抓拍单元
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	163

	5
	400W球机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	53

	6
	800W球机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	4

	7
	高空球机
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	1

	8
	800W结构化相机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1

	9
	违停球
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	35

	10
	LED频闪灯
	详见“主要设备技术参数要求”
	只
	230

	11
	四合一环保爆闪灯
	详见“主要设备技术参数要求”
	只
	426

	12
	终端服务器（4T）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2

	13
	满屏信号灯
	详见“设备技术参数要求”
	组
	42

	14
	倒计时
	详见“设备技术参数要求”
	组
	22

	15
	立柱式信号灯
	详见“设备技术参数要求”
	组
	2

	16
	4.5米一体化
	详见“设备技术参数要求”
	组
	2

	17
	一体式人行灯-侧发光
	详见“设备技术参数要求”
	台
	1

	18
	交通信号主机
	详见“设备技术参数要求”
	台
	7

	19
	光纤收发器
	详见“主要设备技术参数要求”
	对
	120

	20
	工业级交换机千M
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	220

	21
	抱杆箱
	详见“主要设备技术参数要求”
	只
	137

	22
	落地机柜
	详见“主要设备技术参数要求”
	只
	32

	23
	前方抓拍预警牌60*80cm
	尽量附着，无法附着自行考虑安装杆件及基础，杆件高度不低于3.5米，直径114-3mm厚，表面热镀锌喷塑，基础开挖尺寸不低于0.5m*0.5m*0.6m，含地笼、开挖、C25基础浇筑。铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	套
	340

	24
	违停标线
	热熔标线厚度不低于2.2mm
	平方
	3400

	25
	禁停标志牌及辅助标（含立柱、基础）
	版面尺寸φ800mm；立柱φ宽102mm*高3000mm；基础：600m*600mm*1000mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	套
	10

	26
	监控抓拍标示牌（含立柱、基础）
	附着版面尺寸600mm*800mm；立柱φ宽76mm*厚4mm*高3000mm；基础：600m*600mm*1000mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	套
	343

	27
	前方全程区间测速
	130mm*226mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	块
	2

	28
	前方区间测速长度*米
	186mm*226mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	块
	2

	29
	区间测速起点
	130mm*226mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	块
	2

	30
	区间测速终点
	130mm*226mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	块
	2

	31
	交通违法监控
	60mm*80mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	块
	2

	32
	限速标志（含杆件基础）
	100mm*220mm铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式（横向或纵向），标牌位置安装、内容制作前需由交警大队核实，含交通违法监控提示牌等制作、安装及运输等。
	块
	2

	33
	校园标志（含杆件基础）
	三角形L=900mm；铝合金材质，Ⅲ类以上反光膜 标牌厚度≥2mm ，按GB57682-2022要求安装，根据现场杆件样式确定标牌固定方式、立柱φ102*5*3000mm；基础：600m*600mm*1000mm
	块
	10

	34
	纵向减速标线
	热熔标线厚度不低于2.2mm
	平方
	180

	二
	主要材料部分

	35
	7米挑臂6M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	56

	36
	7米挑臂8M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	27

	37
	7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	9

	38
	7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	5

	39
	7米挑臂14M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	8

	40
	7米挑臂（3+3）M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1

	41
	7米挑臂（7+7）M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	2

	42
	7米挑臂（9+9）M杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1

	43
	15米杆件（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	1

	44
	U型球机支架
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	96

	45
	结构化组件
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	2

	46
	辅助信号灯杆（含基础、地笼、浇筑）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	19

	47
	接地棒及组件含安装测量
	杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω
	套
	122

	48
	信号灯电源线
	国标，纯铜，RVV-10*1.0mm²
	米
	1272

	49
	信号灯电源线
	国标，纯铜，RVV-6*1.0mm²
	米
	1551

	50
	信号灯电源线
	国标，纯铜，RVV3×1.0mm²
	米
	5397

	51
	电源线
	国标，纯铜，RVV-2*10.0mm²
	米
	1835

	52
	电源线
	国标，纯铜，RVV-2*6.0mm²
	米
	4285

	53
	电源线
	国标，纯铜，RVV-3*2.5mm²
	米
	8150

	54
	信号线
	补光灯、爆闪灯信号线
	米
	3285

	55
	六类网线
	国标，室外，
	米
	5517

	56
	单模光缆-4芯
	4芯单模，含熔纤、配套辅材等
	米
	9610

	三
	基建部分

	57
	落地箱（柜）基座
	落地箱及信号机基座，按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	基
	32

	58
	砖砌手井（含手井圈、盖）
	详见“主要设备技术参数要求”
	套
	288

	59
	过路顶管2孔Φ50
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	7233

	60
	管道沟通2孔Φ50
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	7205

	61
	绿化恢复及道路恢复
	恢复现有道路、绿化及青苗费用
	项
	1

	62
	线缆敷设
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	40902

	四
	其他

	63
	光纤租赁
	租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。
	条
	103

	64
	供电开户、安装接入施工
	根据现场情况自行踏勘确认所有建设点位，需供电开户的数量，含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，电源缆线不低于10平方
	项
	1

	65
	拆除原杆件
	含拆除费用并移至甲方指定位置含地笼、混凝土、安装、调试、路面恢复、接入费用
	项
	12

	66
	服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	1

	五
	工程应急处置工作量
	最终数量根据工程实际使用工作量结算
	　
	　

	67
	信号灯电源线
	国标，纯铜，RVV-10*1.0mm²
	米
	985

	68
	信号灯电源线
	国标，纯铜，RVV3×1.0mm²
	米
	1122

	69
	电源线
	国标，纯铜，RVV-2*10.0mm²
	米
	1145

	70
	电源线
	国标，纯铜，RVV-2*6.0mm²
	米
	876

	71
	电源线
	国标，纯铜，RVV-3*2.5mm²
	米
	1146

	72
	信号线
	补光灯、爆闪灯信号线
	米
	1142

	73
	六类网线
	国标，室外，
	米
	977

	74
	单模光缆-4芯
	4芯单模，含熔纤、配套辅材等
	米
	1022

	75
	过路顶管2孔Φ50
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	1000

	76
	管道沟通2孔Φ50
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	1033

	六
	调试费
	（一至五之和）*1%
	　
	　



[bookmark: _Toc30048]3.8外场设备通信、供电方案
[bookmark: _Toc91064132][bookmark: _Toc21185][bookmark: _Toc110456650]3.8.1外场设备通信接入方案
（1）设备与百兆以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。
（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。
[bookmark: _Toc346744508][bookmark: _Toc306878075]（3）本工程前端设备与控制中心网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入控制中心。
（4）本工程前端设备的接口标准需与大丰公安局现有平台接口标准保持一致，无缝接入。
（5）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）
[bookmark: _Toc179][bookmark: _Toc91064133][bookmark: _Toc520563385][bookmark: _Toc110456651][bookmark: _Toc520671483]3.8.2外场设备远程通信光缆
本工程通信网络利用原有通信网络或新建光纤链路，保证数据安全稳定传输。
[bookmark: _Toc1160][bookmark: _Toc45198492][bookmark: _Toc91064134][bookmark: _Toc110456652]3.8.3外场设备供电方案
本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。
本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。
[bookmark: _Toc28731]3.9基础配套工程
[bookmark: _Toc520671486][bookmark: _Toc426148471][bookmark: _Toc423897279][bookmark: _Toc448153452][bookmark: _Toc449453938][bookmark: _Toc520563388][bookmark: _Toc427834223][bookmark: _Toc91064136][bookmark: _Toc110456654][bookmark: _Toc9981][bookmark: _Toc45198494]3.9.1管道工程设计
在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。
进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。
施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。
(1)、绿化带管道开挖及恢复：
1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；
3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。
4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。
施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。
[bookmark: _Toc520563390][bookmark: _Toc448153454][bookmark: _Toc91064137][bookmark: _Toc110456655][bookmark: _Toc423897281][bookmark: _Toc426148473][bookmark: _Toc449453940][bookmark: _Toc520671488][bookmark: _Toc14034][bookmark: _Toc427834225][bookmark: _Toc45198496]3.9.2窨井设计
（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。
（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。
（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。
（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。
（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。
（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。
（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。
[bookmark: _Toc45198497][bookmark: _Toc520671489][bookmark: _Toc91064138][bookmark: _Toc520563391][bookmark: _Toc17911][bookmark: _Toc110456656][bookmark: _Toc449453943][bookmark: _Toc426148476][bookmark: _Toc423897284][bookmark: _Toc448153457][bookmark: _Toc427834228]3.9.3线缆敷设工程设计
[bookmark: _Toc520563392][bookmark: _Toc45198498][bookmark: _Toc520671490]供电线缆敷设
[bookmark: _Toc449453944][bookmark: _Toc427834229][bookmark: _Toc520671491][bookmark: _Toc426148477][bookmark: _Toc423897285][bookmark: _Toc448153458][bookmark: _Toc520563393]一般要求
运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。
检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。
卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。
在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。
经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。
[bookmark: _Toc520671492][bookmark: _Toc448153459][bookmark: _Toc449453945][bookmark: _Toc520563394][bookmark: _Toc423897286][bookmark: _Toc427834230][bookmark: _Toc426148478]电缆导管敷设
管口切割以后，内边缘必须锉平。
导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。
埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。
在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。
镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。
电缆敷设前准备
根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。
根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。
电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。
电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。
电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。
设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。
管内穿线
对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。
不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。
同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。
同一交流回路的导线穿于同一钢管内。
导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。
管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。
接头连接和终端连接
电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。
低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。
电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。
[bookmark: _Toc45198499][bookmark: _Toc427834231][bookmark: _Toc449453946][bookmark: _Toc426148479][bookmark: _Toc520563395][bookmark: _Toc520671493][bookmark: _Toc423897287][bookmark: _Toc448153460]通信线缆敷设
（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。
（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。
（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。
（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。
（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。
（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。
（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。
（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。
光缆接续及测试
（1）通信光缆接续工艺流程
1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。
2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。
（2）操作要求
1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；
2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；
3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；
4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；
5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；
6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；
7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；
8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；
9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。
[bookmark: _Toc423897288][bookmark: _Toc426148480][bookmark: _Toc45198500][bookmark: _Toc91064139][bookmark: _Toc520563396][bookmark: _Toc110456657][bookmark: _Toc427834232][bookmark: _Toc449453947][bookmark: _Toc3025][bookmark: _Toc520671494][bookmark: _Toc448153461]3.9.4杆件设计
独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。
立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：
底座：采用不低于A3型的钢板。
立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。
立杆施工时，需同步完成接地的安装。
立杆要求抗风等级达到12级。
基础地笼要求：
（1）.M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。
（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。
（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。
（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。
（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。
（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。
[bookmark: _Toc110456658][bookmark: _Toc426148481][bookmark: _Toc520563397][bookmark: _Toc4821][bookmark: _Toc45198501][bookmark: _Toc448153462][bookmark: _Toc449453948][bookmark: _Toc91064140][bookmark: _Toc520671495][bookmark: _Toc423897289][bookmark: _Toc427834233]3.9.5箱体设计
[bookmark: _Toc426148482][bookmark: _Toc427834234][bookmark: _Toc423897290][bookmark: _Toc448153463][bookmark: _Toc449453949]（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。
（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。
（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。
（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。
（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。
[bookmark: _Toc110456659][bookmark: _Toc520671496][bookmark: _Toc91064141][bookmark: _Toc7363][bookmark: _Toc45198502][bookmark: _Toc520563398]3.9.6杆件防雷接地
设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。
所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。
[bookmark: _Toc26622][bookmark: _Toc131350959]四、项目组织机构和人员
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc516046663][bookmark: _Toc91064155][bookmark: _Toc529546876][bookmark: _Toc15549411][bookmark: _Toc110456673][bookmark: _Toc65184883][bookmark: _Toc131350960][bookmark: _Toc513710743]4.1领导和管理机构
本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。
[bookmark: _Toc513710744][bookmark: _Toc110456674][bookmark: _Toc529546877][bookmark: _Toc131350961][bookmark: _Toc15549412][bookmark: _Toc516046664][bookmark: _Toc8507][bookmark: _Toc65184884][bookmark: _Toc91064156]4.2项目实施机构
项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。
[bookmark: _Toc15549419][bookmark: _Toc110456675][bookmark: _Toc91064157][bookmark: _Toc131350962][bookmark: _Toc65184885][bookmark: _Toc13628]4.3人员培训需求和计划
为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：
（1）培训计划
系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。
技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。
系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。
（2）培训主要内容
培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。
（3）培训主要方式
室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。
现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。
[bookmark: _Toc131350963][bookmark: _Toc14287]五、初步设计概算
[bookmark: _Toc131350964][bookmark: _Toc14483][bookmark: _Toc8625][bookmark: _Toc20868][bookmark: _Toc25601]5.1投资概算编制说明
[bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc11237][bookmark: _Toc7228]5.1.1硬件设备
硬件设备建设主要依据：
（1）根据需求分析及业务量预测推算出本期项目的建设规模、内容、设备性能需求等，最终得出本期工程所需设备配置；
（2）根据相关已建项目的投资及有关设备厂家提供的设备报价，完成本期项目硬件设备的投资估算。
（3）优先考虑国产先进、成熟的主流设备。
[bookmark: _Toc7509][bookmark: _Toc18753][bookmark: _Toc1633]5.1.2工程建设其它费
（1）项目建设管理费
项目建设管理费是指建设单位从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费、评审费、验收费和其它管理性质开支。本项目不单独计列项目建设管理费。
（2）勘察设计费
参考《工程勘察设计收费管理规定计价格》计价格〔2002〕10号文，及项目相关招标结果计取。
（3）安全生产费
财企〔2012〕16号发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。
[bookmark: _Toc105623167][bookmark: _Toc6935][bookmark: _Toc131350967]安全生产费计取工程范围主要包括土木工程、建筑工程、井巷工程、线路管道和设备安装及装修工程的新建、扩建、改建以及矿山建设等。本项目安全生产费按建安费的1.5%计取。
六、环保、消防、职业安全卫生和节能措施
[bookmark: _Toc103952707][bookmark: _Toc131350968][bookmark: _Toc26661][bookmark: _Toc105623168][bookmark: _Toc103953578]6.1 环境保护 
工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内
[bookmark: _Toc105623169][bookmark: _Toc131350969][bookmark: _Toc15736][bookmark: _Toc103953579]6.1.1 光污染控制
1、尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。
2、电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。
[bookmark: _Toc105623170][bookmark: _Toc26045][bookmark: _Toc103953580][bookmark: _Toc131350970]6.1.2 废水、废气污染控制
本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。
项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。
[bookmark: _Toc131350971][bookmark: _Toc6950][bookmark: _Toc103953581][bookmark: _Toc105623171]6.1.3 噪声控制
1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。
2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。
3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。
[bookmark: _Toc103953582][bookmark: _Toc15215][bookmark: _Toc105623172][bookmark: _Toc131350972]6.1.4 电磁辐射
本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。
[bookmark: _Toc131350973][bookmark: _Toc105623173][bookmark: _Toc30581][bookmark: _Toc103953583]6.1.5 固体废弃物回收和处置
1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。
2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。
3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。
[bookmark: _Toc4462][bookmark: _Toc131350974][bookmark: _Toc105623174][bookmark: _Toc103952708][bookmark: _Toc103953584]6.2 绿色节能
深入贯彻习近平生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。
[bookmark: _Toc41924965]本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。
[bookmark: _Toc131350975][bookmark: _Toc105623175][bookmark: _Toc103953585][bookmark: _Toc11088]6.2.1 设备选择及选型要求
设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：
1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。
2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。
3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。
4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。
[bookmark: _Toc103953586][bookmark: _Toc105623176][bookmark: _Toc103952709][bookmark: _Toc131350976][bookmark: _Toc28789]6.3 职业安全卫生
贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为项目信息化机房的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。
[bookmark: _Toc105623177][bookmark: _Toc103953587][bookmark: _Toc131350977][bookmark: _Toc18969]6.3.1 职业安全卫生主要影响因素
[bookmark: _Toc41924976]本项目主要涉及信息化机房施工作业和信息化系统运营，涉及主要的职业卫生安全因素如下：
1、机房环境布置、洁净度、新风量等不符合要求产生对人员、设备相关危害；
2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等
3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响
4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响
5、系统运行过程静电干扰产生的危害
[bookmark: _Toc105623178][bookmark: _Toc131350978][bookmark: _Toc103953588][bookmark: _Toc23971]6.3.2 噪声控制
1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施
2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）。
3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。
[bookmark: _Toc11923][bookmark: _Toc103953589][bookmark: _Toc105623179][bookmark: _Toc131350979]6.3.3 电辐射
本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响
[bookmark: _Toc131350980][bookmark: _Toc4685][bookmark: _Toc103953590][bookmark: _Toc105623180]6.3.4 安全生产
6.3.4.1 工程安全管理组织
通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：
施工企业资质及安全生产许可证情况；
施工单位安全生产管理机构设置情况；
施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；
施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；
施工人员的权利和义务。
工程安全管理组织
建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。
新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。
工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。
单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。
施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。
施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。
建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。
施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。
工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。
施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。
发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。
项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。
设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。
当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。
监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。
在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。
工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。
施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。
发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。
6.3.4.2 施工现场安全
在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。
施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。
施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。
在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。
从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。
从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。
高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。
施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。
6.3.4.3 施工驻地安全
临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。
施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。
6.3.4.4 施工现场用电安全要求
电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。
操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。
在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。
施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。
检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。
用电设备的总功率不得超过供电负荷。
设备加电测试
1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。
2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。
3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。
4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。
6.3.4.5 施工交通安全
施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。
车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。
若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。
6.3.4.6 器材搬运要求
1、一般规定
（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。
（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。
2、大型设备搬运
（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。
（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。
（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。
（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。
（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。
6.3.4.7 室内设备安装
1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。
2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。
3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。
4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。
5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。
6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。
7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。
8、交直流供电设备安装
（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。
（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。
（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。
（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。
（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。
（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。
6.3.4.8 电缆布放安全要求
1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。
2、电源线的布放：
（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。
（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。
（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。
（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。
（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。
（6）设备电源的正负极性严禁接反。
（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。
（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。
6.3.4.9 铁件加工和安装
1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。
2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。
3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。
4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。
5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。
6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。
7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。
8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。
9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。
6.3.4.10 高处作业时安全施工要求
高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:
高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。
作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。
高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。
高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。
6.3.4.11 梯子、高登使用要求
选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。
带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。
使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；
折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。
移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。
有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。
梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。
梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。
上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。
在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。
使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。
高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材
6.3.4.12 人员密集场所施工要求
在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。
施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。
施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。
6.3.4.13 电动工具使用安全
作业前需检查
外壳、手柄不出现裂缝、破损；
电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；
各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。 
机具启动后
应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。 
作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。
钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。
[bookmark: _Toc103953591][bookmark: _Toc131350981][bookmark: _Toc14319][bookmark: _Toc103952710][bookmark: _Toc105623181]6.4 消防
[bookmark: _Toc131350982][bookmark: _Toc103953592][bookmark: _Toc105623182][bookmark: _Toc5958]6.4.1 一般要求
在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：
1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。
2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。
3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。
4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。
5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。
6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。
[bookmark: _Toc103953594][bookmark: _Toc122][bookmark: _Toc131350984][bookmark: _Toc105623184]6.4.2施工现场防火要求
1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。
2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。
3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。
4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。
5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。
6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。
7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。
8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。

[bookmark: _Toc131350985][bookmark: _Toc20127][bookmark: _Toc25239][bookmark: _Toc1895][bookmark: _Toc27904]七、风险及效益分析
[bookmark: _Toc25022][bookmark: _Toc25210][bookmark: _Toc131350986][bookmark: _Toc6603][bookmark: _Toc16659]7.1风险分析
[bookmark: _Toc28518][bookmark: _Toc28950][bookmark: _Toc8607]项目主要风险因素识别：项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件和社会风险等。 
市场风险：主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。本项目市场前景较好，企业具有很强的市场竞争力。 
工程风险：本项目在筹备和立项阶段已对场区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施，避免了工程风险。 
资金风险：工程建设所需资金有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。 
政策风险：自改革开放以来，我国的政治经济形式一直在稳步发展，近年来又提出了国家支持资源性城市转型和重点产业振兴的重大决策。为本项目的尽快实施提供了便利和保障。
外部协作条件风险：本项目所在地为盐城市，具有良好的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件，可保证项目建设和运营的正常进行。 
[bookmark: _Toc11808][bookmark: _Toc8809][bookmark: _Toc6788]防范和降低风险对策：任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。 
降低、规避、分散或防范风险的有效措施：对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如扶助到位不及时问题， 应加大协调力度，尽力争取扶助资金及时足额到位，同确保本项目能按计划如期完成。 
风险转移：在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。 
从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大， 属一般风险，不影响项目的可行性。
[bookmark: _Toc131350987][bookmark: _Toc7007]7.2效益分析
[bookmark: _Toc1344][bookmark: _Toc65184891][bookmark: _Toc91064163][bookmark: _Toc131350988][bookmark: _Toc110456681]7.2.1经济效益分析
本项目的建设，可以提高公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定以及城市智能化管理的能力，减少各类案事件导致的经济损失而产生直接的经济效益。避免各类案事件的发生，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。
为盐城市大丰区城市管理提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：
由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资；
由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少城市管理成本，缩短事件处置时间，提高人民群众满意，减少社会治安事件带来的损失；
由于良好城市智能化管理能力的增强、城市生态环境的改善、提高群众出行便利而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。
[bookmark: _Toc131350989][bookmark: _Toc110456682][bookmark: _Toc91064164][bookmark: _Toc65184892][bookmark: _Toc28956]7.2.2社会效益分析
通过项目的建设可全面提升盐城市大丰区的公共安全管理和综合服务水平，提高针对社会安全事件反应能力，改善治安环境，创造稳定、和谐的社会秩序，巩固重点区域管控，具有重要的社会效益。
通过项目的建设，增强了执法机关打击犯罪的能力，提升群众安全指数和管理水平，提高处置治安突发事件的能力。为开展视频信息资源在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪方面的应用奠定了良好的基础。
1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对以上平台对接进行现场演示，如无法完成平台对接或无法保证数据传输的完整性和稳定性则甲方有权拒签合同。投标人所投材料视为虚假响应，甲方有权另行选择合格的中标人。
2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接各类平台的使用功能和深度应用。
3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。
5、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。
6、以上内容中标后应在指定工期内完成，如若完不成则视为虚假响应，甲方有权终止合同并追究相应法律责任。
7、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。
8、本项目所有采购设备及服务中标后甲方有权核实投标产品或服务是否符合招标要求，如发现有虚假响应现象，甲方有权拒签合同。核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。
9、在质保期内，中标方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达95%及以上（如投标人承诺高于95%，以投标人承诺为准）。


第五章 定标原则与评标标准
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
6、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标标准
[bookmark: _Hlk81817387]评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。本项目采用综合评分法，总分共100分。评标时，评标委员会按照招标文件规定的量化因素和权重比值打分，【评标委员会全体成员对该投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分】。
1、评分细则
	分项
	分值
	评分标准

	投标报价
（30分）
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（按四舍五入取至小数点后两位）
注意：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术参数
（35分）
	35分
	评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、配置、技术参数、功能描述及投标设备规格、技术配置参数，设备配置进行评审。
加★项参数有一项不满足招标技术参数扣1.5分，完全满足招标技术参数要求得18分。
加▲项参数有一项不满足招标技术参数扣0.5分，完全满足招标技术参数要求得4.5分。
其它参数（不包含★和▲）负偏离（1-5）项得9.5分，负偏离（6-10）项得6.5分，负偏离（11-15）项得3.5分，负偏离（16-20）项得0.5分，负偏离21项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得12.5分。
技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。

	实施方案（14分）
	14分
	根据投标人技术实施方案的科学、技术可行、思路清晰、目标明确、措施到位、针对性强、安装、培训、调试等方面进行评审打分。
（1）根据投标人提供的供货、实施进度、安装、调试、验收的方案和措施的科学有效程度进行评审。方案和措施不少于5条的得1分；方案和措施3-4条的得0.7分；内容完整、方案和措施1-2条的得0.3分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
（2）根据安装、调试及培训方案；方案和措施不少于5条的得1分；方案和措施3-4条的得0.7分；内容完整、方案和措施1-2条的得0.3分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
（3）质量保证措施及安全文明施工措施；方案和措施不少于5条的得1分；方案和措施3-4条的得0.7分；内容完整、方案和措施1-2条的得0.3分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
（4）根据招标文件要求，投标人自行组织人员现场勘察，在招标文件清单中自行选择点位，针对电子警察违法抓拍、违停抓拍、新建红绿灯、大货车不靠右抓拍点位各提供一张完整深化设计图纸（要求至少包含经纬度采集、现场照片、设备清单、布点位置、杆件选型、设备安装位置、供电、联网等详细内容），每提供一种完整深化设计图纸得1分，满分4分。
（5）投标时须提供功能演示视频（7分） 
a、为确保本次采购的电子警察相机抓拍单元、卡口相机抓拍单元等设备满足对（牵引货车、半挂货车等车长超过9.6米以上的货车）车头车牌和车尾车牌不一致的行为，要求闯红灯等行为抓拍形成完整过程记录。投标人需在大丰（G343-G204）点位，搭建测试环境，投标时提供模拟的半挂大货车闯红灯抓拍完整系统功能的视频演示（视频包含至少1张抓拍闯红灯行为的“六合一”合成图片并且能在大丰公安视频图像综合应用平台查询该图片），得5分，演示内容不满足上述功能要求或未提供不得分。
b、为确保本次采购的卡口相机满足对中重型货车不靠右的行为，抓拍并形成完整过程记录。投标人需在大丰（S331-西振线）点位，搭建测试环境，投标时提供模拟的中重型货车不靠右行驶抓拍完整系统功能的视频演示，视频包含：指定的现场点位图片、不少于2张抓拍中重型货车不靠右行为的图片并且能在大丰公安视频图像综合应用平台查询该图片），得2分，演示内容不满足上述功能要求或未提供不得分。
注：投标人按评标办法要求的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。点位搭建测试如有疑问可与采购人及时沟通。

	综合能力（4分）
	4分
	投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证，每提供1个得2分，未提供不得分，本项最高得4分，提供的证书必须在有效期范围内，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态，投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网页查询的有效截图加盖单位公章并提供证书扫描件，否则不得分。

	履约能力
（6分）
	6分
	1、拟投入本项目项目负责人：具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书、IT服务项目经理证书的，每提供一项得1分，最高得3分。
2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有高级网络规划设计师证书、信息技术应用创新服务工程师（ITSS）证书、信息安全保障人员（CISAW）证书的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得3分；同一人员、同专业证书不重复计分。
注：投标时以上人员需提供人员证书原件扫描件及投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，未按要求提供证明材料的不得分。

	售后服务
（6分）
	6分
	对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容：
1、具体可行的售后服务体系；（0-1.5分）
服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、售后服务响应时间、备品备件全部满足采购需求的得1.5分；服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、售后服务响应时间满足采购需求，备品备件响应度略低的得1分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
2、出现问题应急方案；应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于1-2条的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。（0-1.5分）
3、售后技术服务团队专业人员配备。投标人承诺在质保期间至少提供1名专业驻场运维人员（具有1年及以上运维工作经历，提供运维服务所在单位出具的证明原件扫描上传），1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率98%以上，提供上述承诺的得3分，不承诺的不得分。投标时需提供承诺函及售后服务人员名单加盖投标单位公章。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	类似业绩（3分）
	3分
	投标人提供2021年1月1日以来公共安全监控类项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1.5分，最高得3分，未提供的不得分。业绩材料须提供项目合同彩色扫描件上传至投标文件。

	节能环保（2分）
	2分
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。



2、详细评审
2.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。
2.2 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc27318][bookmark: _Toc5826][bookmark: _Toc397928609]3、投标文件的澄清和补正
3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
[bookmark: _Toc397928610][bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc11953]4、推荐中标候选人或直接确定中标人
4.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
4.2评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
[bookmark: _Toc397928611][bookmark: _Toc12331]5、提交评标报告
评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
[bookmark: _Toc18159]三、通用评标规则
[bookmark: _Toc26302]1、评标程序
资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。
[bookmark: _Toc19373]2、计价文件评审规定
评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。
[bookmark: _Toc19179]3、打分
评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。
[bookmark: _Toc27772]4、争议处理
评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心评标室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。
[bookmark: _Toc29659]5、违法违纪行为
在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]


投  标  文  件
（正或副本）




项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：




评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	



投标主要文件目录

一、资信证明文件要求
二、资格性审查响应对照表
三、符合性检查响应对照表
四、投标函
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表
九、项目技术方案等
十、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书






一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录
文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
文件2 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）
文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
文件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
文件5 法人授权书
文件6  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业申明函》








参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      供应商名称（公章）：
                                  
                                      日期：______年   月   日








法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 编号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________
      单位名称：_____________________________________
      地址：
      日期：                    
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]






中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 工业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 工业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称(盖章)：
日期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：
一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。


残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：

说明：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人订立了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按季支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法订立劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


二、资格性审查响应对照表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	



三、符合性检查响应对照表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


[bookmark: _Toc120614284]

四、投标函（格式）
致：                  （采购人）
根据贵方的（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物或服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：                       邮        编：
电        话：                       传        真：
投标人开户行：
账        户： 
法定代表人（或负责人）或授权代表电话（手机号码）：
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	

	项 目 名 称
	

	核心产品（900W电警抓拍单元）品牌
	

	核心产品（900W环保卡口抓拍单元）品牌
	

	核心产品（四合一环保爆闪灯）品牌
	

	项目投标报价：（大写）                          （小写：            ）

	是否提供《企业类型声明函》：  是/否              见（          ）页

	项目完成期限：

	项目负责人：


填写说明：
1、 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
2、 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：
日期：  年    月    日

六、投标报价明细表（格式）


由投标人根据项目需求自制








投标人全称（加盖公章）：


1、此表可以根据需要自行增减行数。


七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：       
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，缺项或漏项投标文件无效。


[bookmark: _Hlt26955054]
八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：        
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	售后技术服务要求
	
	
	

	项目完成期限
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	
	
	



投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]

[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
九、项目技术方案等
[bookmark: _Toc19498]
十、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：                                       
的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目经理、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或负责人）签名：             单位名称（盖章）：
年    月    日              
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