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第一章  投标邀请
集镇区雨污水支管网运维服务招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年10月24日14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HSZH-G2024-0013
项目名称：集镇区雨污水支管网运维服务
预算金额：300万元
最高限价（如有）：100%
[bookmark: EB07b3bccf5c0e4a39a123ff811f911745]采购需求：我镇需对集镇区雨污水支管网（排水设施一体化管护范围以外的部分）实施运维、检测及维修等相关工作，以运维+维修模式，派单实施，管网长度约520km，详见第四章项目需求。
[bookmark: EBc1f6639250fe4c2294880160fa37a7de]服务期限：合同签订之日起12个月。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书；
7.关于资格证明文件的书面承诺；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求: 
1.本项目专门面向中小企业采购
注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：
1. 具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证（施工）
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：2024年09月30日至2024年10月12日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址 http://jszfcg.jsczt.cn/）
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2024年10月24日14:00（北京时间）
2.开标地点：苏采云系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3. 电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
 4. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6. 招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7. 本次招标不收取投标保证金。
8. 本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: EB5fda4c617e0049aa8b3d86608ab2a0f2]名称：张家港市锦丰镇人民政府
[bookmark: EB9c4a1aaeb2f740559d87fd6428ed78cc]地址：张家港市锦丰镇创业路7号
联系人：张成 
联系电话：0512-58959192
2.采购代理机构信息
名称：苏州知泓管理咨询服务有限公司
地　址：张家港市杨舍镇沙洲西路华盛大厦B608室
联系人：杨金菊  
联系电话：13921200672
3.项目联系方式
项目联系人： 杨金菊
电　话：13921200672

[bookmark: _Toc14161][bookmark: _Toc20324][bookmark: _Toc20707][bookmark: _Toc505611717][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc54119646][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc35244868][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州知泓管理咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
  4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商支付;
  4.2.2 代理费用收取方式： 银行转账
  4.2.3 代理费用收取标准： 按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%，差额定率累进法计算并支付服务费，也即37000元。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
[bookmark: EB549d1380e2684e2e879dcc605639425b]
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc35244869][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc54119647][bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州知泓管理咨询服务有限公司联系解决。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc35244870][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc54119648]7、招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，苏州知泓管理咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2苏州知泓管理咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州知泓管理咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12、投标配置与分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
 12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表 
13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、技术方案及实施方案
14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺及各项计划。
15、投标人情况介绍
[bookmark: EBafc5492861ec403790d6a161ed611335]15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为苏州知泓管理咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，苏州知泓管理咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州知泓管理咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件的签署
 18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBa5e69283da1348f3b73656e0fd552d89][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]
[bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc35244871][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc54119649]四、投标文件的制作、上传、递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EBfc3777c758ec4babb4bf9b969f094487]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EBc8ad76a9f0394784bc2c7afade7308b0]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]21、投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]21.1苏州知泓管理咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6389300][bookmark: _Toc6388852]22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

[bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc35244872][bookmark: _Toc54119650][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]23、开标
23.1 苏州知泓管理咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
23.2 开标由苏州知泓管理咨询服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
[bookmark: EBf9dbe4f0bfbe40c189b2b3fb5a93c56a][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
[bookmark: EB19e0bf15e2e14dfa842b67fa68534f91]24.1开标后，苏州知泓管理咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州知泓管理咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
[bookmark: EB85f2a9ba117c492388a73a456bb3e6a7]26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]27、对投标文件的初审
[bookmark: _Toc200451960]27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1关于信用查询：
27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
 28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
 28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
 28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
 28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
 28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
 28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；
 28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
 28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
 28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
 28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
 28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
 28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
 28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
 28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
 28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;
28.2 废标条款：
 28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
 28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: EB620d55f0994b45aab81e215d9bcff28c]     
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc35244873][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc54119651][bookmark: _Toc256000007]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
30、质疑
30.1质疑形式
30.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州知泓管理咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0e9735ea3bc548f3aba4f31baa7ffbb4]30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州知泓管理咨询服务有限公司有权不予受理。
30.1.3质疑函应当包括下列内容：
30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.1.3.2质疑项目的名称、编号；
30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.1.3.4事实依据；
30.1.3.5必要的法律依据；
30.1.3.6提出质疑的日期。
30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
30.1.5质疑的送达方式
30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州知泓管理咨询服务有限公司有权不予受理。
30.2特别提示
30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB516a703e35b74158ad2936a184267808]30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州知泓管理咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3其他
[bookmark: EB3d1d222ebb424fec88187d9da9b0f106]30.3.1采购人或苏州知泓管理咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
31、中标通知书
[bookmark: EB04864b601f4543e5995458ada06a41df]31.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州知泓管理咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc35244874][bookmark: _Toc54119652][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
32、 签订合同
[bookmark: EB409bbfb5dd6145f8be6d71e7b5c813ea]32.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
33、履约保证金
33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。
34、货物和服务的追加、减少和添购。
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、监督和公证
35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
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[bookmark: _Toc505611718][bookmark: _Toc28352][bookmark: _Toc20235][bookmark: _Hlk165301965]第三章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244]张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：           
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）          
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）            
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据苏州知泓管理咨询服务有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	折扣率
	备注

	[bookmark: fuwuname]                   
	[bookmark: feilvprice]                 
	



二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金 
3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限
5.1服务期限为                 
六、货款支付
6.1结付程序：
                                                         。
6.2结付期限：
                                                         。
6.3乙方收款账户：                                       
6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
6.5服务期内，泵站运行产生的电费由中标单位先行垫付，定期至采购单位按实报销结算。
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
（1）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（2）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（3）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
 （4）乙方根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
十、服务质量
乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、违约责任
11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
11.2甲方按照《冶金园（锦丰镇）集镇区雨污水支管网运维月度考核表》对乙方进行考核，每年度按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执一份。

[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：                               
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：                               
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：                
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：                           

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：           
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：                  
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：           
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                    


	采购代理机构：苏州知泓管理咨询服务有限公司
地址： 
经办人：
联系电话：


	备案方：张家港市政府采购管理中心


	签订日期：    年   月   日


1. [bookmark: _Toc505611719][bookmark: _Toc12075][bookmark: _Toc24456] 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	集镇区雨污水支管网运维服务
	1.00
	项
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无 
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]环境标志产品政府采购品目清单:无

二、技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	项目概述
	1.1项目位置：张家港市锦丰镇；
1.2服务期限：合同签订之日起12个月；
1.3项目内容：锦丰镇集镇区雨污水支管网运维养护（除一体化运维管护排水设施），以运维+维修模式，派单实施；

	2
	项目范围
	锦丰、合兴、三兴各片区集镇区（建成区）已建雨污水支管网及相关附属设施（除一体化运维管护排水管网及设施），包括但不限于管网、检查井、隔油池、化粪池、污水提升泵（站）等排水设施。服务范围作为养护区域参考依据，范围区域附近的交界区及其他城镇排水单元，根据实际需要和排水区域划定养护范围，甲方具有最终解释权。

	3
	工作内容
	管网设施日常巡查、疏通清理、泵站运维、对新建或修复后管网进行复核、非雨出流和直排点等溯源排查、排水户现场勘查、证后监管、QV检测、CCTV检测、缺陷修复、防坠落设施加装、维修改造、预处理设施安装，定期水质监测、达标区回头看问题整治、污水浓度提升及上级要求考核有关的工作，CAD绘图，台账收集、整理、上报。

	4
	基本要求
	（1）投标人必须承诺中标后在项目所在地或周边设置合适的运维管理服务场所（便于停放作业车辆、存放工具设备、提供人员休息、值班等），如不满足要求，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿相应损失（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖公章）。

	
	
	（2）投标人必须承诺中标后对雨污水支管网、隔油池、化粪池维护过程中产生的淤泥、垃圾等移交给相应处置资质的单位进行无害环保处理，如不满足要求，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿相应损失。
注：中标人在合同签订前主动向采购人提供接收单位的证明材料并提供接收单位有能力对雨污水支管网维护过程中产生的淤泥、垃圾等进行无害环保处理处置的证明材料。

	
	
	（3）投标人必须参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的要求，对排水管网进行日常巡视、定期检查和维护。

	
	
	（4）投标人必须定期进行提升泵站的运行维护检查，主要包括泵站的水量、清理格栅杂物、清理池渣及配套电线、器件等工作，每周巡查不少于1次，每月格栅清掏不少于1次。跳闸、污水外溢等应急处置及时，确保正常运行。

	
	
	（5）投标人必须定期进行日常巡视，巡视内容包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占地、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。雨污支管网每日巡查，并确保每周一次全覆盖。

	
	
	（6）投标人每日以PDF格式上报前一天的完成内容（文字+照片格式）

	5
	服务要求
	（1）响应时间：为保障服务区域内雨污水管网正常使用，不延误正常需求。中标人应在规定时间内响应并到达现场：运维问题须10分钟内响应，30分钟到场后立即解决；简单问题（需要维修）须10分钟内响应，30分钟到场，2天内解决；复杂问题（需要维修）须10分钟内响应，30分钟到场，确定方案后实施。
（2）项目团队必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。
（3）作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。
（5）维修养护期间过程中，中标人负责及时清理垃圾。
（6）疏通过程中产生污泥由人工或机械等清理至检查井中，挖除至地面归堆并脱水后采用密封厢式卡车当天清运完成，防止滴漏，淤泥需有资质相关单位进行无害环保处理（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担市容、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。清捞雨污水井、清理雨污管内污泥、杂物。
（7）清淤期间中标人应服从生产调度安排，管道清淤实施时，中标人应保证清淤期间上游管道每天可间歇排水12小时。
（8）疏通过程中，产生的淤泥和垃圾须有妥善的处置方案，并有处置接收单位。淤泥脱水的运输过程必须采密封式厢式卡车运输，杜绝抛洒滴漏水。运输车辆驶出作业现场时，须对轮胎表面进行检查，必要时进行清洗，杜绝带泥上路。
（9）中标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道疏通清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式作为唯一联络方式。
（10）如因中标单位巡查不到位、应发现问题未及时发现解决及作业现场安全防护措施不到位等造成群众人身伤害、财产损失，由中标单位负责赔偿。

	6
	信息档案整理（信息报送、资料归档）
	（1）信息档案整理（资料归档）台账资料符合采购方资料要求。
（2）台账资料由专人负责，以每月不少于1次到采购方指定负责人处进行相关资料报送。
（3）按采购方要求做好水质水量监测、汇总和评价。
（4）做好其它相关资料工作，包括电子版资料的收集移交。
（5）资料收集、整理不及时、不完善的，采购方有权对中标方采取罚款措施，每次300元。

	7
	人员配置要求
	为保证项目质量，本项目需要配备项目经理1名，运维作业人员10名，安全员1名，共计12人，常驻本项目，具体要求如下：
(1) 所有人员必须为投标单位正式职工，投标文件中需提供最近3个月内任意一个月的社保和相关证明、人身意外伤害保险购买证明。
(2) 拟投入本项目的项目经理需具备[注册二级建造师·市政公用工程]（含）以上资格和有效的安全生产知识考核合格证书（B证）。项目负责人年龄在50周岁（含）以下，具有较高的技术水平，能够熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与日常排查管理、现场投诉处理及回复，实时了解排查进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（要求白天在1小时内，夜间在2小时内），及时安排人员处理问题，并将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天书面报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
[bookmark: _Hlk176248770](3)拟投入本项目的运维作业人员不少于10名，作业人员须经中标单位培训合格具有相关专业技术能力（须提供相关培训合格证明或相关执业资格证书），满足采购人需求进行服务，并根据实际工作需要（例如防汛排涝、有限空间作业等）中标单位应增加作业人员、安全员以满足作业需要。作业人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在60周岁（含）以下，定员定岗。作业人员要求统一着装，文明作业，接受建议和投诉，不得同检查对象争吵。运维人员如需更换的，提前十天书面报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
(4)拟投入本项目的安全员须具备安全生产知识考核合格证书（C类）。
(5)拟投入本项目的作业人员中应至少有一人具备有限空间作业资格证书，一人具备潜水作业资格证书。

	8
	车辆及设备配备要求
	(1)投标人至少配备的车辆要求：管道疏通清洗车2辆，吸污车2辆，排水抢险车1辆，清淤(抓斗式)车1辆，管网巡检车2辆。巡逻巡检车一辆（7座及以下，能适应各种复杂路况）24小时在现场。
(2) 投标人至少配备的设备要求：QV潜望镜1台，CCTV管道检测仪器1台，移动抽水设备（液压动力站+渣浆泵1套、8寸（500m³/H及以上）排水泵4台）1套，有毒有害气体检测设备1套、各种规格高压气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200）1套，COD、氨氮水质检测仪器一套（可为快速检测设备），水准仪一套，警示及维护设施，后期根据工作需要，如需增加相关设备，中标单位须无条件响应，采购人不做费用增加。
上述车辆和设备可以为自有也可以为租赁，并保证工况良好。投标人在中标后应在项目所在地或周边设置合适的运维管理项目部。
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	签订合同前置条件
	根据投标文件响应内容，以下所有条件都落实到位并经采购人认可后方可签订合同：项目负责人、所有服务人员、现场办公场所、垃圾处置出处落实到位；车辆、工具设备已全部配备到位。
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	安全文明施工与环境保护要求
	（1）中标人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，中标人应无条件执行。
（2）中标人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
（3）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全事故。关于治安保卫、施工场地及其周边环境与生态的保护工作由中标人负责，中标人应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全指导手册》及其他相关安全生产法律法规落实安全生产。
（4）中标人应为自身施工现场的全部人员购买意外伤害保险，为施工设备购买财产保险。中标人为履行合同需聘请第三方服务人员的，也需要为他们购买人员的工伤保险、意外伤害保险。
（5）采购人对文明施工的要求：除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求：
①标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。中标人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由中标人负责承担。
②施工弃土、垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，移交给具有相应处置资质的单位进行无害环保处理，严禁任意丢弃。如有违反，中标人承担因此引发的一切后果和责任。
③扬尘和噪声控制：中标人应根据苏建质【2014】39号文要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中（含在全费用单价内），如未达到要求的，采购人有权委托第三方实施，费用从工程款中扣除。中标人应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉的，中标人应及时采取措施，并承担因此引发的一切后果和责任。
④中标人需按张家港市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在举行重大活动时，根据采购人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由中标人承担。
（6）因中标人运维管护缺失、施工维修不当等情况，造成第三方人员伤亡或财产损失的，由中标人承担全部责任并负责赔偿。建议中标人购买有关第三方人员伤亡、财产损失等保险。
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	其他要求
	（1）中标人应保持各岗位人员相对稳定。
（2）中标人所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）需交采购单位备案。
（3）中标人必须遵守劳动法，依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，参加基本社会养老保险，人身意外商业保险（保险范围须包括但不限于非工作时间以外发生的人身意外事故），并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，并向采购单位提供相关证明材料备案。
（4）中标人按采购单位要求在每月按统一格式向采购人提供相关运行资料，包括但不限于从业人员信息、工资和加班费发放、车辆信息和自查考核情况等，并确保资料信息的真实性和规范性。
（5）作业服务期内，采购人根据工作需要召开会议，中标单位的法定代表人或管理人员必须准时参加。
（6）中标人应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购人管理要求。
（7）中标人应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行招标方相关管理规定，维护采购单位整体形象。
（8）中标人在工作中应注意安全防范，严格按照安全操作流程作业。如因采购单位原因发生安全事故，由采购单位负责；如因中标人秩序管理、作业人员自身等原因发生的安全事故，由中标人负责。
（9）中标人按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的专业技术人员或工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
（10）中标人应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实安全、文明施工的措施，提供文明优质的服务。因中标人原因或养护维修工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购单位声誉影响或经济损失的，中标人应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标人自身原因所引发的一切纠纷，由中标人负完全责任；参加本项目的养护维修工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标人负责处理。如中标人挪用本项目的养护维修工作人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。
（11）本项目中标人如存在通过串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标等违法行为，中标人将取消中标资格，解除合同，报有关部门进行行政处罚，并要求中标单位赔偿损失。
（12）投标人具有2021年1月1日以来类似项目业绩。
（13）投标人自2021年1月1日以来获得过县级及以上行政主管部门颁发的荣誉。
（14）投标人精通本项目专业技术领域国家或行业标准。
（15）投标人具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。
（16）投标人在安全生产方面获得行政主管部门的认证（如安全生产标准化企业、安全生产文明施工单位）
（17）投标人具有管网信息化系统管理的软件，软件能够录入实时运维记录，生成运维和养护报告。
（18）投标人根据本项目需求提供如下方案：
①投标人针对本项目的了解情况，对所投锦丰镇集镇区雨污水支管网维护项目具体情况掌握程度进行详细阐述；
②投标人针对本项目的实施方案，包括管网维护作业施工、技术措施；定期养护检查计划与内容；项目重点、难点分析及处理措施等方面编制；
③投标人针对本项目制定的质量保证措施，针对性强、全面合理、考虑周全；
④投标人针对本项目提出的突发（紧急）、重大事项应急预案考虑全面、方案科学合理、描述详细、先进可行；
⑤投标人针对本项目提出的安全文明作业措施科学合理，对项目人员安全、作业安全、交通安全、机械设备使用安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，各项安全保障措施考虑全面、操作性强；
⑥投标人针对本项目提出的在服务期间与采购人、周边居民商户、相关部门的综合协调方案考虑周全、方案科学合理、问题沟通和解决机制简洁有效、给出应对措施操作性强；
⑦投标人针对本项目维护、维修中产生的淤泥、垃圾采取的处置方法，合理规范，符合相关规定；
⑧投标人针对本项目提供的保养维修备品备件配备科学合理、考虑周全、设备先进可靠、品质优良；
⑨投标人针对本项目提出的伴随服务、响应时间，保障全面、方案科学合理、响应迅速、措施先进可行；
⑩投标人针对本项目制定的内部台账及档案管理制度考虑全面、方案科学合理、描述详细；
⑪投标人针对本项目制定的日常考核办法考虑全面、方案科学合理、描述详细、可行性强。
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	报价要求
	（1）本次为折扣报价。例如：供应商以九五折报价的，开标一览表中投标折扣填写95%即可，中标后按清单中的预算价格*95%收取每项服务的价格。投标折扣不得超100%，否则视为超过最高限价。
（2）本工程单价为全费用综合单价，单价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、措施项目费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标单位根据实际情况综合考虑报价，全费用单价结算不调整。
（3）最终结算时工程量按实际工程量审计结算。
（4）配合甲方应对上级检查考核等制作展板，含在报价内不另结算。
（5）对泵站的运维养护，电费由中标单位先行垫付，定期至采购单位按实报销结算。
（6）泵站监控设备的通信流量费由中标单位承担。
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	质量标准
	1、投标人需根据《城镇排水与污水处理条例》法规规定，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《城镇排水管道检测与评估技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009及《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函[2016]198  号）等技术标准，有序的开展排水设施普查养护维修等工作，保障设施功能性和结构性完好与安全稳定运行。
管道排查：依据《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》要求，对招标范围内的管道进行排查，查找管网混接、错接、漏接以及泵站水量水质异常等问题，并形成详细评估报告，作为改造修复设计与施工的主要依据。
管道检测：依据《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ/T181-2012要求，进行结构性缺陷与功能性缺陷的检测。
2、执行标准
2.1《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函【2016】198号）
2.2《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》
2.3《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ/T181-2012
2.4《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007
2.5《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009
2.6《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）
2.7《张家港市综合地下管线探测技术规程》
2.8《张家港市综合地下管线探测数据标准》
2.9不限于上述技术标准。
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	考核办法
	1.考核内容：运维制度建设、运维管理、信息档案、安全文明作业等。
2.考核评分标准参考《张家港市城镇排水设施运维管理考核办法》，（详见附件1：冶金园（锦丰镇）集镇区雨污水支管网运维月度考核表。
3.考核机制：月度考核，由运维管理部门结合派单质量考核情况组织进行每月考核。
4.考核办法
4.1满分100分，根据运维考核标准的分项内容和分值，综合运维质量现场抽查由管理部门计算出得分结果，得分100—90分为优秀，得分89-80分为良好，得分79-70分为合格，得分70分以下为不合格。
4.2检查考核过程中发现下列问题的实行一票否决，按考核当月不合格处理：
4.2.1有重大运维质量问题造成社会影响的；
4.2.2因施工单位自身管理不善，安全措施落实不到位，发生安全责任事故的；
4.2.3违反廉政相关规定的；
4.2.4在考核中，发现运维单位对监理指令落实不力，或对建设单位交办的工作执行不力而造成重大影响的。
同时执行《冶金工业园（锦丰镇）关于加强第三方服务考核的实施方案》中相关规定。
5.评价体系
根据运维单位考核评价等次，建立评价体系库，分优秀、良好、合格、不合格4个等次，在今后年度运维（维修）服务采购时，不合格运维单位两年内不予考虑。



三、商务条款 
1 服务期限
1.1、服务期限
合同签订之日起12个月。
2支付方式
2.1、结付程序
中标方按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、增值税发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
2.2、结付期限
[bookmark: jiefuqixian]（1）合同签订生效后，采购方支付10%的预付款；
（2）管网运维费支付方式：管网运维费每半年支付一次，先做后结算；根据实际运维工作量结合月度考核情况，经审计后付至审定价的90%，余款在服务期结束满一年后付清。
工程维修费支付方式：维修费用每半年支付一次，先做后结算，经审计后付至审定价的50%；竣工验收且审定后，付至审定价的70%；提供完整的竣工资料、结算审计后并且竣工验收满一年付至审定价的80%；余款在竣工验收满两年后付清。
注:项目款支付时中标人应提供符合国家税法规定的增值税发票。
2.3、结付标准
（1）管网运维费结付标准：按运维派单产生工作量及投标清单报价，结合考核等次（优秀、良好、合格、不合格），审计结算。
月管网运维费=月管网派单运维费用*月度考核结算费率。月度考核结果为优秀的不扣除服务费用；考核结果为良好的，当月运维费按95%结算；考核结果为合格的，当月运维费按80%结算；考核结果为不合格的，当月运维费按50%结算。
年度管网运维费=12个月管网运维费之和
（2）工程维修费结付标准：按维修派单产生的工程量及投标清单报价，结合验收结果，审计结算。验收合格的维修派单全额纳入结算，验收不合格的需返修合格后方列入结算单，因返修产生的费用由施工单位自行承担。连续12个月工程维修费组成年度工程维修费。
3 投标货币
3.1、投标货币
人民币
4 备品备件及耗材等要求
4.1、备品备件及耗材等要求 无

四、其他部分
运维项目清单
	序号
	项目名称
	项目范围
	单位
	单价(元)

	1
	日常巡查
	对运维区域内各类排水设施、管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢、非雨出流等问题。
	年
	96000

	2
	管网运维
	对运维区域内主支管网进行疏通养护（含应急疏通）
	米
	6

	3
	窨井清掏
	对运维区域内的窨井进行清掏、外运
	座
	50

	4
	化粪池清掏
	对运维区域内的化粪池进行清掏、外运
	座
	200

	5
	化粪池无公害处理
	化粪池清掏物无公害处理
	座
	280

	6
	隔油池清掏
	对运维区域内的隔油池进行清掏、外运
	座
	50

	7
	雨边井清掏
	对运维区域内的雨边井进行清掏、外运
	座
	15

	8
	泵站养护
	对运维区域内泵站运维养护
	次
	200

	9
	泵站传输费用
	泵站信号传输费用
	座
	200（固定价格，不参与下浮）

	10
	倒虹管养护
	对运维区域内倒虹管运维养护
	次
	800

	11
	管网检测
（包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等）
	QV检测
	处
	2

	12
	
	CCTV检测
	米
	6

	13
	水质检测
	污水COD、氨氮浓度检测
	份
	400

	14
	排口清淤
	排口处淤泥清除，并外运、处置
	处
	500

	15
	管涵清淤
	管径≥1000，管涵内淤泥清除，并外运、处置
	米
	300

	16
	水池清淤及开闸放水
	对兴南路两个水池不定期清淤及放水
	项
	3000

	17
	防汛排涝
	汛期对运维区域内进行防汛排涝处置 
	项
	8000

	18
	开挖找井
	开挖找井
	个
	300

	19
	应急抽水
	管内排水、应急抽水等
	台班
	200

	20
	防坠网更换
	防坠网更换
	个
	20

	21
	防坠网安装
	防坠网安装
	个
	50

	22
	气囊封堵DN400及以下管径
	气囊封堵管道，管径DN400及以下管径，含下井安全防护等
	次
	100

	23
	气囊封堵DN400以上管径
	气囊封堵管道，管径DN400以上，含下井安全防护等
	次
	200

	24
	发泡剂堵漏
	窨井利用发泡剂堵漏
	座
	2300

	25
	管网测绘
	雨污水管网测绘
	米
	2

	26
	更换井盖、井圈
	钢纤维砼井盖，尺寸＜500*500 B125级/Φ＜500 B125级
	套
	197

	27
	更换井盖、井圈
	钢纤维砼井盖，尺寸≥500*500 A15级/Φ≥500 A15级
	套
	274

	28
	更换井盖、井圈
	钢纤维砼井盖，尺寸≥500*500 B125级/Φ≥500 B125级
	套
	296

	29
	更换井盖、井圈
	钢纤维砼井盖，尺寸≥500*500 C250级/Φ≥500 C250级
	套
	349

	30
	更换井盖、井圈
	铸铁井盖
	套
	500

	31
	更换井盖、井圈
	钢纤维砼雨水箅子
	套
	164

	32
	更换井盖、井圈
	铸铁雨水箅子
	套
	204

	33
	格栅/滤网清理
	包含封堵、抽水、清理垃圾及其它安全维护措施
	次
	200

	34
	雨水、污水立管标识
	
	个
	2.5

	35
	展牌
	展牌、展板、上墙管网图制作
	个
	500

	36
	雨水排口标牌
	
	个
	150

	37
	标识喷漆
	
	处
	1

	38
	密闭空间警示牌
	井内安装警示牌
	个
	4




维修项目清单
	序号
	项目名称
	项目范围
	单位
	单价

	1
	现浇混凝土井（600*600，H=1m）
	600*600混凝土井（不包含井盖座）：井深1米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1800

	2
	现浇混凝土井（600*600，H=1.5m）
	600*600混凝土井（不包含井盖座）：井深1.5米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	2210

	3
	现浇混凝土井（600*600，H=2m）
	600*600混凝土井（不包含井盖座）：井深2米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	2830

	4
	现浇混凝土井（600*600，H=2.5m）
	600*600混凝土井（不包含井盖座）：井深2.5米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	3440

	5
	现浇混凝土井（600*600，H=3m）
	600*600混凝土井（不包含井盖座）：井深3米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	3990

	6
	现浇混凝土井（600*600，H=3.5m）
	600*600混凝土井（不包含井盖座）：井深3.5米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	4400

	7
	现浇混凝土井（800*800，H=2m）
	800*800混凝土井（不包含井盖座）：井深2米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	3890

	8
	现浇混凝土井（800*800，H=2.5m）
	800*800混凝土井（不包含井盖座）：井深2.5米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	4460

	9
	现浇混凝土井（800*800，H=3m）
	800*800混凝土井（不包含井盖座）：井深3米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	5200

	10
	现浇混凝土井（800*800，H=3.5m）
	800*800混凝土井（不包含井盖座）：井深3.5米内，10cm碎石垫层，20cmC30钢筋砼底板，240厚C30混凝土井壁，井内设防坠网，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	5800

	11
	砖砌检查井（300*300）
	1.落水井(不落底式),规格：300*300，平均深度0.6m
2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C25混凝土底板，100mm厚碎石垫层
3.砌筑材料品种、规格：240mmMu灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1:2水泥砂浆内外抹面
4.C25砼流槽
5.模板制作安装拆除等
6.井盖、井圈材质及规格：400*400钢纤维井盖座A15
	座
	350

	12
	砖砌检查井（600*600，H=1m）
	600*600砖砌检查井（不包含井盖座）：井深1米内，10cm碎石垫层，20cm厚C30钢筋砼底板，1:2防水水泥砂浆抹面20厚，108*108*15cm预制钢筋砼盖板，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1480

	13
	砖砌检查井（600*600，H=1.5m）
	600*600砖砌检查井（不包含井盖座）：井深1.5米内，10cm碎石垫层，20cm厚C30钢筋砼底板，1:2防水水泥砂浆抹面20厚，108*108*15cm预制钢筋砼盖板，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1840

	14
	砖砌检查井（600*600，H=2m）
	600*600砖砌检查井（不包含井盖座）：井深2米内，10cm碎石垫层，20cm厚C30钢筋砼底板，1:2防水水泥砂浆抹面20厚，108*108*15cm预制钢筋砼盖板，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	2200

	15
	砖砌检查井（800*800，H=2m）
	800*800砖砌检查井（不包含井盖座）：井深2米内，10cm碎石垫层，20cm厚C30钢筋砼底板，1:2防水水泥砂浆抹面20厚，108*108*15cm预制钢筋砼盖板，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	2670

	16
	砖砌检查井（800*800，H=2.5m）
	800*800砖砌检查井（不包含井盖座）：井深2.5米内，10cm碎石垫层，20cm厚C30钢筋砼底板，1:2防水水泥砂浆抹面20厚，108*108*15cm预制钢筋砼盖板，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	3130

	17
	雨水明沟
	1、新建混凝土排水沟(宽600,深400)
2、钢纤维盖板
3、1:2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚，纵向坡度≥5‰
4、100厚C20混凝土排水沟
5、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆
6、素土夯实
	米
	530

	18
	雨水井破损修复
	防水砂浆抹面修复
	座
	145

	19
	砌筑边井
	砖砌雨水边井：井深H=1m内，10cm碎石垫层，10cm厚C30砼基础，强度等级M10水泥砂浆砌MU15砖，钢纤维砼乙型单箅盖座，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1030

	20
	砌筑边井
	砖砌雨水边井：井深H=1.4m内，10cm碎石垫层，10cm厚C30砼基础，强度等级M10水泥砂浆砌MU15砖，钢纤维砼乙型单箅盖座，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1290

	21
	砌筑边井
	砌筑雨水边井：井深H=1m内，10cm碎石垫层，10cm厚C30砼基础，强度等级M10水泥砂浆砌MU15砖，铸铁乙型联合式井盖座，包含拆除老的窨井，新建窨井开挖，回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	2000

	22
	UPVC加筋管D110
	UPVC加筋管D110管道铺设（环刚度不小于4KN/m2，承插式胶圈接口）；15cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	55

	23
	UPVC加筋管D160
	UPVC加筋管D160管道铺设（环刚度不小于4KN/m2，承插式胶圈接口）；15cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	82

	24
	PVC-U管DN200
	PVC-U管DN200管道铺设（环刚度不小于8KN/m2，承插式胶圈接口）；15cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	100

	25
	PVC-U管DN300
	PVC-U管DN300管道铺设（环刚度不小于8KN/m2，承插式胶圈接口）；15cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	190

	26
	PVC-U管DN400
	PVC-U管DN400管道铺设（环刚度不小于8KN/m2，承插式胶圈接口）；20cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	280

	27
	PVC-U管DN500
	PVC-U管DN500管道铺设（环刚度不小于8KN/m2，承插式胶圈接口）；20cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	400

	28
	PVC-U管DN600
	PVC-U管DN600管道铺设（环刚度不小于8KN/m2，承插式胶圈接口）；20cm石屑垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	435

	29
	钢筋混凝土管D300
	Ⅱ级C30钢筋混凝土管D300管道铺设（承插式接口）；垫层、基础材质及厚度 C25-120°砼基础,10cm碎石垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	230

	30
	钢筋混凝土管DN400
	Ⅱ级C30钢筋混凝土管D400管道铺设（承插式接口）；垫层、基础材质及厚度 C25-120°砼基础,10cm碎石垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	420

	31
	钢筋混凝土管D500
	Ⅱ级C30钢筋混凝土管D500管道铺设（承插式接口）；垫层、基础材质及厚度 C25-120°砼基础,10cm碎石垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	520

	32
	钢筋混凝土管D600
	Ⅱ级C30钢筋混凝土管D600管道铺设（承插式接口）；垫层、基础材质及厚度 C25-120°砼基础,10cm碎石垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	740

	33
	钢筋混凝土管D800
	Ⅱ级C30钢筋混凝土管D800管道铺设（承插式接口）；垫层、基础材质及厚度 C25-120°砼基础,10cm碎石垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	1060

	34
	钢筋混凝土管D1000
	Ⅱ级C30钢筋混凝土管D1000管道铺设（承插式接口）；垫层、基础材质及厚度 C25-120°砼基础,10cm碎石垫层，包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	1460

	35
	DN200 PE实壁管铺设
	PE实壁管铺设DN200（环刚度不小于10KN/m，热熔接口）：20cm砂垫层，含挖土，铺管包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	200

	36
	DN315 PE实壁管铺设
	PE实壁管铺设DN315（环刚度不小于10KN/m，热熔接口）：20cm砂垫层，含挖土，铺管包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	350

	37
	DN400 PE实壁管铺设
	PE实壁管铺设DN400（环刚度不小于10KN/m，热熔接口）：20cm砂垫层，含挖土，铺管包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	480

	38
	DN500 PE实壁管铺设
	PE实壁管铺设DN500（环刚度不小于10KN/m，热熔接口）：20cm砂垫层，含挖土，铺管包含管道与窨井连接加固，老管道拆除、外运，运距自行考虑
	米
	570

	39
	局部树脂固化法修复管道DN300及以下管径
	局部树脂固化法修复管道，修复宽度为0.2m以内，超过0.2m需要2个环修复
	环
	1900

	40
	局部树脂固化法修复管道DN400
	局部树脂固化法修复管道，修复宽度为0.2m以内，超过0.2m需要2个环修复
	环
	2000

	41
	局部树脂固化法修复管道DN500
	局部树脂固化法修复管道，修复宽度为0.2m以内，超过0.2m需要2个环修复
	环
	2460

	42
	局部树脂固化法修复管道DN600
	局部树脂固化法修复管道，修复宽度为0.2m以内，超过0.2m需要2个环修复
	环
	2700

	43
	CIPP紫外线原位固化法修复
	管径DN400及以下
	米
	2030

	44
	CIPP紫外线原位固化法修复
	管径DN400以上，DN600及以下
	米
	2550

	45
	短管置换法修复管道DN400
	短管置换法修复管道
	米
	2700

	46
	短管置换法修复管道DN500
	短管置换法修复管道
	米
	3160

	47
	短管置换法修复管道DN600
	短管置换法修复管道
	米
	3900

	48
	DN200抢修节安装
	抢修节安装
	处
	1050

	49
	DN300抢修节安装
	抢修节安装
	处
	1500

	50
	DN400抢修节安装
	抢修节安装
	处
	3000

	51
	安装井盖、座
	钢纤维砼井盖座，盖板尺寸＜500*500 B125级/Φ＜500 B125级
	套
	200

	52
	安装井盖、座
	钢纤维砼井盖座，盖板尺寸≥500*500 A15级/Φ≥500 A15级
	套
	280

	53
	安装井盖、座
	钢纤维砼井盖座，盖板尺寸≥500*500 B125级/Φ≥500 B125级
	套
	300

	54
	安装井盖、座
	钢纤维砼井盖座，盖板尺寸≥500*500 C250级/Φ≥500 C250级
	套
	350

	55
	安装井盖、座
	盖板尺寸≥500*500 B125级/Φ≥500 B125级钢纤维砼井盖，配铸铁井座
	套
	530

	56
	安装井盖、座
	盖板尺寸≥500*500 C250级/Φ≥500 C250级钢纤维砼井盖，配铸铁井座
	套
	550

	57
	安装井盖、座
	安装钢纤维砼雨水箅子
	套
	160

	58
	安装井盖、座
	安装铸铁雨水箅子
	套
	200

	59
	1#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积2m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	2560

	60
	2#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积4m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	4550

	61
	3#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积6m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	6440

	62
	4#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积9m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	9170

	63
	5#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积12m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	11885

	64
	6#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积16m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	15490

	65
	7#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积20m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	19048

	66
	8#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积25m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	23257

	67
	9#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积30m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	27465

	68
	10#玻璃钢化粪池
	玻璃钢化粪池（环刚度不小于8KN/m2）容积40m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	35869

	69
	玻璃钢隔油池
	玻璃钢隔油池（环刚度不小于8KN/m2）容积0.6m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	1275

	70
	玻璃钢隔油池
	玻璃钢隔油池（环刚度不小于8KN/m2）容积1m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	1571

	71
	玻璃钢隔油池
	玻璃钢隔油池（环刚度不小于8KN/m2）容积2m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	2460

	72
	玻璃钢隔油池
	玻璃钢隔油池（环刚度不小于8KN/m2）容积4m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	4374

	73
	玻璃钢隔油池
	玻璃钢隔油池（环刚度不小于8KN/m2）容积6m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	6300

	74
	玻璃钢隔油池
	玻璃钢隔油池（环刚度不小于8KN/m2）容积9m3，砂垫层10cm，包含砂石回填、老化粪池清污、拆除、外运，运距自行考虑
	座
	8910

	75
	砖砌检查井（600*600，H=0.75m，池上检查井）
	600*600砖砌检查井（池上检查井，不包含井盖座）：井深0.75米内，10cm碎石垫层，20cm厚C30钢筋砼底板，1:2防水水泥砂浆抹面20厚，108*108*15cm预制钢筋砼盖板，包含窨井开挖、回填及垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1000

	76
	离心喷涂
	检查井，厚度1cm
	m2
	580

	77
	C25砼包裹（是否包裹按建设单位指令）
	混凝土护管，含模板
	m3
	827

	78
	砖砌封堵DN400及以下管径
	砖砌封堵管道，管径DN400及以下管径，含下井安全防护等
	次
	750

	79
	砖砌封堵DN800及以下管径
	砖砌封堵管道，管径DN800及以下管径，含下井安全防护等
	次
	1790

	80
	路面拆除
	拆除原有路面及基层，拆除下来的垃圾外运，运距自行考虑
	m3
	40

	81
	机切缝
	
	米
	5

	82
	井室拆除
	老井拆除，并外运，运距自行考虑
	座
	500

	83
	沥青砼路面恢复
	4cm细粒式沥青砼
	m2
	74

	84
	沥青砼路面恢复
	6cm中粒式沥青砼
	m2
	90

	85
	粘层
	乳化沥青，喷油量0.4L/m2
	m2
	3.5

	86
	水泥混凝土路面
	18厚C30水泥混凝土面层，包含路面养生、刻痕等
	m2
	160

	87
	钢筋
	钢筋规格：φ20以内钢筋（钢筋级别综合考虑）
	吨
	5220

	88
	钢筋
	钢筋规格：φ10以内钢筋（钢筋级别综合考虑）
	吨
	6340

	89
	荷兰砖面层铺设
	6cm荷兰砖铺设，3cm干硬性水泥黄砂找平
	m2
	114

	90
	大理石面层铺设
	3cm大理石铺设，3cm水泥砂浆找平
	m2
	221

	91
	水泥混凝土垫层
	C20混凝土垫层
	m3
	860

	92
	碎石垫层
	10cm碎石垫层
	m2
	40

	93
	安砌侧石
	12.5*25cmC30预制侧石，C20砼基础，2cm1:2水泥砂浆
	m
	100

	94
	平石恢复
	砼平石恢复，宽度30cm，厚度10cm
	m
	25

	95
	绿化恢复
	绿化带原样恢复
	m2
	按镇公用事业科的标准算，不参与下浮

	96
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方（2m以内），各类土综合考虑
	m3
	18.1

	97
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方（2m以上），各类土综合考虑
	m3
	37.3

	98
	挖基坑土方
	挖基坑土方，各类土综合考虑
	m3
	20.8

	99
	胸腔石屑掺3%水泥回填
	石屑掺3%水泥，密实度要求不小于90%
	m3
	193

	100
	灰土回填
	6%灰土回填，密实度要求不小于93%
	m3
	90

	101
	素土回填
	素土回填，密实度要求不小于87%
	m3
	20.4

	102
	余方弃置
	建筑垃圾、多余土方外运，弃置地点及运距自行考虑
	m3
	22.0

	103
	登高车施工
	利用登高车进行立管等施工
	月
	10000

	104
	钢板桩支护
	钢板桩支护，钢板桩长度9米
	吨/天
	6.8

	105
	应急抽水
	管内排水，应急抽水
	台班
	200

	106
	施工围挡
	
	米
	100

	107
	泵站维修
	泵站内发生故障，要及时修复
	项
	修复需要增加的零件、设备、人工，按实际发生项审计结算，不参与下浮

	108
	挖机台班
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.6m3
	台班
	1150

	109
	挖机台班
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3
	台班
	2100

	110
	挖机台班
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1.25m3
	台班
	2200















冶金园（锦丰镇）集镇区雨污水支管网派单运维质量考核表
（         年      月 ）
	考核项目
	考核内容
	评分细则
	考核
等次
	考核
得分

	派单运维质量
	管网派单运维完成质量
（包括派单响应、完成时间、雨污水管道水流畅通、无杂物、无明显淤积，检查井内无硬块杂物、无明显淤积；雨水边井、支管结构完好无破损、无明显堵塞，窨井井盖、井圈完好，无破损、移位（下沉）、丢失。泵站站容站貌良好、设备完好、运行正常；泵站进水池、出水池、格栅等无明显淤积。）
	□优良（响应、完成及时，且排水效果好，排水管网及其附属设施等无淤积，各设施结构完好，运行正常，1分）
□合格（响应、完成不及时，或能正常排水，排水管网及其附属设施等仍存在一定淤积，各设施结构存在缺陷，尚能运行0.8分）
□不合格（响应、完成不及时，排水效果差，排水管网及其附属设施等存在明显淤积达30%及以上，或各设施结构存在明显缺陷，运行不正常甚至停运等（0.5分）
	□优良


□合格


□不合格

	 

	运维前
	运维后（或存在问题）

	
	


注：本考核办法为暂定，采购单位后续调整考核办法的中标人需无条件配合考核。
冶金园（锦丰镇）集镇区雨污水支管网运维月度考核表
（         年      月 ）
	序号
	考核项目
	考核内容
	评分细则
	本项
总分
	考核
得分

	1
	人员设备组织管理
	按投标文件、招标要求和标准配备人员和设备、场所
	中标单位运维管理及作业人员应按照项目需求配齐，持证上岗，随机抽查中发现人员不到位情况的，少一人扣1分。
中标单位设备、车辆、场所应按招标文件要求配备，且标识规范，有一项不符扣2分。
设备、车辆有损坏的应及时与甲方沟通进行报备，因未报备影响工作的有一次扣3分。
	6
	 

	2
	运维制度
	制定完善的规章制度并组织落实（日常巡查、设施设备操作规程、运行维护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案、疏通养护、通沟污泥处置等工作制度和工作标准等）
	各项制度齐全得6分，每缺1项扣1分，制度落实执行不到位发现一次扣1分。
	6
	 
 

	3
	管网巡查
	管网日常巡查
（巡查所有管网及其附属设施污水冒溢、井座井盖缺损、窨井及管道缺陷、违章占压、违章排放、私接、混接以及影响管道排水的工程施工等情况）
	每日巡查，并确保每周一次全覆盖，建立巡查台账，每月完成全覆盖巡查的得6分，未完成的按比例扣分，1分起扣。
巡查人员需定位打卡，无打卡记录每次扣1分。
明显应发现问题未发现（如冒溢、井盖破损等）有一次扣1分。
紧急情况立即报告，未及时报告的发现一次扣2分。
发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在当天上报甲方,否则发现一次扣2分。
	15
	 

	
	
	违规行为制止
	巡查发现正在发生损坏污管网及附属设施、乱排放的行为，要当场制止并向甲方报告，未及时制止和报告的发现一次扣2分。
	
	

	
	
	河道雨水排口巡查
	每月巡查区域内所有雨水排口排放情况（如是否有非雨出流），得2分。问题排口未发现有一次扣1分。
发现问题及时溯源并报告，没有及时溯源并报告的，每次扣2分。
	
	

	4
	管网管护
	管网疏通养护
（雨污水管道水流畅通、无杂物、无明显淤积，检查井内无硬块杂物、无明显淤积；雨水边井、支管结构完好无破损、无明显堵塞，窨井井盖、井圈完好，无破损、移位（下沉）、丢失。泵站站容站貌良好、设备完好、运行正常；泵站进水池、出水池、格栅等无明显淤积。）
	每月根据支管网派单运维质量考核综合得分系数计算管网管护得分
（管网管护得分=派单运维质量考核综合得分系数（派单运维质量考核得分之和/派单次数）*25）
	25
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	5
	管网排查检测
	运用CCTV、潜望镜等设施设备对雨、污水管道进行缺陷检测（包括结构性跟功能性缺陷）。
	按时合格完成派单排查检测任务，提交报告、影像资料等的得6分，未按时完成每次扣4分。排查检测结果有偏差、漏项的每次扣2分。
出现突发状况，如河道水质突然恶化，乙方需及时排查，提供整治方案。乙方没有及时完成排查的，有一次扣4分。
	10
	 
 

	6
	抢修
	抢修
	对管网出现渗漏、冒溢等影响较大的管网运行问题，甲方安排乙方抢修的，乙方要及时组织实施，如不及时响应处置，有一次扣4分。
	4
	 

	7
	安全作业要求
	运维单位作业现场设置必要的安全围挡、安全警示等设施。
	采取的安全措施不规范，每处扣1分。
未采取安全措施，每处扣2分。
	10
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	作业人员从事维护作业时，必须穿戴必要的安全防护装备。
	无相应防护安全装备的，每次扣1分。
	
	

	
	
	下井作业前，应履行报批程序，同意后由有资质的专业人员下井作业。专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。
	未报批直接下井作业，每次扣1分。
未报批直接下井作业，且由非专业人员进行，每次扣3分。
未采取保护安全措施，每次扣1分。
未配备监护人员，每次扣1分。
监护人员擅离职守，每次扣1分。
	
	

	
	
	每天上岗前安全教育，并有相应的台账记录。
	未进行安全教育发现一次扣2分。
	
	

	8
	文明施工
	保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当。
	作业现场不整洁，影响周边环境，发现一次扣2分。
管网、检查井的疏通、清淤，规范使用机械设备，作业不规范的，发现一次扣2分。与投标文件承诺的普查、巡查、检测、管护施工方案和技术方案不一致的，有一项扣2分。
污泥处置、运输不及时，不规范，污泥落地，沿途洒落，或对环境造成污染，发现一次扣2分。
巡查、养护、抢修车辆设备保持良好状态，车容整洁，发现一次不合格扣1分。
一线管护人员统一着装，执行不到位的，发现一次扣1分。
	8
	 
 
 
 
 

	9
	工作配合情况
	投诉处理
	因巡查管护不力，被各类媒体曝光、
政府部门通报、群众反复投诉不满意、造成群众人身伤害或财产损失的，每次扣5分。
	10
	 
 

	
	
	参加会议
	项目经理以及其他管理人员按时参加甲方组织的会议，缺席一次扣2分，迟到一次扣1分。
	
	

	
	
	根据甲方的指令及要求，完成及配合情况。
	根据甲方指令及要求，及时完成各项指派工作，工作完成不到位扣2分，不听从指挥扣5分。
未按甲方要求完成相关工作，且隐瞒不报等发现一次扣5分。
	
	 

	10
	档案资料
	资料管理符合要求
	乙方应配备档案资料管理人员，按要求制定工作计划，按甲方要求建立相关工作台账（包括巡查台账、运维台账、安全台账、影像资料等），各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，装订规范，质量内容标准符合要求。
无计划或台账的每个扣2分，提交不及时的每次扣1分。
影像资料不全每处扣1分。
台账记录与实际不符发现一次扣2分。
虚报工作量的发现一次扣3分。
	6
	 
 

	 
	合计
	 
	 
	100
	 


[bookmark: EB46fc682c2c764bbdaed30f22794dcce7]注：本考核办法为暂定，采购单位后续调整考核办法的中标人需无条件配合考核。
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[bookmark: _Toc35266030][bookmark: _Toc38368130][bookmark: _Toc54615248][bookmark: _Toc159685257]一、评标方法与定标原则
1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515]
[bookmark: _Toc35266031][bookmark: _Toc38368131][bookmark: _Toc54615249][bookmark: _Toc159685258]二、评标标准
1 价格分 30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30.0% * 100（保留二位小数）。

2 技术方案分23.0 分
2.1.项目理解
根据投标人提供的针对本项目的项目理解进行综合评分，包括对项目的整体把握，以及对本项目定位的准确性，需求分析的针对性、完整性。对项目具体情况掌握全面、定位清晰准确、理解分析充分的得3分；方案部分内容缺少或无实质性意义的得2分；方案内容简略基本无实质性意义的得1分；未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/3】
2.2.实施方案
根据投标人提供的针对本项目的实施方案进行综合评分，包括前期准备、阶段安排、排查方法、提交成果、组织验收等。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得4分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得2分；方案有部分缺少或者基本满足项目需求的得1分；未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/4】
2.3.质量保证措施
根据投标人提供的质量保证措施进行综合评分，包括质量保证与质量控制体系、质控措施；运维质量保证措施、维修质量保证措施、验收方案等。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得4分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得2分；方案有部分缺少或者基本满足项目需求的得1分；未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/4】
2.4.安全文明作业措施
根据投标人提供的安全文明作业措施进行综合评分，包括人员安全、作业安全、交通安全、机械设备使用安全、环境保护等，各项安全保障措施应考虑全面、操作性强。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得3分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得2分；方案有部分缺少或者基本满足项目需求的得1分；未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/3】
2.5.突发（紧急）、重大事项应急预案
根据投标人提供的突发（紧急）、重大事项应急预案进行综合评分，包括应急响应时间、危险因素分析、突发情况应急处理措施等，方案应考虑全面、科学合理、可行性强。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得3分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得2分；方案有部分缺少或者基本满足项目需求的得1分；未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/3】
2.6.综合协调方案
根据投标人提供的综合协调方案进行综合评分，包括事件描述、协调部门、协调方案等。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得3分；方案内容部分缺少但基本满足项目需求的得2分；方案内容不能全部满足项目需求的得1分；未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/3】
2.7.污泥及建筑垃圾规范化处置方案
根据投标人提供的可靠的污泥规范化处置方案进行综合评分。包括污泥外运、污染清理、无害化环保处理等。方案内容有实质性意义优于项目需求的得3分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得2分，方案内容不能全部满足项目需求的得1分，未提供方案或内容完全脱离本项目的不得分。【0/1/2/3】

3 针对本项目人员配置分15分
3.1. 项目负责人
投标人拟投入本项目的项目负责人具有注册建造师（市政公用工程专业）和有效的安全生产考核合格B类证书的，得2分。（请在投标文件中提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明，不提供或提供不全的不得分）
3.2安全员
投标人拟投入本项目的安全员具有国家应急管理部门颁发的中级注册安全工程师（建筑施工安全专业）及以上的得1分，同时具有安全生产考核类c3证得2分，在前两项的基础上提供应急管理部门或其直属单位颁发的应急救援员证书得3分。本项最高得3分。（请在投标文件中提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明，不提供或提供不全的不得分）
3.3作业人员
投标人拟投入本项目的现场作业人员（项目负责人和安全员除外），具有相关执业资格证书（如管道工）的，有一人得0.4分，最多得4分。
具有行政主管部门颁发的给排水中级及以上工程师证书的，有一人得1分，最多得2分。
具有行政主管部门颁发的测绘中级工程师证书的，得0.5分；具有行政主管部门颁发的测绘高级工程师证书的，得1分。本项最多得1分。
具有省级应急管理部门颁发的低压电工证书的，得1分。
具有市政工程潜水员证书的，得1分。
具有有毒有害有限空间作业合格证书的，得1分。
（请在投标文件中提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明，不提供或提供不全的不得分）

4车辆、设备工具配置分22分
4.1特种作业车辆
4.1.1拟投入本项目管道疏通清洗车，有一辆得1分，最多得2分。【0/1/2】
4.1.2拟投入本项目排水抢险车，有一辆得1分，最多得2分。【0/1/2】
4.1.3拟投入本项目吸污车，有一辆得1分，最多得2分。【0/1/2】
4.1.4拟投入本项目管网巡检车，有一辆得0.5分，最多得1分。【0/0.5/1】
4.1.5拟投入本项目清淤(抓斗式)车，有一辆得1分，最多得1分。【0/1】
4.1.6拟投入本项目防撞缓冲车（专项作业车），有一辆得1分，最多得1分；【0/1】
4.2作业设备
4.2.1拟投入本项目QV潜望镜1套+CCTV管道检测1套+有毒有害气体检测仪（提供有效期内仪器校准检测报告）仪器1台，为一个组合，得基本分1分，缺一个不得分，每增加一组的加1分；本项最多得2分。【0/1/2】
4.2.2拟投入本项目移动抽水设备（液压动力站+渣浆泵1套、8寸(500m3/h及以上)排水泵1台、6寸(150m3/h及以上)排水泵2台），提供齐全得1分，不提供或提供不全不得分。【0/1】
4.2.3拟投入本项目紫外光固化修复设备，COD、氨氮水质检测仪器，巡查用无人机设备（含RTK功能，提供相关说明），排查用水下机器人，排查用全地形机器人的，每有一种得1分，本项最高得5分。【0-5】
4.2.4投标人具有测绘设备（1台GPS、1台RTK、1台全站仪、1台管线探测仪为一套），每套得1分，最多得2分；【0-2】
4.2.5投标人具有具有正压式呼吸器的，每套得0.5分，最多2分；【0-2】
4.2.6投标人具有流量计的，每台得0.5分，最多得1分；【0-1】
注：上述设施设备，如为自有的，请在投标文件中提供相关车辆清单、发票（发票购买单位应为本投标单位）、车辆行驶证（有效期内）以及产权证的原件扫描件；如为租赁的，请在投标文件中提供相关车辆清单、租赁合同、租赁发票以及出租方的购买发票、车辆行驶证（有效期内）、产权证的原件扫描件；未提供不得分。

5 履约能力分 10.0 分
5.1.类似项目业绩
投标人提供2021年1月1日以来承担的类似项目业绩，有一项得1分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供合同、中标通知书的扫描件，不提供不得分）【0/1/2】
5.2体系认证
[bookmark: _Hlk117924371]投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最多得3分。【0/1/2/3】
5.3安全生产
安全生产监督管理部门或应急管理部门颁发的安全生产标准化企业证书，行政主管部门颁发的安全生产文明施工单位证书，有一项得1分，最多得2分。【0/1/2】
5.4信息化软件
投标人具有管网信息化系统管理的软件，软件能够录入实时运维记录，生成运维和养护报告。需提供显示投标人抬头的系统完整的功能说明和运维的截图，能够提供该项平台且功能完整的，得1分。【0/1】
5.5行政部门颁发的荣誉
投标人自2021年1月1日以来获得过县级及以上行政主管部门颁发的荣誉，有1个得1分，本项最高2分。【0/1/2】
注:
[bookmark: EBeb5e011c94484d45bc78085f792444b0]以上证明材料，不提供不得分。 
[bookmark: _Toc35266032][bookmark: _Toc38368132][bookmark: _Toc54615250][bookmark: _Toc159685259][bookmark: _Hlt26955039]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc18049][bookmark: _Toc256000014]
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一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
  
[bookmark: _Toc256000015]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：      ：
根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。    
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   



三、开标一览表
﻿ 
[bookmark: _Toc256000016]开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：供应商名称 
项目编号： 
分包号： 
	项目名称
	投标优惠率

	项目名称 
	小写：       %


日期：    年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。











[bookmark: _Toc256000017]四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、授权委托书（格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、中小企业声明函（格式见后）。













 


﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。  
                                              投标单位（加盖公章）：   
                                                      年    月   日

  



﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
   
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
                                           投标单位（加盖公章）：   
                                                  年   月   日

  授权委托书
﻿若投标人法定代表人或负责人亲自参加投标的，则提供本人的身份证；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书、被授权人身份证；
授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                      （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)为我方就        项目  （项目编号：      ）   采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：  
附：被授权人身份证正反面 











﻿ 
  
 
 
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
                                     投标单位（加盖公章）：   
                                          年    月    日






中小企业声明函（专门面向中小企业）
[bookmark: _Toc256000024]中小企业声明函（服务）
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）     行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

      
 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。






残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
﻿   
残疾人福利性单位声明函
  
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

[bookmark: _Toc256000025]
监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
[bookmark: _Toc35244896][bookmark: _Toc40430384]监狱企业的证明文件
（证明文件）


 
注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


 

[bookmark: _Toc256000018]
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿ 
[bookmark: _Toc256000019] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	是否响应（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	
	……
	


备注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	……
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。












[bookmark: _Toc256000021]六、技术方案、服务方案
[bookmark: _Toc35244892][bookmark: _Toc40430380]技术方案、服务方案
（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc256000022]
七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
  1.类似业绩
2.投标人获得的相关证书
3.相关荣誉
……
﻿ 
 

















[bookmark: _Toc6481][bookmark: _Toc9747][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]八、其他材料


