[bookmark: _GoBack]2025年高新区丰茂里片区周边交通优化提升工程
清单编制说明
一、工程概况
2025年高新区丰茂里片区周边交通优化提升工程位于常熟市高新区丰茂里片区。工程招标范围：施工图范围内黄浦江路与富达路交叉口、松江路与福达路交叉口的监控、电子警察、信号灯、交通标志标线、道路及管道修复工程等。主要工程量包括：修复沥青路面20m2，修复人行道125m2，水平导向钻进3根Dn50PE实壁管257m，50*60cm砌筑手孔井28座，监控摄像设备3套，电子警察高清摄像机8套，HT3000型交通信号机2台，热熔标线300m2等；详见工程量清单。
2、 编制依据
建设单位提供的施工设计图纸、现行相关的规范、标准图集和技术资料等。
三、计价取费说明
1、安全文明措施费：详见清单
2、规费：详见清单
3、税金：详见清单
4、建筑工人实名制费用：详见清单
5、暂列金额(预留金额): 详见清单   
6、专业工程暂估价： 详见清单   
6、专业工程暂估价： 详见清单   
7、甲供材料：  详见清单   水电费按照乙供
8、材料暂估价：   详见清单    
9、智慧工地费用：详见清单。
10、苏安码管理增加费：详见清单
四、相关说明
1、工程量按业主提供的施工图设计及补充图纸及建设单位要求计算，清单所提供工程量并非实际完成量，竣工结算工程量根据建设单位及监理确认的竣工图及现场签证计取。
2、土方回填面标高按与图纸一致考虑；清单中土方类别已按照不同土质综合考虑，各投标单位自主报价，竣工结算时不再调整。（暗河障碍物处理除外）；土石方开挖回填工程量为市政计价表计算规则工程量，非工程量清单计价规范工程量，土方挖填方按实方；土方弃置单价已综合考虑部分土方直接装车外运，外弃土方总体平衡计算，建筑粒料暂时按照部分利用拆除旧料计入，不足部分按照外购考虑，实际施工按照现场监理及建设方确认；考虑沟槽回填利用原土，素土回填部分利用开挖土方，其余按照外购考虑，实际工程量按照现场监理及建设方确认；
3、本工程混凝土均按商品砼考虑（商品砼场内短驳及泵送的费用由投标人在报价中自行考虑）；砂浆按自拌砂浆考虑。
4、本工程施工时使用的交通疏导费用（含交通部门报批费用、疏导标志牌、安全指示设施、安保费用等），由投标人在踏勘现场后在投标报价中自行考虑，结算不另增加。
5、各投标单位自行组织对施工区域进行现场踏勘，应充分考虑施工进出场、现场临设的摆布，现场安全文明施工措施费及临时设施费等各项费用已按规定计取，各投标单位在报价中根据现场实际情况需综合考虑各项安全措施（如警示灯、指示标志及标牌等）、临时措施（含外部道路至施工地点及施工地块范围内的临时便道费用（形式包含但不限于：钢板便道、建筑垃圾便道））、可能发生的材料短驳、二次驳运及土方开挖时发生的短驳、二次驳运费用等；此类费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算不另增加。
6、本工程招标控制价余方弃置地点由施工单位自行考虑，甲方不再提供堆放场地，处理必须满足建设(甲方)、规划、城管、环保等部门要求，弃置地点需报甲方确认备案，外弃土方按照5KM运距弃置，自主投报单价，单价包干，结算不调整；建筑垃圾（工程渣土、泥浆）消纳处置方案必须满足甲方、规划、城管、环保部门要求，投标人应踏勘现场后慎重报价，结算时单价不调整，工程量按各方确认量计算；
7、开挖过程中如遇大块混凝土障碍物需破碎挖除，地下管线需“保护、位移”的，按签证结算；如只是简单当废弃物进行开挖，则参照土方开挖考虑，竣工结算时不再调整。
8、标段内与已建公路、地下管线、高压线等有交叉、干扰的地段，施工单位应在不干扰公路、管线等正常运营的前提下合理安排施工组织，积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时做好交通疏导工作，此项费用包含在安全文明施工费中，不再另计费用。同时，施工单位应配合公路等部门办理相关手续。施工中行人、行车干扰因素，自行考虑在报价中。
9、本清单所列工程数量是根据现场情况估算和设计图纸的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。所有图纸详细内容与清单描述不相符的地方，除注明外，参考图纸。
五、材料价格及其他
1、材料价格参照苏州市建设工程指导价，指导价没有的，采用近期常熟市工程造价简报、近期苏州工程造价信息或国产优质品牌产品市场询价；
2、人工按现行执行。
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