合同附件一：
	
ACUSON Sequoia Silver M配置清单


	Item
项目
	Product Description
产品名称及功能说明

	ACUSON Sequoia Silver M  Configuration
配置清单

	1
	ACUSON Sequoia Silver M Mainframe
超声系统主机

全新系统具备目前超声行业内最前沿的革命性BioAcoustic 生物声学成像技术平台，系统能够不断利用CPU（中央处理器）、FPU（浮点计算单元）、GPU（图形处理单元）的优势来进行独立分区计算处理，从根本上解决生物学差异问题，获取超高水准图像质量，带来经典时代的图像及技术的革命性突破；新一代的Intune透净探头技术，全新的单晶体探头，实现了从未企及的图像深度和穿透力；拥有独树一帜的技术基础，完美呈现了图像的细节显示及优异的临床解决方案，同时创新性的临床功能带来全新的用户体验，更为超声医生所需，创造影像技术的巅峰，全面提高临床应用的诊断需求。
系统主要用于腹部、心脏、妇产科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。
· >350dB 系统动态范围
· MultiHertz 宽频可变频成像技术
· 高分辨率数字化二维灰阶成像单元
· 彩色多普勒成像单元：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图
· 血流脉冲波频谱多普勒，连续波频谱多普勒
· 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式
· 图像存储与(电影)回放重现单元，支持剪辑功能
· 高分辨率局部图像放大功能
· 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件 
· 8个USB接口


	2

	InFocus Coherent Imaging 
全聚焦相干成像技术
回顾性发射聚焦发射光束，利用相位和振幅双重信息，全场无焦点，不损失帧频，不丢失信息，保证正常图像的均匀一致性。

	3
	InTune探头技术
透净探头技术
InTune Transducer Technology是为了每个临床病例提供最好的声学效果而开发的，采用先进的材料、高仿真制造和测试技术，优化探头与患者之间的声学匹配，将探头与系统主机之间声学信号通路相结合，使整个系统信号保真度达到最高。

	4
	Tissue Harmonic Imaging (THI) 
组织谐波成像技术
组织谐波成像克服传统二次谐波空间分辨率下降等缺点,可以在多种探头上应用，更实现了大于10兆赫兹的高频二次谐波。采用此技术的图像对比分辨率和空间分辨率都得到了增强并减低了图像噪音。多频段可视调节，应用于所有探头。

	5
	Compounding Imaging
空间复合成像技术
空间复合成像技术，在生物声学先进平台上全面提升,实现强大的信息处理能力,采用多条声束扫描的技术,获得更多的信息,提高边界的显示率及图像的对比分辨率。可应用于全部探头常规检查。

	6
	Dynamic Tissue Contrast Enhancement
动态组织对比增强技术
组织边界对比增强技术
斑点噪声抑制技术

	7
	2D Steer
二维声束偏转成像技术
可以在二维模式下声束左右偏转,达到组织成像的最佳效果及对穿刺进针的全程观察，并且与彩色模式的角度偏转相对独立,增加对血管内膜的显示和彩色血流的显示, 极大地改善了扫描的灵活性与舒适性。

	8
	Trapezoidal Imaging
梯形成像技术
使观察视野向两侧扩展达30%，梯形成像大大提高了图像中远场较大组织和病灶的显示能力，有利于分辨其与周边组织的关系。

	9
	Panoramic Imaging
宽景成像 
灰阶宽景成像实时显示一段扫查过程的所有信息,实现对大面积病变的整体观察与判断,操作简单,重复性强,大大提高医生的工作效率及对大病变的诊断能力。实时全面的宽景成像技术, 探头可进退。彩色超宽视野成像允许使用者将能量模式和二维显像同时叠加在超宽视野成像中，更清晰的显示出组织结构和血管关系可进行180度角任意旋转。

	10
	Speed-of-sound adjustment
组织声速自动矫正技术
系统允许操作者根据乳腺扫查位置的不同，自动根据乳腺组织不同而调节声速，确保更精准聚焦，从而提高成像分辨力。

	
11
	Auto Flash Color Artifact Suppression
清澈血流技术
采用自适应彩色信号处理，自动消除因病人呼吸运动或生理运动而导致的闪烁伪像的噪声干扰，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，消除伪像。

	12
	Clarify VE
血管增强技术
Clarify™VE血管增强技术是一项专利技术，可同步处理组织回波和红细胞散射信号：提取并处理红细胞散射信号和各向异性差异性信号并增强重叠回波信号。用以减少大血管和微细血管结构中的噪声，提供清晰的血管管腔、管壁定义及组织边界检测。

	13

	Slow flow
逐微血流技术
使用智能算法，智能滤波器能够检测和分离较弱的信号，一旦检测到，这些信号就会被放大并加以利用，提高更小更低速血管的可视化。与常规彩色多普勒相比，逐微血流允许使用者轻松看到更多更小更深层的组织血管。

	14
	DIRECTIONAL POWER
方向性能量图
通过融合能量多普勒的高灵敏度和方向信息，显著提升了超声在微循环和病理血流评估中的诊断价值，可在实时和冻结图像上进行调整。

	15
	Auto Doppler
自动多普勒
在血管检查中，自动多普勒可以减少>25%的检查按键次数，扩展我们的自动化工作流程功能。自动多普勒功能利用感兴趣区(ROI)内检测到的多普勒信号来识别最主要的血管，系统自动触发多普勒偏转和角度校正。

	16
	Gesture Sensing Transducer activation
手势感应探头技术
手势感应探头技术，多触点触控传感器，可以轻松在探头任何部位双击激活探头，瞬间进入扫查模式

	17
	UltraArt Universal Image Processing
酷炫模板
根据医生喜好，智能呈现四种风格不同的图像供医生选择，具备预设联动。

	18
	Auto TEQ
零键优化技术
根据正在检查的组织中的实际超声信号，自动调整二维和频谱的参数，使操作者能在一秒钟内得到最优化的B模式或频谱多普勒。不同熟练程度的操作者都能在很短的时间内得到最优秀一致的扫描结果。

	19
	Auto TEQ Doppler
频谱多普勒零键优化技术
冻结瞬间，自动呈现最佳优化的多普勒频谱，无需再回顾播放选择一帧，大大节省了操作时间，被认为是新技术革新的标准。

	20
	DYNAMIC MULTIHERTZ
智能动态变频
彩色模式下，基于ROI的深度变化可以自动改变彩色频率，无需手动调节，浅部频率较高保证分辨率，深部频率较低兼顾穿透力。


	21
	Auto Patient registration
一键自动注册
利用设备自主学习自动选择适合患者的检查模式，无缝连接每一次患者的切换，获取顺畅的工作流。

	22
	Auto IMT
自动内中膜测量
支持颈动脉自动内中膜测量。

	23
	Modality Compare
多模态回顾
能与CT、MR、乳腺X线机等其他影像学图像与超声图片同屏显示，并可以对同例病患信息进行历史与现有图像进行实时地调取、对比、编辑等一系列操作，有效提高影像学诊断效率。

	24
	LVO
左室腔造影
帮助更好地显示心内膜边界，信噪比更高，穿透力更好，提供更长的造影持续时间

	25

	TCD
经颅多普勒
支持儿童及成人经颅多普勒

	26
	SEQUOIA SILVER M, CARDIOLOGY IMAGING	
SEQUOIA SILVER M心脏成像和应用	
o心电图模块
o欧标心电导联连接线
o辅助输入输出线缆，支持第三方监控设备的信号输入
o心脏成像和定量软件包
oM 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）、解剖M型
oB型全角度心功能测量功能
o组织多普勒成像单元

	27
	Virtual Touch ELASTOGRAPHY BUNDLE	
生物声学弹性成像
oVirtual Touch Strain elastography 
应变式弹性成像技术
根据组织硬度差异进行成像，硬度差异可行彩色或黑白表示，并可与B型实时对照。具备Shadow“映射”模式测量，并可进行B型图和弹性图的测量值对比以研究其硬度。
oVirtual Touch Point Shear Wave Elastography (pSWE) 
点式剪切波弹性成像技术
声力式脉冲波发射定量技术；剪切波速度自动计算；组织硬度值绝对定量；是NICE指南唯一推荐使用VTQ无创可视应用于肝纤维化评估的技术。
oVirtual Touch Shear Wave Elastography (2D SWE) 
二维剪切波弹性成像技术
剪切波弹性成像具有实时回馈系统用以评价弹性图像的质量；同时具备速度、时间、位移、质量等多种模式显示；剪切波测速范围0.5—10m/s，可视可调，并可以设定最低和最高阈值；可同时应用于腹部和浅表。

	28
	UDFF
生物声学脂肪分数
生物声学脂肪分数技术通过计算ROI内组织的衰减系数和背向散射系数，并进行二次拟合运算得到提示肝内脂肪含量的参数。UDFF以百分比为单位，与MRI-PDFF呈线性关系，具有很高的一致性。此外，UDFF可以一键同时获取UDFF测值和15个pSWE测值，一键即可得到肝脏脂肪含量和肝硬度测值, 这是西门子独有的优势。

	29
	Pediatric Hip
小儿髋关节测量软件
小儿髋关节测量软件，支持α，β和股骨头覆盖率测量以及专业化报告。

	30
	Measure and analysis	
测量与分析
o一般测量，包括长度，面积，体积
o妇产科测量
o普勒血流测量与分析
o外周血管测量与分析
o自动多普勒血流测量与分析

	31
	24”Dual Layer  monitor for high resolution imaging
24 英寸高动态范围彩色双层液晶显示屏 
先进的高动态范围彩色双层液晶显示屏监视器具有具有高对比度、高色彩渲染力等有点，可改善图像对比度及彩色血流显示。此外，监视器在自然光线下观看而不影响图像显示，明亮的环境可减少视觉疲劳、也有利于介入穿刺等操作。支持广域IPS平面转换技术，视角宽阔，图像优质，有效保护操作者视力。具有调节拉手及万向关节臂设计，方便任意调节显示器位置，及前后折叠。支持屏保程序，防止电子束聚集一处，为高清图像提供保障。

	32
	Touch Screen
13.3英寸高分辨率触摸屏
高分辨率可倾斜触摸屏，自动菜单显示，操作快捷灵活。

	33
	Control Panel
创新操作面板
全新功能分区控制面板，令使用者在操作时，大幅减少按键的次数及移动距离。

	34
	Sequoia Silver M, KEYBOARD, ENG 
Sequoia Silver M 抽拉式键盘

	35
	Gel Warmer	
一体化耦合剂加热装置	
主机具备一体化耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热更均匀；加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

	36
	Sequoia Silver M , STORAGE SHELF	
储物架

	37
	MicroPinless（MP）transducer technology	
MicroPinless（MP）致密无针式磁吸探头接口
触点无序排列型无针式探头接口技术，探头转换使用非常方便，且精巧的探头电缆设计保证探头电缆在任何情况下不会缠绕主机轮子。

	38
	WIRELESS CONNECTIVITY 	
无线连接	
支持数据无线传输。

	39
	Digital storage and Image archiving 	
一体化超声工作站	
超声图像存档与病案管理系统。
一体化的剪帖板（在显示屏上）具备误删除图像再次回收功能。

	ACUSON Sequoia Silver M探头配置

	1
	Sequoia Silver M, TRANSDUCER, 5C1, CP	
5C1单晶体凸阵腹部探头
腹部、产科、妇科、泌尿等

	2
	Sequoia Silver M, TRANSDUCER, 10L4, CP	
10L4 高频全能线阵探头
血管、术中、乳腺、小器官、神经肌骨等

	3
	Sequoia Silver M, TRANSDUCER, 15L4, CP	
15L4 高频全能线阵探头	
外周血管、小器官、肠管、乳腺、神经肌骨、新生儿颅脑/胃肠/小儿腹部/心脏等

	4
	Sequoia Silver M, TRANSDUCER, 5V1, CP	
5V1 单晶体相控阵心脏探头	
心脏、经颅多普勒、腹部等

	5
	Sequoia Silver M, TRANSDUCER, 9EC4, CP
9EC4宽频经阴直腔内探头
妇产科、前列腺、新生儿头颅



甲方使用科室（签字）：                   乙方（签字）：                         
甲方医学工程处（签字）：                 乙方（签章）：                        
甲方采购中心（签字）：                   

廉洁合作协议
甲方名称：江苏省太湖康复医院
乙方名称：江苏极安医疗设备有限公司
在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。
二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：监督检查室；举报电话：82981199转监督检查室）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。
九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。
十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
十一、本协议一式叁份，甲、乙双方各执壹份，甲方审计处执壹份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）江苏省太湖康复医院     乙方：（盖章）江苏极安医疗设备有限公司
法定代表人：                       法定代表人：
（或授权签约人）：                 （或授权签约人）：
甲方相关人员签字：                 经办人签字：
日期:   年  月  日                 日期：  年  月  日

[bookmark: _GoBack]
