**交管支队通用硬件运维**

**更正（澄清）内容（一）**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

****1、原招标文件****

**三、分项价格表格式**

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 最高限价（元） | 投标优惠率（%） | 优惠后报价（元） |
| 1 |  | 人员费用 | 项 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每人8300/月 |  |  |
| 2 | 安全设备 | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于 NGFW4000-UF | 1450 |  |
| 3 | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 | 1800 |  |
| 4 | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 | 3170 |  |
| 5 | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 | 500 |  |
| 6 | 特征库续费（恶意程序、应用行为无法防范攻击） | 套 | 1天 | 10000 |  |
| 7 | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于NGFW4000-UF | 1450 |  |
| 8 | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 | 1800 |  |
| 9 | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 | 3170 |  |
| 10 | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 | 500 |  |
| 11 | 特征库续费（恶意程序、应用行为无法防范攻击、入侵防御及病毒库） | 套 | 1天 | 20000 |  |
| 12 | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于行为管理 TOPACM | 1450 |  |
| 13 | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 | 1800 |  |
| 14 | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 | 3170 |  |
| 15 | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 | 500 |  |
| 16 | CPU | 块 | 3天 | 适用于天行网安万兆数据交换系统DTP-5609-Y | 12000 |  |
| 17 | 内存 | 个 | 3天 | 3000 |  |
| 18 | 主板 | 个 | 3天 | 20000 |  |
| 19 | 硬盘 | 个 | 3天 | 5000 |  |
| 20 | 光模块 | 个 | 3天 | 3000 |  |
| 21 | 电源模块 | 个 | 3天 | 7000 |  |
| 22 | 两个教育学法减分续费（阿里云加速CDN节点、媒体处理、对象存储OSS） | 个 | 3天 | 适用于两个教育学法减分，满足六合一平台使用（一年） | 50000 |  |
| 23 | 网络设备 | 风扇4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于分区级联交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |
| 24 | 电源OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 25 | 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 26 | S12700E-8总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于核心华为交换机S12700E-8 | 10500 |  |
| 27 | 主控LST7MPUE0000 | 个 | 1天 | 5245 |  |
| 28 | 电源PAC3KS54-CE | 个 | 1天 | 2106 |  |
| 29 | 风扇FAN-770A-B | 个 | 1天 | 1063 |  |
| 30 | CMU EH1D200CMUOO | 个 | 1天 | 2339 |  |
| 31 | 交换网版LST7SFUEX100 | 个 | 1天 | 4200 |  |
| 32 | 万兆光板卡 LST7X48SX6S0 | 个 | 1天 | 8500 |  |
| 33 | 千兆光板卡 LST7G48SX6S0 | 个 | 1天 | 2300 |  |
| 34 | 千兆电板卡 LST7G48TX5S1 | 个 | 1天 | 2100 |  |
| 35 | 万兆多模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 36 | 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 37 | 7706总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于现网汇聚交换机S7706 | 3500 |  |
| 38 | 千兆电口板 ES02G48TFA | 个 | 1天 | 2382 |  |
| 39 | 千兆光口板 ES02G24SA | 个 | 1天 | 3744 |  |
| 40 | 万兆光口板 ES02X12SA | 个 | 1天 | 3750 |  |
| 41 | 主控板 ES02SRUA | 个 | 1天 | 3547 |  |
| 42 | CMU EH1D200CMUAOO0 | 个 | 1天 | 2339 |  |
| 43 | 风扇模块 ES0E2FBX | 个 | 1天 | 1063 |  |
| 44 | 电源模块 W2PSDA0800 | 个 | 1天 | 690 |  |
| 45 | 万兆多模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 46 | 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 47 | S7703总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于现网汇聚交换机 S7703 | 3265 |  |
| 48 | 主控板 ES1D2MCUD000 | 个 | 1天 | 3499 |  |
| 49 | 万兆光口板 LSS7X48X6S0 | 个 | 1天 | 2296 |  |
| 50 | 风扇模块 ES0E2FBX | 个 | 1天 | 1063 |  |
| 51 | 电源模块 W2PSDA0800 | 个 | 1天 | 690 |  |
| 52 | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 53 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于305机房汇聚交换机 S5735S-S48T4X-A | 60 |  |
| 54 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 55 | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 56 | 电源 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于弱电井交换机S5720S-52X-SI-AC | 60 |  |
| 57 | 风扇 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 58 | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 59 | S7503E-S总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于汇聚交换机S7503E-S | 3100 |  |
| 60 | 主控板 LSQ1CGP24TSC | 个 | 1天 | 4378 |  |
| 61 | 千兆兆光口板 LSQ1GV24PSA | 个 | 1天 | 2223 |  |
| 62 | 风扇模块 LSQE17503EM | 个 | 1天 | 2157 |  |
| 63 | 电源模块 PSR320-A | 个 | 1天 | 410 |  |
| 64 | 光模块 千兆多模 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 65 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于核心交换机S5720-32P-EI-AC | 60 |  |
| 66 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 67 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 68 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于汇聚交换机S5730-68C-HI-48S | 60 |  |
| 69 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 70 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 71 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于接入交换机S5700S-28P-LI-AC | 60 |  |
| 72 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 73 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 74 | 风扇 4020 12v | 个 | 1天 | 适用于弱电井交换机RG-NBS3100-24GT4SFP | 60 |  |
| 75 | 电源 RG-PA32 | 个 | 1天 | 75 |  |
| 76 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 77 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议网出口交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |
| 78 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 79 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 80 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议网汇聚交换机S5730-68C-HI-48S | 60 |  |
| 81 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 82 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 83 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于政务/党建/财务网汇聚交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |
| 84 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 85 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 86 | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议接入交换机S5720-28P-LI-AC | 60 |  |
| 87 | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
| 88 | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
| 89 | TP-LINK TL-R483G（整机） | 台 | 1天 | 适用于出口路由器TP-LINK TL-R483G | 305 |  |
| 90 | TP-LINK TL-SG1008D（整机） | 台 | 1天 | 适用于交换机TP-LINK TL-SG1008D | 120 |  |
| 91 | TP-LINK TL-SG1005D（整机） | 台 | 1天 | 适用于交换机TP-LINK TL-SG1005D | 89 |  |
| 92 | 指挥车 | 指挥车维护 | 次 | / | 详见技术参数 | 2000 |  |
| 93 | 服务器设备 | DDR4内存16G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 450 |  |
| 94 | DDR4内存32G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 600 |  |
| 95 | DDR4内存64G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 850 |  |
| 96 | 华为服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 1200 |  |
| 97 | 浪潮服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 1100 |  |
| 98 | 华三服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于华三服务器 R4900 G2 | 980 |  |
| 99 | 服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480服务器 | 870 |  |
| 100 | 科达服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于科达服务器HyperSrv-3000 KProServer2000 | 1280 |  |
| 101 | 曙光服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 1350 |  |
| 102 | 服务器PCIE接口 | 个 | 1天 | 通用配件 | 1200 |  |
| 103 | 单口16GB HBA卡 | 个 | 1天 | 通用配件 | 1450 |  |
| 104 | 双口16GB HBA卡 | 个 | 1天 | 通用配件 | 3000 |  |
| 105 | 服务器电源450W | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 600 |  |
| 106 | 服务器电源900W | 块 | 1天 | 适用于华为、曙光服务器2288H V5 5885H V5 R5240H0 R6240H0 | 780 |  |
| 107 | 服务器电源850W | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 850 |  |
| 108 | 服务器前置风扇45W | 块 | 1天 | 通用配件 | 85 |  |
| 109 | 华为128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 240 |  |
| 110 | 曙光128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 280 |  |
| 111 | 浪潮128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 295 |  |
| 112 | 科达128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于科达服务器HyperSrv-3000 | 260 |  |
| 113 | 128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 255 |  |
| 114 | 华为 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 400 |  |
| 115 | 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 410 |  |
| 116 | 曙光 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 400 |  |
| 117 | 浪潮 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 430 |  |
| 118 | 华为 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 760 |  |
| 119 | 曙光 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 790 |  |
| 120 | 浪潮 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 800 |  |
| 121 | 华为 960GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 920 |  |
| 122 | 曙光 960GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 900 |  |
| 123 | 曙光 1.92TB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 1300 |  |
| 124 | 浪潮 1.92TB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 1300 |  |
| 125 | 华为 300GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 180 |  |
| 126 | 300GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 220 |  |
| 127 | 600GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 300 |  |
| 128 | 900GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 600 |  |
| 129 | 华为 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 780 |  |
| 130 | 曙光 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 760 |  |
| 131 | 浪潮 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 800 |  |
| 132 | 华为 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 680 |  |
| 133 | 曙光 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 700 |  |
| 134 | 浪潮 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 680 |  |
| 135 | 华为 4TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 1050 |  |
| 136 | 曙光 8TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 2250 |  |
| 137 | 服务器阵列卡6GB | 个 | 1天 | 适用于应用服务器FLEX | 750 |  |
| 138 | 服务器阵列卡12GB | 个 | 1天 | 1150 |  |
| 139 | 刀箱FLEX集群框 | 个 | 1天 | 4000 |  |
| 140 | 刀箱FLEX风扇 | 个 | 1天 | 495 |  |
| 141 | 刀箱稳压采集模块 | 个 | 1天 | 1200 |  |
| 142 | 刀箱10GB 网络交换背板 | 个 | 1天 | 1600 |  |
| 143 | 刀箱内装式电源模块 | 个 | 1天 | 430 |  |
| 144 | 刀箱 8GB SAN交换机背板 | 个 | 1天 | 3400 |  |
| 145 | 存储设备 | 数据存储控制器4C 24GB base-T | 个 | 1天 | 适用于VNX3200 | 2430 |  |
| 146 | FS9024 875W 存储电源 | 个 | 1天 | 850 |  |
| 147 | 存储4端口16GB I/O模块扩展卡 | 个 | 1天 | 2659 |  |
| 148 | 存储控制器078-000-179-00 | 个 | 1天 | 1200 |  |
| 149 | 硬盘笼扩展柜 | 个 | 1天 | 900 |  |
| 150 | DPE冷却模块/风扇 | 个 | 1天 | 350 |  |
| 151 | DPE存储处理器 | 个 | 1天 | 1050 |  |
| 152 | 存储连接线缆 | 米 | 1天 | 45 |  |
| 153 | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 个 | 1天 | 750 |  |
| 154 | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 个 | 1天 | 1150 |  |
| 155 | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
| 156 | 华为存储控制器64位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为5300 | 2300 |  |
| 157 | 8GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1300 |  |
| 158 | 16GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 159 | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
| 160 | 电源750W（控制框） | 块 | 1天 | 800 |  |
| 161 | 电源620W（硬盘框） | 块 | 1天 | 720 |  |
| 162 | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 750 |  |
| 163 | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 1150 |  |
| 164 | 存储电池整机模块 | 块 | 1天 | 4000 |  |
| 165 | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 | 1680 |  |
| 166 | 高压直流64GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 | 7500 |  |
| 167 | 华为存储控制器32位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为5310 | 1980 |  |
| 168 | 8GB FC扩展子板卡 | 块 | 1天 | 1300 |  |
| 169 | 16GB FC扩展子板卡 | 块 | 1天 | 1500 |  |
| 170 | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
| 171 | 电源760W（控制框） | 个 | 1天 | 800 |  |
| 172 | 电源760W（硬盘框） | 个 | 1天 | 720 |  |
| 173 | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 | 1680 |  |
| 174 | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 4000 |  |
| 175 | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 1150 |  |
| 176 | 高压直流32GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 | 2300 |  |
| 177 | 华为存储控制器16位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为2200 | 1340 |  |
| 178 | 8GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1300 |  |
| 179 | 16GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 180 | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 4000 |  |
| 181 | 电源450W（控制框） | 块 | 1天 | 680 |  |
| 182 | 电源450W（硬盘框） | 块 | 1天 | 680 |  |
| 183 | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 | 1680 |  |
| 184 | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
| 185 | 高压直流16GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 | 1540 |  |
| 186 | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 750 |  |
| 187 | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 1150 |  |
| 188 | 8TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 2300 |  |
| 189 | 305机房设备 | 功率模块25KVA\*4 | 个 | 1天 | 适用于易事特 EA66100 | 5000 |  |
| 190 | 风扇组件 | 个 | 1天 | 150 |  |
| 191 | 保险丝 | 个 | 1天 | 100 |  |
| 192 | 防雷模块 | 个 | 1天 | 800 |  |
| 193 | 滤波器 | 个 | 1天 | 1200 |  |
| 194 | 整流器 | 个 | 1天 | 1050 |  |
| 195 | 逆变器 | 个 | 1天 | 1200 |  |
| 196 | 通讯监控模块 | 个 | 1天 | 800 |  |
| 197 | 控制板 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 198 | 输入/输出接线端子 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 199 | 显示屏 | 个 | 1天 | 1800 |  |
| 200 | 功率模块30KVA | 个 | 1天 | 适用于易事特 EA9930 | 5000 |  |
| 201 | 风扇组件 | 个 | 1天 | 120 |  |
| 202 | 保险丝 | 个 | 1天 | 100 |  |
| 203 | 防雷模块 | 个 | 1天 | 600 |  |
| 204 | 滤波器 | 个 | 1天 | 1800 |  |
| 205 | 整流器 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 206 | 逆变器 | 个 | 1天 | 1800 |  |
| 207 | 通讯监控模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 208 | 控制板 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 209 | 输入/输出接线端子 | 个 | 1天 | 900 |  |
| 210 | 显示屏 | 个 | 1天 | 1100 |  |
| 211 | 过滤网 | 个 | 1天 | 适用于台达 M-40UA1 | 200 |  |
| 212 | 加湿器 | 个 | 1天 | 420 |  |
| 213 | 皮带 | 个 | 1天 | 360 |  |
| 214 | 干燥过滤器 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 215 | 上水阀 | 个 | 1天 | 110 |  |
| 216 | 电磁阀 | 个 | 1天 | 160 |  |
| 217 | 加热器 | 个 | 1天 | 680 |  |
| 218 | 压缩机 | 个 | 1天 | 3100 |  |
| 219 | 排水阀 | 个 | 1天 | 140 |  |
| 220 | 风扇电机 | 个 | 1天 | 800 |  |
| 221 | 膨胀阀 | 个 | 1天 | 280 |  |
| 222 | 控制器 | 个 | 1天 | 1000 |  |
| 223 | 连接阀门 | 个 | 1天 | 80 |  |
| 224 | 铜管 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 225 | 电池（12V 100AH） | 块 | 1天 | 适用于易事特 EAST 100AH | 680 |  |
| 226 | 电池间连接线 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 227 | 电池箱/架 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 228 | 电池组直流开关 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 229 | 温湿度传感器 | 个 | 1天 | 适用于易事特 EAJ-R1625-S02 | 80 |  |
| 230 | 烟雾传感器 | 个 | 1天 | 80 |  |
| 231 | UPS监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 232 | 配电监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 233 | 温湿度监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 234 | 烟雾监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 235 | 精密空调监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 236 | 报警模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 237 | 接线端子 | 个 | 1天 | 120 |  |
| 238 | 主机风扇组件 | 个 | 1天 | 180 |  |
| 239 | 网络机柜 | 个 | 1天 | 32U，高度1.6米 | 1100 |  |
| 240 | 锐捷交换机 | 个 | 1天 | 8口10/100/1000M自适应千兆 | 420 |  |
| 241 | 网线 | 箱 | 1天 | DS-1LN5E-E | 676 |  |
| 242 | 电源线 | 米 | 1天 | RVV2\*1.5 | 6.2 |  |
| 243 | 插排 | 个 | 1天 | 子弹头，8孔 | 59 |  |
| 244 | 线槽 | 米 | 1天 | 30# | 8 |  |
| 245 | 机房窗纱套件-2A | 扇 | 1天 | 2A/42FIDD | 1753 |  |
| 246 | 机房窗纱套件-4A | 扇 | 1天 | 4A/84FIDD | 2900 |  |
| 247 | 运行维护服务-机房 | 人 | 1天 | 1人/年，包含一年设备质保，维护，直至服务到期 | 100000 |  |
| 248 | 视频会议设备 | 主处理机板 | 个 | 1天 | 适用于KDV8000A | 2500 |  |
| 249 | 以太网交换板(电口) | 个 | 1天 | 2860 |  |
| 250 | 数字混音板 | 个 | 1天 | 1760 |  |
| 251 | 高清媒体处理单元 | 个 | 1天 | 3600 |  |
| 252 | 摄像机机芯 | 个 | 1天 | 适用于MOON50-1080P30 | 2100 |  |
| 253 | 主板 | 个 | 1天 | 1100 |  |
| 254 | 机芯结构件 | 个 | 1天 | 1000 |  |
| 255 | 外壳 | 个 | 1天 | 936 |  |
| 256 | 电源适配器 | 个 | 1天 | 678 |  |
| 257 | 主板（含接口板） | 个 | 1天 | 适用于SKY X500-1080P | 2150 |  |
| 258 | 电源模块 | 个 | 1天 | 2590 |  |
| 259 | 无线模块 | 个 | 1天 | 930 |  |
| 260 | 天线 | 个 | 1天 | 150 |  |
| 261 | OLED屏 | 个 | 1天 | 1360 |  |
| 262 | 风扇 | 个 | 1天 | 756 |  |
| 263 | 机箱 | 个 | 1天 | 2070 |  |
| 264 | 主板 | 个 | 1天 | 适用于SKY X310/X310L | 1800 |  |
| 265 | Hi3531编解码芯片 | 个 | 1天 | 2350 |  |
| 266 | 接口板 | 个 | 1天 | 2660 |  |
| 267 | 电源模块 | 个 | 1天 | 2590 |  |
| 268 | 无线模块 | 个 | 1天 | 930 |  |
| 269 | 国密芯片 | 个 | 1天 | 1470 |  |
| 270 | 天线 | 个 | 1天 | 240 |  |
| 271 | OLED屏 | 个 | 1天 | 1360 |  |
| 272 | 风扇 | 个 | 1天 | 756 |  |
| 273 | 机箱 | 个 | 1天 | 2070 |  |
| 274 | 主板 | 个 | 1天 | 适用于H700 | 1800 |  |
| 275 | 编解码芯片DM8167 | 个 | 1天 | 2350 |  |
| 276 | 电源 | 个 | 1天 | 1220 |  |
| 277 | 灯板部件（红外） | 个 | 1天 | 860 |  |
| 278 | 整机机箱 | 个 | 1天 | 2000 |  |
| 279 | 主板 | 个 | 1天 | 适用于H900 | 2850 |  |
| 280 | 编解码芯片DM8167 | 个 | 1天 | 3000 |  |
| 281 | 接口板 | 个 | 1天 | 2900 |  |
| 282 | 电源 | 个 | 1天 | 1250 |  |
| 283 | 灯板部件（红外） | 个 | 1天 | 860 |  |
| 284 | 整机机箱 | 个 | 1天 | 2736 |  |
| 285 | KDV-M-SDIC——HD-SDI I——I模块（2路HD-SDI输入） | 个 | 1天 | 1650 |  |
| 286 | KDV-M-SDID——HD-SDI I——O模块（1路HD-SDI输入,1路HD-SDI输出） | 个 | 1天 | 1650 |  |
| 287 | 12v500mA电源视配器 | 个 | 1天 | 适用于无线话筒主机ATW-R100B | 60 |  |
| 288 | 天线 | 个 | 1天 | 160 |  |
| 289 | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 290 | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
| 291 | 发射器模块 | 个 | 1天 | 150 |  |
| 292 | 接收器模块 | 个 | 1天 | 150 |  |
| 293 | 卡农/6.5mm音频输出接口 | 个 | 1天 | 100 |  |
| 294 | 频率调制器 | 个 | 1天 | 200 |  |
| 295 | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于中控E-CP4CPRO | 200 |  |
| 296 | RS-232/422/485控制接口 | 个 | 1天 | 80 |  |
| 297 | 继电器接口 | 个 | 1天 | 40 |  |
| 298 | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
| 299 | RJ45接口 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 300 | 中控主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 301 | 内存16GB | 个 | 1天 | 160 |  |
| 302 | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于会议功放MA-2200 | 120 |  |
| 303 | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 304 | 输入输出接口 | 个 | 1天 | 100 |  |
| 305 | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 306 | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
| 307 | 输出调节旋钮 | 个 | 1天 | 80 |  |
| 308 | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于会议功放MA-2300 | 120 |  |
| 309 | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 310 | 输入输出接口 | 个 | 1天 | 100 |  |
| 311 | 会议功放主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 312 | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
| 313 | 输出调节旋钮 | 个 | 1天 | 80 |  |
| 314 | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于东华盛业视频矩阵 | 120 |  |
| 315 | 主板 | 个 | 1天 | 940 |  |
| 316 | 4口输入板卡 | 个 | 1天 | 600 |  |
| 317 | 4口输出板卡 | 个 | 1天 | 600 |  |
| 318 | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 319 | 控制接口 | 个 | 1天 | 80 |  |
| 320 | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于反馈抑制器FE-224N | 120 |  |
| 321 | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 322 | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 323 | 多选择2进2出接口 | 个 | 1天 | 180 |  |
| 324 | 高精度电平指示灯 | 个 | 1天 | 200 |  |
| 325 | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于音频处理器MATRIX 404 | 120 |  |
| 326 | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
| 327 | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
| 328 | 4路输入4路输出接口（凤凰插） | 个 | 1天 | 80 |  |
| 329 | 数字调音台32路一拖二模块化 | 台 | 1天 | A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） 内部效果器：8/16 储存点：100 场景文件：500/100 D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围 信号处理能力：40位的浮点处理 MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：≥32个 USB插口：≥1 ULTRANET P-16个人监听连接口：≥1 对讲输入（XLR）：≥1个 XLR输出接口：≥16 监听输出：≥2/2 RCA输入/输入：≥2/2 AUX输入/输出：≥6/16 耳机输出：≥2 MIDI输入/输出：≥1/1 数字AES/EBU输出XLR：≥1 主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800\*480分辨率，26万色 通道液晶屏：128\*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色 表头：24段（-57dB to Clip） 动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB D/A的动态范围，换能器和输出：109dB 耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu TRS输出阻抗：50Ω/50Ω 串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ 最大输入电平，TRS接头：+21dBu TRS输出级别：4dBu/21dBu 尺寸：891\*256\*607mm | 18000 |  |
| 330 | 接口箱 | 台 | 1天 | ≥32个带MIDAS经典话放输入通道。  ≥16个模拟平行XLR输出通道。  ≥2个AES3（AES/EBU）端口，可传输数字信号。  CAT5电缆的传输距离最高可达100M. 支持所有输入通道都带有一键静音功能 支持所有的输入输出信号都能通过耳机接口进行监听。※能与P16-M个人监听系统连接。 支持应用于多种使用模式的双ADAT输出接口 支持MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接 | 7500 |  |
| 331 | 整机分布式节点（输入） | 台 | 1天 | AVCIT DSII-HH (V0128-HDMI) | 4000 |  |
| 332 | 整机分布式节点（输出） | 台 | 1天 | AVCIT DSII-HH (V012-HDMI) | 4000 |  |
| 333 | 整机分布式节点（控制） | 台 | 1天 | AVCIT E-CP4CPRO(V0128) | 12000 |  |
| 334 | 视频会议平板软件定制版 | 套 | 1天 | 适用于会议室现有软件匹配兼容 | 4500 |  |
| 335 | 网络机顶盒 | 个 | 1天 | 小米4S/2G/8G | 600 |  |
| 336 | 4G移动路由器 | 个 | 1天 | 华为2pro,支持2.4GHz和5GHz双频段 | 900 |  |
| 337 | HDMI-高清线-20米 | 根 | 1天 | 东方之光,20米 | 108 |  |
| 338 | HDMI-高清线-10米 | 根 | 1天 | 东方之光,10米 | 54 |  |
| 339 | 信号源切换器 | 个 | 1天 | 绿联/5进1出标准款-遥控按键切换 | 520 |  |
| 340 | 无线双向对讲呼叫器 | 个 | 1天 | 百呼百应/实时通话，1主机4分机 | 3500 |  |
| 341 | 运行维护服务-视频会议 |  |  | 1人/年，包含一年设备质保，维护，直至服务到期 | 100000 |  |
| 342 | 警务通前端设备 | P999-XD警务通电池 | 个 | 1天 | 适用于P999-XD | 600 |  |
| 343 | P999-XD二代证 | 个 | 1天 | 248 |  |
| 344 | P999-XD液晶屏 | 个 | 1天 | 1500 |  |
| 345 | P999-XD后置摄像头 | 个 | 1天 | 500 |  |
| 346 | P999-XD主板 | 个 | 1天 | 2200 |  |
| 347 | P999-XD打印机芯/滚轴 | 个 | 1天 | 380 |  |
| 348 | 违法平台-海康 | 服务器电源 | 个 | 1天 | 适用于海康威视服务器、存储、平台 | 700 |  |
| 349 | 服务器内存16G | 根 | 3天 | 980 |  |
| 350 | 服务器内存32G | 根 | 3天 | 1300 |  |
| 351 | 服务器内存64G | 根 | 3天 | 2600 |  |
| 352 | 服务器主板 | 个 | 3天 | 9000 |  |
| 353 | 600G SAS服务器硬盘 | 个 | 3天 | 1440 |  |
| 354 | 4T STAT服务器硬盘 | 个 | 3天 | 1750 |  |
| 355 | 480G SSD服务器硬盘 | 个 | 3天 | 1200 |  |
| 356 | 960G SSD服务器硬盘 | 个 | 3天 | 2100 |  |
| 357 | 存储电源 | 个 | 3天 | 1000 |  |
| 358 | 云存储主板 | 个 | 3天 | 8800 |  |
| 359 | 4T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 | 1100 |  |
| 360 | 6T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 | 1250 |  |
| 361 | 8T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 362 | 执法记录仪平台硬件设备维修更换 |  |  | 支持接入徐州交警支队所有执法记录仪 | 100000 |  |
| 363 | 违法平台-大华 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100F | 2000 |  |
| 364 | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
| 365 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 366 | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 367 | 主板 | 个 | 3天 | 23000 |  |
| 368 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 369 | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 370 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100F-HW DH-DSS-T9100-VD | 2000 |  |
| 371 | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
| 372 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 373 | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 374 | 主板 | 个 | 3天 | 26000 |  |
| 375 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 376 | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 377 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-C9400F | 2000 |  |
| 378 | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
| 379 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 380 | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 381 | 主板 | 个 | 3天 | 26000 |  |
| 382 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 383 | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 384 | 1T机械硬盘 | 个 | 3天 | DH-AGS-B9101 | 2000 |  |
| 385 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 386 | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 387 | 主板 | 个 | 3天 | 25000 |  |
| 388 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 389 | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 390 | 521GB固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-EVS5024S-R | 3000 |  |
| 391 | 4T企业级存储盘 | 个 | 3天 | 4000 |  |
| 392 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 393 | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 394 | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
| 395 | 1T机械硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-C8902S3C DH-DSS-C-Data-Platform | 2000 |  |
| 396 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 397 | 电源 | 个 | 3天 | 1000 |  |
| 398 | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
| 399 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 400 | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 401 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-CCS5200XB-ORC | 2000 |  |
| 402 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 403 | 电源 | 个 | 3天 | 2000 |  |
| 404 | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
| 405 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 406 | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 407 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100D-S | 3000 |  |
| 408 | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
| 409 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 410 | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 411 | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
| 412 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 413 | 521GB固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-NVR5064-4KS2 | 3000 |  |
| 414 | 企业级存储硬盘 | 个 | 3天 | 5000 |  |
| 415 | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 416 | 电源 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 417 | 主板 | 个 | 3天 | 1500 |  |
| 418 | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
| 419 | 集成指挥平台 | 浪潮AS5300G2(12) 硬盘PN:W02302J000000000 12GB,7200转，4TB | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 5500 |  |
| 420 | 浪潮服务器序列号：817349107 SAS4TB 7.2K | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
| 421 | 浪潮AS5300G2(12) 硬盘PN:W02302J000000000 12GB,7200转，4TB | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 5500 |  |
| 422 | 浪潮服务器序列号：817349107 SAS4TB 7.2K  此硬盘共有96块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
| 423 | 浪潮服务器序列号：817349112 SSD480 此硬盘共有24块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
| 424 | 浪潮服务器序列号：817355735 SAS 600G 10K 3.5寸 此硬盘共有37块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
| 425 | 浪潮服务器序列号:817351897 SAS 600G 10K 2.5 此硬盘共24块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
| 426 | 16G/DDR4-2666ER 此内存共有192根 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 1950 |  |
| 427 | 16G/DDR4-2400ER 此内存共有256根 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 1950 |  |
| 428 | 浪潮服务器序列号：817355735 12V | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 450 |  |
| 429 | 视频图像融合接入网关/YLIT-IASTW-1U128/原力智联 | 个 |  | 成都锐菲网络科技有限公司1年维护费用 | 18000 |  |
| 430 | 运行维护服务 | 项 |  | 2人/年，包含一年设备质保，维护，直至服务到期 | 200000 |  |
| 431 | 350兆警用基地台天馈系统 | 350兆警用全向天线HH-350Z | 根 | 2天 | 频率范围:136-174MHz 350-480MHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.2 增益：5dBi 极化方式：垂直 避雷保护：直流接地 耐功率：100W | 950 |  |
| 432 | 全向天线支架 | 个 | 2天 | 根据现场环境定制，材质镀锌管 | 350 |  |
| 433 | 馈管HCAAYZ-50-12(1/2`) | 米 | 2天 | 特性阻抗：50±1Ω 速度系数：0.88 电容：76 pF/m 最大使用频率：8.8 GHZ 额定功率峰值：58 KW 内导体直流电阻：1.62Ω/Km 外导体直流电阻：2.08Ω/Km 绝缘介电强度：6000 DC.V 最大电压驻波比：≤1.15 外径：15mm 100米损耗：5dB 环境温度：40℃，内导体温度100℃ | 36 |  |
| 434 | 避雷器CA-23RP | 个 | 2天 | 工作频率:0～11GHz 最大持续电压Un：≤70 最大通流容量：10KV 限流电压：≤650V 插入损值：≤0.2dB 驻波比：<1.2 | 320 |  |
| 435 | 馈管连接头 | 个 | 2天 | 频率范围：0～11GHz 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ 电压驻波比直式：≤1.30 电压驻波比弯式：≤1.50 机械耐久性：500次 | 30 |  |
| 436 | 馈管接地套件 | 套 | 2天 |  | 130 |  |
| 437 | 馈管转接头 | 个 | 2天 | 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ | 25 |  |
| 438 | 设备跳线1M | 根 | 2天 | 50-3· | 80 |  |
| 439 | 安装服务费 | 套 | 2天 |  | 1000 |  |
| 440 | 设备维护 | 次 | 2天 |  | 400 |  |
| 441 | 350兆警用全向天线HH-350Z | 根 | 2天 | 频率范围:136-174MHz 350-480MHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.2 增益：5dBi 极化方式：垂直 避雷保护：直流接地 耐功率：100W | 950 |  |
| 442 | 全向天线支架 | 个 | 2天 | 根据现场环境定制，材质镀锌管 | 350 |  |
| 443 | 馈管HCAAYZ-50-12(1/2`) | 米 | 2天 | 特性阻抗：50±1Ω 速度系数：0.88 电容：76 pF/m 最大使用频率：8.8 GHZ 额定功率峰值：58 KW 内导体直流电阻：1.62Ω/Km 外导体直流电阻：2.08Ω/Km 绝缘介电强度：6000 DC.V 最大电压驻波比：≤1.15 外径：15mm 100米损耗：5dB 环境温度：40℃，内导体温度100℃ | 36 |  |
| 444 | 避雷器CA-23RP | 个 | 2天 | 工作频率:0～11GHz 最大持续电压Un：≤70 最大通流容量：10KV 限流电压：≤650V 插入损值：≤0.2dB 驻波比：<1.2 | 320 |  |
| 445 | 馈管连接头 | 个 | 2天 | 频率范围：0～11GHz 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ 电压驻波比直式：≤1.30 电压驻波比弯式：≤1.50 机械耐久性：500次 | 30 |  |
| 446 | 馈管接地套件 | 套 | 2天 |  | 130 |  |
| 447 | 馈管转接头 | 个 | 2天 | 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ | 25 |  |
| 448 | 设备跳线4M | 根 | 2天 | 50-3· | 280 |  |
| 449 | 安装服务费 | 套 | 2天 |  | 400 |  |
| 450 | 设备维护 | 次 | 2天 |  | 400 |  |
| 451 | 天线共用器 | 个 | 5天 | 工作频率 350-390MHz 路数 2路 3路 4路 350-370MHz ≤8dB ≤10dB ≤12dB 驻波比 输入 ≤1.2 ≤1.5 | 4100 |  |
| 452 | 海康执法记录仪 | 480GB SSD服务器硬盘 | 块 |  | 适配于浪潮服务器 | 760 |  |
| 453 | 960GB SSD服务器硬盘 | 块 |  | 适配于曙光服务器 | 920 |  |
| 454 | raid卡 | 套 |  | 适配于超聚变服务器 | 1230 |  |
| 455 | 华美二类区 | 合众视频交换平台系统升级及硬件维修 | 项 |  | 原有版本老旧，对系统版本进行升级及硬件维修（主板及硬件），重灌授权 | 5000 |  |

投标人： （电子签章）

日期： 年 月 日

说明：

注：

1）如果单项报价超过单项最高控制价，将视为没有实质性响应招标文件。

2）如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3）投标人对以上数据的真实性负责。

**大洲设计咨询集团有限公司有权将以上内容进行公示。**

**现更正为：**

**三、分项价格表格式**

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 最高限价（元） | 投标优惠率（%） | 优惠后报价（元） |
|  |  | 人员费用 | 项 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每人8300/月 |  |  |
|  | 安全设备 | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于 NGFW4000-UF | 1450 |  |
|  | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 | 1800 |  |
|  | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 | 3170 |  |
|  | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 | 500 |  |
|  | 特征库续费（恶意程序、应用行为无法防范攻击） | 套 | 1天 | 10000 |  |
|  | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于NGFW4000-UF | 1450 |  |
|  | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 | 1800 |  |
|  | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 | 3170 |  |
|  | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 | 500 |  |
|  | 特征库续费（恶意程序、应用行为无法防范攻击、入侵防御及病毒库） | 套 | 1天 | 20000 |  |
|  | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于行为管理 TOPACM | 1450 |  |
|  | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 | 1800 |  |
|  | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 | 3170 |  |
|  | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 | 500 |  |
|  | CPU | 块 | 3天 | 适用于天行网安万兆数据交换系统DTP-5609-Y | 12000 |  |
|  | 内存 | 个 | 3天 | 3000 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 20000 |  |
|  | 硬盘 | 个 | 3天 | 5000 |  |
|  | 光模块 | 个 | 3天 | 3000 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 3天 | 7000 |  |
|  | 两个教育学法减分续费（阿里云加速CDN节点、媒体处理、对象存储OSS） | 个 | 3天 | 适用于两个教育学法减分，满足六合一平台使用（一年） | 50000 |  |
|  | 网络设备 | 风扇4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于分区级联交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |
|  | 电源OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | S12700E-8总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于核心华为交换机S12700E-8 | 10500 |  |
|  | 主控LST7MPUE0000 | 个 | 1天 | 5245 |  |
|  | 电源PAC3KS54-CE | 个 | 1天 | 2106 |  |
|  | 风扇FAN-770A-B | 个 | 1天 | 1063 |  |
|  | CMU EH1D200CMUOO | 个 | 1天 | 2339 |  |
|  | 交换网版LST7SFUEX100 | 个 | 1天 | 4200 |  |
|  | 万兆光板卡 LST7X48SX6S0 | 个 | 1天 | 8500 |  |
|  | 千兆光板卡 LST7G48SX6S0 | 个 | 1天 | 2300 |  |
|  | 千兆电板卡 LST7G48TX5S1 | 个 | 1天 | 2100 |  |
|  | 万兆多模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 7706总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于现网汇聚交换机S7706 | 3500 |  |
|  | 千兆电口板 ES02G48TFA | 个 | 1天 | 2382 |  |
|  | 千兆光口板 ES02G24SA | 个 | 1天 | 3744 |  |
|  | 万兆光口板 ES02X12SA | 个 | 1天 | 3750 |  |
|  | 主控板 ES02SRUA | 个 | 1天 | 3547 |  |
|  | CMU EH1D200CMUAOO0 | 个 | 1天 | 2339 |  |
|  | 风扇模块 ES0E2FBX | 个 | 1天 | 1063 |  |
|  | 电源模块 W2PSDA0800 | 个 | 1天 | 690 |  |
|  | 万兆多模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | S7703总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于现网汇聚交换机 S7703 | 3265 |  |
|  | 主控板 ES1D2MCUD000 | 个 | 1天 | 3499 |  |
|  | 万兆光口板 LSS7X48X6S0 | 个 | 1天 | 2296 |  |
|  | 风扇模块 ES0E2FBX | 个 | 1天 | 1063 |  |
|  | 电源模块 W2PSDA0800 | 个 | 1天 | 690 |  |
|  | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于305机房汇聚交换机 S5735S-S48T4X-A | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | 电源 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于弱电井交换机S5720S-52X-SI-AC | 60 |  |
|  | 风扇 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | S7503E-S总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于汇聚交换机S7503E-S | 3100 |  |
|  | 主控板 LSQ1CGP24TSC | 个 | 1天 | 4378 |  |
|  | 千兆兆光口板 LSQ1GV24PSA | 个 | 1天 | 2223 |  |
|  | 风扇模块 LSQE17503EM | 个 | 1天 | 2157 |  |
|  | 电源模块 PSR320-A | 个 | 1天 | 410 |  |
|  | 光模块 千兆多模 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于核心交换机S5720-32P-EI-AC | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于汇聚交换机S5730-68C-HI-48S | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于接入交换机S5700S-28P-LI-AC | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 12v | 个 | 1天 | 适用于弱电井交换机RG-NBS3100-24GT4SFP | 60 |  |
|  | 电源 RG-PA32 | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议网出口交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议网汇聚交换机S5730-68C-HI-48S | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于政务/党建/财务网汇聚交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议接入交换机S5720-28P-LI-AC | 60 |  |
|  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 | 75 |  |
|  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 | 300 |  |
|  | TP-LINK TL-R483G（整机） | 台 | 1天 | 适用于出口路由器TP-LINK TL-R483G | 305 |  |
|  | TP-LINK TL-SG1008D（整机） | 台 | 1天 | 适用于交换机TP-LINK TL-SG1008D | 120 |  |
|  | TP-LINK TL-SG1005D（整机） | 台 | 1天 | 适用于交换机TP-LINK TL-SG1005D | 89 |  |
|  | 指挥车 | 指挥车维护 | 次 | / | 详见技术参数 | 2000 |  |
|  | 服务器设备 | DDR4内存16G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 450 |  |
|  | DDR4内存32G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 600 |  |
|  | DDR4内存64G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 850 |  |
|  | 华为服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 1200 |  |
|  | 浪潮服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 1100 |  |
|  | 华三服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于华三服务器 R4900 G2 | 980 |  |
|  | 服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480服务器 | 870 |  |
|  | 科达服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于科达服务器HyperSrv-3000 KProServer2000 | 1280 |  |
|  | 曙光服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 1350 |  |
|  | 服务器PCIE接口 | 个 | 1天 | 通用配件 | 1200 |  |
|  | 单口16GB HBA卡 | 个 | 1天 | 通用配件 | 1450 |  |
|  | 双口16GB HBA卡 | 个 | 1天 | 通用配件 | 3000 |  |
|  | 服务器电源450W | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 600 |  |
|  | 服务器电源900W | 块 | 1天 | 适用于华为、曙光服务器2288H V5 5885H V5 R5240H0 R6240H0 | 780 |  |
|  | 服务器电源850W | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 850 |  |
|  | 服务器前置风扇45W | 块 | 1天 | 通用配件 | 85 |  |
|  | 华为128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 240 |  |
|  | 曙光128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 280 |  |
|  | 浪潮128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 295 |  |
|  | 科达128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于科达服务器HyperSrv-3000 | 260 |  |
|  | 128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 255 |  |
|  | 华为 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 400 |  |
|  | 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 410 |  |
|  | 曙光 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 400 |  |
|  | 浪潮 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 430 |  |
|  | 华为 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 760 |  |
|  | 曙光 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 790 |  |
|  | 浪潮 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 800 |  |
|  | 华为 960GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 920 |  |
|  | 曙光 960GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 900 |  |
|  | 曙光 1.92TB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 1300 |  |
|  | 浪潮 1.92TB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 1300 |  |
|  | 华为 300GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 180 |  |
|  | 300GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 220 |  |
|  | 600GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 300 |  |
|  | 900GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 600 |  |
|  | 华为 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 780 |  |
|  | 曙光 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 760 |  |
|  | 浪潮 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 800 |  |
|  | 华为 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 680 |  |
|  | 曙光 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 700 |  |
|  | 浪潮 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 680 |  |
|  | 华为 4TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 1050 |  |
|  | 曙光 8TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 2250 |  |
|  | 服务器阵列卡6GB | 个 | 1天 | 适用于应用服务器FLEX | 750 |  |
|  | 服务器阵列卡12GB | 个 | 1天 | 1150 |  |
|  | 刀箱FLEX集群框 | 个 | 1天 | 4000 |  |
|  | 刀箱FLEX风扇 | 个 | 1天 | 495 |  |
|  | 刀箱稳压采集模块 | 个 | 1天 | 1200 |  |
|  | 刀箱10GB 网络交换背板 | 个 | 1天 | 1600 |  |
|  | 刀箱内装式电源模块 | 个 | 1天 | 430 |  |
|  | 刀箱 8GB SAN交换机背板 | 个 | 1天 | 3400 |  |
|  | 存储设备 | 数据存储控制器4C 24GB base-T | 个 | 1天 | 适用于VNX3200 | 2430 |  |
|  | FS9024 875W 存储电源 | 个 | 1天 | 850 |  |
|  | 存储4端口16GB I/O模块扩展卡 | 个 | 1天 | 2659 |  |
|  | 存储控制器078-000-179-00 | 个 | 1天 | 1200 |  |
|  | 硬盘笼扩展柜 | 个 | 1天 | 900 |  |
|  | DPE冷却模块/风扇 | 个 | 1天 | 350 |  |
|  | DPE存储处理器 | 个 | 1天 | 1050 |  |
|  | 存储连接线缆 | 米 | 1天 | 45 |  |
|  | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 个 | 1天 | 750 |  |
|  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 个 | 1天 | 1150 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
|  | 华为存储控制器64位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为5300 | 2300 |  |
|  | 8GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1300 |  |
|  | 16GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
|  | 电源750W（控制框） | 块 | 1天 | 800 |  |
|  | 电源620W（硬盘框） | 块 | 1天 | 720 |  |
|  | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 750 |  |
|  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 1150 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 块 | 1天 | 4000 |  |
|  | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 | 1680 |  |
|  | 高压直流64GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 | 7500 |  |
|  | 华为存储控制器32位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为5310 | 1980 |  |
|  | 8GB FC扩展子板卡 | 块 | 1天 | 1300 |  |
|  | 16GB FC扩展子板卡 | 块 | 1天 | 1500 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
|  | 电源760W（控制框） | 个 | 1天 | 800 |  |
|  | 电源760W（硬盘框） | 个 | 1天 | 720 |  |
|  | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 | 1680 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 4000 |  |
|  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 1150 |  |
|  | 高压直流32GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 | 2300 |  |
|  | 华为存储控制器16位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为2200 | 1340 |  |
|  | 8GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1300 |  |
|  | 16GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 4000 |  |
|  | 电源450W（控制框） | 块 | 1天 | 680 |  |
|  | 电源450W（硬盘框） | 块 | 1天 | 680 |  |
|  | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 | 1680 |  |
|  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 | 6000 |  |
|  | 高压直流16GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 | 1540 |  |
|  | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 750 |  |
|  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 1150 |  |
|  | 8TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 | 2300 |  |
|  | 305机房设备 | 功率模块25KVA\*4 | 个 | 1天 | 适用于易事特 EA66100 | 5000 |  |
|  | 风扇组件 | 个 | 1天 | 150 |  |
|  | 保险丝 | 个 | 1天 | 100 |  |
|  | 防雷模块 | 个 | 1天 | 800 |  |
|  | 滤波器 | 个 | 1天 | 1200 |  |
|  | 整流器 | 个 | 1天 | 1050 |  |
|  | 逆变器 | 个 | 1天 | 1200 |  |
|  | 通讯监控模块 | 个 | 1天 | 800 |  |
|  | 控制板 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 输入/输出接线端子 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 显示屏 | 个 | 1天 | 1800 |  |
|  | 功率模块30KVA | 个 | 1天 | 适用于易事特 EA9930 | 5000 |  |
|  | 风扇组件 | 个 | 1天 | 120 |  |
|  | 保险丝 | 个 | 1天 | 100 |  |
|  | 防雷模块 | 个 | 1天 | 600 |  |
|  | 滤波器 | 个 | 1天 | 1800 |  |
|  | 整流器 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 逆变器 | 个 | 1天 | 1800 |  |
|  | 通讯监控模块 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | 控制板 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 输入/输出接线端子 | 个 | 1天 | 900 |  |
|  | 显示屏 | 个 | 1天 | 1100 |  |
|  | 过滤网 | 个 | 1天 | 适用于台达 M-40UA1 | 200 |  |
|  | 加湿器 | 个 | 1天 | 420 |  |
|  | 皮带 | 个 | 1天 | 360 |  |
|  | 干燥过滤器 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 上水阀 | 个 | 1天 | 110 |  |
|  | 电磁阀 | 个 | 1天 | 160 |  |
|  | 加热器 | 个 | 1天 | 680 |  |
|  | 压缩机 | 个 | 1天 | 3100 |  |
|  | 排水阀 | 个 | 1天 | 140 |  |
|  | 风扇电机 | 个 | 1天 | 800 |  |
|  | 膨胀阀 | 个 | 1天 | 280 |  |
|  | 控制器 | 个 | 1天 | 1000 |  |
|  | 连接阀门 | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | 铜管 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 电池（12V 100AH） | 块 | 1天 | 适用于易事特 EAST 100AH | 680 |  |
|  | 电池间连接线 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 电池箱/架 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 电池组直流开关 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | 温湿度传感器 | 个 | 1天 | 适用于易事特 EAJ-R1625-S02 | 80 |  |
|  | 烟雾传感器 | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | UPS监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 配电监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 温湿度监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 烟雾监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 精密空调监控模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 报警模块 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | 接线端子 | 个 | 1天 | 120 |  |
|  | 主机风扇组件 | 个 | 1天 | 180 |  |
|  | 网络机柜 | 个 | 1天 | 32U，高度1.6米 | 1100 |  |
|  | 锐捷交换机 | 个 | 1天 | 8口10/100/1000M自适应千兆 | 420 |  |
|  | 网线 | 箱 | 1天 | DS-1LN5E-E | 676 |  |
|  | 电源线 | 米 | 1天 | RVV2\*1.5 | 6.2 |  |
|  | 插排 | 个 | 1天 | 子弹头，8孔 | 59 |  |
|  | 线槽 | 米 | 1天 | 30# | 8 |  |
|  | 机房窗纱套件-2A | 扇 | 1天 | 2A/42FIDD | 1753 |  |
|  | 机房窗纱套件-4A | 扇 | 1天 | 4A/84FIDD | 2900 |  |
|  | 视频会议设备 | 主处理机板 | 个 | 1天 | 适用于KDV8000A | 2500 |  |
|  | 以太网交换板(电口) | 个 | 1天 | 2860 |  |
|  | 数字混音板 | 个 | 1天 | 1760 |  |
|  | 高清媒体处理单元 | 个 | 1天 | 3600 |  |
|  | 摄像机机芯 | 个 | 1天 | 适用于MOON50-1080P30 | 2100 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 1100 |  |
|  | 机芯结构件 | 个 | 1天 | 1000 |  |
|  | 外壳 | 个 | 1天 | 936 |  |
|  | 电源适配器 | 个 | 1天 | 678 |  |
|  | 主板（含接口板） | 个 | 1天 | 适用于SKY X500-1080P | 2150 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 2590 |  |
|  | 无线模块 | 个 | 1天 | 930 |  |
|  | 天线 | 个 | 1天 | 150 |  |
|  | OLED屏 | 个 | 1天 | 1360 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 756 |  |
|  | 机箱 | 个 | 1天 | 2070 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 适用于SKY X310/X310L | 1800 |  |
|  | Hi3531编解码芯片 | 个 | 1天 | 2350 |  |
|  | 接口板 | 个 | 1天 | 2660 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 2590 |  |
|  | 无线模块 | 个 | 1天 | 930 |  |
|  | 国密芯片 | 个 | 1天 | 1470 |  |
|  | 天线 | 个 | 1天 | 240 |  |
|  | OLED屏 | 个 | 1天 | 1360 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 756 |  |
|  | 机箱 | 个 | 1天 | 2070 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 适用于H700 | 1800 |  |
|  | 编解码芯片DM8167 | 个 | 1天 | 2350 |  |
|  | 电源 | 个 | 1天 | 1220 |  |
|  | 灯板部件（红外） | 个 | 1天 | 860 |  |
|  | 整机机箱 | 个 | 1天 | 2000 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 适用于H900 | 2850 |  |
|  | 编解码芯片DM8167 | 个 | 1天 | 3000 |  |
|  | 接口板 | 个 | 1天 | 2900 |  |
|  | 电源 | 个 | 1天 | 1250 |  |
|  | 灯板部件（红外） | 个 | 1天 | 860 |  |
|  | 整机机箱 | 个 | 1天 | 2736 |  |
|  | KDV-M-SDIC——HD-SDI I——I模块（2路HD-SDI输入） | 个 | 1天 | 1650 |  |
|  | KDV-M-SDID——HD-SDI I——O模块（1路HD-SDI输入,1路HD-SDI输出） | 个 | 1天 | 1650 |  |
|  | 12v500mA电源视配器 | 个 | 1天 | 适用于无线话筒主机ATW-R100B | 60 |  |
|  | 天线 | 个 | 1天 | 160 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
|  | 发射器模块 | 个 | 1天 | 150 |  |
|  | 接收器模块 | 个 | 1天 | 150 |  |
|  | 卡农/6.5mm音频输出接口 | 个 | 1天 | 100 |  |
|  | 频率调制器 | 个 | 1天 | 200 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于中控E-CP4CPRO | 200 |  |
|  | RS-232/422/485控制接口 | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | 继电器接口 | 个 | 1天 | 40 |  |
|  | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
|  | RJ45接口 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 中控主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 内存16GB | 个 | 1天 | 160 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于会议功放MA-2200 | 120 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 输入输出接口 | 个 | 1天 | 100 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
|  | 输出调节旋钮 | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于会议功放MA-2300 | 120 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 输入输出接口 | 个 | 1天 | 100 |  |
|  | 会议功放主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 显示屏 | 个 | 1天 | 120 |  |
|  | 输出调节旋钮 | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于东华盛业视频矩阵 | 120 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 940 |  |
|  | 4口输入板卡 | 个 | 1天 | 600 |  |
|  | 4口输出板卡 | 个 | 1天 | 600 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 控制接口 | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于反馈抑制器FE-224N | 120 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 多选择2进2出接口 | 个 | 1天 | 180 |  |
|  | 高精度电平指示灯 | 个 | 1天 | 200 |  |
|  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于音频处理器MATRIX 404 | 120 |  |
|  | 风扇 | 个 | 1天 | 60 |  |
|  | 主板 | 个 | 1天 | 400 |  |
|  | 4路输入4路输出接口（凤凰插） | 个 | 1天 | 80 |  |
|  | 数字调音台32路一拖二模块化 | 台 | 1天 | A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） 内部效果器：8/16 储存点：100 场景文件：500/100 D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围 信号处理能力：40位的浮点处理 MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：≥32个 USB插口：≥1 ULTRANET P-16个人监听连接口：≥1 对讲输入（XLR）：≥1个 XLR输出接口：≥16 监听输出：≥2/2 RCA输入/输入：≥2/2 AUX输入/输出：≥6/16 耳机输出：≥2 MIDI输入/输出：≥1/1 数字AES/EBU输出XLR：≥1 主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800\*480分辨率，26万色 通道液晶屏：128\*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色 表头：24段（-57dB to Clip） 动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB D/A的动态范围，换能器和输出：109dB 耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu TRS输出阻抗：50Ω/50Ω 串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ 最大输入电平，TRS接头：+21dBu TRS输出级别：4dBu/21dBu 尺寸：891\*256\*607mm | 18000 |  |
|  | 接口箱 | 台 | 1天 | ≥32个带MIDAS经典话放输入通道。  ≥16个模拟平行XLR输出通道。  ≥2个AES3（AES/EBU）端口，可传输数字信号。  CAT5电缆的传输距离最高可达100M. 支持所有输入通道都带有一键静音功能 支持所有的输入输出信号都能通过耳机接口进行监听。※能与P16-M个人监听系统连接。 支持应用于多种使用模式的双ADAT输出接口 支持MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接 | 7500 |  |
|  | 整机分布式节点（输入） | 台 | 1天 | AVCIT DSII-HH (V0128-HDMI) | 4000 |  |
|  | 整机分布式节点（输出） | 台 | 1天 | AVCIT DSII-HH (V012-HDMI) | 4000 |  |
|  | 整机分布式节点（控制） | 台 | 1天 | AVCIT E-CP4CPRO(V0128) | 12000 |  |
|  | 视频会议平板软件定制版 | 套 | 1天 | 适用于会议室现有软件匹配兼容 | 4500 |  |
|  | 网络机顶盒 | 个 | 1天 | 小米4S/2G/8G | 600 |  |
|  | 4G移动路由器 | 个 | 1天 | 华为2pro,支持2.4GHz和5GHz双频段 | 900 |  |
|  | HDMI-高清线-20米 | 根 | 1天 | 东方之光,20米 | 108 |  |
|  | HDMI-高清线-10米 | 根 | 1天 | 东方之光,10米 | 54 |  |
|  | 信号源切换器 | 个 | 1天 | 绿联/5进1出标准款-遥控按键切换 | 520 |  |
|  | 无线双向对讲呼叫器 | 个 | 1天 | 百呼百应/实时通话，1主机4分机 | 3500 |  |
|  | 警务通前端设备 | P999-XD警务通电池 | 个 | 1天 | 适用于P999-XD | 600 |  |
|  | P999-XD二代证 | 个 | 1天 | 248 |  |
|  | P999-XD液晶屏 | 个 | 1天 | 1500 |  |
|  | P999-XD后置摄像头 | 个 | 1天 | 500 |  |
|  | P999-XD主板 | 个 | 1天 | 2200 |  |
|  | P999-XD打印机芯/滚轴 | 个 | 1天 | 380 |  |
|  | 违法平台-海康 | 服务器电源 | 个 | 1天 | 适用于海康威视服务器、存储、平台 | 700 |  |
|  | 服务器内存16G | 根 | 3天 | 980 |  |
|  | 服务器内存32G | 根 | 3天 | 1300 |  |
|  | 服务器内存64G | 根 | 3天 | 2600 |  |
|  | 服务器主板 | 个 | 3天 | 9000 |  |
|  | 600G SAS服务器硬盘 | 个 | 3天 | 1440 |  |
|  | 4T STAT服务器硬盘 | 个 | 3天 | 1750 |  |
|  | 480G SSD服务器硬盘 | 个 | 3天 | 1200 |  |
|  | 960G SSD服务器硬盘 | 个 | 3天 | 2100 |  |
|  | 存储电源 | 个 | 3天 | 1000 |  |
|  | 云存储主板 | 个 | 3天 | 8800 |  |
|  | 4T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 | 1100 |  |
|  | 6T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 | 1250 |  |
|  | 8T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 执法记录仪平台硬件设备维修更换 |  |  | 支持接入徐州交警支队所有执法记录仪 | 100000 |  |
|  | 违法平台-大华 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100F | 2000 |  |
|  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 23000 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100F-HW DH-DSS-T9100-VD | 2000 |  |
|  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 26000 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-C9400F | 2000 |  |
|  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 26000 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 1T机械硬盘 | 个 | 3天 | DH-AGS-B9101 | 2000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 25000 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 521GB固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-EVS5024S-R | 3000 |  |
|  | 4T企业级存储盘 | 个 | 3天 | 4000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
|  | 1T机械硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-C8902S3C DH-DSS-C-Data-Platform | 2000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1000 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-CCS5200XB-ORC | 2000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 2000 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 网卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100D-S | 3000 |  |
|  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 | 3000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 3500 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 521GB固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-NVR5064-4KS2 | 3000 |  |
|  | 企业级存储硬盘 | 个 | 3天 | 5000 |  |
|  | 风扇 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 电源 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 主板 | 个 | 3天 | 1500 |  |
|  | 阵列卡 | 个 | 3天 | 500 |  |
|  | 集成指挥平台 | 浪潮AS5300G2(12) 硬盘PN:W02302J000000000 12GB,7200转，4TB | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 5500 |  |
|  | 浪潮服务器序列号：817349107 SAS4TB 7.2K | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
|  | 浪潮AS5300G2(12) 硬盘PN:W02302J000000000 12GB,7200转，4TB | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 5500 |  |
|  | 浪潮服务器序列号：817349107 SAS4TB 7.2K  此硬盘共有96块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
|  | 浪潮服务器序列号：817349112 SSD480 此硬盘共有24块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
|  | 浪潮服务器序列号：817355735 SAS 600G 10K 3.5寸 此硬盘共有37块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
|  | 浪潮服务器序列号:817351897 SAS 600G 10K 2.5 此硬盘共24块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |
|  | 16G/DDR4-2666ER 此内存共有192根 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 1950 |  |
|  | 16G/DDR4-2400ER 此内存共有256根 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 1950 |  |
|  | 浪潮服务器序列号：817355735 12V | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 450 |  |
|  | 视频图像融合接入网关/YLIT-IASTW-1U128/原力智联 | 个 |  | 成都锐菲网络科技有限公司1年维护费用 | 18000 |  |
|  | 350兆警用基地台天馈系统 | 350兆警用全向天线HH-350Z | 根 | 2天 | 频率范围:136-174MHz 350-480MHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.2 增益：5dBi 极化方式：垂直 避雷保护：直流接地 耐功率：100W | 950 |  |
|  | 全向天线支架 | 个 | 2天 | 根据现场环境定制，材质镀锌管 | 350 |  |
|  | 馈管HCAAYZ-50-12(1/2`) | 米 | 2天 | 特性阻抗：50±1Ω 速度系数：0.88 电容：76 pF/m 最大使用频率：8.8 GHZ 额定功率峰值：58 KW 内导体直流电阻：1.62Ω/Km 外导体直流电阻：2.08Ω/Km 绝缘介电强度：6000 DC.V 最大电压驻波比：≤1.15 外径：15mm 100米损耗：5dB 环境温度：40℃，内导体温度100℃ | 36 |  |
|  | 避雷器CA-23RP | 个 | 2天 | 工作频率:0～11GHz 最大持续电压Un：≤70 最大通流容量：10KV 限流电压：≤650V 插入损值：≤0.2dB 驻波比：<1.2 | 320 |  |
|  | 馈管连接头 | 个 | 2天 | 频率范围：0～11GHz 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ 电压驻波比直式：≤1.30 电压驻波比弯式：≤1.50 机械耐久性：500次 | 30 |  |
|  | 馈管接地套件 | 套 | 2天 |  | 130 |  |
|  | 馈管转接头 | 个 | 2天 | 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ | 25 |  |
|  | 设备跳线1M | 根 | 2天 | 50-3· | 80 |  |
|  | 安装服务费 | 套 | 2天 |  | 1000 |  |
|  | 设备维护 | 次 | 2天 |  | 400 |  |
|  | 350兆警用全向天线HH-350Z | 根 | 2天 | 频率范围:136-174MHz 350-480MHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.2 增益：5dBi 极化方式：垂直 避雷保护：直流接地 耐功率：100W | 950 |  |
|  | 全向天线支架 | 个 | 2天 | 根据现场环境定制，材质镀锌管 | 350 |  |
|  | 馈管HCAAYZ-50-12(1/2`) | 米 | 2天 | 特性阻抗：50±1Ω 速度系数：0.88 电容：76 pF/m 最大使用频率：8.8 GHZ 额定功率峰值：58 KW 内导体直流电阻：1.62Ω/Km 外导体直流电阻：2.08Ω/Km 绝缘介电强度：6000 DC.V 最大电压驻波比：≤1.15 外径：15mm 100米损耗：5dB 环境温度：40℃，内导体温度100℃ | 36 |  |
|  | 避雷器CA-23RP | 个 | 2天 | 工作频率:0～11GHz 最大持续电压Un：≤70 最大通流容量：10KV 限流电压：≤650V 插入损值：≤0.2dB 驻波比：<1.2 | 320 |  |
|  | 馈管连接头 | 个 | 2天 | 频率范围：0～11GHz 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ 电压驻波比直式：≤1.30 电压驻波比弯式：≤1.50 机械耐久性：500次 | 30 |  |
|  | 馈管接地套件 | 套 | 2天 |  | 130 |  |
|  | 馈管转接头 | 个 | 2天 | 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ | 25 |  |
|  | 设备跳线4M | 根 | 2天 | 50-3· | 280 |  |
|  | 安装服务费 | 套 | 2天 |  | 400 |  |
|  | 设备维护 | 次 | 2天 |  | 400 |  |
|  | 天线共用器 | 个 | 5天 | 工作频率 350-390MHz 路数 2路 3路 4路 350-370MHz ≤8dB ≤10dB ≤12dB 驻波比 输入 ≤1.2 ≤1.5 | 4100 |  |
|  | 海康执法记录仪 | 480GB SSD服务器硬盘 | 块 |  | 适配于浪潮服务器 | 760 |  |
|  | 960GB SSD服务器硬盘 | 块 |  | 适配于曙光服务器 | 920 |  |
|  | raid卡 | 套 |  | 适配于超聚变服务器 | 1230 |  |
|  | 华美二类区 | 合众视频交换平台系统升级及硬件维修 | 项 |  | 原有版本老旧，对系统版本进行升级及硬件维修（主板及硬件），重灌授权 | 5000 |  |

投标人： （电子签章）

日期： 年 月 日

说明：

注：

1）如果单项报价超过单项最高控制价，将视为没有实质性响应招标文件。

2）如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3）投标人对以上数据的真实性负责。

**大洲设计咨询集团有限公司有权将以上内容进行公示。**

**二、其他内容不变。**