[bookmark: _Toc409435037]





苏州市政府采购竞争性
谈判采购文件







采购编号：JSZC-320500-WYDL-T2024-0041
采购单位：江苏省苏州技师学院
采购内容：江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统
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招标代理机构：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
二〇二四年十月


前附表
	序号
	内容
	规  定

	1
	项目名称
	江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统

	2
	交货完工期
	合同签订生效后，20天内完成交货并安装调试完毕。

	3
	采购预算
	人民币捌拾捌万元整（¥：880000.00）

	4
	联合体
	不接受，谈判采购文件中有关联合体规定均不适用。

	5
	谈判响应货币
	人民币

	6
	谈判保证金
	本项目不收取响应保证金。响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》（格式详见第六章）

	7
	响应文件有效期
	谈判响应文件有效期为九十天（日历日）

	8
	履约保证金
	无

	9
	响应文件网上
提交截止时间
	提交截止时间：2024年10月25日13:30时 北京时间
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	时间：2024年10月25日13:30时 北京时间
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	时间：2024年10月25日13:30时 北京时间
地点：苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼

	12
	响应文件份数
	本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。

	13
	成交通知书
	确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

	14
	服务费收取标准
	服务费收取标准：由成交单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%、500万元～1000万元以内0.80%差额定率累进法计算并支付成交服务费，如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。
服务费：人民币壹万叁仟贰佰元整（¥13200.00元）
支付方式：成交供应商在领取政府采购合同时需向采购代理机构一次性支付服务费
账号名称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司苏州市吴中支行
银行账号：32250199753600001086
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苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司                                     采购编号：JSZC-320500-WYDL-T2024-0041


第一章 竞争性谈判公告
	项目概况：
江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2024年10月25日13:30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-WYDL-T2024-0041
2、项目名称：江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：人民币捌拾捌万元整（¥：880000.00）
5、采购内容及清单：详细技术参数详见采购文件第三章。
6、交货期限：合同签订生效后，20天内完成交货并安装调试完毕。
7、交付地点：采购单位指定地点。
8、验收标准：根据采购文件要求及有关规定由采购单位或委托第三方进行验收。
9、本项目不接受联合体。
10、本项目不接受进口产品。
二、申请人的资格要求：
1． 一般资格条件：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以下规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2． 落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。
3． 本项目的特定资格要求：
（1） 响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3） 其他特定资格要求：无
三、获取采购文件：
1、获取时间：2024年10月21日至2024年10月24日。
2、地点：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、售价：免费
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1、提交响应文件截止时间：2024年10月25日13:30（北京时间）； 
2、开标时间：2024年10月25日13:30（北京时间）；
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2、本次招标有关信息将在：
（1）江苏政府采购网；（2）苏州政府采购网；
成交公告亦是刊登在以上媒体，敬请各供应商注意。
3、政府采购监督电话：0512-68616651
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏省苏州技师学院
地    址：苏州国际教育园北区学府路288号
联系方式：0512-68717539
联 系 人：潘毅
2.采购代理机构信息
名    称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
地    址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室
联系方式：0512-68218526-8020、0512-68218526-8015
3.项目联系方式
项目联系人：喻悦、钱梅、孙保会
电      话：0512-68218526-8020、0512-68218526-8015
苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
2024年10月21日



第二章  谈判须知
1. 说明
1.1本谈判文件仅适用于  苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司 组织的谈判活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本谈判文件的解释权属于  苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司  。
2. 词语释义
2.1谈判采购单位：具体组织实施响应活动的法定代表人/负责人。
2.2谈判响应单位：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加谈判竞争的供应商。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购响应代理业务的社会中介机构。
2.4响应：谈判响应单位根据谈判采购单位发布的竞争性谈判文件，编制响应文件并按规定参与谈判的行为。
2.5合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如包装、运输、配送服务、保险、人工、质保及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3. 合格谈判响应单位的资格条件
3.1 详见竞争性谈判公告规定。
4. 联合体投标：
4.1不接受联合体投标。
5. 谈判费用 
5.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判响应单位自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
6. 谈判采购文件
6.1谈判响应单位获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判响应单位自己承担。谈判响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判响应单位的响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
7. 谈判采购文件的澄清和修改
7.1采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判响应单位提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。
7.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为谈判采购文件的组成部分，对所有谈判响应单位有约束力。
7.3为使谈判响应单位有足够的时间按谈判采购文件的修改要求考虑修正谈判响应文件，或出于其他原因，采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
8. 采购文件答疑
8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
8.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：喻悦
联系电话：0512-65561182-8020
通讯地址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室
9. 响应文件计量单位和使用文字
9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对谈判响应单位不利的后果，谈判采购单位概不负责。
10.谈判响应文件的组成（部分格式见第六章）
10.1封面
10.2开标一览表
10.3资格审查响应文件
10.3.1《资格文件的声明函》（格式详见第六章）； 
10.3.2《谈判响应单位情况表》（格式详见第六章）； 
10.3.3法定代表人/负责人授权委托书（如有授权）； 
10.3.4供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；
10.3.5合格供应商的基本条件
10.3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
10.3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期经审计的财务报告或财务报表，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
10.3.5.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；
10.3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
10.3.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
10.3.6其它有关资格证明的文件；
10.4符合性审查响应文件
10.4.1《谈判响应函》（格式详见第六章）； 
10.4.2《响应报价表》（格式详见第六章）
10.4.3响应保证承诺书（格式详见第六章）；
10.4.4《商务条款偏离表》、《技术要求偏离表》等（格式详见第六章）；
10.4.5响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表
10.4.6针对本项目的工作进度计划方案及交货期承诺；
10.4.7售后服务方案，包括但不限于（质保期承诺、质保期内服务响应时间、响应方式、到场时间及解决方案的承诺等）：
10.4.8响应单位需在响应文件中提供质量保证承诺及培训服务承诺（格式详见第六章）；
10.4.9其他有关符合性证明的文件；
10.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
注：（1）以上10.3.1-10.3.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上10.4.1-10.4.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（5）响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（6）过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
11. 谈判响应文件编制要求
谈判响应文件按统一格式、不得自行增减内容。
12. 报价（编制）要求的说明  
12.1响应报价包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，否则成交单位不得再要求追加任何费用。
12.2谈判响应单位应按《响应报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人/负责人或代理人签署。谈判响应单位未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
12.3谈判响应单位应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。但如果谈判采购文件要求分标段的，则谈判响应单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
12.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性的报价。
12.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
13. 谈判保证金
本项目不收取响应保证金。响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》（格式详见第六章）
14. 谈判保证金的退还：
无
15. 谈判响应文件的有效期
15.1谈判响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
15.2特殊情况下，谈判采购单位可与谈判响应单位协商延缓谈判响应谈判文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16. 响应文件的制作、签署、上传
16.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。
16.2制作电子响应文件时，应按照采购文件要求加盖响应单位电子公章。
[bookmark: _Toc25608]16.3电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。响应单位提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，响应单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功由响应单位自行承担全部责任。
17. 谈判响应文件的递交
17.1响应单位应当在在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2响应单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
18. 投标截止时间
18.1响应单位应当在采购文件要求响应文件网上提交截止时间前，将响应文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的响应文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
18.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
18.3在投标截止时间止成功解密的响应文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
19. 谈判响应文件的补充、修改和撤回
19.1响应单位在响应文件网上提交截止时间前，可以对其电子响应文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在响应文件网上提交截止时间之后，响应单位不得对其电子响应文件作任何修改。
19.2响应单位在响应文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。响应单位撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，响应单位不得撤回其投标。
20. 谈判采购程序
20.1谈判采购单位按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。谈判活动由谈判采购单位、采购人、谈判响应单位代表及有关方面代表参加。
20.2供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
20.3在谈判响应文件网上提交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。
20.4由谈判小组审查供应商解密的响应文件。
20.5谈判小组（谈判小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)
20.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
20.7在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
20.8谈判后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
20.9供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
20.10谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。
21. 谈判小组
21.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。
21.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：
21.2.1审查、评价谈判响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
21.2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；
21.2.3对谈判响应文件进行比较和评价；
21.2.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.3谈判小组成员应当履行下列义务：
21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
21.3.2按照谈判文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
21.3.3参与评审报告的起草；
21.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
21.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
22. 谈判内容的保密
22.1谈判开始后，直到宣布授予成交谈判响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判响应单位或与评审无关的其他人泄露。
22.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判响应单位对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
22.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判响应单位进行联系。
23． 对响应文件初审
23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
23.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
23.1.2未按本须知规定提交资格文件；
23.1.3与招标文件有重大偏离；
23.1.4投标人拒绝修正错误；
23.1.5投标人的报价是选择性的；
23.1.6投标人的报价只投了部分内容；
23.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
23.1.8其他被评委会认定无效的情况。
23.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
23.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
23.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
24．项目的终止
24.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：
24.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
25.成交候选谈判响应单位的确认
25.1.谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按谈判采购单位的委托向谈判采购单位推荐成交候选单位。
25.2经谈判小组评审并确定成交单位后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加谈判响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向谈判采购单位提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人/负责人或参加谈判的代理人签署。谈判采购单位将在收到经谈判响应单位法定代表人/负责人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向谈判采购单位提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人/负责人或参加谈判的代理人签署，谈判采购单位有权对该质疑不予答复。
26.成交通知书
26.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
26.2成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交单位具有同等法律效力。
26.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交。
27. 合同的签订
27.1成交谈判响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。否则按放弃成交权处理。
27.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交谈判响应单位的谈判响应文件及其澄清承诺文件为依据。
27.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
27.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
28. 代理服务费
成交响应单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。
29. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行


第三章 竞争性谈判文件内容
受江苏省苏州技师学院的委托，苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司就其所需的江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统在国内组织竞争性谈判，欢迎符合谈判文件采购要求的谈判响应单位前来参加本次竞争性谈判的政府采购活动。
1、 项目名称：江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统
二、采购编号：JSZC-320500-WYDL-T2024-0041
三、采购预算：人民币捌拾捌万元整（¥：880000.00）
四、采购清单：
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc13642116][bookmark: _Toc409435040]序号
	设备名称
	设备规格、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	综合智慧安防教学实训系统课程资源
	一、理论课程包括：
1.《视频监控基础知识》 课程包括视频监控基础知识了解、基本设备使用及功能介绍应用场景、大中小型监控组网及产品介绍等；
2.《IP视频监控网络技术》  课程包括小型监控组网中的网络技术应用、中型监控组网中的网络技术应用、大型监控组网中的网络技术应用、视频监控系统组播技术应用、EZCloud方案中的网络技术应用、UNP网络解决方案等知识；
3.《中小型视频监控技术 》 课程包括摄像机功能及业务介绍、NVR功能及业务介绍、VMS一体机功能及业务介绍、软件工具介绍及操作等；
4.《大规模视频监控技术》视频监控行业概述、监控产品介绍及应用、IP监控系统之常见业务及应用、IP监控系统架构及业务流程、视频监控常见问题定位思路及方法、大规模视频监控系统操作配置等知识
二、实训课程包括：
1.视频监控安装配置维护
（1）VMware软件的安装及使用：通过虚拟机软件在计算机平台和终端之间建立一种环境，终端用户基于这个软件所建立的环境来操作软件，可以像真实机器一样运行程序的计算机软件
（2）0Linux操作系统安装及操作：按照操作指导完成Linux操作系统和常用组件的安装及基本操作
（3）服务器软件安装：按照软件操作指导书完成在Linux下的软件安装，并完成基本配置
（4）视频监控系统设备配置：能够在视频管理服务器上添加数据管理服务器、媒体交换服务器、编解码器、网络摄像机、存储设备、电子警察等常见的硬件设备
（5）多级多域组网、联调实验：完成两个不同域之间用不同的互联协议实现互联互通，并共享摄像机、告警源等资源
（6）系统升级、备份、数据库恢复实验：平台软件系统的升级，配置信息、数据库、日志的备份，数据库的恢复，能够对核心平台进行常见的维护操作
（7）日志、诊断信息收集：常见的平台及视频监控组成设备的日志、诊断信息的收集，用于诊断常见的故障
（8）常用软件测试工具实验：FTP、TFTP、TCPDUMP、抓包软件的使用，用于升级软件，抓取故障信息报文
（9）视频监控常见业务实验：实况、轮切、场景、摄像机组轮巡、存储回放、运动检测等常见视频监控业务实验
（10）存储业务实验：存储计划制定、录像倍数回放、录像切片等存储业务相关实验
（11）国标互联实验：实时监控业务：使用GB28281标准对设备进行跨域互联
2.视频监控系统运营管理
（1）实时监控业务：通过前段视频采集系统，完成实时监控图像的观看业务
（2）云台控制业务：通过前段视频采集系统，控制云台摄像机的转动及变倍，完成对目标的观察，同时会使用巡航等常见业务
（3）存储回放业务：通过前段视频采集系统，完成实时监控图像的观看
（4）系统管理业务：使用本地配置、资产管理、告警参数配置、UNP配置、License管理、模板管理、升级管理、组织管理、设备管理等功能完成对整个监控系统的管理
（5）智能应用业务：配合智能设备完成智能视频分析和智能行为分析功能
（6）图像拼接业务：配合前端摄像机完成全景拼接等业务
（7）预案管理业务：通过预先设定的图像触发预案动作，完成执行策略
（8）计划任务业务：通过布放计划、摄像机备份计划、轮切计划等理解不同的图像计划策略
（9）智能抓拍业务：通过智能卡口摄像机完成对人脸的抓拍及识别业务
（10）入侵检测业务：对支持智能分析的前端视频采集设备进行绊线\区域检测配置，当检测到有物体入侵时，在实况的画面中可以观察到目标物体的矩形框
（11）告警管理业务：掌握告警参数配置、告警订阅、告警联动动作等功能，灵活定义告警信息
（12）夜视图像调优业务：对支持红外补光功能的摄像机进行图像效果调优
（13）宽动态调优业务：对支持宽动态功能的摄像机进行图像效果调优
	套
	1
	

	2
	星光级防暴半球网络摄像机
	1.不低于传感器靶面:1/2.8""，像素: ≥400万，分辨率: ≥2688*1520
2.支持走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比
3.水平中心分辨力：≥1400TVL
4.最低照度：彩色：≤0.0005lux，黑色：≤0.0001lux
5.支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内具有目标移动时，可给出报警提示，最多可设置18*22个移动侦测区域；
6.支持双向语音对讲和单向语音广播功能
7.支持宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换
8.支持认证模式设置功能，通过设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest 等
9.支持友好密码功能，启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备
10.支持字符叠加功能，具有8行字符显示，字体可设置为32*32像素、48*48像素、64*64像素、72*72像素、96*96像素、128*128像素等模式，字体颜色、描边、背景、空闲等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕上滚动显示，支持叠加图片格式的OSD
11.支持配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载回传的视频数据。
12.支持启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过安全管理系统软件和图像应用平台软件设置为10分钟至1个月。
13.未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作
14.支持添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备
	台
	11
	

	
	DC12V/24W电源适配器
	输入:100-240V~50/60Hz，最大0.7A
输出:12V/2.0A
工作环境:-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F)，≤90%RH（无冷凝）
安装方式:桌面式
	个
	11
	

	
	通用型抱杆支架
	使用环境:室外 
尺寸: ≥120mmx120mmx53.4mm(4.7” x 4.7”x 2.1”) 
材质:镀锌板 
使用范围:横杆或立杆安装 
调节范围:67mm~127mm(2.6”~5”)可调节抱箍 
	个
	11
	

	3
	星光级筒型网络摄像机
	1.不低于400万像素1/3”CMOS星光级筒型网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器；
2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
3.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机≤150m处的人体轮廓；
4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；
5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；
6.支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印等适用不同监控环境；
7.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；
8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选；
9.具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；
10.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%；
11.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置不少于18×22个移动侦测区域；
12.可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍；
13.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储；
14.支持DC12V/POE供电方式，具有1路音频输入输出接口，1路报警输入输出接口；
15.支持IP68防护等级。
	台
	11
	

	
	DC12V/24W电源适配器
	输入:100-240V~50/60Hz，最大不低于0.7A 
输出:12V/不低于2.0A 
工作环境:-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F)，≤90%RH（无冷凝） 
安装方式:桌面式 
	个
	11
	

	
	通用型抱杆支架
	使用环境:室外 
尺寸: ≥120mmx120mmx53.4mm(4.7” x 4.7”x 2.1”) 
材质:镀锌板 
使用范围:横杆或立杆安装 
调节范围:67mm~127mm(2.6”~5”)可调节抱箍 
	个
	11
	

	
	三维可调安装支架
	使用环境:室外 
尺寸: ≥123mm×113mm×98mm或 
106mm×103mm×99mm 
材质:铝合金 
使用范围:横杆安装 
调节范围:水平：360°，垂直：90° 
最大承重:20kg(44.1lb) 
	个
	11
	

	4
	星光级球型网络摄像机
	1.具有不小于200万像素CMOS图像传感器；   
2.最大焦距不低于120mm，不低于25倍光学变倍；   
3.内置CPU、GPU、NPU一体化芯片、8GBeMMC芯片，具有不少于1个RJ45接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽；   
4.水平旋转360°，垂直旋转-15°~90°；云台定位准确度≤0.1°，预置位≥1024个；   
5.支持电子防抖、自动巡航、模式路径、3D定位、可视域信息上传、除雪控制、预置位抓拍功能；   
6.支持宽动态、强光抑制、数字降噪、透雾、背光补偿、感兴趣区域（ROI）功能；   
7.支持字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，可通过RS485接口在视频画面上叠加OSD，
8.支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人流量统计、人员密度检测功能；   
9.支持人脸检测功能，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测；   
10.支持目标跟踪功能，可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍；   
11.支持密码复杂度提示、登录失败锁定、网关ARP绑定、认证模式支持无、Basic和Digest三种，telnet默认应关闭
12.电源电压在DC12V±35%范围内变化时能正常工作，功耗≤1.5W
13.防护等级不低于IP66；
	台
	11
	

	
	球机柱状支架
	使用环境:室内、室外 尺寸: ≥215mm*170mm*51.4mm(8.5''*6.7''*2.0'') 
材质:钢板 
调节范围:抱箍直径：67-120mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 
使用范围:球机柱装
	个
	11
	

	
	球机壁装支架
	使用环境:室内、室外 
材质:铝合金 
使用范围:适用于4寸、6寸等球机，与球机角装、柱装支架均能组合应用，支持侧出线 
	个
	11
	

	5
	智能网络视频录像机
	1.≥2盘位硬盘录像机，可接入不少于16路的高清网络视频；   
2.具有不少于2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口、1个VGA，1个HDMI视频输出接口、1入1出RCA音频接口、1个USB3.0接口，2个USB2.0接口、1个全双工RS-485串口（凤凰头）、8个报警输入接口，2个报警输出接口、2个SATA3.0磁盘接口；   
3.具有不少于1个硬盘指示灯（HDD）实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）
4.支持智能预览模式，开启后可在预览界面智能窗格中实时展示指定通道、指定智能类型的检测目标图片和信息，包括人脸抓拍目标，人脸识别目标，周界防范检测目标，车辆抓拍和车牌信息，客流量信息，高空抛物目标，热成像抓拍图片信息，抓拍的目标展示的属性包括名称，时间等，点击图片可回放关联录像；
5.设备支持最大接入或存储带宽为320Mbps；最大回放或转发带宽为160Mbps；
6.可设置走廊模式16、12、10、9、7、5、4、3、1分屏预览模式；多目模式12、9、8、7、6、3、2分屏预览模式；支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像 
7.可接入最大20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘；支持对硬盘进行SMART检测，坏道检测，可查看SMART信息；
8.支持录像文件添加水印，可以自定义水印内容，录像文件编辑或转码后，水印消失；录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制；
9.支持在视频图像上叠加不少于8行文字，每行文字最大可输入20个汉字或40个字符，支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持20个汉字，可设置自定义设置OSD的字体大小、颜色、显示位置、显示状态等属性；
10.支持web客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲；   
11.支持强弱密码策略，开启强密码策略，除同网段必须使用强密码登录，在局域网同网段可以使用弱密码访问；admin超级用户可以强制其他用户下线；   
12.支持运动侦测、遮挡检测、视频丢失、开关量、温度异常、声音检测等告警检测；支持非法访问报警，当非法登录用户10分钟内通过本地、远程登录样机时，密码输入错误达到5次，则锁定该账户并产生非法访问报警，报警可联动告警提醒；
13.人脸图片支持添加姓名、性别、国籍、省份、城市、证件类型、证件号、出生日期等信息；支持视频流方式识别：NVR人脸抓拍+NVR人脸识别、NVR视频结构化；支持图片流方式识别：NVR人脸识别、NVR结构化；
14.支持动态库，可自动将抓拍的陌生人脸图片导入到动态库中，动态库库容5万张图片，支持人脸库自动建模，可查看建模状态，建模状态包括建模成功、建模失败、建模中、未建模、其他，支持按检索结果导出人脸库图片；
15.支持检索人脸比对报警，比对成功人员可查看人脸抓拍图，人脸库图片、相似度、姓名、性别、国籍、省份、城市、证件类型、证件号等信息，比对失败人员可查看人脸抓拍图、性别、年龄段、戴口罩等信息；可从外部设备、人脸抓拍库、人脸底库上传方式导入最多1张人脸图片，并设置搜索相似度(0~100），可查看人脸背景图，回放关联录像，并支持导出人脸图片和关联录像
	台
	11
	

	
	 存储器
	容量:≥4TB
尺寸:3.5英寸
转速: ≥5400转
缓存:不少于256MB
接口类型:SATA 6Gb/S
	块
	11
	

	6
	 车牌抓拍机
	1.摄像机具有不低于1/2.8”300万像素CMOS图像传感器，视频图片分辨率不低于2304*1296；
2.摄像机内置6mm定焦镜头；
3.摄像机内置LED暖光补光灯，采用F1.1大光圈；
4.集成抓拍识别和补光功能，多模块一体化；
5.可选配LED显示屏，及多种类型道闸，灵活组成不同场景应用方案；
6.摄像机具有2个100M/10M自适应以太网电口，支持手拉手串联，具有2路告警输入接口、2路告警输出接口，2个RS485接口，支持外接SD卡，最大支持128GB；
7.设备支持设置视频输出的图像编码格式为H.264、H.265；
8.设备支持识别蓝牌、黄牌、绿牌、警牌、新武警新军牌、单双车、粤港澳车牌、新式使馆车牌、民航车牌，白天、夜间车牌号牌识别准确率均应≥99%；
9.设备支持车牌颜色识别：黄（学牌车、公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌），白天、夜间车牌颜色识别率均应≥99%（仅蓝色及新能源车辆）；
10.设备最大同时不少于支持20000条白名单车辆导入或导出，20000条黑名单车辆导入或导出；
11.设备支持SDK、FTP、WebSocket协议等多种第三方对接开发方式；
12.设备支持OSD功能：实况OSD支持正常、空心、描边、背景和反色等5种效果，照片OSD支持背景效果，OSD字体颜色及背景颜色支持112种，能支持实况和照片OSD字体以特大、大、中、小四种类型选择，实况、照片OSD各自应能配8个区域
13.支持AC220±10%电压输出；
	台
	11
	

	
	通用型抱杆支架
	使用环境:室外
尺寸: ≥120mmx120mmx53.4mm(4.7” x 4.7”x 2.1”)
材质:镀锌板
使用范围:横杆或立杆安装
调节范围:67mm~127mm(2.6”~5”)可调节抱箍
	个
	11
	

	7
	高清视频解码器
	1.具有≥2个10/100/1000M自适应网口、≥2个10/100/1000MBase-T自适应的光纤网口、≥2个HDMI视频输出接口、≥1个VGA视频输出接口、≥1个SDI视频输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥4个USB3.0接口、≥2个RS485接口、≥1个RS232接口、≥4个报警输入接口、≥3个报警输出接口；
2.支持对不低于8640×3840、8192×4320、4000×3000、4096×2160、3072×2048、2592×1944、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、720×576、704×576、704×288、352×288分辨率的输入视频进行解码
3.支持不低于60fps:7680×4320、3840×2160、1920×1200、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024、1600×1200、680×1050、1440×900，50fps:1920×1080、1280×720分辨率的视频输出
4.支持解码输出1路分辨率为7680×4320，帧率为60fps或8路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或8路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或32路分辨率为1920×1080，帧率为30fps或64路分辨率为1280×720，帧率为30fps的图像
5.为保证用户的国产化系统需求，要求设备的控制软件支持部署在麒麟V10、麒麟V4、麒麟V7、UOS、鸿蒙等不同的国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等多种不同的国产CPU
6.单屏支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、25、36、64画面分割；
7.支持通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存；支持通过移动客户端进行云台控制，包括方向控制、配置转速、变倍、聚焦等功能；
8.支持智能信息显示功能，可显示绊线告警、区域入侵告警、视频遮挡告警、非法访问告警、IP冲突告警等；
9.支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作；
10.支持PS、TS、RTP、ES等主流的封装格式，支持SIP、RTP、RTCP、RTSP等网络协议；
11.支持解码G.711A、G.711u、AAC格式的音频格式并输出；
12.支持隐私保护功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出
13.支持1+3网络端口备份，当设备当前网口无法正常通信时，可启用另外一个网口或另外两个SFP光纤以太网接口进行通信 
14.支持场景功能，支持多个场景间的切换，可保存不低于64个场景；
15.支持相同布局场景切换功能，从64路实况切换到另外64路实况的切换时间＜0.3s
16.支持密码找回功能，在忘记设备登录密码的情况下，可通过WEB界面输入设备IP，点击“忘记密码”，通过微信扫描跳出的二维码，输入认证信息，即可将密码发送至预设邮箱或手机；   
17.运维管理功能，支持查看设备的运行状态，CPU使用率、温度；支持远程重启设备；支持在线升级系统；支持日志导出、设备配置恢复出厂设置、配置文件导入导出等功能，可设置定时重启；   
18.电源电压在DC12V±10%范围内变换时，设备能正常工作；
	台
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	人脸门禁一体机
	1.屏幕尺寸应为≥3.97英寸触摸竖屏；屏幕分辨率不低于480*800 
2.设备应采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头；可见光摄像头分辨≥1080×1920 
3.具备嵌入式防拆报警按钮 
4.支持智能门禁一体机呼叫室内机，与室内机进行可视对讲。支持和手机APP进行视频对讲 
5.支持0.3m~3m水平方向上进行人脸识别，并支持识别距离调节 
6.1.0m识别距离下， 设备可支持0.8m~2.2m身高范围内的人脸识别 
7.在环境光为0.001lux下可正常检测并识别人脸 
8.智能门禁一体机平均响应时间不高于150ms 
9.支持web界面添加广告（图片） 
10.人脸检测配置项支持：启停智能分析、 最小瞳距、最大瞳距、活体检测、活体检测等级、人脸检测质量阈值 
11.支持图像调节，调节内容包括：亮度、饱和度、对比度、锐度、2D降噪、3D降噪，且每个调节功能设置内容均可实时生效 
12.支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、 锁定白平衡和自动2七种模式转换，在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置 
13.设备具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门 
14.设备识别率应大于等99.8%，误识率小于等于0.2% 
15.支持比对结果文字提示功能、人脸框捕捉、语音播报识别结果：核验成功时，语音播报“识别成功”，核验失败时，语音播报“无权限”，语音提示可配置
	台
	11
	

	
	DC12V/24W电源适配器
	DC12V/24W电源适配器(裸线,国内版)(输入:100-240V~50/60Hz，最大0.7A 输出:12V/2.0A 工作环境:-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F)，≤90%RH（无冷凝） 安装方式:桌面式 )
	个
	11
	

	
	安全模块
	指示灯:上电状态、RS485通信状态 
安装方式:86盒安装 
工作温度:-20℃-﹢65℃ 
	个
	11
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	综合监控一体化平台
	1.可接入管理≥250台设备，≥1000路视频通道；   
2.支持写入≥512Mbps音视频码流的同时，转发≥384Mbps的音视频码流；提供公安部权威检测报告为证。
3.支持B/S、C/S客户端，支持本地GUI客户端操作，直接连接鼠标、键盘、显示器即可使用；支持手机、PAD移动客户端访问，可多个客户端同时访问；   
4.客户端支持多屏应用，可同时展现多个业务界面；   
5.支持越界、入侵、人脸检测、卡口监控、人脸识别、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现；   
6.支持显示车辆相关属性，包括车牌、车辆类型、车身颜色、过车方向、过车时间等；   
7.支持硬盘热插拔；   
8.支持查看服务器状态、设备通道在线情况、硬盘情况、在线用户、带宽统计、丢包率统计、日志查询等运维统计功能。   
9.采用Linux操作系统，内置1个64位四核处理器，具有4个RJ45接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个RS232接口、1个RS485接口、4个USB3.0接口，1个SATA3.0接口、1个eSATA扩展接口、1个音频输出接口、1个音频输入接口、24路报警输入、8路报警输出、1个DC12V电源输出接口、2个散热风扇和4个面板指示灯，设备采用AC220V供电；
10.具有运行指示灯(RUN)、报警指示灯(ALM)、网络状态指示灯(NET)、硬盘指示灯(HDD)；
11.支持本地GUI客户端进行解码；支持解码4路分辨率为3840×2160，帧率30fps或9路分辩率为1920×1080，帧率25fps或36路分辨率为1024×720，帧率30fps或64路分辨率为720×576，帧率30fps的视频；  
12.支持广域网的IPC、NVR可通过云端接入平台，统一进行管理、查看、解码；支持云功能，设备注册到云同站后，支持通过公网访问并操作乎台内设备；可实现内外网穿越；支持端口映射方式，支持添加自定义路由器；  
13.支持走廊模式：支持3/4(l走廊＋3正常)、3/5(2走廊＋3正常)、6/7(1走廊＋6正常)分屏预览走廊模式；   
14.支持双BIOS功能，主BIOS故障时可从备BIOS启动。
	台
	11
	

	
	 存储器
	容量: ≥4TB 
尺寸: 3.5  英寸 
转速: ≥5400转 
缓存: ≥256MB 
接口类型:SATA 6Gb/S 
	块
	11
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	以太网交换机  
	1、 交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps。
2、至少配置24个10/100/1000电口（POE）、4个10/100/1000光口。   
3、支持IGMPSnooping、IGMPProxy、IGMPFastLeave。   
4、支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IPToS、802.1p优先级、VLANID、等过滤。   
5、支持端口聚合，最多支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8GE端口聚合。   
6、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持R-Link、G.8032以太环网保护，构建环型、树型等多种拓扑结构，并可实现以太环网的50毫秒级快速保护倒换。   
7、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP。   
8、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）。   
9、支持PoE功能，单端口最大供电功率≥30W；支持分时供电和自动功率调节；POE功率≥370W。   
	台
	11
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	监控应用服务模块
	1、支持管理本域≥256路摄像机，可管理摄像机总数≥2500路，支持并发在线用户≥150个，可配置最大用户数≥500个；   
2、支持接收车辆信息，并发量≥5000条过车/小时；   
3、支持按防区实现的视频实时预览，录像回放及下载，视频巡逻等业务；   
4、可在地图上根据不同的图层显示不同的设备，图层可按摄像机、门禁、对讲、报警设备等分类，可显示、隐藏各图层；   
5、收到来自前端设备的报警后，应记录报警的详细信息，如报警源地址、报警源所属组织、报警级别、报警方式、报警类别、报警时间、处警时间、处警结果等；   
6、可根据报警设备、报警类型、报警级别、报警处理状态等条件来筛选查询报警信息;可对报警进行分组显示及统计报警数量，分组可自定义，支持报警分级转发，支持在电子地图上对前端报警设备进行定位；   
7、支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码；   
8、支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息；   
9、支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统〉；   
10、支持N+M备份：当存储设备宕机后，该存储设备对应的摄像机能自动切换到备用存储设备进行存储，支持前端缓存补录：   
11、能够对存储录像资源进行统一管理，当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储；   
12、在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等；   
13、录像检索精确度达到秒级；   
14、为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段；   
15、支持域间干线管理，控制域间媒体流量，保障域间媒体业务质量；支持设备干线管理，控制单一设备发送媒体流量，保障媒体业务质量；   
16、支持将摄像机以一定数量分组，多个组之间定时轮巡显示；   
17、管理员用户可以对系统中的用户进行锁定和解锁：1、用户被锁定后，已登录用户将无法继续使用；未登录的用户将在登录时限制登录。2、用户被解锁后，可以正常登录使用；   
18、支持通过统计图表对设备信息按照不同纬度进行统计和分析，维度包括接入域、属性；   
19、具有不少于1个300W电源，可扩展为1+1双电源模式，不少于3个千兆网口，1个RS232口，1个RS232/RS485复用口，4个USB接口，1个HDMI视频输出接口和1个VGA视频输出接口；
20、含接入许可授权费用
	台
	11
	

	12
	网络存储设备
	1.具有不少于3个千兆以太网口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个VGA接口、12个硬盘插槽、1个PCIE插槽、1个防腐蚀检测预警模块，
2.支持冗余电源，电池模块，支持电源、电池模块热插拔；   
3.支持安装PCIE接口类型的4端口万兆以太网卡、4端口千兆以太网卡，
4.可接入BBU电池模块，设备异常掉电后存储在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像；
5.支持接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10/12/14TB/16TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插；   
6.支持数据直存功能，无流媒体服务器，可将视频流直接写入存储；   
7.支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6，RAID阵列可以即建即用，支持自动空白盘全局热备、专有热备方式；   
8.根据业务压力不同，RAID阵列可自动动态调整重建速率；   
9.支持网口聚合、负载均衡，支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中任意一条或多条链路失效，不影响数据存储；   
10.支持RAID阵列检查硬盘S.M.A.R.T信息，有异常硬盘自动进行数据拷贝及替换；   
11.支持磁盘休眠功能，可将不使用的硬盘进行休眠；   
12.支持CPU调频功能，CPU在不同业务压力下智能调频；   
13.支持风扇调速功能，风扇在不同温度下可智能调速；   
14.支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等警告；
15.配置不少于1块电池模块。
	台
	11
	

	
	电池模块
	电池类型:锂电池
电池容量:≥2300mAh 
	个
	11
	

	
	存储器
	容量:≥4TB 
尺寸:3.5英寸 
转速:≥5400转 
缓存:≥256MB 
接口类型:SATA 6Gb/S 
	块
	44
	

	13
	可视防砸雷达
	1.采用不低于1/2.9 inch 200万像素CMOS图像传感，视频图片分辨率≥1920X1080；
2.搭配0.98mm焦段内嵌鱼眼镜头，光圈大小：F2.1
3.音频接口：支持MIC，采集随路音频
4.纵向长度：默认≥3米（1-6米内配置）；
5.采用79Ghz技术，分辨率更高，检测更稳定；
6.DSP+ARM双核心架构，大小车兼容检测，精确识别区分人、车，避免砸车、砸人、不落杆等现象；
7.支持RS485通信与蓝牙通信，免拆装，支持在线升级固件；
8.支持蓝牙调试，联网远程调试，日志导出等；
9.集成环境相机和防砸雷达于一体，一机多用；
	个
	11
	

	14
	综合智慧安防教学实训系统管理软件
	1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；
3.★在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；
4.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；
5.★教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；
6.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；
7.★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；
8、提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 
9.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。
10.支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能；
11.★可在计划内排课中设置上课时自动化录制教师机桌面的音视频，资源按课程自动归类。 该课程对应班级学生或教师可以直接在平台上在线观看，管理员也可以设定哪些课程为公开课，公开课所有的学生都可以进行在线学习；
12.★平台支持安全学习考试，教师或管理员可在平台上编辑考试试题，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数；
13.★可统计每间实验室终端电脑数量、实验室占有率、上机人次、终端利用率以及智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电/蓝屏死机预警 、终端网卡链接低速预警；
	点
	40
	

	15
	教学实训立杆
	室内立杆≥1.8M 
立杆铁制件采用热度锌处理，热度锌层符合GB/T9790、GBJ36011 和GB/T11373的规定，厚度不小于30毫米。监控立杆整体喷塑，外观应无鼓包，裂纹或漏喷现象，表面光滑色泽一致，标准符合国家标准GB4054及行业标准QB1551-92的标准。杆及其主要构件外壳的防护等级不小于：IP55，立杆及其主要构件的防护等级应满足室内使用环境的要求，立杆及其主要构件应设有可靠接地装置，其接地电阻应≤10欧姆。
	根
	11
	

	16
	护套线
	2*0.75平方护套电源线（100米/卷）
	卷
	2
	

	17
	强电插座
	强电三孔六位插座
	个
	23
	

	18
	配件辅材
	膨胀、不锈钢地槽、网络跳线、高清线、水晶头、标签、扎带等
	批
	1
	


注：
（1） 核心产品为：综合智慧安防教学实训系统课程资源
（2） 上述技术参数中打“★”项须在响应文件中提供检验（检测）资质（CMA）的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告或官网功能截图或产品手册，须加盖制造商公章。所提供的证明材料，须完整齐全，能反映出相关信息；不提供或提供不全或未盖制造商公章或未证明相关要求的，视为非实质性响应。
（3） 响应单位所提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时响应文件中必须列明品牌、生产厂家及型号，否则为无效标。
（4）若因采购清单中所要求上传资料不全、过小或模糊不清等无法辨认的均视为该资料未提供，作为无效标。
五、节能环保产品及协议供货、3C认证要求：
1、节能品目清单：(★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴)若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
2、3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；供应商在响应文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书，否则为无效标。
3、本次拟采购产品如属于优先采购、节能环境标志产品品目清单范围内的，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。
六、检测、验收要求（根据采购文件要求及国家有关规定验收通过）：
1、货物交到采购单位指定地点：由采购单位或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验；
2、验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
3、验收标准：
货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和成交单位投标文件中所列明的品牌、生产厂家及型号，所有产品应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的品牌、生产厂家及型号；运至采购方指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品，如验收不合格或与合同清单不符或包装破损，采购人有权要求成交单位无条件退货更换符合验收标准的产品，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由成交单位承担
4、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
七、质保及售后服务要求：
1、免费质保期：
免费保修：一年。除在质保期内发生的任何技术和产品的问题，成交单位全权负责，并是免费和无偿的。（但不包括用户人为造成的损伤）；免费保修期满后只收取器件成本费，终身免费技术咨询。
2、服务响应时间：在质保期内，一旦发生质量问题，不论是否工作日,成交单位应以优良的服务态度，手机7*24小时保持畅通，30分钟内响应，2小时内到现场，一般问题4小时内解决，特殊问题1天内解决。
3、由于成交单位提供的产品质量问题造成采购单位的财产损失或使用安全问题，由成交单位负责。
八、其他要求
1、供货服务范围：提供设备的同时，须提供与之相应的、在文件中规定的伴随服务，包括：设备随机配置的基本附件，配置必要的设备操作和维修专用工具、技术资料、安装、调试、现场试运行、技术支持、技术协助、技术培训等，以及在本文件中未提及的、隐含的其它必须由供应商提供的相关服务。
2、培训服务承诺：所投产品的培训服务承诺，需承诺提供不少于72课时（每课时不低于40分钟）驻场服务并提供培训、技术支持等相关服务支持。
3、质量保证承诺：供应商应在响应文件中承诺所提供的产品、附（配）件均来自正规渠道，质量为合格产品，技术参数均满足采购文件要求，资料必须真实、有效，采购人一旦在合同履行期间中发现技术指标、产品资料、服务承诺等与响应文件说明不符，则视同虚假应标，采购单位有权终止合同并追溯供应商的责任，同时权上报相关部门，并依据相关法律进行处理，造成的一切损失由供应商自行承担。
九、合同价格支付
1、付款步骤：合同签订后1个月内，采购单位向成交单位支付合同总额的30%作为预付款，同时成交单位须向采购单位提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经采购单位验收合格后10个工作日内，采购单位向成交单位支付合同款的尾款并退还银行保函。付款时，成交单位应向采购单位提供以下资料：
A、合格的发票；
B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。
2、付款方式：银行电汇或转账
十、交货时间及地点：
1、交货期：合同签订生效后，20天内完成交货并安装调试完毕。
2、交货地点：采购单位指定地点。
十一、综合说明：
1、谈判响应单位应明确所投的产品品牌、生产厂家、型号、规格、材质、外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。谈判响应单位所响应的产品必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于谈判采购文件的要求。
2、谈判供应商提供的资料必须真实、准确，如提供的产品不满足采购文件要求、必须说明的产品信息（如品牌、生产厂家、型号等）缺失、提供的资料虚假或对谈判采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其谈判响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》的相关规定处理。
3、谈判响应单位必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、所有产品、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至采购方指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品。
5、本次采购项目的产品质量及与此相关的所有项目质量、安全问题均由成交单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交单位自行承担，与他人无涉。
6、响应报价：
响应报价包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，否则成交单位不得再要求追加任何费用。
7、知识产权：成交单位应保证甲方免除且成交单位承担由于采购单位在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十二、信用查询
[bookmark: OLE_LINK2]根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2、查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。
3、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4、信用记录使用规则：
对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
十三、行业属性：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
十四、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的补充通知为准。
[bookmark: _Toc409435041]


第四章  合同主要条款

甲方（需方）： 
地址：
联系人：
联系电话：

乙方（供方）：
地址：
联系人：
联系电话：

根据采购编号JSZC-320500-WYDL-T2024-0041号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的 江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统事宜，签订本合同书。
1、合同标的物和合同价格
	序号
	货物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合同价格（大写）人民币        元（￥        元）


本合同价格包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，否则乙方不得再要求追加任何费用。
2、乙方负责完成甲方的江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统，下列文件为本合同不可分割部分：
① 成交通知书；
② 乙方的响应文件；
③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 响应文件及其附件；
⑤ 合同附件。
3、标的物交付
3.1交付期限：合同签订生效后，20天内完成交货并安装调试完毕。
3.2项目交付地点：甲方指定地点
3.3交付方式：现场交货。
4、交货方案、售后服务等：按采购文件及乙方响应文件中做出的承诺执行。
5、检测、验收要求：按采购文件要求、国家有关规定及乙方响应文件中做出的承诺验收通过
6、合同价格支付
6.1付款步骤：合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款，同时乙方须向甲方提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的尾款并退还银行保函。付款时，乙方应向甲方提供以下资料：
A、合格的发票；
B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。
6.2付款方式：银行电汇或转账
7、质量：
7.1乙方应按照采购文件的有关规定提供合格的标的物；
7.2标的物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
7.3标的物的验收包括；数量、质量、性能和乙方承诺的其它指标。
8、本合同应为完整货物及功能的提供
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。
9、税费 
9.1根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费由乙方承担。
9.2本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、进口部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
10、提出异议的时间和办法：
10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
10.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方提供服务符合合同规定。
10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
11、违约责任：
合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
11.1甲方违约责任
（1）在合同生效后，非乙方原因要求退货的，应向乙方偿付退货部分设备、材料合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求补足。
（2）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
11.2乙方违约责任
乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的乙方违约通知书的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
（1）除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交付，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。
（2）延期交付时间超过15天或验收不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。
（3）乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
（4）在设备调试完毕后，乙方应书面向甲方提交完工验收申请书，由甲方组织相关部门进行验收，合格后签发验收单。如果验收不合格的，乙方应抓紧整改，再次提请甲方验收。第二次仍未能通过验收的，甲方有权委托相关专业部门进行检测和安装，发生的费用全部由乙方承担。
12、不可抗力：
12.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
12.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
13、合同的解除和转让：
13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
13.3 合同的部分和全部都不得转让。
14、争议解决办法
甲乙双方因合同发生争议，可在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
15、合同生效及其它
1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）并收到履约保证金后生效。
2、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交甲方一份备存。
4、本合同一式 伍 份，甲方 贰 份、乙方 壹 份，政府采购监督管理部门 壹 份，采购代理机构各 壹 份。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	日期：
	日期：




[bookmark: _Toc32690][bookmark: _Toc5346]第五章  谈判评审标准
一、评审办法
1、成交原则：采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则直接确定成交供应商，在响应最后报价（以二次报价为准）不超过采购预算，且在响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（以二次报价为准）由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告后由谈判小组直接确定成交供应商。
2、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的供应商的响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求，并确定成交供应商。
评审方法如下：
（1）评委对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如“评审内容表”中的评审内容均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格；如某一项条款内容评审不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，以确定每个项目条款内容的最终合格性。如评委在某一项目条款内容是否合格出现评审意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。
（2）评审意见汇总确定后，有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。
（3）评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最后报价（以二次报价为准）中最低报价的供应商作为成交供应商。如有两个或两个以上经评审合格供应商的最后报价（以二次报价为准）相同且均为最低的，提供优先采购产品更多的供应商优先成交。提供优先采购产品同样多的，则由谈判小组以抽签方式在提出最低报价（以二次报价为准）的供应商中确定成交供应商。
注：须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件。
（4）谈判小组认为，最后报价（以二次报价为准）由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。
3、针对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的价格分评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk108609338]投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，以提出最后报价（以二次报价为准）在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。成交价格则以实际投标报价为准。
在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。对投标供应商的企业类型不作要求。
残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
4、谈判评审流程如下：
谈判顺序以《投标单位登记表》顺序为准，并按顺序分别对各供应商进行单一谈判。
在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。
（1）谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
供应商应就实质性变动内容重新提交相应的书面响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。
（2）谈判结束后，谈判小组应要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（以二次报价为准）的供应商不得少于3家。
注：供应商根据谈判情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最终总报价（以二次报价为准）及对应的报价构成清单（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）
（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价（以二次报价为准）之前，可以根据谈判情况退出谈判。
（4）最终总报价（以二次报价为准）超财政预算者不成交；
二、符合性评审内容
	评审内容
	是否合格（是/否）
	备注

	1、合格谈判供应商的资格条件；
	
	

	2、《商务条款偏离表》、《技术要求偏离表》等；
	
	

	3、响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表
	
	

	4、针对本项目的工作进度计划方案及交货期承诺；
	
	

	5、售后服务方案，包括但不限于（质保期承诺、质保期内服务响应时间、响应方式、到场时间及解决方案的承诺等）
	
	

	6、响应单位需在响应文件中提供质量保证承诺及培训服务承诺（格式详见第六章）
	
	

	7、谈判采购文件所要求的其它条款；
	
	


注：供应商必须提交上述资料，否则响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被视为无效标而被拒绝


第六章  响应文件格式
对本章所有的格式 ，谈判响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。



































格式1：谈判响应函

谈判响应函
     （采购代理机构）    ： 
我们收到贵公司   （谈判编号） 号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。
1、我们愿意按照谈判采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部谈判采购文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按谈判采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日90天。
5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合谈判文件谈判响应单位须知中“合格谈判响应单位的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们同意在响应文件中提交《响应保证承诺书》。
户      名：                          
开户行名称：                          
银 行 账 号：                         
所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
响应单位：（公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日



格式2：响应报价表

响应报价表
项目编号：JSZC-320500-WYDL-T2024-0041     项目名称：江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统
	序号
	品类
	货物名称
	产品参数
	生产单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	制造商企业类型
（打“√”）

	
	
	
	
	
	
	
	
	中型
	小型
	微型

	1
	
	
	
	
	1
	2
	3=1*2
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判总报价：人民币（大写）


注：
1、响应报价包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，否则成交单位不得再要求追加任何费用。
2、应明确所投的产品品牌、生产厂家、型号、规格、材质、外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。谈判供应商提供的资料必须真实、准确，如提供的产品不满足采购文件要求、必须说明的产品信息（技术参数、品牌、生产厂家、型号等）缺失、提供的资料虚假或对谈判采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其谈判响应文件将被拒绝。

响应单位：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


格式3：资格文件的声明函


资格文件的声明函


                             ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）：
响应单位（公章）：
日期：         年     月   日



























格式4：谈判响应单位情况表


谈判响应单位情况表


单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	    万元
	营业收入
	2023年          万元

	实现利润
	2023年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	











格式5：法定代表人/负责人授权委托书


法定代表人/负责人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （谈判响应单位名称）的法定代表人/负责人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购代理机构）      组织实施的编号为    （谈判编号）       号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
    
响应单位：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月   日

















格式6：响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表


响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

	序号
	标的物名称
	制造商、产品参数及品牌
	采购技术要求
	响应技术要求
	数量
	交付期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商：（单位盖章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年   月   日




格式7：商务条款偏离表
商务条款偏离表

单位名称（盖章）：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日








格式8：技术要求偏离表

技术要求偏离表
单位名称（盖章）：
	序号
	项目名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应对照谈判采购文件技术要求等，所投标的物与谈判采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

供应商：（单位盖章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日





格式9：产品质量承诺及售后服务承诺

质量保证承诺及培训服务承诺
项目编号：JSZC-320500-WYDL-T2024-0041     项目名称：江苏省苏州技师学院综合智慧安防教学实训系统
	
我单位承诺：
1、我单位所投产品的培训服务承诺:提供不少于72课时（每课时不低于40分钟）驻场服务并提供培训、技术支持等相关服务支持。
2、我单位所提供的产品、附（配）件均来自正规渠道，质量为合格产品，技术参数均满足采购文件要求，资料真实、有效，采购人一旦在产品验收或合同履行期间中发现技术指标、产品资料、服务承诺等与我单位所提供的响应文件说明不符，则我单位愿意承担因此而造成的一切责任和损失。



供应商：（单位盖章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日



格式10：中小微企业声明函（货物）

中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。
2、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：	
日 期：

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 
2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


（1）、自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称、品牌、型号
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日
注：响应单位是小型和微型企业的的须填报。



（2）、投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日
注：如果响应单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。



（3）、投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日

注：如果响应单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。
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格式11：残疾人福利性单位声明函


[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：




注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。










格式12：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）   （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）   （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
 日  期：









注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位名称）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购代理机构支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
响应人：（盖公章）
地址：电话： 传真：
电子邮件：
邮编：
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：












