二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK4]1、本次采购项目的要求及数量详见下表。
	序号
	名称
	规格
	图片
	数量
	单位
	技术参数及要求
	
标的所属行业
	★响应文件中须提供的相关证明材料

	1
	小学午休课桌
	[bookmark: OLE_LINK14]规格：650mm×450mm×700mm-870mm（±5mm，高度可升降调节）
	[image: 5ff8cd368cbfbffdcaa38e347c8633c]
	1279
	张
	[bookmark: OLE_LINK7]1、课桌规格：
规格：长650mm*宽450mm，具备升降功能，配手摇升降器，课桌高度可自行手动调整，桌面离地可调节高度范围：700~830mm （±5mm）；                                      
2、桌面：
桌面规格：长650mm*宽450mm*厚25mm（±5mm）； 材质采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，四边过渡：R5.00±0.1mm连续过渡，四角防护：R45.00±0.3mm防撞圆角，台面靠胸前端处作斜面内凹造型设计；
操作斜面设计参数为倾角16.5°，桌面内凹深度为25mm，桌面底部设置两条不少于长535mm*宽20mm*厚1.2mm的加强钢管；桌面表面采用IMD工艺，具备一定限度的防污和耐划痕功能；
[bookmark: OLE_LINK1]3、桌斗：
采用环保PP原料，经高温熔解后一次注塑成形。桌斗内空尺寸宽530mm，深375mm（±5mm），桌斗下沿边距桌面高不超过120mm，桌斗内前沿设置凹槽，方便放文具，边角采用圆弧设计；
[bookmark: OLE_LINK13]4、课桌支架：
采用冷轧钢管上下套管结构，上架管规25*50*1.2mm，下架钢管规格30mm*60*1.2mm，（±1mm），符合QB/T 4071-2021的要求；                   
5、 脚踏横梁：
椭圆管规格40mm*宽20mm，管材厚度1.2mm；经打砂等工艺处理，高频焊接成闭口型管材，表面喷涂；
6、课桌升降器：
采用定制款金属材料，可反复使用；
7、脚套：
采用环保 PP 材料，耐磨耐刮。具有穿合锁死功能，使胶套不易脱落，铁管不易伤人；
8、脚底管：
采用圆钢管规格25mm*50mm*1.5mm；                                     
9、挂钩：
在课桌两侧设置一体式塑料挂具，一侧单钩挂具，一侧双钩挂具，单个挂钩承重量不低于10公斤；
10、桌面：
可倾斜角度45°,桌面倾斜后可以让桌椅实现空间重叠±400mm；
11、翻转器：
底座采用铝合金压铸一体成形工艺，外形规格：128*60*33.5mm，整个制品上设有4个M5的螺丝孔。单品重量不小于129.5g；

证明材料：
1、外观性能(金属件、塑料件)符合要求满足 GB/T3325-2024 标准；通用结构安全（基本结构安全、剪切和挤压点）符合要求满足GB 28008-2024标准；外观要求（金属件的管材、焊接件、喷涂层及塑料件）符合要求；安全要求（所有零部件应无破损；与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置该装置应灵活、可靠、安全；相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm 或≥25mm；与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径至少应为 2mm；）符合要求；课桌力学性能要求（桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷）符合要求，满足QB/T 4071-2021、GB/T 3976-2014标准。(提供证明材料1)

2、有害物质限量：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg符合要求满足GB18584-2024标准(提供证明材料2)；

3、理化性能（塑料件耐冷热循环及硬度、涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀100h、附着力）符合要求满足GB/T 32487—2016标准；涂层厚度、抗盐雾符合要求满足QB/T 4767—2014标准(提供证明材料3)；

	












工业
	












提供3项证明材料

	2
	小学午休座椅
	规格：419mm×459mm×380mm-460mm（±5mm，高度可升降调节）
	[image: 5ff8cd368cbfbffdcaa38e347c8633c]
	1279
	张
	1、 座椅规格：
背板规格：高340mm*宽460mm（±5mm）。座板规格：深390mm*宽450mm（±5mm）；背板、坐板采用环保PP一次原料，高温熔解后一次注塑成形，表面做防滑晒纹处理，有半凹半通多孔透气设计；边缘有自然圆弧设计，内部设有加强筋结构；
2、 腰托：
靠背下方设有腰托，带有弹簧支撑，弹性伸缩范围20mm±5mm，独立弹性腰托也可上下翻转，翻转角度≥30度；
表面做防滑晒纹处理，整体采用弧形设计；结构分为上下两部分，具有可拆卸或可调节的功能，边缘处设计平滑；
3、护手托：
靠背下方两侧各设有一个护手托,可前后旋转自由调整角度；
4、脚架立柱：
采用冷轧钢管上下套管结构，上架规格不低于长50mm*宽25mm（±5mm）椭圆管：下架规格不低于长60mm*宽30mm（±5mm）椭圆钢管，管材厚度不低于1.2mm；五金支架喷涂为瓷白色；
5、升降器：
座椅具有升降功能，配手摇升降器，椅面离地可调节高度范围：380-460mm（±5mm），座椅可采用升降蜗杆进行手摇升降，升降器采用定制款金属材料，可反复使用；
6、脚套：
采用环保 PP 材料，规格：不低于65*62.3*39mm（±1mm），不伤地板，具有穿合锁死功能，不易脱落。                                                                         7、脚底管：
采用加厚不低于长50mm*宽25mm*1.5mm椭圆管设计；                                                          8、安全锁扣：
采用5T铁板冲压一体成型；      
9、腿托钢架：
采用不低于40mm*20 mm*1.5mm 的椭圆管，管材厚度不低于1.5mm；
10、腿托规格：
腿托规格：长230mm*宽165mm（±5mm）；有透气孔和按摩点设计；                        
11、靠背功能：
最大可躺角度135°，不少于3个固定档位；有杠杆式调节装置，具有一键复位功能；
12、座椅头枕；
采用环保 PP 原料，经高温熔解后，一次注塑成形；
头枕规格：260mm*220mm，表面防滑、透气功能；头枕可以收纳行程160mm（尺寸允许±5mm偏差）收纳。靠背放倒时，可以枕住头部和颈部，收起时可以顶住背部，用以矫正坐姿。
13、座椅主要组成部份为金属支架以及塑料部件头枕、背板、腰托、护手、座板、腿托；座椅整体质量≥10KG。

证明材料：
1、外观性能(金属件、塑料件)符合要求满足 GB/T3325-2024 标准；通用结构安全（基本结构安全、剪切和挤压点）符合要求满足GB 28008-2024标准；外观要求（金属件的管材、焊接件、喷涂层及塑料件）符合要求；安全要求（所有零部件应无破损；与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置该装置应灵活、可靠、安全；相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm 或≥25mm；与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径至少应为 2mm；）符合要求；座椅力学性能要求（椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、座面及椅背联合静载荷、座面侧向静载荷）符合要求，满足QB/T 4071-2021、GB/T 3976-2014标准。(提供证明材料1)

2、有害物质限量：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg符合要求满足GB18584-2024标准(提供证明材料2)；

3、理化性能（塑料件耐冷热循环及硬度、涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀100h、附着力）符合要求满足GB/T 32487—2016标准；涂层厚度、抗盐雾符合要求满足QB/T 4767—2014标准(提供证明材料3)；
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提供3项证明材料

	3
	中学午休课桌
	规格：610×425mm（±5mm）
	[image: 2eb3eb5d6c0735a570eb9c432fddf57]
	357
	张
	1、桌面：
尺寸：610×425mm（±5mm）；材质采用ABS耐冲击塑料一体射出成型；靠胸前处桌面边缘有自然弧形斜坡设计；面板前方及前两侧设计有防物品滑落的凸起围挡条；表面细纹咬花，不反光；面板底部镶入两支方管，强化承重；
2、桌斗：
材质采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型；桌斗内空尺寸不低于宽435mm、深340mm，桌斗下沿边距桌面高不低于100mm；底后部有4条排水槽缝，有向后倾斜2°设计；前部设计有笔槽，底部中间有5条左右走向，凸起的弧形线条，表面细纹咬花、不反光，边角采用圆弧设计；
3、脚踏（安装在午休课椅拉篮上）：
材质采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型；可旋转32°（安装在午休椅拉篮上时，可翻转180度）；
4、钢架：
材质采用椭圆形钢管、圆形钢管，符合QB/T 4071-2021的要求；左右脚架各加装一组手摇升降调节装置，实现课桌高度调节，刻度需经高压冲床冲压而成，升降高度符合国家GB/T 3976-2014标准；
5、挂钩：
材质采用冷轧钢板一体折弯成型；可挂书包、水杯等物品；
6、脚套：
材质采用PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化；

证明材料：
1、外观工艺：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、表面波纹均匀。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。(提供证明材料1)

2、桌面理化性能：垂直冲击，课桌无断裂或豁裂现象；用手揿压各部件无永久性松动；零部件应无严重影响使用功能的磨损或变形；五金连接件无松动；金属件涂层附着力结果为≥3级;活动部件的开关灵便。可迁移元素的最大限量要求：镉（Cd）≤0.2mg/kg、铬（Cr）≤0.1mg/kg、铅（Pb）≤0.1mg/kg、汞（Hg）≤0.01mg/kg。邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均≤0.01%。多环芳烃：苯并[a]芘≤0.1mg/kg、16种多环芳烃（PAH）总量≤8。有害物质限量多溴联苯（PBB）≤0.1mg/kg、多溴二苯醚（PBDE）≤15mg/kg(提供证明材料2)
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提供2项证明材料

	4
	中学午休座椅
	[bookmark: OLE_LINK5]规格：475×455mm（±5mm）
	[image: 2eb3eb5d6c0735a570eb9c432fddf57]
	357
	张
	1、椅背：	
尺寸：475×455mm（±5mm）；材质采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型；后靠背宽大，椅背可在98°~156°范围内后躺，角度可自行调节，具有一键复位功能；
背体安装联动扶手，材质采用尼龙材质一体冲压成型，扶手横料尺寸：326×64×40mm（±5mm）；
立柱料尺寸：246×84×32mm（±5mm）；
表面细纹咬花，防滑、不反光； 
2、头枕：
材质采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，头靠支架采用PP加耐磨纤维耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型；表面细纹咬花，防滑、不反光；头靠弧形设计，可上下伸缩，具有五档调节高度； 
3、坐垫：
尺寸：485×395mm（±2mm）；材质采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型；坐垫宽大，坐垫前末端设计成抛物线弧形收尾，后部向后倾斜2°，表面细纹咬花，防滑、不反光；
4、储物拉篮：
材质采用PP加耐磨纤维塑料一体射出成型；储物拉篮采用ABS配件悬挂于于午休椅下方，挂篮圆管插入推拉固定件圆孔内，可自由抽拉储物拉篮；挂篮四立面及底面有透气设计；
5、钢架：
材质采用椭圆形钢管、圆形钢管；符合QB/T 4071-2021的要求；

证明材料：
1、工艺安全要求：贴地脚垫宽大与地面接触平稳安全，采用扁头十字螺丝锁付方式固定，长期使用也不脱落。所有的零部件应无破损；金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm。座面冲击：课椅零部件无断裂或豁裂现象；零部件不出现严重影响使用功能的磨损或变形；座椅结构无永久性松动；五金连接件无松动；金属件涂层附着力结果为≥3级;活动部件的开关灵便。管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭。满足QB/T4071-2021、GB 28481-2012标准(提供证明材料1)
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提供1项证明材料

	5
	幼儿园全橡木儿童桌
	规格：L60×W60(桌面高分别为49cm、51cm、53cm)
	[image: 微信图片_20250619161958]
	小班：16
中班：16
大班：18

合计：50
	张
	1、桌椅规格：
小班：60*60*49cm；
中班：60*60*51cm；
大班：60*60*53cm；
优质橡胶木，无棱角，桌腿尺寸约6*6cm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，表面光滑，造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料，具有天然花纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象;
2、面板：
面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等;
3、工艺：
工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合;
4、油漆：
喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象;
油漆采用环保水性漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。

证明材料：
投标人须提供幼儿园全橡木儿童桌符合：儿童桌符合要求，包括但不限于苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)等〕检测合格，满足GB/T35607-2024标准。（提供证明材料1）
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提供1项证明材料

	6
	幼儿园全橡木儿童椅
	规格：L30×W30×H53cm(座高分别为26cm、28cm、30cm)
	[image: 微信图片_20250619162008]
	小班：60
中班：70
大班：70

合计：200
	张
	1、座椅规格：
小班座高26cm；
中班座高28cm；
大班座高30cm；
面板尺寸约30*30*2cm；采用优质橡胶木，具有抗变形与压裂能力，表面光滑，造型美观；
数量与橡木儿童桌达成1桌4椅配套使用。
2、工艺：
均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；
3、油漆：
喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象;
油漆采用环保水性漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。

证明材料：
投标人须提供幼儿园全橡木儿童椅符合：儿童椅符合要求，包括但不限于苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)等〕检测合格，满足GB/T35607-2024标准。（提供证明材料1）
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提供1项证明材料



[bookmark: OLE_LINK6]注：技术参数的相关证明材料由供应商自行提供，能证明产品的技术参数满足询价通知书要求即可，包括但不限于具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告等。
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