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[bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc31220][bookmark: _Toc68869044]第一篇 投标邀请（招标公告）
项目概况
2025-2027年省管铁路工程中间过程质量检测3-3 招标项目的潜在投标人可在江苏省招标中心有限公司线上平台 获取招标文件，并于2025年5月26日上午09:00时（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc29629][bookmark: _Toc21650]一、项目基本情况		
1.项目编号：JSTCC2500111958（政采编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0107）
2.项目名称：2025-2027年省管铁路工程中间过程质量检测3-3
3.分包划分：
按照具体实施的工程项目，本项目共划分二个分包。
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]分包一：水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程中间过程质量检测；
分包二：扬州东站北东联络线工程中间过程质量检测。
[bookmark: _Hlk66134172]4.预算金额：
预算总金额：人民币330万元。各分包采购预算金额为最高限价，报价超过采购预算的为无效报价，按照无效响应处理。
分包一采购预算为人民币242万元；
分包二采购预算为人民币88万元。
5.最高限价：
分包一最高限价为人民币242万元；
分包二最高限价为人民币88万元。
[bookmark: _Toc448512578][bookmark: _Toc947]6、采购需求：
（一）项目简介：
本项目拟委托第三方检测机构对水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程、扬州东站北东联络线工程中间过程进行质量检测。采购主要内容：一是配合采购人对参建单位的质量管理行为、国家法律法规规范、强制标准落实，现场施工工艺、工地试验室运行等情况提供专业技术服务；对项目中间过程的原材料、构配件及设备质量、工程实体质量及外观等进行中间过程质量检测，出具相应检测报告，并为相关文书起草提供技术和数据支持。二是配合采购人对工程投诉举报、质量缺陷、质量事故调查等提供检测或专家专业技术服务。
（二）招标内容：
	包
	分包名称
	招标范围

	分包一
	水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程中间过程质量检测
	全线施工相对应的中间过程质量检测（含全线轨道、四电）

	分包二
	扬州东站北东联络线工程中间过程质量检测
	全线施工相对应的中间过程质量检测（含全线轨道、四电）


（三）检测要求：
投标人应认真做好检测前期工作，投标人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经采购人同意后才可实施；采购人有权在相关规范标准规定范围内提出合理检测要求。
检测报告中至少应包括以下内容：一是检测概况，至少应包含检测内容、技术要求、检测量、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等；二是检测结果，至少应包含主要指标统计合格率、质量等级等；三是检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步意见及处理措施建议等。
投标人在收到采购人的检测指令后，提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织讨论通过后，开展质量检测工作。投标人须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。投标人在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量问题时，应及时报告采购人。现场检测结束后，按照实际情况及采购人要求及时提供检测报告（含电子版）。
以上要求适用各分包项目。
合同履行期限：三年。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc240][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc24568]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（2）投标人2024年或2023年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc27444]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266]时间：2025年5月6日至2025年5月12日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：江苏省招标中心有限公司官网
方式：线上下载，详见其他补充事宜。
售价：平台服务费人民币500元/分包
[bookmark: _Toc27060][bookmark: _Toc65840776][bookmark: _Toc4930]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件递交截止时间及开标时间：2025年5月26日上午09:00时整（北京时间）
投标文件递交地点：江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号D座1610室）
开标地点：江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号D座1505室）
[bookmark: _Toc31179][bookmark: _Toc20791][bookmark: _Toc65840777]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc29931][bookmark: _Toc8734][bookmark: _Toc65840778]六、其他补充事宜：
（1）公告发布媒体：
江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
（2）政府采购政策
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
本采购项目执行1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）;2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》;3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》;4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》;5.《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的政府采购政策。
（3）招标文件获取方式:
1)投标人在https：//www.jstcc.cn/平台注册并下载电子版招标文件(注册、登录入口为“JSTCC(新版)”，之前在“JTCC(旧版)”注册过的投标人，请从“JSTCC(新版)”入口登录，并完善用户信息后再关注下载对应项目招标文件。技术支持电话:4000580203；
2)注册成功后登录江苏省招标中心有限公司官网平台，点击屏幕左侧“项目搜索”，在搜索框中输入该项目招标编号，点击关注并支付平台服务费500.00元/分包，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。
3)点击屏幕左侧“正在执行项目”，下载该项目招标文件；
提醒：投标人必须在上述招标文件获取截止时间前完成注册及领取招标文件事宜，否则系统到时即关闭，投标人将不再被允许获取招标文件。
（4）建议各投标人将投标文件通过顺丰或其它可靠方式，在投标截止时间前，送达江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号D座1610室），具体快递收件人、联系电话见本项目联系方式。文件寄出后，请发送邮件到3052824688@qq.com告知：供应商名称+所投标项目编号、分包及分包名称+快递公司名称+快递单号，请考虑文件在途时间，投标文件必须在投标文件接收截止时间（投标截止时间）前送达。
（5）本项目开标采用远程异地开标方式进行。
（6）本项目各投标人可同时参与本项目分包一、分包二的投标，但是同一投标单位在分包一、分包二最多可以中标其中一个分包。若同一投标人在两个分包中综合得分同时排名第一的，则推荐其为预算金额较大的分包的第一中标候选人，其他分包不再被推荐为第一、第二、第三中标候选人，由排名紧靠其后的投标人依次递补。
[bookmark: _Toc29906][bookmark: _Toc12616][bookmark: _Toc67491087][bookmark: _Toc100847028][bookmark: _Toc65840779]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：　江苏省交通运输综合行政执法监督局　
地址：　 石鼓路69号江苏交通大厦　
联系方式：　石主任  025-84329352 
2.采购代理机构信息
名称：　江苏省招标中心有限公司　
地　址：　南京市鼓楼区郑和中路118号　
联系方式：　李欣阳、傅承　025-83249912　
3.项目联系方式
项目联系人：李欣阳、傅承
电　话：　025-83249912　　
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[bookmark: _Toc68869052][bookmark: _Toc1333][bookmark: _Toc22882]第二篇 投标人须知
[bookmark: _Toc184635070]投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc184635071]条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：江苏省交通运输综合行政执法监督局
地址：南京市石鼓路69号江苏交通大厦
联系人：石主任
联系方式：025-84329352

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：江苏省招标中心有限公司
联系人：李欣阳、傅承
电话：025-83249912
传真：025-83240901

	1.1.4
	项目名称
	2025-2027年省管铁路工程中间过程质量检测3-3

	1.2.1
	招标范围
	招标内容：
分包一：水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程中间过程质量检测
分包二：扬州东站北东联络线工程中间过程质量检测

	1.2.2
	服务期限
	三年。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（2）投标人2024年或2023年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受，应满足下列要求:

	1.9.1
	现场考察
	√不组织
□组织

	1.10.1
	开标前答疑会
	√不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.11
	转包、分包
	□不允许
☑允许分包，分包内容要求：
本项目“轨道”、“四电”检测允许分包。接受分包的第三人应具有省级及以上行政主管部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书或计量认证证书，且具有相应检测能力和资质 。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日起90个日历日

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.7
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许□允许

	3.8.3
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
□特殊要求：

	3.8.4
	投标文件份数
	如本项目划分分包，投标人应按分包分别进行编制、密封、标记和递交投标文件。
投标人应提供纸质投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份）、所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、单个文件大小不超过120M，U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。
《开标一览表》一式三份，一份装订在投标文件中，二份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

	4.1.2
	封套上写明
	采购人名称：
投标人名称：
 (项目名称)(项目编号)（分包名称、分包编号）投标文件在2025年5月26日09时分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	同开标地点

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	详见招标公告

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由供应商或者其推选的代表检查

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会：由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数
评审专家确定方式：从专家库中随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的中标候选人数：1-3 

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	中标人在签订合同前需随合同一并提交一份满足招标文件资质和规定数量要求的检测人员登记表（含所有现场检测人员）。

	9.2
	招标代理服务费：按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号明确的采购代理常规服务收费指导价计取。以预算金额为计算依据。
由各分包中标人在收到中标通知书后7日内，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

	9.3
	投标人参加远程开标仪式须知（在线音视频系统）
1、参加远程开标仪式的供应商须满足：
（1）已在https://www.jstcc.cn网站关注本项目并在线上获取招标文件的潜在投标人，请确认菜单“项目管理-开评标大厅”已存在该项目开标仪式会议室。
（2）为确保开标过程顺利，至少提前一天，从菜单“项目管理-开评标大厅-测试会议室”进入测试会议室，在测试会议室测试视频、音频设备是否满足需要。测试完成后，及时退出测试会议室。
2、参加开标仪式：
（1）为保证会场秩序，每家投标人仅限《法定代表人授权书》指定的授权代表参加开标仪式，请《法定代表人授权书》指定的授权代表携带本人身份证参会。
[bookmark: _Hlk145410979]（2）会议室将在开标时间前30分钟开放，参会人员至少在开标时间前15分钟登录并进入会议室。
（3）登陆系统后，请点击菜单“项目管理-开评标大厅”，选择相应项目点击“进入会议室”按钮进入该项目开标仪式会议室。
（4）在开标时间后，仍然未按上述要求进入开标仪式会议室的投标人，将被视为放弃参加开标仪式，并对开标流程、内容均无异议。
（5）为防止呼入电话导致参加会议中断，请务必使用电脑网页端，并使用耳机，以保证会议期间语音传送质量。
（6）请参会人员准备好打印、扫描设备。
技术支持人员：何康杰；电话：400-058-0203、13951767623。

	9.4
	项目类型：服务类
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
工信部联企业[2011]300号文规定的“其他未列明行业”
其它：小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

	9.5
	投标人需签署《规范招投标及履约行为提醒单》（附件一），将回执单单独密封，与投标人的投标文件一同递交。


[bookmark: _Toc64753491][bookmark: _Toc68869053][bookmark: _Toc5791][bookmark: _Toc12304][bookmark: _Toc64753449][bookmark: _Toc19631241]
1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据中华人民共和国政府采购有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目供应商同投标人。
1.1.6 本招标项目采购文件同招标文件。
1.2 招标范围
1.2.1 本次招标范围：详见第四篇。
1.3 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.3.1 投标人应具备承担对应分包服务工作的资质条件、能力：见投标人须知前附表。
1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本篇第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
(2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
(3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1.3.3 投标人存在下列情形之一的：
(l）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
(2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
(3）投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
1.4 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5 保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.7 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8 现场考察
1.8.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。
1.8.2 投标人现场考察发生的费用自理。
1.8.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.8.4 采购人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9 开标前答疑会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.9.3 开标前答疑会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。
1.10 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件，且不得再次分包。
2.采购文件
2.1采购文件组成
本采购文件共六篇，内容如下：
第一篇招标公告
第二篇投标人须知
第三篇合同条款及格式
第四篇项目技术需求
第五篇评标办法与评标标准
第六篇投标文件格式
投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
根据本篇第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
采购文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。
2.2 采购文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应将书面盖章件和电子文件（可编辑的word版）发至采购代理机构，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2 采购文件的澄清将以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人在收到澄清1个工作日内，应以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。
2.3 采购文件的修改
2.3.1 在投标截止时间前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。
  2.3.2 投标人收到修改内容后，应在收到修改1个工作日内，以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。
3．投标文件
3.1 投标文件组成
3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见第六篇“投标文件格式”。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。
3.2.2 除3.6规定的情况外，采购人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本篇第4.3 款的有关要求。
3.2.4 投标报价应包含与招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
投标报价中包含本项目的采购代理服务费，如有缺项漏报，视为投标单位给予的价格优惠，已含在投标报价中。
投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。
3.4 投标保证金（本项目不适用）
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 按招标公告投标人资格要求提供。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六篇“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对采购文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应密封包装。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按要求密封和标记的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收，对误投或过早启封概不负责。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本项目规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本项目规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本篇第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本篇第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
采购人在本项目规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(l）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称
(2）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
(3）当众开标，公布投标人名称、各分包投标文件的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；
(4）投标人代表、主持人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(5）开标结束；
(6）投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经监管部门批准后，采用其他采购方式采购。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或者实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第五篇规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五篇没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本篇第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标结果在省级及以上财政部门指定的媒体上予以公告。
7.3 签订合同
7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。
中标人无正当理由拒签合同的，其投标保证金（如有）不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
8．纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五篇没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10、质疑和投诉
投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以向同级监督管理部门投诉。
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
合同编号: 
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项 目 名 称 ：
     甲方（买方）：
     乙方（卖方）：



甲、乙双方根据          （省政府采购中心/委托代理机构）          项目☐公开招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商☐单一来源谈判☐询价采购的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1 服务名称
1.2 服务范围、内容及服务要求
详见采购文件
1.3服务期限按照第 （3） 种方式明确
（1）本合同服务期限自     年   月   日起，至     年   月   日止。
（2）本合同服务期限自签订合同之日起，至     年   月   日止。
（3）本合同服务期限自  年  月  日起，至  年 月 日止。
1.4服务地点（域）
本合同约定的服务地点（域）：                  。
二、合同金额
2.1本合同金额按照第 （2） 种方式明确：
(1)本合同为固定总价合同，合同金额（含税）为人民币         整，（￥          整）。
(2)本合同为固定单价合同，本项目预算金额为人民币          整（￥          整），合同实施过程中单价不予调整，结算的服务费用以最终实际发生的服务数量为准。服务单价确定方式：
(3)本合同为其他非固定总价合同，本项目预算金额为人民币元（￥元），服务费用计算方式：                                 
本合同价款包含所有乙方提供合同约定相关服务的报酬及乙方提供合同中相关服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.2关于合同金额计算的补充约定事项：
三、合同履行
3.1本合同范围内服务的提供参照本项目采购文件以及乙方响应文件承诺的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
3.2补充条款：

四、服务成果内容和形式
4.1本合同应提交的成果内容、完成期限、成果形式及相关要求：

五、履约验收
5.1 本合同履约验收要求为（包括但不限于：履约验收的实施主体、验收时间、验收方式、验收内容和验收标准）
                                                                         
5.2 甲方依据以上验收要求对乙方提供的相关服务进行阶段性验收（如有）及总体验收。
5.3 经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合验收相关标准。逾期不予整改或整改后仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
六、款项支付 
6.1 本合同款项采用以下第  (4)  种方式支付：
(1) 本合同款项分三期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：
第一期:合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的    %，计人民币        元（￥      元）。
第二期：当时支付第二期款项，付款比例为合同金额的    %，计人民币    元（￥    元）。
第三期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后    工作日内，支付剩余款项，计人民币    元（￥    元）。
(2)本合同款项分两期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：
第一期:合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的     %，计人民币    元（￥    元）。
第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过    后工作日内，支付剩余款项，计人民币    元（￥    元）。
(3)乙方无预付款要求的，在时按乙方实际完成的工作量据实结算。
(4)合同签订后 10 个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的10%，计人民币    元（￥ / 元），其余费用每年12月15日前按乙方实际进度工作量据实结算。
6.2甲方在支付上述款项前，应收到乙方提供的与应付款项等额的税务发票。因乙方未能根据合同提交相应票据和资料，导致甲方未能如期付款的，甲方不承担延期付款责任。
七、争议与纠纷处理
7.1 本合同执行过程中发生争议或纠纷时，由甲乙双方协商解决，若协商不成，双方一致同意采用以下第  （2）  种方式处理：
（1）申请仲裁，约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
（2）提起诉讼，约定向甲方所在地法院提起诉讼。
八、知识产权
8.1 乙方应保证为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。
九、产权归属
9.1 本项目的成果形成的知识产权归属约定如下： 产权均归属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自修改、使用、转让。
如未约定，产权均归属于甲方。
十、权利和义务
10.1 甲方权利
10.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。
10.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还应承担违约责任。
10.2 甲方义务
10.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。
10.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。
10.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。
10.3 乙方权利
10.3.1 乙方有权依约收取费用。
10.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。
10.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。
10.4 乙方义务
10.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。
10.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。
10.4.3按照响应文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。
10.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。若需上路作业应按规定办理相关手续，确保本项目服务人员、车辆及设备等的安全。乙方在服务过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方一律不承担任何责任和费用。
十一、违约责任
11.1如乙方未按合同约定，或未按照甲、乙双方最终商定的整改期限内完成本项目，每延期一日(或每发生一次)，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总价 2  ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期超过  30  日或者延误服务确认 3  次，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
11.2如甲方未按合同约定的期限付款，每延期一日，乙方有权要求甲方支付合同总价  2  ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期付款超过   30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
11.3因乙方工作失误而造成的破坏或损失，乙方需承担赔偿或修复完好的责任，由此而发生的相关费用由乙方承担。
11.4如因乙方服务工作不及时或者质量不能满足合同要求，造成影响的，甲方有权指定第三方进行服务，所发生费用全部由乙方承担。
11.5如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等，违约方在收到上述通知后，应当于7日内答复对方，并支付违约金。
11.6其他违约责任约定：
十二、保密条款
12.1乙方在履行合同过程中对获知甲方信息资料均负有保密责任，未经许可不得向第三方泄露。如违反本条款规定，应当承担相应的法律责任，但法定或约定应向司法机关或仲裁机构提供的除外。
12.2乙方对所获得甲方的保密信息负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。
12.3甲方有特殊保密要求的，应当另行签订保密协议，以保密协议的约定为准。
十三、转包或分包
13.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接组织实施，不得转让他人。
13.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。
十四、履约担保
14.1 本合同履约担保按照以下第    种方式提供：
(1) 乙方不提供履约担保。
(2) 乙方提供银行保函，保函金额为合同金额的%，计人民币元，（￥元），到期日为_______。
(3) 乙方采用银行汇票、转账支票或电汇方式缴纳履约保证金，金额为人民币__________元，在合同签订前___个工作日内一次性缴纳。合同履行结束后___个工作日内，将履约保证金退还给乙方（无息退还）。如乙方违反合同约定，甲方有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。
若根据合同约定或因其它任何原因使该项履约保证金被甲方扣除或经协商抵扣或用于赔偿甲方及/或第三方损失等情形减少而不足本合同履约保证金规定数目的，乙方应当在该情形出现之日起3个工作日内日内将其补足。
十五、其他条款

十六、组成本合同的文件
16.1 合同及附件；
16.2成交通知书；
16.3采购文件和乙方的响应文件；
16.4采购过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；
16.5 甲乙双方商定的其他必要文件。
上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十七、不可抗力
17.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7个自然日内提供事实性证明。
17.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
17.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照国家合同相关法律法规执行。
18. 3 本合同一式六份，具有同等法律效力，中文书写。甲乙双方各执三份。

甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

单位住所地：                          单位住所地：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：     年   月  日  　       签订日期：    年   月  日


合同协议书附件1：廉政合同
廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省交通运输综合行政执法监督局（以下称甲方）与检测单位        （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条甲方、乙方双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格遵守检测项目的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方不应接受委托评估合同约定以外的与本合同评估工作有关的任何报酬。
（六）乙方不得参与合同规定的与甲方人利益相冲突的任何活动。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该工程项目完工后止。
第七条本合同作为（项目名称）合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。


合同协议书附件2：安全生产合同
安全生产合同
为在（项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，江苏省交通运输综合行政执法监督局（以下称甲方），与*****（以下称乙方），特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行检测合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则，做好工程检测项目的安全生产管理工作。
3.协调工程建设指挥部，为试验检测提供必要的检测安全生产条件。
4.对乙方检测现场进行安全生产，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患漏洞。
二、乙方职责
1.应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法、》《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定，贯彻执行检测合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理组织和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3.建立健全全员安全生产责任制。制订项目实施的安全生产方案、应急预案，成立安全领导小组，项目负责人是安全生产的第一责任人，负责项目检测安全领导工作。设立专职安全负责人，协助项目负责人对项目检测安全工作履行监督、检查管理职责。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
四、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
五、本合同作为（项目名称）合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
[bookmark: _Toc68869064][bookmark: _Toc12316][bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc310674580][bookmark: _Toc316118982]
第四篇项目需求
[bookmark: _Toc13462][bookmark: _Toc32362]项目简介：
[bookmark: _Toc68869065]分包一：水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程中间过程质量检测
新建线路长约26.9km，其中高架段长约17.5km，地下段长约8km，新设车站3座。
分包二：扬州东站北东联络线工程中间过程质量检测
新建线路长约14.476km,（含扬马同期实施工程2.056km）,桥梁占比93.88%。新建双线特大桥3座，单线特大桥8座、单线大桥4座。
	包
	分包名称
	招标范围

	分包一
	水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程中间过程质量检测
	全线施工相对应的中间过程质量检测（含全线轨道、四电）

	分包二
	扬州东站北东联络线工程中间过程质量检测
	全线施工相对应的中间过程质量检测（含全线轨道、四电）



一、招标项目商务需求
（一）项目需求
1、采购内容：
本项目委托第三方检测机构对水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程、扬州东站北东联络线工程中间过程进行质量检测。采购主要内容：一是配合采购人对参建单位的质量管理行为、国家法律法规规范、强制标准落实，现场施工工艺、工地试验室运行等情况提供专业技术服务；对项目中间过程的原材料、构配件及设备质量、工程实体质量及外观等进行中间过程质量检测，出具相应检测报告，并为相关文书起草提供技术和数据支持。二是配合采购人对工程投诉举报、质量缺陷、质量事故调查等提供检测或专家专业技术服务。
2、检测要求：
投标人应认真做好检测前期工作，投标人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经采购人同意后才可实施；采购人有权在相关规范标准规定范围内提出合理检测要求。
检测报告中至少应包括以下内容：一是检测概况，至少应包含检测内容、技术要求、检测量、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等；二是检测结果，至少应包含主要指标统计合格率、质量等级等；三是检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步意见及处理措施建议等。
投标人在收到采购人的检测指令后，提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织讨论通过后，开展质量检测工作。投标人须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。投标人在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量问题时，应及时报告采购人。现场检测结束后，按照实际情况及采购人要求及时提供检测报告（含电子版）。
★（二）投标人能力要求
(注：带“★”的作为实质性条款必须满足，否则作无效投标处理。)
（1）本项目各分包：供应商应具有相关行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质（或公路水运工程质量检测机构公路工程-甲级）；且同时具有省级及以上行政主管部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书或计量认证证书(如供应商不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求)，提供相关证明材料。
（2）为采购项目参建单位承担检测服务的投标人，不得再参加该采购项目投标（投标人需提供承诺）。各标段的中标人，不再承担对应标段所涉及的采购项目参建单位的检测服务（投标人需提供承诺）。
★（三）项目组人员配备要求
(注：带“★”的作为实质性条款必须满足，否则作无效投标处理。)
（1）项目负责人：本项目各分包负责人需具备高级工程师及以上技术职称，且具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（道路或桥梁隧道专业）或铁路相关部门颁发的试验工程师证书。
（2）现场检测人员（不含项目负责人）：本项目各分包至少投入3名具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（道路或桥梁隧道专业）或铁路相关部门颁发的试验工程师证书。
（四）报价要求
1、本合同为固定单价合同。合同实施过程中单价不予调整，结算的服务费用以最终实际发生的服务数量为准。
2、服务单价确定方式：本项目参照《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》(交质公〔2016〕8号)规定的试验检测参考价格标准，涉及铁路工程的检测项目，试验规程和检测单价参考《江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价》。实际费用以中标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，即以（实际工作量×检测项目单价×费率系数）的方式核算服务费。预算金额为最高限价。供应商费率保留小数点后2位，但不得高于该上限（即填报的费率不得大于1），否则将否决其投标。若费率低于0.85时，应予以说明能科学保证检测服务质量的具体举措。
现场检测结束后，按照实际情况及甲方要求及时提供检测报告（含电子版）。具体依据《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》执行。
3、投标人报价，是指为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告费用、现场费用、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、检测方案（大纲）评审费、公司取费、投标及招标代理费、法定税金、利润等，本招标文件明示或暗示的所有风险、责任和义务等费用。
（五）履约期限
本项目履约期限为：三年。
（六）项目付款方式
款项支付：合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的10 %，其余费用每年12月15日前按中标人实际进度工作量据实结算。
（七）验收方案
1、甲方依据采购文件相关要求以及乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准），对乙方提供的相关服务或交付的工作进行阶段性验收及总体验收。
2、经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
3、甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组建标准根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。
4、履约验收程序根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。
5、依据《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》对乙方的履约工作进行质量评价。
（八）履约考核
1、本项目依据《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》，甲方将在合同期间对乙方的履约工作进行质量评价，以中标价的5%作为考核奖励金。该考核奖励金按合同段的履约考核结果进行支付：评价得分为95分及以上的，合同结束终期支付时，获得100%考核奖励金；评价得分大于等于85分且小于95分的，对存在问题整改并经甲方确认后，合同结束终期支付时获得50%考核奖励金；评价得分小于85分的，甲方对第三方试验检测机构项目负责人进行约谈，对存在问题整改并经甲方确认后，合同结束时无奖励。合同期间乙方对甲方的考评工作应当配合，并按《交通建设工程质量监督第三方试验检测机构履约评价细则（试行）》中有关规定对相关文书进行确认。乙方无正当理由拒不配合考评工作的，视同违约。
二、招标项目技术需求
[bookmark: _Toc29121]（一）当使用于质量鉴定检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1、铁路建设工程质量监督管理规定（交通运输部令2021年第35号）
2、江苏省地方铁路建设工程质量监督管理办法（苏交规[2023]1号）
3、现行的交通运输部的行业标准或规范；
4、中华人民共和国国家标准；
5、相关行业的标准或规范。
（二）技术要求
1、受托方应认真做好检测前期工作，受托方应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经评审后才可实施；委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求。
2、投标人在收到采购人的检测指令后，提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织讨论通过后，开展质量检测工作，并做好开展检测工作的一切准备工作。
3、 检测报告中至少应包括以下内容：
检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。
检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；
检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及处理措施建议等。
4、提供工作成果报告，其中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。
5、检测过程中，投标人应投入无人机等高新技术、设备协助完成检测工作。投标人应具备相应设备并搭配操作人员。（供应商提供针对此项工作的要求的承诺，承诺内容自拟）
6、为项目竣工验收提供相关数据支撑及技术服务。
[bookmark: _Toc184635087][bookmark: _Toc24614][bookmark: _Toc68869079]
[bookmark: _Toc17154]第五篇 评标办法与评标标准
[bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc12490][bookmark: _Toc68869080]一、评标办法前附表
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.1.1
	资格审查
	资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（2）投标人2024年或2023年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	符合性审查
	投标有效期
	自开标之日起90个日历日

	
	
	服务期限
	三年。

	
	
	招标清单及技术要求
	符合第四篇给出的范围、数量、主要技术要求

	
	
	权利义务
	符合第三篇“合同条款”规定

	
	
	是否对采购文件有重大偏离或保留
	无

	
	
	是否有投标无效的情形
	无



[bookmark: _Toc68869081][bookmark: _Toc10257][bookmark: _Toc65840810][bookmark: _Toc6306][bookmark: _Toc30305][bookmark: _Toc492721016]二、评标方法（适用于本项目全部分包）
采用综合评分法，评委会根据本招标文件规定的评分办法与评分标准独立打分，取评委的算术平均数为投标人的最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按检测实施方案得分顺序由高到低顺序排列。
综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
[bookmark: _Toc65840811][bookmark: _Toc13190][bookmark: _Toc492721017][bookmark: _Toc68869082][bookmark: _Toc267320057]本项目按批次招标，即分包一、分包二执行一次采购流程。
[bookmark: _Toc9618]各投标人可同时参与本项目分包一、分包二的投标，但是只能中标其中一个包。若投标人在两个分包中综合得分同时排名第一的，则推荐其为预算金额较大的分包的中标候选人，其他分包不再被推荐为中标候选人。
三、评标标准
	评分因素
	评分标准

	投标报价
（10分）
	1）评标价：所有通过资格审查及符合性审查后的投标报价（小微企业应扣除10%的价格参与评审）。
2）评标基准价：所有评标价的最低报价（本项目指费率最低的投标报价）为评标基准价。
3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
（注：保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）

	技术响应评分（55分）
	重难点分析及对策措施
（20分）
	对项目重难点分析和对策措施优秀的，得20分；
对项目重难点分析和对策措施合理可行的，得18分；
对项目重难点分析和对策措施较合理可行的，得15分；
对项目重难点分析和对策措施基本合理可行的，得12分；
不提供相关方案不得分。

	
	工作程序与方法（20分）
	根据检测工作的程序、内容、方法、检测频率、检测手段、关键环节等方面进行评分。
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性优秀的，得20分；
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性好的，得18分；
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性较好的，得15分；
准确性、合理性、可行性、针对性和可靠性一般，满足要求的，得12分；
不提供相关方案不得分。

	
	目标及保证措施（15分）
	根据检测工作服务目标，质量与服务保证措施，安全生产管理措施，进度计划保障措施等方面进行评分。
措施科学合理、手段很丰富、内容很完善、保证措施优秀，得15分；
措施科学合理、手段丰富、内容完善，得13分；
措施较科学较合理、手段较丰富、内容较完善，得11分；
措施基本合理、手段基本满足要求、内容基本完善，得9分；
不提供相关方案不得分。

	商务响应评分（35分）
	项目负责人（9分）
	拟投入的项目负责人2020年1月1日至今以来（以签订合同时间为准）具有铁路工程质量检测的项目负责人或项目技术负责人业绩的，提供一个得3分，本项最多得9分。
注：同一项目项目负责人和企业业绩不重复计分。提供合同复印件（如合同中不能体现相关内容的须补充提供业主证明文件）、投标人近六个月任意连续3个月为其缴纳社保的证明材料，并加盖供应商单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

	
	项目组成员（14分）
	拟投入本项目现场检测人员（不含项目负责人）：
（1） 在本项目要求的3名现场检测人员基础上，每增加1名具有铁路相关部门颁发的试验工程师证书的，得2分，最多得4分；每增加1名具有公路水运工程试验检测师资格证书的，得2分，最多得4分；本项最多得8分。
（2）现场检测人员具有1个研究员高级工程师技术职称证书的得2分，具有1个高级工程师技术职称证书的得1.5分，具有1个工程师技术职称证书的得1分，本项最多得6分。
注：提供人员的职业资格证书、职称证书复印件、投标人近六个月任意连续3个月为其缴纳社保的证明材料，并加盖供应商单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

	
	业绩（12分）
	投标人2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有铁路工程质量检测的项目业绩的，提供一个得3分，本项最多得12分。
注：提供项目中标通知书或合同复印件且能体现上述内容的证明资料 （如不能体现相关内容的须补充提供业主证明文件），并加盖供应商单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。




注：一、原件备查。
二、国家政策导向
1、促进中小企业发展政策
本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供中小企业声明函，格式见投标文件格式部分）。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。
2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。
投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

[bookmark: _Toc184635093]

[bookmark: _Toc26954][bookmark: _Toc29964][bookmark: _Toc68869083]四、评标程序
（一）资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，采购人、采购代理机构对投标文件中资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
（二）投标文件的符合性审查。依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
1、实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
2、 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。
（三）有下列情形之一的，应予废标。废标后，将废标理由通知所有投标人。
（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（四）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照投标人须知5.2款执行。
（五）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（六）投标人必须注意，开标一览表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；如开标一览表中大写金额有误无法辩认其最终报价，或开标一览表中大写金额与清单汇总表中投标价小写金额不一致（元单位以下数值不一致的除外），均按否决投标处理。
（七）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（八）比较与评价。按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（九）推荐中标候选人。
评标委员会将按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人综合得分排名，推荐第一名为第一中标候选人，第二、第三名为第二中标候选人、第三中标候选人。
[bookmark: _Toc7561][bookmark: _Toc68869084][bookmark: _Toc9013]五、确定中标人
(1) 采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
(2) 中标人确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，并按规定向中标人发出中标通知书。
(3) 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc5394][bookmark: _Toc68869085][bookmark: _Toc22570]六、编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc31581][bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc68869086]七、评标过程的保密性
（一）采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
（二）任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果。
（三）凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
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[bookmark: _Toc68869087][bookmark: _Toc19710][bookmark: _Toc1468]第六篇投标文件格式

[bookmark: _Toc534213044]

项目分包



项目编号：
包号：




投 标 文 件









投标人：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

[bookmark: _Toc510624428][bookmark: _Toc512002595]年月日

投标主要文件目录（格式）

一、资格性检查响应对照表
二、评分索引表
三、经济文件
（一）开标一览表
（二）工作量清单报价表
四、技术文件
（一）技术需求偏离表
（二）检测工作大纲
五、商务文件
[bookmark: _Hlk66140814]（一）投标函
（二）法人授权委托书
[bookmark: _Hlk66141068]（三）商务条款偏离表
（四）服务人员
（五）投标人和项目负责人业绩
六、政府采购政策
七、资格证明文件
八、其他与项目有关的资料
九、投标人基本情况表


[bookmark: _Toc65840813][bookmark: _Toc25114][bookmark: _Toc68869088][bookmark: _Toc6954]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
	
	

	2
	投标人2024年或2023年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
	
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	6
	
	
	

	…
	…
	
	





[bookmark: _Toc68869089][bookmark: _Toc4540][bookmark: _Toc14425]二、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：所提供的评分索引表中的页码要准确。所有投标文件均应自行编制页码，如对应页码找不到投标文件响应内容，不得分。

[bookmark: _Toc13014][bookmark: _Toc68869090][bookmark: _Toc20262][bookmark: _Toc527559450][bookmark: _Toc534213045][bookmark: _Toc527620074]
三、经济文件
[bookmark: _Hlk66139916][bookmark: _Toc19956][bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc68869091]（一）开标一览表

项目名称：
项目编号：
包号（如果有的话）：
	序号
	项目
	内容

	1
	投标报价
	费率           %

	2
	服务期限
	满足采购人要求

	3
	项目负责人
	

	4
	其它
	（如有优惠条件须在此注明）


注：
1、投标报价应为完成本项目要求的所有工作的费用。本项目所称“费率”指招标文件明确的指导价格的百分比，例A检测项目指导价为100元，投标人投标费率70%，则中标后A检测项目的核算价格为70元。
2、本项目仅接受一个价格，不接受选择性报价方案。
3、本项目参照《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号）规定的试验检测参考价格标准，涉及铁路工程的检测项目，试验规程和检测单价参考《江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价》。实际费用以中标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，即以（实际工作量×检测项目单价×费率系数）的方式核算服务费。预算金额为最高限价。  供应商费率保留小数点后2位，但不得高于该上限（即填报的费率不得大于1），否则将否决其投标。若费率低于0.85时，应予以说明能科学保证检测服务质量的具体举措。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：



[bookmark: _Toc68869093][bookmark: _Toc17500][bookmark: _Toc24567]四、技术文件
[bookmark: _Toc68869094][bookmark: _Toc15059][bookmark: _Toc31988]（一）技术需求偏离表

	序号
	招标文件技术规格及要求
	投标文件技术指标情况
	具体说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。
2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”、“满足”。
3.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。


[bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc68869095][bookmark: _Toc5680]（二）检测工作大纲
具体但不限于以下内容：
一）、项目概述；
二）、对招标项目的理解；
三）、检测工作的程序与方法；（包括但不限于以下内容）
1、检测工作的依据，执行的有关技术标准和要求；
2、检测工作的程序；
3、检测的内容、方法、检测频率等；
4、检测手段、检测资料及分析报告的形成；
5、最终报告格式及内容；
四）、拟投入检测的主要设备（包括设备性能的评价）、人员计划（人员资质、数量及投入时间）；
五）、检测工作服务的目标及保证措施
1、检测工作服务的目标；
2、保证检测精度的技术措施；
3、检测进度计划及保证检测进度的措施；
4、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施；
5、配合、协调工作的要求等其它事项；
六）、本项目的重点和难点分析及对策措施









[bookmark: _Toc23221][bookmark: _Toc15141][bookmark: _Toc68869096]五、商务文件
[bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc68869097][bookmark: _Toc6406]（一）投标函
（采购人）：
你们（项目名称）的采购文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。
2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3．我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。
5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6．我方已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 
7．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对投标人的所有规定。
8．如果我方中标，我们将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
9．如果我们中标，我们将按采购文件的规定支付中标的有关服务费。
10.与本次投标有关的一切往来信函请寄：
地址：邮编：
联系人：电话：

法人代表或授权代表签字：
投标人名称：(公章)
日期：
[bookmark: _Toc23354][bookmark: _Toc68869098][bookmark: _Toc19305]（二）法人授权委托书

致（采购人）：
本授权书宣告：
委托人：
地址：      法定代表人：
受托人：姓名     性别：     出生日期：年月日
所在单位：职务：
身份证号码：联系方式：
兹委托受托人合法地代表我单位参加贵单位组织的（项目编号为：）的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


投标人（公章）：
法定代表人：（签名或签章）
[bookmark: _Hlk66141458]受托人：（签名）
年月日

附：法定代表人和受托人身份证复印件。


[bookmark: _Toc20191][bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc68869099]（三）商务条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk66142312]投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日

注：1. 如投标人无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。


[bookmark: _Toc68869100][bookmark: _Toc11360][bookmark: _Toc7127]（四）服务人员
1、拟参与本项目服务人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟任本项目岗位职责
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、上表中行数不够可自加；
2、其资质证明文件等附后；
3、其他人员包括试验检测工程师、试验员等。

2、拟参与本项目服务人员简历表
（按人员分别填写）
	岗位职别
	

	姓名/年龄
	

	职务/职称
	

	学历
（毕业时间、校名、专业）
	

	经历
（何时在哪些项目中
任何职务）
	

	备注
（有何其他特长、受过哪些奖励等）
	


备注：请根据采购文件要求提供证明材料。
[bookmark: _Toc68869101][bookmark: _Toc15147][bookmark: _Toc15429]
（五）投标人和项目负责人业绩
1、投标人业绩清单

	序号
	项目名称
	实施内容
	合同价格
	采购人
	联系电话
	质量评价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次投标吻合度最高、时间最近的排在前；
2、列出项目为符合资格审查评审条件及本次招标内容的相关业绩，并按采购文件要求附证明材料，无关项目不必罗列。












2、项目负责人业绩清单

	序号
	项目名称
	实施内容
	所任职务
	合同价格
	采购人
	联系电话
	质量评价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次投标吻合度最高、时间最近的排在前；
2、列出项目为符合资格审查评审条件及本次招标内容的相关业绩，并按采购文件要求附证明材料，无关项目不必罗列。










[bookmark: _Toc68869102]

[bookmark: _Toc4267][bookmark: _Toc13095]六、政府采购政策
（一）政府采购促进中小企业发展政策
1.企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日


注：① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为__       ____ 的____           __单位的__       ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日

3.监狱企业证明
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



（二）政府采购节能产品政策
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
节能产品报价表
投标商（公章）：     项目编号：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节能产品认证证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	



授权代表（签字）:
日期：年月日


（三）政府采购环境标志产品政策
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
环境标志产品报价表
投标商（公章）：     项目编号：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	环境标志产品认证证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，环境标志产品总计：
	



授权代表（签字）:
日期：年月日
[bookmark: _Hlk66139310][bookmark: _Toc68869103]
七、资格证明文件
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；
2、投标人2024年或2023年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表(签字) ：
日期：

5、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明(参考格式)
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表(签字) ：
日期：
[bookmark: _Toc65840818][bookmark: _Toc389821076][bookmark: _Toc4220][bookmark: _Toc25380][bookmark: _Toc68869104]

八、其他与项目有关的资料
根据招标文件和评标办法提供其他材料
[bookmark: _Hlk66139401]




[bookmark: _Toc27258][bookmark: _Toc68869105][bookmark: _Toc20860]九、投标人基本情况表
	投标人全称
	

	主要业务
	

	营业执照
	1、法定代表人：
	2、注册资本（万元）：

	
	3、营业范围
	

	企业资质
	1、名称：
	2、等级：
	3、证书号：

	成立日期
	
	固定资产净值（万元）
	

	供应商人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	技术工人
	其他
人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	初级
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	联系方式
	1、地址：
	2、邮编：
	3、传真：

	联系人
	1、姓名：
	2、职务：
	3、联系电话：

	开户银行
（基本户）
	1、名称：
	2、账号：

	投标人组织机构
	



供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：


[bookmark: _Toc26289][bookmark: _Toc12581][bookmark: _Toc68869106]附件：
水乡旅游线城际铁路（沪苏省界至八坼段）工程中间过程
质量检测参考清单
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	单位
	备注

	路基
工程
	路基
	K30
	点
	每次每标段抽检6点

	
	
	压实系数
	点
	每次每标段抽检6点

	
	
	桩距
	根
	每标段选取2段随机抽检10根桩

	
	
	桩径
	根
	每标段选取2段随机抽检10根桩

	
	
	桩基完整性
	根
	每标段选取2段随机抽检10根桩

	
	
	路基填料
	组
	每次每标段随机抽检2个断面

	
	
	土工格栅
	组
	每标段抽检1组

	桥梁工程
	桩基
	桩距
	根
	每标段选取2处随机抽检10根桩

	
	
	桩径
	根
	每标段选取2处随机抽检10根桩

	
	
	超声波完整性（3管）
	延米
	每标段选取2处随机抽检10根桩

	
	下部结构
	钢筋间距
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约10个构件，每构件10点

	
	
	结构物强度
	测区
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件10个测区

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件30点

	
	
	结构物尺寸
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	结构物竖直度
	根
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，测纵、横两个方向

	
	
	超声波测缺
	m2
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于1㎡

	
	桥面系构配件（预制构件）
	破损验证钢筋数量
	构件
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	几何尺寸
	点
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于10点

	
	
	钢筋间距
	点
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于10点

	
	
	回弹法
	测区
	每次每标段不少于5个构件，每构件抽检10个测区

	
	桥梁钢结构
	管内混凝土密实性
	m2
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	高强螺栓扭矩
	根
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	超声波焊缝
	延米
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	涂层厚度
	点
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	造梁场
	钢筋间距
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约10个构件，每构件10点

	
	
	实体回弹
	测区
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件10个测区

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件30点

	
	
	结构物尺寸
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	超声波测缺
	m2
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于1㎡

	隧道工程
	工作井
	混凝土强度
	测区
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件10个测区

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件30点

	
	
	孔深
	点
	每孔不少于2点

	
	管片预制
	管片强度
	测区
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件10个测区

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件30点

	
	
	宽度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	弧弦长
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	管片厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	螺栓孔位及孔径
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	内、外半径
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	电通量
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	管片抗渗
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	管片安装
	相邻管片环向错台
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	相邻管片径向错台
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	仰拱密实性（雷达法）
	单线·m
	每次每标段每1km随机抽检不少于100m，每个抽检段仰拱不少于2条测线

	
	
	仰拱厚度（雷达法）
	单线·m
	每次每标段每1km随机抽检不少于100m，每个抽检段仰拱不少于2条测线

	
	
	衬砌混凝土厚度（雷达法）
	单线·m
	每次每标段每1km随机抽检不少于100m，每个抽检段拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于1条测线，隧底不少于2条测线

	
	
	衬砌混凝土密实度（雷达法）
	单线·m
	每次每标段每1km随机抽检不少于100m，每个抽检段拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于1条测线，隧底不少于2条测线

	混凝土工程、预制场及房建工程
	原材料
	锚具及夹片
	孔
	每标段随机抽取不同型号厂家的预应力锚具和夹片各1套

	
	
	钢绞线（弹性模量、拉伸）
	组
	每标段随机抽取不同型号、不同厂家的预应力钢绞线各1组

	
	
	钢绞线（松弛）
	组
	每标段随机抽取不同型号、不同厂家的预应力钢绞线各1组

	
	
	防水涂料（聚氨酯）
	组
	每标段随机抽取1组

	
	
	压浆料
	组
	每标段随机抽取1组

	
	
	砂
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	石
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	水泥
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	外加剂
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	粉煤灰
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	钢筋
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	拌合用水
	组
	每次每标段至少抽检1组

	四电工程
	低压电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	高压电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路专用 27.5kV 电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	承力索及接触线
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路信号电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路贯通地线
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	隔离开关
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	补偿装置
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路信号点灯单元
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	信号变压器
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	继电器
	组
	每次每标段至少抽检1组

	轨道工程
	高程
	点
	每次每标段抽检10点

	
	中线偏位
	点
	每次每标段抽检10点

	
	 轨枕间距
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道床横向阻力
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道床纵向阻力
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道床支承刚度
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道钉抗拔力
	个
	每次每标段抽检10点

	
	钢轨超声波探伤
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道砟
	组
	每次每标段抽检1组

	站房工程
	表面平整度
	点
	每站房抽检200点

	
	垂直度(柱)
	处
	每站房抽检100点

	
	混凝土强度(回弹法)
	测区
	每站房抽检30构件

	
	钢筋保护层厚度
	点
	每站房抽检600点

	
	窗台高度
	点
	每站房抽检80点

	
	室内净高
	点
	每站房抽检80点

	
	室内净开间
	点
	每站房抽检80点

	
	楼梯踏步净宽
	点
	每站房抽检80点

	
	楼梯踏步高差
	点
	每站房抽检80点

	
	疏散通道宽度
	点
	每站房抽检80点

	
	公用走道净高
	点
	每站房抽检80点

	
	防护涂装厚度
	点
	总构件数30%，约20个构件，每个构件检测5处，每处3点

	
	防护涂装附着力
	点
	总构件数30%，约20个构件，每个构件检测6点

	
	焊缝探伤
	米
	抽查不少于总量的5%

	
	高强螺栓施工扭矩
	根
	节点数的10%且不少于10个节点。每个被抽查节点应抽查螺栓10%个数，且不少于2个螺栓

	附加项目
	内业资料
	标段
	据实结算

	
	施工工艺
	标段
	据实结算

	
	质量管理行为
	标段
	据实结算

	
	车辆使用费
	辆×天
	据实结算

	
	人员费用
	人×天
	据实结算


注：实际检测项目包含但不限于以上项目；实际检测数量依据标准规范、验收标准或项目实体工程情况，据实结算，以上仅作为参考。申请费用总额不超预算金额。
 

扬州东站北东联络线工程中间过程质量检测参考清单
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	单位
	备注

	路基工程
	路基 
	K30
	点
	每次每标段抽检6点

	
	
	压实系数
	点
	每次每标段抽检6点

	
	
	桩距
	根
	每标段选取2段随机抽检10根桩

	
	
	桩径
	根
	每标段选取2段随机抽检10根桩

	
	
	桩基完整性
	根
	每标段选取2段随机抽检10根桩

	
	
	路基填料
	组
	每次每标段随机抽检2个断面

	
	
	土工格栅
	组
	每标段抽检1组

	桥梁工程
	桩基
	桩距
	根
	每标段选取2处随机抽检10根桩

	
	
	桩径
	根
	每标段选取2处随机抽检10根桩

	
	
	超声波完整性（3管）
	延米
	每标段选取2处随机抽检10根桩

	
	下部结构
	钢筋间距
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约10个构件

	
	
	结构物强度
	测区
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件10个测区

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件30点

	
	
	结构物尺寸
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	结构物竖直度
	根
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，测纵、横两个方向

	
	
	超声波测缺
	m2
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于1㎡

	
	桥面系构配件（预制构件）
	破损验证钢筋数量
	构件
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	几何尺寸
	点
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于10点

	
	
	钢筋间距
	点
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于10点

	
	
	回弹法
	测区
	每次每标段不少于5个构件，每构件抽检10个测区

	
	桥梁钢结构
	管内混凝土密实性
	m2
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	高强螺栓扭矩
	根
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	超声波焊缝
	延米
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	
	涂层厚度
	点
	根据现场施工情况，随机抽查

	
	造梁场
	钢筋间距
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约10个构件

	
	
	实体回弹
	测区
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件30点

	
	
	结构物尺寸
	点
	每次每标段不少于构件总数的30%，约20个构件，每构件2点

	
	
	超声波测缺
	m2
	每次每标段不少于5个构件每构件抽检不少于1㎡

	混凝土工程、预制场及房建工程
	原材料
	锚具及夹片
	孔
	每标段随机抽取不同型号厂家的预应力锚具和夹片各1套

	
	
	钢绞线（弹性模量、拉伸）
	组
	每标段随机抽取不同型号、不同厂家的预应力钢绞线各1组

	
	
	钢绞线（松弛）
	组
	每标段随机抽取不同型号、不同厂家的预应力钢绞线各1组

	
	
	防水涂料（聚氨酯）
	组
	每标段随机抽取1组

	
	
	压浆料
	组
	每标段随机抽取1组

	
	
	砂
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	石
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	水泥
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	外加剂
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	粉煤灰
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	钢筋
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	
	拌合用水
	组
	每次每标段至少抽检1组

	四电工程
	低压电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	高压电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路专用 27.5kV 电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	承力索及接触线
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路信号电缆
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路贯通地线
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	隔离开关
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	补偿装置
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	铁路信号点灯单元
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	信号变压器
	组
	每次每标段至少抽检1组

	
	继电器
	组
	每次每标段至少抽检1组

	轨道工程
	高程
	点
	每次每标段抽检10点

	
	中线偏位
	点
	每次每标段抽检10点

	
	 轨枕间距
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道床横向阻力
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道床纵向阻力
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道床支承刚度
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道钉抗拔力
	个
	每次每标段抽检10点

	
	钢轨超声波探伤
	点
	每次每标段抽检10点

	
	道砟
	组
	每次每标段抽检1组

	站房工程
	表面平整度
	点
	每站房抽检200点

	
	垂直度(柱)
	处
	每站房抽检100点

	
	混凝土强度(回弹法)
	测区
	每站房抽检30构件

	
	钢筋保护层厚度
	点
	每站房抽检600点

	
	窗台高度
	点
	每站房抽检80点

	
	室内净高
	点
	每站房抽检80点

	
	室内净开间
	点
	每站房抽检80点

	
	楼梯踏步净宽
	点
	每站房抽检80点

	
	楼梯踏步高差
	点
	每站房抽检80点

	
	疏散通道宽度
	点
	每站房抽检80点

	
	公用走道净高
	点
	每站房抽检80点

	
	防护涂装厚度
	点
	总构件数30%，约20个构件，每个构件检测5处，每处3点

	
	防护涂装附着力
	点
	总构件数30%，约20个构件，每个构件检测6点

	
	焊缝探伤
	米
	抽查不少于总量的5%

	
	高强螺栓施工扭矩
	根
	节点数的10%且不少于10个节点。每个被抽查节点应抽查螺栓10%个数，且不少于2个螺栓

	附加项目
	内业资料
	标段
	据实结算

	
	施工工艺
	标段
	据实结算

	
	质量管理行为
	标段
	据实结算

	
	车辆使用费
	辆×天
	据实结算

	
	人员费用
	人×天
	据实结算



注：实际检测项目包含但不限于以上项目；实际检测数量依据标准规范、验收标准或项目实体工程情况，据实结算，以上仅作为参考。申请费用总额不超预算金额。







江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测
服务费综合单价参考
一、细骨料  
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1 
	泥块含量
	GB/T 14684
	组
	140
	

	2 
	氯化物含量(以CI-计)
	GB/T 14684
	组
	240
	


二、粗骨料
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	3 
	泥块含量
	GB/T 14685
	组
	140
	

	4 
	氯化物含量(以CI-计)
	TB/T 3275
	组
	240
	


三、水泥
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	5 
	熟料中的铝酸三钙含量
	GB/T 21372
	样
	600
	

	6 
	不溶物含量
	GB/T 176
	样
	300
	


四、矿物掺合料
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	7 
	粉煤灰
	半水亚硫酸钙含量
	GB/T 5484
	项
	300
	

	8 
	矿渣粉
	7d活性指数
	GB/T 18046
	样
	475
	

	9 
	
	不溶物
	GB/T 176
	样
	300
	

	10 
	
	玻璃体含量
	GB/T 18046
	组
	300
	

	11 
	
	放射性
	GB 6566
	项
	1200
	

	12 
	硅灰
	固含量（液料）
	GB/T 27690
	项
	200
	

	13 
	
	放射性
	GB 6566
	项
	1200
	

	14 
	
	抑制碱骨料反应性
	GB/T 27690
	项
	2000
	

	15 
	
	抗氯离子渗透性
	GB/T 27690
	项
	4000
	

	16 
	石灰石粉
	7d抗压强度比
	GB/T 30190
	样
	475
	


五、外加剂
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	17 
	减水剂
	压力泌水率比（用于配制泵送混凝土时）
	TB/T 3275
	项
	800
	

	18 
	
	甲醛含量（按折固含量计）
	JG/T 223
	项
	300
	

	19 
	引气剂
	28d硬化混凝土气泡间距系数
	TB/T 3275
	项
	4000
	含制件养护费

	20 
	降黏剂
	黏度比
	TB/T 3275
	样
	200
	

	21 
	增黏剂
	黏度比
	TB/T 3275
	样
	200
	

	22 
	内养护剂
	12h收缩率比
	GB/T 50082
	组
	855
	

	23 
	
	28d抗裂性
	TB/T 3275
	组
	140
	


六、拌和用水
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	24 
	抗压强度比（28d）
	JGJ 63
	组
	390
	水泥胶砂强度

	25 
	凝结时间差
	JGJ 63
	组
	90
	水泥凝结时间


七、金属材料
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	26 
	钢筋
	公称直径
	GB/T 1499.1
GB/T 1499.2
	根
	50
	

	27 
	预应力筋用锚具、夹具和连接器
	外观和外形尺寸
	GB/T 14370
TB/T 3193
	根
	100
	

	28 
	锚杆
	公称直径
	TB/T 3356
	根
	50
	

	29 
	
	公称壁厚
	TB/T 3356
	根
	50
	

	30 
	型钢
	冷弯
	GB/T 706
GB/T 11263
	根
	80
	

	31 
	钢管
	屈服强度
	GB/T 8162
	项
	500
	

	32 
	
	抗拉强度
	GB/T 8162
	项
	500
	


八、其他原材料及构配件
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	33 
	防水板
	规格尺寸和外观质量
	TB/T 336-0.1
	项
	100
	

	34 
	
	拉伸性能
	
	项
	260
	

	35 
	
	撕裂强度
	
	项
	260
	

	36 
	
	低温弯折性
	
	项
	200
	

	37 
	
	不透水性
	
	项
	260
	

	38 
	
	刺破强度
	
	项
	260
	

	39 
	
	VA含量
	
	项
	3000
	

	40 
	止水带
	规格尺寸和外观质量
	TB/T 3360.2
	项
	100
	

	41 
	
	硬度
	
	项
	200
	

	42 
	
	拉伸强度、拉断伸长率
	
	项
	260
	

	43 
	
	撕裂强度
	
	项
	260
	

	44 
	
	橡胶与金属粘合性能
	
	项
	200
	

	45 
	止水条
	尺寸公差、外观质量
	GB/T 18173.3
	项
	100
	

	46 
	
	硬度
	
	项
	200
	

	47 
	
	拉伸强度、拉断伸长率
	
	项
	260
	

	48 
	
	体积膨胀率
	
	项
	250
	

	49 
	盲管
	烘箱试验
	GB/T 19472.1
	组
	150
	

	50 
	底砟
	粒径级配
	TB/T 2140.2
	组
	220
	

	51 
	
	杂质含量
	TB/T 2328.17
	组
	140
	

	52 
	道砟
	粒径级配
	TB/T 2140.2
	样
	220
	

	53 
	
	洛杉矶磨耗率
	
	样
	800
	

	54 
	
	标准集料冲击韧度
	
	样
	500
	

	55 
	
	石料耐磨硬度系数
	
	样
	600
	

	56 
	
	标准集料压碎率
	
	样
	250
	

	57 
	
	道砟集料压碎率
	
	样
	400
	

	58 
	
	渗透系数
	
	样
	300
	

	59 
	
	石粉试模件抗压强度
	
	样
	200
	

	60 
	
	石粉塑限、液限
	
	样
	250
	

	61 
	
	抗大气腐蚀性（硫酸钠溶液浸泡损失率）
	
	样
	350
	

	62 
	
	稳定性能（密度、容重）
	
	样
	200
	

	63 
	
	针片状指数
	
	样
	240
	

	64 
	
	颗粒表面清洁度
	
	样
	300
	


九、混凝土工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	65 
	混凝土分项工程
	泌水率
	GB/T 50080
	组
	300
	

	66 
	
	气泡间距系数
	TB/T 3275
	组
	4000
	含制件养护费

	67 
	
	56d抗硫酸盐结晶破坏等级
	GB/T 50082
	每单次循环
	100
	

	68 
	
	胶凝材料抗蚀系数
	TB/T 3275
	项
	500
	

	69 
	
	总碱含量
	TB 10424
	组
	800
	

	70 
	
	总三氧化硫含量
	TB 10424
	组
	800
	

	71 
	
	总氯离子含量
	TB 10424
	组
	800
	

	72 
	混凝土实体质量核查
	拔出法
	TB 10426
	点
	400
	

	73 
	
	射钉法
	TB 10426
	测区
	70
	

	74 
	自密实混凝土
	坍落扩展度
	TB 10424
	组
	35
	

	75 
	
	扩展时间T500
	
	组
	35
	

	76 
	
	J环障碍高差
	
	组
	500
	

	77 
	
	L型仪充填比
	
	组
	500
	

	78 
	
	泌水率
	GB/T 50080
	组
	300
	

	79 
	
	含气量
	
	组
	260
	

	80 
	
	竖向膨胀率
	TB 10424
	组
	300
	

	81 
	
	56d抗压强度
	GB/T 50081
	组
	1940
	加1种外加剂加20%费用，不含原材料试验费。

	82 
	
	56d抗折强度
	
	组
	2140
	加1种外加剂加20%费用，不含原材料试验费。

	83 
	自密实混凝土
	56d弹性模量
	GB/T 50081
	组
	510
	不含制件费

	84 
	
	56d电通量
	GB/T 50082
	件
	1640
	

	85 
	
	56d抗盐冻性（28次冻融循环剥落量）
	
	每单次循环
	150
	

	86 
	
	56d干燥收缩值
	
	组
	800
	

	87 
	纤维混凝土用钢纤维
	纤维杂质含量
	GB/T 39147
	项
	100
	

	88 
	
	长度
	
	项
	100
	

	89 
	
	直径（或等效直径）
	
	项
	100
	

	90 
	
	长径比
	
	项
	200
	

	91 
	
	抗拉强度
	
	项
	500
	

	92 
	
	弯折强度
	
	项
	300
	

	93 
	
	形状合格率
	
	项
	100
	

	94 
	纤维混凝土用合成纤维
	直径
	GB/T 21120
	项
	100
	

	95 
	
	长度
	
	项
	100
	

	96 
	
	密度
	
	项
	200
	

	97 
	
	抗拉强度
	
	项
	500
	

	98 
	
	弹性模量
	
	项
	500
	

	99 
	
	极限伸长率
	
	项
	200
	

	100 
	
	安全性
	
	项
	200
	

	101 
	
	熔点
	
	项
	400
	

	102 
	
	杂质含量
	
	项
	100
	

	103 
	
	吸水性
	
	项
	50
	

	104 
	补偿收缩混凝土
	限制膨胀率
	水中14d
	JGJ/T 178
	组
	3000
	

	105 
	
	
	水中14d转空气28d
	
	组
	3140
	

	106 
	
	最小胶凝材料用量
	
	组
	1800
	

	107 
	特细砂混凝土配合比设计
	JGJ 55
	组
	2500
	

	108 
	无砂透水混凝土透水性能
	TB 10424
	组
	500
	

	109 
	气密混凝土透气系数
	TB 10424
	组
	600
	不含制件费

	110 
	活性粉末混凝土配合比设计
	JGJ 55
	组
	2500
	


十、路基工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	111 
	地基处理
	Ev2二次变形模量
	TB 10102
	点
	400
	

	112 
	
	Evd动态变形模量
	TB 10102
	点
	100
	

	113 
	支挡结构无损检测墙体厚度
	雷达法
	TB 10414
TB 10751
	单线·m
	21
	

	114 
	支挡结构无损检测墙后回填密实度
	
	TB 10414
TB 10751
	单线·m
	21
	


十一、桥涵工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	115 
	预应力混凝土简支梁
	静载试验
	TB/T 2092
	孔
	50000
	

	116 
	高强度螺栓
	螺纹参数
	GB/T 1231
	个
	20
	

	117 
	
	螺栓楔负载
	
	个
	200
	

	118 
	
	螺母保证荷载
	
	个
	200
	

	119 
	
	螺母硬度
	
	个
	80
	

	120 
	
	垫圈硬度
	
	个
	80
	

	121 
	
	表面处理
	
	个
	20
	

	122 
	
	表面缺陷
	
	个
	20
	

	123 
	钢管内混凝土密实性(超声波法)
	GB 50628
	剖面·m
	100
	

	124 
	盖板、人行步板抗裂性及承载力
	TB 10752
	块
	300
	

	125 
	支座砂浆
	泌水率
	TB 10424
	项
	100
	

	126 
	
	膨胀率
	
	项
	100
	

	127 
	
	抗折强度
	
	组
	55
	

	128 
	
	弹性模量
	
	组
	500
	


十二、隧道工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	129 
	喷射混凝土强度（24h）
	拔出法
	TB 10426
GB 50086
	点
	400
	

	130 
	
	无底试模法
	
	点
	100
	不含制件费

	131 
	喷射混凝土平均厚度
	埋钉法
	TB 10753
GB 50086
	点
	30
	

	132 
	
	凿孔法
	
	点
	30
	

	133 
	
	断面测量
	
	点
	40
	

	134 
	涂料（喷涂）防水层厚度
	TB 10753
	点
	30
	

	135 
	地下连续墙墙身完整性（超声波）
	T/CECS 597
	m
	35
	

	136 
	地下连续墙墙身完整性（钻芯法）
	T/CECS 597
	m
	950
	


十三、轨道工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	137 
	水泥乳化沥青砂浆
	拌和物温度
	TB 10754
	项
	50
	

	138 
	
	出机扩展度
	
	项
	100
	

	139 
	
	30min扩展度
	
	项
	100
	

	140 
	
	流动度
	
	项
	200
	

	141 
	
	分离度
	
	项
	100
	

	142 
	
	含气量
	
	项
	300
	

	143 
	
	单位容积质量
	
	项
	50
	

	144 
	
	泌水率
	
	项
	200
	

	145 
	
	膨胀率
	
	项
	200
	

	146 
	水泥乳化沥青砂浆
	抗折强度
	1d
	TB 10754
	组
	100
	

	147 
	
	
	28d
	
	
	235
	

	148 
	
	抗压强度
	1d
	
	组
	100
	

	149 
	
	
	28d
	
	
	235
	

	150 
	
	弹性模量（28d）
	
	组
	900
	

	151 
	
	抗冻性（56次，28d）
	
	每单次循环
	50
	

	152 
	
	抗疲劳性（饱水，10000次,28d）
	
	次
	5
	

	153 
	
	耐候性（500h，28d）
	
	小时
	16
	

	154 
	
	收缩率（28d）
	
	样
	335
	

	155 
	道床密度
	灌水法
	TB 10413
TB 10754
	点
	100
	

	156 
	
	密度仪
	
	点
	150
	

	157 
	道床横向阻力
	
	点
	600
	

	158 
	道床纵向阻力
	
	点
	600
	

	159 
	道床支承刚度
	
	点
	600
	

	160 
	扣件扣压力
	
	个
	300
	

	161 
	道钉抗拔力
	
	个
	300
	

	162 
	钢轨焊接
	超声波探伤
	TB/T 1632
	接头
	800
	

	163 
	
	平直度
	
	m
	100
	


十四、站场工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	164 
	预埋件抗拔检测
	GB 50210
	个
	5000
	

	165 
	后置埋件抗拔检测
	GB 50210
	个
	1000
	


十五、给水排水工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	166 
	泥浆
	含砂量
	TB 10102
	样
	50
	

	167 
	
	密度
	
	样
	50
	

	168 
	
	黏度
	
	样
	50
	

	169 
	井孔
	位置
	TB 10422
	孔
	100
	

	170 
	
	直径、孔深、偏斜度
	TB 10422
	孔
	6000
	接触式组合法

	171 
	
	
	
	
	6500
	超声波法

	172 
	水位观测
	TB 10422
	次
	20
	

	173 
	抽水试验
	TB 10422
	台班
	840
	

	174 
	水的含砂量
	TB 10422
	项
	130
	

	175 
	钢管外防腐层
	厚度
	TB 10422
	根
	100
	

	176 
	
	外观
	
	根
	10
	

	177 
	
	电压
	
	根
	200
	

	178 
	
	黏附性
	
	根
	60
	

	179 
	管顶埋深
	TB 10422
	点
	40
	

	180 
	管道电视检测
	TB 10422
	米
	70
	

	181 
	管道闭水试验
	TB 10422
	米
	15
	

	182 
	管道气密试验
	TB 10422
	米
	15
	

	183 
	管道水压试验
	TB 10422
	米
	25
	

	184 
	管道气压试验
	TB 10422
	米
	25
	


十六、“四电”工程
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	185 
	低压电缆
	GB/T 12527
	组
	12000
	

	186 
	高压电缆
	GB/T 14049
	组
	14000
	

	187 
	铁路专用27.5kV电缆
	GB/T 28427
	组
	13000
	

	188 
	承力索及接触线
	TB/T 2074
	组
	12000
	

	189 
	中心锚接线夹
	
	组
	10000
	

	190 
	隔离开关
	
	组
	5000
	

	191 
	避雷器
	
	组
	5000
	

	192 
	胶黏剂
	
	组
	12000
	

	193 
	补偿装置
	
	组
	8000
	

	194 
	铁路信号点灯单元
	TB 10418
TB 10419
TB 10755
TB 10756
	组
	2500
	

	195 
	铁路信号电缆
	
	组
	15000
	

	196 
	铁路贯通地线
	
	组
	10000
	

	197 
	信号变压器
	
	组
	4000
	

	198 
	转辙机
	
	组
	10000
	

	199 
	继电器
	
	组
	2500
	


说明：
1、本综合单价供江苏省地方铁路建设工程质量监督检查与试验检测服务费估算、结算参考使用。
2、本综合单价中涉及的试验检测过程，必须符合国家现行的铁路工程相关试验检测标准、规范、规程及安全操作规程。费用中仅包含了其对应的标准、规范、规程中试验检测的相关费用，其它费用另计。
3、台班按每工日8小时为一台班计。
4、本综合单价不包括房屋租赁费及大型检测设备进出场费。


