横塘河西路（青龙西路-龙锦路）及配套桥梁（横塘浜桥）工程-交安设施项目合同

采购人（以下称甲方）:常州市天宁区青龙街道办事处  合同编号：
供应商（以下称乙方）: 常州市交通设施有限公司     签订地点：
合同时间： 2025  年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务：横塘河西路（青龙西路-龙锦路）及配套桥梁（横塘浜桥）工程-交安设施项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。
第二条 合同价格
签约合同总价（人民币，下同）： 柒拾陆万伍仟元整。 （小写 765000.00 ） 
本合同总价包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 合同履行期限
本项目服务期限为60天（   年  月   日-   年  月  日）。
第四条 组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 竞争性磋商文件（编号：JSZC-320402-YYYY-C2025-0004）         
（2） 乙方提供的磋商响应文件； 
（3）成交通知书；                   （4）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票,税率为9%。
3.结算原则：固定单价。
4.付款方式：合同签订后支付合同总金额的10%作为合同预付款；服务完成并验收合格后付至合同价款的90%；满足合同约定条件的，服务完成并验收合格之日起60日付清余款（无息）。
5.验收标准：本项目质量要求必须达到：交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格，并符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》要求。
第六条 违约责任
1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第七条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第八条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第九条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十一条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十二条 合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                        单位名称（章）：常州市交通设施有限公司
单位地址：                              单位地址：常州新北区河海西路183号
法定代表人：       委托代理人：         法定代表人：     委托代理人：                            
电话：                                  电话：0519-85105061     传真：/
传真：                                  开户银行：江苏银行常州分行营业部        
账号：80400188000126833


廉 政 责 任 书

为进一步加强零星采购的廉政建设，特订立如下责任书。
一、甲、乙双方的权利和义务
1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、违约责任
1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。


甲方单位（盖章）：            乙方单位（盖章）：
代表人：                      法定代表人：

日期：    年   月   日        日期：     年   月   日

	分项报价表

	项目编号/包号：JSZC-320402-YYYY-C2025-0004 
项目名称：横塘河西路（青龙西路-龙锦路）及配套桥梁（横塘浜桥）工程-交安设施项目报价单位：人民币元

	序号
	名称
	[bookmark: _GoBack]参数描述
	单位
	数量
	全费用综合单价
	合价

	一)
	标杆、标志
	
	
	
	
	

	1
	拆除标杆、标志
	拆除现状标杆、标志; 含废旧处置; 包干,结算不调整;
	项
	1
	4803.75 
	4803.75 

	2
	标杆
	单柱式立杆:Φ76*2550mm镀锌管(原色); 
表面镀锌应符合交通安全设施总说明内施工及质量技术要求; 
C25砼基础; 
含土方开挖或路面破除、回填、弃置、底盘、托盘、法兰片、地脚螺栓等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	根
	8
	528.41 
	4227.30 

	3
	标杆
	双柱式立杆:2Φ159*10*3200mm,235号钢材热浸镀锌防腐处理,杆件喷塑处理; 
表面镀锌应符合交通安全设施总说明内施工及质量技术要求; 
C20钢筋砼基础; 
含土方开挖或路面破除、回填、弃置、法兰盘、底座加劲肋、柱帽、法兰、锚固板、地脚螺栓等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	根
	2
	8166.37 
	16332.74 

	4
	标杆
	悬臂式立杆:Φ219*10*8200mm+3Φ159*10*4650/691mm,235号钢材热浸镀锌防腐处理,杆件喷塑处理; 
表面镀锌应符合交通安全设施总说明内施工及质量技术要求; 
C20钢筋砼基础; 
含土方开挖或路面破除、回填、弃置、法兰盘、底座加劲肋、柱帽、法兰、锚固板、地脚螺栓等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	根
	6
	17485.64 
	104913.86 

	5
	标杆
	悬臂式立杆:Φ219*10*7100mm+2Φ159*10*5000/611mm,235号钢材热浸镀锌防腐处理,杆件喷塑处理; 
表面镀锌应符合交通安全设施总说明内施工及质量技术要求; 
C20钢筋砼基础; 
含土方开挖或路面破除、回填、弃置、法兰盘、底座加劲肋、柱帽、法兰、锚固板、地脚螺栓等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	根
	1
	14123.02 
	14123.02 

	6
	标志板
	矩形标志:路名牌1500*450mm:3004铝合金板2mm厚,铝合金龙骨加固,符合交通安全设施总说明内标志板设计要求; 
采用IV类反光膜; 
含边缘折边处理、铆钉连接、螺栓、抱箍及底衬等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	块
	16
	2209.72 
	35355.59 

	7
	标志板
	矩形标志:3700*800*2mm:铝合金板LF2,铝合金龙骨加固,符合交通安全设施总说明内标志板设计要求; 
采用IV类反光膜; 
含边缘折边处理、铆钉连接、螺栓、抱箍及底衬等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	块
	2
	1729.35 
	3458.70 

	8
	标志板
	圆形标志:D=1200*2mm:铝合金板LF2,铝合金龙骨加固,符合交通安全设施总说明内标志板设计要求; 
采用IV类反光膜; 
含边缘折边处理、铆钉连接、螺栓、抱箍及底衬等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	块
	14
	1008.79 
	14123.02 

	9
	标志板
	圆形标志:D=800*2mm:铝合金板LF2,铝合金龙骨加固,符合交通安全设施总说明内标志板设计要求; 
采用IV类反光膜; 
含边缘折边处理、铆钉连接、螺栓、抱箍及底衬等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	块
	14
	603.35 
	8446.91 

	10
	标志板
	矩形标志:3800*2300*3mm:铝合金板5A02,铝合金龙骨加固,符合交通安全设施总说明内标志板设计要求; 
采用IV类反光膜; 
含边缘折边处理、铆钉连接、螺栓、抱箍及底衬等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	块
	6
	5245.69 
	31474.16 

	11
	标志板
	矩形标志修改现状版面信息:3800*2300mm; 
含拆装、贴膜等所有工作内容; 
符合交通安全设施总说明内标志板设计要求; 
采用IV类反光膜; 
满足规范及设计要求;
	块
	10
	3007.15 
	30071.46 

	二)
	标线
	
	
	
	
	

	1
	清除标线
	清除原地面标线; 
方式自行考虑,含各种实线、虚线、横道线、停车线、箭头等; 
按实际面积计量;
	m2
	230
	100.88 
	23202.10 

	2
	横道线
	横道线+导向箭头+其他标线:采用热熔反光型涂料,玻璃微珠含18-25%; 
线型、线宽、厚度、颜色符合交通安全设施总说明内交通标线要求; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	m2
	1640
	148.92 
	244222.56 

	3
	标线
	实线:采用热熔反光型涂料,玻璃微珠含18-25%; 
线型、线宽、厚度、颜色符合交通安全设施总说明内交通标线要求; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	m
	3250
	5.76 
	18734.62 

	4
	标线
	虚线:采用热熔反光型涂料,玻璃微珠含18-25%; 
线型、线宽、厚度、颜色符合交通安全设施总说明内交通标线要求; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	m
	1500
	3.46 
	5188.05 

	三)
	其他
	
	
	
	
	

	1
	警示柱
	警示桩:热镀锌钢管Φ114*5*1200mm，外露柱体表面用红、白反光漆; 
含钻孔、恢复等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	根
	40
	172.93 
	6917.40 

	2
	警示柱
	芝麻灰花岗岩止车柱:Φ200*600mm，外露柱体刷黄色夜间反光漆70mm宽; 
含土方开挖或路面破除、回填、弃置、垫层、基础、灌缝等所有工作内容; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	根
	50
	270.93 
	13546.57 

	3
	隔离护栏
	中央分隔护栏:立柱100*100*3灰色热镀锌钢静电喷涂,高1200/850mm,3M黄色反光膜,铝制柱帽; 
竖杆25*25*2.0灰色热镀锌钢静电喷涂,高800/450mm@138mm; 
外框/横管40*60*2.5灰色热镀锌钢静电喷涂; 
详见图纸大样; 
满足规范及设计要求;
	m
	500
	251.72 
	125858.20 

	四)
	暂列金
	
	
	
	
	

	1
	暂列金
	项目暂列金60000元，投标时不能改动
	项
	1
	60000.00 
	60000.00 

	以上表格为基础数据，供应商可自主增加但不可减少，否则做无效标处理

	合计
	765000.00 


                                                                       
                                                                               
